(kicad_sch (version 20230121) (generator eeschema)
  (paper "User" 2000 999.998)
  (lib_symbols
    (symbol "Board-RK3566:RK817" (in_bom yes) (on_board yes)
      (property "Reference" "U2100A1" (at 198.12 -19.05 0))
      (property "Value" "RK817" (at 198.12 -21.59 0))
      (property "Footprint" "RK817:QFN35P700X700X80-69N-D" (at 189.23 86.36 0))
      (property "Datasheet" "RK817-5" (at 189.23 86.36 0))
      (symbol "RK817_0_0"
        (text "400mA LDO:    400mA @Vin > 3V.     200mA @Vin > 2V" (at 148.59 -92.71 0))
      )
      (symbol "RK817_0_1"
        (rectangle (start 114.3 -49.53) (end 114.3 -49.53)
          (fill (type none))
        )
      )
      (symbol "RK817_1_0"
        (rectangle (start 115.57 -49.53) (end 191.77 -133.35)
          (fill (type background))
        )
        (rectangle (start 328.93 -41.91) (end 361.95 -110.49)
          (fill (type background))
        )
        (rectangle (start 328.93 107.95) (end 360.68 11.43)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK817_1_1"
        (rectangle (start 181.61 81.28) (end 196.85 40.64)
          (fill (type background))
        )
        (pin bidirectional line (at 330.2 43.18 0) (length 5)
          (name "SCL")
          (number "1")
        )
        (pin input line (at 176.53 57.15 0) (length 5)
          (name "VCC2")
          (number "10")
        )
        (pin input line (at 176.53 78.74 0) (length 5)
          (name "VCC1")
          (number "11")
        )
        (pin output line (at 176.53 73.66 0) (length 5)
          (name "SW1")
          (number "12")
        )
        (pin input line (at 176.53 68.58 0) (length 5)
          (name "FB1")
          (number "13")
        )
        (pin input line (at 323.85 -55.88 0) (length 5)
          (name "LRCLK")
          (number "14")
        )
        (pin input line (at 323.85 -59.69 0) (length 5)
          (name "BCLK")
          (number "15")
        )
        (pin input line (at 323.85 -63.5 0) (length 5)
          (name "MCLK")
          (number "16")
        )
        (pin input line (at 323.85 -52.07 0) (length 5)
          (name "SDI")
          (number "17")
        )
        (pin output line (at 323.85 -48.26 0) (length 5)
          (name "SDO/PDMDATA")
          (number "18")
        )
        (pin input line (at 323.85 -44.45 0) (length 5)
          (name "PDMCLOCK")
          (number "19")
        )
        (pin bidirectional line (at 330.2 46.99 0) (length 5)
          (name "SDA")
          (number "2")
        )
        (pin output line (at 196.85 -72.39 180) (length 5)
          (name "Low_Noise__LDO3_100mA")
          (number "20")
        )
        (pin output line (at 196.85 -63.5 180) (length 5)
          (name "LDO2_400mA")
          (number "21")
        )
        (pin input line (at 110.49 -69.85 0) (length 5)
          (name "VCC5")
          (number "22")
        )
        (pin output line (at 196.85 -54.61 180) (length 5)
          (name "LDO1_400mA")
          (number "23")
        )
        (pin input line (at 201.93 57.15 180) (length 5)
          (name "VCC3")
          (number "24")
        )
        (pin output line (at 201.93 52.07 180) (length 5)
          (name "SW3")
          (number "25")
        )
        (pin output line (at 201.93 46.99 180) (length 5)
          (name "VBUCK3")
          (number "26")
        )
        (pin input line (at 201.93 41.91 180) (length 5)
          (name "FB3")
          (number "27")
        )
        (pin output line (at 196.85 -85.09 180) (length 5)
          (name "Codec_Vddio_LDO4_400mA")
          (number "28")
        )
        (pin output line (at 196.85 -92.71 180) (length 5)
          (name "LDO5_400mA")
          (number "29")
        )
        (pin output line (at 196.85 -113.03 180) (length 5)
          (name "LDO7_400mA")
          (number "3")
        )
        (pin input line (at 110.49 -88.9 0) (length 5)
          (name "VCC6")
          (number "30")
        )
        (pin output line (at 196.85 -100.33 180) (length 5)
          (name "LDO6_400mA")
          (number "31")
        )
        (pin output line (at 367.03 -71.12 180) (length 5)
          (name "SPK_OUTp")
          (number "32")
        )
        (pin input line (at 323.85 -107.95 0) (length 5)
          (name "VDD_SPK_HP")
          (number "33")
        )
        (pin output line (at 367.03 -66.04 180) (length 5)
          (name "SPK_OUTn")
          (number "34")
        )
        (pin output line (at 323.85 -85.09 0) (length 5)
          (name "VCC_CPVSS")
          (number "35")
        )
        (pin input line (at 323.85 -101.6 0) (length 5)
          (name "CPN")
          (number "36")
        )
        (pin output line (at 323.85 -96.52 0) (length 5)
          (name "CPN")
          (number "37")
        )
        (pin input line (at 323.85 -88.9 0) (length 5)
          (name "VCC_CPVDD")
          (number "38")
        )
        (pin output line (at 367.03 -45.72 180) (length 5)
          (name "HPL_OUT")
          (number "39")
        )
        (pin input line (at 110.49 -107.95 0) (length 5)
          (name "VCC7")
          (number "4")
        )
        (pin output line (at 367.03 -49.53 180) (length 5)
          (name "HP_SNS")
          (number "40")
        )
        (pin output line (at 367.03 -55.88 180) (length 5)
          (name "HPR_OUT")
          (number "41")
        )
        (pin input line (at 367.03 -92.71 180) (length 5)
          (name "MICIn_MIC_R")
          (number "42")
        )
        (pin input line (at 367.03 -86.36 180) (length 5)
          (name "MICIp_MIC_L")
          (number "43")
        )
        (pin input line (at 323.85 -74.93 0) (length 5)
          (name "VCC_1P8A")
          (number "44")
        )
        (pin output line (at 328.93 71.12 0) (length 5)
          (name "VCCREF")
          (number "45")
        )
        (pin output line (at 328.93 74.93 0) (length 5)
          (name "VREF")
          (number "46")
        )
        (pin output line (at 328.93 82.55 0) (length 5)
          (name "GNDREF")
          (number "47")
        )
        (pin input line (at 323.85 -78.74 0) (length 5)
          (name "VCC_1P8D")
          (number "48")
        )
        (pin bidirectional line (at 330.2 31.75 0) (length 5)
          (name "SLEEP")
          (number "49")
        )
        (pin output line (at 196.85 -120.65 180) (length 5)
          (name "LDO8_400mA")
          (number "5")
        )
        (pin input line (at 328.93 62.23 0) (length 5)
          (name "XIN")
          (number "50")
        )
        (pin output line (at 328.93 55.88 0) (length 5)
          (name "XOUT")
          (number "51")
        )
        (pin input line (at 360.68 39.37 180) (length 5)
          (name "PWRON")
          (number "52")
        )
        (pin output line (at 360.68 104.14 180) (length 5)
          (name "SW5")
          (number "53")
        )
        (pin input line (at 328.93 104.14 0) (length 5)
          (name "MIDU")
          (number "54")
        )
        (pin input line (at 328.93 95.25 0) (length 5)
          (name "USB")
          (number "55")
        )
        (pin output line (at 360.68 76.2 180) (length 5)
          (name "BAT1")
          (number "56")
        )
        (pin output line (at 360.68 72.39 180) (length 5)
          (name "BAT2")
          (number "57")
        )
        (pin input line (at 360.68 91.44 180) (length 5)
          (name "SYS1")
          (number "58")
        )
        (pin input line (at 360.68 95.25 180) (length 5)
          (name "SYS2")
          (number "59")
        )
        (pin output line (at 196.85 -128.27 180) (length 5)
          (name "LDO9_400mA")
          (number "6")
        )
        (pin input line (at 360.68 83.82 180) (length 5)
          (name "GATE")
          (number "60")
        )
        (pin input line (at 360.68 60.96 180) (length 5)
          (name "TS/GPIO")
          (number "61")
        )
        (pin input line (at 360.68 55.88 180) (length 5)
          (name "SNSP")
          (number "62")
        )
        (pin input line (at 360.68 50.8 180) (length 5)
          (name "SNSN")
          (number "63")
        )
        (pin input line (at 201.93 68.58 180) (length 5)
          (name "FB4")
          (number "64")
        )
        (pin output line (at 201.93 73.66 180) (length 5)
          (name "SW4")
          (number "65")
        )
        (pin input line (at 201.93 78.74 180) (length 5)
          (name "VCC4")
          (number "66")
        )
        (pin input line (at 328.93 17.78 0) (length 5)
          (name "RESETB")
          (number "67")
        )
        (pin output line (at 328.93 22.86 0) (length 5)
          (name "CLK32K")
          (number "68")
        )
        (pin output line (at 328.93 86.36 0) (length 5)
          (name "ePAD")
          (number "69")
        )
        (pin bidirectional line (at 330.2 36.83 0) (length 5)
          (name "INT")
          (number "7")
        )
        (pin input line (at 176.53 46.99 0) (length 5)
          (name "FB2")
          (number "8")
        )
        (pin output line (at 176.53 52.07 0) (length 5)
          (name "SW2")
          (number "9")
        )
      )
    )
    (symbol "Board:40Mhz" (in_bom yes) (on_board yes)
      (property "Reference" "U8" (at -1.27 2.032 0))
      (property "Value" "24Mhz" (at -1.27 -0.508 0))
      (property "Footprint" "Crystal:Crystal_SMD_3225-4Pin_3.2x2.5mm" (at 6.35 -19.05 90))
      (property "Datasheet" "Suzhou Liming Elec 3225-24.00-12-10-10/A" (at 6.35 -19.05 90))
      (symbol "40Mhz_1_1"
        (rectangle (start -3.81 -2.54) (end 6.35 -11.43)
          (fill (type background))
        )
        (pin power_out line (at -6.35 -8.89 0) (length 2.54)
          (name "Xin")
          (number "1")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "GND")
          (number "2")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -5.08 180) (length 2.54)
          (name "Xout")
          (number "3")
        )
        (pin power_out line (at -6.35 -5.08 0) (length 2.54)
          (name "GND")
          (number "4")
        )
      )
    )
    (symbol "Board:DDR4_SDRAM" (in_bom yes) (on_board yes)
      (property "Reference" "U3" (at 140.97 -12.7 0))
      (property "Value" "DDR4_SDRAM" (at 140.97 -15.24 0))
      (property "Footprint" "RK3566:BGA200C80X65P12X22_1100X1450X80N" (at 64.77 -6.35 0))
      (property "Datasheet" " ZD512M32Z42MD1DNQ-053BT" (at 64.77 -6.35 0))
      (symbol "DDR4_SDRAM_1_1"
        (rectangle (start -8.89 -17.78) (end 11.43 -50.8)
          (fill (type background))
        )
        (rectangle (start 54.61 -17.78) (end 77.47 -81.28)
          (fill (type background))
        )
        (rectangle (start 59.69 -144.78) (end 71.12 -256.54)
          (fill (type background))
        )
        (rectangle (start 118.11 -17.78) (end 146.05 -45.72)
          (fill (type background))
        )
        (rectangle (start 168.91 -17.78) (end 190.5 -50.8)
          (fill (type background))
        )
        (rectangle (start 218.44 -17.78) (end 236.22 -142.24)
          (fill (type background))
        )
        (pin input line (at 73.66 -189.23 180) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "A10")
        )
        (pin input line (at 57.15 -193.04 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "A3")
        )
        (pin input line (at 238.76 -73.66 180) (length 2.54)
          (name "VDD2")
          (number "A4")
        )
        (pin input line (at 166.37 -46.99 0) (length 2.54)
          (name "ZQ0")
          (number "A5")
        )
        (pin input line (at 193.04 -46.99 180) (length 2.54)
          (name "ZQ1")
          (number "A8")
        )
        (pin input line (at 238.76 -111.76 180) (length 2.54)
          (name "VDD2")
          (number "A9")
        )
        (pin input line (at 215.9 -85.09 0) (length 2.54)
          (name "VDDQ")
          (number "AA10")
        )
        (pin input line (at 78.74 -50.8 180) (length 2.54)
          (name "DQ8_B")
          (number "AA11")
        )
        (pin input line (at 78.74 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "DQ0_B")
          (number "AA2")
        )
        (pin input line (at 215.9 -39.37 0) (length 2.54)
          (name "VDDQ")
          (number "AA3")
        )
        (pin input line (at 78.74 -46.99 180) (length 2.54)
          (name "DQ7_B")
          (number "AA4")
        )
        (pin input line (at 215.9 -54.61 0) (length 2.54)
          (name "VDDQ")
          (number "AA5")
        )
        (pin input line (at 215.9 -69.85 0) (length 2.54)
          (name "VDDQ")
          (number "AA8")
        )
        (pin input line (at 80.01 -77.47 180) (length 2.54)
          (name "DQ15_B")
          (number "AA9")
        )
        (pin input line (at 73.66 -208.28 180) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AB10")
        )
        (pin input line (at 57.15 -212.09 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AB3")
        )
        (pin input line (at 238.76 -77.47 180) (length 2.54)
          (name "VDD2")
          (number "AB4")
        )
        (pin input line (at 57.15 -254 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AB5")
        )
        (pin input line (at 73.66 -170.18 180) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AB8")
        )
        (pin input line (at 238.76 -115.57 180) (length 2.54)
          (name "VDD2")
          (number "AB9")
        )
        (pin input line (at 215.9 -73.66 0) (length 2.54)
          (name "VDDQ")
          (number "B10")
        )
        (pin input line (at 52.07 -50.8 0) (length 2.54)
          (name "DQ8_A")
          (number "B11")
        )
        (pin input line (at 52.07 -20.32 0) (length 2.54)
          (name "DQ0_A")
          (number "B2")
        )
        (pin input line (at 215.9 -27.94 0) (length 2.54)
          (name "VDDQ")
          (number "B3")
        )
        (pin input line (at 52.07 -46.99 0) (length 2.54)
          (name "DQ7_A")
          (number "B4")
        )
        (pin input line (at 215.9 -43.18 0) (length 2.54)
          (name "VDDQ")
          (number "B5")
        )
        (pin input line (at 215.9 -58.42 0) (length 2.54)
          (name "VDDQ")
          (number "B8")
        )
        (pin input line (at 52.07 -77.47 0) (length 2.54)
          (name "DQ15_A")
          (number "B9")
        )
        (pin input line (at 57.15 -147.32 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "C1")
        )
        (pin input line (at 166.37 -43.18 0) (length 2.54)
          (name "DMI1_A")
          (number "C10")
        )
        (pin input line (at 52.07 -54.61 0) (length 2.54)
          (name "DQ9_A")
          (number "C11")
        )
        (pin input line (at 73.66 -227.33 180) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "C12")
        )
        (pin input line (at 52.07 -24.13 0) (length 2.54)
          (name "DQ1_A")
          (number "C2")
        )
        (pin input line (at 166.37 -39.37 0) (length 2.54)
          (name "DMI0_A")
          (number "C3")
        )
        (pin input line (at 52.07 -43.18 0) (length 2.54)
          (name "DQ6_A")
          (number "C4")
        )
        (pin input line (at 57.15 -231.14 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "C5")
        )
        (pin input line (at 73.66 -147.32 180) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "C8")
        )
        (pin input line (at 52.07 -73.66 0) (length 2.54)
          (name "DQ14_A")
          (number "C9")
        )
        (pin input line (at 215.9 -20.32 0) (length 2.54)
          (name "VDDQ")
          (number "D1")
        )
        (pin input line (at 193.04 -27.94 180) (length 2.54)
          (name "DQS1_t_A")
          (number "D10")
        )
        (pin input line (at 73.66 -212.09 180) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "D11")
        )
        (pin input line (at 215.9 -88.9 0) (length 2.54)
          (name "VDDQ")
          (number "D12")
        )
        (pin input line (at 57.15 -177.8 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "D2")
        )
        (pin input line (at 193.04 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "DQS0_t_A")
          (number "D3")
        )
        (pin input line (at 57.15 -215.9 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "D4")
        )
        (pin input line (at 215.9 -46.99 0) (length 2.54)
          (name "VDDQ")
          (number "D5")
        )
        (pin input line (at 215.9 -62.23 0) (length 2.54)
          (name "VDDQ")
          (number "D8")
        )
        (pin input line (at 73.66 -173.99 180) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "D9")
        )
        (pin input line (at 57.15 -151.13 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "E1")
        )
        (pin input line (at 193.04 -31.75 180) (length 2.54)
          (name "DQS1_c_A")
          (number "E10")
        )
        (pin input line (at 52.07 -58.42 0) (length 2.54)
          (name "DQ10_A")
          (number "E11")
        )
        (pin input line (at 73.66 -231.14 180) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "E12")
        )
        (pin input line (at 52.07 -27.94 0) (length 2.54)
          (name "DQ2_A")
          (number "E2")
        )
        (pin input line (at 193.04 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "DQS0_c_A")
          (number "E3")
        )
        (pin input line (at 52.07 -39.37 0) (length 2.54)
          (name "DQ5_A")
          (number "E4")
        )
        (pin input line (at 57.15 -234.95 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "E5")
        )
        (pin input line (at 73.66 -151.13 180) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "E8")
        )
        (pin input line (at 52.07 -69.85 0) (length 2.54)
          (name "DQ13_A")
          (number "E9")
        )
        (pin input line (at 238.76 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "VDD1")
          (number "F1")
        )
        (pin input line (at 215.9 -77.47 0) (length 2.54)
          (name "VDDQ")
          (number "F10")
        )
        (pin input line (at 52.07 -62.23 0) (length 2.54)
          (name "DQ11_A")
          (number "F11")
        )
        (pin input line (at 238.76 -43.18 180) (length 2.54)
          (name "VDD1")
          (number "F12")
        )
        (pin input line (at 52.07 -31.75 0) (length 2.54)
          (name "DQ3_A")
          (number "F2")
        )
        (pin input line (at 215.9 -31.75 0) (length 2.54)
          (name "VDDQ")
          (number "F3")
        )
        (pin input line (at 52.07 -35.56 0) (length 2.54)
          (name "DQ4_A")
          (number "F4")
        )
        (pin input line (at 238.76 -81.28 180) (length 2.54)
          (name "VDD2")
          (number "F5")
        )
        (pin input line (at 238.76 -96.52 180) (length 2.54)
          (name "VDD2")
          (number "F8")
        )
        (pin input line (at 52.07 -66.04 0) (length 2.54)
          (name "DQ12_A")
          (number "F9")
        )
        (pin input line (at 57.15 -154.94 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "G1")
        )
        (pin input line (at 73.66 -193.04 180) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "G10")
        )
        (pin input line (at 73.66 -234.95 180) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "G12")
        )
        (pin input line (at 115.57 -43.18 0) (length 2.54)
          (name "ODT_CA_A")
          (number "G2")
        )
        (pin input line (at 57.15 -196.85 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "G3")
        )
        (pin input line (at 238.76 -27.94 180) (length 2.54)
          (name "VDD1")
          (number "G4")
        )
        (pin input line (at 57.15 -238.76 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "G5")
        )
        (pin input line (at 73.66 -154.94 180) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "G8")
        )
        (pin input line (at 238.76 -35.56 180) (length 2.54)
          (name "VDD1")
          (number "G9")
        )
        (pin input line (at 238.76 -50.8 180) (length 2.54)
          (name "VDD2")
          (number "H1")
        )
        (pin input line (at 115.57 -31.75 0) (length 2.54)
          (name "CA3_A")
          (number "H10")
        )
        (pin input line (at 115.57 -35.56 0) (length 2.54)
          (name "CA4_A")
          (number "H11")
        )
        (pin input line (at 238.76 -127 180) (length 2.54)
          (name "VDD2")
          (number "H12")
        )
        (pin input line (at 115.57 -20.32 0) (length 2.54)
          (name "CA0_A")
          (number "H2")
        )
        (pin input line (at 13.97 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "CS1_A")
          (number "H3")
        )
        (pin input line (at 13.97 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "CS0_A")
          (number "H4")
        )
        (pin input line (at 238.76 -85.09 180) (length 2.54)
          (name "VDD2")
          (number "H5")
        )
        (pin input line (at 238.76 -100.33 180) (length 2.54)
          (name "VDD2")
          (number "H8")
        )
        (pin input line (at 115.57 -27.94 0) (length 2.54)
          (name "CA2_A")
          (number "H9")
        )
        (pin input line (at 57.15 -158.75 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "J1")
        )
        (pin input line (at 73.66 -196.85 180) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "J10")
        )
        (pin input line (at 115.57 -39.37 0) (length 2.54)
          (name "CA5_A")
          (number "J11")
        )
        (pin input line (at 73.66 -238.76 180) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "J12")
        )
        (pin input line (at 115.57 -24.13 0) (length 2.54)
          (name "CA1_A")
          (number "J2")
        )
        (pin input line (at 57.15 -200.66 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "J3")
        )
        (pin input line (at -11.43 -35.56 0) (length 2.54)
          (name "CKE0_A")
          (number "J4")
        )
        (pin input line (at -11.43 -39.37 0) (length 2.54)
          (name "CKE1_A")
          (number "J5")
        )
        (pin input line (at -11.43 -20.32 0) (length 2.54)
          (name "CK_t_A")
          (number "J8")
        )
        (pin input line (at -11.43 -27.94 0) (length 2.54)
          (name "CK_c_A")
          (number "J9")
        )
        (pin input line (at 238.76 -54.61 180) (length 2.54)
          (name "VDD2")
          (number "K1")
        )
        (pin input line (at 238.76 -119.38 180) (length 2.54)
          (name "VDD2")
          (number "K10")
        )
        (pin input line (at 73.66 -215.9 180) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "K11")
        )
        (pin input line (at 238.76 -130.81 180) (length 2.54)
          (name "VDD2")
          (number "K12")
        )
        (pin input line (at 57.15 -181.61 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "K2")
        )
        (pin input line (at 238.76 -66.04 180) (length 2.54)
          (name "VDD2")
          (number "K3")
        )
        (pin input line (at 57.15 -219.71 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "K4")
        )
        (pin input line (at 73.66 -177.8 180) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "K9")
        )
        (pin input line (at 238.76 -58.42 180) (length 2.54)
          (name "VDD2")
          (number "N1")
        )
        (pin input line (at 238.76 -123.19 180) (length 2.54)
          (name "VDD2")
          (number "N10")
        )
        (pin input line (at 73.66 -219.71 180) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "N11")
        )
        (pin input line (at 238.76 -134.62 180) (length 2.54)
          (name "VDD2")
          (number "N12")
        )
        (pin input line (at 57.15 -185.42 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "N2")
        )
        (pin input line (at 238.76 -69.85 180) (length 2.54)
          (name "VDD2")
          (number "N3")
        )
        (pin input line (at 57.15 -223.52 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "N4")
        )
        (pin input line (at 73.66 -181.61 180) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "N9")
        )
        (pin input line (at 57.15 -162.56 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "P1")
        )
        (pin input line (at 73.66 -200.66 180) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "P10")
        )
        (pin input line (at 148.59 -39.37 180) (length 2.54)
          (name "CA5_B")
          (number "P11")
        )
        (pin input line (at 73.66 -242.57 180) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "P12")
        )
        (pin input line (at 148.59 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "CA1_B")
          (number "P2")
        )
        (pin input line (at 57.15 -204.47 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "P3")
        )
        (pin input line (at -11.43 -43.18 0) (length 2.54)
          (name "CKE0_B")
          (number "P4")
        )
        (pin input line (at -11.43 -46.99 0) (length 2.54)
          (name "CKE1_B")
          (number "P5")
        )
        (pin input line (at -11.43 -24.13 0) (length 2.54)
          (name "CK_t_B")
          (number "P8")
        )
        (pin input line (at -11.43 -31.75 0) (length 2.54)
          (name "CK_c_B")
          (number "P9")
        )
        (pin input line (at 238.76 -62.23 180) (length 2.54)
          (name "VDD2")
          (number "R1")
        )
        (pin input line (at 148.59 -31.75 180) (length 2.54)
          (name "CA3_B")
          (number "R10")
        )
        (pin input line (at 148.59 -35.56 180) (length 2.54)
          (name "CA4_B")
          (number "R11")
        )
        (pin input line (at 238.76 -138.43 180) (length 2.54)
          (name "VDD2")
          (number "R12")
        )
        (pin input line (at 148.59 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "CA0_B")
          (number "R2")
        )
        (pin input line (at 13.97 -31.75 180) (length 2.54)
          (name "CS1_B")
          (number "R3")
        )
        (pin input line (at 13.97 -27.94 180) (length 2.54)
          (name "CS0_B")
          (number "R4")
        )
        (pin input line (at 238.76 -88.9 180) (length 2.54)
          (name "VDD2")
          (number "R5")
        )
        (pin input line (at 238.76 -104.14 180) (length 2.54)
          (name "VDD2")
          (number "R8")
        )
        (pin input line (at 148.59 -27.94 180) (length 2.54)
          (name "CA2_B")
          (number "R9")
        )
        (pin input line (at 57.15 -166.37 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "T1")
        )
        (pin input line (at 73.66 -204.47 180) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "T10")
        )
        (pin input line (at 193.04 -35.56 180) (length 2.54)
          (name "RESET_n")
          (number "T11")
        )
        (pin input line (at 73.66 -246.38 180) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "T12")
        )
        (pin input line (at 148.59 -43.18 180) (length 2.54)
          (name "ODT_CA_B")
          (number "T2")
        )
        (pin input line (at 57.15 -208.28 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "T3")
        )
        (pin input line (at 238.76 -31.75 180) (length 2.54)
          (name "VDD1")
          (number "T4")
        )
        (pin input line (at 57.15 -242.57 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "T5")
        )
        (pin input line (at 73.66 -158.75 180) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "T8")
        )
        (pin input line (at 238.76 -39.37 180) (length 2.54)
          (name "VDD1")
          (number "T9")
        )
        (pin input line (at 238.76 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "VDD1")
          (number "U1")
        )
        (pin input line (at 215.9 -81.28 0) (length 2.54)
          (name "VDDQ")
          (number "U10")
        )
        (pin input line (at 80.01 -62.23 180) (length 2.54)
          (name "DQ11_B")
          (number "U11")
        )
        (pin input line (at 238.76 -46.99 180) (length 2.54)
          (name "VDD1")
          (number "U12")
        )
        (pin input line (at 78.74 -31.75 180) (length 2.54)
          (name "DQ3_B")
          (number "U2")
        )
        (pin input line (at 215.9 -35.56 0) (length 2.54)
          (name "VDDQ")
          (number "U3")
        )
        (pin input line (at 78.74 -35.56 180) (length 2.54)
          (name "DQ4_B")
          (number "U4")
        )
        (pin input line (at 238.76 -92.71 180) (length 2.54)
          (name "VDD2")
          (number "U5")
        )
        (pin input line (at 238.76 -107.95 180) (length 2.54)
          (name "VDD2")
          (number "U8")
        )
        (pin input line (at 80.01 -66.04 180) (length 2.54)
          (name "DQ12_B")
          (number "U9")
        )
        (pin input line (at 57.15 -170.18 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "V1")
        )
        (pin input line (at 166.37 -31.75 0) (length 2.54)
          (name "DQS1_c_B")
          (number "V10")
        )
        (pin input line (at 80.01 -58.42 180) (length 2.54)
          (name "DQ10_B")
          (number "V11")
        )
        (pin input line (at 73.66 -250.19 180) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "V12")
        )
        (pin input line (at 78.74 -27.94 180) (length 2.54)
          (name "DQ2_B")
          (number "V2")
        )
        (pin input line (at 166.37 -24.13 0) (length 2.54)
          (name "DQS0_c_B")
          (number "V3")
        )
        (pin input line (at 78.74 -39.37 180) (length 2.54)
          (name "DQ5_B")
          (number "V4")
        )
        (pin input line (at 57.15 -246.38 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "V5")
        )
        (pin input line (at 73.66 -162.56 180) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "V8")
        )
        (pin input line (at 80.01 -69.85 180) (length 2.54)
          (name "DQ13_B")
          (number "V9")
        )
        (pin input line (at 215.9 -24.13 0) (length 2.54)
          (name "VDDQ")
          (number "W1")
        )
        (pin input line (at 166.37 -27.94 0) (length 2.54)
          (name "DQS1_t_B")
          (number "W10")
        )
        (pin input line (at 73.66 -223.52 180) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "W11")
        )
        (pin input line (at 215.9 -92.71 0) (length 2.54)
          (name "VDDQ")
          (number "W12")
        )
        (pin input line (at 57.15 -189.23 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "W2")
        )
        (pin input line (at 166.37 -20.32 0) (length 2.54)
          (name "DQS0_t_B")
          (number "W3")
        )
        (pin input line (at 57.15 -227.33 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "W4")
        )
        (pin input line (at 215.9 -50.8 0) (length 2.54)
          (name "VDDQ")
          (number "W5")
        )
        (pin input line (at 215.9 -66.04 0) (length 2.54)
          (name "VDDQ")
          (number "W8")
        )
        (pin input line (at 73.66 -185.42 180) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "W9")
        )
        (pin input line (at 57.15 -173.99 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "Y1")
        )
        (pin input line (at 193.04 -43.18 180) (length 2.54)
          (name "DMI1_B")
          (number "Y10")
        )
        (pin input line (at 78.74 -54.61 180) (length 2.54)
          (name "DQ9_B")
          (number "Y11")
        )
        (pin input line (at 73.66 -254 180) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "Y12")
        )
        (pin input line (at 78.74 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "DQ1_B")
          (number "Y2")
        )
        (pin input line (at 193.04 -39.37 180) (length 2.54)
          (name "DMI0_B")
          (number "Y3")
        )
        (pin input line (at 78.74 -43.18 180) (length 2.54)
          (name "DQ6_B")
          (number "Y4")
        )
        (pin input line (at 57.15 -250.19 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "Y5")
        )
        (pin input line (at 73.66 -166.37 180) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "Y8")
        )
        (pin input line (at 80.01 -73.66 180) (length 2.54)
          (name "DQ14_B")
          (number "Y9")
        )
      )
    )
    (symbol "Board:HE9073A18M5R" (in_bom yes) (on_board yes)
      (property "Reference" "U5" (at 0 -2.54 0))
      (property "Value" "HE9073A18M5R" (at 0 -5.08 0))
      (property "Footprint" "Package_TO_SOT_SMD:SOT-23-5" (at 0 0 0))
      (property "Datasheet" "HE9073A18M5R" (at 0 0 0))
      (symbol "HE9073A18M5R_1_1"
        (rectangle (start -6.35 -7.62) (end 6.35 -17.78)
          (fill (type background))
        )
        (pin input line (at -8.89 -8.89 0) (length 2.54)
          (name "VIN")
          (number "1")
        )
        (pin input line (at -8.89 -12.7 0) (length 2.54)
          (name "GND")
          (number "2")
        )
        (pin input line (at -8.89 -16.51 0) (length 2.54)
          (name "CE")
          (number "3")
        )
        (pin input line (at 8.89 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "NC")
          (number "4")
        )
        (pin input line (at 8.89 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "Output")
          (number "5")
        )
      )
    )
    (symbol "Board:RK3566" (in_bom yes) (on_board yes)
      (property "Reference" "U7" (at -2.108 -0.254 0))
      (property "Value" "RK3566" (at -2.108 -2.794 0))
      (property "Footprint" "RK3566:BGA565_15R5X14R4X0R90" (at 19.05 -33.02 0))
      (property "Datasheet" "RK3566" (at 19.05 -33.02 0))
      (property "ki_locked" "" (at 0 0 0))
      (symbol "RK3566_1_0"
        (pin power_out line (at 10.16 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "SPDIF_TX_M0")
          (number "1A13")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -29.21 180) (length 2.54)
          (name "PDM_CLK0_M0")
          (number "1A14")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -36.83 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_CLKREQn")
          (number "1B13")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -44.45 180) (length 2.54)
          (name "I2S1_SDIO/PDM_SDIO")
          (number "1B14")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -54.61 180) (length 2.54)
          (name "VCCIO1")
          (number "1D13")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -6.35 180) (length 2.54)
          (name "GPIO1_A0_u")
          (number "A22")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "I2S1_MCLK_M0")
          (number "A23")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -39.37 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_WAKEn")
          (number "A26")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "GPIO1_A1_u")
          (number "B22")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "I2S1_SCLK_TX_M0")
          (number "B23")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "I2S1_LRCLK_TX_M0")
          (number "B24")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -34.29 180) (length 2.54)
          (name "I2S1_SDO0_M0")
          (number "B25")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -41.91 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_PERSTn")
          (number "B26")
        )
      )
      (symbol "RK3566_1_1"
        (rectangle (start -17.78 -5.08) (end 7.62 -55.88)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_2_0"
        (pin power_out line (at 11.43 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "SARADC3")
          (number "1A19")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "SARADC2")
          (number "1B18")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "SARADC1")
          (number "1C17")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "OTP_VCC1V8")
          (number "1D15")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "SARADC_AVDD_1V8")
          (number "1D16")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -6.35 180) (length 2.54)
          (name "SARADC0")
          (number "1D17")
        )
      )
      (symbol "RK3566_2_1"
        (rectangle (start -12.7 -2.54) (end 8.89 -31.75)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_3_0"
        (pin power_out line (at 12.7 -39.37 180) (length 2.54)
          (name "USB_AVDD1_1V8")
          (number "1H16")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -41.91 180) (length 2.54)
          (name "USB_AVDD1_3V3")
          (number "1H18")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -36.83 180) (length 2.54)
          (name "USB_AVDD1_0V9")
          (number "1J17")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "USB_HOST1_DP")
          (number "1J19")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "USB_HOST1_DM")
          (number "1J20")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -69.85 180) (length 2.54)
          (name "MULTI_PHY_AVDD0V9")
          (number "1K16")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -72.39 180) (length 2.54)
          (name "MULTI_PHY_AVDD1V8")
          (number "1K17")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -58.42 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_REFCLKP")
          (number "1K19")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -60.96 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_REFCLKN")
          (number "1K20")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -48.26 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_TXP")
          (number "AA37")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -50.8 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_TXN")
          (number "AA38")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -53.34 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_RXP")
          (number "AB37")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -55.88 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_RXN")
          (number "AB38")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "USB_OTG0_DP")
          (number "R37")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "USB_OTG0_DM")
          (number "R38")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "USB_OTG0_ID")
          (number "T37")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "USB_OTG0_VBUSDET")
          (number "T38")
        )
      )
      (symbol "RK3566_3_1"
        (rectangle (start -13.97 -1.27) (end 10.16 -82.55)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_4_0"
        (pin power_out line (at 12.73 -25.4 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1F20")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -22.86 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1G16")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1G18")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -17.78 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1G19")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -15.24 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1G20")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1J16")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1J18")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -7.62 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1K18")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -5.08 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1L19")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -25.4 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1N11")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -27.94 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1N12")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -33.02 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1P10")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -35.56 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1P14")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -30.48 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1P8")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -43.18 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1R11")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -45.72 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1R12")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -48.26 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1R13")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -50.8 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1R14")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -53.34 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1R15")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -38.1 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1R8")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -40.64 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1R9")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -63.5 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T10")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -66.04 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T11")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -68.58 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T12")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -71.12 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T13")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -73.66 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T14")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -76.2 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T15")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -78.74 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T16")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -81.28 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T17")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -55.88 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T7")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -58.42 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T8")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -60.96 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T9")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -83.82 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1U12")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -86.36 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1U13")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -88.9 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1U15")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -91.44 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1U17")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -96.52 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1V12")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -99.06 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1V13")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -101.6 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1V18")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -93.98 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1V7")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -5.08 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP13")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -7.62 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP16")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -10.16 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP19")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -12.7 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP22")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -15.24 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP25")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -17.78 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP28")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -20.32 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP31")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -22.86 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP34")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -38.1 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "H37")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -35.56 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "L37")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -33.02 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "P37")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -30.48 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "U37")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -27.94 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "Y37")
        )
      )
      (symbol "RK3566_4_1"
        (rectangle (start -7.29 -1.27) (end 10.49 -105.41)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_5_0"
        (pin power_out line (at -11.43 -80.01 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1B10")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -82.55 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1B11")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -85.09 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1B15")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -87.63 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1B19")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -102.87 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C14")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -105.41 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C16")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -107.95 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C18")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -90.17 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C4")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -92.71 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C5")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -95.25 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C6")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -97.79 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C8")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -100.33 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C9")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -110.49 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1D1")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -115.57 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1D10")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -118.11 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1D14")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -113.03 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1D3")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -125.73 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1E10")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -128.27 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1E14")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -130.81 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1E15")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -130.81 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1E17")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -120.65 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1E3")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -123.19 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1E8")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -118.11 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1F10")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -115.57 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1F15")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -113.03 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1F16")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1F6")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -125.73 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1F7")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -123.19 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1F8")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -120.65 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1F9")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -97.79 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G10")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -95.25 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G11")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -92.71 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G12")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -90.17 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G14")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -110.49 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G3")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -107.95 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G6")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -105.41 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G7")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -102.87 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G8")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -100.33 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G9")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -87.63 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1H1")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -80.01 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1H11")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -77.47 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1H12")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -74.93 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1H13")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -85.09 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1H2")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -82.55 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1H6")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -72.39 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1J1")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -62.23 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1J11")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -59.69 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1J12")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -57.15 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1J13")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -69.85 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1J6")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -67.31 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1J8")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -64.77 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1J9")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -36.83 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K11")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -34.29 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K12")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -31.75 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K13")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -29.21 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K14")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K15")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -54.61 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K2")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -52.07 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K3")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -49.53 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K4")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -46.99 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K5")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -44.45 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K6")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -41.91 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K8")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -39.37 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K9")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L10")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -16.51 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L11")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L12")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L13")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L14")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -6.35 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L15")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L3")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L6")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -6.35 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "A1")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -8.89 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "A2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -11.43 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "A38")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -49.53 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AA2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -64.77 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AC37")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -52.07 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AD2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -67.31 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AE37")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -69.85 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AH37")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -72.39 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AL37")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -54.61 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AP2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -74.93 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AP37")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -59.69 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AP8")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -57.15 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AR1")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -77.47 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AR38")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -13.97 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B1")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -21.59 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B11")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -24.13 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B14")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -26.67 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B18")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -16.51 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -29.21 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B21")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -31.75 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B28")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -34.29 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B31")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -19.05 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B6")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -36.83 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "D2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -62.23 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "E37")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -39.37 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "J2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -41.91 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "L2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -44.45 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "U2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -46.99 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "W2")
        )
      )
      (symbol "RK3566_5_1"
        (rectangle (start -8.89 -5.08) (end 6.35 -133.35)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_6_0"
        (pin power_out line (at 3.81 -17.78 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M10")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -20.32 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M11")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -22.86 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M12")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -25.4 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M13")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -27.94 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M14")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -30.48 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M15")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -33.02 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M16")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -35.56 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M17")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -38.1 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M20")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -7.62 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M3")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -10.16 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M4")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -12.7 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M5")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -15.24 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M6")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -40.64 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1N3")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -43.18 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1N4")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -45.72 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1N7")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -48.26 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1P1")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -58.42 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1P15")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -50.8 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1P5")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -53.34 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1P6")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -55.88 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1P7")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -60.96 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1R3")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -63.5 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1R4")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -66.04 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1R5")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -68.58 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1R6")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -71.12 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1R7")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -73.66 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1T3")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -76.2 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1T5")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -78.74 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1U2")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -81.28 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1V1")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -83.82 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1V4")
        )
      )
      (symbol "RK3566_6_1"
        (rectangle (start 6.35 -5.08) (end 20.32 -85.09)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_7_0"
        (pin power_out line (at 10.16 -7.62 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1C12")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1D11")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1D12")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -15.24 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1E11")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -17.78 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1E12")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1E13")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -22.86 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1F11")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -25.4 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1F12")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -27.94 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1F13")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -30.48 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1F14")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -33.02 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1G13")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -86.36 180) (length 2.54)
          (name "VDD_NPU")
          (number "1G15")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -49.53 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1H10")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -88.9 180) (length 2.54)
          (name "VDD_NPU")
          (number "1H14")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -91.44 180) (length 2.54)
          (name "VDD_NPU")
          (number "1H15")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -41.91 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1H7")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -44.45 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1H8")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -46.99 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1H9")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -54.61 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1J10")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -93.98 180) (length 2.54)
          (name "VDD_NPU")
          (number "1J14")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -96.52 180) (length 2.54)
          (name "VDD_NPU")
          (number "1J15")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -52.07 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1J7")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -59.69 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1K10")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -57.15 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1K7")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -62.23 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1L7")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -69.85 180) (length 2.54)
          (name "VDD_GPU")
          (number "1L8")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -72.39 180) (length 2.54)
          (name "VDD_GPU")
          (number "1L9")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -74.93 180) (length 2.54)
          (name "VDD_GPU")
          (number "1M7")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -77.47 180) (length 2.54)
          (name "VDD_GPU")
          (number "1M8")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -80.01 180) (length 2.54)
          (name "VDD_GPU")
          (number "1M9")
        )
      )
      (symbol "RK3566_7_1"
        (rectangle (start -10.77 -3.81) (end 8.28 -100.33)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_8_0"
        (pin power_out line (at 8.89 -31.75 180) (length 2.54)
          (name "VCC_3V3")
          (number "1N8")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "GPIO4_C6")
          (number "1T6")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "GPIO4_C5")
          (number "1U6")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "PWM14_M1")
          (number "1U7")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -29.21 180) (length 2.54)
          (name "HDMITX_CEC")
          (number "1V5")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -16.51 180) (length 2.54)
          (name "GPIO4_C4")
          (number "1V6")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "HDMITX_SDA")
          (number "AP11")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "GPIO4_C3")
          (number "AP12")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "HDMITX_SCL")
          (number "AR12")
        )
      )
      (symbol "RK3566_8_1"
        (rectangle (start -11.43 -6.35) (end 6.35 -36.83)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_9_0"
        (pin power_out line (at 13.97 -46.99 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_AVDD_0V9")
          (number "1P11")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -49.53 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_AVDD_1V8")
          (number "1P12")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -41.91 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_CLKN")
          (number "1V15")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -39.37 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_CLKP")
          (number "1V16")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -34.29 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D3N")
          (number "AP26")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D2P")
          (number "AP27")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D1N")
          (number "AP29")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D0P")
          (number "AP30")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -31.75 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D3P")
          (number "AR26")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D2N")
          (number "AR27")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -16.51 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D1P")
          (number "AR29")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D0N")
          (number "AR30")
        )
      )
      (symbol "RK3566_9_1"
        (rectangle (start -16.51 -3.81) (end 11.43 -55.88)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_10_0"
        (pin power_out line (at 10.16 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "VCCIO5_1")
          (number "1N5")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -22.86 180) (length 2.54)
          (name "VCCIO5_2")
          (number "1N6")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -15.24 180) (length 2.54)
          (name "PWM12_M0")
          (number "AP5")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -5.08 180) (length 2.54)
          (name "UART4_RX_M1")
          (number "AP7")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "PWM13_M0")
          (number "AR4")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -7.62 180) (length 2.54)
          (name "UART4_TX_M1")
          (number "AR6")
        )
      )
      (symbol "RK3566_10_1"
        (rectangle (start -6.35 -2.54) (end 7.62 -24.13)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_11_0"
        (pin power_out line (at 16.51 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC1D3")
          (number "1A20")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -48.26 180) (length 2.54)
          (name "WIFI_PWR")
          (number "1B20")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -5.08 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC1D0")
          (number "1C19")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -25.4 180) (length 2.54)
          (name "UART1_RX_M0")
          (number "1C20")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC1D2")
          (number "1D18")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -45.72 180) (length 2.54)
          (name "WIFI_WAKE_HOST_H")
          (number "1D19")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -55.88 180) (length 2.54)
          (name "VCCIO4")
          (number "1E16")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -7.62 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC1D1")
          (number "1E18")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "I2C4_SDA_M1")
          (number "A35")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -38.1 180) (length 2.54)
          (name "BT_WAKE_HOST_H")
          (number "A37")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -22.86 180) (length 2.54)
          (name "I2C4_SCL_M1")
          (number "B34")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -15.24 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC1CMD")
          (number "B35")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -40.64 180) (length 2.54)
          (name "HOST_WAKE_B")
          (number "B36")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -17.78 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC1CLK")
          (number "B37")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -53.34 180) (length 2.54)
          (name "CAMERA_XCLR_L")
          (number "B38")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -43.18 180) (length 2.54)
          (name "WIFI_REG_ON_H")
          (number "C37")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -50.8 180) (length 2.54)
          (name "LCD0_PWREN_H")
          (number "D37")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -35.56 180) (length 2.54)
          (name "BT_REG_ON_H")
          (number "D38")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -30.48 180) (length 2.54)
          (name "UART1_RTSn_M0")
          (number "F37")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -27.94 180) (length 2.54)
          (name "UART1_TX_M0")
          (number "F38")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -33.02 180) (length 2.54)
          (name "UART1_CTSn_M0")
          (number "G37")
        )
      )
      (symbol "RK3566_11_1"
        (rectangle (start -16.51 -2.54) (end 13.97 -60.96)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_12_0"
        (pin power_out line (at 25.4 -45.72 180) (length 2.54)
          (name "SYSPLL_AVDD_1V8")
          (number "1H4")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -43.18 180) (length 2.54)
          (name "SYSPLL_AVDD_0V9")
          (number "1H5")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -48.26 180) (length 2.54)
          (name "SYSPLL_AVSS")
          (number "1J5")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -17.78 180) (length 2.54)
          (name "TVSS")
          (number "1M18")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -27.94 180) (length 2.54)
          (name "GPIO0_D4_d")
          (number "1M19")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -101.6 180) (length 2.54)
          (name "PMUIO2")
          (number "1N15")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -104.14 180) (length 2.54)
          (name "PMU_VDD_LOGIC_0V9")
          (number "1N16")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -40.64 180) (length 2.54)
          (name "PMUPLL_AVSS")
          (number "1N17")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -38.1 180) (length 2.54)
          (name "PMUPLL_AVDD_1V8")
          (number "1N18")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -25.4 180) (length 2.54)
          (name "GPIO0_D3_d")
          (number "1N19")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -30.48 180) (length 2.54)
          (name "GPIO0_D5_d")
          (number "1N20")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -31.75 0) (length 2.54)
          (name "PMUIO1")
          (number "1P16")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -35.56 180) (length 2.54)
          (name "PMUPLL_AVDD_0V9")
          (number "1P17")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -11.43 0) (length 2.54)
          (name "CPU_REFCLK_OUT")
          (number "1P18")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -16.51 0) (length 2.54)
          (name "PMIC_SLEEP_H")
          (number "1P19")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -33.02 180) (length 2.54)
          (name "GPIO0_D6_d")
          (number "1P20")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -71.12 180) (length 2.54)
          (name "I2C2_SDA_M0")
          (number "1R16")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -73.66 180) (length 2.54)
          (name "EBC_PWR_EN")
          (number "1R17")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -78.74 180) (length 2.54)
          (name "UART0_TX")
          (number "1R18")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -19.05 0) (length 2.54)
          (name "PMIC_INT_L")
          (number "1R19")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -13.97 0) (length 2.54)
          (name "TSADC_SHUT_M0")
          (number "1R20")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -91.44 180) (length 2.54)
          (name "PCIE_PWREN_H_GPIO0_C2")
          (number "1T18")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -76.2 180) (length 2.54)
          (name "UART0_RX")
          (number "1T19")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -55.88 180) (length 2.54)
          (name "GPIO0_B0_u")
          (number "1T20")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -99.06 180) (length 2.54)
          (name "UART2_TX_M0_DEBUG")
          (number "1U18")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -88.9 180) (length 2.54)
          (name "DVP_PWR")
          (number "1U19")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -68.58 180) (length 2.54)
          (name "I2C2_SCL_M0")
          (number "1U20")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -96.52 180) (length 2.54)
          (name "UART2_RX_M0_DEBUG")
          (number "1V19")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -93.98 180) (length 2.54)
          (name "LCD_EN")
          (number "1V20")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "XIN24M")
          (number "AD37")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "XOUT24M")
          (number "AD38")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -21.59 0) (length 2.54)
          (name "SDMMC0_DET_L")
          (number "AF37")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -29.21 0) (length 2.54)
          (name "FLASH_VOL_SEL")
          (number "AF38")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -24.13 0) (length 2.54)
          (name "SDMMC_PWR")
          (number "AG37")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -8.89 0) (length 2.54)
          (name "nPOR_u")
          (number "AG38")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -58.42 180) (length 2.54)
          (name "I2C0_SCL_PMIC")
          (number "AJ37")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -26.67 0) (length 2.54)
          (name "PCIE20_PRSNT_L_GPIO0_A6")
          (number "AJ38")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -63.5 180) (length 2.54)
          (name "I2C1_SCL_M0")
          (number "AK37")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -60.96 180) (length 2.54)
          (name "I2C0_SDA_PMIC")
          (number "AK38")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -81.28 180) (length 2.54)
          (name "PWM3_IR")
          (number "AM37")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -66.04 180) (length 2.54)
          (name "I2C1_SDA_M0")
          (number "AM38")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -86.36 180) (length 2.54)
          (name "HP_DET_L_GPIO3_A1")
          (number "AN37")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -83.82 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_RSTn")
          (number "AN38")
        )
      )
      (symbol "RK3566_12_1"
        (rectangle (start -20.32 -2.54) (end 22.86 -120.65)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_13_0"
        (pin power_out line (at 12.7 -39.37 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_MDC_M1")
          (number "1L1")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -33.02 180) (length 2.54)
          (name "PHY1_RXD1/TXDLY")
          (number "1L2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -50.8 180) (length 2.54)
          (name "VCCIO6_1")
          (number "1L4")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -53.34 180) (length 2.54)
          (name "VCCIO6_2")
          (number "1L5")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -30.48 180) (length 2.54)
          (name "PHY1_RXD0/RXDLY")
          (number "1N1")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -22.86 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_TXD0_M1")
          (number "1N2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -15.24 180) (length 2.54)
          (name "PHY1_RXD2/PLLOFF")
          (number "1P2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -17.78 180) (length 2.54)
          (name "PHY1_RXD3/PHYAD0")
          (number "1R1")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -46.99 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_MCLKINOUT_M1")
          (number "AB1")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -44.45 180) (length 2.54)
          (name "CIF_CLKOUT")
          (number "AB2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -41.91 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_MDIO_M1")
          (number "AC2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -35.56 180) (length 2.54)
          (name "PHY1_RXDV/PHYAD2")
          (number "AG2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -27.94 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_TXEN_M1")
          (number "AH2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -25.4 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_TXD1_M1")
          (number "AJ1")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_RXCLK_M1")
          (number "AJ2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_TXCLK_M1")
          (number "AK2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_TXD3_M1")
          (number "AL1")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -7.62 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_TXD2_M1")
          (number "AL2")
        )
      )
      (symbol "RK3566_13_1"
        (rectangle (start -16.51 -3.81) (end 10.16 -57.15)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_14_0"
        (pin bidirectional line (at 11.43 -85.09 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ5_B")
          (number "1A10")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -125.73 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DM1_B")
          (number "1A11")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -80.01 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ3_B")
          (number "1A7")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -77.47 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ2_B")
          (number "1A8")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -90.17 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ7_B")
          (number "1A9")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -93.98 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DM0_B")
          (number "1B8")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -87.63 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ6_B")
          (number "1B9")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -119.38 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ14_B")
          (number "1C10")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ7_A")
          (number "1E1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -30.48 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DM0_A")
          (number "1E2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -55.88 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ14_A")
          (number "1F1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -53.34 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ13_A")
          (number "1F2")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -64.77 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DM1_A")
          (number "1G1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -58.42 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ15_A")
          (number "1G2")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -100.33 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS0N_B")
          (number "A12")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -97.79 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS0P_B")
          (number "A13")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -114.3 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ12_B")
          (number "A15")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -129.54 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS1P_B")
          (number "A17")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -106.68 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ9_B")
          (number "A19")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -109.22 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ10_B")
          (number "A20")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -74.93 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ1_B")
          (number "B10")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -72.39 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ0_B")
          (number "B12")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -82.55 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ4_B")
          (number "B13")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -116.84 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ13_B")
          (number "B15")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -121.92 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ15_B")
          (number "B16")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -132.08 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS1N_B")
          (number "B17")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -104.14 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ8_B")
          (number "B19")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -111.76 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ11_B")
          (number "B20")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -16.51 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ3_A")
          (number "E1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ2_A")
          (number "F1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ1_A")
          (number "F2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ0_A")
          (number "G2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -36.83 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS0N_A")
          (number "H1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -34.29 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS0P_A")
          (number "H2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ5_A")
          (number "K1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ6_A")
          (number "K2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -50.8 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ12_A")
          (number "M1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ4_A")
          (number "M2")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -67.31 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS1P_A")
          (number "N1")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -69.85 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS1N_A")
          (number "N2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -40.64 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ8_A")
          (number "P2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -43.18 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ9_A")
          (number "R1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -45.72 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ10_A")
          (number "R2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -48.26 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ11_A")
          (number "T2")
        )
      )
      (symbol "RK3566_14_1"
        (rectangle (start -14.94 -6.35) (end 10.46 -135.89)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_15_0"
        (pin bidirectional line (at 10.16 -44.45 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A5_A")
          (number "1A1")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -46.99 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CKE1_B")
          (number "1A2")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -29.21 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CLKE0_B")
          (number "1A3")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -54.61 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_NC")
          (number "1A4")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -72.39 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CS1n_B")
          (number "1A5")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -52.07 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A4_B")
          (number "1A6")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -39.37 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A4_A")
          (number "1B1")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -34.29 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A3_A")
          (number "1B3")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -74.93 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CS0n_B")
          (number "1B5")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A3_B")
          (number "1B6")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -49.53 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A2_B")
          (number "1B7")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -41.91 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A2_A")
          (number "1C1")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -57.15 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_NC")
          (number "1C2")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CKE1_A")
          (number "1C3")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -77.47 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_RESETn")
          (number "1C7")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -6.35 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_NC")
          (number "1D2")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -88.9 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1D5")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -91.44 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1D6")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -93.98 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1D7")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -96.52 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1D8")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -99.06 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1D9")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -101.6 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1E4")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -111.76 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQL")
          (number "1E6")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -114.3 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQL")
          (number "1E7")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -116.84 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQL")
          (number "1E9")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -80.01 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_RZQ")
          (number "1F3")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -104.14 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1F4")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -119.38 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQL")
          (number "1F5")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -106.68 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1G4")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -121.92 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQL")
          (number "1G5")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -82.55 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_NC")
          (number "1H3")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_ODT0_CA_B")
          (number "A10")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -69.85 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CS1n_A")
          (number "A3")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -62.23 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CLKP_A")
          (number "A5")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -3.81 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CLKP_B")
          (number "A7")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -36.83 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A0_B")
          (number "A9")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -67.31 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CS0n_A")
          (number "B3")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -59.69 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CKE0_A")
          (number "B4")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -64.77 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CLKN_A")
          (number "B5")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CLKN_B")
          (number "B7")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -16.51 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A5_B")
          (number "B8")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A1_B")
          (number "B9")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A1_A")
          (number "C1")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -31.75 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A0_A")
          (number "C2")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_ODT0_CA_A")
          (number "E2")
        )
      )
      (symbol "RK3566_15_1"
        (rectangle (start -12.4 -1.27) (end 7.92 -133.35)
          (fill (type background))
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
      )
      (symbol "RK3566_16_0"
        (pin power_out line (at 17.78 -35.56 180) (length 2.54)
          (name "FSPI_SCK")
          (number "1A15")
        )
        (pin power_out line (at -21.59 -15.24 0) (length 2.54)
          (name "EMMC_DATA_STROBE")
          (number "1A16")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -38.1 180) (length 2.54)
          (name "FSPI_D0")
          (number "1A17")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -40.64 180) (length 2.54)
          (name "FSPI_D1")
          (number "1A18")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -33.02 180) (length 2.54)
          (name "FSPI_D2")
          (number "1B16")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -43.18 180) (length 2.54)
          (name "FSPI_CSN")
          (number "1B17")
        )
        (pin power_out line (at -21.59 -26.67 0) (length 2.54)
          (name "VCCIO2")
          (number "1C13")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -45.72 180) (length 2.54)
          (name "FSPI_D3")
          (number "1C15")
        )
        (pin power_out line (at -21.59 -20.32 0) (length 2.54)
          (name "EMMC_CMD")
          (number "A27")
        )
        (pin power_out line (at -21.59 -17.78 0) (length 2.54)
          (name "EMMC_CLKOUT")
          (number "A29")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D5")
          (number "A30")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -7.62 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D0")
          (number "A32")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -25.4 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D7")
          (number "A33")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D1")
          (number "B27")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -15.24 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D3")
          (number "B29")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -22.86 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D6")
          (number "B30")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D2")
          (number "B32")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -17.78 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D4")
          (number "B33")
        )
      )
      (symbol "RK3566_16_1"
        (rectangle (start -19.05 -2.54) (end 15.24 -53.34)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_17_0"
        (pin power_out line (at 17.78 -15.24 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC0_D2")
          (number "1D20")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC0_CMD")
          (number "1E19")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC0_D0")
          (number "1E20")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -25.4 180) (length 2.54)
          (name "VCCIO3")
          (number "1F17")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -17.78 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC0_D3")
          (number "1F18")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC0_D1")
          (number "1F19")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -22.86 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC0_CLK")
          (number "G38")
        )
      )
      (symbol "RK3566_17_1"
        (rectangle (start -11.43 -2.54) (end 15.24 -30.48)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_18_0"
        (pin input line (at 12.7 -29.21 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_AVDD_0V9")
          (number "1N9")
        )
        (pin input line (at 12.7 -31.75 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_AVDD_A1V8")
          (number "1P9")
        )
        (pin input line (at 12.7 -3.81 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_CLK0-")
          (number "1U9")
        )
        (pin input line (at 12.7 -6.35 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_CLK0+")
          (number "1V9")
        )
        (pin input line (at 12.7 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D3-")
          (number "AP14")
        )
        (pin input line (at 12.7 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D2+")
          (number "AP15")
        )
        (pin input line (at 12.7 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D1-")
          (number "AP17")
        )
        (pin input line (at 12.7 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D0+")
          (number "AP18")
        )
        (pin input line (at 12.7 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D3+")
          (number "AR14")
        )
        (pin input line (at 12.7 -16.51 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D2-")
          (number "AR15")
        )
        (pin input line (at 12.7 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D1+")
          (number "AR17")
        )
        (pin input line (at 12.7 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D0-")
          (number "AR18")
        )
      )
      (symbol "RK3566_18_1"
        (rectangle (start -13.97 -2.54) (end 11.43 -33.02)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_19_0"
        (pin power_out line (at 11.43 -34.29 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX_AVDD0V9")
          (number "1N13")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -31.75 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX_AVDD0V9")
          (number "1N14")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -36.83 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX_AVDD1V8")
          (number "1P13")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -29.21 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX_REXT")
          (number "1U16")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX_HPDIN")
          (number "1V17")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TXCLKN")
          (number "AP32")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -16.51 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX0P")
          (number "AP33")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX1N")
          (number "AP35")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -6.35 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX2P")
          (number "AP36")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TXCLKP")
          (number "AR32")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX0N")
          (number "AR33")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX1P")
          (number "AR35")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX2N")
          (number "AR36")
        )
      )
      (symbol "RK3566_19_1"
        (rectangle (start -17.78 -3.81) (end 8.89 -39.37)
          (fill (type background))
        )
      )
    )
    (symbol "Board:SFEM008GB1EA1TO" (in_bom yes) (on_board yes)
      (property "Reference" "U28" (at 0 -5.08 0))
      (property "Value" "KLMBG2JETD-B041" (at 0 -7.62 0))
      (property "Footprint" "RK3566:BGA153N50P14X14_1150X1300X100" (at -13.97 -12.7 0))
      (property "Datasheet" "KLMBG2JETD-B041" (at -13.97 -12.7 0))
      (symbol "SFEM008GB1EA1TO_0_0"
        (pin unspecified line (at -13.97 -17.78 0) (length 2.54)
          (name "DAT0")
          (number "A3")
        )
        (pin unspecified line (at -13.97 -20.32 0) (length 2.54)
          (name "DAT1")
          (number "A4")
        )
        (pin unspecified line (at -13.97 -22.86 0) (length 2.54)
          (name "DAT2")
          (number "A5")
        )
        (pin unspecified line (at 13.97 -55.88 180) (length 2.54)
          (name "VSS")
          (number "A6")
        )
        (pin unspecified line (at -13.97 -25.4 0) (length 2.54)
          (name "DAT3")
          (number "B2")
        )
        (pin unspecified line (at -13.97 -27.94 0) (length 2.54)
          (name "DAT4")
          (number "B3")
        )
        (pin unspecified line (at -13.97 -30.48 0) (length 2.54)
          (name "DAT5")
          (number "B4")
        )
        (pin unspecified line (at -13.97 -33.02 0) (length 2.54)
          (name "DAT6")
          (number "B5")
        )
        (pin unspecified line (at -13.97 -35.56 0) (length 2.54)
          (name "DAT7")
          (number "B6")
        )
        (pin unspecified line (at 13.97 -27.94 180) (length 2.54)
          (name "VCCi")
          (number "C2")
        )
        (pin unspecified line (at 13.97 -40.64 180) (length 2.54)
          (name "VSSQ")
          (number "C4")
        )
        (pin unspecified line (at -13.97 -66.04 0) (length 2.54)
          (name "VCCQ")
          (number "C6")
        )
        (pin unspecified line (at -13.97 -55.88 0) (length 2.54)
          (name "VCC")
          (number "E6")
        )
        (pin unspecified line (at 13.97 -53.34 180) (length 2.54)
          (name "VSS")
          (number "E7")
        )
        (pin unspecified line (at -13.97 -58.42 0) (length 2.54)
          (name "VCC")
          (number "F5")
        )
        (pin unspecified line (at 13.97 -50.8 180) (length 2.54)
          (name "VSS")
          (number "G5")
        )
        (pin unspecified line (at 13.97 -48.26 180) (length 2.54)
          (name "VSS")
          (number "H10")
        )
        (pin unspecified line (at 13.97 -17.78 180) (length 2.54)
          (name "DS")
          (number "H5")
        )
        (pin unspecified line (at -13.97 -60.96 0) (length 2.54)
          (name "VCC")
          (number "J10")
        )
        (pin unspecified line (at 13.97 -45.72 180) (length 2.54)
          (name "VSS")
          (number "J5")
        )
        (pin unspecified line (at -13.97 -38.1 0) (length 2.54)
          (name "RST_n")
          (number "K5")
        )
        (pin unspecified line (at 13.97 -43.18 180) (length 2.54)
          (name "VSS")
          (number "K8")
        )
        (pin unspecified line (at -13.97 -63.5 0) (length 2.54)
          (name "VCC")
          (number "K9")
        )
        (pin unspecified line (at -13.97 -68.58 0) (length 2.54)
          (name "VCCQ")
          (number "M4")
        )
        (pin unspecified line (at -13.97 -15.24 0) (length 2.54)
          (name "CMD")
          (number "M5")
        )
        (pin unspecified line (at -13.97 -12.7 0) (length 2.54)
          (name "CLK")
          (number "M6")
        )
        (pin unspecified line (at 13.97 -38.1 180) (length 2.54)
          (name "VSSQ")
          (number "N2")
        )
        (pin unspecified line (at -13.97 -71.12 0) (length 2.54)
          (name "VCCQ")
          (number "N4")
        )
        (pin unspecified line (at 13.97 -35.56 180) (length 2.54)
          (name "VSSQ")
          (number "N5")
        )
        (pin unspecified line (at -13.97 -73.66 0) (length 2.54)
          (name "VCCQ")
          (number "P3")
        )
        (pin unspecified line (at 13.97 -33.02 180) (length 2.54)
          (name "VSSQ")
          (number "P4")
        )
        (pin unspecified line (at -13.97 -76.2 0) (length 2.54)
          (name "VCCQ")
          (number "P5")
        )
        (pin unspecified line (at 13.97 -30.48 180) (length 2.54)
          (name "VSSQ")
          (number "P6")
        )
      )
      (symbol "SFEM008GB1EA1TO_1_1"
        (rectangle (start -11.43 -10.16) (end 11.43 -80.01)
          (fill (type background))
        )
      )
    )
    (symbol "Board:TCS4525" (in_bom yes) (on_board yes)
      (property "Reference" "U6" (at -2.54 -2.54 0))
      (property "Value" "TCS4525" (at -2.54 -5.08 0))
      (property "Footprint" "RK3566:BGA20C40P4X5_163X203X60N" (at 0 0 0))
      (property "Datasheet" "TCS4525" (at 0 0 0))
      (symbol "TCS4525_1_1"
        (rectangle (start -8.89 -7.62) (end 3.81 -59.69)
          (fill (type background))
        )
        (pin input line (at 6.35 -45.72 180) (length 2.54)
          (name "VSEL")
          (number "A1")
        )
        (pin input line (at -11.43 -49.53 0) (length 2.54)
          (name "EN")
          (number "A2")
        )
        (pin input line (at 6.35 -34.29 180) (length 2.54)
          (name "SCL")
          (number "A3")
        )
        (pin input line (at 6.35 -53.34 180) (length 2.54)
          (name "FB")
          (number "A4")
        )
        (pin input line (at 6.35 -31.75 180) (length 2.54)
          (name "SDA")
          (number "B1")
        )
        (pin input line (at -11.43 -25.4 0) (length 2.54)
          (name "PGND")
          (number "B2")
        )
        (pin input line (at 6.35 -57.15 180) (length 2.54)
          (name "PGND/PG")
          (number "B3")
        )
        (pin input line (at -11.43 -41.91 0) (length 2.54)
          (name "AGND")
          (number "B4")
        )
        (pin input line (at -11.43 -27.94 0) (length 2.54)
          (name "PGND")
          (number "C1")
        )
        (pin input line (at -11.43 -30.48 0) (length 2.54)
          (name "PGND")
          (number "C2")
        )
        (pin input line (at -11.43 -33.02 0) (length 2.54)
          (name "PGND")
          (number "C3")
        )
        (pin input line (at -11.43 -35.56 0) (length 2.54)
          (name "PGND")
          (number "C4")
        )
        (pin input line (at -11.43 -17.78 0) (length 2.54)
          (name "AVIN")
          (number "D1")
        )
        (pin input line (at -11.43 -10.16 0) (length 2.54)
          (name "PVIN")
          (number "D2")
        )
        (pin input line (at 6.35 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "SW")
          (number "D3")
        )
        (pin input line (at 6.35 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "SW")
          (number "D4")
        )
        (pin input line (at -11.43 -12.7 0) (length 2.54)
          (name "PVIN")
          (number "E1")
        )
        (pin input line (at -11.43 -15.24 0) (length 2.54)
          (name "PVIN")
          (number "E2")
        )
        (pin input line (at 6.35 -15.24 180) (length 2.54)
          (name "SW")
          (number "E3")
        )
        (pin input line (at 6.35 -17.78 180) (length 2.54)
          (name "SW")
          (number "E4")
        )
      )
    )
    (symbol "Connector:Conn_01x03_Male" (pin_names (offset 1.016) hide) (in_bom yes) (on_board yes)
      (property "Reference" "J" (at 0 5.08 0))
      (property "Value" "Conn_01x03_Male" (at 0 -5.08 0))
      (property "Footprint" "" (at 0 0 0))
      (property "Datasheet" "~" (at 0 0 0))
      (property "ki_keywords" "connector" (at 0 0 0))
      (property "ki_description" "Generic connector, single row, 01x03, script generated (kicad-library-utils/schlib/autogen/connector/)" (at 0 0 0))
      (property "ki_fp_filters" "Connector*:*_1x??_*" (at 0 0 0))
      (symbol "Conn_01x03_Male_1_1"
        (polyline
          (pts
            (xy 1.27 -2.54)
            (xy 0.8636 -2.54)
          )
          (fill (type none))
        )
        (polyline
          (pts
            (xy 1.27 0)
            (xy 0.8636 0)
          )
          (fill (type none))
        )
        (polyline
          (pts
            (xy 1.27 2.54)
            (xy 0.8636 2.54)
          )
          (fill (type none))
        )
        (rectangle (start 0.8636 -2.413) (end 0 -2.667)
          (fill (type outline))
        )
        (rectangle (start 0.8636 0.127) (end 0 -0.127)
          (fill (type outline))
        )
        (rectangle (start 0.8636 2.667) (end 0 2.413)
          (fill (type outline))
        )
        (pin passive line (at 5.08 2.54 180) (length 3.81)
          (name "Pin_1")
          (number "1")
        )
        (pin passive line (at 5.08 0 180) (length 3.81)
          (name "Pin_2")
          (number "2")
        )
        (pin passive line (at 5.08 -2.54 180) (length 3.81)
          (name "Pin_3")
          (number "3")
        )
      )
    )
    (symbol "Connector:Conn_01x04_Male" (pin_names (offset 1.016) hide) (in_bom yes) (on_board yes)
      (property "Reference" "J" (at 0 5.08 0))
      (property "Value" "Conn_01x04_Male" (at 0 -7.62 0))
      (property "Footprint" "" (at 0 0 0))
      (property "Datasheet" "~" (at 0 0 0))
      (property "ki_keywords" "connector" (at 0 0 0))
      (property "ki_description" "Generic connector, single row, 01x04, script generated (kicad-library-utils/schlib/autogen/connector/)" (at 0 0 0))
      (property "ki_fp_filters" "Connector*:*_1x??_*" (at 0 0 0))
      (symbol "Conn_01x04_Male_1_1"
        (polyline
          (pts
            (xy 1.27 -5.08)
            (xy 0.8636 -5.08)
          )
          (fill (type none))
        )
        (polyline
          (pts
            (xy 1.27 -2.54)
            (xy 0.8636 -2.54)
          )
          (fill (type none))
        )
        (polyline
          (pts
            (xy 1.27 0)
            (xy 0.8636 0)
          )
          (fill (type none))
        )
        (polyline
          (pts
            (xy 1.27 2.54)
            (xy 0.8636 2.54)
          )
          (fill (type none))
        )
        (rectangle (start 0.8636 -4.953) (end 0 -5.207)
          (fill (type outline))
        )
        (rectangle (start 0.8636 -2.413) (end 0 -2.667)
          (fill (type outline))
        )
        (rectangle (start 0.8636 0.127) (end 0 -0.127)
          (fill (type outline))
        )
        (rectangle (start 0.8636 2.667) (end 0 2.413)
          (fill (type outline))
        )
        (pin passive line (at 5.08 2.54 180) (length 3.81)
          (name "Pin_1")
          (number "1")
        )
        (pin passive line (at 5.08 0 180) (length 3.81)
          (name "Pin_2")
          (number "2")
        )
        (pin passive line (at 5.08 -2.54 180) (length 3.81)
          (name "Pin_3")
          (number "3")
        )
        (pin passive line (at 5.08 -5.08 180) (length 3.81)
          (name "Pin_4")
          (number "4")
        )
      )
    )
    (symbol "Connector:HDMI_A_1.4" (in_bom yes) (on_board yes)
      (property "Reference" "J" (at -6.35 26.67 0))
      (property "Value" "HDMI_A_1.4" (at 10.16 26.67 0))
      (property "Footprint" "" (at 0.635 0 0))
      (property "Datasheet" "https://en.wikipedia.org/wiki/HDMI" (at 0.635 0 0))
      (property "ki_keywords" "hdmi conn" (at 0 0 0))
      (property "ki_description" "HDMI 1.4+ type A connector" (at 0 0 0))
      (property "ki_fp_filters" "HDMI*A*" (at 0 0 0))
      (symbol "HDMI_A_1.4_0_0"
        (polyline
          (pts
            (xy 8.128 16.51)
            (xy 8.128 18.034)
          )
          (fill (type none))
        )
        (polyline
          (pts
            (xy 0 16.51)
            (xy 0 18.034)
            (xy 0 17.272)
            (xy 1.905 17.272)
            (xy 1.905 18.034)
            (xy 1.905 16.51)
          )
          (fill (type none))
        )
        (polyline
          (pts
            (xy 2.667 18.034)
            (xy 4.318 18.034)
            (xy 4.572 17.78)
            (xy 4.572 16.764)
            (xy 4.318 16.51)
            (xy 2.667 16.51)
            (xy 2.667 17.272)
          )
          (fill (type none))
        )
      )
      (symbol "HDMI_A_1.4_0_1"
        (rectangle (start -7.62 25.4) (end 10.16 -25.4)
          (fill (type background))
        )
        (polyline
          (pts
            (xy 2.54 8.89)
            (xy 3.81 8.89)
            (xy 5.08 6.35)
            (xy 5.08 -5.715)
            (xy 3.81 -8.255)
            (xy 2.54 -8.255)
            (xy 2.54 8.89)
          )
          (fill (type outline))
        )
        (polyline
          (pts
            (xy 5.334 16.51)
            (xy 5.334 18.034)
            (xy 6.35 18.034)
            (xy 6.35 16.51)
            (xy 6.35 18.034)
            (xy 7.112 18.034)
            (xy 7.366 17.78)
            (xy 7.366 16.51)
          )
          (fill (type none))
        )
        (polyline
          (pts
            (xy 0 12.7)
            (xy 0 -12.7)
            (xy 3.81 -12.7)
            (xy 5.08 -10.16)
            (xy 7.62 -8.89)
            (xy 7.62 8.89)
            (xy 5.08 10.16)
            (xy 3.81 12.7)
            (xy 0 12.7)
          )
          (fill (type none))
        )
      )
      (symbol "HDMI_A_1.4_1_1"
        (pin passive line (at -10.16 20.32 0) (length 2.54)
          (name "D2+")
          (number "1")
        )
        (pin passive line (at -10.16 5.08 0) (length 2.54)
          (name "CK+")
          (number "10")
        )
        (pin power_in line (at 2.54 -27.94 90) (length 2.54)
          (name "CKS")
          (number "11")
        )
        (pin passive line (at -10.16 2.54 0) (length 2.54)
          (name "CK-")
          (number "12")
        )
        (pin bidirectional line (at -10.16 -2.54 0) (length 2.54)
          (name "CEC")
          (number "13")
        )
        (pin passive line (at -10.16 -15.24 0) (length 2.54)
          (name "UTILITY/HEAC+")
          (number "14")
        )
        (pin passive line (at -10.16 -7.62 0) (length 2.54)
          (name "SCL")
          (number "15")
        )
        (pin bidirectional line (at -10.16 -10.16 0) (length 2.54)
          (name "SDA")
          (number "16")
        )
        (pin power_in line (at 5.08 -27.94 90) (length 2.54)
          (name "GND")
          (number "17")
        )
        (pin power_in line (at 0 27.94 270) (length 2.54)
          (name "+5V")
          (number "18")
        )
        (pin passive line (at -10.16 -17.78 0) (length 2.54)
          (name "HPD/HEAC-")
          (number "19")
        )
        (pin power_in line (at -5.08 -27.94 90) (length 2.54)
          (name "D2S")
          (number "2")
        )
        (pin passive line (at -10.16 17.78 0) (length 2.54)
          (name "D2-")
          (number "3")
        )
        (pin passive line (at -10.16 15.24 0) (length 2.54)
          (name "D1+")
          (number "4")
        )
        (pin power_in line (at -2.54 -27.94 90) (length 2.54)
          (name "D1S")
          (number "5")
        )
        (pin passive line (at -10.16 12.7 0) (length 2.54)
          (name "D1-")
          (number "6")
        )
        (pin passive line (at -10.16 10.16 0) (length 2.54)
          (name "D0+")
          (number "7")
        )
        (pin power_in line (at 0 -27.94 90) (length 2.54)
          (name "D0S")
          (number "8")
        )
        (pin passive line (at -10.16 7.62 0) (length 2.54)
          (name "D0-")
          (number "9")
        )
        (pin passive line (at 7.62 -27.94 90) (length 2.54)
          (name "SH")
          (number "SH")
        )
      )
    )
    (symbol "Connector:USB_C_Receptacle" (pin_names (offset 1.016)) (in_bom yes) (on_board yes)
      (property "Reference" "J" (at -10.16 29.21 0))
      (property "Value" "USB_C_Receptacle" (at 10.16 29.21 0))
      (property "Footprint" "" (at 3.81 0 0))
      (property "Datasheet" "https://www.usb.org/sites/default/files/documents/usb_type-c.zip" (at 3.81 0 0))
      (property "ki_keywords" "usb universal serial bus type-C full-featured" (at 0 0 0))
      (property "ki_description" "USB Full-Featured Type-C Receptacle connector" (at 0 0 0))
      (property "ki_fp_filters" "USB*C*Receptacle*" (at 0 0 0))
      (symbol "USB_C_Receptacle_0_0"
        (rectangle (start -0.254 -35.56) (end 0.254 -34.544)
          (fill (type none))
        )
        (rectangle (start 10.16 -32.766) (end 9.144 -33.274)
          (fill (type none))
        )
        (rectangle (start 10.16 -30.226) (end 9.144 -30.734)
          (fill (type none))
        )
        (rectangle (start 10.16 -25.146) (end 9.144 -25.654)
          (fill (type none))
        )
        (rectangle (start 10.16 -22.606) (end 9.144 -23.114)
          (fill (type none))
        )
        (rectangle (start 10.16 -17.526) (end 9.144 -18.034)
          (fill (type none))
        )
        (rectangle (start 10.16 -14.986) (end 9.144 -15.494)
          (fill (type none))
        )
        (rectangle (start 10.16 -9.906) (end 9.144 -10.414)
          (fill (type none))
        )
        (rectangle (start 10.16 -7.366) (end 9.144 -7.874)
          (fill (type none))
        )
        (rectangle (start 10.16 -2.286) (end 9.144 -2.794)
          (fill (type none))
        )
        (rectangle (start 10.16 0.254) (end 9.144 -0.254)
          (fill (type none))
        )
        (rectangle (start 10.16 5.334) (end 9.144 4.826)
          (fill (type none))
        )
        (rectangle (start 10.16 7.874) (end 9.144 7.366)
          (fill (type none))
        )
        (rectangle (start 10.16 10.414) (end 9.144 9.906)
          (fill (type none))
        )
        (rectangle (start 10.16 12.954) (end 9.144 12.446)
          (fill (type none))
        )
        (rectangle (start 10.16 18.034) (end 9.144 17.526)
          (fill (type none))
        )
        (rectangle (start 10.16 20.574) (end 9.144 20.066)
          (fill (type none))
        )
        (rectangle (start 10.16 25.654) (end 9.144 25.146)
          (fill (type none))
        )
      )
      (symbol "USB_C_Receptacle_0_1"
        (rectangle (start -10.16 27.94) (end 10.16 -35.56)
          (fill (type background))
        )
        (arc (start -8.89 -3.81) (mid -6.985 -5.7067) (end -5.08 -3.81)
          (fill (type none))
        )
        (arc (start -7.62 -3.81) (mid -6.985 -4.4423) (end -6.35 -3.81)
          (fill (type none))
        )
        (arc (start -7.62 -3.81) (mid -6.985 -4.4423) (end -6.35 -3.81)
          (fill (type outline))
        )
        (rectangle (start -7.62 -3.81) (end -6.35 3.81)
          (fill (type outline))
        )
        (arc (start -6.35 3.81) (mid -6.985 4.4423) (end -7.62 3.81)
          (fill (type none))
        )
        (arc (start -6.35 3.81) (mid -6.985 4.4423) (end -7.62 3.81)
          (fill (type outline))
        )
        (arc (start -5.08 3.81) (mid -6.985 5.7067) (end -8.89 3.81)
          (fill (type none))
        )
        (polyline
          (pts
            (xy -8.89 -3.81)
            (xy -8.89 3.81)
          )
          (fill (type none))
        )
        (polyline
          (pts
            (xy -5.08 3.81)
            (xy -5.08 -3.81)
          )
          (fill (type none))
        )
      )
      (symbol "USB_C_Receptacle_1_1"
        (circle (center -2.54 1.143) (radius 0.635)
          (fill (type outline))
        )
        (circle (center 0 -5.842) (radius 1.27)
          (fill (type outline))
        )
        (polyline
          (pts
            (xy 0 -5.842)
            (xy 0 4.318)
          )
          (fill (type none))
        )
        (polyline
          (pts
            (xy 0 -3.302)
            (xy -2.54 -0.762)
            (xy -2.54 0.508)
          )
          (fill (type none))
        )
        (polyline
          (pts
            (xy 0 -2.032)
            (xy 2.54 0.508)
            (xy 2.54 1.778)
          )
          (fill (type none))
        )
        (polyline
          (pts
            (xy -1.27 4.318)
            (xy 0 6.858)
            (xy 1.27 4.318)
            (xy -1.27 4.318)
          )
          (fill (type outline))
        )
        (rectangle (start 1.905 1.778) (end 3.175 3.048)
          (fill (type outline))
        )
        (pin passive line (at 0 -40.64 90) (length 5.08)
          (name "GND")
          (number "A1")
        )
        (pin bidirectional line (at 15.24 -15.24 180) (length 5.08)
          (name "RX2-")
          (number "A10")
        )
        (pin bidirectional line (at 15.24 -17.78 180) (length 5.08)
          (name "RX2+")
          (number "A11")
        )
        (pin passive line (at 0 -40.64 90) (length 5.08) hide
          (name "GND")
          (number "A12")
        )
        (pin bidirectional line (at 15.24 -10.16 180) (length 5.08)
          (name "TX1+")
          (number "A2")
        )
        (pin bidirectional line (at 15.24 -7.62 180) (length 5.08)
          (name "TX1-")
          (number "A3")
        )
        (pin passive line (at 15.24 25.4 180) (length 5.08)
          (name "VBUS")
          (number "A4")
        )
        (pin bidirectional line (at 15.24 20.32 180) (length 5.08)
          (name "CC1")
          (number "A5")
        )
        (pin bidirectional line (at 15.24 7.62 180) (length 5.08)
          (name "D+")
          (number "A6")
        )
        (pin bidirectional line (at 15.24 12.7 180) (length 5.08)
          (name "D-")
          (number "A7")
        )
        (pin bidirectional line (at 15.24 -30.48 180) (length 5.08)
          (name "SBU1")
          (number "A8")
        )
        (pin passive line (at 15.24 25.4 180) (length 5.08) hide
          (name "VBUS")
          (number "A9")
        )
        (pin passive line (at 0 -40.64 90) (length 5.08) hide
          (name "GND")
          (number "B1")
        )
        (pin bidirectional line (at 15.24 0 180) (length 5.08)
          (name "RX1-")
          (number "B10")
        )
        (pin bidirectional line (at 15.24 -2.54 180) (length 5.08)
          (name "RX1+")
          (number "B11")
        )
        (pin passive line (at 0 -40.64 90) (length 5.08) hide
          (name "GND")
          (number "B12")
        )
        (pin bidirectional line (at 15.24 -25.4 180) (length 5.08)
          (name "TX2+")
          (number "B2")
        )
        (pin bidirectional line (at 15.24 -22.86 180) (length 5.08)
          (name "TX2-")
          (number "B3")
        )
        (pin passive line (at 15.24 25.4 180) (length 5.08) hide
          (name "VBUS")
          (number "B4")
        )
        (pin bidirectional line (at 15.24 17.78 180) (length 5.08)
          (name "CC2")
          (number "B5")
        )
        (pin bidirectional line (at 15.24 5.08 180) (length 5.08)
          (name "D+")
          (number "B6")
        )
        (pin bidirectional line (at 15.24 10.16 180) (length 5.08)
          (name "D-")
          (number "B7")
        )
        (pin bidirectional line (at 15.24 -33.02 180) (length 5.08)
          (name "SBU2")
          (number "B8")
        )
        (pin passive line (at 15.24 25.4 180) (length 5.08) hide
          (name "VBUS")
          (number "B9")
        )
        (pin passive line (at -7.62 -40.64 90) (length 5.08)
          (name "SHIELD")
          (number "S1")
        )
      )
    )
    (symbol "Device:C" (pin_numbers hide) (pin_names (offset 0.254)) (in_bom yes) (on_board yes)
      (property "Reference" "C" (at 0.635 2.54 0))
      (property "Value" "C" (at 0.635 -2.54 0))
      (property "Footprint" "" (at 0.9652 -3.81 0))
      (property "Datasheet" "~" (at 0 0 0))
      (property "ki_keywords" "cap capacitor" (at 0 0 0))
      (property "ki_description" "Unpolarized capacitor" (at 0 0 0))
      (property "ki_fp_filters" "C_*" (at 0 0 0))
      (symbol "C_0_1"
        (polyline
          (pts
            (xy -2.032 -0.762)
            (xy 2.032 -0.762)
          )
          (fill (type none))
        )
        (polyline
          (pts
            (xy -2.032 0.762)
            (xy 2.032 0.762)
          )
          (fill (type none))
        )
      )
      (symbol "C_1_1"
        (pin passive line (at 0 3.81 270) (length 2.794)
          (name "~")
          (number "1")
        )
        (pin passive line (at 0 -3.81 90) (length 2.794)
          (name "~")
          (number "2")
        )
      )
    )
    (symbol "Device:C_Small" (pin_numbers hide) (pin_names (offset 0.254) hide) (in_bom yes) (on_board yes)
      (property "Reference" "C" (at 0.254 1.778 0))
      (property "Value" "C_Small" (at 0.254 -2.032 0))
      (property "Footprint" "" (at 0 0 0))
      (property "Datasheet" "~" (at 0 0 0))
      (property "ki_keywords" "capacitor cap" (at 0 0 0))
      (property "ki_description" "Unpolarized capacitor, small symbol" (at 0 0 0))
      (property "ki_fp_filters" "C_*" (at 0 0 0))
      (symbol "C_Small_0_1"
        (polyline
          (pts
            (xy -1.524 -0.508)
            (xy 1.524 -0.508)
          )
          (fill (type none))
        )
        (polyline
          (pts
            (xy -1.524 0.508)
            (xy 1.524 0.508)
          )
          (fill (type none))
        )
      )
      (symbol "C_Small_1_1"
        (pin passive line (at 0 2.54 270) (length 2.032)
          (name "~")
          (number "1")
        )
        (pin passive line (at 0 -2.54 90) (length 2.032)
          (name "~")
          (number "2")
        )
      )
    )
    (symbol "Device:Crystal" (pin_numbers hide) (pin_names (offset 1.016) hide) (in_bom yes) (on_board yes)
      (property "Reference" "Y" (at 0 3.81 0))
      (property "Value" "Crystal" (at 0 -3.81 0))
      (property "Footprint" "" (at 0 0 0))
      (property "Datasheet" "~" (at 0 0 0))
      (property "ki_keywords" "quartz ceramic resonator oscillator" (at 0 0 0))
      (property "ki_description" "Two pin crystal" (at 0 0 0))
      (property "ki_fp_filters" "Crystal*" (at 0 0 0))
      (symbol "Crystal_0_1"
        (rectangle (start -1.143 2.54) (end 1.143 -2.54)
          (fill (type none))
        )
        (polyline
          (pts
            (xy -2.54 0)
            (xy -1.905 0)
          )
          (fill (type none))
        )
        (polyline
          (pts
            (xy -1.905 -1.27)
            (xy -1.905 1.27)
          )
          (fill (type none))
        )
        (polyline
          (pts
            (xy 1.905 -1.27)
            (xy 1.905 1.27)
          )
          (fill (type none))
        )
        (polyline
          (pts
            (xy 2.54 0)
            (xy 1.905 0)
          )
          (fill (type none))
        )
      )
      (symbol "Crystal_1_1"
        (pin passive line (at -3.81 0 0) (length 1.27)
          (name "1")
          (number "1")
        )
        (pin passive line (at 3.81 0 180) (length 1.27)
          (name "2")
          (number "2")
        )
      )
    )
    (symbol "Device:D_TVS" (pin_numbers hide) (pin_names (offset 1.016) hide) (in_bom yes) (on_board yes)
      (property "Reference" "D" (at 0 2.54 0))
      (property "Value" "D_TVS" (at 0 -2.54 0))
      (property "Footprint" "" (at 0 0 0))
      (property "Datasheet" "~" (at 0 0 0))
      (property "ki_keywords" "diode TVS thyrector" (at 0 0 0))
      (property "ki_description" "Bidirectional transient-voltage-suppression diode" (at 0 0 0))
      (property "ki_fp_filters" "TO-???* *_Diode_* *SingleDiode* D_*" (at 0 0 0))
      (symbol "D_TVS_0_1"
        (polyline
          (pts
            (xy 1.27 0)
            (xy -1.27 0)
          )
          (fill (type none))
        )
        (polyline
          (pts
            (xy 0.508 1.27)
            (xy 0 1.27)
            (xy 0 -1.27)
            (xy -0.508 -1.27)
          )
          (fill (type none))
        )
        (polyline
          (pts
            (xy -2.54 1.27)
            (xy -2.54 -1.27)
            (xy 2.54 1.27)
            (xy 2.54 -1.27)
            (xy -2.54 1.27)
          )
          (fill (type none))
        )
      )
      (symbol "D_TVS_1_1"
        (pin passive line (at -3.81 0 0) (length 2.54)
          (name "A1")
          (number "1")
        )
        (pin passive line (at 3.81 0 180) (length 2.54)
          (name "A2")
          (number "2")
        )
      )
    )
    (symbol "Device:D_Zener" (pin_numbers hide) (pin_names (offset 1.016) hide) (in_bom yes) (on_board yes)
      (property "Reference" "D" (at 0 2.54 0))
      (property "Value" "D_Zener" (at 0 -2.54 0))
      (property "Footprint" "" (at 0 0 0))
      (property "Datasheet" "~" (at 0 0 0))
      (property "ki_keywords" "diode" (at 0 0 0))
      (property "ki_description" "Zener diode" (at 0 0 0))
      (property "ki_fp_filters" "TO-???* *_Diode_* *SingleDiode* D_*" (at 0 0 0))
      (symbol "D_Zener_0_1"
        (polyline
          (pts
            (xy 1.27 0)
            (xy -1.27 0)
          )
          (fill (type none))
        )
        (polyline
          (pts
            (xy -1.27 -1.27)
            (xy -1.27 1.27)
            (xy -0.762 1.27)
          )
          (fill (type none))
        )
        (polyline
          (pts
            (xy 1.27 -1.27)
            (xy 1.27 1.27)
            (xy -1.27 0)
            (xy 1.27 -1.27)
          )
          (fill (type none))
        )
      )
      (symbol "D_Zener_1_1"
        (pin passive line (at -3.81 0 0) (length 2.54)
          (name "K")
          (number "1")
        )
        (pin passive line (at 3.81 0 180) (length 2.54)
          (name "A")
          (number "2")
        )
      )
    )
    (symbol "Device:LED" (pin_numbers hide) (pin_names (offset 1.016) hide) (in_bom yes) (on_board yes)
      (property "Reference" "D" (at 0 2.54 0))
      (property "Value" "LED" (at 0 -2.54 0))
      (property "Footprint" "" (at 0 0 0))
      (property "Datasheet" "~" (at 0 0 0))
      (property "ki_keywords" "LED diode" (at 0 0 0))
      (property "ki_description" "Light emitting diode" (at 0 0 0))
      (property "ki_fp_filters" "LED* LED_SMD:* LED_THT:*" (at 0 0 0))
      (symbol "LED_0_1"
        (polyline
          (pts
            (xy -1.27 -1.27)
            (xy -1.27 1.27)
          )
          (fill (type none))
        )
        (polyline
          (pts
            (xy -1.27 0)
            (xy 1.27 0)
          )
          (fill (type none))
        )
        (polyline
          (pts
            (xy 1.27 -1.27)
            (xy 1.27 1.27)
            (xy -1.27 0)
            (xy 1.27 -1.27)
          )
          (fill (type none))
        )
        (polyline
          (pts
            (xy -3.048 -0.762)
            (xy -4.572 -2.286)
            (xy -3.81 -2.286)
            (xy -4.572 -2.286)
            (xy -4.572 -1.524)
          )
          (fill (type none))
        )
        (polyline
          (pts
            (xy -1.778 -0.762)
            (xy -3.302 -2.286)
            (xy -2.54 -2.286)
            (xy -3.302 -2.286)
            (xy -3.302 -1.524)
          )
          (fill (type none))
        )
      )
      (symbol "LED_1_1"
        (pin passive line (at -3.81 0 0) (length 2.54)
          (name "K")
          (number "1")
        )
        (pin passive line (at 3.81 0 180) (length 2.54)
          (name "A")
          (number "2")
        )
      )
    )
    (symbol "Device:L_Ferrite" (pin_numbers hide) (pin_names (offset 1.016) hide) (in_bom yes) (on_board yes)
      (property "Reference" "L" (at -1.27 0 90))
      (property "Value" "L_Ferrite" (at 2.794 0 90))
      (property "Footprint" "" (at 0 0 0))
      (property "Datasheet" "~" (at 0 0 0))
      (property "ki_keywords" "inductor choke coil reactor magnetic" (at 0 0 0))
      (property "ki_description" "Inductor with ferrite core" (at 0 0 0))
      (property "ki_fp_filters" "Choke_* *Coil* Inductor_* L_*" (at 0 0 0))
      (symbol "L_Ferrite_0_1"
        (arc (start 0 -2.54) (mid 0.6323 -1.905) (end 0 -1.27)
          (fill (type none))
        )
        (arc (start 0 -1.27) (mid 0.6323 -0.635) (end 0 0)
          (fill (type none))
        )
        (polyline
          (pts
            (xy 1.016 -2.794)
            (xy 1.016 -2.286)
          )
          (fill (type none))
        )
        (polyline
          (pts
            (xy 1.016 -1.778)
            (xy 1.016 -1.27)
          )
          (fill (type none))
        )
        (polyline
          (pts
            (xy 1.016 -0.762)
            (xy 1.016 -0.254)
          )
          (fill (type none))
        )
        (polyline
          (pts
            (xy 1.016 0.254)
            (xy 1.016 0.762)
          )
          (fill (type none))
        )
        (polyline
          (pts
            (xy 1.016 1.27)
            (xy 1.016 1.778)
          )
          (fill (type none))
        )
        (polyline
          (pts
            (xy 1.016 2.286)
            (xy 1.016 2.794)
          )
          (fill (type none))
        )
        (polyline
          (pts
            (xy 1.524 -2.286)
            (xy 1.524 -2.794)
          )
          (fill (type none))
        )
        (polyline
          (pts
            (xy 1.524 -1.27)
            (xy 1.524 -1.778)
          )
          (fill (type none))
        )
        (polyline
          (pts
            (xy 1.524 -0.254)
            (xy 1.524 -0.762)
          )
          (fill (type none))
        )
        (polyline
          (pts
            (xy 1.524 0.762)
            (xy 1.524 0.254)
          )
          (fill (type none))
        )
        (polyline
          (pts
            (xy 1.524 1.778)
            (xy 1.524 1.27)
          )
          (fill (type none))
        )
        (polyline
          (pts
            (xy 1.524 2.794)
            (xy 1.524 2.286)
          )
          (fill (type none))
        )
        (arc (start 0 0) (mid 0.6323 0.635) (end 0 1.27)
          (fill (type none))
        )
        (arc (start 0 1.27) (mid 0.6323 1.905) (end 0 2.54)
          (fill (type none))
        )
      )
      (symbol "L_Ferrite_1_1"
        (pin passive line (at 0 3.81 270) (length 1.27)
          (name "1")
          (number "1")
        )
        (pin passive line (at 0 -3.81 90) (length 1.27)
          (name "2")
          (number "2")
        )
      )
    )
    (symbol "Device:L_Iron" (pin_numbers hide) (pin_names (offset 1.016) hide) (in_bom yes) (on_board yes)
      (property "Reference" "L" (at -1.27 0 90))
      (property "Value" "L_Iron" (at 2.794 0 90))
      (property "Footprint" "" (at 0 0 0))
      (property "Datasheet" "~" (at 0 0 0))
      (property "ki_keywords" "inductor choke coil reactor magnetic" (at 0 0 0))
      (property "ki_description" "Inductor with iron core" (at 0 0 0))
      (property "ki_fp_filters" "Choke_* *Coil* Inductor_* L_*" (at 0 0 0))
      (symbol "L_Iron_0_1"
        (arc (start 0 -2.54) (mid 0.6323 -1.905) (end 0 -1.27)
          (fill (type none))
        )
        (arc (start 0 -1.27) (mid 0.6323 -0.635) (end 0 0)
          (fill (type none))
        )
        (polyline
          (pts
            (xy 1.016 2.54)
            (xy 1.016 -2.54)
          )
          (fill (type none))
        )
        (polyline
          (pts
            (xy 1.524 -2.54)
            (xy 1.524 2.54)
          )
          (fill (type none))
        )
        (arc (start 0 0) (mid 0.6323 0.635) (end 0 1.27)
          (fill (type none))
        )
        (arc (start 0 1.27) (mid 0.6323 1.905) (end 0 2.54)
          (fill (type none))
        )
      )
      (symbol "L_Iron_1_1"
        (pin passive line (at 0 3.81 270) (length 1.27)
          (name "1")
          (number "1")
        )
        (pin passive line (at 0 -3.81 90) (length 1.27)
          (name "2")
          (number "2")
        )
      )
    )
    (symbol "Device:L_Iron_Small" (pin_numbers hide) (pin_names (offset 0.254) hide) (in_bom yes) (on_board yes)
      (property "Reference" "L" (at 1.27 1.016 0))
      (property "Value" "L_Iron_Small" (at 1.27 -1.27 0))
      (property "Footprint" "" (at 0 0 0))
      (property "Datasheet" "~" (at 0 0 0))
      (property "ki_keywords" "inductor choke coil reactor magnetic" (at 0 0 0))
      (property "ki_description" "Inductor with iron core, small symbol" (at 0 0 0))
      (property "ki_fp_filters" "Choke_* *Coil* Inductor_* L_*" (at 0 0 0))
      (symbol "L_Iron_Small_0_1"
        (arc (start 0 -2.032) (mid 0.5058 -1.524) (end 0 -1.016)
          (fill (type none))
        )
        (arc (start 0 -1.016) (mid 0.5058 -0.508) (end 0 0)
          (fill (type none))
        )
        (polyline
          (pts
            (xy 0.762 2.032)
            (xy 0.762 -2.032)
          )
          (fill (type none))
        )
        (polyline
          (pts
            (xy 1.016 -2.032)
            (xy 1.016 2.032)
          )
          (fill (type none))
        )
        (arc (start 0 0) (mid 0.5058 0.508) (end 0 1.016)
          (fill (type none))
        )
        (arc (start 0 1.016) (mid 0.5058 1.524) (end 0 2.032)
          (fill (type none))
        )
      )
      (symbol "L_Iron_Small_1_1"
        (pin passive line (at 0 2.54 270) (length 0.508)
          (name "~")
          (number "1")
        )
        (pin passive line (at 0 -2.54 90) (length 0.508)
          (name "~")
          (number "2")
        )
      )
    )
    (symbol "Device:Q_NMOS_GSD" (pin_names (offset 0) hide) (in_bom yes) (on_board yes)
      (property "Reference" "Q" (at 5.08 1.27 0))
      (property "Value" "Q_NMOS_GSD" (at 5.08 -1.27 0))
      (property "Footprint" "" (at 5.08 2.54 0))
      (property "Datasheet" "~" (at 0 0 0))
      (property "ki_keywords" "transistor NMOS N-MOS N-MOSFET" (at 0 0 0))
      (property "ki_description" "N-MOSFET transistor, gate/source/drain" (at 0 0 0))
      (symbol "Q_NMOS_GSD_0_1"
        (polyline
          (pts
            (xy 0.254 0)
            (xy -2.54 0)
          )
          (fill (type none))
        )
        (polyline
          (pts
            (xy 0.254 1.905)
            (xy 0.254 -1.905)
          )
          (fill (type none))
        )
        (polyline
          (pts
            (xy 0.762 -1.27)
            (xy 0.762 -2.286)
          )
          (fill (type none))
        )
        (polyline
          (pts
            (xy 0.762 0.508)
            (xy 0.762 -0.508)
          )
          (fill (type none))
        )
        (polyline
          (pts
            (xy 0.762 2.286)
            (xy 0.762 1.27)
          )
          (fill (type none))
        )
        (polyline
          (pts
            (xy 2.54 2.54)
            (xy 2.54 1.778)
          )
          (fill (type none))
        )
        (polyline
          (pts
            (xy 2.54 -2.54)
            (xy 2.54 0)
            (xy 0.762 0)
          )
          (fill (type none))
        )
        (polyline
          (pts
            (xy 0.762 -1.778)
            (xy 3.302 -1.778)
            (xy 3.302 1.778)
            (xy 0.762 1.778)
          )
          (fill (type none))
        )
        (polyline
          (pts
            (xy 1.016 0)
            (xy 2.032 0.381)
            (xy 2.032 -0.381)
            (xy 1.016 0)
          )
          (fill (type outline))
        )
        (polyline
          (pts
            (xy 2.794 0.508)
            (xy 2.921 0.381)
            (xy 3.683 0.381)
            (xy 3.81 0.254)
          )
          (fill (type none))
        )
        (polyline
          (pts
            (xy 3.302 0.381)
            (xy 2.921 -0.254)
            (xy 3.683 -0.254)
            (xy 3.302 0.381)
          )
          (fill (type none))
        )
        (circle (center 1.651 0) (radius 2.794)
          (fill (type none))
        )
        (circle (center 2.54 -1.778) (radius 0.254)
          (fill (type outline))
        )
        (circle (center 2.54 1.778) (radius 0.254)
          (fill (type outline))
        )
      )
      (symbol "Q_NMOS_GSD_1_1"
        (pin input line (at -5.08 0 0) (length 2.54)
          (name "G")
          (number "1")
        )
        (pin passive line (at 2.54 -5.08 90) (length 2.54)
          (name "S")
          (number "2")
        )
        (pin passive line (at 2.54 5.08 270) (length 2.54)
          (name "D")
          (number "3")
        )
      )
    )
    (symbol "Device:R" (pin_numbers hide) (pin_names (offset 0)) (in_bom yes) (on_board yes)
      (property "Reference" "R" (at 2.032 0 90))
      (property "Value" "R" (at 0 0 90))
      (property "Footprint" "" (at -1.778 0 90))
      (property "Datasheet" "~" (at 0 0 0))
      (property "ki_keywords" "R res resistor" (at 0 0 0))
      (property "ki_description" "Resistor" (at 0 0 0))
      (property "ki_fp_filters" "R_*" (at 0 0 0))
      (symbol "R_0_1"
        (rectangle (start -1.016 -2.54) (end 1.016 2.54)
          (fill (type none))
        )
      )
      (symbol "R_1_1"
        (pin passive line (at 0 3.81 270) (length 1.27)
          (name "~")
          (number "1")
        )
        (pin passive line (at 0 -3.81 90) (length 1.27)
          (name "~")
          (number "2")
        )
      )
    )
    (symbol "Device:R_Small" (pin_numbers hide) (pin_names (offset 0.254) hide) (in_bom yes) (on_board yes)
      (property "Reference" "R" (at 0.762 0.508 0))
      (property "Value" "R_Small" (at 0.762 -1.016 0))
      (property "Footprint" "" (at 0 0 0))
      (property "Datasheet" "~" (at 0 0 0))
      (property "ki_keywords" "R resistor" (at 0 0 0))
      (property "ki_description" "Resistor, small symbol" (at 0 0 0))
      (property "ki_fp_filters" "R_*" (at 0 0 0))
      (symbol "R_Small_0_1"
        (rectangle (start -0.762 1.778) (end 0.762 -1.778)
          (fill (type none))
        )
      )
      (symbol "R_Small_1_1"
        (pin passive line (at 0 2.54 270) (length 0.762)
          (name "~")
          (number "1")
        )
        (pin passive line (at 0 -2.54 90) (length 0.762)
          (name "~")
          (number "2")
        )
      )
    )
    (symbol "Diode:1N5817" (pin_numbers hide) (pin_names (offset 1.016) hide) (in_bom yes) (on_board yes)
      (property "Reference" "D" (at 0 2.54 0))
      (property "Value" "1N5817" (at 0 -2.54 0))
      (property "Footprint" "Diode_THT:D_DO-41_SOD81_P10.16mm_Horizontal" (at 0 -4.445 0))
      (property "Datasheet" "http://www.vishay.com/docs/88525/1n5817.pdf" (at 0 0 0))
      (property "ki_keywords" "diode Schottky" (at 0 0 0))
      (property "ki_description" "20V 1A Schottky Barrier Rectifier Diode, DO-41" (at 0 0 0))
      (property "ki_fp_filters" "D*DO?41*" (at 0 0 0))
      (symbol "1N5817_0_1"
        (polyline
          (pts
            (xy 1.27 0)
            (xy -1.27 0)
          )
          (fill (type none))
        )
        (polyline
          (pts
            (xy 1.27 1.27)
            (xy 1.27 -1.27)
            (xy -1.27 0)
            (xy 1.27 1.27)
          )
          (fill (type none))
        )
        (polyline
          (pts
            (xy -1.905 0.635)
            (xy -1.905 1.27)
            (xy -1.27 1.27)
            (xy -1.27 -1.27)
            (xy -0.635 -1.27)
            (xy -0.635 -0.635)
          )
          (fill (type none))
        )
      )
      (symbol "1N5817_1_1"
        (pin passive line (at -3.81 0 0) (length 2.54)
          (name "K")
          (number "1")
        )
        (pin passive line (at 3.81 0 180) (length 2.54)
          (name "A")
          (number "2")
        )
      )
    )
    (symbol "Diode:1N5819" (pin_numbers hide) (pin_names (offset 1.016) hide) (in_bom yes) (on_board yes)
      (property "Reference" "D" (at 0 2.54 0))
      (property "Value" "1N5819" (at 0 -2.54 0))
      (property "Footprint" "Diode_THT:D_DO-41_SOD81_P10.16mm_Horizontal" (at 0 -4.445 0))
      (property "Datasheet" "http://www.vishay.com/docs/88525/1n5817.pdf" (at 0 0 0))
      (property "ki_keywords" "diode Schottky" (at 0 0 0))
      (property "ki_description" "40V 1A Schottky Barrier Rectifier Diode, DO-41" (at 0 0 0))
      (property "ki_fp_filters" "D*DO?41*" (at 0 0 0))
      (symbol "1N5819_0_1"
        (polyline
          (pts
            (xy 1.27 0)
            (xy -1.27 0)
          )
          (fill (type none))
        )
        (polyline
          (pts
            (xy 1.27 1.27)
            (xy 1.27 -1.27)
            (xy -1.27 0)
            (xy 1.27 1.27)
          )
          (fill (type none))
        )
        (polyline
          (pts
            (xy -1.905 0.635)
            (xy -1.905 1.27)
            (xy -1.27 1.27)
            (xy -1.27 -1.27)
            (xy -0.635 -1.27)
            (xy -0.635 -0.635)
          )
          (fill (type none))
        )
      )
      (symbol "1N5819_1_1"
        (pin passive line (at -3.81 0 0) (length 2.54)
          (name "K")
          (number "1")
        )
        (pin passive line (at 3.81 0 180) (length 2.54)
          (name "A")
          (number "2")
        )
      )
    )
    (symbol "Diode:BAT54S" (pin_names (offset 1.016)) (in_bom yes) (on_board yes)
      (property "Reference" "D" (at 0.635 -3.81 0))
      (property "Value" "BAT54S" (at -6.35 3.175 0))
      (property "Footprint" "Package_TO_SOT_SMD:SOT-23" (at 1.905 3.175 0))
      (property "Datasheet" "https://www.diodes.com/assets/Datasheets/ds11005.pdf" (at -3.048 0 0))
      (property "ki_keywords" "schottky diode" (at 0 0 0))
      (property "ki_description" "schottky barrier diode" (at 0 0 0))
      (property "ki_fp_filters" "SOT?23*" (at 0 0 0))
      (symbol "BAT54S_0_1"
        (polyline
          (pts
            (xy -3.81 0)
            (xy -1.27 0)
          )
          (fill (type none))
        )
        (polyline
          (pts
            (xy -3.175 -1.27)
            (xy -3.175 -1.016)
          )
          (fill (type none))
        )
        (polyline
          (pts
            (xy -2.54 -1.27)
            (xy -3.175 -1.27)
          )
          (fill (type none))
        )
        (polyline
          (pts
            (xy -2.54 -1.27)
            (xy -2.54 1.27)
          )
          (fill (type none))
        )
        (polyline
          (pts
            (xy -2.54 1.27)
            (xy -1.905 1.27)
          )
          (fill (type none))
        )
        (polyline
          (pts
            (xy -1.905 0)
            (xy 1.905 0)
          )
          (fill (type none))
        )
        (polyline
          (pts
            (xy -1.905 1.27)
            (xy -1.905 1.016)
          )
          (fill (type none))
        )
        (polyline
          (pts
            (xy 1.27 0)
            (xy 3.81 0)
          )
          (fill (type none))
        )
        (polyline
          (pts
            (xy 3.175 -1.27)
            (xy 3.175 -1.016)
          )
          (fill (type none))
        )
        (polyline
          (pts
            (xy 3.81 -1.27)
            (xy 3.175 -1.27)
          )
          (fill (type none))
        )
        (polyline
          (pts
            (xy 3.81 -1.27)
            (xy 3.81 1.27)
          )
          (fill (type none))
        )
        (polyline
          (pts
            (xy 3.81 1.27)
            (xy 4.445 1.27)
          )
          (fill (type none))
        )
        (polyline
          (pts
            (xy 4.445 1.27)
            (xy 4.445 1.016)
          )
          (fill (type none))
        )
        (polyline
          (pts
            (xy -4.445 1.27)
            (xy -4.445 -1.27)
            (xy -2.54 0)
            (xy -4.445 1.27)
          )
          (fill (type none))
        )
        (polyline
          (pts
            (xy 1.905 1.27)
            (xy 1.905 -1.27)
            (xy 3.81 0)
            (xy 1.905 1.27)
          )
          (fill (type none))
        )
        (circle (center 0 0) (radius 0.254)
          (fill (type outline))
        )
      )
      (symbol "BAT54S_1_1"
        (pin passive line (at -7.62 0 0) (length 3.81)
          (name "~")
          (number "1")
        )
        (pin passive line (at 7.62 0 180) (length 3.81)
          (name "~")
          (number "2")
        )
        (pin passive line (at 0 -5.08 90) (length 5.08)
          (name "~")
          (number "3")
        )
      )
    )
    (symbol "ECS-250:ECS-250-8-33-JGN-TR" (pin_names (offset 0.254)) (in_bom yes) (on_board yes)
      (property "Reference" "U1" (at -25.4 13.97 0))
      (property "Value" "ECS-250-8-30B-CKM" (at -25.4 10.16 0))
      (property "Footprint" "Crystal:Crystal_SMD_5032-4Pin_5.0x3.2mm" (at -25.4 -6.096 0))
      (property "Datasheet" "ECS-250-8-30B-CKM" (at 0 0 0))
      (property "ki_locked" "" (at 0 0 0))
      (property "ki_fp_filters" "SMD_CRYSTAL_3P2X2P5_ECS SMD_CRYSTAL_3P2X2P5_ECS-M SMD_CRYSTAL_3P2X2P5_ECS-L" (at 0 0 0))
      (symbol "ECS-250-8-33-JGN-TR_1_1"
        (rectangle (start 7.62 3.81) (end 43.18 -6.35)
          (fill (type background))
        )
        (pin output line (at 0 0 0) (length 7.62)
          (name "IN/OUT")
          (number "1")
        )
        (pin power_in line (at 0 -2.54 0) (length 7.62)
          (name "GND")
          (number "2")
        )
        (pin output line (at 50.8 -2.54 180) (length 7.62)
          (name "OUT/IN")
          (number "3")
        )
        (pin power_in line (at 50.8 0 180) (length 7.62)
          (name "GND")
          (number "4")
        )
      )
    )
    (symbol "ESP32-S2-MINI:ESP32-S2-MINI-1" (pin_names (offset 0.254)) (in_bom yes) (on_board yes)
      (property "Reference" "U27" (at 20.32 10.16 0))
      (property "Value" "ESP32-S3-MINI-1" (at 20.32 6.35 0))
      (property "Footprint" "ESP32-S2:ESP32-S2-MINI-1" (at 20.32 6.096 0))
      (property "Datasheet" "ESP32-S3-MINI-1" (at 0 0 0))
      (property "Field4" "" (at 0 0 0))
      (property "ki_locked" "" (at 0 0 0))
      (property "ki_fp_filters" "QFN60_ESP32-S2-MINI-1_EXP" (at 0 0 0))
      (symbol "ESP32-S2-MINI-1_1_1"
        (rectangle (start 7.62 2.54) (end 33.02 -95.25)
          (fill (type background))
        )
        (pin power_in line (at 0 0 0) (length 7.62)
          (name "GND")
          (number "1")
        )
        (pin bidirectional line (at 0 -22.86 0) (length 7.62)
          (name "IO6")
          (number "10")
        )
        (pin bidirectional line (at 0 -25.4 0) (length 7.62)
          (name "IO7")
          (number "11")
        )
        (pin bidirectional line (at 0 -27.94 0) (length 7.62)
          (name "IO8")
          (number "12")
        )
        (pin bidirectional line (at 0 -30.48 0) (length 7.62)
          (name "IO9")
          (number "13")
        )
        (pin bidirectional line (at 0 -33.02 0) (length 7.62)
          (name "IO10")
          (number "14")
        )
        (pin bidirectional line (at 0 -35.56 0) (length 7.62)
          (name "IO11")
          (number "15")
        )
        (pin bidirectional line (at 0 -38.1 0) (length 7.62)
          (name "IO12")
          (number "16")
        )
        (pin bidirectional line (at 0 -40.64 0) (length 7.62)
          (name "IO13")
          (number "17")
        )
        (pin bidirectional line (at 0 -43.18 0) (length 7.62)
          (name "IO14")
          (number "18")
        )
        (pin bidirectional line (at 0 -45.72 0) (length 7.62)
          (name "IO15")
          (number "19")
        )
        (pin power_in line (at 0 -2.54 0) (length 7.62)
          (name "GND")
          (number "2")
        )
        (pin bidirectional line (at 0 -48.26 0) (length 7.62)
          (name "IO16")
          (number "20")
        )
        (pin bidirectional line (at 0 -50.8 0) (length 7.62)
          (name "IO17")
          (number "21")
        )
        (pin bidirectional line (at 0 -53.34 0) (length 7.62)
          (name "IO18")
          (number "22")
        )
        (pin bidirectional line (at 0 -55.88 0) (length 7.62)
          (name "IO19")
          (number "23")
        )
        (pin bidirectional line (at 0 -58.42 0) (length 7.62)
          (name "IO20")
          (number "24")
        )
        (pin bidirectional line (at 0 -60.96 0) (length 7.62)
          (name "IO21")
          (number "25")
        )
        (pin bidirectional line (at 0 -63.5 0) (length 7.62)
          (name "IO26")
          (number "26")
        )
        (pin no_connect line (at 0 -66.04 0) (length 7.62)
          (name "NC")
          (number "27")
        )
        (pin bidirectional line (at 0 -68.58 0) (length 7.62)
          (name "IO33")
          (number "28")
        )
        (pin bidirectional line (at 0 -71.12 0) (length 7.62)
          (name "IO34")
          (number "29")
        )
        (pin unspecified line (at 0 -5.08 0) (length 7.62)
          (name "3V3")
          (number "3")
        )
        (pin power_in line (at 0 -73.66 0) (length 7.62)
          (name "GND")
          (number "30")
        )
        (pin bidirectional line (at 0 -76.2 0) (length 7.62)
          (name "IO35")
          (number "31")
        )
        (pin bidirectional line (at 0 -78.74 0) (length 7.62)
          (name "IO36")
          (number "32")
        )
        (pin bidirectional line (at 0 -81.28 0) (length 7.62)
          (name "IO37")
          (number "33")
        )
        (pin bidirectional line (at 0 -83.82 0) (length 7.62)
          (name "IO38")
          (number "34")
        )
        (pin bidirectional line (at 0 -86.36 0) (length 7.62)
          (name "IO39")
          (number "35")
        )
        (pin bidirectional line (at 0 -88.9 0) (length 7.62)
          (name "IO40")
          (number "36")
        )
        (pin bidirectional line (at 40.64 -91.44 180) (length 7.62)
          (name "IO41")
          (number "37")
        )
        (pin bidirectional line (at 40.64 -88.9 180) (length 7.62)
          (name "IO42")
          (number "38")
        )
        (pin bidirectional line (at 40.64 -86.36 180) (length 7.62)
          (name "TXD0")
          (number "39")
        )
        (pin bidirectional line (at 0 -7.62 0) (length 7.62)
          (name "IO0")
          (number "4")
        )
        (pin bidirectional line (at 40.64 -83.82 180) (length 7.62)
          (name "RXD0")
          (number "40")
        )
        (pin bidirectional line (at 40.64 -81.28 180) (length 7.62)
          (name "IO45")
          (number "41")
        )
        (pin power_in line (at 40.64 -78.74 180) (length 7.62)
          (name "GND")
          (number "42")
        )
        (pin power_in line (at 40.64 -76.2 180) (length 7.62)
          (name "GND")
          (number "43")
        )
        (pin bidirectional line (at 40.64 -73.66 180) (length 7.62)
          (name "IO46")
          (number "44")
        )
        (pin unspecified line (at 40.64 -71.12 180) (length 7.62)
          (name "EN")
          (number "45")
        )
        (pin power_in line (at 40.64 -68.58 180) (length 7.62)
          (name "GND")
          (number "46")
        )
        (pin power_in line (at 40.64 -66.04 180) (length 7.62)
          (name "GND")
          (number "47")
        )
        (pin power_in line (at 40.64 -63.5 180) (length 7.62)
          (name "GND")
          (number "48")
        )
        (pin power_in line (at 40.64 -60.96 180) (length 7.62)
          (name "GND")
          (number "49")
        )
        (pin bidirectional line (at 0 -10.16 0) (length 7.62)
          (name "IO1")
          (number "5")
        )
        (pin power_in line (at 40.64 -58.42 180) (length 7.62)
          (name "GND")
          (number "50")
        )
        (pin power_in line (at 40.64 -55.88 180) (length 7.62)
          (name "GND")
          (number "51")
        )
        (pin power_in line (at 40.64 -53.34 180) (length 7.62)
          (name "GND")
          (number "52")
        )
        (pin power_in line (at 40.64 -50.8 180) (length 7.62)
          (name "GND")
          (number "53")
        )
        (pin power_in line (at 40.64 -48.26 180) (length 7.62)
          (name "GND")
          (number "54")
        )
        (pin power_in line (at 40.64 -45.72 180) (length 7.62)
          (name "GND")
          (number "55")
        )
        (pin power_in line (at 40.64 -43.18 180) (length 7.62)
          (name "GND")
          (number "56")
        )
        (pin power_in line (at 40.64 -40.64 180) (length 7.62)
          (name "GND")
          (number "57")
        )
        (pin power_in line (at 40.64 -38.1 180) (length 7.62)
          (name "GND")
          (number "58")
        )
        (pin power_in line (at 40.64 -35.56 180) (length 7.62)
          (name "GND")
          (number "59")
        )
        (pin bidirectional line (at 0 -12.7 0) (length 7.62)
          (name "IO2")
          (number "6")
        )
        (pin power_in line (at 40.64 -33.02 180) (length 7.62)
          (name "GND")
          (number "60")
        )
        (pin power_in line (at 40.64 -30.48 180) (length 7.62)
          (name "GND")
          (number "61")
        )
        (pin power_in line (at 40.64 -27.94 180) (length 7.62)
          (name "GND")
          (number "62")
        )
        (pin power_in line (at 40.64 -25.4 180) (length 7.62)
          (name "GND")
          (number "63")
        )
        (pin power_in line (at 40.64 -22.86 180) (length 7.62)
          (name "GND")
          (number "64")
        )
        (pin power_in line (at 40.64 -20.32 180) (length 7.62)
          (name "GND")
          (number "65")
        )
        (pin power_in line (at 40.64 -17.78 180) (length 7.62)
          (name "GND")
          (number "66")
        )
        (pin power_in line (at 40.64 -15.24 180) (length 7.62)
          (name "GND")
          (number "67")
        )
        (pin power_in line (at 40.64 -12.7 180) (length 7.62)
          (name "GND")
          (number "68")
        )
        (pin power_in line (at 40.64 -10.16 180) (length 7.62)
          (name "GND")
          (number "69")
        )
        (pin bidirectional line (at 0 -15.24 0) (length 7.62)
          (name "IO3")
          (number "7")
        )
        (pin power_in line (at 40.64 -7.62 180) (length 7.62)
          (name "GND")
          (number "70")
        )
        (pin power_in line (at 40.64 -5.08 180) (length 7.62)
          (name "GND")
          (number "71")
        )
        (pin power_in line (at 40.64 -2.54 180) (length 7.62)
          (name "GND")
          (number "72")
        )
        (pin power_in line (at 40.64 0 180) (length 7.62)
          (name "GND")
          (number "73")
        )
        (pin bidirectional line (at 0 -17.78 0) (length 7.62)
          (name "IO4")
          (number "8")
        )
        (pin bidirectional line (at 0 -20.32 0) (length 7.62)
          (name "IO5")
          (number "9")
        )
      )
    )
    (symbol "HR911130C_1" (pin_names (offset 0.762)) (in_bom yes) (on_board yes)
      (property "Reference" "J1" (at 11.43 7.62 0))
      (property "Value" "HR911130C" (at 11.43 5.08 0))
      (property "Footprint" "Library:HR911130C" (at 19.05 2.54 0))
      (property "Datasheet" "HR911130C" (at 19.05 0 0))
      (property "Height" "15" (at 19.05 -5.08 0))
      (property "Description" "SINGLE PORT RJ45 CONNECTOR WITH INTEGRATED MAGNETICS AND LED" (at 19.05 -2.54 0))
      (property "Manufacturer_Name" "Hanrun Electronics" (at 19.05 -7.62 0))
      (property "Manufacturer_Part_Number" "HR911130C" (at 19.05 -10.16 0))
      (property "Mouser Part Number" "" (at 19.05 -12.7 0))
      (property "Mouser Price/Stock" "" (at 19.05 -15.24 0))
      (property "Arrow Part Number" "" (at 19.05 -17.78 0))
      (property "Arrow Price/Stock" "" (at 19.05 -20.32 0))
      (property "ki_description" "SINGLE PORT RJ45 CONNECTOR WITH INTEGRATED MAGNETICS AND LED" (at 0 0 0))
      (symbol "HR911130C_1_0_0"
        (pin passive line (at 0 0 0) (length 5.08)
          (name "1")
          (number "1")
        )
        (pin passive line (at 22.86 -2.54 180) (length 5.08)
          (name "10")
          (number "10")
        )
        (pin passive line (at 22.86 -5.08 180) (length 5.08)
          (name "LED_A")
          (number "11")
        )
        (pin passive line (at 22.86 -7.62 180) (length 5.08)
          (name "LED_K")
          (number "12")
        )
        (pin passive line (at 22.86 -10.16 180) (length 5.08)
          (name "LED_K")
          (number "13")
        )
        (pin passive line (at 22.86 -12.7 180) (length 5.08)
          (name "LED_A")
          (number "14")
        )
        (pin passive line (at 22.86 -15.24 180) (length 5.08)
          (name "17")
          (number "15")
        )
        (pin passive line (at 22.86 -17.78 180) (length 5.08)
          (name "18")
          (number "16")
        )
        (pin passive line (at 0 -2.54 0) (length 5.08)
          (name "MDIO+")
          (number "2")
        )
        (pin passive line (at 0 -5.08 0) (length 5.08)
          (name "MDI0-")
          (number "3")
        )
        (pin passive line (at 0 -7.62 0) (length 5.08)
          (name "MDI1+")
          (number "4")
        )
        (pin passive line (at 0 -10.16 0) (length 5.08)
          (name "MDI2+")
          (number "5")
        )
        (pin passive line (at 0 -12.7 0) (length 5.08)
          (name "MDI2-")
          (number "6")
        )
        (pin passive line (at 0 -15.24 0) (length 5.08)
          (name "MDI1-")
          (number "7")
        )
        (pin passive line (at 0 -17.78 0) (length 5.08)
          (name "MDI3+")
          (number "8")
        )
        (pin passive line (at 22.86 0 180) (length 5.08)
          (name "MDI3-")
          (number "9")
        )
      )
      (symbol "HR911130C_1_1_1"
        (polyline
          (pts
            (xy 5.08 2.54)
            (xy 17.78 2.54)
            (xy 17.78 -20.32)
            (xy 5.08 -20.32)
            (xy 5.08 2.54)
          )
          (fill (type background))
        )
      )
    )
    (symbol "Interface_Ethernet:RTL8211EG-VB-CG" (in_bom yes) (on_board yes)
      (property "Reference" "U" (at 22.86 -58.42 0))
      (property "Value" "RTL8211EG-VB-CG" (at -15.24 -58.42 0))
      (property "Footprint" "Package_DFN_QFN:QFN-64-1EP_9x9mm_P0.5mm_EP3.8x3.8mm" (at -15.24 10.16 0))
      (property "Datasheet" "https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/Realtek-Semicon-RTL8211EG-VB-CG_C69264.pdf" (at 17.78 -5.08 0))
      (property "ki_keywords" "Ethernet Phy Gigabit" (at 0 0 0))
      (property "ki_description" "10/100/1000Mbps Ethernet Transceiver with RGMII/GMII/MII/RMII Interface, QFN-64" (at 0 0 0))
      (property "ki_fp_filters" "QFN*1EP*9x9mm*P0.5mm*" (at 0 0 0))
      (symbol "RTL8211EG-VB-CG_0_1"
        (rectangle (start -25.4 53.34) (end 25.4 -55.88)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RTL8211EG-VB-CG_1_1"
        (pin output line (at -27.94 -35.56 0) (length 2.54)
          (name "CLK125")
          (number "1")
        )
        (pin power_in line (at -17.78 55.88 270) (length 2.54)
          (name "AVDD33")
          (number "10")
        )
        (pin bidirectional line (at 27.94 33.02 180) (length 2.54)
          (name "MDI[2]+")
          (number "11")
        )
        (pin bidirectional line (at 27.94 30.48 180) (length 2.54)
          (name "MDI[2]-")
          (number "12")
        )
        (pin power_in line (at 12.7 55.88 270) (length 2.54)
          (name "AVDD10")
          (number "13")
        )
        (pin bidirectional line (at 27.94 27.94 180) (length 2.54)
          (name "MDI[3]+")
          (number "14")
        )
        (pin bidirectional line (at 27.94 25.4 180) (length 2.54)
          (name "MDI[3]-")
          (number "15")
        )
        (pin no_connect line (at 25.4 5.08 180) (length 2.54) hide
          (name "NC")
          (number "16")
        )
        (pin no_connect line (at 25.4 2.54 180) (length 2.54) hide
          (name "NC")
          (number "17")
        )
        (pin bidirectional line (at -27.94 -17.78 0) (length 2.54)
          (name "RXDV/PHY_AD2")
          (number "18")
        )
        (pin output line (at -27.94 2.54 0) (length 2.54)
          (name "RXD0")
          (number "19")
        )
        (pin power_in line (at 0 -58.42 90) (length 2.54)
          (name "GND")
          (number "2")
        )
        (pin power_in line (at -5.08 55.88 270) (length 2.54)
          (name "DVDD33")
          (number "20")
        )
        (pin output line (at -27.94 0 0) (length 2.54)
          (name "RXD1")
          (number "21")
        )
        (pin output line (at -27.94 -2.54 0) (length 2.54)
          (name "RXD2")
          (number "22")
        )
        (pin output line (at -27.94 -5.08 0) (length 2.54)
          (name "RXD3")
          (number "23")
        )
        (pin output line (at -27.94 5.08 0) (length 2.54)
          (name "RXC")
          (number "24")
        )
        (pin bidirectional line (at -27.94 -7.62 0) (length 2.54)
          (name "RXD4/SELRGV")
          (number "25")
        )
        (pin power_in line (at -2.54 55.88 270) (length 2.54)
          (name "DVDD33")
          (number "26")
        )
        (pin bidirectional line (at -27.94 -10.16 0) (length 2.54)
          (name "RXD5/TXDLY")
          (number "27")
        )
        (pin bidirectional line (at -27.94 -12.7 0) (length 2.54)
          (name "RXD6/RXDLY")
          (number "28")
        )
        (pin bidirectional line (at -27.94 -15.24 0) (length 2.54)
          (name "RXD7/AN0")
          (number "29")
        )
        (pin power_out line (at 5.08 55.88 270) (length 2.54)
          (name "REG_OUT")
          (number "3")
        )
        (pin bidirectional line (at -27.94 -20.32 0) (length 2.54)
          (name "RXER/AN1")
          (number "30")
        )
        (pin bidirectional line (at -27.94 -22.86 0) (length 2.54)
          (name "COL/MODE")
          (number "31")
        )
        (pin output line (at -27.94 -25.4 0) (length 2.54)
          (name "CRS")
          (number "32")
        )
        (pin power_in line (at 20.32 55.88 270) (length 2.54)
          (name "DVDD10")
          (number "33")
        )
        (pin input line (at -27.94 38.1 0) (length 2.54)
          (name "GTX_CLK")
          (number "34")
        )
        (pin input line (at -27.94 12.7 0) (length 2.54)
          (name "TXEN")
          (number "35")
        )
        (pin input line (at -27.94 33.02 0) (length 2.54)
          (name "TXD0")
          (number "36")
        )
        (pin power_in line (at 0 55.88 270) (length 2.54)
          (name "DVDD33")
          (number "37")
        )
        (pin input line (at -27.94 -40.64 0) (length 2.54)
          (name "~{PHYRST}")
          (number "38")
        )
        (pin input line (at -27.94 30.48 0) (length 2.54)
          (name "TXD1")
          (number "39")
        )
        (pin passive line (at 0 -58.42 90) (length 2.54) hide
          (name "GND")
          (number "4")
        )
        (pin input line (at -27.94 27.94 0) (length 2.54)
          (name "TXD2")
          (number "40")
        )
        (pin input line (at -27.94 25.4 0) (length 2.54)
          (name "TXD3")
          (number "41")
        )
        (pin output line (at -27.94 35.56 0) (length 2.54)
          (name "TXCLK")
          (number "42")
        )
        (pin input line (at -27.94 22.86 0) (length 2.54)
          (name "TXD4")
          (number "43")
        )
        (pin input line (at -27.94 20.32 0) (length 2.54)
          (name "TXD5")
          (number "44")
        )
        (pin input line (at -27.94 17.78 0) (length 2.54)
          (name "TXD6")
          (number "45")
        )
        (pin input line (at -27.94 15.24 0) (length 2.54)
          (name "TXD7")
          (number "46")
        )
        (pin input line (at -27.94 10.16 0) (length 2.54)
          (name "TXER")
          (number "47")
        )
        (pin power_in line (at 22.86 55.88 270) (length 2.54)
          (name "DVDD10")
          (number "48")
        )
        (pin power_in line (at -10.16 55.88 270) (length 2.54)
          (name "DVDD33")
          (number "49")
        )
        (pin bidirectional line (at 27.94 43.18 180) (length 2.54)
          (name "MDI[0]+")
          (number "5")
        )
        (pin bidirectional line (at 27.94 20.32 180) (length 2.54)
          (name "LED0/PHY_AD0")
          (number "50")
        )
        (pin bidirectional line (at 27.94 17.78 180) (length 2.54)
          (name "LED1/PHY_AD1")
          (number "51")
        )
        (pin bidirectional line (at 27.94 15.24 180) (length 2.54)
          (name "LED2")
          (number "52")
        )
        (pin input line (at -27.94 -45.72 0) (length 2.54)
          (name "MDC")
          (number "53")
        )
        (pin bidirectional line (at -27.94 -48.26 0) (length 2.54)
          (name "MDIO")
          (number "54")
        )
        (pin open_collector line (at -27.94 -50.8 0) (length 2.54)
          (name "~{PME}")
          (number "55")
        )
        (pin open_collector line (at -27.94 -53.34 0) (length 2.54)
          (name "~{INT}")
          (number "56")
        )
        (pin input line (at -27.94 43.18 0) (length 2.54)
          (name "ENSWREG")
          (number "57")
        )
        (pin passive line (at 27.94 -53.34 180) (length 2.54)
          (name "RSET")
          (number "58")
        )
        (pin power_in line (at 15.24 55.88 270) (length 2.54)
          (name "AVDD10")
          (number "59")
        )
        (pin bidirectional line (at 27.94 40.64 180) (length 2.54)
          (name "MDI[0]-")
          (number "6")
        )
        (pin power_in line (at -15.24 55.88 270) (length 2.54)
          (name "AVDD33")
          (number "60")
        )
        (pin input line (at -27.94 -30.48 0) (length 2.54)
          (name "CKXTAL1")
          (number "61")
        )
        (pin output line (at -27.94 -33.02 0) (length 2.54)
          (name "CKXTAL2")
          (number "62")
        )
        (pin passive line (at 0 -58.42 90) (length 2.54) hide
          (name "GND")
          (number "63")
        )
        (pin power_in line (at -22.86 55.88 270) (length 2.54)
          (name "VDDREG")
          (number "64")
        )
        (pin passive line (at 0 -58.42 90) (length 2.54) hide
          (name "GND")
          (number "65")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 55.88 270) (length 2.54)
          (name "AVDD10")
          (number "7")
        )
        (pin bidirectional line (at 27.94 38.1 180) (length 2.54)
          (name "MDI[1]+")
          (number "8")
        )
        (pin bidirectional line (at 27.94 35.56 180) (length 2.54)
          (name "MDI[1]-")
          (number "9")
        )
      )
    )
    (symbol "KESD5304D-10{slash}TR_1" (in_bom yes) (on_board yes)
      (property "Reference" "U16" (at 0 5.08 0))
      (property "Value" "KESD5304D-10/TR" (at 0 2.54 0))
      (property "Footprint" "RK3566:DiodKESD5304D" (at -7.62 -2.54 0))
      (property "Datasheet" "KESD5304D-10/TR" (at -7.62 -2.54 0))
      (symbol "KESD5304D-10{slash}TR_1_0_0"
        (pin unspecified line (at -7.62 -2.54 0) (length 2.54)
          (name "IO1")
          (number "1")
        )
        (pin unspecified line (at 7.62 -2.54 180) (length 2.54)
          (name "NC")
          (number "10")
        )
        (pin unspecified line (at -7.62 -5.08 0) (length 2.54)
          (name "IO2")
          (number "2")
        )
        (pin unspecified line (at -7.62 -7.62 0) (length 2.54)
          (name "GND")
          (number "3")
        )
        (pin unspecified line (at -7.62 -10.16 0) (length 2.54)
          (name "IO3")
          (number "4")
        )
        (pin unspecified line (at -7.62 -12.7 0) (length 2.54)
          (name "IO4")
          (number "5")
        )
        (pin unspecified line (at 7.62 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "NC")
          (number "6")
        )
        (pin unspecified line (at 7.62 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "NC")
          (number "7")
        )
        (pin unspecified line (at 7.62 -7.62 180) (length 2.54)
          (name "GND")
          (number "8")
        )
        (pin unspecified line (at 7.62 -5.08 180) (length 2.54)
          (name "NC")
          (number "9")
        )
      )
      (symbol "KESD5304D-10{slash}TR_1_1_1"
        (rectangle (start -5.08 0) (end 5.08 -15.24)
          (fill (type background))
        )
      )
    )
    (symbol "KESD5304D-10{slash}TR_2" (in_bom yes) (on_board yes)
      (property "Reference" "U17" (at 0 5.08 0))
      (property "Value" "KESD5304D-10/TR" (at 0 2.54 0))
      (property "Footprint" "RK3566:DiodKESD5304D" (at -7.62 -2.54 0))
      (property "Datasheet" "KESD5304D-10/TR" (at -7.62 -2.54 0))
      (symbol "KESD5304D-10{slash}TR_2_0_0"
        (pin unspecified line (at -7.62 -2.54 0) (length 2.54)
          (name "IO1")
          (number "1")
        )
        (pin unspecified line (at 7.62 -2.54 180) (length 2.54)
          (name "NC")
          (number "10")
        )
        (pin unspecified line (at -7.62 -5.08 0) (length 2.54)
          (name "IO2")
          (number "2")
        )
        (pin unspecified line (at -7.62 -7.62 0) (length 2.54)
          (name "GND")
          (number "3")
        )
        (pin unspecified line (at -7.62 -10.16 0) (length 2.54)
          (name "IO3")
          (number "4")
        )
        (pin unspecified line (at -7.62 -12.7 0) (length 2.54)
          (name "IO4")
          (number "5")
        )
        (pin unspecified line (at 7.62 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "NC")
          (number "6")
        )
        (pin unspecified line (at 7.62 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "NC")
          (number "7")
        )
        (pin unspecified line (at 7.62 -7.62 180) (length 2.54)
          (name "GND")
          (number "8")
        )
        (pin unspecified line (at 7.62 -5.08 180) (length 2.54)
          (name "NC")
          (number "9")
        )
      )
      (symbol "KESD5304D-10{slash}TR_2_1_1"
        (rectangle (start -5.08 0) (end 5.08 -15.24)
          (fill (type background))
        )
      )
    )
    (symbol "MIC_1" (in_bom yes) (on_board yes)
      (property "Reference" "U30" (at 3.81 -2.5399 0))
      (property "Value" "MIC" (at 3.81 -5.0799 0))
      (property "Footprint" "RK3566:MIC" (at 0 0 0))
      (property "Datasheet" "B4013AM423-098" (at 0 0 0))
      (symbol "MIC_1_0_0"
        (pin unspecified line (at -3.81 -2.54 0) (length 2.54)
          (name "+")
          (number "1")
        )
        (pin unspecified line (at -3.81 -5.08 0) (length 2.54)
          (name "-")
          (number "2")
        )
      )
      (symbol "MIC_1_1_1"
        (rectangle (start -1.27 -1.27) (end 2.54 -6.35)
          (fill (type background))
        )
      )
    )
    (symbol "Memory_Flash:W25Q128JVS" (in_bom yes) (on_board yes)
      (property "Reference" "U" (at -8.89 8.89 0))
      (property "Value" "W25Q128JVS" (at 7.62 8.89 0))
      (property "Footprint" "Package_SO:SOIC-8_5.23x5.23mm_P1.27mm" (at 0 0 0))
      (property "Datasheet" "http://www.winbond.com/resource-files/w25q128jv_dtr%20revc%2003272018%20plus.pdf" (at 0 0 0))
      (property "ki_keywords" "flash memory SPI QPI DTR" (at 0 0 0))
      (property "ki_description" "128Mb Serial Flash Memory, Standard/Dual/Quad SPI, SOIC-8" (at 0 0 0))
      (property "ki_fp_filters" "SOIC*5.23x5.23mm*P1.27mm*" (at 0 0 0))
      (symbol "W25Q128JVS_0_1"
        (rectangle (start -10.16 7.62) (end 10.16 -7.62)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "W25Q128JVS_1_1"
        (pin input line (at -12.7 2.54 0) (length 2.54)
          (name "~{CS}")
          (number "1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 2.54 180) (length 2.54)
          (name "DO(IO1)")
          (number "2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -2.54 180) (length 2.54)
          (name "IO2")
          (number "3")
        )
        (pin power_in line (at 0 -10.16 90) (length 2.54)
          (name "GND")
          (number "4")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 5.08 180) (length 2.54)
          (name "DI(IO0)")
          (number "5")
        )
        (pin input line (at -12.7 -2.54 0) (length 2.54)
          (name "CLK")
          (number "6")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -5.08 180) (length 2.54)
          (name "IO3")
          (number "7")
        )
        (pin power_in line (at 0 10.16 270) (length 2.54)
          (name "VCC")
          (number "8")
        )
      )
    )
    (symbol "New_Library:FXLP34L6X" (in_bom yes) (on_board yes)
      (property "Reference" "U23" (at 0.635 5.08 0))
      (property "Value" "https://www.lcsc.com/product-detail/Translators-Level-Shifters_onsemi-FXLP34L6X_C457627.html" (at -7.62 2.54 0))
      (property "Footprint" "Library:FXLP34L6X" (at -7.62 2.54 0))
      (property "Datasheet" "https://www.lcsc.com/product-detail/Translators-Level-Shifters_onsemi-FXLP34L6X_C457627.html" (at -7.62 2.54 0))
      (symbol "FXLP34L6X_0_0"
        (pin unspecified line (at -7.62 2.54 0) (length 2.54)
          (name "VCC1")
          (number "1")
        )
        (pin unspecified line (at -7.62 0 0) (length 2.54)
          (name "A")
          (number "2")
        )
        (pin unspecified line (at -7.62 -2.54 0) (length 2.54)
          (name "GND")
          (number "3")
        )
        (pin unspecified line (at 8.89 -2.54 180) (length 2.54)
          (name "Y")
          (number "4")
        )
        (pin unspecified line (at 8.89 0 180) (length 2.54)
          (name "NC")
          (number "5")
        )
        (pin unspecified line (at 8.89 2.54 180) (length 2.54)
          (name "VCC")
          (number "6")
        )
      )
      (symbol "FXLP34L6X_1_1"
        (rectangle (start -5.08 3.81) (end 6.35 -3.81)
          (fill (type background))
        )
      )
    )
    (symbol "Oscillator:SG-210SCD" (pin_names (offset 0.254)) (in_bom yes) (on_board yes)
      (property "Reference" "X" (at -5.08 6.35 0))
      (property "Value" "SG-210SCD" (at 1.27 -6.35 0))
      (property "Footprint" "Oscillator:Oscillator_SMD_SeikoEpson_SG210-4Pin_2.5x2.0mm" (at 11.43 -8.89 0))
      (property "Datasheet" "https://support.epson.biz/td/api/doc_check.php?mode=dl&lang=en&Parts=SG-210SED" (at -2.54 0 0))
      (property "ki_keywords" "Crystal Clock Oscillator" (at 0 0 0))
      (property "ki_description" "Crystal Oscillator Low Profile / High Stability SPXO" (at 0 0 0))
      (property "ki_fp_filters" "Oscillator*SMD*SeikoEpson*SG210*2.5x2.0mm*" (at 0 0 0))
      (symbol "SG-210SCD_0_1"
        (rectangle (start -5.08 5.08) (end 5.08 -5.08)
          (fill (type background))
        )
        (polyline
          (pts
            (xy -1.905 -0.635)
            (xy -1.27 -0.635)
            (xy -1.27 0.635)
            (xy -0.635 0.635)
            (xy -0.635 -0.635)
            (xy 0 -0.635)
            (xy 0 0.635)
            (xy 0.635 0.635)
            (xy 0.635 -0.635)
          )
          (fill (type none))
        )
      )
      (symbol "SG-210SCD_1_1"
        (pin input line (at -7.62 0 0) (length 2.54)
          (name "OE")
          (number "1")
        )
        (pin power_in line (at 0 -7.62 90) (length 2.54)
          (name "GND")
          (number "2")
        )
        (pin output line (at 7.62 0 180) (length 2.54)
          (name "OUT")
          (number "3")
        )
        (pin power_in line (at 0 7.62 270) (length 2.54)
          (name "Vcc")
          (number "4")
        )
      )
    )
    (symbol "PHR-2:PHR-2" (pin_names (offset 1.016)) (in_bom yes) (on_board yes)
      (property "Reference" "P1" (at 3.81 1.2701 0))
      (property "Value" "PHR-2" (at 3.81 -1.2699 0))
      (property "Footprint" "Library:JST_PHR-2" (at 0 0 0))
      (property "Datasheet" "PHR-2" (at 0 0 0))
      (property "MANUFACTURER" "JST" (at 0 0 0))
      (symbol "PHR-2_0_0"
        (rectangle (start -4.064 -3.81) (end 2.286 3.81)
          (fill (type background))
        )
        (arc (start -1.905 -0.635) (mid -2.5373 -1.27) (end -1.905 -1.905)
          (fill (type none))
        )
        (arc (start -1.905 1.905) (mid -2.5373 1.27) (end -1.905 0.635)
          (fill (type none))
        )
        (polyline
          (pts
            (xy -3.81 -1.27)
            (xy -2.54 -1.27)
          )
          (fill (type none))
        )
        (polyline
          (pts
            (xy -3.81 1.27)
            (xy -2.54 1.27)
          )
          (fill (type none))
        )
        (pin passive line (at -9.144 1.27 0) (length 5.08)
          (name "1")
          (number "1")
        )
        (pin passive line (at -9.144 -1.27 0) (length 5.08)
          (name "2")
          (number "2")
        )
      )
      (symbol "PHR-2_1_1"
        (pin input line (at 1.27 -6.35 90) (length 2.54)
          (name "3")
          (number "")
        )
      )
    )
    (symbol "RK3566:AP3032" (in_bom yes) (on_board yes)
      (property "Reference" "U11" (at 0.635 2.54 0))
      (property "Value" "AP3032" (at 0.635 0 0))
      (property "Footprint" "Package_TO_SOT_SMD:SOT-23-6" (at -7.62 -2.54 0))
      (property "Datasheet" "AP3032KTR-G1" (at -7.62 -2.54 0))
      (symbol "AP3032_0_0"
        (pin unspecified line (at -7.62 -2.54 0) (length 2.54)
          (name "SW")
          (number "1")
        )
        (pin unspecified line (at -7.62 -5.08 0) (length 2.54)
          (name "GND")
          (number "2")
        )
        (pin unspecified line (at -7.62 -7.62 0) (length 2.54)
          (name "FB")
          (number "3")
        )
        (pin unspecified line (at 8.89 -7.62 180) (length 2.54)
          (name "CTRL")
          (number "4")
        )
        (pin unspecified line (at 8.89 -5.08 180) (length 2.54)
          (name "OV")
          (number "5")
        )
        (pin unspecified line (at 8.89 -2.54 180) (length 2.54)
          (name "VIN")
          (number "6")
        )
      )
      (symbol "AP3032_1_1"
        (rectangle (start -5.08 -1.27) (end 6.35 -8.89)
          (fill (type background))
        )
      )
    )
    (symbol "RK3566:COS379SR" (in_bom yes) (on_board yes)
      (property "Reference" "U13" (at -0.635 1.27 0))
      (property "Value" "COS379SR" (at -0.635 -1.27 0))
      (property "Footprint" "Package_SO:SOP-8_3.9x4.9mm_P1.27mm" (at -7.62 -7.62 0))
      (property "Datasheet" "COS379SR" (at -7.62 -7.62 0))
      (symbol "COS379SR_0_0"
        (pin unspecified line (at -7.62 -5.08 0) (length 2.54)
          (name "NC")
          (number "1")
        )
        (pin unspecified line (at -7.62 -7.62 0) (length 2.54)
          (name "IN-")
          (number "2")
        )
        (pin unspecified line (at -7.62 -10.16 0) (length 2.54)
          (name "IN+")
          (number "3")
        )
        (pin unspecified line (at -7.62 -12.7 0) (length 2.54)
          (name "-VS")
          (number "4")
        )
        (pin unspecified line (at 6.35 -5.08 180) (length 2.54)
          (name "NC")
          (number "5")
        )
        (pin unspecified line (at 6.35 -7.62 180) (length 2.54)
          (name "OUT")
          (number "6")
        )
        (pin unspecified line (at 6.35 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "+VS")
          (number "7")
        )
        (pin unspecified line (at 6.35 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "NC")
          (number "8")
        )
      )
      (symbol "COS379SR_1_1"
        (rectangle (start -5.08 -2.54) (end 3.81 -15.24)
          (fill (type background))
        )
      )
    )
    (symbol "RK3566:FPC-05F-30PH15" (in_bom yes) (on_board yes)
      (property "Reference" "U14" (at 16.51 -36.1949 0))
      (property "Value" "FPC-05F-30PH15" (at 16.51 -38.7349 0))
      (property "Footprint" "RK3566:FPC-05F-30PH15" (at 0 0 0))
      (property "Datasheet" "" (at 0 0 0))
      (symbol "FPC-05F-30PH15_0_0"
        (pin unspecified line (at 0 0 0) (length 2.54)
          (name "")
          (number "1")
        )
        (pin unspecified line (at 0 -22.86 0) (length 2.54)
          (name "")
          (number "10")
        )
        (pin unspecified line (at 0 -25.4 0) (length 2.54)
          (name "")
          (number "11")
        )
        (pin unspecified line (at 0 -27.94 0) (length 2.54)
          (name "")
          (number "12")
        )
        (pin unspecified line (at 0 -30.48 0) (length 2.54)
          (name "")
          (number "13")
        )
        (pin unspecified line (at 0 -33.02 0) (length 2.54)
          (name "")
          (number "14")
        )
        (pin unspecified line (at 0 -35.56 0) (length 2.54)
          (name "")
          (number "15")
        )
        (pin unspecified line (at 0 -38.1 0) (length 2.54)
          (name "")
          (number "16")
        )
        (pin unspecified line (at 0 -40.64 0) (length 2.54)
          (name "")
          (number "17")
        )
        (pin unspecified line (at 0 -43.18 0) (length 2.54)
          (name "")
          (number "18")
        )
        (pin unspecified line (at 0 -45.72 0) (length 2.54)
          (name "")
          (number "19")
        )
        (pin unspecified line (at 0 -2.54 0) (length 2.54)
          (name "")
          (number "2")
        )
        (pin unspecified line (at 0 -48.26 0) (length 2.54)
          (name "")
          (number "20")
        )
        (pin unspecified line (at 0 -50.8 0) (length 2.54)
          (name "")
          (number "21")
        )
        (pin unspecified line (at 0 -53.34 0) (length 2.54)
          (name "")
          (number "22")
        )
        (pin unspecified line (at 0 -55.88 0) (length 2.54)
          (name "")
          (number "23")
        )
        (pin unspecified line (at 0 -58.42 0) (length 2.54)
          (name "")
          (number "24")
        )
        (pin unspecified line (at 0 -60.96 0) (length 2.54)
          (name "")
          (number "25")
        )
        (pin unspecified line (at 0 -63.5 0) (length 2.54)
          (name "")
          (number "26")
        )
        (pin unspecified line (at 0 -66.04 0) (length 2.54)
          (name "")
          (number "27")
        )
        (pin unspecified line (at 0 -68.58 0) (length 2.54)
          (name "")
          (number "28")
        )
        (pin unspecified line (at 0 -71.12 0) (length 2.54)
          (name "")
          (number "29")
        )
        (pin unspecified line (at 0 -5.08 0) (length 2.54)
          (name "")
          (number "3")
        )
        (pin unspecified line (at 0 -73.66 0) (length 2.54)
          (name "")
          (number "30")
        )
        (pin unspecified line (at 7.62 2.54 270) (length 2.54)
          (name "SHLD")
          (number "31")
        )
        (pin unspecified line (at 7.62 -77.47 90) (length 2.54)
          (name "SHLD")
          (number "32")
        )
        (pin unspecified line (at 0 -7.62 0) (length 2.54)
          (name "")
          (number "4")
        )
        (pin unspecified line (at 0 -10.16 0) (length 2.54)
          (name "")
          (number "5")
        )
        (pin unspecified line (at 0 -12.7 0) (length 2.54)
          (name "")
          (number "6")
        )
        (pin unspecified line (at 0 -15.24 0) (length 2.54)
          (name "")
          (number "7")
        )
        (pin unspecified line (at 0 -17.78 0) (length 2.54)
          (name "")
          (number "8")
        )
        (pin unspecified line (at 0 -20.32 0) (length 2.54)
          (name "")
          (number "9")
        )
      )
      (symbol "FPC-05F-30PH15_1_1"
        (rectangle (start 2.54 0) (end 13.97 -74.93)
          (fill (type background))
        )
      )
    )
    (symbol "RK3566:FPC-05F-8PH20" (in_bom yes) (on_board yes)
      (property "Reference" "U15" (at 15.24 -7.6199 0))
      (property "Value" "HDGC 0.5K-AS-10PWBG" (at 15.24 -10.1599 0))
      (property "Footprint" "Library:FPC-05F-10PH" (at 0 0 0))
      (property "Datasheet" "HDGC 0.5K-AS-10PWBG" (at 0 0 0))
      (symbol "FPC-05F-8PH20_0_0"
        (pin unspecified line (at 0 0 0) (length 2.54)
          (name "")
          (number "1")
        )
        (pin unspecified line (at 0 -22.86 0) (length 2.54)
          (name "")
          (number "10")
        )
        (pin unspecified line (at 7.62 5.08 270) (length 2.54)
          (name "")
          (number "11")
        )
        (pin unspecified line (at 7.62 -27.94 90) (length 2.54)
          (name "")
          (number "12")
        )
        (pin unspecified line (at 0 -2.54 0) (length 2.54)
          (name "")
          (number "2")
        )
        (pin unspecified line (at 0 -5.08 0) (length 2.54)
          (name "")
          (number "3")
        )
        (pin unspecified line (at 0 -7.62 0) (length 2.54)
          (name "")
          (number "4")
        )
        (pin unspecified line (at 0 -10.16 0) (length 2.54)
          (name "")
          (number "5")
        )
        (pin unspecified line (at 0 -12.7 0) (length 2.54)
          (name "")
          (number "6")
        )
        (pin unspecified line (at 0 -15.24 0) (length 2.54)
          (name "")
          (number "7")
        )
        (pin unspecified line (at 0 -17.78 0) (length 2.54)
          (name "")
          (number "8")
        )
        (pin unspecified line (at 0 -20.32 0) (length 2.54)
          (name "")
          (number "9")
        )
      )
      (symbol "FPC-05F-8PH20_1_1"
        (rectangle (start 2.54 2.54) (end 12.7 -25.4)
          (fill (type background))
        )
      )
    )
    (symbol "RK3566:IMX586_Connector" (in_bom yes) (on_board yes)
      (property "Reference" "U19" (at -0.635 2.54 0))
      (property "Value" "IMX586_Connector" (at -0.635 0 0))
      (property "Footprint" "RK3566:IMX586 Connector" (at -16.51 -5.08 0))
      (property "Datasheet" "OK-118RM030-35" (at -16.51 -5.08 0))
      (symbol "IMX586_Connector_0_0"
        (pin unspecified line (at -16.51 -5.08 0) (length 2.54)
          (name "MCLK")
          (number "1")
        )
        (pin unspecified line (at -16.51 -27.94 0) (length 2.54)
          (name "XVS")
          (number "10")
        )
        (pin unspecified line (at -16.51 -30.48 0) (length 2.54)
          (name "XCLR")
          (number "11")
        )
        (pin unspecified line (at -16.51 -33.02 0) (length 2.54)
          (name "VDIG2_1.1V")
          (number "12")
        )
        (pin unspecified line (at -16.51 -35.56 0) (length 2.54)
          (name "DGND")
          (number "13")
        )
        (pin unspecified line (at -16.51 -38.1 0) (length 2.54)
          (name "SDA")
          (number "14")
        )
        (pin unspecified line (at -16.51 -40.64 0) (length 2.54)
          (name "SCL")
          (number "15")
        )
        (pin unspecified line (at 15.24 -40.64 180) (length 2.54)
          (name "AVDD1_2.9V")
          (number "16")
        )
        (pin unspecified line (at 15.24 -38.1 180) (length 2.54)
          (name "AVDD2_1.8V")
          (number "17")
        )
        (pin unspecified line (at 15.24 -35.56 180) (length 2.54)
          (name "AGND")
          (number "18")
        )
        (pin unspecified line (at 15.24 -33.02 180) (length 2.54)
          (name "AFGND")
          (number "19")
        )
        (pin unspecified line (at -16.51 -7.62 0) (length 2.54)
          (name "DGND")
          (number "2")
        )
        (pin unspecified line (at 15.24 -30.48 180) (length 2.54)
          (name "AFVDD")
          (number "20")
        )
        (pin unspecified line (at 15.24 -27.94 180) (length 2.54)
          (name "DGND")
          (number "21")
        )
        (pin unspecified line (at 15.24 -25.4 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_RDP2+")
          (number "22")
        )
        (pin unspecified line (at 15.24 -22.86 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_RDN2-")
          (number "23")
        )
        (pin unspecified line (at 15.24 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_RDP4+")
          (number "24")
        )
        (pin unspecified line (at 15.24 -17.78 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_RDN4-")
          (number "25")
        )
        (pin unspecified line (at 15.24 -15.24 180) (length 2.54)
          (name "DGND")
          (number "26")
        )
        (pin unspecified line (at 15.24 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "VCAM_IO_1V8")
          (number "27")
        )
        (pin unspecified line (at 15.24 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "VDIG1_1.1V")
          (number "28")
        )
        (pin unspecified line (at 15.24 -7.62 180) (length 2.54)
          (name "VDIG1_1.1V")
          (number "29")
        )
        (pin unspecified line (at -16.51 -10.16 0) (length 2.54)
          (name "MIPI_RDP3+")
          (number "3")
        )
        (pin unspecified line (at 15.24 -5.08 180) (length 2.54)
          (name "VDIG1_1.1V")
          (number "30")
        )
        (pin unspecified line (at -5.08 -45.72 90) (length 2.54)
          (name "SHLD")
          (number "31")
        )
        (pin unspecified line (at -1.27 -45.72 90) (length 2.54)
          (name "SHLD")
          (number "32")
        )
        (pin unspecified line (at -16.51 -12.7 0) (length 2.54)
          (name "MIPI_RDN3-")
          (number "4")
        )
        (pin unspecified line (at -16.51 -15.24 0) (length 2.54)
          (name "MIPI_RDP1+")
          (number "5")
        )
        (pin unspecified line (at -16.51 -17.78 0) (length 2.54)
          (name "MIPI_RDN1-")
          (number "6")
        )
        (pin unspecified line (at -16.51 -20.32 0) (length 2.54)
          (name "MIPI_RCP+")
          (number "7")
        )
        (pin unspecified line (at -16.51 -22.86 0) (length 2.54)
          (name "MIPI_RCN-")
          (number "8")
        )
        (pin unspecified line (at -16.51 -25.4 0) (length 2.54)
          (name "DGND")
          (number "9")
        )
      )
      (symbol "IMX586_Connector_1_1"
        (rectangle (start -13.97 -2.54) (end 12.7 -43.18)
          (fill (type background))
        )
      )
    )
    (symbol "RK3566:KESD5304D-10{slash}TR" (in_bom yes) (on_board yes)
      (property "Reference" "U24" (at 0 5.08 0))
      (property "Value" "KESD5304D-10/TR" (at 0 2.54 0))
      (property "Footprint" "Library:DiodKESD5304D" (at -7.62 -2.54 0))
      (property "Datasheet" "KESD5304D-10/TR" (at -7.62 -2.54 0))
      (symbol "KESD5304D-10{slash}TR_0_0"
        (pin unspecified line (at -7.62 -2.54 0) (length 2.54)
          (name "IO1")
          (number "1")
        )
        (pin unspecified line (at 7.62 -2.54 180) (length 2.54)
          (name "NC")
          (number "10")
        )
        (pin unspecified line (at -7.62 -5.08 0) (length 2.54)
          (name "IO2")
          (number "2")
        )
        (pin unspecified line (at -7.62 -7.62 0) (length 2.54)
          (name "GND")
          (number "3")
        )
        (pin unspecified line (at -7.62 -10.16 0) (length 2.54)
          (name "IO3")
          (number "4")
        )
        (pin unspecified line (at -7.62 -12.7 0) (length 2.54)
          (name "IO4")
          (number "5")
        )
        (pin unspecified line (at 7.62 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "NC")
          (number "6")
        )
        (pin unspecified line (at 7.62 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "NC")
          (number "7")
        )
        (pin unspecified line (at 7.62 -7.62 180) (length 2.54)
          (name "GND")
          (number "8")
        )
        (pin unspecified line (at 7.62 -5.08 180) (length 2.54)
          (name "NC")
          (number "9")
        )
      )
      (symbol "KESD5304D-10{slash}TR_1_1"
        (rectangle (start -5.08 0) (end 5.08 -15.24)
          (fill (type background))
        )
      )
    )
    (symbol "RK3566:M.2_NGFF_A+E" (in_bom yes) (on_board yes)
      (property "Reference" "U22" (at 15.24 -99.6949 0))
      (property "Value" "M.2_NGFF_A+E" (at 15.24 -102.2349 0))
      (property "Footprint" "Library:M.2 NGFF" (at 0 -1.27 0))
      (property "Datasheet" "AS0BC21-S40BE-7H" (at 0 -1.27 0))
      (symbol "M.2_NGFF_A+E_0_0"
        (pin unspecified line (at -13.97 -6.35 0) (length 2.54)
          (name "GND")
          (number "1")
        )
        (pin unspecified line (at -13.97 -29.21 0) (length 2.54)
          (name "NC")
          (number "10")
        )
        (pin unspecified line (at -13.97 -31.75 0) (length 2.54)
          (name "NC")
          (number "11")
        )
        (pin unspecified line (at -13.97 -34.29 0) (length 2.54)
          (name "NC")
          (number "12")
        )
        (pin unspecified line (at -13.97 -36.83 0) (length 2.54)
          (name "NC")
          (number "13")
        )
        (pin unspecified line (at -13.97 -39.37 0) (length 2.54)
          (name "NC")
          (number "14")
        )
        (pin unspecified line (at -13.97 -41.91 0) (length 2.54)
          (name "NC")
          (number "15")
        )
        (pin unspecified line (at -13.97 -44.45 0) (length 2.54)
          (name "LED2")
          (number "16")
        )
        (pin unspecified line (at -13.97 -46.99 0) (length 2.54)
          (name "DNC")
          (number "17")
        )
        (pin unspecified line (at -13.97 -49.53 0) (length 2.54)
          (name "GND")
          (number "18")
        )
        (pin unspecified line (at -13.97 -52.07 0) (length 2.54)
          (name "NC")
          (number "19")
        )
        (pin unspecified line (at -13.97 -8.89 0) (length 2.54)
          (name "3V3")
          (number "2")
        )
        (pin unspecified line (at -13.97 -54.61 0) (length 2.54)
          (name "NC")
          (number "20")
        )
        (pin unspecified line (at -13.97 -57.15 0) (length 2.54)
          (name "NC")
          (number "21")
        )
        (pin unspecified line (at -13.97 -59.69 0) (length 2.54)
          (name "NC")
          (number "22")
        )
        (pin unspecified line (at -13.97 -62.23 0) (length 2.54)
          (name "NC")
          (number "23")
        )
        (pin unspecified line (at -13.97 -64.77 0) (length 2.54)
          (name "NC")
          (number "24")
        )
        (pin unspecified line (at -13.97 -67.31 0) (length 2.54)
          (name "NC")
          (number "25")
        )
        (pin unspecified line (at -13.97 -69.85 0) (length 2.54)
          (name "NC")
          (number "26")
        )
        (pin unspecified line (at -13.97 -72.39 0) (length 2.54)
          (name "NC")
          (number "27")
        )
        (pin unspecified line (at -13.97 -74.93 0) (length 2.54)
          (name "NC")
          (number "28")
        )
        (pin unspecified line (at -13.97 -77.47 0) (length 2.54)
          (name "NC")
          (number "29")
        )
        (pin unspecified line (at -13.97 -11.43 0) (length 2.54)
          (name "BT-USBP")
          (number "3")
        )
        (pin unspecified line (at -13.97 -80.01 0) (length 2.54)
          (name "NC")
          (number "30")
        )
        (pin unspecified line (at -13.97 -82.55 0) (length 2.54)
          (name "NC")
          (number "31")
        )
        (pin unspecified line (at -13.97 -85.09 0) (length 2.54)
          (name "NC")
          (number "32")
        )
        (pin unspecified line (at -13.97 -87.63 0) (length 2.54)
          (name "GND")
          (number "33")
        )
        (pin unspecified line (at -13.97 -90.17 0) (length 2.54)
          (name "DNC")
          (number "34")
        )
        (pin unspecified line (at -13.97 -92.71 0) (length 2.54)
          (name "PT0p")
          (number "35")
        )
        (pin unspecified line (at -13.97 -95.25 0) (length 2.54)
          (name "DNC")
          (number "36")
        )
        (pin unspecified line (at -13.97 -97.79 0) (length 2.54)
          (name "PT0n")
          (number "37")
        )
        (pin unspecified line (at -13.97 -100.33 0) (length 2.54)
          (name "CLINK_RESET")
          (number "38")
        )
        (pin unspecified line (at -13.97 -102.87 0) (length 2.54)
          (name "GND")
          (number "39")
        )
        (pin unspecified line (at -13.97 -13.97 0) (length 2.54)
          (name "3V3")
          (number "4")
        )
        (pin unspecified line (at -13.97 -105.41 0) (length 2.54)
          (name "CLINK_DATA")
          (number "40")
        )
        (pin unspecified line (at -13.97 -107.95 0) (length 2.54)
          (name "PR0p")
          (number "41")
        )
        (pin unspecified line (at -13.97 -110.49 0) (length 2.54)
          (name "CLINK_RESET")
          (number "42")
        )
        (pin unspecified line (at -13.97 -113.03 0) (length 2.54)
          (name "PR0n")
          (number "43")
        )
        (pin unspecified line (at -13.97 -115.57 0) (length 2.54)
          (name "COEX3")
          (number "44")
        )
        (pin unspecified line (at -13.97 -118.11 0) (length 2.54)
          (name "GND")
          (number "45")
        )
        (pin unspecified line (at -13.97 -120.65 0) (length 2.54)
          (name "COEX2")
          (number "46")
        )
        (pin unspecified line (at -13.97 -123.19 0) (length 2.54)
          (name "PCLK0p")
          (number "47")
        )
        (pin unspecified line (at -13.97 -125.73 0) (length 2.54)
          (name "COEX1")
          (number "48")
        )
        (pin unspecified line (at -13.97 -128.27 0) (length 2.54)
          (name "PCLK0n")
          (number "49")
        )
        (pin unspecified line (at -13.97 -16.51 0) (length 2.54)
          (name "BT-USBN")
          (number "5")
        )
        (pin unspecified line (at -13.97 -130.81 0) (length 2.54)
          (name "SUSCLK")
          (number "50")
        )
        (pin unspecified line (at -13.97 -133.35 0) (length 2.54)
          (name "GND")
          (number "51")
        )
        (pin unspecified line (at -13.97 -135.89 0) (length 2.54)
          (name "PRST#")
          (number "52")
        )
        (pin unspecified line (at -13.97 -138.43 0) (length 2.54)
          (name "CLKRQ#")
          (number "53")
        )
        (pin unspecified line (at -13.97 -140.97 0) (length 2.54)
          (name "W_DISABLE2#")
          (number "54")
        )
        (pin unspecified line (at -13.97 -143.51 0) (length 2.54)
          (name "PE_WAKE#")
          (number "55")
        )
        (pin unspecified line (at -13.97 -146.05 0) (length 2.54)
          (name "W_DISABLE1#")
          (number "56")
        )
        (pin unspecified line (at -13.97 -148.59 0) (length 2.54)
          (name "GND")
          (number "57")
        )
        (pin unspecified line (at -13.97 -151.13 0) (length 2.54)
          (name "I2C_DATA/UART_RX")
          (number "58")
        )
        (pin unspecified line (at -13.97 -153.67 0) (length 2.54)
          (name "PT1p")
          (number "59")
        )
        (pin unspecified line (at -13.97 -19.05 0) (length 2.54)
          (name "LED1")
          (number "6")
        )
        (pin unspecified line (at -13.97 -156.21 0) (length 2.54)
          (name "I2C_CLK/UART_TX")
          (number "60")
        )
        (pin unspecified line (at -13.97 -158.75 0) (length 2.54)
          (name "PT1n")
          (number "61")
        )
        (pin unspecified line (at -13.97 -161.29 0) (length 2.54)
          (name "ALERT#/UART_CTS")
          (number "62")
        )
        (pin unspecified line (at -13.97 -163.83 0) (length 2.54)
          (name "GND")
          (number "63")
        )
        (pin unspecified line (at -13.97 -166.37 0) (length 2.54)
          (name "NFC_RESET#/UART_RTS")
          (number "64")
        )
        (pin unspecified line (at -13.97 -168.91 0) (length 2.54)
          (name "PR1p")
          (number "65")
        )
        (pin unspecified line (at -13.97 -171.45 0) (length 2.54)
          (name "PRST1#")
          (number "66")
        )
        (pin unspecified line (at -13.97 -173.99 0) (length 2.54)
          (name "PR1n")
          (number "67")
        )
        (pin unspecified line (at -13.97 -176.53 0) (length 2.54)
          (name "CLKREQ1#")
          (number "68")
        )
        (pin unspecified line (at -13.97 -179.07 0) (length 2.54)
          (name "GND")
          (number "69")
        )
        (pin unspecified line (at -13.97 -21.59 0) (length 2.54)
          (name "GND")
          (number "7")
        )
        (pin unspecified line (at -13.97 -181.61 0) (length 2.54)
          (name "PEWAKE#")
          (number "70")
        )
        (pin unspecified line (at -13.97 -184.15 0) (length 2.54)
          (name "REFCLK1P")
          (number "71")
        )
        (pin unspecified line (at -13.97 -186.69 0) (length 2.54)
          (name "3V3")
          (number "72")
        )
        (pin unspecified line (at -13.97 -189.23 0) (length 2.54)
          (name "REFCLK1N")
          (number "73")
        )
        (pin unspecified line (at -13.97 -191.77 0) (length 2.54)
          (name "3V3")
          (number "74")
        )
        (pin unspecified line (at -13.97 -194.31 0) (length 2.54)
          (name "GND")
          (number "75")
        )
        (pin unspecified line (at 15.24 -97.79 180) (length 2.54)
          (name "SHLD")
          (number "76")
        )
        (pin unspecified line (at 15.24 -95.25 180) (length 2.54)
          (name "SHLD")
          (number "77")
        )
        (pin unspecified line (at -13.97 -24.13 0) (length 2.54)
          (name "NC")
          (number "8")
        )
        (pin unspecified line (at -13.97 -26.67 0) (length 2.54)
          (name "NC")
          (number "9")
        )
      )
      (symbol "M.2_NGFF_A+E_1_1"
        (rectangle (start -11.43 -3.81) (end 12.7 -198.12)
          (fill (type background))
        )
      )
    )
    (symbol "RK3566:MIC" (in_bom yes) (on_board yes)
      (property "Reference" "U31" (at 3.81 -2.5399 0))
      (property "Value" "MIC" (at 3.81 -5.0799 0))
      (property "Footprint" "RK3566:MIC" (at 0 0 0))
      (property "Datasheet" "B4013AM423-098" (at 0 0 0))
      (symbol "MIC_0_0"
        (pin unspecified line (at -3.81 -2.54 0) (length 2.54)
          (name "+")
          (number "1")
        )
        (pin unspecified line (at -3.81 -5.08 0) (length 2.54)
          (name "-")
          (number "2")
        )
      )
      (symbol "MIC_1_1"
        (rectangle (start -1.27 -1.27) (end 2.54 -6.35)
          (fill (type background))
        )
      )
    )
    (symbol "RK3566:NLA9306MU3TCG" (in_bom yes) (on_board yes)
      (property "Reference" "U25" (at 0 5.08 0))
      (property "Value" "NLA9306MU3TCG" (at 0 2.54 0))
      (property "Footprint" "Package_DFN_QFN:OnSemi_UDFN-8_1.2x1.8mm_P0.4mm" (at -8.89 -2.54 0))
      (property "Datasheet" "NLA9306MU3TCG" (at -8.89 -2.54 0))
      (symbol "NLA9306MU3TCG_0_0"
        (pin unspecified line (at -8.89 -2.54 0) (length 2.54)
          (name "GND")
          (number "1")
        )
        (pin unspecified line (at -8.89 -5.08 0) (length 2.54)
          (name "VREF1")
          (number "2")
        )
        (pin unspecified line (at -8.89 -7.62 0) (length 2.54)
          (name "SCL1")
          (number "3")
        )
        (pin unspecified line (at -8.89 -10.16 0) (length 2.54)
          (name "SDA1")
          (number "4")
        )
        (pin unspecified line (at 8.89 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "SDA2")
          (number "5")
        )
        (pin unspecified line (at 8.89 -7.62 180) (length 2.54)
          (name "SCL2")
          (number "6")
        )
        (pin unspecified line (at 8.89 -5.08 180) (length 2.54)
          (name "VREF2")
          (number "7")
        )
        (pin unspecified line (at 8.89 -2.54 180) (length 2.54)
          (name "EN")
          (number "8")
        )
      )
      (symbol "NLA9306MU3TCG_1_1"
        (rectangle (start -6.35 0) (end 6.35 -12.7)
          (fill (type background))
        )
      )
    )
    (symbol "RK3566:RK3566" (in_bom yes) (on_board yes)
      (property "Reference" "U7" (at -2.108 -0.254 0))
      (property "Value" "RK3566" (at -2.108 -2.794 0))
      (property "Footprint" "RK3566:BGA565_15R5X14R4X0R90" (at 19.05 -33.02 0))
      (property "Datasheet" "RK3566" (at 19.05 -33.02 0))
      (property "ki_locked" "" (at 0 0 0))
      (symbol "RK3566_1_0"
        (pin power_out line (at 10.16 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "SPDIF_TX_M0")
          (number "1A13")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -29.21 180) (length 2.54)
          (name "PDM_CLK0_M0")
          (number "1A14")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -36.83 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_CLKREQn")
          (number "1B13")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -44.45 180) (length 2.54)
          (name "I2S1_SDIO/PDM_SDIO")
          (number "1B14")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -54.61 180) (length 2.54)
          (name "VCCIO1")
          (number "1D13")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -6.35 180) (length 2.54)
          (name "GPIO1_A0_u")
          (number "A22")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "I2S1_MCLK_M0")
          (number "A23")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -39.37 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_WAKEn")
          (number "A26")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "GPIO1_A1_u")
          (number "B22")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "I2S1_SCLK_TX_M0")
          (number "B23")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "I2S1_LRCLK_TX_M0")
          (number "B24")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -34.29 180) (length 2.54)
          (name "I2S1_SDO0_M0")
          (number "B25")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -41.91 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_PERSTn")
          (number "B26")
        )
      )
      (symbol "RK3566_1_1"
        (rectangle (start -17.78 -5.08) (end 7.62 -55.88)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_2_0"
        (pin power_out line (at 11.43 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "SARADC3")
          (number "1A19")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "SARADC2")
          (number "1B18")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "SARADC1")
          (number "1C17")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "OTP_VCC1V8")
          (number "1D15")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "SARADC_AVDD_1V8")
          (number "1D16")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -6.35 180) (length 2.54)
          (name "SARADC0")
          (number "1D17")
        )
      )
      (symbol "RK3566_2_1"
        (rectangle (start -12.7 -2.54) (end 8.89 -31.75)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_3_0"
        (pin power_out line (at 12.7 -39.37 180) (length 2.54)
          (name "USB_AVDD1_1V8")
          (number "1H16")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -41.91 180) (length 2.54)
          (name "USB_AVDD1_3V3")
          (number "1H18")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -36.83 180) (length 2.54)
          (name "USB_AVDD1_0V9")
          (number "1J17")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "USB_HOST1_DP")
          (number "1J19")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "USB_HOST1_DM")
          (number "1J20")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -69.85 180) (length 2.54)
          (name "MULTI_PHY_AVDD0V9")
          (number "1K16")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -72.39 180) (length 2.54)
          (name "MULTI_PHY_AVDD1V8")
          (number "1K17")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -58.42 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_REFCLKP")
          (number "1K19")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -60.96 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_REFCLKN")
          (number "1K20")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -48.26 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_TXP")
          (number "AA37")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -50.8 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_TXN")
          (number "AA38")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -53.34 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_RXP")
          (number "AB37")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -55.88 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_RXN")
          (number "AB38")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "USB_OTG0_DP")
          (number "R37")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "USB_OTG0_DM")
          (number "R38")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "USB_OTG0_ID")
          (number "T37")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "USB_OTG0_VBUSDET")
          (number "T38")
        )
      )
      (symbol "RK3566_3_1"
        (rectangle (start -13.97 -1.27) (end 10.16 -82.55)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_4_0"
        (pin power_out line (at 12.73 -25.4 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1F20")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -22.86 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1G16")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1G18")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -17.78 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1G19")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -15.24 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1G20")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1J16")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1J18")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -7.62 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1K18")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -5.08 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1L19")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -25.4 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1N11")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -27.94 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1N12")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -33.02 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1P10")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -35.56 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1P14")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -30.48 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1P8")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -43.18 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1R11")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -45.72 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1R12")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -48.26 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1R13")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -50.8 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1R14")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -53.34 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1R15")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -38.1 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1R8")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -40.64 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1R9")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -63.5 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T10")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -66.04 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T11")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -68.58 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T12")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -71.12 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T13")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -73.66 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T14")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -76.2 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T15")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -78.74 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T16")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -81.28 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T17")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -55.88 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T7")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -58.42 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T8")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -60.96 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T9")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -83.82 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1U12")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -86.36 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1U13")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -88.9 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1U15")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -91.44 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1U17")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -96.52 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1V12")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -99.06 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1V13")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -101.6 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1V18")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -93.98 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1V7")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -5.08 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP13")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -7.62 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP16")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -10.16 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP19")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -12.7 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP22")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -15.24 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP25")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -17.78 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP28")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -20.32 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP31")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -22.86 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP34")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -38.1 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "H37")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -35.56 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "L37")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -33.02 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "P37")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -30.48 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "U37")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -27.94 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "Y37")
        )
      )
      (symbol "RK3566_4_1"
        (rectangle (start -7.29 -1.27) (end 10.49 -105.41)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_5_0"
        (pin power_out line (at -11.43 -80.01 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1B10")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -82.55 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1B11")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -85.09 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1B15")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -87.63 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1B19")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -102.87 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C14")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -105.41 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C16")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -107.95 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C18")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -90.17 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C4")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -92.71 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C5")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -95.25 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C6")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -97.79 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C8")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -100.33 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C9")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -110.49 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1D1")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -115.57 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1D10")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -118.11 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1D14")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -113.03 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1D3")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -125.73 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1E10")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -128.27 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1E14")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -130.81 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1E15")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -130.81 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1E17")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -120.65 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1E3")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -123.19 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1E8")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -118.11 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1F10")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -115.57 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1F15")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -113.03 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1F16")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1F6")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -125.73 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1F7")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -123.19 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1F8")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -120.65 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1F9")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -97.79 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G10")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -95.25 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G11")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -92.71 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G12")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -90.17 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G14")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -110.49 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G3")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -107.95 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G6")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -105.41 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G7")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -102.87 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G8")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -100.33 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G9")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -87.63 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1H1")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -80.01 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1H11")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -77.47 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1H12")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -74.93 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1H13")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -85.09 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1H2")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -82.55 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1H6")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -72.39 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1J1")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -62.23 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1J11")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -59.69 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1J12")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -57.15 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1J13")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -69.85 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1J6")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -67.31 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1J8")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -64.77 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1J9")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -36.83 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K11")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -34.29 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K12")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -31.75 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K13")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -29.21 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K14")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K15")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -54.61 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K2")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -52.07 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K3")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -49.53 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K4")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -46.99 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K5")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -44.45 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K6")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -41.91 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K8")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -39.37 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K9")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L10")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -16.51 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L11")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L12")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L13")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L14")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -6.35 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L15")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L3")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L6")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -6.35 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "A1")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -8.89 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "A2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -11.43 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "A38")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -49.53 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AA2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -64.77 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AC37")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -52.07 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AD2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -67.31 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AE37")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -69.85 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AH37")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -72.39 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AL37")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -54.61 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AP2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -74.93 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AP37")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -59.69 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AP8")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -57.15 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AR1")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -77.47 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AR38")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -13.97 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B1")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -21.59 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B11")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -24.13 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B14")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -26.67 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B18")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -16.51 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -29.21 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B21")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -31.75 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B28")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -34.29 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B31")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -19.05 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B6")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -36.83 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "D2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -62.23 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "E37")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -39.37 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "J2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -41.91 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "L2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -44.45 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "U2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -46.99 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "W2")
        )
      )
      (symbol "RK3566_5_1"
        (rectangle (start -8.89 -5.08) (end 6.35 -133.35)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_6_0"
        (pin power_out line (at 3.81 -17.78 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M10")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -20.32 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M11")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -22.86 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M12")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -25.4 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M13")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -27.94 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M14")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -30.48 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M15")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -33.02 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M16")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -35.56 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M17")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -38.1 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M20")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -7.62 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M3")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -10.16 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M4")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -12.7 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M5")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -15.24 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M6")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -40.64 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1N3")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -43.18 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1N4")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -45.72 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1N7")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -48.26 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1P1")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -58.42 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1P15")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -50.8 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1P5")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -53.34 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1P6")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -55.88 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1P7")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -60.96 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1R3")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -63.5 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1R4")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -66.04 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1R5")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -68.58 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1R6")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -71.12 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1R7")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -73.66 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1T3")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -76.2 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1T5")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -78.74 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1U2")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -81.28 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1V1")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -83.82 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1V4")
        )
      )
      (symbol "RK3566_6_1"
        (rectangle (start 6.35 -5.08) (end 20.32 -85.09)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_7_0"
        (pin power_out line (at 10.16 -7.62 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1C12")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1D11")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1D12")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -15.24 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1E11")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -17.78 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1E12")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1E13")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -22.86 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1F11")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -25.4 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1F12")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -27.94 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1F13")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -30.48 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1F14")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -33.02 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1G13")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -86.36 180) (length 2.54)
          (name "VDD_NPU")
          (number "1G15")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -49.53 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1H10")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -88.9 180) (length 2.54)
          (name "VDD_NPU")
          (number "1H14")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -91.44 180) (length 2.54)
          (name "VDD_NPU")
          (number "1H15")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -41.91 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1H7")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -44.45 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1H8")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -46.99 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1H9")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -54.61 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1J10")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -93.98 180) (length 2.54)
          (name "VDD_NPU")
          (number "1J14")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -96.52 180) (length 2.54)
          (name "VDD_NPU")
          (number "1J15")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -52.07 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1J7")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -59.69 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1K10")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -57.15 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1K7")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -62.23 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1L7")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -69.85 180) (length 2.54)
          (name "VDD_GPU")
          (number "1L8")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -72.39 180) (length 2.54)
          (name "VDD_GPU")
          (number "1L9")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -74.93 180) (length 2.54)
          (name "VDD_GPU")
          (number "1M7")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -77.47 180) (length 2.54)
          (name "VDD_GPU")
          (number "1M8")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -80.01 180) (length 2.54)
          (name "VDD_GPU")
          (number "1M9")
        )
      )
      (symbol "RK3566_7_1"
        (rectangle (start -10.77 -3.81) (end 8.28 -100.33)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_8_0"
        (pin power_out line (at 8.89 -31.75 180) (length 2.54)
          (name "VCC_3V3")
          (number "1N8")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "GPIO4_C6")
          (number "1T6")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "GPIO4_C5")
          (number "1U6")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "PWM14_M1")
          (number "1U7")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -29.21 180) (length 2.54)
          (name "HDMITX_CEC")
          (number "1V5")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -16.51 180) (length 2.54)
          (name "GPIO4_C4")
          (number "1V6")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "HDMITX_SDA")
          (number "AP11")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "GPIO4_C3")
          (number "AP12")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "HDMITX_SCL")
          (number "AR12")
        )
      )
      (symbol "RK3566_8_1"
        (rectangle (start -11.43 -6.35) (end 6.35 -36.83)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_9_0"
        (pin power_out line (at 13.97 -46.99 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_AVDD_0V9")
          (number "1P11")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -49.53 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_AVDD_1V8")
          (number "1P12")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -41.91 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_CLKN")
          (number "1V15")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -39.37 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_CLKP")
          (number "1V16")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -34.29 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D3N")
          (number "AP26")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D2P")
          (number "AP27")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D1N")
          (number "AP29")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D0P")
          (number "AP30")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -31.75 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D3P")
          (number "AR26")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D2N")
          (number "AR27")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -16.51 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D1P")
          (number "AR29")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D0N")
          (number "AR30")
        )
      )
      (symbol "RK3566_9_1"
        (rectangle (start -16.51 -3.81) (end 11.43 -55.88)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_10_0"
        (pin power_out line (at 10.16 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "VCCIO5_1")
          (number "1N5")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -22.86 180) (length 2.54)
          (name "VCCIO5_2")
          (number "1N6")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -15.24 180) (length 2.54)
          (name "PWM12_M0")
          (number "AP5")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -5.08 180) (length 2.54)
          (name "UART4_RX_M1")
          (number "AP7")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "PWM13_M0")
          (number "AR4")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -7.62 180) (length 2.54)
          (name "UART4_TX_M1")
          (number "AR6")
        )
      )
      (symbol "RK3566_10_1"
        (rectangle (start -6.35 -2.54) (end 7.62 -24.13)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_11_0"
        (pin power_out line (at 16.51 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC1D3")
          (number "1A20")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -48.26 180) (length 2.54)
          (name "WIFI_PWR")
          (number "1B20")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -5.08 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC1D0")
          (number "1C19")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -25.4 180) (length 2.54)
          (name "UART1_RX_M0")
          (number "1C20")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC1D2")
          (number "1D18")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -45.72 180) (length 2.54)
          (name "WIFI_WAKE_HOST_H")
          (number "1D19")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -55.88 180) (length 2.54)
          (name "VCCIO4")
          (number "1E16")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -7.62 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC1D1")
          (number "1E18")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "I2C4_SDA_M1")
          (number "A35")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -38.1 180) (length 2.54)
          (name "BT_WAKE_HOST_H")
          (number "A37")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -22.86 180) (length 2.54)
          (name "I2C4_SCL_M1")
          (number "B34")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -15.24 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC1CMD")
          (number "B35")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -40.64 180) (length 2.54)
          (name "HOST_WAKE_B")
          (number "B36")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -17.78 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC1CLK")
          (number "B37")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -53.34 180) (length 2.54)
          (name "CAMERA_XCLR_L")
          (number "B38")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -43.18 180) (length 2.54)
          (name "WIFI_REG_ON_H")
          (number "C37")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -50.8 180) (length 2.54)
          (name "LCD0_PWREN_H")
          (number "D37")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -35.56 180) (length 2.54)
          (name "BT_REG_ON_H")
          (number "D38")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -30.48 180) (length 2.54)
          (name "UART1_RTSn_M0")
          (number "F37")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -27.94 180) (length 2.54)
          (name "UART1_TX_M0")
          (number "F38")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -33.02 180) (length 2.54)
          (name "UART1_CTSn_M0")
          (number "G37")
        )
      )
      (symbol "RK3566_11_1"
        (rectangle (start -16.51 -2.54) (end 13.97 -60.96)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_12_0"
        (pin power_out line (at 25.4 -45.72 180) (length 2.54)
          (name "SYSPLL_AVDD_1V8")
          (number "1H4")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -43.18 180) (length 2.54)
          (name "SYSPLL_AVDD_0V9")
          (number "1H5")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -48.26 180) (length 2.54)
          (name "SYSPLL_AVSS")
          (number "1J5")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -17.78 180) (length 2.54)
          (name "TVSS")
          (number "1M18")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -27.94 180) (length 2.54)
          (name "GPIO0_D4_d")
          (number "1M19")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -101.6 180) (length 2.54)
          (name "PMUIO2")
          (number "1N15")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -104.14 180) (length 2.54)
          (name "PMU_VDD_LOGIC_0V9")
          (number "1N16")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -40.64 180) (length 2.54)
          (name "PMUPLL_AVSS")
          (number "1N17")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -38.1 180) (length 2.54)
          (name "PMUPLL_AVDD_1V8")
          (number "1N18")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -25.4 180) (length 2.54)
          (name "GPIO0_D3_d")
          (number "1N19")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -30.48 180) (length 2.54)
          (name "GPIO0_D5_d")
          (number "1N20")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -31.75 0) (length 2.54)
          (name "PMUIO1")
          (number "1P16")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -35.56 180) (length 2.54)
          (name "PMUPLL_AVDD_0V9")
          (number "1P17")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -11.43 0) (length 2.54)
          (name "CPU_REFCLK_OUT")
          (number "1P18")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -16.51 0) (length 2.54)
          (name "PMIC_SLEEP_H")
          (number "1P19")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -33.02 180) (length 2.54)
          (name "GPIO0_D6_d")
          (number "1P20")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -71.12 180) (length 2.54)
          (name "I2C2_SDA_M0")
          (number "1R16")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -73.66 180) (length 2.54)
          (name "EBC_PWR_EN")
          (number "1R17")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -78.74 180) (length 2.54)
          (name "UART0_TX")
          (number "1R18")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -19.05 0) (length 2.54)
          (name "PMIC_INT_L")
          (number "1R19")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -13.97 0) (length 2.54)
          (name "TSADC_SHUT_M0")
          (number "1R20")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -91.44 180) (length 2.54)
          (name "PCIE_PWREN_H_GPIO0_C2")
          (number "1T18")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -76.2 180) (length 2.54)
          (name "UART0_RX")
          (number "1T19")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -55.88 180) (length 2.54)
          (name "GPIO0_B0_u")
          (number "1T20")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -99.06 180) (length 2.54)
          (name "UART2_TX_M0_DEBUG")
          (number "1U18")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -88.9 180) (length 2.54)
          (name "DVP_PWR")
          (number "1U19")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -68.58 180) (length 2.54)
          (name "I2C2_SCL_M0")
          (number "1U20")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -96.52 180) (length 2.54)
          (name "UART2_RX_M0_DEBUG")
          (number "1V19")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -93.98 180) (length 2.54)
          (name "LCD_EN")
          (number "1V20")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "XIN24M")
          (number "AD37")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "XOUT24M")
          (number "AD38")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -21.59 0) (length 2.54)
          (name "SDMMC0_DET_L")
          (number "AF37")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -29.21 0) (length 2.54)
          (name "FLASH_VOL_SEL")
          (number "AF38")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -24.13 0) (length 2.54)
          (name "SDMMC_PWR")
          (number "AG37")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -8.89 0) (length 2.54)
          (name "nPOR_u")
          (number "AG38")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -58.42 180) (length 2.54)
          (name "I2C0_SCL_PMIC")
          (number "AJ37")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -26.67 0) (length 2.54)
          (name "PCIE20_PRSNT_L_GPIO0_A6")
          (number "AJ38")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -63.5 180) (length 2.54)
          (name "I2C1_SCL_M0")
          (number "AK37")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -60.96 180) (length 2.54)
          (name "I2C0_SDA_PMIC")
          (number "AK38")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -81.28 180) (length 2.54)
          (name "PWM3_IR")
          (number "AM37")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -66.04 180) (length 2.54)
          (name "I2C1_SDA_M0")
          (number "AM38")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -86.36 180) (length 2.54)
          (name "HP_DET_L_GPIO3_A1")
          (number "AN37")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -83.82 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_RSTn")
          (number "AN38")
        )
      )
      (symbol "RK3566_12_1"
        (rectangle (start -20.32 -2.54) (end 22.86 -120.65)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_13_0"
        (pin power_out line (at 12.7 -39.37 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_MDC_M1")
          (number "1L1")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -33.02 180) (length 2.54)
          (name "PHY1_RXD1/TXDLY")
          (number "1L2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -50.8 180) (length 2.54)
          (name "VCCIO6_1")
          (number "1L4")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -53.34 180) (length 2.54)
          (name "VCCIO6_2")
          (number "1L5")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -30.48 180) (length 2.54)
          (name "PHY1_RXD0/RXDLY")
          (number "1N1")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -22.86 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_TXD0_M1")
          (number "1N2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -15.24 180) (length 2.54)
          (name "PHY1_RXD2/PLLOFF")
          (number "1P2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -17.78 180) (length 2.54)
          (name "PHY1_RXD3/PHYAD0")
          (number "1R1")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -46.99 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_MCLKINOUT_M1")
          (number "AB1")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -44.45 180) (length 2.54)
          (name "CIF_CLKOUT")
          (number "AB2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -41.91 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_MDIO_M1")
          (number "AC2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -35.56 180) (length 2.54)
          (name "PHY1_RXDV/PHYAD2")
          (number "AG2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -27.94 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_TXEN_M1")
          (number "AH2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -25.4 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_TXD1_M1")
          (number "AJ1")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_RXCLK_M1")
          (number "AJ2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_TXCLK_M1")
          (number "AK2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_TXD3_M1")
          (number "AL1")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -7.62 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_TXD2_M1")
          (number "AL2")
        )
      )
      (symbol "RK3566_13_1"
        (rectangle (start -16.51 -3.81) (end 10.16 -57.15)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_14_0"
        (pin bidirectional line (at 11.43 -85.09 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ5_B")
          (number "1A10")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -125.73 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DM1_B")
          (number "1A11")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -80.01 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ3_B")
          (number "1A7")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -77.47 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ2_B")
          (number "1A8")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -90.17 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ7_B")
          (number "1A9")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -93.98 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DM0_B")
          (number "1B8")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -87.63 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ6_B")
          (number "1B9")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -119.38 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ14_B")
          (number "1C10")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ7_A")
          (number "1E1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -30.48 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DM0_A")
          (number "1E2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -55.88 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ14_A")
          (number "1F1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -53.34 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ13_A")
          (number "1F2")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -64.77 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DM1_A")
          (number "1G1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -58.42 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ15_A")
          (number "1G2")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -100.33 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS0N_B")
          (number "A12")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -97.79 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS0P_B")
          (number "A13")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -114.3 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ12_B")
          (number "A15")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -129.54 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS1P_B")
          (number "A17")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -106.68 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ9_B")
          (number "A19")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -109.22 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ10_B")
          (number "A20")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -74.93 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ1_B")
          (number "B10")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -72.39 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ0_B")
          (number "B12")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -82.55 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ4_B")
          (number "B13")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -116.84 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ13_B")
          (number "B15")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -121.92 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ15_B")
          (number "B16")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -132.08 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS1N_B")
          (number "B17")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -104.14 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ8_B")
          (number "B19")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -111.76 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ11_B")
          (number "B20")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -16.51 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ3_A")
          (number "E1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ2_A")
          (number "F1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ1_A")
          (number "F2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ0_A")
          (number "G2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -36.83 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS0N_A")
          (number "H1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -34.29 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS0P_A")
          (number "H2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ5_A")
          (number "K1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ6_A")
          (number "K2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -50.8 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ12_A")
          (number "M1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ4_A")
          (number "M2")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -67.31 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS1P_A")
          (number "N1")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -69.85 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS1N_A")
          (number "N2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -40.64 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ8_A")
          (number "P2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -43.18 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ9_A")
          (number "R1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -45.72 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ10_A")
          (number "R2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -48.26 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ11_A")
          (number "T2")
        )
      )
      (symbol "RK3566_14_1"
        (rectangle (start -14.94 -6.35) (end 10.46 -135.89)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_15_0"
        (pin bidirectional line (at 10.16 -44.45 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A5_A")
          (number "1A1")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -46.99 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CKE1_B")
          (number "1A2")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -29.21 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CLKE0_B")
          (number "1A3")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -54.61 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_NC")
          (number "1A4")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -72.39 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CS1n_B")
          (number "1A5")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -52.07 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A4_B")
          (number "1A6")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -39.37 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A4_A")
          (number "1B1")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -34.29 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A3_A")
          (number "1B3")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -74.93 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CS0n_B")
          (number "1B5")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A3_B")
          (number "1B6")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -49.53 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A2_B")
          (number "1B7")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -41.91 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A2_A")
          (number "1C1")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -57.15 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_NC")
          (number "1C2")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CKE1_A")
          (number "1C3")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -77.47 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_RESETn")
          (number "1C7")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -6.35 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_NC")
          (number "1D2")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -88.9 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1D5")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -91.44 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1D6")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -93.98 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1D7")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -96.52 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1D8")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -99.06 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1D9")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -101.6 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1E4")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -111.76 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQL")
          (number "1E6")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -114.3 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQL")
          (number "1E7")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -116.84 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQL")
          (number "1E9")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -80.01 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_RZQ")
          (number "1F3")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -104.14 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1F4")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -119.38 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQL")
          (number "1F5")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -106.68 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1G4")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -121.92 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQL")
          (number "1G5")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -82.55 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_NC")
          (number "1H3")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_ODT0_CA_B")
          (number "A10")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -69.85 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CS1n_A")
          (number "A3")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -62.23 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CLKP_A")
          (number "A5")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -3.81 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CLKP_B")
          (number "A7")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -36.83 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A0_B")
          (number "A9")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -67.31 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CS0n_A")
          (number "B3")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -59.69 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CKE0_A")
          (number "B4")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -64.77 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CLKN_A")
          (number "B5")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CLKN_B")
          (number "B7")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -16.51 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A5_B")
          (number "B8")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A1_B")
          (number "B9")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A1_A")
          (number "C1")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -31.75 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A0_A")
          (number "C2")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_ODT0_CA_A")
          (number "E2")
        )
      )
      (symbol "RK3566_15_1"
        (rectangle (start -12.4 -1.27) (end 7.92 -133.35)
          (fill (type background))
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
      )
      (symbol "RK3566_16_0"
        (pin power_out line (at 17.78 -35.56 180) (length 2.54)
          (name "FSPI_SCK")
          (number "1A15")
        )
        (pin power_out line (at -21.59 -15.24 0) (length 2.54)
          (name "EMMC_DATA_STROBE")
          (number "1A16")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -38.1 180) (length 2.54)
          (name "FSPI_D0")
          (number "1A17")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -40.64 180) (length 2.54)
          (name "FSPI_D1")
          (number "1A18")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -33.02 180) (length 2.54)
          (name "FSPI_D2")
          (number "1B16")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -43.18 180) (length 2.54)
          (name "FSPI_CSN")
          (number "1B17")
        )
        (pin power_out line (at -21.59 -26.67 0) (length 2.54)
          (name "VCCIO2")
          (number "1C13")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -45.72 180) (length 2.54)
          (name "FSPI_D3")
          (number "1C15")
        )
        (pin power_out line (at -21.59 -20.32 0) (length 2.54)
          (name "EMMC_CMD")
          (number "A27")
        )
        (pin power_out line (at -21.59 -17.78 0) (length 2.54)
          (name "EMMC_CLKOUT")
          (number "A29")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D5")
          (number "A30")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -7.62 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D0")
          (number "A32")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -25.4 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D7")
          (number "A33")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D1")
          (number "B27")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -15.24 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D3")
          (number "B29")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -22.86 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D6")
          (number "B30")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D2")
          (number "B32")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -17.78 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D4")
          (number "B33")
        )
      )
      (symbol "RK3566_16_1"
        (rectangle (start -19.05 -2.54) (end 15.24 -53.34)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_17_0"
        (pin power_out line (at 17.78 -15.24 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC0_D2")
          (number "1D20")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC0_CMD")
          (number "1E19")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC0_D0")
          (number "1E20")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -25.4 180) (length 2.54)
          (name "VCCIO3")
          (number "1F17")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -17.78 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC0_D3")
          (number "1F18")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC0_D1")
          (number "1F19")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -22.86 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC0_CLK")
          (number "G38")
        )
      )
      (symbol "RK3566_17_1"
        (rectangle (start -11.43 -2.54) (end 15.24 -30.48)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_18_0"
        (pin input line (at 12.7 -29.21 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_AVDD_0V9")
          (number "1N9")
        )
        (pin input line (at 12.7 -31.75 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_AVDD_A1V8")
          (number "1P9")
        )
        (pin input line (at 12.7 -3.81 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_CLK0-")
          (number "1U9")
        )
        (pin input line (at 12.7 -6.35 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_CLK0+")
          (number "1V9")
        )
        (pin input line (at 12.7 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D3-")
          (number "AP14")
        )
        (pin input line (at 12.7 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D2+")
          (number "AP15")
        )
        (pin input line (at 12.7 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D1-")
          (number "AP17")
        )
        (pin input line (at 12.7 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D0+")
          (number "AP18")
        )
        (pin input line (at 12.7 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D3+")
          (number "AR14")
        )
        (pin input line (at 12.7 -16.51 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D2-")
          (number "AR15")
        )
        (pin input line (at 12.7 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D1+")
          (number "AR17")
        )
        (pin input line (at 12.7 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D0-")
          (number "AR18")
        )
      )
      (symbol "RK3566_18_1"
        (rectangle (start -13.97 -2.54) (end 11.43 -33.02)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_19_0"
        (pin power_out line (at 11.43 -34.29 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX_AVDD0V9")
          (number "1N13")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -31.75 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX_AVDD0V9")
          (number "1N14")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -36.83 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX_AVDD1V8")
          (number "1P13")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -29.21 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX_REXT")
          (number "1U16")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX_HPDIN")
          (number "1V17")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TXCLKN")
          (number "AP32")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -16.51 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX0P")
          (number "AP33")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX1N")
          (number "AP35")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -6.35 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX2P")
          (number "AP36")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TXCLKP")
          (number "AR32")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX0N")
          (number "AR33")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX1P")
          (number "AR35")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX2N")
          (number "AR36")
        )
      )
      (symbol "RK3566_19_1"
        (rectangle (start -17.78 -3.81) (end 8.89 -39.37)
          (fill (type background))
        )
      )
    )
    (symbol "RK3566:RT9193" (in_bom yes) (on_board yes)
      (property "Reference" "U10" (at 0.635 5.08 0))
      (property "Value" "RT9193" (at 0.635 2.54 0))
      (property "Footprint" "Package_TO_SOT_SMD:SOT-23-5" (at 0 0 0))
      (property "Datasheet" "RT9193-18GB" (at 0 0 0))
      (symbol "RT9193_0_0"
        (pin power_out line (at -7.62 -2.54 0) (length 2.54)
          (name "IN")
          (number "1")
        )
        (pin power_out line (at -7.62 -6.35 0) (length 2.54)
          (name "GND")
          (number "2")
        )
        (pin power_out line (at -7.62 -10.16 0) (length 2.54)
          (name "EN")
          (number "3")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "BP")
          (number "4")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -5.08 180) (length 2.54)
          (name "OUT")
          (number "5")
        )
      )
      (symbol "RT9193_1_1"
        (rectangle (start -5.08 0) (end 6.35 -13.97)
          (fill (type background))
        )
      )
    )
    (symbol "RK3566:RT9284A" (in_bom yes) (on_board yes)
      (property "Reference" "U12" (at 0 5.08 0))
      (property "Value" "RT9284A" (at 0 2.54 0))
      (property "Footprint" "Package_TO_SOT_SMD:TSOT-23-6" (at -10.16 -1.27 0))
      (property "Datasheet" "RT9284A" (at -10.16 -1.27 0))
      (symbol "RT9284A_0_0"
        (pin unspecified line (at -10.16 -1.27 0) (length 2.54)
          (name "LX")
          (number "1")
        )
        (pin unspecified line (at -10.16 -3.81 0) (length 2.54)
          (name "GND")
          (number "2")
        )
        (pin unspecified line (at -10.16 -6.35 0) (length 2.54)
          (name "FB")
          (number "3")
        )
        (pin unspecified line (at 11.43 -6.35 180) (length 2.54)
          (name "SHDN!")
          (number "4")
        )
        (pin unspecified line (at 11.43 -3.81 180) (length 2.54)
          (name "SS")
          (number "5")
        )
        (pin unspecified line (at 11.43 -1.27 180) (length 2.54)
          (name "IN")
          (number "6")
        )
      )
      (symbol "RT9284A_1_1"
        (rectangle (start -7.62 1.27) (end 8.89 -8.89)
          (fill (type background))
        )
      )
    )
    (symbol "RK3566:SY6280AAC" (in_bom yes) (on_board yes)
      (property "Reference" "U18" (at 13.97 -3.8099 0))
      (property "Value" "SY6280AAC" (at 13.97 -6.3499 0))
      (property "Footprint" "Package_TO_SOT_SMD:SOT-23-5" (at 0 0 0))
      (property "Datasheet" "SY6280AAC" (at 0 0 0))
      (symbol "SY6280AAC_0_0"
        (pin unspecified line (at 0 0 0) (length 2.54)
          (name "VOUT")
          (number "1")
        )
        (pin unspecified line (at 0 -2.54 0) (length 2.54)
          (name "GND")
          (number "2")
        )
        (pin unspecified line (at 0 -5.08 0) (length 2.54)
          (name "OCB")
          (number "3")
        )
        (pin unspecified line (at 0 -7.62 0) (length 2.54)
          (name "EN")
          (number "4")
        )
        (pin unspecified line (at 0 -10.16 0) (length 2.54)
          (name "IN")
          (number "5")
        )
      )
      (symbol "SY6280AAC_1_1"
        (rectangle (start 2.54 1.27) (end 11.43 -11.43)
          (fill (type background))
        )
      )
    )
    (symbol "RK3566:SY8113BADC" (in_bom yes) (on_board yes)
      (property "Reference" "U21" (at -2.54 -3.81 0))
      (property "Value" "SY8113BADC" (at -2.54 -6.35 0))
      (property "Footprint" "Package_TO_SOT_SMD:TSOT-23-6" (at -10.16 -10.16 0))
      (property "Datasheet" "SY8113BADC" (at -10.16 -10.16 0))
      (symbol "SY8113BADC_0_0"
        (pin unspecified line (at -10.16 -10.16 0) (length 2.54)
          (name "BS")
          (number "1")
        )
        (pin unspecified line (at -10.16 -12.7 0) (length 2.54)
          (name "GND")
          (number "2")
        )
        (pin unspecified line (at 5.08 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "FB")
          (number "3")
        )
        (pin unspecified line (at -10.16 -17.78 0) (length 2.54)
          (name "EN")
          (number "4")
        )
        (pin unspecified line (at -10.16 -20.32 0) (length 2.54)
          (name "IN")
          (number "5")
        )
        (pin unspecified line (at 5.08 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "LX")
          (number "6")
        )
      )
      (symbol "SY8113BADC_1_1"
        (rectangle (start -7.62 -8.89) (end 2.54 -21.59)
          (fill (type background))
        )
      )
    )
    (symbol "RK3566:VRH1102LTX" (in_bom yes) (on_board yes)
      (property "Reference" "U20" (at 7.62 -6.3499 0))
      (property "Value" "VRH1102LTX" (at 7.62 -8.8899 0))
      (property "Footprint" "Package_TO_SOT_SMD:SOT-23-5" (at 0 0 0))
      (property "Datasheet" "VRH1102LTX" (at 0 0 0))
      (symbol "VRH1102LTX_0_0"
        (pin unspecified line (at -3.81 -2.54 0) (length 2.54)
          (name "VIN")
          (number "1")
        )
        (pin unspecified line (at -3.81 -5.08 0) (length 2.54)
          (name "VSS")
          (number "2")
        )
        (pin unspecified line (at -3.81 -7.62 0) (length 2.54)
          (name "EN")
          (number "3")
        )
        (pin unspecified line (at -3.81 -10.16 0) (length 2.54)
          (name "NC")
          (number "4")
        )
        (pin unspecified line (at -3.81 -12.7 0) (length 2.54)
          (name "VOUT")
          (number "5")
        )
      )
      (symbol "VRH1102LTX_1_1"
        (rectangle (start -1.27 -1.27) (end 5.08 -13.97)
          (fill (type background))
        )
      )
    )
    (symbol "RK3566_1" (in_bom yes) (on_board yes)
      (property "Reference" "U7" (at -2.108 -0.254 0))
      (property "Value" "RK3566" (at -2.108 -2.794 0))
      (property "Footprint" "RK3566:BGA565_15R5X14R4X0R90" (at 19.05 -33.02 0))
      (property "Datasheet" "RK3566" (at 19.05 -33.02 0))
      (property "ki_locked" "" (at 0 0 0))
      (symbol "RK3566_1_1_0"
        (pin power_out line (at 10.16 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "SPDIF_TX_M0")
          (number "1A13")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -29.21 180) (length 2.54)
          (name "PDM_CLK0_M0")
          (number "1A14")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -36.83 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_CLKREQn")
          (number "1B13")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -44.45 180) (length 2.54)
          (name "I2S1_SDIO/PDM_SDIO")
          (number "1B14")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -54.61 180) (length 2.54)
          (name "VCCIO1")
          (number "1D13")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -6.35 180) (length 2.54)
          (name "GPIO1_A0_u")
          (number "A22")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "I2S1_MCLK_M0")
          (number "A23")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -39.37 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_WAKEn")
          (number "A26")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "GPIO1_A1_u")
          (number "B22")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "I2S1_SCLK_TX_M0")
          (number "B23")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "I2S1_LRCLK_TX_M0")
          (number "B24")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -34.29 180) (length 2.54)
          (name "I2S1_SDO0_M0")
          (number "B25")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -41.91 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_PERSTn")
          (number "B26")
        )
      )
      (symbol "RK3566_1_1_1"
        (rectangle (start -17.78 -5.08) (end 7.62 -55.88)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_1_2_0"
        (pin power_out line (at 11.43 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "SARADC3")
          (number "1A19")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "SARADC2")
          (number "1B18")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "SARADC1")
          (number "1C17")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "OTP_VCC1V8")
          (number "1D15")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "SARADC_AVDD_1V8")
          (number "1D16")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -6.35 180) (length 2.54)
          (name "SARADC0")
          (number "1D17")
        )
      )
      (symbol "RK3566_1_2_1"
        (rectangle (start -12.7 -2.54) (end 8.89 -31.75)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_1_3_0"
        (pin power_out line (at 12.7 -39.37 180) (length 2.54)
          (name "USB_AVDD1_1V8")
          (number "1H16")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -41.91 180) (length 2.54)
          (name "USB_AVDD1_3V3")
          (number "1H18")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -36.83 180) (length 2.54)
          (name "USB_AVDD1_0V9")
          (number "1J17")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "USB_HOST1_DP")
          (number "1J19")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "USB_HOST1_DM")
          (number "1J20")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -69.85 180) (length 2.54)
          (name "MULTI_PHY_AVDD0V9")
          (number "1K16")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -72.39 180) (length 2.54)
          (name "MULTI_PHY_AVDD1V8")
          (number "1K17")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -58.42 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_REFCLKP")
          (number "1K19")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -60.96 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_REFCLKN")
          (number "1K20")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -48.26 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_TXP")
          (number "AA37")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -50.8 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_TXN")
          (number "AA38")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -53.34 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_RXP")
          (number "AB37")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -55.88 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_RXN")
          (number "AB38")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "USB_OTG0_DP")
          (number "R37")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "USB_OTG0_DM")
          (number "R38")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "USB_OTG0_ID")
          (number "T37")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "USB_OTG0_VBUSDET")
          (number "T38")
        )
      )
      (symbol "RK3566_1_3_1"
        (rectangle (start -13.97 -1.27) (end 10.16 -82.55)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_1_4_0"
        (pin power_out line (at 12.73 -25.4 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1F20")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -22.86 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1G16")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1G18")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -17.78 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1G19")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -15.24 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1G20")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1J16")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1J18")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -7.62 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1K18")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -5.08 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1L19")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -25.4 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1N11")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -27.94 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1N12")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -33.02 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1P10")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -35.56 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1P14")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -30.48 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1P8")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -43.18 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1R11")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -45.72 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1R12")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -48.26 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1R13")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -50.8 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1R14")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -53.34 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1R15")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -38.1 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1R8")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -40.64 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1R9")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -63.5 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T10")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -66.04 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T11")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -68.58 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T12")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -71.12 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T13")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -73.66 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T14")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -76.2 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T15")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -78.74 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T16")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -81.28 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T17")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -55.88 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T7")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -58.42 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T8")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -60.96 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T9")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -83.82 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1U12")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -86.36 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1U13")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -88.9 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1U15")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -91.44 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1U17")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -96.52 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1V12")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -99.06 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1V13")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -101.6 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1V18")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -93.98 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1V7")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -5.08 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP13")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -7.62 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP16")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -10.16 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP19")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -12.7 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP22")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -15.24 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP25")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -17.78 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP28")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -20.32 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP31")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -22.86 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP34")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -38.1 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "H37")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -35.56 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "L37")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -33.02 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "P37")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -30.48 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "U37")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -27.94 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "Y37")
        )
      )
      (symbol "RK3566_1_4_1"
        (rectangle (start -7.29 -1.27) (end 10.49 -105.41)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_1_5_0"
        (pin power_out line (at -11.43 -80.01 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1B10")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -82.55 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1B11")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -85.09 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1B15")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -87.63 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1B19")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -102.87 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C14")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -105.41 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C16")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -107.95 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C18")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -90.17 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C4")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -92.71 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C5")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -95.25 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C6")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -97.79 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C8")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -100.33 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C9")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -110.49 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1D1")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -115.57 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1D10")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -118.11 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1D14")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -113.03 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1D3")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -125.73 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1E10")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -128.27 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1E14")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -130.81 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1E15")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -130.81 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1E17")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -120.65 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1E3")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -123.19 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1E8")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -118.11 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1F10")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -115.57 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1F15")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -113.03 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1F16")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1F6")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -125.73 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1F7")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -123.19 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1F8")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -120.65 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1F9")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -97.79 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G10")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -95.25 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G11")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -92.71 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G12")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -90.17 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G14")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -110.49 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G3")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -107.95 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G6")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -105.41 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G7")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -102.87 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G8")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -100.33 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G9")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -87.63 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1H1")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -80.01 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1H11")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -77.47 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1H12")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -74.93 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1H13")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -85.09 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1H2")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -82.55 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1H6")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -72.39 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1J1")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -62.23 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1J11")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -59.69 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1J12")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -57.15 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1J13")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -69.85 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1J6")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -67.31 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1J8")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -64.77 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1J9")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -36.83 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K11")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -34.29 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K12")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -31.75 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K13")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -29.21 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K14")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K15")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -54.61 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K2")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -52.07 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K3")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -49.53 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K4")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -46.99 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K5")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -44.45 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K6")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -41.91 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K8")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -39.37 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K9")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L10")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -16.51 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L11")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L12")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L13")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L14")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -6.35 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L15")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L3")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L6")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -6.35 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "A1")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -8.89 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "A2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -11.43 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "A38")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -49.53 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AA2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -64.77 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AC37")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -52.07 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AD2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -67.31 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AE37")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -69.85 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AH37")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -72.39 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AL37")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -54.61 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AP2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -74.93 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AP37")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -59.69 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AP8")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -57.15 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AR1")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -77.47 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AR38")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -13.97 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B1")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -21.59 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B11")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -24.13 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B14")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -26.67 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B18")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -16.51 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -29.21 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B21")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -31.75 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B28")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -34.29 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B31")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -19.05 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B6")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -36.83 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "D2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -62.23 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "E37")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -39.37 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "J2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -41.91 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "L2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -44.45 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "U2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -46.99 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "W2")
        )
      )
      (symbol "RK3566_1_5_1"
        (rectangle (start -8.89 -5.08) (end 6.35 -133.35)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_1_6_0"
        (pin power_out line (at 3.81 -17.78 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M10")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -20.32 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M11")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -22.86 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M12")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -25.4 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M13")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -27.94 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M14")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -30.48 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M15")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -33.02 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M16")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -35.56 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M17")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -38.1 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M20")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -7.62 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M3")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -10.16 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M4")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -12.7 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M5")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -15.24 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M6")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -40.64 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1N3")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -43.18 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1N4")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -45.72 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1N7")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -48.26 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1P1")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -58.42 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1P15")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -50.8 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1P5")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -53.34 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1P6")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -55.88 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1P7")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -60.96 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1R3")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -63.5 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1R4")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -66.04 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1R5")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -68.58 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1R6")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -71.12 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1R7")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -73.66 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1T3")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -76.2 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1T5")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -78.74 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1U2")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -81.28 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1V1")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -83.82 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1V4")
        )
      )
      (symbol "RK3566_1_6_1"
        (rectangle (start 6.35 -5.08) (end 20.32 -85.09)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_1_7_0"
        (pin power_out line (at 10.16 -7.62 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1C12")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1D11")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1D12")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -15.24 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1E11")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -17.78 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1E12")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1E13")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -22.86 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1F11")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -25.4 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1F12")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -27.94 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1F13")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -30.48 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1F14")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -33.02 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1G13")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -86.36 180) (length 2.54)
          (name "VDD_NPU")
          (number "1G15")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -49.53 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1H10")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -88.9 180) (length 2.54)
          (name "VDD_NPU")
          (number "1H14")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -91.44 180) (length 2.54)
          (name "VDD_NPU")
          (number "1H15")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -41.91 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1H7")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -44.45 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1H8")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -46.99 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1H9")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -54.61 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1J10")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -93.98 180) (length 2.54)
          (name "VDD_NPU")
          (number "1J14")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -96.52 180) (length 2.54)
          (name "VDD_NPU")
          (number "1J15")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -52.07 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1J7")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -59.69 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1K10")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -57.15 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1K7")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -62.23 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1L7")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -69.85 180) (length 2.54)
          (name "VDD_GPU")
          (number "1L8")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -72.39 180) (length 2.54)
          (name "VDD_GPU")
          (number "1L9")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -74.93 180) (length 2.54)
          (name "VDD_GPU")
          (number "1M7")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -77.47 180) (length 2.54)
          (name "VDD_GPU")
          (number "1M8")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -80.01 180) (length 2.54)
          (name "VDD_GPU")
          (number "1M9")
        )
      )
      (symbol "RK3566_1_7_1"
        (rectangle (start -10.77 -3.81) (end 8.28 -100.33)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_1_8_0"
        (pin power_out line (at 8.89 -31.75 180) (length 2.54)
          (name "VCC_3V3")
          (number "1N8")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "GPIO4_C6")
          (number "1T6")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "GPIO4_C5")
          (number "1U6")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "PWM14_M1")
          (number "1U7")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -29.21 180) (length 2.54)
          (name "HDMITX_CEC")
          (number "1V5")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -16.51 180) (length 2.54)
          (name "GPIO4_C4")
          (number "1V6")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "HDMITX_SDA")
          (number "AP11")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "GPIO4_C3")
          (number "AP12")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "HDMITX_SCL")
          (number "AR12")
        )
      )
      (symbol "RK3566_1_8_1"
        (rectangle (start -11.43 -6.35) (end 6.35 -36.83)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_1_9_0"
        (pin power_out line (at 13.97 -46.99 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_AVDD_0V9")
          (number "1P11")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -49.53 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_AVDD_1V8")
          (number "1P12")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -41.91 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_CLKN")
          (number "1V15")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -39.37 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_CLKP")
          (number "1V16")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -34.29 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D3N")
          (number "AP26")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D2P")
          (number "AP27")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D1N")
          (number "AP29")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D0P")
          (number "AP30")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -31.75 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D3P")
          (number "AR26")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D2N")
          (number "AR27")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -16.51 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D1P")
          (number "AR29")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D0N")
          (number "AR30")
        )
      )
      (symbol "RK3566_1_9_1"
        (rectangle (start -16.51 -3.81) (end 11.43 -55.88)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_1_10_0"
        (pin power_out line (at 10.16 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "VCCIO5_1")
          (number "1N5")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -22.86 180) (length 2.54)
          (name "VCCIO5_2")
          (number "1N6")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -15.24 180) (length 2.54)
          (name "PWM12_M0")
          (number "AP5")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -5.08 180) (length 2.54)
          (name "UART4_RX_M1")
          (number "AP7")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "PWM13_M0")
          (number "AR4")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -7.62 180) (length 2.54)
          (name "UART4_TX_M1")
          (number "AR6")
        )
      )
      (symbol "RK3566_1_10_1"
        (rectangle (start -6.35 -2.54) (end 7.62 -24.13)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_1_11_0"
        (pin power_out line (at 16.51 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC1D3")
          (number "1A20")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -48.26 180) (length 2.54)
          (name "WIFI_PWR")
          (number "1B20")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -5.08 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC1D0")
          (number "1C19")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -25.4 180) (length 2.54)
          (name "UART1_RX_M0")
          (number "1C20")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC1D2")
          (number "1D18")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -45.72 180) (length 2.54)
          (name "WIFI_WAKE_HOST_H")
          (number "1D19")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -55.88 180) (length 2.54)
          (name "VCCIO4")
          (number "1E16")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -7.62 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC1D1")
          (number "1E18")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "I2C4_SDA_M1")
          (number "A35")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -38.1 180) (length 2.54)
          (name "BT_WAKE_HOST_H")
          (number "A37")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -22.86 180) (length 2.54)
          (name "I2C4_SCL_M1")
          (number "B34")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -15.24 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC1CMD")
          (number "B35")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -40.64 180) (length 2.54)
          (name "HOST_WAKE_B")
          (number "B36")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -17.78 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC1CLK")
          (number "B37")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -53.34 180) (length 2.54)
          (name "CAMERA_XCLR_L")
          (number "B38")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -43.18 180) (length 2.54)
          (name "WIFI_REG_ON_H")
          (number "C37")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -50.8 180) (length 2.54)
          (name "LCD0_PWREN_H")
          (number "D37")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -35.56 180) (length 2.54)
          (name "BT_REG_ON_H")
          (number "D38")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -30.48 180) (length 2.54)
          (name "UART1_RTSn_M0")
          (number "F37")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -27.94 180) (length 2.54)
          (name "UART1_TX_M0")
          (number "F38")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -33.02 180) (length 2.54)
          (name "UART1_CTSn_M0")
          (number "G37")
        )
      )
      (symbol "RK3566_1_11_1"
        (rectangle (start -16.51 -2.54) (end 13.97 -60.96)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_1_12_0"
        (pin power_out line (at 25.4 -45.72 180) (length 2.54)
          (name "SYSPLL_AVDD_1V8")
          (number "1H4")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -43.18 180) (length 2.54)
          (name "SYSPLL_AVDD_0V9")
          (number "1H5")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -48.26 180) (length 2.54)
          (name "SYSPLL_AVSS")
          (number "1J5")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -17.78 180) (length 2.54)
          (name "TVSS")
          (number "1M18")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -27.94 180) (length 2.54)
          (name "GPIO0_D4_d")
          (number "1M19")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -101.6 180) (length 2.54)
          (name "PMUIO2")
          (number "1N15")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -104.14 180) (length 2.54)
          (name "PMU_VDD_LOGIC_0V9")
          (number "1N16")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -40.64 180) (length 2.54)
          (name "PMUPLL_AVSS")
          (number "1N17")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -38.1 180) (length 2.54)
          (name "PMUPLL_AVDD_1V8")
          (number "1N18")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -25.4 180) (length 2.54)
          (name "GPIO0_D3_d")
          (number "1N19")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -30.48 180) (length 2.54)
          (name "GPIO0_D5_d")
          (number "1N20")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -31.75 0) (length 2.54)
          (name "PMUIO1")
          (number "1P16")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -35.56 180) (length 2.54)
          (name "PMUPLL_AVDD_0V9")
          (number "1P17")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -11.43 0) (length 2.54)
          (name "CPU_REFCLK_OUT")
          (number "1P18")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -16.51 0) (length 2.54)
          (name "PMIC_SLEEP_H")
          (number "1P19")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -33.02 180) (length 2.54)
          (name "GPIO0_D6_d")
          (number "1P20")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -71.12 180) (length 2.54)
          (name "I2C2_SDA_M0")
          (number "1R16")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -73.66 180) (length 2.54)
          (name "EBC_PWR_EN")
          (number "1R17")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -78.74 180) (length 2.54)
          (name "UART0_TX")
          (number "1R18")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -19.05 0) (length 2.54)
          (name "PMIC_INT_L")
          (number "1R19")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -13.97 0) (length 2.54)
          (name "TSADC_SHUT_M0")
          (number "1R20")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -91.44 180) (length 2.54)
          (name "PCIE_PWREN_H_GPIO0_C2")
          (number "1T18")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -76.2 180) (length 2.54)
          (name "UART0_RX")
          (number "1T19")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -55.88 180) (length 2.54)
          (name "GPIO0_B0_u")
          (number "1T20")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -99.06 180) (length 2.54)
          (name "UART2_TX_M0_DEBUG")
          (number "1U18")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -88.9 180) (length 2.54)
          (name "DVP_PWR")
          (number "1U19")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -68.58 180) (length 2.54)
          (name "I2C2_SCL_M0")
          (number "1U20")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -96.52 180) (length 2.54)
          (name "UART2_RX_M0_DEBUG")
          (number "1V19")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -93.98 180) (length 2.54)
          (name "LCD_EN")
          (number "1V20")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "XIN24M")
          (number "AD37")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "XOUT24M")
          (number "AD38")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -21.59 0) (length 2.54)
          (name "SDMMC0_DET_L")
          (number "AF37")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -29.21 0) (length 2.54)
          (name "FLASH_VOL_SEL")
          (number "AF38")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -24.13 0) (length 2.54)
          (name "SDMMC_PWR")
          (number "AG37")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -8.89 0) (length 2.54)
          (name "nPOR_u")
          (number "AG38")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -58.42 180) (length 2.54)
          (name "I2C0_SCL_PMIC")
          (number "AJ37")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -26.67 0) (length 2.54)
          (name "PCIE20_PRSNT_L_GPIO0_A6")
          (number "AJ38")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -63.5 180) (length 2.54)
          (name "I2C1_SCL_M0")
          (number "AK37")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -60.96 180) (length 2.54)
          (name "I2C0_SDA_PMIC")
          (number "AK38")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -81.28 180) (length 2.54)
          (name "PWM3_IR")
          (number "AM37")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -66.04 180) (length 2.54)
          (name "I2C1_SDA_M0")
          (number "AM38")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -86.36 180) (length 2.54)
          (name "HP_DET_L_GPIO3_A1")
          (number "AN37")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -83.82 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_RSTn")
          (number "AN38")
        )
      )
      (symbol "RK3566_1_12_1"
        (rectangle (start -20.32 -2.54) (end 22.86 -120.65)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_1_13_0"
        (pin power_out line (at 12.7 -39.37 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_MDC_M1")
          (number "1L1")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -33.02 180) (length 2.54)
          (name "PHY1_RXD1/TXDLY")
          (number "1L2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -50.8 180) (length 2.54)
          (name "VCCIO6_1")
          (number "1L4")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -53.34 180) (length 2.54)
          (name "VCCIO6_2")
          (number "1L5")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -30.48 180) (length 2.54)
          (name "PHY1_RXD0/RXDLY")
          (number "1N1")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -22.86 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_TXD0_M1")
          (number "1N2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -15.24 180) (length 2.54)
          (name "PHY1_RXD2/PLLOFF")
          (number "1P2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -17.78 180) (length 2.54)
          (name "PHY1_RXD3/PHYAD0")
          (number "1R1")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -46.99 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_MCLKINOUT_M1")
          (number "AB1")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -44.45 180) (length 2.54)
          (name "CIF_CLKOUT")
          (number "AB2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -41.91 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_MDIO_M1")
          (number "AC2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -35.56 180) (length 2.54)
          (name "PHY1_RXDV/PHYAD2")
          (number "AG2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -27.94 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_TXEN_M1")
          (number "AH2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -25.4 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_TXD1_M1")
          (number "AJ1")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_RXCLK_M1")
          (number "AJ2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_TXCLK_M1")
          (number "AK2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_TXD3_M1")
          (number "AL1")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -7.62 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_TXD2_M1")
          (number "AL2")
        )
      )
      (symbol "RK3566_1_13_1"
        (rectangle (start -16.51 -3.81) (end 10.16 -57.15)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_1_14_0"
        (pin bidirectional line (at 11.43 -85.09 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ5_B")
          (number "1A10")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -125.73 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DM1_B")
          (number "1A11")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -80.01 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ3_B")
          (number "1A7")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -77.47 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ2_B")
          (number "1A8")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -90.17 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ7_B")
          (number "1A9")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -93.98 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DM0_B")
          (number "1B8")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -87.63 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ6_B")
          (number "1B9")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -119.38 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ14_B")
          (number "1C10")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ7_A")
          (number "1E1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -30.48 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DM0_A")
          (number "1E2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -55.88 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ14_A")
          (number "1F1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -53.34 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ13_A")
          (number "1F2")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -64.77 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DM1_A")
          (number "1G1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -58.42 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ15_A")
          (number "1G2")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -100.33 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS0N_B")
          (number "A12")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -97.79 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS0P_B")
          (number "A13")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -114.3 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ12_B")
          (number "A15")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -129.54 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS1P_B")
          (number "A17")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -106.68 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ9_B")
          (number "A19")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -109.22 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ10_B")
          (number "A20")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -74.93 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ1_B")
          (number "B10")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -72.39 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ0_B")
          (number "B12")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -82.55 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ4_B")
          (number "B13")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -116.84 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ13_B")
          (number "B15")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -121.92 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ15_B")
          (number "B16")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -132.08 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS1N_B")
          (number "B17")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -104.14 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ8_B")
          (number "B19")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -111.76 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ11_B")
          (number "B20")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -16.51 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ3_A")
          (number "E1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ2_A")
          (number "F1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ1_A")
          (number "F2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ0_A")
          (number "G2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -36.83 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS0N_A")
          (number "H1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -34.29 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS0P_A")
          (number "H2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ5_A")
          (number "K1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ6_A")
          (number "K2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -50.8 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ12_A")
          (number "M1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ4_A")
          (number "M2")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -67.31 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS1P_A")
          (number "N1")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -69.85 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS1N_A")
          (number "N2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -40.64 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ8_A")
          (number "P2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -43.18 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ9_A")
          (number "R1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -45.72 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ10_A")
          (number "R2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -48.26 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ11_A")
          (number "T2")
        )
      )
      (symbol "RK3566_1_14_1"
        (rectangle (start -14.94 -6.35) (end 10.46 -135.89)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_1_15_0"
        (pin bidirectional line (at 10.16 -44.45 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A5_A")
          (number "1A1")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -46.99 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CKE1_B")
          (number "1A2")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -29.21 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CLKE0_B")
          (number "1A3")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -54.61 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_NC")
          (number "1A4")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -72.39 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CS1n_B")
          (number "1A5")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -52.07 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A4_B")
          (number "1A6")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -39.37 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A4_A")
          (number "1B1")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -34.29 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A3_A")
          (number "1B3")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -74.93 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CS0n_B")
          (number "1B5")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A3_B")
          (number "1B6")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -49.53 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A2_B")
          (number "1B7")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -41.91 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A2_A")
          (number "1C1")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -57.15 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_NC")
          (number "1C2")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CKE1_A")
          (number "1C3")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -77.47 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_RESETn")
          (number "1C7")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -6.35 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_NC")
          (number "1D2")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -88.9 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1D5")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -91.44 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1D6")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -93.98 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1D7")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -96.52 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1D8")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -99.06 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1D9")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -101.6 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1E4")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -111.76 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQL")
          (number "1E6")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -114.3 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQL")
          (number "1E7")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -116.84 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQL")
          (number "1E9")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -80.01 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_RZQ")
          (number "1F3")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -104.14 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1F4")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -119.38 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQL")
          (number "1F5")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -106.68 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1G4")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -121.92 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQL")
          (number "1G5")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -82.55 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_NC")
          (number "1H3")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_ODT0_CA_B")
          (number "A10")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -69.85 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CS1n_A")
          (number "A3")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -62.23 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CLKP_A")
          (number "A5")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -3.81 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CLKP_B")
          (number "A7")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -36.83 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A0_B")
          (number "A9")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -67.31 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CS0n_A")
          (number "B3")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -59.69 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CKE0_A")
          (number "B4")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -64.77 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CLKN_A")
          (number "B5")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CLKN_B")
          (number "B7")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -16.51 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A5_B")
          (number "B8")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A1_B")
          (number "B9")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A1_A")
          (number "C1")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -31.75 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A0_A")
          (number "C2")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_ODT0_CA_A")
          (number "E2")
        )
      )
      (symbol "RK3566_1_15_1"
        (rectangle (start -12.4 -1.27) (end 7.92 -133.35)
          (fill (type background))
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
      )
      (symbol "RK3566_1_16_0"
        (pin power_out line (at 17.78 -35.56 180) (length 2.54)
          (name "FSPI_SCK")
          (number "1A15")
        )
        (pin power_out line (at -21.59 -15.24 0) (length 2.54)
          (name "EMMC_DATA_STROBE")
          (number "1A16")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -38.1 180) (length 2.54)
          (name "FSPI_D0")
          (number "1A17")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -40.64 180) (length 2.54)
          (name "FSPI_D1")
          (number "1A18")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -33.02 180) (length 2.54)
          (name "FSPI_D2")
          (number "1B16")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -43.18 180) (length 2.54)
          (name "FSPI_CSN")
          (number "1B17")
        )
        (pin power_out line (at -21.59 -26.67 0) (length 2.54)
          (name "VCCIO2")
          (number "1C13")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -45.72 180) (length 2.54)
          (name "FSPI_D3")
          (number "1C15")
        )
        (pin power_out line (at -21.59 -20.32 0) (length 2.54)
          (name "EMMC_CMD")
          (number "A27")
        )
        (pin power_out line (at -21.59 -17.78 0) (length 2.54)
          (name "EMMC_CLKOUT")
          (number "A29")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D5")
          (number "A30")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -7.62 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D0")
          (number "A32")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -25.4 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D7")
          (number "A33")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D1")
          (number "B27")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -15.24 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D3")
          (number "B29")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -22.86 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D6")
          (number "B30")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D2")
          (number "B32")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -17.78 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D4")
          (number "B33")
        )
      )
      (symbol "RK3566_1_16_1"
        (rectangle (start -19.05 -2.54) (end 15.24 -53.34)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_1_17_0"
        (pin power_out line (at 17.78 -15.24 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC0_D2")
          (number "1D20")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC0_CMD")
          (number "1E19")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC0_D0")
          (number "1E20")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -25.4 180) (length 2.54)
          (name "VCCIO3")
          (number "1F17")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -17.78 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC0_D3")
          (number "1F18")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC0_D1")
          (number "1F19")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -22.86 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC0_CLK")
          (number "G38")
        )
      )
      (symbol "RK3566_1_17_1"
        (rectangle (start -11.43 -2.54) (end 15.24 -30.48)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_1_18_0"
        (pin input line (at 12.7 -29.21 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_AVDD_0V9")
          (number "1N9")
        )
        (pin input line (at 12.7 -31.75 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_AVDD_A1V8")
          (number "1P9")
        )
        (pin input line (at 12.7 -3.81 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_CLK0-")
          (number "1U9")
        )
        (pin input line (at 12.7 -6.35 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_CLK0+")
          (number "1V9")
        )
        (pin input line (at 12.7 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D3-")
          (number "AP14")
        )
        (pin input line (at 12.7 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D2+")
          (number "AP15")
        )
        (pin input line (at 12.7 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D1-")
          (number "AP17")
        )
        (pin input line (at 12.7 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D0+")
          (number "AP18")
        )
        (pin input line (at 12.7 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D3+")
          (number "AR14")
        )
        (pin input line (at 12.7 -16.51 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D2-")
          (number "AR15")
        )
        (pin input line (at 12.7 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D1+")
          (number "AR17")
        )
        (pin input line (at 12.7 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D0-")
          (number "AR18")
        )
      )
      (symbol "RK3566_1_18_1"
        (rectangle (start -13.97 -2.54) (end 11.43 -33.02)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_1_19_0"
        (pin power_out line (at 11.43 -34.29 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX_AVDD0V9")
          (number "1N13")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -31.75 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX_AVDD0V9")
          (number "1N14")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -36.83 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX_AVDD1V8")
          (number "1P13")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -29.21 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX_REXT")
          (number "1U16")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX_HPDIN")
          (number "1V17")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TXCLKN")
          (number "AP32")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -16.51 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX0P")
          (number "AP33")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX1N")
          (number "AP35")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -6.35 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX2P")
          (number "AP36")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TXCLKP")
          (number "AR32")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX0N")
          (number "AR33")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX1P")
          (number "AR35")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX2N")
          (number "AR36")
        )
      )
      (symbol "RK3566_1_19_1"
        (rectangle (start -17.78 -3.81) (end 8.89 -39.37)
          (fill (type background))
        )
      )
    )
    (symbol "RK3566_10" (in_bom yes) (on_board yes)
      (property "Reference" "U7" (at -2.108 -0.254 0))
      (property "Value" "RK3566" (at -2.108 -2.794 0))
      (property "Footprint" "RK3566:BGA565_15R5X14R4X0R90" (at 19.05 -33.02 0))
      (property "Datasheet" "RK3566" (at 19.05 -33.02 0))
      (property "ki_locked" "" (at 0 0 0))
      (symbol "RK3566_10_1_0"
        (pin power_out line (at 10.16 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "SPDIF_TX_M0")
          (number "1A13")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -29.21 180) (length 2.54)
          (name "PDM_CLK0_M0")
          (number "1A14")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -36.83 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_CLKREQn")
          (number "1B13")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -44.45 180) (length 2.54)
          (name "I2S1_SDIO/PDM_SDIO")
          (number "1B14")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -54.61 180) (length 2.54)
          (name "VCCIO1")
          (number "1D13")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -6.35 180) (length 2.54)
          (name "GPIO1_A0_u")
          (number "A22")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "I2S1_MCLK_M0")
          (number "A23")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -39.37 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_WAKEn")
          (number "A26")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "GPIO1_A1_u")
          (number "B22")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "I2S1_SCLK_TX_M0")
          (number "B23")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "I2S1_LRCLK_TX_M0")
          (number "B24")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -34.29 180) (length 2.54)
          (name "I2S1_SDO0_M0")
          (number "B25")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -41.91 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_PERSTn")
          (number "B26")
        )
      )
      (symbol "RK3566_10_1_1"
        (rectangle (start -17.78 -5.08) (end 7.62 -55.88)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_10_2_0"
        (pin power_out line (at 11.43 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "SARADC3")
          (number "1A19")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "SARADC2")
          (number "1B18")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "SARADC1")
          (number "1C17")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "OTP_VCC1V8")
          (number "1D15")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "SARADC_AVDD_1V8")
          (number "1D16")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -6.35 180) (length 2.54)
          (name "SARADC0")
          (number "1D17")
        )
      )
      (symbol "RK3566_10_2_1"
        (rectangle (start -12.7 -2.54) (end 8.89 -31.75)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_10_3_0"
        (pin power_out line (at 12.7 -39.37 180) (length 2.54)
          (name "USB_AVDD1_1V8")
          (number "1H16")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -41.91 180) (length 2.54)
          (name "USB_AVDD1_3V3")
          (number "1H18")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -36.83 180) (length 2.54)
          (name "USB_AVDD1_0V9")
          (number "1J17")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "USB_HOST1_DP")
          (number "1J19")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "USB_HOST1_DM")
          (number "1J20")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -69.85 180) (length 2.54)
          (name "MULTI_PHY_AVDD0V9")
          (number "1K16")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -72.39 180) (length 2.54)
          (name "MULTI_PHY_AVDD1V8")
          (number "1K17")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -58.42 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_REFCLKP")
          (number "1K19")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -60.96 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_REFCLKN")
          (number "1K20")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -48.26 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_TXP")
          (number "AA37")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -50.8 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_TXN")
          (number "AA38")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -53.34 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_RXP")
          (number "AB37")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -55.88 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_RXN")
          (number "AB38")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "USB_OTG0_DP")
          (number "R37")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "USB_OTG0_DM")
          (number "R38")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "USB_OTG0_ID")
          (number "T37")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "USB_OTG0_VBUSDET")
          (number "T38")
        )
      )
      (symbol "RK3566_10_3_1"
        (rectangle (start -13.97 -1.27) (end 10.16 -82.55)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_10_4_0"
        (pin power_out line (at 12.73 -25.4 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1F20")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -22.86 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1G16")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1G18")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -17.78 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1G19")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -15.24 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1G20")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1J16")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1J18")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -7.62 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1K18")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -5.08 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1L19")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -25.4 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1N11")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -27.94 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1N12")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -33.02 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1P10")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -35.56 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1P14")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -30.48 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1P8")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -43.18 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1R11")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -45.72 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1R12")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -48.26 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1R13")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -50.8 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1R14")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -53.34 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1R15")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -38.1 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1R8")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -40.64 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1R9")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -63.5 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T10")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -66.04 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T11")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -68.58 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T12")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -71.12 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T13")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -73.66 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T14")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -76.2 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T15")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -78.74 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T16")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -81.28 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T17")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -55.88 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T7")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -58.42 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T8")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -60.96 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T9")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -83.82 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1U12")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -86.36 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1U13")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -88.9 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1U15")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -91.44 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1U17")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -96.52 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1V12")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -99.06 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1V13")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -101.6 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1V18")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -93.98 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1V7")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -5.08 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP13")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -7.62 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP16")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -10.16 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP19")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -12.7 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP22")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -15.24 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP25")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -17.78 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP28")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -20.32 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP31")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -22.86 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP34")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -38.1 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "H37")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -35.56 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "L37")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -33.02 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "P37")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -30.48 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "U37")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -27.94 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "Y37")
        )
      )
      (symbol "RK3566_10_4_1"
        (rectangle (start -7.29 -1.27) (end 10.49 -105.41)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_10_5_0"
        (pin power_out line (at -11.43 -80.01 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1B10")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -82.55 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1B11")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -85.09 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1B15")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -87.63 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1B19")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -102.87 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C14")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -105.41 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C16")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -107.95 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C18")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -90.17 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C4")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -92.71 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C5")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -95.25 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C6")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -97.79 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C8")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -100.33 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C9")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -110.49 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1D1")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -115.57 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1D10")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -118.11 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1D14")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -113.03 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1D3")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -125.73 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1E10")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -128.27 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1E14")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -130.81 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1E15")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -130.81 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1E17")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -120.65 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1E3")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -123.19 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1E8")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -118.11 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1F10")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -115.57 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1F15")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -113.03 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1F16")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1F6")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -125.73 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1F7")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -123.19 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1F8")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -120.65 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1F9")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -97.79 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G10")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -95.25 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G11")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -92.71 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G12")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -90.17 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G14")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -110.49 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G3")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -107.95 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G6")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -105.41 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G7")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -102.87 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G8")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -100.33 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G9")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -87.63 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1H1")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -80.01 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1H11")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -77.47 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1H12")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -74.93 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1H13")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -85.09 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1H2")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -82.55 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1H6")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -72.39 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1J1")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -62.23 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1J11")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -59.69 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1J12")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -57.15 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1J13")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -69.85 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1J6")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -67.31 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1J8")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -64.77 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1J9")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -36.83 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K11")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -34.29 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K12")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -31.75 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K13")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -29.21 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K14")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K15")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -54.61 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K2")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -52.07 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K3")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -49.53 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K4")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -46.99 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K5")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -44.45 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K6")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -41.91 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K8")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -39.37 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K9")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L10")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -16.51 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L11")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L12")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L13")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L14")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -6.35 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L15")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L3")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L6")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -6.35 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "A1")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -8.89 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "A2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -11.43 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "A38")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -49.53 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AA2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -64.77 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AC37")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -52.07 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AD2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -67.31 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AE37")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -69.85 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AH37")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -72.39 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AL37")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -54.61 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AP2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -74.93 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AP37")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -59.69 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AP8")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -57.15 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AR1")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -77.47 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AR38")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -13.97 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B1")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -21.59 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B11")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -24.13 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B14")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -26.67 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B18")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -16.51 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -29.21 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B21")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -31.75 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B28")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -34.29 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B31")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -19.05 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B6")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -36.83 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "D2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -62.23 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "E37")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -39.37 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "J2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -41.91 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "L2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -44.45 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "U2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -46.99 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "W2")
        )
      )
      (symbol "RK3566_10_5_1"
        (rectangle (start -8.89 -5.08) (end 6.35 -133.35)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_10_6_0"
        (pin power_out line (at 3.81 -17.78 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M10")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -20.32 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M11")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -22.86 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M12")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -25.4 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M13")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -27.94 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M14")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -30.48 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M15")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -33.02 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M16")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -35.56 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M17")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -38.1 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M20")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -7.62 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M3")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -10.16 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M4")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -12.7 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M5")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -15.24 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M6")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -40.64 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1N3")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -43.18 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1N4")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -45.72 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1N7")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -48.26 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1P1")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -58.42 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1P15")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -50.8 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1P5")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -53.34 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1P6")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -55.88 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1P7")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -60.96 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1R3")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -63.5 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1R4")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -66.04 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1R5")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -68.58 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1R6")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -71.12 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1R7")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -73.66 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1T3")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -76.2 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1T5")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -78.74 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1U2")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -81.28 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1V1")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -83.82 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1V4")
        )
      )
      (symbol "RK3566_10_6_1"
        (rectangle (start 6.35 -5.08) (end 20.32 -85.09)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_10_7_0"
        (pin power_out line (at 10.16 -7.62 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1C12")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1D11")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1D12")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -15.24 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1E11")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -17.78 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1E12")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1E13")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -22.86 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1F11")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -25.4 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1F12")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -27.94 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1F13")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -30.48 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1F14")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -33.02 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1G13")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -86.36 180) (length 2.54)
          (name "VDD_NPU")
          (number "1G15")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -49.53 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1H10")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -88.9 180) (length 2.54)
          (name "VDD_NPU")
          (number "1H14")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -91.44 180) (length 2.54)
          (name "VDD_NPU")
          (number "1H15")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -41.91 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1H7")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -44.45 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1H8")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -46.99 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1H9")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -54.61 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1J10")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -93.98 180) (length 2.54)
          (name "VDD_NPU")
          (number "1J14")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -96.52 180) (length 2.54)
          (name "VDD_NPU")
          (number "1J15")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -52.07 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1J7")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -59.69 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1K10")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -57.15 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1K7")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -62.23 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1L7")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -69.85 180) (length 2.54)
          (name "VDD_GPU")
          (number "1L8")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -72.39 180) (length 2.54)
          (name "VDD_GPU")
          (number "1L9")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -74.93 180) (length 2.54)
          (name "VDD_GPU")
          (number "1M7")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -77.47 180) (length 2.54)
          (name "VDD_GPU")
          (number "1M8")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -80.01 180) (length 2.54)
          (name "VDD_GPU")
          (number "1M9")
        )
      )
      (symbol "RK3566_10_7_1"
        (rectangle (start -10.77 -3.81) (end 8.28 -100.33)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_10_8_0"
        (pin power_out line (at 8.89 -31.75 180) (length 2.54)
          (name "VCC_3V3")
          (number "1N8")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "GPIO4_C6")
          (number "1T6")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "GPIO4_C5")
          (number "1U6")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "PWM14_M1")
          (number "1U7")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -29.21 180) (length 2.54)
          (name "HDMITX_CEC")
          (number "1V5")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -16.51 180) (length 2.54)
          (name "GPIO4_C4")
          (number "1V6")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "HDMITX_SDA")
          (number "AP11")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "GPIO4_C3")
          (number "AP12")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "HDMITX_SCL")
          (number "AR12")
        )
      )
      (symbol "RK3566_10_8_1"
        (rectangle (start -11.43 -6.35) (end 6.35 -36.83)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_10_9_0"
        (pin power_out line (at 13.97 -46.99 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_AVDD_0V9")
          (number "1P11")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -49.53 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_AVDD_1V8")
          (number "1P12")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -41.91 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_CLKN")
          (number "1V15")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -39.37 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_CLKP")
          (number "1V16")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -34.29 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D3N")
          (number "AP26")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D2P")
          (number "AP27")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D1N")
          (number "AP29")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D0P")
          (number "AP30")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -31.75 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D3P")
          (number "AR26")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D2N")
          (number "AR27")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -16.51 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D1P")
          (number "AR29")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D0N")
          (number "AR30")
        )
      )
      (symbol "RK3566_10_9_1"
        (rectangle (start -16.51 -3.81) (end 11.43 -55.88)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_10_10_0"
        (pin power_out line (at 10.16 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "VCCIO5_1")
          (number "1N5")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -22.86 180) (length 2.54)
          (name "VCCIO5_2")
          (number "1N6")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -15.24 180) (length 2.54)
          (name "PWM12_M0")
          (number "AP5")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -5.08 180) (length 2.54)
          (name "UART4_RX_M1")
          (number "AP7")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "PWM13_M0")
          (number "AR4")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -7.62 180) (length 2.54)
          (name "UART4_TX_M1")
          (number "AR6")
        )
      )
      (symbol "RK3566_10_10_1"
        (rectangle (start -6.35 -2.54) (end 7.62 -24.13)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_10_11_0"
        (pin power_out line (at 16.51 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC1D3")
          (number "1A20")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -48.26 180) (length 2.54)
          (name "WIFI_PWR")
          (number "1B20")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -5.08 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC1D0")
          (number "1C19")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -25.4 180) (length 2.54)
          (name "UART1_RX_M0")
          (number "1C20")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC1D2")
          (number "1D18")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -45.72 180) (length 2.54)
          (name "WIFI_WAKE_HOST_H")
          (number "1D19")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -55.88 180) (length 2.54)
          (name "VCCIO4")
          (number "1E16")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -7.62 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC1D1")
          (number "1E18")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "I2C4_SDA_M1")
          (number "A35")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -38.1 180) (length 2.54)
          (name "BT_WAKE_HOST_H")
          (number "A37")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -22.86 180) (length 2.54)
          (name "I2C4_SCL_M1")
          (number "B34")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -15.24 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC1CMD")
          (number "B35")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -40.64 180) (length 2.54)
          (name "HOST_WAKE_B")
          (number "B36")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -17.78 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC1CLK")
          (number "B37")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -53.34 180) (length 2.54)
          (name "CAMERA_XCLR_L")
          (number "B38")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -43.18 180) (length 2.54)
          (name "WIFI_REG_ON_H")
          (number "C37")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -50.8 180) (length 2.54)
          (name "LCD0_PWREN_H")
          (number "D37")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -35.56 180) (length 2.54)
          (name "BT_REG_ON_H")
          (number "D38")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -30.48 180) (length 2.54)
          (name "UART1_RTSn_M0")
          (number "F37")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -27.94 180) (length 2.54)
          (name "UART1_TX_M0")
          (number "F38")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -33.02 180) (length 2.54)
          (name "UART1_CTSn_M0")
          (number "G37")
        )
      )
      (symbol "RK3566_10_11_1"
        (rectangle (start -16.51 -2.54) (end 13.97 -60.96)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_10_12_0"
        (pin power_out line (at 25.4 -45.72 180) (length 2.54)
          (name "SYSPLL_AVDD_1V8")
          (number "1H4")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -43.18 180) (length 2.54)
          (name "SYSPLL_AVDD_0V9")
          (number "1H5")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -48.26 180) (length 2.54)
          (name "SYSPLL_AVSS")
          (number "1J5")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -17.78 180) (length 2.54)
          (name "TVSS")
          (number "1M18")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -27.94 180) (length 2.54)
          (name "GPIO0_D4_d")
          (number "1M19")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -101.6 180) (length 2.54)
          (name "PMUIO2")
          (number "1N15")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -104.14 180) (length 2.54)
          (name "PMU_VDD_LOGIC_0V9")
          (number "1N16")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -40.64 180) (length 2.54)
          (name "PMUPLL_AVSS")
          (number "1N17")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -38.1 180) (length 2.54)
          (name "PMUPLL_AVDD_1V8")
          (number "1N18")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -25.4 180) (length 2.54)
          (name "GPIO0_D3_d")
          (number "1N19")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -30.48 180) (length 2.54)
          (name "GPIO0_D5_d")
          (number "1N20")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -31.75 0) (length 2.54)
          (name "PMUIO1")
          (number "1P16")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -35.56 180) (length 2.54)
          (name "PMUPLL_AVDD_0V9")
          (number "1P17")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -11.43 0) (length 2.54)
          (name "CPU_REFCLK_OUT")
          (number "1P18")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -16.51 0) (length 2.54)
          (name "PMIC_SLEEP_H")
          (number "1P19")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -33.02 180) (length 2.54)
          (name "GPIO0_D6_d")
          (number "1P20")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -71.12 180) (length 2.54)
          (name "I2C2_SDA_M0")
          (number "1R16")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -73.66 180) (length 2.54)
          (name "EBC_PWR_EN")
          (number "1R17")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -78.74 180) (length 2.54)
          (name "UART0_TX")
          (number "1R18")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -19.05 0) (length 2.54)
          (name "PMIC_INT_L")
          (number "1R19")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -13.97 0) (length 2.54)
          (name "TSADC_SHUT_M0")
          (number "1R20")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -91.44 180) (length 2.54)
          (name "PCIE_PWREN_H_GPIO0_C2")
          (number "1T18")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -76.2 180) (length 2.54)
          (name "UART0_RX")
          (number "1T19")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -55.88 180) (length 2.54)
          (name "GPIO0_B0_u")
          (number "1T20")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -99.06 180) (length 2.54)
          (name "UART2_TX_M0_DEBUG")
          (number "1U18")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -88.9 180) (length 2.54)
          (name "DVP_PWR")
          (number "1U19")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -68.58 180) (length 2.54)
          (name "I2C2_SCL_M0")
          (number "1U20")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -96.52 180) (length 2.54)
          (name "UART2_RX_M0_DEBUG")
          (number "1V19")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -93.98 180) (length 2.54)
          (name "LCD_EN")
          (number "1V20")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "XIN24M")
          (number "AD37")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "XOUT24M")
          (number "AD38")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -21.59 0) (length 2.54)
          (name "SDMMC0_DET_L")
          (number "AF37")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -29.21 0) (length 2.54)
          (name "FLASH_VOL_SEL")
          (number "AF38")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -24.13 0) (length 2.54)
          (name "SDMMC_PWR")
          (number "AG37")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -8.89 0) (length 2.54)
          (name "nPOR_u")
          (number "AG38")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -58.42 180) (length 2.54)
          (name "I2C0_SCL_PMIC")
          (number "AJ37")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -26.67 0) (length 2.54)
          (name "PCIE20_PRSNT_L_GPIO0_A6")
          (number "AJ38")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -63.5 180) (length 2.54)
          (name "I2C1_SCL_M0")
          (number "AK37")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -60.96 180) (length 2.54)
          (name "I2C0_SDA_PMIC")
          (number "AK38")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -81.28 180) (length 2.54)
          (name "PWM3_IR")
          (number "AM37")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -66.04 180) (length 2.54)
          (name "I2C1_SDA_M0")
          (number "AM38")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -86.36 180) (length 2.54)
          (name "HP_DET_L_GPIO3_A1")
          (number "AN37")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -83.82 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_RSTn")
          (number "AN38")
        )
      )
      (symbol "RK3566_10_12_1"
        (rectangle (start -20.32 -2.54) (end 22.86 -120.65)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_10_13_0"
        (pin power_out line (at 12.7 -39.37 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_MDC_M1")
          (number "1L1")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -33.02 180) (length 2.54)
          (name "PHY1_RXD1/TXDLY")
          (number "1L2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -50.8 180) (length 2.54)
          (name "VCCIO6_1")
          (number "1L4")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -53.34 180) (length 2.54)
          (name "VCCIO6_2")
          (number "1L5")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -30.48 180) (length 2.54)
          (name "PHY1_RXD0/RXDLY")
          (number "1N1")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -22.86 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_TXD0_M1")
          (number "1N2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -15.24 180) (length 2.54)
          (name "PHY1_RXD2/PLLOFF")
          (number "1P2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -17.78 180) (length 2.54)
          (name "PHY1_RXD3/PHYAD0")
          (number "1R1")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -46.99 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_MCLKINOUT_M1")
          (number "AB1")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -44.45 180) (length 2.54)
          (name "CIF_CLKOUT")
          (number "AB2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -41.91 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_MDIO_M1")
          (number "AC2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -35.56 180) (length 2.54)
          (name "PHY1_RXDV/PHYAD2")
          (number "AG2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -27.94 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_TXEN_M1")
          (number "AH2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -25.4 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_TXD1_M1")
          (number "AJ1")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_RXCLK_M1")
          (number "AJ2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_TXCLK_M1")
          (number "AK2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_TXD3_M1")
          (number "AL1")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -7.62 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_TXD2_M1")
          (number "AL2")
        )
      )
      (symbol "RK3566_10_13_1"
        (rectangle (start -16.51 -3.81) (end 10.16 -57.15)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_10_14_0"
        (pin bidirectional line (at 11.43 -85.09 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ5_B")
          (number "1A10")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -125.73 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DM1_B")
          (number "1A11")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -80.01 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ3_B")
          (number "1A7")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -77.47 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ2_B")
          (number "1A8")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -90.17 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ7_B")
          (number "1A9")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -93.98 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DM0_B")
          (number "1B8")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -87.63 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ6_B")
          (number "1B9")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -119.38 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ14_B")
          (number "1C10")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ7_A")
          (number "1E1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -30.48 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DM0_A")
          (number "1E2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -55.88 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ14_A")
          (number "1F1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -53.34 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ13_A")
          (number "1F2")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -64.77 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DM1_A")
          (number "1G1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -58.42 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ15_A")
          (number "1G2")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -100.33 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS0N_B")
          (number "A12")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -97.79 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS0P_B")
          (number "A13")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -114.3 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ12_B")
          (number "A15")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -129.54 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS1P_B")
          (number "A17")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -106.68 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ9_B")
          (number "A19")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -109.22 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ10_B")
          (number "A20")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -74.93 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ1_B")
          (number "B10")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -72.39 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ0_B")
          (number "B12")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -82.55 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ4_B")
          (number "B13")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -116.84 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ13_B")
          (number "B15")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -121.92 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ15_B")
          (number "B16")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -132.08 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS1N_B")
          (number "B17")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -104.14 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ8_B")
          (number "B19")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -111.76 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ11_B")
          (number "B20")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -16.51 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ3_A")
          (number "E1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ2_A")
          (number "F1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ1_A")
          (number "F2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ0_A")
          (number "G2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -36.83 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS0N_A")
          (number "H1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -34.29 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS0P_A")
          (number "H2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ5_A")
          (number "K1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ6_A")
          (number "K2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -50.8 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ12_A")
          (number "M1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ4_A")
          (number "M2")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -67.31 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS1P_A")
          (number "N1")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -69.85 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS1N_A")
          (number "N2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -40.64 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ8_A")
          (number "P2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -43.18 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ9_A")
          (number "R1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -45.72 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ10_A")
          (number "R2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -48.26 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ11_A")
          (number "T2")
        )
      )
      (symbol "RK3566_10_14_1"
        (rectangle (start -14.94 -6.35) (end 10.46 -135.89)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_10_15_0"
        (pin bidirectional line (at 10.16 -44.45 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A5_A")
          (number "1A1")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -46.99 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CKE1_B")
          (number "1A2")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -29.21 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CLKE0_B")
          (number "1A3")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -54.61 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_NC")
          (number "1A4")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -72.39 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CS1n_B")
          (number "1A5")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -52.07 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A4_B")
          (number "1A6")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -39.37 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A4_A")
          (number "1B1")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -34.29 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A3_A")
          (number "1B3")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -74.93 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CS0n_B")
          (number "1B5")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A3_B")
          (number "1B6")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -49.53 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A2_B")
          (number "1B7")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -41.91 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A2_A")
          (number "1C1")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -57.15 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_NC")
          (number "1C2")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CKE1_A")
          (number "1C3")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -77.47 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_RESETn")
          (number "1C7")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -6.35 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_NC")
          (number "1D2")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -88.9 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1D5")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -91.44 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1D6")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -93.98 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1D7")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -96.52 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1D8")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -99.06 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1D9")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -101.6 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1E4")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -111.76 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQL")
          (number "1E6")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -114.3 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQL")
          (number "1E7")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -116.84 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQL")
          (number "1E9")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -80.01 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_RZQ")
          (number "1F3")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -104.14 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1F4")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -119.38 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQL")
          (number "1F5")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -106.68 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1G4")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -121.92 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQL")
          (number "1G5")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -82.55 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_NC")
          (number "1H3")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_ODT0_CA_B")
          (number "A10")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -69.85 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CS1n_A")
          (number "A3")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -62.23 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CLKP_A")
          (number "A5")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -3.81 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CLKP_B")
          (number "A7")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -36.83 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A0_B")
          (number "A9")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -67.31 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CS0n_A")
          (number "B3")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -59.69 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CKE0_A")
          (number "B4")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -64.77 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CLKN_A")
          (number "B5")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CLKN_B")
          (number "B7")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -16.51 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A5_B")
          (number "B8")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A1_B")
          (number "B9")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A1_A")
          (number "C1")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -31.75 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A0_A")
          (number "C2")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_ODT0_CA_A")
          (number "E2")
        )
      )
      (symbol "RK3566_10_15_1"
        (rectangle (start -12.4 -1.27) (end 7.92 -133.35)
          (fill (type background))
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
      )
      (symbol "RK3566_10_16_0"
        (pin power_out line (at 17.78 -35.56 180) (length 2.54)
          (name "FSPI_SCK")
          (number "1A15")
        )
        (pin power_out line (at -21.59 -15.24 0) (length 2.54)
          (name "EMMC_DATA_STROBE")
          (number "1A16")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -38.1 180) (length 2.54)
          (name "FSPI_D0")
          (number "1A17")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -40.64 180) (length 2.54)
          (name "FSPI_D1")
          (number "1A18")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -33.02 180) (length 2.54)
          (name "FSPI_D2")
          (number "1B16")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -43.18 180) (length 2.54)
          (name "FSPI_CSN")
          (number "1B17")
        )
        (pin power_out line (at -21.59 -26.67 0) (length 2.54)
          (name "VCCIO2")
          (number "1C13")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -45.72 180) (length 2.54)
          (name "FSPI_D3")
          (number "1C15")
        )
        (pin power_out line (at -21.59 -20.32 0) (length 2.54)
          (name "EMMC_CMD")
          (number "A27")
        )
        (pin power_out line (at -21.59 -17.78 0) (length 2.54)
          (name "EMMC_CLKOUT")
          (number "A29")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D5")
          (number "A30")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -7.62 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D0")
          (number "A32")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -25.4 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D7")
          (number "A33")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D1")
          (number "B27")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -15.24 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D3")
          (number "B29")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -22.86 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D6")
          (number "B30")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D2")
          (number "B32")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -17.78 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D4")
          (number "B33")
        )
      )
      (symbol "RK3566_10_16_1"
        (rectangle (start -19.05 -2.54) (end 15.24 -53.34)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_10_17_0"
        (pin power_out line (at 17.78 -15.24 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC0_D2")
          (number "1D20")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC0_CMD")
          (number "1E19")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC0_D0")
          (number "1E20")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -25.4 180) (length 2.54)
          (name "VCCIO3")
          (number "1F17")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -17.78 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC0_D3")
          (number "1F18")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC0_D1")
          (number "1F19")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -22.86 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC0_CLK")
          (number "G38")
        )
      )
      (symbol "RK3566_10_17_1"
        (rectangle (start -11.43 -2.54) (end 15.24 -30.48)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_10_18_0"
        (pin input line (at 12.7 -29.21 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_AVDD_0V9")
          (number "1N9")
        )
        (pin input line (at 12.7 -31.75 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_AVDD_A1V8")
          (number "1P9")
        )
        (pin input line (at 12.7 -3.81 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_CLK0-")
          (number "1U9")
        )
        (pin input line (at 12.7 -6.35 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_CLK0+")
          (number "1V9")
        )
        (pin input line (at 12.7 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D3-")
          (number "AP14")
        )
        (pin input line (at 12.7 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D2+")
          (number "AP15")
        )
        (pin input line (at 12.7 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D1-")
          (number "AP17")
        )
        (pin input line (at 12.7 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D0+")
          (number "AP18")
        )
        (pin input line (at 12.7 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D3+")
          (number "AR14")
        )
        (pin input line (at 12.7 -16.51 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D2-")
          (number "AR15")
        )
        (pin input line (at 12.7 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D1+")
          (number "AR17")
        )
        (pin input line (at 12.7 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D0-")
          (number "AR18")
        )
      )
      (symbol "RK3566_10_18_1"
        (rectangle (start -13.97 -2.54) (end 11.43 -33.02)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_10_19_0"
        (pin power_out line (at 11.43 -34.29 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX_AVDD0V9")
          (number "1N13")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -31.75 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX_AVDD0V9")
          (number "1N14")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -36.83 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX_AVDD1V8")
          (number "1P13")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -29.21 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX_REXT")
          (number "1U16")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX_HPDIN")
          (number "1V17")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TXCLKN")
          (number "AP32")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -16.51 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX0P")
          (number "AP33")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX1N")
          (number "AP35")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -6.35 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX2P")
          (number "AP36")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TXCLKP")
          (number "AR32")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX0N")
          (number "AR33")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX1P")
          (number "AR35")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX2N")
          (number "AR36")
        )
      )
      (symbol "RK3566_10_19_1"
        (rectangle (start -17.78 -3.81) (end 8.89 -39.37)
          (fill (type background))
        )
      )
    )
    (symbol "RK3566_11" (in_bom yes) (on_board yes)
      (property "Reference" "U7" (at -2.108 -0.254 0))
      (property "Value" "RK3566" (at -2.108 -2.794 0))
      (property "Footprint" "RK3566:BGA565_15R5X14R4X0R90" (at 19.05 -33.02 0))
      (property "Datasheet" "RK3566" (at 19.05 -33.02 0))
      (property "ki_locked" "" (at 0 0 0))
      (symbol "RK3566_11_1_0"
        (pin power_out line (at 10.16 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "SPDIF_TX_M0")
          (number "1A13")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -29.21 180) (length 2.54)
          (name "PDM_CLK0_M0")
          (number "1A14")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -36.83 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_CLKREQn")
          (number "1B13")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -44.45 180) (length 2.54)
          (name "I2S1_SDIO/PDM_SDIO")
          (number "1B14")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -54.61 180) (length 2.54)
          (name "VCCIO1")
          (number "1D13")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -6.35 180) (length 2.54)
          (name "GPIO1_A0_u")
          (number "A22")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "I2S1_MCLK_M0")
          (number "A23")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -39.37 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_WAKEn")
          (number "A26")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "GPIO1_A1_u")
          (number "B22")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "I2S1_SCLK_TX_M0")
          (number "B23")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "I2S1_LRCLK_TX_M0")
          (number "B24")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -34.29 180) (length 2.54)
          (name "I2S1_SDO0_M0")
          (number "B25")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -41.91 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_PERSTn")
          (number "B26")
        )
      )
      (symbol "RK3566_11_1_1"
        (rectangle (start -17.78 -5.08) (end 7.62 -55.88)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_11_2_0"
        (pin power_out line (at 11.43 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "SARADC3")
          (number "1A19")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "SARADC2")
          (number "1B18")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "SARADC1")
          (number "1C17")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "OTP_VCC1V8")
          (number "1D15")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "SARADC_AVDD_1V8")
          (number "1D16")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -6.35 180) (length 2.54)
          (name "SARADC0")
          (number "1D17")
        )
      )
      (symbol "RK3566_11_2_1"
        (rectangle (start -12.7 -2.54) (end 8.89 -31.75)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_11_3_0"
        (pin power_out line (at 12.7 -39.37 180) (length 2.54)
          (name "USB_AVDD1_1V8")
          (number "1H16")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -41.91 180) (length 2.54)
          (name "USB_AVDD1_3V3")
          (number "1H18")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -36.83 180) (length 2.54)
          (name "USB_AVDD1_0V9")
          (number "1J17")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "USB_HOST1_DP")
          (number "1J19")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "USB_HOST1_DM")
          (number "1J20")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -69.85 180) (length 2.54)
          (name "MULTI_PHY_AVDD0V9")
          (number "1K16")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -72.39 180) (length 2.54)
          (name "MULTI_PHY_AVDD1V8")
          (number "1K17")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -58.42 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_REFCLKP")
          (number "1K19")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -60.96 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_REFCLKN")
          (number "1K20")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -48.26 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_TXP")
          (number "AA37")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -50.8 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_TXN")
          (number "AA38")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -53.34 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_RXP")
          (number "AB37")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -55.88 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_RXN")
          (number "AB38")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "USB_OTG0_DP")
          (number "R37")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "USB_OTG0_DM")
          (number "R38")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "USB_OTG0_ID")
          (number "T37")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "USB_OTG0_VBUSDET")
          (number "T38")
        )
      )
      (symbol "RK3566_11_3_1"
        (rectangle (start -13.97 -1.27) (end 10.16 -82.55)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_11_4_0"
        (pin power_out line (at 12.73 -25.4 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1F20")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -22.86 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1G16")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1G18")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -17.78 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1G19")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -15.24 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1G20")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1J16")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1J18")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -7.62 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1K18")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -5.08 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1L19")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -25.4 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1N11")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -27.94 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1N12")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -33.02 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1P10")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -35.56 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1P14")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -30.48 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1P8")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -43.18 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1R11")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -45.72 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1R12")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -48.26 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1R13")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -50.8 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1R14")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -53.34 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1R15")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -38.1 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1R8")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -40.64 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1R9")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -63.5 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T10")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -66.04 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T11")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -68.58 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T12")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -71.12 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T13")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -73.66 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T14")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -76.2 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T15")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -78.74 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T16")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -81.28 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T17")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -55.88 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T7")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -58.42 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T8")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -60.96 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T9")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -83.82 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1U12")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -86.36 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1U13")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -88.9 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1U15")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -91.44 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1U17")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -96.52 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1V12")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -99.06 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1V13")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -101.6 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1V18")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -93.98 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1V7")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -5.08 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP13")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -7.62 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP16")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -10.16 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP19")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -12.7 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP22")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -15.24 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP25")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -17.78 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP28")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -20.32 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP31")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -22.86 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP34")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -38.1 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "H37")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -35.56 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "L37")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -33.02 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "P37")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -30.48 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "U37")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -27.94 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "Y37")
        )
      )
      (symbol "RK3566_11_4_1"
        (rectangle (start -7.29 -1.27) (end 10.49 -105.41)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_11_5_0"
        (pin power_out line (at -11.43 -80.01 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1B10")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -82.55 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1B11")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -85.09 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1B15")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -87.63 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1B19")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -102.87 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C14")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -105.41 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C16")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -107.95 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C18")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -90.17 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C4")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -92.71 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C5")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -95.25 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C6")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -97.79 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C8")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -100.33 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C9")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -110.49 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1D1")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -115.57 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1D10")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -118.11 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1D14")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -113.03 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1D3")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -125.73 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1E10")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -128.27 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1E14")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -130.81 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1E15")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -130.81 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1E17")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -120.65 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1E3")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -123.19 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1E8")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -118.11 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1F10")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -115.57 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1F15")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -113.03 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1F16")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1F6")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -125.73 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1F7")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -123.19 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1F8")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -120.65 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1F9")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -97.79 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G10")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -95.25 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G11")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -92.71 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G12")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -90.17 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G14")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -110.49 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G3")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -107.95 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G6")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -105.41 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G7")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -102.87 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G8")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -100.33 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G9")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -87.63 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1H1")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -80.01 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1H11")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -77.47 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1H12")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -74.93 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1H13")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -85.09 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1H2")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -82.55 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1H6")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -72.39 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1J1")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -62.23 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1J11")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -59.69 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1J12")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -57.15 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1J13")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -69.85 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1J6")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -67.31 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1J8")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -64.77 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1J9")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -36.83 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K11")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -34.29 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K12")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -31.75 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K13")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -29.21 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K14")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K15")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -54.61 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K2")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -52.07 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K3")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -49.53 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K4")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -46.99 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K5")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -44.45 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K6")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -41.91 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K8")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -39.37 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K9")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L10")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -16.51 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L11")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L12")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L13")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L14")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -6.35 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L15")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L3")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L6")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -6.35 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "A1")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -8.89 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "A2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -11.43 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "A38")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -49.53 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AA2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -64.77 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AC37")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -52.07 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AD2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -67.31 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AE37")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -69.85 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AH37")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -72.39 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AL37")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -54.61 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AP2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -74.93 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AP37")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -59.69 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AP8")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -57.15 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AR1")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -77.47 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AR38")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -13.97 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B1")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -21.59 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B11")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -24.13 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B14")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -26.67 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B18")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -16.51 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -29.21 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B21")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -31.75 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B28")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -34.29 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B31")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -19.05 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B6")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -36.83 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "D2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -62.23 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "E37")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -39.37 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "J2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -41.91 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "L2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -44.45 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "U2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -46.99 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "W2")
        )
      )
      (symbol "RK3566_11_5_1"
        (rectangle (start -8.89 -5.08) (end 6.35 -133.35)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_11_6_0"
        (pin power_out line (at 3.81 -17.78 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M10")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -20.32 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M11")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -22.86 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M12")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -25.4 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M13")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -27.94 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M14")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -30.48 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M15")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -33.02 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M16")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -35.56 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M17")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -38.1 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M20")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -7.62 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M3")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -10.16 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M4")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -12.7 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M5")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -15.24 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M6")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -40.64 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1N3")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -43.18 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1N4")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -45.72 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1N7")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -48.26 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1P1")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -58.42 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1P15")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -50.8 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1P5")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -53.34 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1P6")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -55.88 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1P7")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -60.96 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1R3")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -63.5 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1R4")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -66.04 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1R5")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -68.58 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1R6")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -71.12 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1R7")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -73.66 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1T3")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -76.2 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1T5")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -78.74 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1U2")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -81.28 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1V1")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -83.82 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1V4")
        )
      )
      (symbol "RK3566_11_6_1"
        (rectangle (start 6.35 -5.08) (end 20.32 -85.09)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_11_7_0"
        (pin power_out line (at 10.16 -7.62 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1C12")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1D11")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1D12")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -15.24 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1E11")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -17.78 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1E12")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1E13")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -22.86 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1F11")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -25.4 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1F12")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -27.94 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1F13")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -30.48 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1F14")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -33.02 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1G13")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -86.36 180) (length 2.54)
          (name "VDD_NPU")
          (number "1G15")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -49.53 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1H10")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -88.9 180) (length 2.54)
          (name "VDD_NPU")
          (number "1H14")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -91.44 180) (length 2.54)
          (name "VDD_NPU")
          (number "1H15")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -41.91 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1H7")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -44.45 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1H8")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -46.99 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1H9")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -54.61 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1J10")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -93.98 180) (length 2.54)
          (name "VDD_NPU")
          (number "1J14")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -96.52 180) (length 2.54)
          (name "VDD_NPU")
          (number "1J15")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -52.07 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1J7")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -59.69 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1K10")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -57.15 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1K7")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -62.23 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1L7")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -69.85 180) (length 2.54)
          (name "VDD_GPU")
          (number "1L8")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -72.39 180) (length 2.54)
          (name "VDD_GPU")
          (number "1L9")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -74.93 180) (length 2.54)
          (name "VDD_GPU")
          (number "1M7")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -77.47 180) (length 2.54)
          (name "VDD_GPU")
          (number "1M8")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -80.01 180) (length 2.54)
          (name "VDD_GPU")
          (number "1M9")
        )
      )
      (symbol "RK3566_11_7_1"
        (rectangle (start -10.77 -3.81) (end 8.28 -100.33)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_11_8_0"
        (pin power_out line (at 8.89 -31.75 180) (length 2.54)
          (name "VCC_3V3")
          (number "1N8")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "GPIO4_C6")
          (number "1T6")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "GPIO4_C5")
          (number "1U6")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "PWM14_M1")
          (number "1U7")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -29.21 180) (length 2.54)
          (name "HDMITX_CEC")
          (number "1V5")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -16.51 180) (length 2.54)
          (name "GPIO4_C4")
          (number "1V6")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "HDMITX_SDA")
          (number "AP11")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "GPIO4_C3")
          (number "AP12")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "HDMITX_SCL")
          (number "AR12")
        )
      )
      (symbol "RK3566_11_8_1"
        (rectangle (start -11.43 -6.35) (end 6.35 -36.83)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_11_9_0"
        (pin power_out line (at 13.97 -46.99 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_AVDD_0V9")
          (number "1P11")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -49.53 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_AVDD_1V8")
          (number "1P12")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -41.91 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_CLKN")
          (number "1V15")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -39.37 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_CLKP")
          (number "1V16")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -34.29 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D3N")
          (number "AP26")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D2P")
          (number "AP27")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D1N")
          (number "AP29")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D0P")
          (number "AP30")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -31.75 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D3P")
          (number "AR26")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D2N")
          (number "AR27")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -16.51 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D1P")
          (number "AR29")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D0N")
          (number "AR30")
        )
      )
      (symbol "RK3566_11_9_1"
        (rectangle (start -16.51 -3.81) (end 11.43 -55.88)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_11_10_0"
        (pin power_out line (at 10.16 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "VCCIO5_1")
          (number "1N5")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -22.86 180) (length 2.54)
          (name "VCCIO5_2")
          (number "1N6")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -15.24 180) (length 2.54)
          (name "PWM12_M0")
          (number "AP5")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -5.08 180) (length 2.54)
          (name "UART4_RX_M1")
          (number "AP7")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "PWM13_M0")
          (number "AR4")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -7.62 180) (length 2.54)
          (name "UART4_TX_M1")
          (number "AR6")
        )
      )
      (symbol "RK3566_11_10_1"
        (rectangle (start -6.35 -2.54) (end 7.62 -24.13)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_11_11_0"
        (pin power_out line (at 16.51 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC1D3")
          (number "1A20")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -48.26 180) (length 2.54)
          (name "WIFI_PWR")
          (number "1B20")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -5.08 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC1D0")
          (number "1C19")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -25.4 180) (length 2.54)
          (name "UART1_RX_M0")
          (number "1C20")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC1D2")
          (number "1D18")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -45.72 180) (length 2.54)
          (name "WIFI_WAKE_HOST_H")
          (number "1D19")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -55.88 180) (length 2.54)
          (name "VCCIO4")
          (number "1E16")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -7.62 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC1D1")
          (number "1E18")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "I2C4_SDA_M1")
          (number "A35")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -38.1 180) (length 2.54)
          (name "BT_WAKE_HOST_H")
          (number "A37")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -22.86 180) (length 2.54)
          (name "I2C4_SCL_M1")
          (number "B34")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -15.24 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC1CMD")
          (number "B35")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -40.64 180) (length 2.54)
          (name "HOST_WAKE_B")
          (number "B36")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -17.78 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC1CLK")
          (number "B37")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -53.34 180) (length 2.54)
          (name "CAMERA_XCLR_L")
          (number "B38")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -43.18 180) (length 2.54)
          (name "WIFI_REG_ON_H")
          (number "C37")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -50.8 180) (length 2.54)
          (name "LCD0_PWREN_H")
          (number "D37")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -35.56 180) (length 2.54)
          (name "BT_REG_ON_H")
          (number "D38")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -30.48 180) (length 2.54)
          (name "UART1_RTSn_M0")
          (number "F37")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -27.94 180) (length 2.54)
          (name "UART1_TX_M0")
          (number "F38")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -33.02 180) (length 2.54)
          (name "UART1_CTSn_M0")
          (number "G37")
        )
      )
      (symbol "RK3566_11_11_1"
        (rectangle (start -16.51 -2.54) (end 13.97 -60.96)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_11_12_0"
        (pin power_out line (at 25.4 -45.72 180) (length 2.54)
          (name "SYSPLL_AVDD_1V8")
          (number "1H4")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -43.18 180) (length 2.54)
          (name "SYSPLL_AVDD_0V9")
          (number "1H5")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -48.26 180) (length 2.54)
          (name "SYSPLL_AVSS")
          (number "1J5")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -17.78 180) (length 2.54)
          (name "TVSS")
          (number "1M18")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -27.94 180) (length 2.54)
          (name "GPIO0_D4_d")
          (number "1M19")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -101.6 180) (length 2.54)
          (name "PMUIO2")
          (number "1N15")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -104.14 180) (length 2.54)
          (name "PMU_VDD_LOGIC_0V9")
          (number "1N16")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -40.64 180) (length 2.54)
          (name "PMUPLL_AVSS")
          (number "1N17")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -38.1 180) (length 2.54)
          (name "PMUPLL_AVDD_1V8")
          (number "1N18")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -25.4 180) (length 2.54)
          (name "GPIO0_D3_d")
          (number "1N19")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -30.48 180) (length 2.54)
          (name "GPIO0_D5_d")
          (number "1N20")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -31.75 0) (length 2.54)
          (name "PMUIO1")
          (number "1P16")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -35.56 180) (length 2.54)
          (name "PMUPLL_AVDD_0V9")
          (number "1P17")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -11.43 0) (length 2.54)
          (name "CPU_REFCLK_OUT")
          (number "1P18")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -16.51 0) (length 2.54)
          (name "PMIC_SLEEP_H")
          (number "1P19")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -33.02 180) (length 2.54)
          (name "GPIO0_D6_d")
          (number "1P20")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -71.12 180) (length 2.54)
          (name "I2C2_SDA_M0")
          (number "1R16")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -73.66 180) (length 2.54)
          (name "EBC_PWR_EN")
          (number "1R17")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -78.74 180) (length 2.54)
          (name "UART0_TX")
          (number "1R18")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -19.05 0) (length 2.54)
          (name "PMIC_INT_L")
          (number "1R19")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -13.97 0) (length 2.54)
          (name "TSADC_SHUT_M0")
          (number "1R20")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -91.44 180) (length 2.54)
          (name "PCIE_PWREN_H_GPIO0_C2")
          (number "1T18")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -76.2 180) (length 2.54)
          (name "UART0_RX")
          (number "1T19")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -55.88 180) (length 2.54)
          (name "GPIO0_B0_u")
          (number "1T20")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -99.06 180) (length 2.54)
          (name "UART2_TX_M0_DEBUG")
          (number "1U18")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -88.9 180) (length 2.54)
          (name "DVP_PWR")
          (number "1U19")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -68.58 180) (length 2.54)
          (name "I2C2_SCL_M0")
          (number "1U20")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -96.52 180) (length 2.54)
          (name "UART2_RX_M0_DEBUG")
          (number "1V19")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -93.98 180) (length 2.54)
          (name "LCD_EN")
          (number "1V20")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "XIN24M")
          (number "AD37")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "XOUT24M")
          (number "AD38")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -21.59 0) (length 2.54)
          (name "SDMMC0_DET_L")
          (number "AF37")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -29.21 0) (length 2.54)
          (name "FLASH_VOL_SEL")
          (number "AF38")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -24.13 0) (length 2.54)
          (name "SDMMC_PWR")
          (number "AG37")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -8.89 0) (length 2.54)
          (name "nPOR_u")
          (number "AG38")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -58.42 180) (length 2.54)
          (name "I2C0_SCL_PMIC")
          (number "AJ37")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -26.67 0) (length 2.54)
          (name "PCIE20_PRSNT_L_GPIO0_A6")
          (number "AJ38")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -63.5 180) (length 2.54)
          (name "I2C1_SCL_M0")
          (number "AK37")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -60.96 180) (length 2.54)
          (name "I2C0_SDA_PMIC")
          (number "AK38")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -81.28 180) (length 2.54)
          (name "PWM3_IR")
          (number "AM37")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -66.04 180) (length 2.54)
          (name "I2C1_SDA_M0")
          (number "AM38")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -86.36 180) (length 2.54)
          (name "HP_DET_L_GPIO3_A1")
          (number "AN37")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -83.82 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_RSTn")
          (number "AN38")
        )
      )
      (symbol "RK3566_11_12_1"
        (rectangle (start -20.32 -2.54) (end 22.86 -120.65)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_11_13_0"
        (pin power_out line (at 12.7 -39.37 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_MDC_M1")
          (number "1L1")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -33.02 180) (length 2.54)
          (name "PHY1_RXD1/TXDLY")
          (number "1L2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -50.8 180) (length 2.54)
          (name "VCCIO6_1")
          (number "1L4")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -53.34 180) (length 2.54)
          (name "VCCIO6_2")
          (number "1L5")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -30.48 180) (length 2.54)
          (name "PHY1_RXD0/RXDLY")
          (number "1N1")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -22.86 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_TXD0_M1")
          (number "1N2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -15.24 180) (length 2.54)
          (name "PHY1_RXD2/PLLOFF")
          (number "1P2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -17.78 180) (length 2.54)
          (name "PHY1_RXD3/PHYAD0")
          (number "1R1")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -46.99 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_MCLKINOUT_M1")
          (number "AB1")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -44.45 180) (length 2.54)
          (name "CIF_CLKOUT")
          (number "AB2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -41.91 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_MDIO_M1")
          (number "AC2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -35.56 180) (length 2.54)
          (name "PHY1_RXDV/PHYAD2")
          (number "AG2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -27.94 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_TXEN_M1")
          (number "AH2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -25.4 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_TXD1_M1")
          (number "AJ1")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_RXCLK_M1")
          (number "AJ2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_TXCLK_M1")
          (number "AK2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_TXD3_M1")
          (number "AL1")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -7.62 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_TXD2_M1")
          (number "AL2")
        )
      )
      (symbol "RK3566_11_13_1"
        (rectangle (start -16.51 -3.81) (end 10.16 -57.15)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_11_14_0"
        (pin bidirectional line (at 11.43 -85.09 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ5_B")
          (number "1A10")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -125.73 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DM1_B")
          (number "1A11")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -80.01 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ3_B")
          (number "1A7")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -77.47 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ2_B")
          (number "1A8")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -90.17 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ7_B")
          (number "1A9")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -93.98 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DM0_B")
          (number "1B8")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -87.63 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ6_B")
          (number "1B9")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -119.38 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ14_B")
          (number "1C10")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ7_A")
          (number "1E1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -30.48 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DM0_A")
          (number "1E2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -55.88 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ14_A")
          (number "1F1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -53.34 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ13_A")
          (number "1F2")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -64.77 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DM1_A")
          (number "1G1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -58.42 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ15_A")
          (number "1G2")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -100.33 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS0N_B")
          (number "A12")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -97.79 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS0P_B")
          (number "A13")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -114.3 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ12_B")
          (number "A15")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -129.54 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS1P_B")
          (number "A17")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -106.68 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ9_B")
          (number "A19")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -109.22 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ10_B")
          (number "A20")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -74.93 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ1_B")
          (number "B10")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -72.39 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ0_B")
          (number "B12")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -82.55 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ4_B")
          (number "B13")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -116.84 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ13_B")
          (number "B15")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -121.92 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ15_B")
          (number "B16")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -132.08 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS1N_B")
          (number "B17")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -104.14 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ8_B")
          (number "B19")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -111.76 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ11_B")
          (number "B20")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -16.51 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ3_A")
          (number "E1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ2_A")
          (number "F1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ1_A")
          (number "F2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ0_A")
          (number "G2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -36.83 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS0N_A")
          (number "H1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -34.29 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS0P_A")
          (number "H2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ5_A")
          (number "K1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ6_A")
          (number "K2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -50.8 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ12_A")
          (number "M1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ4_A")
          (number "M2")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -67.31 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS1P_A")
          (number "N1")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -69.85 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS1N_A")
          (number "N2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -40.64 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ8_A")
          (number "P2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -43.18 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ9_A")
          (number "R1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -45.72 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ10_A")
          (number "R2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -48.26 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ11_A")
          (number "T2")
        )
      )
      (symbol "RK3566_11_14_1"
        (rectangle (start -14.94 -6.35) (end 10.46 -135.89)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_11_15_0"
        (pin bidirectional line (at 10.16 -44.45 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A5_A")
          (number "1A1")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -46.99 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CKE1_B")
          (number "1A2")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -29.21 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CLKE0_B")
          (number "1A3")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -54.61 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_NC")
          (number "1A4")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -72.39 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CS1n_B")
          (number "1A5")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -52.07 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A4_B")
          (number "1A6")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -39.37 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A4_A")
          (number "1B1")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -34.29 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A3_A")
          (number "1B3")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -74.93 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CS0n_B")
          (number "1B5")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A3_B")
          (number "1B6")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -49.53 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A2_B")
          (number "1B7")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -41.91 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A2_A")
          (number "1C1")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -57.15 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_NC")
          (number "1C2")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CKE1_A")
          (number "1C3")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -77.47 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_RESETn")
          (number "1C7")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -6.35 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_NC")
          (number "1D2")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -88.9 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1D5")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -91.44 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1D6")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -93.98 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1D7")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -96.52 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1D8")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -99.06 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1D9")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -101.6 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1E4")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -111.76 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQL")
          (number "1E6")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -114.3 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQL")
          (number "1E7")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -116.84 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQL")
          (number "1E9")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -80.01 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_RZQ")
          (number "1F3")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -104.14 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1F4")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -119.38 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQL")
          (number "1F5")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -106.68 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1G4")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -121.92 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQL")
          (number "1G5")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -82.55 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_NC")
          (number "1H3")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_ODT0_CA_B")
          (number "A10")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -69.85 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CS1n_A")
          (number "A3")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -62.23 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CLKP_A")
          (number "A5")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -3.81 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CLKP_B")
          (number "A7")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -36.83 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A0_B")
          (number "A9")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -67.31 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CS0n_A")
          (number "B3")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -59.69 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CKE0_A")
          (number "B4")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -64.77 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CLKN_A")
          (number "B5")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CLKN_B")
          (number "B7")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -16.51 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A5_B")
          (number "B8")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A1_B")
          (number "B9")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A1_A")
          (number "C1")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -31.75 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A0_A")
          (number "C2")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_ODT0_CA_A")
          (number "E2")
        )
      )
      (symbol "RK3566_11_15_1"
        (rectangle (start -12.4 -1.27) (end 7.92 -133.35)
          (fill (type background))
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
      )
      (symbol "RK3566_11_16_0"
        (pin power_out line (at 17.78 -35.56 180) (length 2.54)
          (name "FSPI_SCK")
          (number "1A15")
        )
        (pin power_out line (at -21.59 -15.24 0) (length 2.54)
          (name "EMMC_DATA_STROBE")
          (number "1A16")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -38.1 180) (length 2.54)
          (name "FSPI_D0")
          (number "1A17")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -40.64 180) (length 2.54)
          (name "FSPI_D1")
          (number "1A18")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -33.02 180) (length 2.54)
          (name "FSPI_D2")
          (number "1B16")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -43.18 180) (length 2.54)
          (name "FSPI_CSN")
          (number "1B17")
        )
        (pin power_out line (at -21.59 -26.67 0) (length 2.54)
          (name "VCCIO2")
          (number "1C13")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -45.72 180) (length 2.54)
          (name "FSPI_D3")
          (number "1C15")
        )
        (pin power_out line (at -21.59 -20.32 0) (length 2.54)
          (name "EMMC_CMD")
          (number "A27")
        )
        (pin power_out line (at -21.59 -17.78 0) (length 2.54)
          (name "EMMC_CLKOUT")
          (number "A29")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D5")
          (number "A30")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -7.62 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D0")
          (number "A32")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -25.4 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D7")
          (number "A33")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D1")
          (number "B27")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -15.24 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D3")
          (number "B29")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -22.86 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D6")
          (number "B30")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D2")
          (number "B32")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -17.78 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D4")
          (number "B33")
        )
      )
      (symbol "RK3566_11_16_1"
        (rectangle (start -19.05 -2.54) (end 15.24 -53.34)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_11_17_0"
        (pin power_out line (at 17.78 -15.24 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC0_D2")
          (number "1D20")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC0_CMD")
          (number "1E19")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC0_D0")
          (number "1E20")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -25.4 180) (length 2.54)
          (name "VCCIO3")
          (number "1F17")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -17.78 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC0_D3")
          (number "1F18")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC0_D1")
          (number "1F19")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -22.86 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC0_CLK")
          (number "G38")
        )
      )
      (symbol "RK3566_11_17_1"
        (rectangle (start -11.43 -2.54) (end 15.24 -30.48)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_11_18_0"
        (pin input line (at 12.7 -29.21 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_AVDD_0V9")
          (number "1N9")
        )
        (pin input line (at 12.7 -31.75 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_AVDD_A1V8")
          (number "1P9")
        )
        (pin input line (at 12.7 -3.81 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_CLK0-")
          (number "1U9")
        )
        (pin input line (at 12.7 -6.35 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_CLK0+")
          (number "1V9")
        )
        (pin input line (at 12.7 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D3-")
          (number "AP14")
        )
        (pin input line (at 12.7 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D2+")
          (number "AP15")
        )
        (pin input line (at 12.7 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D1-")
          (number "AP17")
        )
        (pin input line (at 12.7 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D0+")
          (number "AP18")
        )
        (pin input line (at 12.7 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D3+")
          (number "AR14")
        )
        (pin input line (at 12.7 -16.51 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D2-")
          (number "AR15")
        )
        (pin input line (at 12.7 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D1+")
          (number "AR17")
        )
        (pin input line (at 12.7 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D0-")
          (number "AR18")
        )
      )
      (symbol "RK3566_11_18_1"
        (rectangle (start -13.97 -2.54) (end 11.43 -33.02)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_11_19_0"
        (pin power_out line (at 11.43 -34.29 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX_AVDD0V9")
          (number "1N13")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -31.75 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX_AVDD0V9")
          (number "1N14")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -36.83 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX_AVDD1V8")
          (number "1P13")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -29.21 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX_REXT")
          (number "1U16")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX_HPDIN")
          (number "1V17")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TXCLKN")
          (number "AP32")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -16.51 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX0P")
          (number "AP33")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX1N")
          (number "AP35")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -6.35 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX2P")
          (number "AP36")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TXCLKP")
          (number "AR32")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX0N")
          (number "AR33")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX1P")
          (number "AR35")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX2N")
          (number "AR36")
        )
      )
      (symbol "RK3566_11_19_1"
        (rectangle (start -17.78 -3.81) (end 8.89 -39.37)
          (fill (type background))
        )
      )
    )
    (symbol "RK3566_12" (in_bom yes) (on_board yes)
      (property "Reference" "U7" (at -2.108 -0.254 0))
      (property "Value" "RK3566" (at -2.108 -2.794 0))
      (property "Footprint" "RK3566:BGA565_15R5X14R4X0R90" (at 19.05 -33.02 0))
      (property "Datasheet" "RK3566" (at 19.05 -33.02 0))
      (property "ki_locked" "" (at 0 0 0))
      (symbol "RK3566_12_1_0"
        (pin power_out line (at 10.16 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "SPDIF_TX_M0")
          (number "1A13")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -29.21 180) (length 2.54)
          (name "PDM_CLK0_M0")
          (number "1A14")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -36.83 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_CLKREQn")
          (number "1B13")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -44.45 180) (length 2.54)
          (name "I2S1_SDIO/PDM_SDIO")
          (number "1B14")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -54.61 180) (length 2.54)
          (name "VCCIO1")
          (number "1D13")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -6.35 180) (length 2.54)
          (name "GPIO1_A0_u")
          (number "A22")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "I2S1_MCLK_M0")
          (number "A23")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -39.37 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_WAKEn")
          (number "A26")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "GPIO1_A1_u")
          (number "B22")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "I2S1_SCLK_TX_M0")
          (number "B23")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "I2S1_LRCLK_TX_M0")
          (number "B24")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -34.29 180) (length 2.54)
          (name "I2S1_SDO0_M0")
          (number "B25")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -41.91 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_PERSTn")
          (number "B26")
        )
      )
      (symbol "RK3566_12_1_1"
        (rectangle (start -17.78 -5.08) (end 7.62 -55.88)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_12_2_0"
        (pin power_out line (at 11.43 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "SARADC3")
          (number "1A19")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "SARADC2")
          (number "1B18")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "SARADC1")
          (number "1C17")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "OTP_VCC1V8")
          (number "1D15")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "SARADC_AVDD_1V8")
          (number "1D16")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -6.35 180) (length 2.54)
          (name "SARADC0")
          (number "1D17")
        )
      )
      (symbol "RK3566_12_2_1"
        (rectangle (start -12.7 -2.54) (end 8.89 -31.75)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_12_3_0"
        (pin power_out line (at 12.7 -39.37 180) (length 2.54)
          (name "USB_AVDD1_1V8")
          (number "1H16")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -41.91 180) (length 2.54)
          (name "USB_AVDD1_3V3")
          (number "1H18")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -36.83 180) (length 2.54)
          (name "USB_AVDD1_0V9")
          (number "1J17")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "USB_HOST1_DP")
          (number "1J19")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "USB_HOST1_DM")
          (number "1J20")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -69.85 180) (length 2.54)
          (name "MULTI_PHY_AVDD0V9")
          (number "1K16")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -72.39 180) (length 2.54)
          (name "MULTI_PHY_AVDD1V8")
          (number "1K17")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -58.42 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_REFCLKP")
          (number "1K19")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -60.96 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_REFCLKN")
          (number "1K20")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -48.26 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_TXP")
          (number "AA37")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -50.8 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_TXN")
          (number "AA38")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -53.34 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_RXP")
          (number "AB37")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -55.88 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_RXN")
          (number "AB38")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "USB_OTG0_DP")
          (number "R37")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "USB_OTG0_DM")
          (number "R38")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "USB_OTG0_ID")
          (number "T37")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "USB_OTG0_VBUSDET")
          (number "T38")
        )
      )
      (symbol "RK3566_12_3_1"
        (rectangle (start -13.97 -1.27) (end 10.16 -82.55)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_12_4_0"
        (pin power_out line (at 12.73 -25.4 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1F20")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -22.86 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1G16")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1G18")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -17.78 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1G19")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -15.24 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1G20")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1J16")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1J18")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -7.62 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1K18")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -5.08 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1L19")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -25.4 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1N11")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -27.94 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1N12")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -33.02 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1P10")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -35.56 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1P14")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -30.48 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1P8")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -43.18 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1R11")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -45.72 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1R12")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -48.26 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1R13")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -50.8 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1R14")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -53.34 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1R15")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -38.1 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1R8")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -40.64 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1R9")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -63.5 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T10")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -66.04 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T11")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -68.58 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T12")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -71.12 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T13")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -73.66 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T14")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -76.2 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T15")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -78.74 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T16")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -81.28 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T17")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -55.88 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T7")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -58.42 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T8")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -60.96 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T9")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -83.82 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1U12")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -86.36 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1U13")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -88.9 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1U15")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -91.44 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1U17")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -96.52 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1V12")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -99.06 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1V13")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -101.6 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1V18")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -93.98 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1V7")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -5.08 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP13")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -7.62 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP16")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -10.16 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP19")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -12.7 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP22")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -15.24 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP25")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -17.78 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP28")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -20.32 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP31")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -22.86 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP34")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -38.1 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "H37")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -35.56 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "L37")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -33.02 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "P37")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -30.48 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "U37")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -27.94 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "Y37")
        )
      )
      (symbol "RK3566_12_4_1"
        (rectangle (start -7.29 -1.27) (end 10.49 -105.41)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_12_5_0"
        (pin power_out line (at -11.43 -80.01 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1B10")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -82.55 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1B11")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -85.09 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1B15")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -87.63 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1B19")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -102.87 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C14")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -105.41 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C16")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -107.95 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C18")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -90.17 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C4")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -92.71 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C5")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -95.25 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C6")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -97.79 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C8")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -100.33 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C9")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -110.49 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1D1")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -115.57 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1D10")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -118.11 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1D14")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -113.03 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1D3")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -125.73 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1E10")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -128.27 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1E14")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -130.81 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1E15")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -130.81 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1E17")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -120.65 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1E3")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -123.19 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1E8")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -118.11 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1F10")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -115.57 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1F15")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -113.03 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1F16")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1F6")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -125.73 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1F7")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -123.19 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1F8")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -120.65 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1F9")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -97.79 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G10")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -95.25 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G11")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -92.71 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G12")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -90.17 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G14")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -110.49 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G3")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -107.95 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G6")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -105.41 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G7")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -102.87 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G8")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -100.33 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G9")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -87.63 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1H1")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -80.01 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1H11")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -77.47 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1H12")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -74.93 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1H13")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -85.09 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1H2")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -82.55 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1H6")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -72.39 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1J1")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -62.23 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1J11")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -59.69 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1J12")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -57.15 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1J13")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -69.85 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1J6")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -67.31 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1J8")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -64.77 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1J9")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -36.83 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K11")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -34.29 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K12")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -31.75 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K13")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -29.21 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K14")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K15")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -54.61 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K2")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -52.07 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K3")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -49.53 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K4")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -46.99 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K5")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -44.45 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K6")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -41.91 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K8")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -39.37 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K9")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L10")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -16.51 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L11")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L12")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L13")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L14")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -6.35 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L15")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L3")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L6")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -6.35 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "A1")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -8.89 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "A2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -11.43 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "A38")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -49.53 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AA2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -64.77 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AC37")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -52.07 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AD2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -67.31 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AE37")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -69.85 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AH37")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -72.39 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AL37")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -54.61 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AP2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -74.93 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AP37")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -59.69 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AP8")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -57.15 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AR1")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -77.47 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AR38")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -13.97 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B1")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -21.59 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B11")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -24.13 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B14")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -26.67 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B18")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -16.51 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -29.21 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B21")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -31.75 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B28")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -34.29 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B31")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -19.05 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B6")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -36.83 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "D2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -62.23 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "E37")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -39.37 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "J2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -41.91 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "L2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -44.45 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "U2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -46.99 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "W2")
        )
      )
      (symbol "RK3566_12_5_1"
        (rectangle (start -8.89 -5.08) (end 6.35 -133.35)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_12_6_0"
        (pin power_out line (at 3.81 -17.78 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M10")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -20.32 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M11")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -22.86 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M12")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -25.4 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M13")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -27.94 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M14")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -30.48 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M15")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -33.02 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M16")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -35.56 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M17")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -38.1 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M20")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -7.62 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M3")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -10.16 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M4")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -12.7 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M5")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -15.24 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M6")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -40.64 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1N3")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -43.18 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1N4")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -45.72 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1N7")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -48.26 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1P1")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -58.42 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1P15")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -50.8 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1P5")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -53.34 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1P6")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -55.88 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1P7")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -60.96 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1R3")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -63.5 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1R4")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -66.04 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1R5")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -68.58 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1R6")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -71.12 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1R7")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -73.66 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1T3")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -76.2 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1T5")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -78.74 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1U2")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -81.28 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1V1")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -83.82 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1V4")
        )
      )
      (symbol "RK3566_12_6_1"
        (rectangle (start 6.35 -5.08) (end 20.32 -85.09)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_12_7_0"
        (pin power_out line (at 10.16 -7.62 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1C12")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1D11")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1D12")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -15.24 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1E11")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -17.78 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1E12")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1E13")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -22.86 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1F11")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -25.4 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1F12")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -27.94 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1F13")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -30.48 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1F14")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -33.02 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1G13")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -86.36 180) (length 2.54)
          (name "VDD_NPU")
          (number "1G15")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -49.53 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1H10")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -88.9 180) (length 2.54)
          (name "VDD_NPU")
          (number "1H14")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -91.44 180) (length 2.54)
          (name "VDD_NPU")
          (number "1H15")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -41.91 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1H7")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -44.45 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1H8")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -46.99 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1H9")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -54.61 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1J10")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -93.98 180) (length 2.54)
          (name "VDD_NPU")
          (number "1J14")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -96.52 180) (length 2.54)
          (name "VDD_NPU")
          (number "1J15")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -52.07 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1J7")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -59.69 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1K10")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -57.15 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1K7")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -62.23 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1L7")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -69.85 180) (length 2.54)
          (name "VDD_GPU")
          (number "1L8")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -72.39 180) (length 2.54)
          (name "VDD_GPU")
          (number "1L9")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -74.93 180) (length 2.54)
          (name "VDD_GPU")
          (number "1M7")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -77.47 180) (length 2.54)
          (name "VDD_GPU")
          (number "1M8")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -80.01 180) (length 2.54)
          (name "VDD_GPU")
          (number "1M9")
        )
      )
      (symbol "RK3566_12_7_1"
        (rectangle (start -10.77 -3.81) (end 8.28 -100.33)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_12_8_0"
        (pin power_out line (at 8.89 -31.75 180) (length 2.54)
          (name "VCC_3V3")
          (number "1N8")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "GPIO4_C6")
          (number "1T6")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "GPIO4_C5")
          (number "1U6")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "PWM14_M1")
          (number "1U7")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -29.21 180) (length 2.54)
          (name "HDMITX_CEC")
          (number "1V5")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -16.51 180) (length 2.54)
          (name "GPIO4_C4")
          (number "1V6")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "HDMITX_SDA")
          (number "AP11")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "GPIO4_C3")
          (number "AP12")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "HDMITX_SCL")
          (number "AR12")
        )
      )
      (symbol "RK3566_12_8_1"
        (rectangle (start -11.43 -6.35) (end 6.35 -36.83)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_12_9_0"
        (pin power_out line (at 13.97 -46.99 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_AVDD_0V9")
          (number "1P11")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -49.53 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_AVDD_1V8")
          (number "1P12")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -41.91 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_CLKN")
          (number "1V15")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -39.37 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_CLKP")
          (number "1V16")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -34.29 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D3N")
          (number "AP26")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D2P")
          (number "AP27")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D1N")
          (number "AP29")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D0P")
          (number "AP30")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -31.75 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D3P")
          (number "AR26")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D2N")
          (number "AR27")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -16.51 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D1P")
          (number "AR29")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D0N")
          (number "AR30")
        )
      )
      (symbol "RK3566_12_9_1"
        (rectangle (start -16.51 -3.81) (end 11.43 -55.88)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_12_10_0"
        (pin power_out line (at 10.16 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "VCCIO5_1")
          (number "1N5")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -22.86 180) (length 2.54)
          (name "VCCIO5_2")
          (number "1N6")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -15.24 180) (length 2.54)
          (name "PWM12_M0")
          (number "AP5")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -5.08 180) (length 2.54)
          (name "UART4_RX_M1")
          (number "AP7")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "PWM13_M0")
          (number "AR4")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -7.62 180) (length 2.54)
          (name "UART4_TX_M1")
          (number "AR6")
        )
      )
      (symbol "RK3566_12_10_1"
        (rectangle (start -6.35 -2.54) (end 7.62 -24.13)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_12_11_0"
        (pin power_out line (at 16.51 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC1D3")
          (number "1A20")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -48.26 180) (length 2.54)
          (name "WIFI_PWR")
          (number "1B20")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -5.08 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC1D0")
          (number "1C19")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -25.4 180) (length 2.54)
          (name "UART1_RX_M0")
          (number "1C20")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC1D2")
          (number "1D18")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -45.72 180) (length 2.54)
          (name "WIFI_WAKE_HOST_H")
          (number "1D19")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -55.88 180) (length 2.54)
          (name "VCCIO4")
          (number "1E16")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -7.62 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC1D1")
          (number "1E18")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "I2C4_SDA_M1")
          (number "A35")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -38.1 180) (length 2.54)
          (name "BT_WAKE_HOST_H")
          (number "A37")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -22.86 180) (length 2.54)
          (name "I2C4_SCL_M1")
          (number "B34")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -15.24 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC1CMD")
          (number "B35")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -40.64 180) (length 2.54)
          (name "HOST_WAKE_B")
          (number "B36")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -17.78 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC1CLK")
          (number "B37")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -53.34 180) (length 2.54)
          (name "CAMERA_XCLR_L")
          (number "B38")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -43.18 180) (length 2.54)
          (name "WIFI_REG_ON_H")
          (number "C37")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -50.8 180) (length 2.54)
          (name "LCD0_PWREN_H")
          (number "D37")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -35.56 180) (length 2.54)
          (name "BT_REG_ON_H")
          (number "D38")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -30.48 180) (length 2.54)
          (name "UART1_RTSn_M0")
          (number "F37")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -27.94 180) (length 2.54)
          (name "UART1_TX_M0")
          (number "F38")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -33.02 180) (length 2.54)
          (name "UART1_CTSn_M0")
          (number "G37")
        )
      )
      (symbol "RK3566_12_11_1"
        (rectangle (start -16.51 -2.54) (end 13.97 -60.96)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_12_12_0"
        (pin power_out line (at 25.4 -45.72 180) (length 2.54)
          (name "SYSPLL_AVDD_1V8")
          (number "1H4")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -43.18 180) (length 2.54)
          (name "SYSPLL_AVDD_0V9")
          (number "1H5")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -48.26 180) (length 2.54)
          (name "SYSPLL_AVSS")
          (number "1J5")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -17.78 180) (length 2.54)
          (name "TVSS")
          (number "1M18")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -27.94 180) (length 2.54)
          (name "GPIO0_D4_d")
          (number "1M19")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -101.6 180) (length 2.54)
          (name "PMUIO2")
          (number "1N15")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -104.14 180) (length 2.54)
          (name "PMU_VDD_LOGIC_0V9")
          (number "1N16")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -40.64 180) (length 2.54)
          (name "PMUPLL_AVSS")
          (number "1N17")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -38.1 180) (length 2.54)
          (name "PMUPLL_AVDD_1V8")
          (number "1N18")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -25.4 180) (length 2.54)
          (name "GPIO0_D3_d")
          (number "1N19")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -30.48 180) (length 2.54)
          (name "GPIO0_D5_d")
          (number "1N20")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -31.75 0) (length 2.54)
          (name "PMUIO1")
          (number "1P16")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -35.56 180) (length 2.54)
          (name "PMUPLL_AVDD_0V9")
          (number "1P17")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -11.43 0) (length 2.54)
          (name "CPU_REFCLK_OUT")
          (number "1P18")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -16.51 0) (length 2.54)
          (name "PMIC_SLEEP_H")
          (number "1P19")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -33.02 180) (length 2.54)
          (name "GPIO0_D6_d")
          (number "1P20")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -71.12 180) (length 2.54)
          (name "I2C2_SDA_M0")
          (number "1R16")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -73.66 180) (length 2.54)
          (name "EBC_PWR_EN")
          (number "1R17")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -78.74 180) (length 2.54)
          (name "UART0_TX")
          (number "1R18")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -19.05 0) (length 2.54)
          (name "PMIC_INT_L")
          (number "1R19")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -13.97 0) (length 2.54)
          (name "TSADC_SHUT_M0")
          (number "1R20")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -91.44 180) (length 2.54)
          (name "PCIE_PWREN_H_GPIO0_C2")
          (number "1T18")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -76.2 180) (length 2.54)
          (name "UART0_RX")
          (number "1T19")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -55.88 180) (length 2.54)
          (name "GPIO0_B0_u")
          (number "1T20")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -99.06 180) (length 2.54)
          (name "UART2_TX_M0_DEBUG")
          (number "1U18")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -88.9 180) (length 2.54)
          (name "DVP_PWR")
          (number "1U19")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -68.58 180) (length 2.54)
          (name "I2C2_SCL_M0")
          (number "1U20")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -96.52 180) (length 2.54)
          (name "UART2_RX_M0_DEBUG")
          (number "1V19")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -93.98 180) (length 2.54)
          (name "LCD_EN")
          (number "1V20")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "XIN24M")
          (number "AD37")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "XOUT24M")
          (number "AD38")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -21.59 0) (length 2.54)
          (name "SDMMC0_DET_L")
          (number "AF37")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -29.21 0) (length 2.54)
          (name "FLASH_VOL_SEL")
          (number "AF38")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -24.13 0) (length 2.54)
          (name "SDMMC_PWR")
          (number "AG37")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -8.89 0) (length 2.54)
          (name "nPOR_u")
          (number "AG38")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -58.42 180) (length 2.54)
          (name "I2C0_SCL_PMIC")
          (number "AJ37")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -26.67 0) (length 2.54)
          (name "PCIE20_PRSNT_L_GPIO0_A6")
          (number "AJ38")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -63.5 180) (length 2.54)
          (name "I2C1_SCL_M0")
          (number "AK37")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -60.96 180) (length 2.54)
          (name "I2C0_SDA_PMIC")
          (number "AK38")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -81.28 180) (length 2.54)
          (name "PWM3_IR")
          (number "AM37")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -66.04 180) (length 2.54)
          (name "I2C1_SDA_M0")
          (number "AM38")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -86.36 180) (length 2.54)
          (name "HP_DET_L_GPIO3_A1")
          (number "AN37")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -83.82 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_RSTn")
          (number "AN38")
        )
      )
      (symbol "RK3566_12_12_1"
        (rectangle (start -20.32 -2.54) (end 22.86 -120.65)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_12_13_0"
        (pin power_out line (at 12.7 -39.37 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_MDC_M1")
          (number "1L1")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -33.02 180) (length 2.54)
          (name "PHY1_RXD1/TXDLY")
          (number "1L2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -50.8 180) (length 2.54)
          (name "VCCIO6_1")
          (number "1L4")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -53.34 180) (length 2.54)
          (name "VCCIO6_2")
          (number "1L5")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -30.48 180) (length 2.54)
          (name "PHY1_RXD0/RXDLY")
          (number "1N1")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -22.86 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_TXD0_M1")
          (number "1N2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -15.24 180) (length 2.54)
          (name "PHY1_RXD2/PLLOFF")
          (number "1P2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -17.78 180) (length 2.54)
          (name "PHY1_RXD3/PHYAD0")
          (number "1R1")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -46.99 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_MCLKINOUT_M1")
          (number "AB1")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -44.45 180) (length 2.54)
          (name "CIF_CLKOUT")
          (number "AB2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -41.91 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_MDIO_M1")
          (number "AC2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -35.56 180) (length 2.54)
          (name "PHY1_RXDV/PHYAD2")
          (number "AG2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -27.94 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_TXEN_M1")
          (number "AH2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -25.4 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_TXD1_M1")
          (number "AJ1")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_RXCLK_M1")
          (number "AJ2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_TXCLK_M1")
          (number "AK2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_TXD3_M1")
          (number "AL1")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -7.62 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_TXD2_M1")
          (number "AL2")
        )
      )
      (symbol "RK3566_12_13_1"
        (rectangle (start -16.51 -3.81) (end 10.16 -57.15)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_12_14_0"
        (pin bidirectional line (at 11.43 -85.09 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ5_B")
          (number "1A10")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -125.73 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DM1_B")
          (number "1A11")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -80.01 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ3_B")
          (number "1A7")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -77.47 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ2_B")
          (number "1A8")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -90.17 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ7_B")
          (number "1A9")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -93.98 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DM0_B")
          (number "1B8")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -87.63 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ6_B")
          (number "1B9")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -119.38 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ14_B")
          (number "1C10")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ7_A")
          (number "1E1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -30.48 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DM0_A")
          (number "1E2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -55.88 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ14_A")
          (number "1F1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -53.34 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ13_A")
          (number "1F2")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -64.77 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DM1_A")
          (number "1G1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -58.42 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ15_A")
          (number "1G2")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -100.33 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS0N_B")
          (number "A12")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -97.79 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS0P_B")
          (number "A13")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -114.3 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ12_B")
          (number "A15")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -129.54 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS1P_B")
          (number "A17")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -106.68 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ9_B")
          (number "A19")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -109.22 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ10_B")
          (number "A20")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -74.93 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ1_B")
          (number "B10")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -72.39 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ0_B")
          (number "B12")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -82.55 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ4_B")
          (number "B13")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -116.84 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ13_B")
          (number "B15")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -121.92 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ15_B")
          (number "B16")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -132.08 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS1N_B")
          (number "B17")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -104.14 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ8_B")
          (number "B19")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -111.76 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ11_B")
          (number "B20")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -16.51 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ3_A")
          (number "E1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ2_A")
          (number "F1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ1_A")
          (number "F2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ0_A")
          (number "G2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -36.83 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS0N_A")
          (number "H1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -34.29 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS0P_A")
          (number "H2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ5_A")
          (number "K1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ6_A")
          (number "K2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -50.8 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ12_A")
          (number "M1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ4_A")
          (number "M2")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -67.31 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS1P_A")
          (number "N1")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -69.85 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS1N_A")
          (number "N2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -40.64 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ8_A")
          (number "P2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -43.18 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ9_A")
          (number "R1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -45.72 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ10_A")
          (number "R2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -48.26 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ11_A")
          (number "T2")
        )
      )
      (symbol "RK3566_12_14_1"
        (rectangle (start -14.94 -6.35) (end 10.46 -135.89)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_12_15_0"
        (pin bidirectional line (at 10.16 -44.45 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A5_A")
          (number "1A1")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -46.99 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CKE1_B")
          (number "1A2")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -29.21 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CLKE0_B")
          (number "1A3")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -54.61 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_NC")
          (number "1A4")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -72.39 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CS1n_B")
          (number "1A5")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -52.07 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A4_B")
          (number "1A6")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -39.37 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A4_A")
          (number "1B1")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -34.29 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A3_A")
          (number "1B3")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -74.93 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CS0n_B")
          (number "1B5")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A3_B")
          (number "1B6")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -49.53 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A2_B")
          (number "1B7")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -41.91 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A2_A")
          (number "1C1")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -57.15 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_NC")
          (number "1C2")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CKE1_A")
          (number "1C3")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -77.47 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_RESETn")
          (number "1C7")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -6.35 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_NC")
          (number "1D2")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -88.9 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1D5")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -91.44 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1D6")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -93.98 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1D7")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -96.52 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1D8")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -99.06 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1D9")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -101.6 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1E4")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -111.76 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQL")
          (number "1E6")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -114.3 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQL")
          (number "1E7")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -116.84 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQL")
          (number "1E9")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -80.01 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_RZQ")
          (number "1F3")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -104.14 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1F4")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -119.38 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQL")
          (number "1F5")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -106.68 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1G4")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -121.92 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQL")
          (number "1G5")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -82.55 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_NC")
          (number "1H3")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_ODT0_CA_B")
          (number "A10")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -69.85 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CS1n_A")
          (number "A3")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -62.23 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CLKP_A")
          (number "A5")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -3.81 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CLKP_B")
          (number "A7")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -36.83 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A0_B")
          (number "A9")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -67.31 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CS0n_A")
          (number "B3")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -59.69 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CKE0_A")
          (number "B4")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -64.77 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CLKN_A")
          (number "B5")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CLKN_B")
          (number "B7")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -16.51 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A5_B")
          (number "B8")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A1_B")
          (number "B9")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A1_A")
          (number "C1")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -31.75 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A0_A")
          (number "C2")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_ODT0_CA_A")
          (number "E2")
        )
      )
      (symbol "RK3566_12_15_1"
        (rectangle (start -12.4 -1.27) (end 7.92 -133.35)
          (fill (type background))
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
      )
      (symbol "RK3566_12_16_0"
        (pin power_out line (at 17.78 -35.56 180) (length 2.54)
          (name "FSPI_SCK")
          (number "1A15")
        )
        (pin power_out line (at -21.59 -15.24 0) (length 2.54)
          (name "EMMC_DATA_STROBE")
          (number "1A16")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -38.1 180) (length 2.54)
          (name "FSPI_D0")
          (number "1A17")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -40.64 180) (length 2.54)
          (name "FSPI_D1")
          (number "1A18")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -33.02 180) (length 2.54)
          (name "FSPI_D2")
          (number "1B16")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -43.18 180) (length 2.54)
          (name "FSPI_CSN")
          (number "1B17")
        )
        (pin power_out line (at -21.59 -26.67 0) (length 2.54)
          (name "VCCIO2")
          (number "1C13")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -45.72 180) (length 2.54)
          (name "FSPI_D3")
          (number "1C15")
        )
        (pin power_out line (at -21.59 -20.32 0) (length 2.54)
          (name "EMMC_CMD")
          (number "A27")
        )
        (pin power_out line (at -21.59 -17.78 0) (length 2.54)
          (name "EMMC_CLKOUT")
          (number "A29")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D5")
          (number "A30")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -7.62 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D0")
          (number "A32")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -25.4 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D7")
          (number "A33")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D1")
          (number "B27")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -15.24 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D3")
          (number "B29")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -22.86 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D6")
          (number "B30")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D2")
          (number "B32")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -17.78 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D4")
          (number "B33")
        )
      )
      (symbol "RK3566_12_16_1"
        (rectangle (start -19.05 -2.54) (end 15.24 -53.34)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_12_17_0"
        (pin power_out line (at 17.78 -15.24 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC0_D2")
          (number "1D20")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC0_CMD")
          (number "1E19")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC0_D0")
          (number "1E20")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -25.4 180) (length 2.54)
          (name "VCCIO3")
          (number "1F17")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -17.78 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC0_D3")
          (number "1F18")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC0_D1")
          (number "1F19")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -22.86 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC0_CLK")
          (number "G38")
        )
      )
      (symbol "RK3566_12_17_1"
        (rectangle (start -11.43 -2.54) (end 15.24 -30.48)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_12_18_0"
        (pin input line (at 12.7 -29.21 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_AVDD_0V9")
          (number "1N9")
        )
        (pin input line (at 12.7 -31.75 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_AVDD_A1V8")
          (number "1P9")
        )
        (pin input line (at 12.7 -3.81 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_CLK0-")
          (number "1U9")
        )
        (pin input line (at 12.7 -6.35 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_CLK0+")
          (number "1V9")
        )
        (pin input line (at 12.7 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D3-")
          (number "AP14")
        )
        (pin input line (at 12.7 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D2+")
          (number "AP15")
        )
        (pin input line (at 12.7 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D1-")
          (number "AP17")
        )
        (pin input line (at 12.7 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D0+")
          (number "AP18")
        )
        (pin input line (at 12.7 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D3+")
          (number "AR14")
        )
        (pin input line (at 12.7 -16.51 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D2-")
          (number "AR15")
        )
        (pin input line (at 12.7 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D1+")
          (number "AR17")
        )
        (pin input line (at 12.7 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D0-")
          (number "AR18")
        )
      )
      (symbol "RK3566_12_18_1"
        (rectangle (start -13.97 -2.54) (end 11.43 -33.02)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_12_19_0"
        (pin power_out line (at 11.43 -34.29 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX_AVDD0V9")
          (number "1N13")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -31.75 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX_AVDD0V9")
          (number "1N14")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -36.83 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX_AVDD1V8")
          (number "1P13")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -29.21 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX_REXT")
          (number "1U16")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX_HPDIN")
          (number "1V17")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TXCLKN")
          (number "AP32")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -16.51 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX0P")
          (number "AP33")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX1N")
          (number "AP35")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -6.35 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX2P")
          (number "AP36")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TXCLKP")
          (number "AR32")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX0N")
          (number "AR33")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX1P")
          (number "AR35")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX2N")
          (number "AR36")
        )
      )
      (symbol "RK3566_12_19_1"
        (rectangle (start -17.78 -3.81) (end 8.89 -39.37)
          (fill (type background))
        )
      )
    )
    (symbol "RK3566_13" (in_bom yes) (on_board yes)
      (property "Reference" "U7" (at -2.108 -0.254 0))
      (property "Value" "RK3566" (at -2.108 -2.794 0))
      (property "Footprint" "RK3566:BGA565_15R5X14R4X0R90" (at 19.05 -33.02 0))
      (property "Datasheet" "RK3566" (at 19.05 -33.02 0))
      (property "ki_locked" "" (at 0 0 0))
      (symbol "RK3566_13_1_0"
        (pin power_out line (at 10.16 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "SPDIF_TX_M0")
          (number "1A13")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -29.21 180) (length 2.54)
          (name "PDM_CLK0_M0")
          (number "1A14")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -36.83 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_CLKREQn")
          (number "1B13")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -44.45 180) (length 2.54)
          (name "I2S1_SDIO/PDM_SDIO")
          (number "1B14")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -54.61 180) (length 2.54)
          (name "VCCIO1")
          (number "1D13")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -6.35 180) (length 2.54)
          (name "GPIO1_A0_u")
          (number "A22")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "I2S1_MCLK_M0")
          (number "A23")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -39.37 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_WAKEn")
          (number "A26")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "GPIO1_A1_u")
          (number "B22")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "I2S1_SCLK_TX_M0")
          (number "B23")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "I2S1_LRCLK_TX_M0")
          (number "B24")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -34.29 180) (length 2.54)
          (name "I2S1_SDO0_M0")
          (number "B25")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -41.91 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_PERSTn")
          (number "B26")
        )
      )
      (symbol "RK3566_13_1_1"
        (rectangle (start -17.78 -5.08) (end 7.62 -55.88)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_13_2_0"
        (pin power_out line (at 11.43 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "SARADC3")
          (number "1A19")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "SARADC2")
          (number "1B18")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "SARADC1")
          (number "1C17")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "OTP_VCC1V8")
          (number "1D15")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "SARADC_AVDD_1V8")
          (number "1D16")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -6.35 180) (length 2.54)
          (name "SARADC0")
          (number "1D17")
        )
      )
      (symbol "RK3566_13_2_1"
        (rectangle (start -12.7 -2.54) (end 8.89 -31.75)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_13_3_0"
        (pin power_out line (at 12.7 -39.37 180) (length 2.54)
          (name "USB_AVDD1_1V8")
          (number "1H16")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -41.91 180) (length 2.54)
          (name "USB_AVDD1_3V3")
          (number "1H18")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -36.83 180) (length 2.54)
          (name "USB_AVDD1_0V9")
          (number "1J17")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "USB_HOST1_DP")
          (number "1J19")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "USB_HOST1_DM")
          (number "1J20")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -69.85 180) (length 2.54)
          (name "MULTI_PHY_AVDD0V9")
          (number "1K16")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -72.39 180) (length 2.54)
          (name "MULTI_PHY_AVDD1V8")
          (number "1K17")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -58.42 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_REFCLKP")
          (number "1K19")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -60.96 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_REFCLKN")
          (number "1K20")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -48.26 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_TXP")
          (number "AA37")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -50.8 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_TXN")
          (number "AA38")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -53.34 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_RXP")
          (number "AB37")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -55.88 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_RXN")
          (number "AB38")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "USB_OTG0_DP")
          (number "R37")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "USB_OTG0_DM")
          (number "R38")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "USB_OTG0_ID")
          (number "T37")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "USB_OTG0_VBUSDET")
          (number "T38")
        )
      )
      (symbol "RK3566_13_3_1"
        (rectangle (start -13.97 -1.27) (end 10.16 -82.55)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_13_4_0"
        (pin power_out line (at 12.73 -25.4 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1F20")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -22.86 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1G16")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1G18")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -17.78 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1G19")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -15.24 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1G20")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1J16")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1J18")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -7.62 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1K18")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -5.08 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1L19")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -25.4 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1N11")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -27.94 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1N12")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -33.02 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1P10")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -35.56 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1P14")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -30.48 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1P8")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -43.18 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1R11")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -45.72 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1R12")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -48.26 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1R13")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -50.8 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1R14")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -53.34 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1R15")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -38.1 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1R8")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -40.64 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1R9")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -63.5 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T10")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -66.04 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T11")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -68.58 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T12")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -71.12 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T13")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -73.66 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T14")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -76.2 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T15")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -78.74 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T16")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -81.28 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T17")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -55.88 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T7")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -58.42 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T8")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -60.96 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T9")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -83.82 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1U12")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -86.36 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1U13")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -88.9 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1U15")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -91.44 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1U17")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -96.52 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1V12")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -99.06 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1V13")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -101.6 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1V18")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -93.98 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1V7")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -5.08 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP13")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -7.62 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP16")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -10.16 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP19")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -12.7 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP22")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -15.24 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP25")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -17.78 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP28")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -20.32 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP31")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -22.86 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP34")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -38.1 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "H37")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -35.56 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "L37")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -33.02 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "P37")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -30.48 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "U37")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -27.94 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "Y37")
        )
      )
      (symbol "RK3566_13_4_1"
        (rectangle (start -7.29 -1.27) (end 10.49 -105.41)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_13_5_0"
        (pin power_out line (at -11.43 -80.01 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1B10")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -82.55 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1B11")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -85.09 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1B15")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -87.63 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1B19")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -102.87 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C14")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -105.41 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C16")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -107.95 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C18")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -90.17 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C4")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -92.71 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C5")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -95.25 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C6")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -97.79 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C8")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -100.33 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C9")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -110.49 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1D1")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -115.57 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1D10")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -118.11 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1D14")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -113.03 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1D3")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -125.73 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1E10")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -128.27 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1E14")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -130.81 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1E15")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -130.81 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1E17")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -120.65 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1E3")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -123.19 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1E8")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -118.11 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1F10")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -115.57 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1F15")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -113.03 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1F16")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1F6")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -125.73 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1F7")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -123.19 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1F8")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -120.65 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1F9")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -97.79 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G10")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -95.25 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G11")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -92.71 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G12")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -90.17 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G14")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -110.49 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G3")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -107.95 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G6")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -105.41 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G7")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -102.87 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G8")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -100.33 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G9")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -87.63 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1H1")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -80.01 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1H11")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -77.47 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1H12")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -74.93 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1H13")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -85.09 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1H2")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -82.55 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1H6")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -72.39 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1J1")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -62.23 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1J11")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -59.69 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1J12")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -57.15 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1J13")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -69.85 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1J6")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -67.31 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1J8")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -64.77 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1J9")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -36.83 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K11")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -34.29 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K12")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -31.75 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K13")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -29.21 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K14")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K15")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -54.61 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K2")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -52.07 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K3")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -49.53 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K4")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -46.99 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K5")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -44.45 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K6")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -41.91 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K8")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -39.37 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K9")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L10")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -16.51 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L11")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L12")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L13")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L14")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -6.35 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L15")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L3")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L6")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -6.35 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "A1")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -8.89 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "A2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -11.43 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "A38")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -49.53 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AA2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -64.77 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AC37")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -52.07 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AD2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -67.31 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AE37")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -69.85 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AH37")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -72.39 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AL37")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -54.61 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AP2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -74.93 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AP37")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -59.69 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AP8")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -57.15 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AR1")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -77.47 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AR38")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -13.97 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B1")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -21.59 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B11")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -24.13 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B14")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -26.67 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B18")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -16.51 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -29.21 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B21")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -31.75 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B28")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -34.29 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B31")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -19.05 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B6")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -36.83 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "D2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -62.23 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "E37")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -39.37 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "J2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -41.91 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "L2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -44.45 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "U2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -46.99 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "W2")
        )
      )
      (symbol "RK3566_13_5_1"
        (rectangle (start -8.89 -5.08) (end 6.35 -133.35)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_13_6_0"
        (pin power_out line (at 3.81 -17.78 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M10")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -20.32 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M11")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -22.86 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M12")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -25.4 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M13")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -27.94 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M14")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -30.48 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M15")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -33.02 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M16")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -35.56 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M17")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -38.1 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M20")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -7.62 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M3")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -10.16 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M4")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -12.7 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M5")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -15.24 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M6")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -40.64 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1N3")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -43.18 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1N4")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -45.72 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1N7")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -48.26 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1P1")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -58.42 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1P15")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -50.8 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1P5")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -53.34 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1P6")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -55.88 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1P7")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -60.96 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1R3")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -63.5 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1R4")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -66.04 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1R5")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -68.58 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1R6")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -71.12 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1R7")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -73.66 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1T3")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -76.2 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1T5")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -78.74 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1U2")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -81.28 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1V1")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -83.82 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1V4")
        )
      )
      (symbol "RK3566_13_6_1"
        (rectangle (start 6.35 -5.08) (end 20.32 -85.09)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_13_7_0"
        (pin power_out line (at 10.16 -7.62 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1C12")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1D11")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1D12")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -15.24 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1E11")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -17.78 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1E12")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1E13")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -22.86 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1F11")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -25.4 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1F12")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -27.94 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1F13")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -30.48 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1F14")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -33.02 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1G13")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -86.36 180) (length 2.54)
          (name "VDD_NPU")
          (number "1G15")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -49.53 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1H10")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -88.9 180) (length 2.54)
          (name "VDD_NPU")
          (number "1H14")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -91.44 180) (length 2.54)
          (name "VDD_NPU")
          (number "1H15")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -41.91 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1H7")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -44.45 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1H8")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -46.99 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1H9")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -54.61 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1J10")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -93.98 180) (length 2.54)
          (name "VDD_NPU")
          (number "1J14")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -96.52 180) (length 2.54)
          (name "VDD_NPU")
          (number "1J15")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -52.07 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1J7")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -59.69 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1K10")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -57.15 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1K7")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -62.23 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1L7")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -69.85 180) (length 2.54)
          (name "VDD_GPU")
          (number "1L8")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -72.39 180) (length 2.54)
          (name "VDD_GPU")
          (number "1L9")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -74.93 180) (length 2.54)
          (name "VDD_GPU")
          (number "1M7")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -77.47 180) (length 2.54)
          (name "VDD_GPU")
          (number "1M8")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -80.01 180) (length 2.54)
          (name "VDD_GPU")
          (number "1M9")
        )
      )
      (symbol "RK3566_13_7_1"
        (rectangle (start -10.77 -3.81) (end 8.28 -100.33)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_13_8_0"
        (pin power_out line (at 8.89 -31.75 180) (length 2.54)
          (name "VCC_3V3")
          (number "1N8")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "GPIO4_C6")
          (number "1T6")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "GPIO4_C5")
          (number "1U6")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "PWM14_M1")
          (number "1U7")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -29.21 180) (length 2.54)
          (name "HDMITX_CEC")
          (number "1V5")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -16.51 180) (length 2.54)
          (name "GPIO4_C4")
          (number "1V6")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "HDMITX_SDA")
          (number "AP11")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "GPIO4_C3")
          (number "AP12")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "HDMITX_SCL")
          (number "AR12")
        )
      )
      (symbol "RK3566_13_8_1"
        (rectangle (start -11.43 -6.35) (end 6.35 -36.83)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_13_9_0"
        (pin power_out line (at 13.97 -46.99 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_AVDD_0V9")
          (number "1P11")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -49.53 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_AVDD_1V8")
          (number "1P12")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -41.91 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_CLKN")
          (number "1V15")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -39.37 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_CLKP")
          (number "1V16")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -34.29 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D3N")
          (number "AP26")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D2P")
          (number "AP27")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D1N")
          (number "AP29")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D0P")
          (number "AP30")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -31.75 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D3P")
          (number "AR26")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D2N")
          (number "AR27")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -16.51 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D1P")
          (number "AR29")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D0N")
          (number "AR30")
        )
      )
      (symbol "RK3566_13_9_1"
        (rectangle (start -16.51 -3.81) (end 11.43 -55.88)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_13_10_0"
        (pin power_out line (at 10.16 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "VCCIO5_1")
          (number "1N5")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -22.86 180) (length 2.54)
          (name "VCCIO5_2")
          (number "1N6")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -15.24 180) (length 2.54)
          (name "PWM12_M0")
          (number "AP5")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -5.08 180) (length 2.54)
          (name "UART4_RX_M1")
          (number "AP7")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "PWM13_M0")
          (number "AR4")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -7.62 180) (length 2.54)
          (name "UART4_TX_M1")
          (number "AR6")
        )
      )
      (symbol "RK3566_13_10_1"
        (rectangle (start -6.35 -2.54) (end 7.62 -24.13)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_13_11_0"
        (pin power_out line (at 16.51 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC1D3")
          (number "1A20")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -48.26 180) (length 2.54)
          (name "WIFI_PWR")
          (number "1B20")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -5.08 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC1D0")
          (number "1C19")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -25.4 180) (length 2.54)
          (name "UART1_RX_M0")
          (number "1C20")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC1D2")
          (number "1D18")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -45.72 180) (length 2.54)
          (name "WIFI_WAKE_HOST_H")
          (number "1D19")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -55.88 180) (length 2.54)
          (name "VCCIO4")
          (number "1E16")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -7.62 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC1D1")
          (number "1E18")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "I2C4_SDA_M1")
          (number "A35")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -38.1 180) (length 2.54)
          (name "BT_WAKE_HOST_H")
          (number "A37")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -22.86 180) (length 2.54)
          (name "I2C4_SCL_M1")
          (number "B34")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -15.24 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC1CMD")
          (number "B35")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -40.64 180) (length 2.54)
          (name "HOST_WAKE_B")
          (number "B36")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -17.78 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC1CLK")
          (number "B37")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -53.34 180) (length 2.54)
          (name "CAMERA_XCLR_L")
          (number "B38")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -43.18 180) (length 2.54)
          (name "WIFI_REG_ON_H")
          (number "C37")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -50.8 180) (length 2.54)
          (name "LCD0_PWREN_H")
          (number "D37")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -35.56 180) (length 2.54)
          (name "BT_REG_ON_H")
          (number "D38")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -30.48 180) (length 2.54)
          (name "UART1_RTSn_M0")
          (number "F37")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -27.94 180) (length 2.54)
          (name "UART1_TX_M0")
          (number "F38")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -33.02 180) (length 2.54)
          (name "UART1_CTSn_M0")
          (number "G37")
        )
      )
      (symbol "RK3566_13_11_1"
        (rectangle (start -16.51 -2.54) (end 13.97 -60.96)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_13_12_0"
        (pin power_out line (at 25.4 -45.72 180) (length 2.54)
          (name "SYSPLL_AVDD_1V8")
          (number "1H4")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -43.18 180) (length 2.54)
          (name "SYSPLL_AVDD_0V9")
          (number "1H5")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -48.26 180) (length 2.54)
          (name "SYSPLL_AVSS")
          (number "1J5")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -17.78 180) (length 2.54)
          (name "TVSS")
          (number "1M18")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -27.94 180) (length 2.54)
          (name "GPIO0_D4_d")
          (number "1M19")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -101.6 180) (length 2.54)
          (name "PMUIO2")
          (number "1N15")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -104.14 180) (length 2.54)
          (name "PMU_VDD_LOGIC_0V9")
          (number "1N16")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -40.64 180) (length 2.54)
          (name "PMUPLL_AVSS")
          (number "1N17")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -38.1 180) (length 2.54)
          (name "PMUPLL_AVDD_1V8")
          (number "1N18")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -25.4 180) (length 2.54)
          (name "GPIO0_D3_d")
          (number "1N19")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -30.48 180) (length 2.54)
          (name "GPIO0_D5_d")
          (number "1N20")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -31.75 0) (length 2.54)
          (name "PMUIO1")
          (number "1P16")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -35.56 180) (length 2.54)
          (name "PMUPLL_AVDD_0V9")
          (number "1P17")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -11.43 0) (length 2.54)
          (name "CPU_REFCLK_OUT")
          (number "1P18")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -16.51 0) (length 2.54)
          (name "PMIC_SLEEP_H")
          (number "1P19")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -33.02 180) (length 2.54)
          (name "GPIO0_D6_d")
          (number "1P20")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -71.12 180) (length 2.54)
          (name "I2C2_SDA_M0")
          (number "1R16")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -73.66 180) (length 2.54)
          (name "EBC_PWR_EN")
          (number "1R17")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -78.74 180) (length 2.54)
          (name "UART0_TX")
          (number "1R18")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -19.05 0) (length 2.54)
          (name "PMIC_INT_L")
          (number "1R19")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -13.97 0) (length 2.54)
          (name "TSADC_SHUT_M0")
          (number "1R20")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -91.44 180) (length 2.54)
          (name "PCIE_PWREN_H_GPIO0_C2")
          (number "1T18")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -76.2 180) (length 2.54)
          (name "UART0_RX")
          (number "1T19")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -55.88 180) (length 2.54)
          (name "GPIO0_B0_u")
          (number "1T20")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -99.06 180) (length 2.54)
          (name "UART2_TX_M0_DEBUG")
          (number "1U18")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -88.9 180) (length 2.54)
          (name "DVP_PWR")
          (number "1U19")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -68.58 180) (length 2.54)
          (name "I2C2_SCL_M0")
          (number "1U20")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -96.52 180) (length 2.54)
          (name "UART2_RX_M0_DEBUG")
          (number "1V19")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -93.98 180) (length 2.54)
          (name "LCD_EN")
          (number "1V20")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "XIN24M")
          (number "AD37")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "XOUT24M")
          (number "AD38")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -21.59 0) (length 2.54)
          (name "SDMMC0_DET_L")
          (number "AF37")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -29.21 0) (length 2.54)
          (name "FLASH_VOL_SEL")
          (number "AF38")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -24.13 0) (length 2.54)
          (name "SDMMC_PWR")
          (number "AG37")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -8.89 0) (length 2.54)
          (name "nPOR_u")
          (number "AG38")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -58.42 180) (length 2.54)
          (name "I2C0_SCL_PMIC")
          (number "AJ37")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -26.67 0) (length 2.54)
          (name "PCIE20_PRSNT_L_GPIO0_A6")
          (number "AJ38")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -63.5 180) (length 2.54)
          (name "I2C1_SCL_M0")
          (number "AK37")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -60.96 180) (length 2.54)
          (name "I2C0_SDA_PMIC")
          (number "AK38")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -81.28 180) (length 2.54)
          (name "PWM3_IR")
          (number "AM37")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -66.04 180) (length 2.54)
          (name "I2C1_SDA_M0")
          (number "AM38")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -86.36 180) (length 2.54)
          (name "HP_DET_L_GPIO3_A1")
          (number "AN37")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -83.82 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_RSTn")
          (number "AN38")
        )
      )
      (symbol "RK3566_13_12_1"
        (rectangle (start -20.32 -2.54) (end 22.86 -120.65)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_13_13_0"
        (pin power_out line (at 12.7 -39.37 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_MDC_M1")
          (number "1L1")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -33.02 180) (length 2.54)
          (name "PHY1_RXD1/TXDLY")
          (number "1L2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -50.8 180) (length 2.54)
          (name "VCCIO6_1")
          (number "1L4")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -53.34 180) (length 2.54)
          (name "VCCIO6_2")
          (number "1L5")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -30.48 180) (length 2.54)
          (name "PHY1_RXD0/RXDLY")
          (number "1N1")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -22.86 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_TXD0_M1")
          (number "1N2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -15.24 180) (length 2.54)
          (name "PHY1_RXD2/PLLOFF")
          (number "1P2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -17.78 180) (length 2.54)
          (name "PHY1_RXD3/PHYAD0")
          (number "1R1")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -46.99 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_MCLKINOUT_M1")
          (number "AB1")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -44.45 180) (length 2.54)
          (name "CIF_CLKOUT")
          (number "AB2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -41.91 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_MDIO_M1")
          (number "AC2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -35.56 180) (length 2.54)
          (name "PHY1_RXDV/PHYAD2")
          (number "AG2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -27.94 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_TXEN_M1")
          (number "AH2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -25.4 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_TXD1_M1")
          (number "AJ1")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_RXCLK_M1")
          (number "AJ2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_TXCLK_M1")
          (number "AK2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_TXD3_M1")
          (number "AL1")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -7.62 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_TXD2_M1")
          (number "AL2")
        )
      )
      (symbol "RK3566_13_13_1"
        (rectangle (start -16.51 -3.81) (end 10.16 -57.15)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_13_14_0"
        (pin bidirectional line (at 11.43 -85.09 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ5_B")
          (number "1A10")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -125.73 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DM1_B")
          (number "1A11")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -80.01 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ3_B")
          (number "1A7")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -77.47 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ2_B")
          (number "1A8")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -90.17 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ7_B")
          (number "1A9")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -93.98 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DM0_B")
          (number "1B8")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -87.63 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ6_B")
          (number "1B9")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -119.38 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ14_B")
          (number "1C10")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ7_A")
          (number "1E1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -30.48 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DM0_A")
          (number "1E2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -55.88 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ14_A")
          (number "1F1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -53.34 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ13_A")
          (number "1F2")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -64.77 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DM1_A")
          (number "1G1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -58.42 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ15_A")
          (number "1G2")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -100.33 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS0N_B")
          (number "A12")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -97.79 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS0P_B")
          (number "A13")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -114.3 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ12_B")
          (number "A15")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -129.54 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS1P_B")
          (number "A17")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -106.68 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ9_B")
          (number "A19")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -109.22 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ10_B")
          (number "A20")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -74.93 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ1_B")
          (number "B10")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -72.39 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ0_B")
          (number "B12")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -82.55 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ4_B")
          (number "B13")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -116.84 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ13_B")
          (number "B15")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -121.92 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ15_B")
          (number "B16")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -132.08 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS1N_B")
          (number "B17")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -104.14 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ8_B")
          (number "B19")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -111.76 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ11_B")
          (number "B20")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -16.51 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ3_A")
          (number "E1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ2_A")
          (number "F1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ1_A")
          (number "F2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ0_A")
          (number "G2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -36.83 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS0N_A")
          (number "H1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -34.29 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS0P_A")
          (number "H2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ5_A")
          (number "K1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ6_A")
          (number "K2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -50.8 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ12_A")
          (number "M1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ4_A")
          (number "M2")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -67.31 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS1P_A")
          (number "N1")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -69.85 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS1N_A")
          (number "N2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -40.64 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ8_A")
          (number "P2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -43.18 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ9_A")
          (number "R1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -45.72 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ10_A")
          (number "R2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -48.26 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ11_A")
          (number "T2")
        )
      )
      (symbol "RK3566_13_14_1"
        (rectangle (start -14.94 -6.35) (end 10.46 -135.89)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_13_15_0"
        (pin bidirectional line (at 10.16 -44.45 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A5_A")
          (number "1A1")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -46.99 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CKE1_B")
          (number "1A2")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -29.21 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CLKE0_B")
          (number "1A3")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -54.61 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_NC")
          (number "1A4")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -72.39 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CS1n_B")
          (number "1A5")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -52.07 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A4_B")
          (number "1A6")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -39.37 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A4_A")
          (number "1B1")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -34.29 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A3_A")
          (number "1B3")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -74.93 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CS0n_B")
          (number "1B5")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A3_B")
          (number "1B6")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -49.53 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A2_B")
          (number "1B7")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -41.91 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A2_A")
          (number "1C1")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -57.15 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_NC")
          (number "1C2")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CKE1_A")
          (number "1C3")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -77.47 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_RESETn")
          (number "1C7")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -6.35 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_NC")
          (number "1D2")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -88.9 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1D5")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -91.44 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1D6")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -93.98 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1D7")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -96.52 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1D8")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -99.06 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1D9")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -101.6 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1E4")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -111.76 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQL")
          (number "1E6")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -114.3 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQL")
          (number "1E7")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -116.84 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQL")
          (number "1E9")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -80.01 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_RZQ")
          (number "1F3")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -104.14 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1F4")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -119.38 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQL")
          (number "1F5")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -106.68 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1G4")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -121.92 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQL")
          (number "1G5")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -82.55 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_NC")
          (number "1H3")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_ODT0_CA_B")
          (number "A10")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -69.85 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CS1n_A")
          (number "A3")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -62.23 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CLKP_A")
          (number "A5")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -3.81 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CLKP_B")
          (number "A7")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -36.83 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A0_B")
          (number "A9")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -67.31 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CS0n_A")
          (number "B3")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -59.69 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CKE0_A")
          (number "B4")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -64.77 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CLKN_A")
          (number "B5")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CLKN_B")
          (number "B7")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -16.51 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A5_B")
          (number "B8")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A1_B")
          (number "B9")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A1_A")
          (number "C1")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -31.75 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A0_A")
          (number "C2")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_ODT0_CA_A")
          (number "E2")
        )
      )
      (symbol "RK3566_13_15_1"
        (rectangle (start -12.4 -1.27) (end 7.92 -133.35)
          (fill (type background))
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
      )
      (symbol "RK3566_13_16_0"
        (pin power_out line (at 17.78 -35.56 180) (length 2.54)
          (name "FSPI_SCK")
          (number "1A15")
        )
        (pin power_out line (at -21.59 -15.24 0) (length 2.54)
          (name "EMMC_DATA_STROBE")
          (number "1A16")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -38.1 180) (length 2.54)
          (name "FSPI_D0")
          (number "1A17")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -40.64 180) (length 2.54)
          (name "FSPI_D1")
          (number "1A18")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -33.02 180) (length 2.54)
          (name "FSPI_D2")
          (number "1B16")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -43.18 180) (length 2.54)
          (name "FSPI_CSN")
          (number "1B17")
        )
        (pin power_out line (at -21.59 -26.67 0) (length 2.54)
          (name "VCCIO2")
          (number "1C13")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -45.72 180) (length 2.54)
          (name "FSPI_D3")
          (number "1C15")
        )
        (pin power_out line (at -21.59 -20.32 0) (length 2.54)
          (name "EMMC_CMD")
          (number "A27")
        )
        (pin power_out line (at -21.59 -17.78 0) (length 2.54)
          (name "EMMC_CLKOUT")
          (number "A29")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D5")
          (number "A30")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -7.62 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D0")
          (number "A32")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -25.4 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D7")
          (number "A33")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D1")
          (number "B27")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -15.24 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D3")
          (number "B29")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -22.86 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D6")
          (number "B30")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D2")
          (number "B32")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -17.78 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D4")
          (number "B33")
        )
      )
      (symbol "RK3566_13_16_1"
        (rectangle (start -19.05 -2.54) (end 15.24 -53.34)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_13_17_0"
        (pin power_out line (at 17.78 -15.24 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC0_D2")
          (number "1D20")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC0_CMD")
          (number "1E19")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC0_D0")
          (number "1E20")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -25.4 180) (length 2.54)
          (name "VCCIO3")
          (number "1F17")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -17.78 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC0_D3")
          (number "1F18")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC0_D1")
          (number "1F19")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -22.86 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC0_CLK")
          (number "G38")
        )
      )
      (symbol "RK3566_13_17_1"
        (rectangle (start -11.43 -2.54) (end 15.24 -30.48)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_13_18_0"
        (pin input line (at 12.7 -29.21 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_AVDD_0V9")
          (number "1N9")
        )
        (pin input line (at 12.7 -31.75 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_AVDD_A1V8")
          (number "1P9")
        )
        (pin input line (at 12.7 -3.81 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_CLK0-")
          (number "1U9")
        )
        (pin input line (at 12.7 -6.35 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_CLK0+")
          (number "1V9")
        )
        (pin input line (at 12.7 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D3-")
          (number "AP14")
        )
        (pin input line (at 12.7 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D2+")
          (number "AP15")
        )
        (pin input line (at 12.7 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D1-")
          (number "AP17")
        )
        (pin input line (at 12.7 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D0+")
          (number "AP18")
        )
        (pin input line (at 12.7 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D3+")
          (number "AR14")
        )
        (pin input line (at 12.7 -16.51 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D2-")
          (number "AR15")
        )
        (pin input line (at 12.7 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D1+")
          (number "AR17")
        )
        (pin input line (at 12.7 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D0-")
          (number "AR18")
        )
      )
      (symbol "RK3566_13_18_1"
        (rectangle (start -13.97 -2.54) (end 11.43 -33.02)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_13_19_0"
        (pin power_out line (at 11.43 -34.29 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX_AVDD0V9")
          (number "1N13")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -31.75 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX_AVDD0V9")
          (number "1N14")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -36.83 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX_AVDD1V8")
          (number "1P13")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -29.21 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX_REXT")
          (number "1U16")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX_HPDIN")
          (number "1V17")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TXCLKN")
          (number "AP32")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -16.51 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX0P")
          (number "AP33")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX1N")
          (number "AP35")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -6.35 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX2P")
          (number "AP36")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TXCLKP")
          (number "AR32")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX0N")
          (number "AR33")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX1P")
          (number "AR35")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX2N")
          (number "AR36")
        )
      )
      (symbol "RK3566_13_19_1"
        (rectangle (start -17.78 -3.81) (end 8.89 -39.37)
          (fill (type background))
        )
      )
    )
    (symbol "RK3566_14" (in_bom yes) (on_board yes)
      (property "Reference" "U7" (at -2.108 -0.254 0))
      (property "Value" "RK3566" (at -2.108 -2.794 0))
      (property "Footprint" "RK3566:BGA565_15R5X14R4X0R90" (at 19.05 -33.02 0))
      (property "Datasheet" "RK3566" (at 19.05 -33.02 0))
      (property "ki_locked" "" (at 0 0 0))
      (symbol "RK3566_14_1_0"
        (pin power_out line (at 10.16 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "SPDIF_TX_M0")
          (number "1A13")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -29.21 180) (length 2.54)
          (name "PDM_CLK0_M0")
          (number "1A14")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -36.83 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_CLKREQn")
          (number "1B13")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -44.45 180) (length 2.54)
          (name "I2S1_SDIO/PDM_SDIO")
          (number "1B14")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -54.61 180) (length 2.54)
          (name "VCCIO1")
          (number "1D13")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -6.35 180) (length 2.54)
          (name "GPIO1_A0_u")
          (number "A22")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "I2S1_MCLK_M0")
          (number "A23")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -39.37 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_WAKEn")
          (number "A26")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "GPIO1_A1_u")
          (number "B22")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "I2S1_SCLK_TX_M0")
          (number "B23")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "I2S1_LRCLK_TX_M0")
          (number "B24")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -34.29 180) (length 2.54)
          (name "I2S1_SDO0_M0")
          (number "B25")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -41.91 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_PERSTn")
          (number "B26")
        )
      )
      (symbol "RK3566_14_1_1"
        (rectangle (start -17.78 -5.08) (end 7.62 -55.88)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_14_2_0"
        (pin power_out line (at 11.43 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "SARADC3")
          (number "1A19")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "SARADC2")
          (number "1B18")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "SARADC1")
          (number "1C17")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "OTP_VCC1V8")
          (number "1D15")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "SARADC_AVDD_1V8")
          (number "1D16")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -6.35 180) (length 2.54)
          (name "SARADC0")
          (number "1D17")
        )
      )
      (symbol "RK3566_14_2_1"
        (rectangle (start -12.7 -2.54) (end 8.89 -31.75)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_14_3_0"
        (pin power_out line (at 12.7 -39.37 180) (length 2.54)
          (name "USB_AVDD1_1V8")
          (number "1H16")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -41.91 180) (length 2.54)
          (name "USB_AVDD1_3V3")
          (number "1H18")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -36.83 180) (length 2.54)
          (name "USB_AVDD1_0V9")
          (number "1J17")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "USB_HOST1_DP")
          (number "1J19")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "USB_HOST1_DM")
          (number "1J20")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -69.85 180) (length 2.54)
          (name "MULTI_PHY_AVDD0V9")
          (number "1K16")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -72.39 180) (length 2.54)
          (name "MULTI_PHY_AVDD1V8")
          (number "1K17")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -58.42 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_REFCLKP")
          (number "1K19")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -60.96 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_REFCLKN")
          (number "1K20")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -48.26 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_TXP")
          (number "AA37")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -50.8 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_TXN")
          (number "AA38")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -53.34 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_RXP")
          (number "AB37")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -55.88 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_RXN")
          (number "AB38")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "USB_OTG0_DP")
          (number "R37")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "USB_OTG0_DM")
          (number "R38")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "USB_OTG0_ID")
          (number "T37")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "USB_OTG0_VBUSDET")
          (number "T38")
        )
      )
      (symbol "RK3566_14_3_1"
        (rectangle (start -13.97 -1.27) (end 10.16 -82.55)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_14_4_0"
        (pin power_out line (at 12.73 -25.4 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1F20")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -22.86 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1G16")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1G18")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -17.78 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1G19")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -15.24 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1G20")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1J16")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1J18")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -7.62 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1K18")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -5.08 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1L19")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -25.4 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1N11")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -27.94 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1N12")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -33.02 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1P10")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -35.56 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1P14")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -30.48 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1P8")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -43.18 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1R11")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -45.72 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1R12")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -48.26 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1R13")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -50.8 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1R14")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -53.34 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1R15")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -38.1 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1R8")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -40.64 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1R9")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -63.5 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T10")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -66.04 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T11")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -68.58 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T12")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -71.12 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T13")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -73.66 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T14")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -76.2 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T15")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -78.74 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T16")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -81.28 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T17")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -55.88 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T7")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -58.42 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T8")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -60.96 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T9")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -83.82 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1U12")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -86.36 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1U13")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -88.9 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1U15")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -91.44 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1U17")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -96.52 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1V12")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -99.06 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1V13")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -101.6 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1V18")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -93.98 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1V7")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -5.08 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP13")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -7.62 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP16")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -10.16 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP19")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -12.7 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP22")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -15.24 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP25")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -17.78 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP28")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -20.32 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP31")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -22.86 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP34")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -38.1 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "H37")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -35.56 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "L37")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -33.02 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "P37")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -30.48 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "U37")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -27.94 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "Y37")
        )
      )
      (symbol "RK3566_14_4_1"
        (rectangle (start -7.29 -1.27) (end 10.49 -105.41)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_14_5_0"
        (pin power_out line (at -11.43 -80.01 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1B10")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -82.55 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1B11")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -85.09 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1B15")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -87.63 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1B19")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -102.87 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C14")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -105.41 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C16")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -107.95 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C18")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -90.17 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C4")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -92.71 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C5")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -95.25 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C6")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -97.79 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C8")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -100.33 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C9")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -110.49 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1D1")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -115.57 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1D10")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -118.11 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1D14")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -113.03 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1D3")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -125.73 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1E10")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -128.27 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1E14")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -130.81 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1E15")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -130.81 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1E17")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -120.65 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1E3")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -123.19 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1E8")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -118.11 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1F10")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -115.57 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1F15")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -113.03 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1F16")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1F6")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -125.73 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1F7")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -123.19 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1F8")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -120.65 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1F9")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -97.79 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G10")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -95.25 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G11")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -92.71 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G12")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -90.17 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G14")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -110.49 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G3")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -107.95 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G6")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -105.41 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G7")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -102.87 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G8")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -100.33 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G9")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -87.63 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1H1")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -80.01 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1H11")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -77.47 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1H12")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -74.93 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1H13")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -85.09 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1H2")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -82.55 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1H6")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -72.39 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1J1")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -62.23 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1J11")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -59.69 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1J12")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -57.15 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1J13")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -69.85 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1J6")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -67.31 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1J8")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -64.77 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1J9")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -36.83 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K11")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -34.29 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K12")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -31.75 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K13")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -29.21 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K14")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K15")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -54.61 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K2")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -52.07 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K3")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -49.53 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K4")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -46.99 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K5")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -44.45 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K6")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -41.91 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K8")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -39.37 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K9")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L10")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -16.51 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L11")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L12")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L13")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L14")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -6.35 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L15")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L3")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L6")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -6.35 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "A1")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -8.89 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "A2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -11.43 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "A38")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -49.53 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AA2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -64.77 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AC37")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -52.07 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AD2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -67.31 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AE37")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -69.85 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AH37")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -72.39 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AL37")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -54.61 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AP2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -74.93 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AP37")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -59.69 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AP8")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -57.15 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AR1")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -77.47 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AR38")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -13.97 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B1")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -21.59 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B11")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -24.13 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B14")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -26.67 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B18")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -16.51 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -29.21 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B21")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -31.75 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B28")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -34.29 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B31")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -19.05 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B6")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -36.83 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "D2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -62.23 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "E37")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -39.37 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "J2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -41.91 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "L2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -44.45 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "U2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -46.99 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "W2")
        )
      )
      (symbol "RK3566_14_5_1"
        (rectangle (start -8.89 -5.08) (end 6.35 -133.35)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_14_6_0"
        (pin power_out line (at 3.81 -17.78 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M10")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -20.32 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M11")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -22.86 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M12")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -25.4 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M13")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -27.94 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M14")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -30.48 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M15")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -33.02 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M16")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -35.56 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M17")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -38.1 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M20")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -7.62 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M3")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -10.16 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M4")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -12.7 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M5")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -15.24 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M6")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -40.64 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1N3")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -43.18 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1N4")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -45.72 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1N7")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -48.26 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1P1")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -58.42 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1P15")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -50.8 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1P5")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -53.34 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1P6")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -55.88 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1P7")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -60.96 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1R3")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -63.5 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1R4")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -66.04 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1R5")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -68.58 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1R6")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -71.12 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1R7")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -73.66 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1T3")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -76.2 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1T5")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -78.74 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1U2")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -81.28 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1V1")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -83.82 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1V4")
        )
      )
      (symbol "RK3566_14_6_1"
        (rectangle (start 6.35 -5.08) (end 20.32 -85.09)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_14_7_0"
        (pin power_out line (at 10.16 -7.62 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1C12")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1D11")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1D12")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -15.24 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1E11")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -17.78 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1E12")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1E13")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -22.86 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1F11")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -25.4 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1F12")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -27.94 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1F13")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -30.48 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1F14")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -33.02 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1G13")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -86.36 180) (length 2.54)
          (name "VDD_NPU")
          (number "1G15")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -49.53 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1H10")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -88.9 180) (length 2.54)
          (name "VDD_NPU")
          (number "1H14")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -91.44 180) (length 2.54)
          (name "VDD_NPU")
          (number "1H15")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -41.91 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1H7")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -44.45 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1H8")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -46.99 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1H9")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -54.61 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1J10")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -93.98 180) (length 2.54)
          (name "VDD_NPU")
          (number "1J14")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -96.52 180) (length 2.54)
          (name "VDD_NPU")
          (number "1J15")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -52.07 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1J7")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -59.69 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1K10")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -57.15 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1K7")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -62.23 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1L7")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -69.85 180) (length 2.54)
          (name "VDD_GPU")
          (number "1L8")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -72.39 180) (length 2.54)
          (name "VDD_GPU")
          (number "1L9")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -74.93 180) (length 2.54)
          (name "VDD_GPU")
          (number "1M7")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -77.47 180) (length 2.54)
          (name "VDD_GPU")
          (number "1M8")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -80.01 180) (length 2.54)
          (name "VDD_GPU")
          (number "1M9")
        )
      )
      (symbol "RK3566_14_7_1"
        (rectangle (start -10.77 -3.81) (end 8.28 -100.33)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_14_8_0"
        (pin power_out line (at 8.89 -31.75 180) (length 2.54)
          (name "VCC_3V3")
          (number "1N8")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "GPIO4_C6")
          (number "1T6")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "GPIO4_C5")
          (number "1U6")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "PWM14_M1")
          (number "1U7")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -29.21 180) (length 2.54)
          (name "HDMITX_CEC")
          (number "1V5")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -16.51 180) (length 2.54)
          (name "GPIO4_C4")
          (number "1V6")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "HDMITX_SDA")
          (number "AP11")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "GPIO4_C3")
          (number "AP12")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "HDMITX_SCL")
          (number "AR12")
        )
      )
      (symbol "RK3566_14_8_1"
        (rectangle (start -11.43 -6.35) (end 6.35 -36.83)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_14_9_0"
        (pin power_out line (at 13.97 -46.99 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_AVDD_0V9")
          (number "1P11")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -49.53 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_AVDD_1V8")
          (number "1P12")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -41.91 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_CLKN")
          (number "1V15")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -39.37 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_CLKP")
          (number "1V16")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -34.29 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D3N")
          (number "AP26")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D2P")
          (number "AP27")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D1N")
          (number "AP29")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D0P")
          (number "AP30")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -31.75 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D3P")
          (number "AR26")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D2N")
          (number "AR27")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -16.51 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D1P")
          (number "AR29")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D0N")
          (number "AR30")
        )
      )
      (symbol "RK3566_14_9_1"
        (rectangle (start -16.51 -3.81) (end 11.43 -55.88)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_14_10_0"
        (pin power_out line (at 10.16 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "VCCIO5_1")
          (number "1N5")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -22.86 180) (length 2.54)
          (name "VCCIO5_2")
          (number "1N6")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -15.24 180) (length 2.54)
          (name "PWM12_M0")
          (number "AP5")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -5.08 180) (length 2.54)
          (name "UART4_RX_M1")
          (number "AP7")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "PWM13_M0")
          (number "AR4")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -7.62 180) (length 2.54)
          (name "UART4_TX_M1")
          (number "AR6")
        )
      )
      (symbol "RK3566_14_10_1"
        (rectangle (start -6.35 -2.54) (end 7.62 -24.13)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_14_11_0"
        (pin power_out line (at 16.51 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC1D3")
          (number "1A20")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -48.26 180) (length 2.54)
          (name "WIFI_PWR")
          (number "1B20")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -5.08 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC1D0")
          (number "1C19")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -25.4 180) (length 2.54)
          (name "UART1_RX_M0")
          (number "1C20")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC1D2")
          (number "1D18")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -45.72 180) (length 2.54)
          (name "WIFI_WAKE_HOST_H")
          (number "1D19")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -55.88 180) (length 2.54)
          (name "VCCIO4")
          (number "1E16")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -7.62 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC1D1")
          (number "1E18")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "I2C4_SDA_M1")
          (number "A35")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -38.1 180) (length 2.54)
          (name "BT_WAKE_HOST_H")
          (number "A37")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -22.86 180) (length 2.54)
          (name "I2C4_SCL_M1")
          (number "B34")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -15.24 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC1CMD")
          (number "B35")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -40.64 180) (length 2.54)
          (name "HOST_WAKE_B")
          (number "B36")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -17.78 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC1CLK")
          (number "B37")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -53.34 180) (length 2.54)
          (name "CAMERA_XCLR_L")
          (number "B38")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -43.18 180) (length 2.54)
          (name "WIFI_REG_ON_H")
          (number "C37")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -50.8 180) (length 2.54)
          (name "LCD0_PWREN_H")
          (number "D37")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -35.56 180) (length 2.54)
          (name "BT_REG_ON_H")
          (number "D38")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -30.48 180) (length 2.54)
          (name "UART1_RTSn_M0")
          (number "F37")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -27.94 180) (length 2.54)
          (name "UART1_TX_M0")
          (number "F38")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -33.02 180) (length 2.54)
          (name "UART1_CTSn_M0")
          (number "G37")
        )
      )
      (symbol "RK3566_14_11_1"
        (rectangle (start -16.51 -2.54) (end 13.97 -60.96)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_14_12_0"
        (pin power_out line (at 25.4 -45.72 180) (length 2.54)
          (name "SYSPLL_AVDD_1V8")
          (number "1H4")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -43.18 180) (length 2.54)
          (name "SYSPLL_AVDD_0V9")
          (number "1H5")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -48.26 180) (length 2.54)
          (name "SYSPLL_AVSS")
          (number "1J5")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -17.78 180) (length 2.54)
          (name "TVSS")
          (number "1M18")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -27.94 180) (length 2.54)
          (name "GPIO0_D4_d")
          (number "1M19")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -101.6 180) (length 2.54)
          (name "PMUIO2")
          (number "1N15")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -104.14 180) (length 2.54)
          (name "PMU_VDD_LOGIC_0V9")
          (number "1N16")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -40.64 180) (length 2.54)
          (name "PMUPLL_AVSS")
          (number "1N17")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -38.1 180) (length 2.54)
          (name "PMUPLL_AVDD_1V8")
          (number "1N18")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -25.4 180) (length 2.54)
          (name "GPIO0_D3_d")
          (number "1N19")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -30.48 180) (length 2.54)
          (name "GPIO0_D5_d")
          (number "1N20")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -31.75 0) (length 2.54)
          (name "PMUIO1")
          (number "1P16")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -35.56 180) (length 2.54)
          (name "PMUPLL_AVDD_0V9")
          (number "1P17")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -11.43 0) (length 2.54)
          (name "CPU_REFCLK_OUT")
          (number "1P18")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -16.51 0) (length 2.54)
          (name "PMIC_SLEEP_H")
          (number "1P19")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -33.02 180) (length 2.54)
          (name "GPIO0_D6_d")
          (number "1P20")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -71.12 180) (length 2.54)
          (name "I2C2_SDA_M0")
          (number "1R16")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -73.66 180) (length 2.54)
          (name "EBC_PWR_EN")
          (number "1R17")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -78.74 180) (length 2.54)
          (name "UART0_TX")
          (number "1R18")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -19.05 0) (length 2.54)
          (name "PMIC_INT_L")
          (number "1R19")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -13.97 0) (length 2.54)
          (name "TSADC_SHUT_M0")
          (number "1R20")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -91.44 180) (length 2.54)
          (name "PCIE_PWREN_H_GPIO0_C2")
          (number "1T18")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -76.2 180) (length 2.54)
          (name "UART0_RX")
          (number "1T19")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -55.88 180) (length 2.54)
          (name "GPIO0_B0_u")
          (number "1T20")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -99.06 180) (length 2.54)
          (name "UART2_TX_M0_DEBUG")
          (number "1U18")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -88.9 180) (length 2.54)
          (name "DVP_PWR")
          (number "1U19")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -68.58 180) (length 2.54)
          (name "I2C2_SCL_M0")
          (number "1U20")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -96.52 180) (length 2.54)
          (name "UART2_RX_M0_DEBUG")
          (number "1V19")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -93.98 180) (length 2.54)
          (name "LCD_EN")
          (number "1V20")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "XIN24M")
          (number "AD37")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "XOUT24M")
          (number "AD38")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -21.59 0) (length 2.54)
          (name "SDMMC0_DET_L")
          (number "AF37")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -29.21 0) (length 2.54)
          (name "FLASH_VOL_SEL")
          (number "AF38")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -24.13 0) (length 2.54)
          (name "SDMMC_PWR")
          (number "AG37")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -8.89 0) (length 2.54)
          (name "nPOR_u")
          (number "AG38")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -58.42 180) (length 2.54)
          (name "I2C0_SCL_PMIC")
          (number "AJ37")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -26.67 0) (length 2.54)
          (name "PCIE20_PRSNT_L_GPIO0_A6")
          (number "AJ38")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -63.5 180) (length 2.54)
          (name "I2C1_SCL_M0")
          (number "AK37")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -60.96 180) (length 2.54)
          (name "I2C0_SDA_PMIC")
          (number "AK38")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -81.28 180) (length 2.54)
          (name "PWM3_IR")
          (number "AM37")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -66.04 180) (length 2.54)
          (name "I2C1_SDA_M0")
          (number "AM38")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -86.36 180) (length 2.54)
          (name "HP_DET_L_GPIO3_A1")
          (number "AN37")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -83.82 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_RSTn")
          (number "AN38")
        )
      )
      (symbol "RK3566_14_12_1"
        (rectangle (start -20.32 -2.54) (end 22.86 -120.65)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_14_13_0"
        (pin power_out line (at 12.7 -39.37 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_MDC_M1")
          (number "1L1")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -33.02 180) (length 2.54)
          (name "PHY1_RXD1/TXDLY")
          (number "1L2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -50.8 180) (length 2.54)
          (name "VCCIO6_1")
          (number "1L4")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -53.34 180) (length 2.54)
          (name "VCCIO6_2")
          (number "1L5")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -30.48 180) (length 2.54)
          (name "PHY1_RXD0/RXDLY")
          (number "1N1")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -22.86 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_TXD0_M1")
          (number "1N2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -15.24 180) (length 2.54)
          (name "PHY1_RXD2/PLLOFF")
          (number "1P2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -17.78 180) (length 2.54)
          (name "PHY1_RXD3/PHYAD0")
          (number "1R1")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -46.99 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_MCLKINOUT_M1")
          (number "AB1")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -44.45 180) (length 2.54)
          (name "CIF_CLKOUT")
          (number "AB2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -41.91 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_MDIO_M1")
          (number "AC2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -35.56 180) (length 2.54)
          (name "PHY1_RXDV/PHYAD2")
          (number "AG2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -27.94 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_TXEN_M1")
          (number "AH2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -25.4 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_TXD1_M1")
          (number "AJ1")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_RXCLK_M1")
          (number "AJ2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_TXCLK_M1")
          (number "AK2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_TXD3_M1")
          (number "AL1")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -7.62 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_TXD2_M1")
          (number "AL2")
        )
      )
      (symbol "RK3566_14_13_1"
        (rectangle (start -16.51 -3.81) (end 10.16 -57.15)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_14_14_0"
        (pin bidirectional line (at 11.43 -85.09 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ5_B")
          (number "1A10")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -125.73 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DM1_B")
          (number "1A11")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -80.01 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ3_B")
          (number "1A7")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -77.47 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ2_B")
          (number "1A8")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -90.17 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ7_B")
          (number "1A9")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -93.98 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DM0_B")
          (number "1B8")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -87.63 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ6_B")
          (number "1B9")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -119.38 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ14_B")
          (number "1C10")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ7_A")
          (number "1E1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -30.48 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DM0_A")
          (number "1E2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -55.88 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ14_A")
          (number "1F1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -53.34 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ13_A")
          (number "1F2")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -64.77 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DM1_A")
          (number "1G1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -58.42 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ15_A")
          (number "1G2")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -100.33 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS0N_B")
          (number "A12")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -97.79 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS0P_B")
          (number "A13")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -114.3 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ12_B")
          (number "A15")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -129.54 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS1P_B")
          (number "A17")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -106.68 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ9_B")
          (number "A19")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -109.22 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ10_B")
          (number "A20")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -74.93 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ1_B")
          (number "B10")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -72.39 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ0_B")
          (number "B12")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -82.55 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ4_B")
          (number "B13")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -116.84 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ13_B")
          (number "B15")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -121.92 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ15_B")
          (number "B16")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -132.08 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS1N_B")
          (number "B17")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -104.14 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ8_B")
          (number "B19")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -111.76 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ11_B")
          (number "B20")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -16.51 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ3_A")
          (number "E1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ2_A")
          (number "F1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ1_A")
          (number "F2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ0_A")
          (number "G2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -36.83 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS0N_A")
          (number "H1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -34.29 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS0P_A")
          (number "H2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ5_A")
          (number "K1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ6_A")
          (number "K2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -50.8 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ12_A")
          (number "M1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ4_A")
          (number "M2")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -67.31 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS1P_A")
          (number "N1")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -69.85 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS1N_A")
          (number "N2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -40.64 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ8_A")
          (number "P2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -43.18 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ9_A")
          (number "R1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -45.72 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ10_A")
          (number "R2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -48.26 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ11_A")
          (number "T2")
        )
      )
      (symbol "RK3566_14_14_1"
        (rectangle (start -14.94 -6.35) (end 10.46 -135.89)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_14_15_0"
        (pin bidirectional line (at 10.16 -44.45 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A5_A")
          (number "1A1")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -46.99 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CKE1_B")
          (number "1A2")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -29.21 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CLKE0_B")
          (number "1A3")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -54.61 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_NC")
          (number "1A4")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -72.39 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CS1n_B")
          (number "1A5")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -52.07 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A4_B")
          (number "1A6")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -39.37 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A4_A")
          (number "1B1")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -34.29 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A3_A")
          (number "1B3")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -74.93 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CS0n_B")
          (number "1B5")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A3_B")
          (number "1B6")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -49.53 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A2_B")
          (number "1B7")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -41.91 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A2_A")
          (number "1C1")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -57.15 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_NC")
          (number "1C2")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CKE1_A")
          (number "1C3")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -77.47 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_RESETn")
          (number "1C7")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -6.35 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_NC")
          (number "1D2")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -88.9 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1D5")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -91.44 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1D6")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -93.98 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1D7")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -96.52 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1D8")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -99.06 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1D9")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -101.6 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1E4")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -111.76 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQL")
          (number "1E6")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -114.3 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQL")
          (number "1E7")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -116.84 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQL")
          (number "1E9")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -80.01 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_RZQ")
          (number "1F3")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -104.14 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1F4")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -119.38 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQL")
          (number "1F5")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -106.68 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1G4")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -121.92 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQL")
          (number "1G5")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -82.55 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_NC")
          (number "1H3")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_ODT0_CA_B")
          (number "A10")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -69.85 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CS1n_A")
          (number "A3")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -62.23 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CLKP_A")
          (number "A5")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -3.81 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CLKP_B")
          (number "A7")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -36.83 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A0_B")
          (number "A9")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -67.31 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CS0n_A")
          (number "B3")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -59.69 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CKE0_A")
          (number "B4")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -64.77 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CLKN_A")
          (number "B5")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CLKN_B")
          (number "B7")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -16.51 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A5_B")
          (number "B8")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A1_B")
          (number "B9")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A1_A")
          (number "C1")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -31.75 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A0_A")
          (number "C2")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_ODT0_CA_A")
          (number "E2")
        )
      )
      (symbol "RK3566_14_15_1"
        (rectangle (start -12.4 -1.27) (end 7.92 -133.35)
          (fill (type background))
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
      )
      (symbol "RK3566_14_16_0"
        (pin power_out line (at 17.78 -35.56 180) (length 2.54)
          (name "FSPI_SCK")
          (number "1A15")
        )
        (pin power_out line (at -21.59 -15.24 0) (length 2.54)
          (name "EMMC_DATA_STROBE")
          (number "1A16")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -38.1 180) (length 2.54)
          (name "FSPI_D0")
          (number "1A17")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -40.64 180) (length 2.54)
          (name "FSPI_D1")
          (number "1A18")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -33.02 180) (length 2.54)
          (name "FSPI_D2")
          (number "1B16")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -43.18 180) (length 2.54)
          (name "FSPI_CSN")
          (number "1B17")
        )
        (pin power_out line (at -21.59 -26.67 0) (length 2.54)
          (name "VCCIO2")
          (number "1C13")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -45.72 180) (length 2.54)
          (name "FSPI_D3")
          (number "1C15")
        )
        (pin power_out line (at -21.59 -20.32 0) (length 2.54)
          (name "EMMC_CMD")
          (number "A27")
        )
        (pin power_out line (at -21.59 -17.78 0) (length 2.54)
          (name "EMMC_CLKOUT")
          (number "A29")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D5")
          (number "A30")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -7.62 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D0")
          (number "A32")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -25.4 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D7")
          (number "A33")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D1")
          (number "B27")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -15.24 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D3")
          (number "B29")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -22.86 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D6")
          (number "B30")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D2")
          (number "B32")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -17.78 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D4")
          (number "B33")
        )
      )
      (symbol "RK3566_14_16_1"
        (rectangle (start -19.05 -2.54) (end 15.24 -53.34)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_14_17_0"
        (pin power_out line (at 17.78 -15.24 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC0_D2")
          (number "1D20")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC0_CMD")
          (number "1E19")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC0_D0")
          (number "1E20")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -25.4 180) (length 2.54)
          (name "VCCIO3")
          (number "1F17")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -17.78 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC0_D3")
          (number "1F18")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC0_D1")
          (number "1F19")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -22.86 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC0_CLK")
          (number "G38")
        )
      )
      (symbol "RK3566_14_17_1"
        (rectangle (start -11.43 -2.54) (end 15.24 -30.48)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_14_18_0"
        (pin input line (at 12.7 -29.21 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_AVDD_0V9")
          (number "1N9")
        )
        (pin input line (at 12.7 -31.75 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_AVDD_A1V8")
          (number "1P9")
        )
        (pin input line (at 12.7 -3.81 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_CLK0-")
          (number "1U9")
        )
        (pin input line (at 12.7 -6.35 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_CLK0+")
          (number "1V9")
        )
        (pin input line (at 12.7 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D3-")
          (number "AP14")
        )
        (pin input line (at 12.7 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D2+")
          (number "AP15")
        )
        (pin input line (at 12.7 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D1-")
          (number "AP17")
        )
        (pin input line (at 12.7 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D0+")
          (number "AP18")
        )
        (pin input line (at 12.7 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D3+")
          (number "AR14")
        )
        (pin input line (at 12.7 -16.51 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D2-")
          (number "AR15")
        )
        (pin input line (at 12.7 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D1+")
          (number "AR17")
        )
        (pin input line (at 12.7 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D0-")
          (number "AR18")
        )
      )
      (symbol "RK3566_14_18_1"
        (rectangle (start -13.97 -2.54) (end 11.43 -33.02)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_14_19_0"
        (pin power_out line (at 11.43 -34.29 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX_AVDD0V9")
          (number "1N13")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -31.75 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX_AVDD0V9")
          (number "1N14")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -36.83 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX_AVDD1V8")
          (number "1P13")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -29.21 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX_REXT")
          (number "1U16")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX_HPDIN")
          (number "1V17")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TXCLKN")
          (number "AP32")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -16.51 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX0P")
          (number "AP33")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX1N")
          (number "AP35")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -6.35 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX2P")
          (number "AP36")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TXCLKP")
          (number "AR32")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX0N")
          (number "AR33")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX1P")
          (number "AR35")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX2N")
          (number "AR36")
        )
      )
      (symbol "RK3566_14_19_1"
        (rectangle (start -17.78 -3.81) (end 8.89 -39.37)
          (fill (type background))
        )
      )
    )
    (symbol "RK3566_15" (in_bom yes) (on_board yes)
      (property "Reference" "U7" (at -2.108 -0.254 0))
      (property "Value" "RK3566" (at -2.108 -2.794 0))
      (property "Footprint" "RK3566:BGA565_15R5X14R4X0R90" (at 19.05 -33.02 0))
      (property "Datasheet" "RK3566" (at 19.05 -33.02 0))
      (property "ki_locked" "" (at 0 0 0))
      (symbol "RK3566_15_1_0"
        (pin power_out line (at 10.16 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "SPDIF_TX_M0")
          (number "1A13")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -29.21 180) (length 2.54)
          (name "PDM_CLK0_M0")
          (number "1A14")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -36.83 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_CLKREQn")
          (number "1B13")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -44.45 180) (length 2.54)
          (name "I2S1_SDIO/PDM_SDIO")
          (number "1B14")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -54.61 180) (length 2.54)
          (name "VCCIO1")
          (number "1D13")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -6.35 180) (length 2.54)
          (name "GPIO1_A0_u")
          (number "A22")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "I2S1_MCLK_M0")
          (number "A23")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -39.37 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_WAKEn")
          (number "A26")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "GPIO1_A1_u")
          (number "B22")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "I2S1_SCLK_TX_M0")
          (number "B23")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "I2S1_LRCLK_TX_M0")
          (number "B24")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -34.29 180) (length 2.54)
          (name "I2S1_SDO0_M0")
          (number "B25")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -41.91 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_PERSTn")
          (number "B26")
        )
      )
      (symbol "RK3566_15_1_1"
        (rectangle (start -17.78 -5.08) (end 7.62 -55.88)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_15_2_0"
        (pin power_out line (at 11.43 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "SARADC3")
          (number "1A19")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "SARADC2")
          (number "1B18")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "SARADC1")
          (number "1C17")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "OTP_VCC1V8")
          (number "1D15")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "SARADC_AVDD_1V8")
          (number "1D16")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -6.35 180) (length 2.54)
          (name "SARADC0")
          (number "1D17")
        )
      )
      (symbol "RK3566_15_2_1"
        (rectangle (start -12.7 -2.54) (end 8.89 -31.75)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_15_3_0"
        (pin power_out line (at 12.7 -39.37 180) (length 2.54)
          (name "USB_AVDD1_1V8")
          (number "1H16")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -41.91 180) (length 2.54)
          (name "USB_AVDD1_3V3")
          (number "1H18")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -36.83 180) (length 2.54)
          (name "USB_AVDD1_0V9")
          (number "1J17")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "USB_HOST1_DP")
          (number "1J19")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "USB_HOST1_DM")
          (number "1J20")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -69.85 180) (length 2.54)
          (name "MULTI_PHY_AVDD0V9")
          (number "1K16")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -72.39 180) (length 2.54)
          (name "MULTI_PHY_AVDD1V8")
          (number "1K17")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -58.42 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_REFCLKP")
          (number "1K19")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -60.96 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_REFCLKN")
          (number "1K20")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -48.26 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_TXP")
          (number "AA37")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -50.8 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_TXN")
          (number "AA38")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -53.34 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_RXP")
          (number "AB37")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -55.88 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_RXN")
          (number "AB38")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "USB_OTG0_DP")
          (number "R37")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "USB_OTG0_DM")
          (number "R38")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "USB_OTG0_ID")
          (number "T37")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "USB_OTG0_VBUSDET")
          (number "T38")
        )
      )
      (symbol "RK3566_15_3_1"
        (rectangle (start -13.97 -1.27) (end 10.16 -82.55)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_15_4_0"
        (pin power_out line (at 12.73 -25.4 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1F20")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -22.86 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1G16")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1G18")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -17.78 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1G19")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -15.24 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1G20")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1J16")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1J18")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -7.62 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1K18")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -5.08 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1L19")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -25.4 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1N11")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -27.94 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1N12")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -33.02 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1P10")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -35.56 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1P14")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -30.48 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1P8")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -43.18 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1R11")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -45.72 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1R12")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -48.26 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1R13")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -50.8 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1R14")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -53.34 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1R15")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -38.1 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1R8")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -40.64 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1R9")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -63.5 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T10")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -66.04 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T11")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -68.58 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T12")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -71.12 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T13")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -73.66 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T14")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -76.2 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T15")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -78.74 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T16")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -81.28 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T17")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -55.88 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T7")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -58.42 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T8")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -60.96 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T9")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -83.82 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1U12")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -86.36 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1U13")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -88.9 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1U15")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -91.44 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1U17")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -96.52 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1V12")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -99.06 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1V13")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -101.6 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1V18")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -93.98 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1V7")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -5.08 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP13")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -7.62 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP16")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -10.16 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP19")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -12.7 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP22")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -15.24 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP25")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -17.78 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP28")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -20.32 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP31")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -22.86 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP34")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -38.1 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "H37")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -35.56 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "L37")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -33.02 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "P37")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -30.48 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "U37")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -27.94 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "Y37")
        )
      )
      (symbol "RK3566_15_4_1"
        (rectangle (start -7.29 -1.27) (end 10.49 -105.41)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_15_5_0"
        (pin power_out line (at -11.43 -80.01 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1B10")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -82.55 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1B11")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -85.09 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1B15")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -87.63 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1B19")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -102.87 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C14")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -105.41 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C16")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -107.95 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C18")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -90.17 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C4")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -92.71 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C5")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -95.25 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C6")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -97.79 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C8")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -100.33 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C9")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -110.49 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1D1")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -115.57 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1D10")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -118.11 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1D14")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -113.03 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1D3")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -125.73 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1E10")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -128.27 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1E14")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -130.81 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1E15")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -130.81 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1E17")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -120.65 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1E3")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -123.19 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1E8")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -118.11 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1F10")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -115.57 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1F15")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -113.03 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1F16")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1F6")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -125.73 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1F7")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -123.19 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1F8")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -120.65 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1F9")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -97.79 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G10")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -95.25 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G11")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -92.71 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G12")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -90.17 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G14")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -110.49 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G3")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -107.95 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G6")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -105.41 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G7")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -102.87 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G8")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -100.33 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G9")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -87.63 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1H1")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -80.01 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1H11")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -77.47 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1H12")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -74.93 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1H13")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -85.09 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1H2")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -82.55 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1H6")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -72.39 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1J1")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -62.23 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1J11")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -59.69 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1J12")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -57.15 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1J13")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -69.85 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1J6")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -67.31 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1J8")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -64.77 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1J9")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -36.83 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K11")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -34.29 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K12")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -31.75 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K13")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -29.21 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K14")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K15")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -54.61 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K2")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -52.07 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K3")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -49.53 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K4")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -46.99 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K5")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -44.45 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K6")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -41.91 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K8")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -39.37 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K9")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L10")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -16.51 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L11")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L12")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L13")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L14")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -6.35 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L15")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L3")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L6")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -6.35 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "A1")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -8.89 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "A2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -11.43 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "A38")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -49.53 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AA2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -64.77 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AC37")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -52.07 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AD2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -67.31 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AE37")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -69.85 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AH37")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -72.39 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AL37")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -54.61 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AP2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -74.93 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AP37")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -59.69 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AP8")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -57.15 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AR1")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -77.47 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AR38")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -13.97 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B1")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -21.59 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B11")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -24.13 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B14")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -26.67 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B18")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -16.51 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -29.21 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B21")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -31.75 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B28")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -34.29 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B31")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -19.05 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B6")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -36.83 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "D2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -62.23 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "E37")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -39.37 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "J2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -41.91 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "L2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -44.45 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "U2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -46.99 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "W2")
        )
      )
      (symbol "RK3566_15_5_1"
        (rectangle (start -8.89 -5.08) (end 6.35 -133.35)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_15_6_0"
        (pin power_out line (at 3.81 -17.78 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M10")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -20.32 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M11")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -22.86 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M12")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -25.4 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M13")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -27.94 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M14")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -30.48 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M15")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -33.02 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M16")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -35.56 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M17")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -38.1 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M20")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -7.62 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M3")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -10.16 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M4")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -12.7 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M5")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -15.24 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M6")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -40.64 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1N3")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -43.18 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1N4")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -45.72 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1N7")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -48.26 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1P1")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -58.42 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1P15")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -50.8 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1P5")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -53.34 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1P6")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -55.88 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1P7")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -60.96 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1R3")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -63.5 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1R4")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -66.04 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1R5")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -68.58 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1R6")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -71.12 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1R7")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -73.66 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1T3")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -76.2 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1T5")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -78.74 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1U2")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -81.28 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1V1")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -83.82 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1V4")
        )
      )
      (symbol "RK3566_15_6_1"
        (rectangle (start 6.35 -5.08) (end 20.32 -85.09)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_15_7_0"
        (pin power_out line (at 10.16 -7.62 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1C12")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1D11")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1D12")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -15.24 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1E11")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -17.78 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1E12")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1E13")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -22.86 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1F11")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -25.4 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1F12")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -27.94 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1F13")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -30.48 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1F14")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -33.02 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1G13")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -86.36 180) (length 2.54)
          (name "VDD_NPU")
          (number "1G15")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -49.53 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1H10")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -88.9 180) (length 2.54)
          (name "VDD_NPU")
          (number "1H14")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -91.44 180) (length 2.54)
          (name "VDD_NPU")
          (number "1H15")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -41.91 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1H7")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -44.45 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1H8")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -46.99 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1H9")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -54.61 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1J10")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -93.98 180) (length 2.54)
          (name "VDD_NPU")
          (number "1J14")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -96.52 180) (length 2.54)
          (name "VDD_NPU")
          (number "1J15")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -52.07 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1J7")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -59.69 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1K10")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -57.15 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1K7")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -62.23 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1L7")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -69.85 180) (length 2.54)
          (name "VDD_GPU")
          (number "1L8")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -72.39 180) (length 2.54)
          (name "VDD_GPU")
          (number "1L9")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -74.93 180) (length 2.54)
          (name "VDD_GPU")
          (number "1M7")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -77.47 180) (length 2.54)
          (name "VDD_GPU")
          (number "1M8")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -80.01 180) (length 2.54)
          (name "VDD_GPU")
          (number "1M9")
        )
      )
      (symbol "RK3566_15_7_1"
        (rectangle (start -10.77 -3.81) (end 8.28 -100.33)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_15_8_0"
        (pin power_out line (at 8.89 -31.75 180) (length 2.54)
          (name "VCC_3V3")
          (number "1N8")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "GPIO4_C6")
          (number "1T6")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "GPIO4_C5")
          (number "1U6")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "PWM14_M1")
          (number "1U7")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -29.21 180) (length 2.54)
          (name "HDMITX_CEC")
          (number "1V5")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -16.51 180) (length 2.54)
          (name "GPIO4_C4")
          (number "1V6")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "HDMITX_SDA")
          (number "AP11")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "GPIO4_C3")
          (number "AP12")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "HDMITX_SCL")
          (number "AR12")
        )
      )
      (symbol "RK3566_15_8_1"
        (rectangle (start -11.43 -6.35) (end 6.35 -36.83)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_15_9_0"
        (pin power_out line (at 13.97 -46.99 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_AVDD_0V9")
          (number "1P11")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -49.53 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_AVDD_1V8")
          (number "1P12")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -41.91 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_CLKN")
          (number "1V15")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -39.37 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_CLKP")
          (number "1V16")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -34.29 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D3N")
          (number "AP26")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D2P")
          (number "AP27")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D1N")
          (number "AP29")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D0P")
          (number "AP30")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -31.75 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D3P")
          (number "AR26")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D2N")
          (number "AR27")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -16.51 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D1P")
          (number "AR29")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D0N")
          (number "AR30")
        )
      )
      (symbol "RK3566_15_9_1"
        (rectangle (start -16.51 -3.81) (end 11.43 -55.88)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_15_10_0"
        (pin power_out line (at 10.16 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "VCCIO5_1")
          (number "1N5")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -22.86 180) (length 2.54)
          (name "VCCIO5_2")
          (number "1N6")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -15.24 180) (length 2.54)
          (name "PWM12_M0")
          (number "AP5")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -5.08 180) (length 2.54)
          (name "UART4_RX_M1")
          (number "AP7")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "PWM13_M0")
          (number "AR4")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -7.62 180) (length 2.54)
          (name "UART4_TX_M1")
          (number "AR6")
        )
      )
      (symbol "RK3566_15_10_1"
        (rectangle (start -6.35 -2.54) (end 7.62 -24.13)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_15_11_0"
        (pin power_out line (at 16.51 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC1D3")
          (number "1A20")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -48.26 180) (length 2.54)
          (name "WIFI_PWR")
          (number "1B20")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -5.08 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC1D0")
          (number "1C19")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -25.4 180) (length 2.54)
          (name "UART1_RX_M0")
          (number "1C20")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC1D2")
          (number "1D18")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -45.72 180) (length 2.54)
          (name "WIFI_WAKE_HOST_H")
          (number "1D19")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -55.88 180) (length 2.54)
          (name "VCCIO4")
          (number "1E16")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -7.62 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC1D1")
          (number "1E18")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "I2C4_SDA_M1")
          (number "A35")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -38.1 180) (length 2.54)
          (name "BT_WAKE_HOST_H")
          (number "A37")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -22.86 180) (length 2.54)
          (name "I2C4_SCL_M1")
          (number "B34")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -15.24 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC1CMD")
          (number "B35")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -40.64 180) (length 2.54)
          (name "HOST_WAKE_B")
          (number "B36")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -17.78 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC1CLK")
          (number "B37")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -53.34 180) (length 2.54)
          (name "CAMERA_XCLR_L")
          (number "B38")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -43.18 180) (length 2.54)
          (name "WIFI_REG_ON_H")
          (number "C37")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -50.8 180) (length 2.54)
          (name "LCD0_PWREN_H")
          (number "D37")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -35.56 180) (length 2.54)
          (name "BT_REG_ON_H")
          (number "D38")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -30.48 180) (length 2.54)
          (name "UART1_RTSn_M0")
          (number "F37")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -27.94 180) (length 2.54)
          (name "UART1_TX_M0")
          (number "F38")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -33.02 180) (length 2.54)
          (name "UART1_CTSn_M0")
          (number "G37")
        )
      )
      (symbol "RK3566_15_11_1"
        (rectangle (start -16.51 -2.54) (end 13.97 -60.96)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_15_12_0"
        (pin power_out line (at 25.4 -45.72 180) (length 2.54)
          (name "SYSPLL_AVDD_1V8")
          (number "1H4")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -43.18 180) (length 2.54)
          (name "SYSPLL_AVDD_0V9")
          (number "1H5")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -48.26 180) (length 2.54)
          (name "SYSPLL_AVSS")
          (number "1J5")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -17.78 180) (length 2.54)
          (name "TVSS")
          (number "1M18")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -27.94 180) (length 2.54)
          (name "GPIO0_D4_d")
          (number "1M19")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -101.6 180) (length 2.54)
          (name "PMUIO2")
          (number "1N15")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -104.14 180) (length 2.54)
          (name "PMU_VDD_LOGIC_0V9")
          (number "1N16")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -40.64 180) (length 2.54)
          (name "PMUPLL_AVSS")
          (number "1N17")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -38.1 180) (length 2.54)
          (name "PMUPLL_AVDD_1V8")
          (number "1N18")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -25.4 180) (length 2.54)
          (name "GPIO0_D3_d")
          (number "1N19")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -30.48 180) (length 2.54)
          (name "GPIO0_D5_d")
          (number "1N20")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -31.75 0) (length 2.54)
          (name "PMUIO1")
          (number "1P16")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -35.56 180) (length 2.54)
          (name "PMUPLL_AVDD_0V9")
          (number "1P17")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -11.43 0) (length 2.54)
          (name "CPU_REFCLK_OUT")
          (number "1P18")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -16.51 0) (length 2.54)
          (name "PMIC_SLEEP_H")
          (number "1P19")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -33.02 180) (length 2.54)
          (name "GPIO0_D6_d")
          (number "1P20")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -71.12 180) (length 2.54)
          (name "I2C2_SDA_M0")
          (number "1R16")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -73.66 180) (length 2.54)
          (name "EBC_PWR_EN")
          (number "1R17")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -78.74 180) (length 2.54)
          (name "UART0_TX")
          (number "1R18")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -19.05 0) (length 2.54)
          (name "PMIC_INT_L")
          (number "1R19")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -13.97 0) (length 2.54)
          (name "TSADC_SHUT_M0")
          (number "1R20")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -91.44 180) (length 2.54)
          (name "PCIE_PWREN_H_GPIO0_C2")
          (number "1T18")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -76.2 180) (length 2.54)
          (name "UART0_RX")
          (number "1T19")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -55.88 180) (length 2.54)
          (name "GPIO0_B0_u")
          (number "1T20")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -99.06 180) (length 2.54)
          (name "UART2_TX_M0_DEBUG")
          (number "1U18")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -88.9 180) (length 2.54)
          (name "DVP_PWR")
          (number "1U19")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -68.58 180) (length 2.54)
          (name "I2C2_SCL_M0")
          (number "1U20")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -96.52 180) (length 2.54)
          (name "UART2_RX_M0_DEBUG")
          (number "1V19")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -93.98 180) (length 2.54)
          (name "LCD_EN")
          (number "1V20")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "XIN24M")
          (number "AD37")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "XOUT24M")
          (number "AD38")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -21.59 0) (length 2.54)
          (name "SDMMC0_DET_L")
          (number "AF37")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -29.21 0) (length 2.54)
          (name "FLASH_VOL_SEL")
          (number "AF38")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -24.13 0) (length 2.54)
          (name "SDMMC_PWR")
          (number "AG37")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -8.89 0) (length 2.54)
          (name "nPOR_u")
          (number "AG38")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -58.42 180) (length 2.54)
          (name "I2C0_SCL_PMIC")
          (number "AJ37")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -26.67 0) (length 2.54)
          (name "PCIE20_PRSNT_L_GPIO0_A6")
          (number "AJ38")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -63.5 180) (length 2.54)
          (name "I2C1_SCL_M0")
          (number "AK37")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -60.96 180) (length 2.54)
          (name "I2C0_SDA_PMIC")
          (number "AK38")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -81.28 180) (length 2.54)
          (name "PWM3_IR")
          (number "AM37")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -66.04 180) (length 2.54)
          (name "I2C1_SDA_M0")
          (number "AM38")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -86.36 180) (length 2.54)
          (name "HP_DET_L_GPIO3_A1")
          (number "AN37")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -83.82 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_RSTn")
          (number "AN38")
        )
      )
      (symbol "RK3566_15_12_1"
        (rectangle (start -20.32 -2.54) (end 22.86 -120.65)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_15_13_0"
        (pin power_out line (at 12.7 -39.37 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_MDC_M1")
          (number "1L1")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -33.02 180) (length 2.54)
          (name "PHY1_RXD1/TXDLY")
          (number "1L2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -50.8 180) (length 2.54)
          (name "VCCIO6_1")
          (number "1L4")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -53.34 180) (length 2.54)
          (name "VCCIO6_2")
          (number "1L5")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -30.48 180) (length 2.54)
          (name "PHY1_RXD0/RXDLY")
          (number "1N1")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -22.86 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_TXD0_M1")
          (number "1N2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -15.24 180) (length 2.54)
          (name "PHY1_RXD2/PLLOFF")
          (number "1P2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -17.78 180) (length 2.54)
          (name "PHY1_RXD3/PHYAD0")
          (number "1R1")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -46.99 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_MCLKINOUT_M1")
          (number "AB1")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -44.45 180) (length 2.54)
          (name "CIF_CLKOUT")
          (number "AB2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -41.91 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_MDIO_M1")
          (number "AC2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -35.56 180) (length 2.54)
          (name "PHY1_RXDV/PHYAD2")
          (number "AG2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -27.94 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_TXEN_M1")
          (number "AH2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -25.4 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_TXD1_M1")
          (number "AJ1")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_RXCLK_M1")
          (number "AJ2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_TXCLK_M1")
          (number "AK2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_TXD3_M1")
          (number "AL1")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -7.62 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_TXD2_M1")
          (number "AL2")
        )
      )
      (symbol "RK3566_15_13_1"
        (rectangle (start -16.51 -3.81) (end 10.16 -57.15)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_15_14_0"
        (pin bidirectional line (at 11.43 -85.09 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ5_B")
          (number "1A10")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -125.73 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DM1_B")
          (number "1A11")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -80.01 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ3_B")
          (number "1A7")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -77.47 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ2_B")
          (number "1A8")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -90.17 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ7_B")
          (number "1A9")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -93.98 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DM0_B")
          (number "1B8")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -87.63 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ6_B")
          (number "1B9")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -119.38 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ14_B")
          (number "1C10")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ7_A")
          (number "1E1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -30.48 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DM0_A")
          (number "1E2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -55.88 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ14_A")
          (number "1F1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -53.34 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ13_A")
          (number "1F2")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -64.77 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DM1_A")
          (number "1G1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -58.42 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ15_A")
          (number "1G2")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -100.33 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS0N_B")
          (number "A12")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -97.79 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS0P_B")
          (number "A13")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -114.3 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ12_B")
          (number "A15")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -129.54 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS1P_B")
          (number "A17")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -106.68 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ9_B")
          (number "A19")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -109.22 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ10_B")
          (number "A20")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -74.93 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ1_B")
          (number "B10")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -72.39 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ0_B")
          (number "B12")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -82.55 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ4_B")
          (number "B13")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -116.84 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ13_B")
          (number "B15")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -121.92 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ15_B")
          (number "B16")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -132.08 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS1N_B")
          (number "B17")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -104.14 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ8_B")
          (number "B19")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -111.76 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ11_B")
          (number "B20")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -16.51 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ3_A")
          (number "E1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ2_A")
          (number "F1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ1_A")
          (number "F2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ0_A")
          (number "G2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -36.83 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS0N_A")
          (number "H1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -34.29 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS0P_A")
          (number "H2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ5_A")
          (number "K1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ6_A")
          (number "K2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -50.8 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ12_A")
          (number "M1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ4_A")
          (number "M2")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -67.31 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS1P_A")
          (number "N1")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -69.85 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS1N_A")
          (number "N2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -40.64 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ8_A")
          (number "P2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -43.18 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ9_A")
          (number "R1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -45.72 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ10_A")
          (number "R2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -48.26 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ11_A")
          (number "T2")
        )
      )
      (symbol "RK3566_15_14_1"
        (rectangle (start -14.94 -6.35) (end 10.46 -135.89)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_15_15_0"
        (pin bidirectional line (at 10.16 -44.45 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A5_A")
          (number "1A1")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -46.99 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CKE1_B")
          (number "1A2")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -29.21 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CLKE0_B")
          (number "1A3")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -54.61 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_NC")
          (number "1A4")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -72.39 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CS1n_B")
          (number "1A5")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -52.07 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A4_B")
          (number "1A6")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -39.37 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A4_A")
          (number "1B1")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -34.29 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A3_A")
          (number "1B3")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -74.93 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CS0n_B")
          (number "1B5")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A3_B")
          (number "1B6")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -49.53 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A2_B")
          (number "1B7")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -41.91 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A2_A")
          (number "1C1")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -57.15 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_NC")
          (number "1C2")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CKE1_A")
          (number "1C3")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -77.47 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_RESETn")
          (number "1C7")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -6.35 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_NC")
          (number "1D2")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -88.9 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1D5")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -91.44 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1D6")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -93.98 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1D7")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -96.52 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1D8")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -99.06 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1D9")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -101.6 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1E4")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -111.76 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQL")
          (number "1E6")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -114.3 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQL")
          (number "1E7")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -116.84 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQL")
          (number "1E9")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -80.01 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_RZQ")
          (number "1F3")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -104.14 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1F4")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -119.38 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQL")
          (number "1F5")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -106.68 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1G4")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -121.92 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQL")
          (number "1G5")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -82.55 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_NC")
          (number "1H3")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_ODT0_CA_B")
          (number "A10")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -69.85 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CS1n_A")
          (number "A3")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -62.23 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CLKP_A")
          (number "A5")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -3.81 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CLKP_B")
          (number "A7")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -36.83 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A0_B")
          (number "A9")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -67.31 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CS0n_A")
          (number "B3")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -59.69 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CKE0_A")
          (number "B4")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -64.77 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CLKN_A")
          (number "B5")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CLKN_B")
          (number "B7")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -16.51 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A5_B")
          (number "B8")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A1_B")
          (number "B9")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A1_A")
          (number "C1")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -31.75 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A0_A")
          (number "C2")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_ODT0_CA_A")
          (number "E2")
        )
      )
      (symbol "RK3566_15_15_1"
        (rectangle (start -12.4 -1.27) (end 7.92 -133.35)
          (fill (type background))
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
      )
      (symbol "RK3566_15_16_0"
        (pin power_out line (at 17.78 -35.56 180) (length 2.54)
          (name "FSPI_SCK")
          (number "1A15")
        )
        (pin power_out line (at -21.59 -15.24 0) (length 2.54)
          (name "EMMC_DATA_STROBE")
          (number "1A16")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -38.1 180) (length 2.54)
          (name "FSPI_D0")
          (number "1A17")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -40.64 180) (length 2.54)
          (name "FSPI_D1")
          (number "1A18")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -33.02 180) (length 2.54)
          (name "FSPI_D2")
          (number "1B16")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -43.18 180) (length 2.54)
          (name "FSPI_CSN")
          (number "1B17")
        )
        (pin power_out line (at -21.59 -26.67 0) (length 2.54)
          (name "VCCIO2")
          (number "1C13")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -45.72 180) (length 2.54)
          (name "FSPI_D3")
          (number "1C15")
        )
        (pin power_out line (at -21.59 -20.32 0) (length 2.54)
          (name "EMMC_CMD")
          (number "A27")
        )
        (pin power_out line (at -21.59 -17.78 0) (length 2.54)
          (name "EMMC_CLKOUT")
          (number "A29")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D5")
          (number "A30")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -7.62 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D0")
          (number "A32")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -25.4 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D7")
          (number "A33")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D1")
          (number "B27")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -15.24 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D3")
          (number "B29")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -22.86 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D6")
          (number "B30")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D2")
          (number "B32")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -17.78 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D4")
          (number "B33")
        )
      )
      (symbol "RK3566_15_16_1"
        (rectangle (start -19.05 -2.54) (end 15.24 -53.34)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_15_17_0"
        (pin power_out line (at 17.78 -15.24 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC0_D2")
          (number "1D20")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC0_CMD")
          (number "1E19")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC0_D0")
          (number "1E20")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -25.4 180) (length 2.54)
          (name "VCCIO3")
          (number "1F17")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -17.78 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC0_D3")
          (number "1F18")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC0_D1")
          (number "1F19")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -22.86 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC0_CLK")
          (number "G38")
        )
      )
      (symbol "RK3566_15_17_1"
        (rectangle (start -11.43 -2.54) (end 15.24 -30.48)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_15_18_0"
        (pin input line (at 12.7 -29.21 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_AVDD_0V9")
          (number "1N9")
        )
        (pin input line (at 12.7 -31.75 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_AVDD_A1V8")
          (number "1P9")
        )
        (pin input line (at 12.7 -3.81 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_CLK0-")
          (number "1U9")
        )
        (pin input line (at 12.7 -6.35 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_CLK0+")
          (number "1V9")
        )
        (pin input line (at 12.7 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D3-")
          (number "AP14")
        )
        (pin input line (at 12.7 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D2+")
          (number "AP15")
        )
        (pin input line (at 12.7 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D1-")
          (number "AP17")
        )
        (pin input line (at 12.7 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D0+")
          (number "AP18")
        )
        (pin input line (at 12.7 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D3+")
          (number "AR14")
        )
        (pin input line (at 12.7 -16.51 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D2-")
          (number "AR15")
        )
        (pin input line (at 12.7 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D1+")
          (number "AR17")
        )
        (pin input line (at 12.7 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D0-")
          (number "AR18")
        )
      )
      (symbol "RK3566_15_18_1"
        (rectangle (start -13.97 -2.54) (end 11.43 -33.02)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_15_19_0"
        (pin power_out line (at 11.43 -34.29 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX_AVDD0V9")
          (number "1N13")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -31.75 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX_AVDD0V9")
          (number "1N14")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -36.83 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX_AVDD1V8")
          (number "1P13")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -29.21 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX_REXT")
          (number "1U16")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX_HPDIN")
          (number "1V17")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TXCLKN")
          (number "AP32")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -16.51 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX0P")
          (number "AP33")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX1N")
          (number "AP35")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -6.35 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX2P")
          (number "AP36")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TXCLKP")
          (number "AR32")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX0N")
          (number "AR33")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX1P")
          (number "AR35")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX2N")
          (number "AR36")
        )
      )
      (symbol "RK3566_15_19_1"
        (rectangle (start -17.78 -3.81) (end 8.89 -39.37)
          (fill (type background))
        )
      )
    )
    (symbol "RK3566_16" (in_bom yes) (on_board yes)
      (property "Reference" "U7" (at -2.108 -0.254 0))
      (property "Value" "RK3566" (at -2.108 -2.794 0))
      (property "Footprint" "RK3566:BGA565_15R5X14R4X0R90" (at 19.05 -33.02 0))
      (property "Datasheet" "RK3566" (at 19.05 -33.02 0))
      (property "ki_locked" "" (at 0 0 0))
      (symbol "RK3566_16_1_0"
        (pin power_out line (at 10.16 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "SPDIF_TX_M0")
          (number "1A13")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -29.21 180) (length 2.54)
          (name "PDM_CLK0_M0")
          (number "1A14")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -36.83 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_CLKREQn")
          (number "1B13")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -44.45 180) (length 2.54)
          (name "I2S1_SDIO/PDM_SDIO")
          (number "1B14")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -54.61 180) (length 2.54)
          (name "VCCIO1")
          (number "1D13")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -6.35 180) (length 2.54)
          (name "GPIO1_A0_u")
          (number "A22")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "I2S1_MCLK_M0")
          (number "A23")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -39.37 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_WAKEn")
          (number "A26")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "GPIO1_A1_u")
          (number "B22")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "I2S1_SCLK_TX_M0")
          (number "B23")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "I2S1_LRCLK_TX_M0")
          (number "B24")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -34.29 180) (length 2.54)
          (name "I2S1_SDO0_M0")
          (number "B25")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -41.91 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_PERSTn")
          (number "B26")
        )
      )
      (symbol "RK3566_16_1_1"
        (rectangle (start -17.78 -5.08) (end 7.62 -55.88)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_16_2_0"
        (pin power_out line (at 11.43 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "SARADC3")
          (number "1A19")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "SARADC2")
          (number "1B18")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "SARADC1")
          (number "1C17")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "OTP_VCC1V8")
          (number "1D15")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "SARADC_AVDD_1V8")
          (number "1D16")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -6.35 180) (length 2.54)
          (name "SARADC0")
          (number "1D17")
        )
      )
      (symbol "RK3566_16_2_1"
        (rectangle (start -12.7 -2.54) (end 8.89 -31.75)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_16_3_0"
        (pin power_out line (at 12.7 -39.37 180) (length 2.54)
          (name "USB_AVDD1_1V8")
          (number "1H16")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -41.91 180) (length 2.54)
          (name "USB_AVDD1_3V3")
          (number "1H18")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -36.83 180) (length 2.54)
          (name "USB_AVDD1_0V9")
          (number "1J17")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "USB_HOST1_DP")
          (number "1J19")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "USB_HOST1_DM")
          (number "1J20")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -69.85 180) (length 2.54)
          (name "MULTI_PHY_AVDD0V9")
          (number "1K16")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -72.39 180) (length 2.54)
          (name "MULTI_PHY_AVDD1V8")
          (number "1K17")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -58.42 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_REFCLKP")
          (number "1K19")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -60.96 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_REFCLKN")
          (number "1K20")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -48.26 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_TXP")
          (number "AA37")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -50.8 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_TXN")
          (number "AA38")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -53.34 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_RXP")
          (number "AB37")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -55.88 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_RXN")
          (number "AB38")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "USB_OTG0_DP")
          (number "R37")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "USB_OTG0_DM")
          (number "R38")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "USB_OTG0_ID")
          (number "T37")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "USB_OTG0_VBUSDET")
          (number "T38")
        )
      )
      (symbol "RK3566_16_3_1"
        (rectangle (start -13.97 -1.27) (end 10.16 -82.55)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_16_4_0"
        (pin power_out line (at 12.73 -25.4 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1F20")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -22.86 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1G16")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1G18")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -17.78 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1G19")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -15.24 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1G20")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1J16")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1J18")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -7.62 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1K18")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -5.08 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1L19")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -25.4 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1N11")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -27.94 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1N12")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -33.02 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1P10")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -35.56 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1P14")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -30.48 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1P8")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -43.18 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1R11")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -45.72 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1R12")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -48.26 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1R13")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -50.8 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1R14")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -53.34 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1R15")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -38.1 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1R8")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -40.64 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1R9")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -63.5 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T10")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -66.04 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T11")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -68.58 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T12")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -71.12 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T13")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -73.66 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T14")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -76.2 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T15")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -78.74 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T16")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -81.28 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T17")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -55.88 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T7")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -58.42 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T8")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -60.96 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T9")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -83.82 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1U12")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -86.36 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1U13")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -88.9 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1U15")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -91.44 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1U17")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -96.52 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1V12")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -99.06 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1V13")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -101.6 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1V18")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -93.98 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1V7")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -5.08 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP13")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -7.62 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP16")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -10.16 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP19")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -12.7 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP22")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -15.24 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP25")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -17.78 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP28")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -20.32 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP31")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -22.86 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP34")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -38.1 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "H37")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -35.56 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "L37")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -33.02 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "P37")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -30.48 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "U37")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -27.94 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "Y37")
        )
      )
      (symbol "RK3566_16_4_1"
        (rectangle (start -7.29 -1.27) (end 10.49 -105.41)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_16_5_0"
        (pin power_out line (at -11.43 -80.01 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1B10")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -82.55 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1B11")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -85.09 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1B15")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -87.63 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1B19")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -102.87 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C14")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -105.41 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C16")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -107.95 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C18")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -90.17 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C4")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -92.71 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C5")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -95.25 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C6")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -97.79 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C8")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -100.33 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C9")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -110.49 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1D1")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -115.57 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1D10")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -118.11 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1D14")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -113.03 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1D3")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -125.73 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1E10")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -128.27 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1E14")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -130.81 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1E15")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -130.81 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1E17")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -120.65 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1E3")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -123.19 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1E8")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -118.11 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1F10")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -115.57 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1F15")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -113.03 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1F16")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1F6")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -125.73 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1F7")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -123.19 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1F8")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -120.65 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1F9")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -97.79 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G10")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -95.25 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G11")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -92.71 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G12")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -90.17 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G14")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -110.49 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G3")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -107.95 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G6")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -105.41 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G7")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -102.87 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G8")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -100.33 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G9")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -87.63 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1H1")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -80.01 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1H11")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -77.47 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1H12")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -74.93 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1H13")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -85.09 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1H2")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -82.55 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1H6")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -72.39 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1J1")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -62.23 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1J11")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -59.69 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1J12")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -57.15 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1J13")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -69.85 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1J6")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -67.31 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1J8")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -64.77 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1J9")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -36.83 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K11")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -34.29 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K12")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -31.75 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K13")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -29.21 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K14")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K15")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -54.61 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K2")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -52.07 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K3")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -49.53 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K4")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -46.99 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K5")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -44.45 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K6")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -41.91 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K8")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -39.37 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K9")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L10")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -16.51 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L11")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L12")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L13")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L14")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -6.35 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L15")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L3")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L6")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -6.35 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "A1")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -8.89 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "A2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -11.43 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "A38")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -49.53 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AA2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -64.77 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AC37")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -52.07 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AD2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -67.31 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AE37")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -69.85 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AH37")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -72.39 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AL37")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -54.61 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AP2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -74.93 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AP37")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -59.69 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AP8")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -57.15 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AR1")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -77.47 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AR38")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -13.97 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B1")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -21.59 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B11")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -24.13 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B14")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -26.67 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B18")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -16.51 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -29.21 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B21")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -31.75 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B28")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -34.29 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B31")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -19.05 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B6")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -36.83 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "D2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -62.23 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "E37")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -39.37 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "J2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -41.91 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "L2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -44.45 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "U2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -46.99 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "W2")
        )
      )
      (symbol "RK3566_16_5_1"
        (rectangle (start -8.89 -5.08) (end 6.35 -133.35)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_16_6_0"
        (pin power_out line (at 3.81 -17.78 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M10")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -20.32 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M11")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -22.86 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M12")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -25.4 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M13")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -27.94 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M14")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -30.48 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M15")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -33.02 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M16")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -35.56 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M17")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -38.1 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M20")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -7.62 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M3")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -10.16 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M4")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -12.7 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M5")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -15.24 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M6")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -40.64 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1N3")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -43.18 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1N4")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -45.72 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1N7")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -48.26 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1P1")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -58.42 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1P15")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -50.8 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1P5")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -53.34 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1P6")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -55.88 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1P7")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -60.96 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1R3")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -63.5 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1R4")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -66.04 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1R5")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -68.58 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1R6")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -71.12 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1R7")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -73.66 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1T3")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -76.2 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1T5")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -78.74 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1U2")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -81.28 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1V1")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -83.82 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1V4")
        )
      )
      (symbol "RK3566_16_6_1"
        (rectangle (start 6.35 -5.08) (end 20.32 -85.09)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_16_7_0"
        (pin power_out line (at 10.16 -7.62 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1C12")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1D11")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1D12")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -15.24 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1E11")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -17.78 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1E12")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1E13")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -22.86 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1F11")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -25.4 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1F12")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -27.94 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1F13")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -30.48 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1F14")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -33.02 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1G13")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -86.36 180) (length 2.54)
          (name "VDD_NPU")
          (number "1G15")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -49.53 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1H10")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -88.9 180) (length 2.54)
          (name "VDD_NPU")
          (number "1H14")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -91.44 180) (length 2.54)
          (name "VDD_NPU")
          (number "1H15")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -41.91 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1H7")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -44.45 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1H8")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -46.99 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1H9")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -54.61 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1J10")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -93.98 180) (length 2.54)
          (name "VDD_NPU")
          (number "1J14")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -96.52 180) (length 2.54)
          (name "VDD_NPU")
          (number "1J15")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -52.07 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1J7")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -59.69 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1K10")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -57.15 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1K7")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -62.23 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1L7")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -69.85 180) (length 2.54)
          (name "VDD_GPU")
          (number "1L8")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -72.39 180) (length 2.54)
          (name "VDD_GPU")
          (number "1L9")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -74.93 180) (length 2.54)
          (name "VDD_GPU")
          (number "1M7")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -77.47 180) (length 2.54)
          (name "VDD_GPU")
          (number "1M8")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -80.01 180) (length 2.54)
          (name "VDD_GPU")
          (number "1M9")
        )
      )
      (symbol "RK3566_16_7_1"
        (rectangle (start -10.77 -3.81) (end 8.28 -100.33)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_16_8_0"
        (pin power_out line (at 8.89 -31.75 180) (length 2.54)
          (name "VCC_3V3")
          (number "1N8")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "GPIO4_C6")
          (number "1T6")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "GPIO4_C5")
          (number "1U6")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "PWM14_M1")
          (number "1U7")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -29.21 180) (length 2.54)
          (name "HDMITX_CEC")
          (number "1V5")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -16.51 180) (length 2.54)
          (name "GPIO4_C4")
          (number "1V6")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "HDMITX_SDA")
          (number "AP11")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "GPIO4_C3")
          (number "AP12")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "HDMITX_SCL")
          (number "AR12")
        )
      )
      (symbol "RK3566_16_8_1"
        (rectangle (start -11.43 -6.35) (end 6.35 -36.83)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_16_9_0"
        (pin power_out line (at 13.97 -46.99 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_AVDD_0V9")
          (number "1P11")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -49.53 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_AVDD_1V8")
          (number "1P12")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -41.91 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_CLKN")
          (number "1V15")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -39.37 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_CLKP")
          (number "1V16")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -34.29 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D3N")
          (number "AP26")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D2P")
          (number "AP27")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D1N")
          (number "AP29")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D0P")
          (number "AP30")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -31.75 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D3P")
          (number "AR26")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D2N")
          (number "AR27")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -16.51 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D1P")
          (number "AR29")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D0N")
          (number "AR30")
        )
      )
      (symbol "RK3566_16_9_1"
        (rectangle (start -16.51 -3.81) (end 11.43 -55.88)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_16_10_0"
        (pin power_out line (at 10.16 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "VCCIO5_1")
          (number "1N5")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -22.86 180) (length 2.54)
          (name "VCCIO5_2")
          (number "1N6")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -15.24 180) (length 2.54)
          (name "PWM12_M0")
          (number "AP5")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -5.08 180) (length 2.54)
          (name "UART4_RX_M1")
          (number "AP7")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "PWM13_M0")
          (number "AR4")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -7.62 180) (length 2.54)
          (name "UART4_TX_M1")
          (number "AR6")
        )
      )
      (symbol "RK3566_16_10_1"
        (rectangle (start -6.35 -2.54) (end 7.62 -24.13)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_16_11_0"
        (pin power_out line (at 16.51 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC1D3")
          (number "1A20")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -48.26 180) (length 2.54)
          (name "WIFI_PWR")
          (number "1B20")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -5.08 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC1D0")
          (number "1C19")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -25.4 180) (length 2.54)
          (name "UART1_RX_M0")
          (number "1C20")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC1D2")
          (number "1D18")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -45.72 180) (length 2.54)
          (name "WIFI_WAKE_HOST_H")
          (number "1D19")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -55.88 180) (length 2.54)
          (name "VCCIO4")
          (number "1E16")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -7.62 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC1D1")
          (number "1E18")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "I2C4_SDA_M1")
          (number "A35")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -38.1 180) (length 2.54)
          (name "BT_WAKE_HOST_H")
          (number "A37")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -22.86 180) (length 2.54)
          (name "I2C4_SCL_M1")
          (number "B34")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -15.24 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC1CMD")
          (number "B35")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -40.64 180) (length 2.54)
          (name "HOST_WAKE_B")
          (number "B36")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -17.78 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC1CLK")
          (number "B37")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -53.34 180) (length 2.54)
          (name "CAMERA_XCLR_L")
          (number "B38")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -43.18 180) (length 2.54)
          (name "WIFI_REG_ON_H")
          (number "C37")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -50.8 180) (length 2.54)
          (name "LCD0_PWREN_H")
          (number "D37")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -35.56 180) (length 2.54)
          (name "BT_REG_ON_H")
          (number "D38")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -30.48 180) (length 2.54)
          (name "UART1_RTSn_M0")
          (number "F37")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -27.94 180) (length 2.54)
          (name "UART1_TX_M0")
          (number "F38")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -33.02 180) (length 2.54)
          (name "UART1_CTSn_M0")
          (number "G37")
        )
      )
      (symbol "RK3566_16_11_1"
        (rectangle (start -16.51 -2.54) (end 13.97 -60.96)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_16_12_0"
        (pin power_out line (at 25.4 -45.72 180) (length 2.54)
          (name "SYSPLL_AVDD_1V8")
          (number "1H4")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -43.18 180) (length 2.54)
          (name "SYSPLL_AVDD_0V9")
          (number "1H5")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -48.26 180) (length 2.54)
          (name "SYSPLL_AVSS")
          (number "1J5")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -17.78 180) (length 2.54)
          (name "TVSS")
          (number "1M18")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -27.94 180) (length 2.54)
          (name "GPIO0_D4_d")
          (number "1M19")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -101.6 180) (length 2.54)
          (name "PMUIO2")
          (number "1N15")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -104.14 180) (length 2.54)
          (name "PMU_VDD_LOGIC_0V9")
          (number "1N16")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -40.64 180) (length 2.54)
          (name "PMUPLL_AVSS")
          (number "1N17")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -38.1 180) (length 2.54)
          (name "PMUPLL_AVDD_1V8")
          (number "1N18")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -25.4 180) (length 2.54)
          (name "GPIO0_D3_d")
          (number "1N19")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -30.48 180) (length 2.54)
          (name "GPIO0_D5_d")
          (number "1N20")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -31.75 0) (length 2.54)
          (name "PMUIO1")
          (number "1P16")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -35.56 180) (length 2.54)
          (name "PMUPLL_AVDD_0V9")
          (number "1P17")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -11.43 0) (length 2.54)
          (name "CPU_REFCLK_OUT")
          (number "1P18")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -16.51 0) (length 2.54)
          (name "PMIC_SLEEP_H")
          (number "1P19")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -33.02 180) (length 2.54)
          (name "GPIO0_D6_d")
          (number "1P20")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -71.12 180) (length 2.54)
          (name "I2C2_SDA_M0")
          (number "1R16")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -73.66 180) (length 2.54)
          (name "EBC_PWR_EN")
          (number "1R17")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -78.74 180) (length 2.54)
          (name "UART0_TX")
          (number "1R18")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -19.05 0) (length 2.54)
          (name "PMIC_INT_L")
          (number "1R19")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -13.97 0) (length 2.54)
          (name "TSADC_SHUT_M0")
          (number "1R20")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -91.44 180) (length 2.54)
          (name "PCIE_PWREN_H_GPIO0_C2")
          (number "1T18")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -76.2 180) (length 2.54)
          (name "UART0_RX")
          (number "1T19")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -55.88 180) (length 2.54)
          (name "GPIO0_B0_u")
          (number "1T20")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -99.06 180) (length 2.54)
          (name "UART2_TX_M0_DEBUG")
          (number "1U18")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -88.9 180) (length 2.54)
          (name "DVP_PWR")
          (number "1U19")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -68.58 180) (length 2.54)
          (name "I2C2_SCL_M0")
          (number "1U20")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -96.52 180) (length 2.54)
          (name "UART2_RX_M0_DEBUG")
          (number "1V19")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -93.98 180) (length 2.54)
          (name "LCD_EN")
          (number "1V20")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "XIN24M")
          (number "AD37")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "XOUT24M")
          (number "AD38")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -21.59 0) (length 2.54)
          (name "SDMMC0_DET_L")
          (number "AF37")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -29.21 0) (length 2.54)
          (name "FLASH_VOL_SEL")
          (number "AF38")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -24.13 0) (length 2.54)
          (name "SDMMC_PWR")
          (number "AG37")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -8.89 0) (length 2.54)
          (name "nPOR_u")
          (number "AG38")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -58.42 180) (length 2.54)
          (name "I2C0_SCL_PMIC")
          (number "AJ37")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -26.67 0) (length 2.54)
          (name "PCIE20_PRSNT_L_GPIO0_A6")
          (number "AJ38")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -63.5 180) (length 2.54)
          (name "I2C1_SCL_M0")
          (number "AK37")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -60.96 180) (length 2.54)
          (name "I2C0_SDA_PMIC")
          (number "AK38")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -81.28 180) (length 2.54)
          (name "PWM3_IR")
          (number "AM37")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -66.04 180) (length 2.54)
          (name "I2C1_SDA_M0")
          (number "AM38")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -86.36 180) (length 2.54)
          (name "HP_DET_L_GPIO3_A1")
          (number "AN37")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -83.82 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_RSTn")
          (number "AN38")
        )
      )
      (symbol "RK3566_16_12_1"
        (rectangle (start -20.32 -2.54) (end 22.86 -120.65)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_16_13_0"
        (pin power_out line (at 12.7 -39.37 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_MDC_M1")
          (number "1L1")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -33.02 180) (length 2.54)
          (name "PHY1_RXD1/TXDLY")
          (number "1L2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -50.8 180) (length 2.54)
          (name "VCCIO6_1")
          (number "1L4")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -53.34 180) (length 2.54)
          (name "VCCIO6_2")
          (number "1L5")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -30.48 180) (length 2.54)
          (name "PHY1_RXD0/RXDLY")
          (number "1N1")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -22.86 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_TXD0_M1")
          (number "1N2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -15.24 180) (length 2.54)
          (name "PHY1_RXD2/PLLOFF")
          (number "1P2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -17.78 180) (length 2.54)
          (name "PHY1_RXD3/PHYAD0")
          (number "1R1")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -46.99 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_MCLKINOUT_M1")
          (number "AB1")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -44.45 180) (length 2.54)
          (name "CIF_CLKOUT")
          (number "AB2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -41.91 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_MDIO_M1")
          (number "AC2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -35.56 180) (length 2.54)
          (name "PHY1_RXDV/PHYAD2")
          (number "AG2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -27.94 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_TXEN_M1")
          (number "AH2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -25.4 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_TXD1_M1")
          (number "AJ1")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_RXCLK_M1")
          (number "AJ2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_TXCLK_M1")
          (number "AK2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_TXD3_M1")
          (number "AL1")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -7.62 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_TXD2_M1")
          (number "AL2")
        )
      )
      (symbol "RK3566_16_13_1"
        (rectangle (start -16.51 -3.81) (end 10.16 -57.15)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_16_14_0"
        (pin bidirectional line (at 11.43 -85.09 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ5_B")
          (number "1A10")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -125.73 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DM1_B")
          (number "1A11")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -80.01 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ3_B")
          (number "1A7")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -77.47 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ2_B")
          (number "1A8")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -90.17 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ7_B")
          (number "1A9")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -93.98 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DM0_B")
          (number "1B8")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -87.63 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ6_B")
          (number "1B9")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -119.38 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ14_B")
          (number "1C10")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ7_A")
          (number "1E1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -30.48 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DM0_A")
          (number "1E2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -55.88 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ14_A")
          (number "1F1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -53.34 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ13_A")
          (number "1F2")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -64.77 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DM1_A")
          (number "1G1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -58.42 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ15_A")
          (number "1G2")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -100.33 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS0N_B")
          (number "A12")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -97.79 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS0P_B")
          (number "A13")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -114.3 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ12_B")
          (number "A15")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -129.54 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS1P_B")
          (number "A17")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -106.68 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ9_B")
          (number "A19")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -109.22 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ10_B")
          (number "A20")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -74.93 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ1_B")
          (number "B10")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -72.39 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ0_B")
          (number "B12")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -82.55 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ4_B")
          (number "B13")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -116.84 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ13_B")
          (number "B15")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -121.92 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ15_B")
          (number "B16")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -132.08 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS1N_B")
          (number "B17")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -104.14 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ8_B")
          (number "B19")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -111.76 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ11_B")
          (number "B20")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -16.51 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ3_A")
          (number "E1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ2_A")
          (number "F1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ1_A")
          (number "F2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ0_A")
          (number "G2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -36.83 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS0N_A")
          (number "H1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -34.29 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS0P_A")
          (number "H2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ5_A")
          (number "K1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ6_A")
          (number "K2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -50.8 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ12_A")
          (number "M1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ4_A")
          (number "M2")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -67.31 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS1P_A")
          (number "N1")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -69.85 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS1N_A")
          (number "N2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -40.64 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ8_A")
          (number "P2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -43.18 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ9_A")
          (number "R1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -45.72 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ10_A")
          (number "R2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -48.26 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ11_A")
          (number "T2")
        )
      )
      (symbol "RK3566_16_14_1"
        (rectangle (start -14.94 -6.35) (end 10.46 -135.89)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_16_15_0"
        (pin bidirectional line (at 10.16 -44.45 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A5_A")
          (number "1A1")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -46.99 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CKE1_B")
          (number "1A2")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -29.21 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CLKE0_B")
          (number "1A3")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -54.61 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_NC")
          (number "1A4")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -72.39 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CS1n_B")
          (number "1A5")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -52.07 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A4_B")
          (number "1A6")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -39.37 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A4_A")
          (number "1B1")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -34.29 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A3_A")
          (number "1B3")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -74.93 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CS0n_B")
          (number "1B5")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A3_B")
          (number "1B6")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -49.53 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A2_B")
          (number "1B7")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -41.91 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A2_A")
          (number "1C1")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -57.15 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_NC")
          (number "1C2")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CKE1_A")
          (number "1C3")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -77.47 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_RESETn")
          (number "1C7")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -6.35 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_NC")
          (number "1D2")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -88.9 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1D5")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -91.44 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1D6")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -93.98 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1D7")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -96.52 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1D8")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -99.06 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1D9")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -101.6 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1E4")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -111.76 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQL")
          (number "1E6")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -114.3 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQL")
          (number "1E7")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -116.84 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQL")
          (number "1E9")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -80.01 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_RZQ")
          (number "1F3")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -104.14 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1F4")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -119.38 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQL")
          (number "1F5")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -106.68 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1G4")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -121.92 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQL")
          (number "1G5")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -82.55 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_NC")
          (number "1H3")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_ODT0_CA_B")
          (number "A10")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -69.85 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CS1n_A")
          (number "A3")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -62.23 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CLKP_A")
          (number "A5")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -3.81 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CLKP_B")
          (number "A7")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -36.83 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A0_B")
          (number "A9")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -67.31 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CS0n_A")
          (number "B3")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -59.69 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CKE0_A")
          (number "B4")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -64.77 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CLKN_A")
          (number "B5")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CLKN_B")
          (number "B7")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -16.51 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A5_B")
          (number "B8")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A1_B")
          (number "B9")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A1_A")
          (number "C1")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -31.75 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A0_A")
          (number "C2")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_ODT0_CA_A")
          (number "E2")
        )
      )
      (symbol "RK3566_16_15_1"
        (rectangle (start -12.4 -1.27) (end 7.92 -133.35)
          (fill (type background))
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
      )
      (symbol "RK3566_16_16_0"
        (pin power_out line (at 17.78 -35.56 180) (length 2.54)
          (name "FSPI_SCK")
          (number "1A15")
        )
        (pin power_out line (at -21.59 -15.24 0) (length 2.54)
          (name "EMMC_DATA_STROBE")
          (number "1A16")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -38.1 180) (length 2.54)
          (name "FSPI_D0")
          (number "1A17")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -40.64 180) (length 2.54)
          (name "FSPI_D1")
          (number "1A18")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -33.02 180) (length 2.54)
          (name "FSPI_D2")
          (number "1B16")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -43.18 180) (length 2.54)
          (name "FSPI_CSN")
          (number "1B17")
        )
        (pin power_out line (at -21.59 -26.67 0) (length 2.54)
          (name "VCCIO2")
          (number "1C13")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -45.72 180) (length 2.54)
          (name "FSPI_D3")
          (number "1C15")
        )
        (pin power_out line (at -21.59 -20.32 0) (length 2.54)
          (name "EMMC_CMD")
          (number "A27")
        )
        (pin power_out line (at -21.59 -17.78 0) (length 2.54)
          (name "EMMC_CLKOUT")
          (number "A29")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D5")
          (number "A30")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -7.62 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D0")
          (number "A32")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -25.4 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D7")
          (number "A33")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D1")
          (number "B27")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -15.24 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D3")
          (number "B29")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -22.86 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D6")
          (number "B30")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D2")
          (number "B32")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -17.78 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D4")
          (number "B33")
        )
      )
      (symbol "RK3566_16_16_1"
        (rectangle (start -19.05 -2.54) (end 15.24 -53.34)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_16_17_0"
        (pin power_out line (at 17.78 -15.24 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC0_D2")
          (number "1D20")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC0_CMD")
          (number "1E19")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC0_D0")
          (number "1E20")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -25.4 180) (length 2.54)
          (name "VCCIO3")
          (number "1F17")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -17.78 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC0_D3")
          (number "1F18")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC0_D1")
          (number "1F19")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -22.86 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC0_CLK")
          (number "G38")
        )
      )
      (symbol "RK3566_16_17_1"
        (rectangle (start -11.43 -2.54) (end 15.24 -30.48)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_16_18_0"
        (pin input line (at 12.7 -29.21 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_AVDD_0V9")
          (number "1N9")
        )
        (pin input line (at 12.7 -31.75 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_AVDD_A1V8")
          (number "1P9")
        )
        (pin input line (at 12.7 -3.81 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_CLK0-")
          (number "1U9")
        )
        (pin input line (at 12.7 -6.35 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_CLK0+")
          (number "1V9")
        )
        (pin input line (at 12.7 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D3-")
          (number "AP14")
        )
        (pin input line (at 12.7 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D2+")
          (number "AP15")
        )
        (pin input line (at 12.7 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D1-")
          (number "AP17")
        )
        (pin input line (at 12.7 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D0+")
          (number "AP18")
        )
        (pin input line (at 12.7 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D3+")
          (number "AR14")
        )
        (pin input line (at 12.7 -16.51 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D2-")
          (number "AR15")
        )
        (pin input line (at 12.7 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D1+")
          (number "AR17")
        )
        (pin input line (at 12.7 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D0-")
          (number "AR18")
        )
      )
      (symbol "RK3566_16_18_1"
        (rectangle (start -13.97 -2.54) (end 11.43 -33.02)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_16_19_0"
        (pin power_out line (at 11.43 -34.29 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX_AVDD0V9")
          (number "1N13")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -31.75 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX_AVDD0V9")
          (number "1N14")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -36.83 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX_AVDD1V8")
          (number "1P13")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -29.21 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX_REXT")
          (number "1U16")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX_HPDIN")
          (number "1V17")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TXCLKN")
          (number "AP32")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -16.51 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX0P")
          (number "AP33")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX1N")
          (number "AP35")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -6.35 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX2P")
          (number "AP36")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TXCLKP")
          (number "AR32")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX0N")
          (number "AR33")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX1P")
          (number "AR35")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX2N")
          (number "AR36")
        )
      )
      (symbol "RK3566_16_19_1"
        (rectangle (start -17.78 -3.81) (end 8.89 -39.37)
          (fill (type background))
        )
      )
    )
    (symbol "RK3566_17" (in_bom yes) (on_board yes)
      (property "Reference" "U7" (at -2.108 -0.254 0))
      (property "Value" "RK3566" (at -2.108 -2.794 0))
      (property "Footprint" "RK3566:BGA565_15R5X14R4X0R90" (at 19.05 -33.02 0))
      (property "Datasheet" "RK3566" (at 19.05 -33.02 0))
      (property "ki_locked" "" (at 0 0 0))
      (symbol "RK3566_17_1_0"
        (pin power_out line (at 10.16 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "SPDIF_TX_M0")
          (number "1A13")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -29.21 180) (length 2.54)
          (name "PDM_CLK0_M0")
          (number "1A14")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -36.83 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_CLKREQn")
          (number "1B13")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -44.45 180) (length 2.54)
          (name "I2S1_SDIO/PDM_SDIO")
          (number "1B14")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -54.61 180) (length 2.54)
          (name "VCCIO1")
          (number "1D13")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -6.35 180) (length 2.54)
          (name "GPIO1_A0_u")
          (number "A22")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "I2S1_MCLK_M0")
          (number "A23")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -39.37 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_WAKEn")
          (number "A26")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "GPIO1_A1_u")
          (number "B22")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "I2S1_SCLK_TX_M0")
          (number "B23")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "I2S1_LRCLK_TX_M0")
          (number "B24")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -34.29 180) (length 2.54)
          (name "I2S1_SDO0_M0")
          (number "B25")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -41.91 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_PERSTn")
          (number "B26")
        )
      )
      (symbol "RK3566_17_1_1"
        (rectangle (start -17.78 -5.08) (end 7.62 -55.88)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_17_2_0"
        (pin power_out line (at 11.43 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "SARADC3")
          (number "1A19")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "SARADC2")
          (number "1B18")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "SARADC1")
          (number "1C17")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "OTP_VCC1V8")
          (number "1D15")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "SARADC_AVDD_1V8")
          (number "1D16")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -6.35 180) (length 2.54)
          (name "SARADC0")
          (number "1D17")
        )
      )
      (symbol "RK3566_17_2_1"
        (rectangle (start -12.7 -2.54) (end 8.89 -31.75)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_17_3_0"
        (pin power_out line (at 12.7 -39.37 180) (length 2.54)
          (name "USB_AVDD1_1V8")
          (number "1H16")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -41.91 180) (length 2.54)
          (name "USB_AVDD1_3V3")
          (number "1H18")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -36.83 180) (length 2.54)
          (name "USB_AVDD1_0V9")
          (number "1J17")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "USB_HOST1_DP")
          (number "1J19")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "USB_HOST1_DM")
          (number "1J20")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -69.85 180) (length 2.54)
          (name "MULTI_PHY_AVDD0V9")
          (number "1K16")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -72.39 180) (length 2.54)
          (name "MULTI_PHY_AVDD1V8")
          (number "1K17")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -58.42 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_REFCLKP")
          (number "1K19")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -60.96 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_REFCLKN")
          (number "1K20")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -48.26 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_TXP")
          (number "AA37")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -50.8 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_TXN")
          (number "AA38")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -53.34 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_RXP")
          (number "AB37")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -55.88 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_RXN")
          (number "AB38")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "USB_OTG0_DP")
          (number "R37")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "USB_OTG0_DM")
          (number "R38")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "USB_OTG0_ID")
          (number "T37")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "USB_OTG0_VBUSDET")
          (number "T38")
        )
      )
      (symbol "RK3566_17_3_1"
        (rectangle (start -13.97 -1.27) (end 10.16 -82.55)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_17_4_0"
        (pin power_out line (at 12.73 -25.4 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1F20")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -22.86 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1G16")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1G18")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -17.78 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1G19")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -15.24 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1G20")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1J16")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1J18")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -7.62 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1K18")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -5.08 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1L19")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -25.4 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1N11")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -27.94 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1N12")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -33.02 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1P10")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -35.56 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1P14")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -30.48 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1P8")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -43.18 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1R11")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -45.72 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1R12")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -48.26 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1R13")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -50.8 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1R14")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -53.34 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1R15")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -38.1 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1R8")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -40.64 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1R9")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -63.5 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T10")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -66.04 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T11")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -68.58 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T12")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -71.12 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T13")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -73.66 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T14")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -76.2 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T15")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -78.74 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T16")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -81.28 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T17")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -55.88 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T7")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -58.42 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T8")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -60.96 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T9")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -83.82 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1U12")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -86.36 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1U13")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -88.9 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1U15")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -91.44 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1U17")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -96.52 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1V12")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -99.06 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1V13")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -101.6 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1V18")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -93.98 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1V7")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -5.08 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP13")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -7.62 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP16")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -10.16 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP19")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -12.7 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP22")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -15.24 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP25")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -17.78 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP28")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -20.32 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP31")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -22.86 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP34")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -38.1 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "H37")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -35.56 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "L37")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -33.02 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "P37")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -30.48 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "U37")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -27.94 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "Y37")
        )
      )
      (symbol "RK3566_17_4_1"
        (rectangle (start -7.29 -1.27) (end 10.49 -105.41)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_17_5_0"
        (pin power_out line (at -11.43 -80.01 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1B10")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -82.55 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1B11")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -85.09 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1B15")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -87.63 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1B19")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -102.87 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C14")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -105.41 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C16")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -107.95 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C18")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -90.17 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C4")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -92.71 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C5")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -95.25 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C6")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -97.79 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C8")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -100.33 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C9")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -110.49 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1D1")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -115.57 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1D10")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -118.11 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1D14")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -113.03 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1D3")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -125.73 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1E10")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -128.27 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1E14")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -130.81 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1E15")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -130.81 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1E17")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -120.65 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1E3")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -123.19 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1E8")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -118.11 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1F10")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -115.57 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1F15")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -113.03 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1F16")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1F6")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -125.73 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1F7")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -123.19 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1F8")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -120.65 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1F9")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -97.79 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G10")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -95.25 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G11")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -92.71 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G12")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -90.17 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G14")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -110.49 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G3")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -107.95 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G6")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -105.41 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G7")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -102.87 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G8")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -100.33 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G9")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -87.63 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1H1")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -80.01 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1H11")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -77.47 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1H12")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -74.93 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1H13")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -85.09 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1H2")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -82.55 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1H6")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -72.39 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1J1")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -62.23 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1J11")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -59.69 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1J12")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -57.15 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1J13")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -69.85 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1J6")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -67.31 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1J8")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -64.77 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1J9")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -36.83 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K11")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -34.29 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K12")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -31.75 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K13")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -29.21 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K14")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K15")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -54.61 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K2")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -52.07 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K3")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -49.53 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K4")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -46.99 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K5")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -44.45 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K6")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -41.91 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K8")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -39.37 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K9")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L10")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -16.51 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L11")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L12")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L13")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L14")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -6.35 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L15")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L3")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L6")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -6.35 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "A1")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -8.89 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "A2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -11.43 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "A38")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -49.53 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AA2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -64.77 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AC37")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -52.07 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AD2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -67.31 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AE37")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -69.85 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AH37")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -72.39 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AL37")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -54.61 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AP2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -74.93 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AP37")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -59.69 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AP8")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -57.15 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AR1")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -77.47 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AR38")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -13.97 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B1")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -21.59 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B11")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -24.13 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B14")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -26.67 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B18")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -16.51 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -29.21 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B21")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -31.75 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B28")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -34.29 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B31")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -19.05 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B6")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -36.83 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "D2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -62.23 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "E37")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -39.37 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "J2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -41.91 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "L2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -44.45 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "U2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -46.99 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "W2")
        )
      )
      (symbol "RK3566_17_5_1"
        (rectangle (start -8.89 -5.08) (end 6.35 -133.35)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_17_6_0"
        (pin power_out line (at 3.81 -17.78 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M10")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -20.32 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M11")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -22.86 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M12")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -25.4 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M13")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -27.94 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M14")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -30.48 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M15")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -33.02 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M16")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -35.56 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M17")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -38.1 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M20")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -7.62 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M3")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -10.16 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M4")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -12.7 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M5")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -15.24 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M6")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -40.64 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1N3")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -43.18 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1N4")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -45.72 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1N7")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -48.26 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1P1")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -58.42 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1P15")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -50.8 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1P5")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -53.34 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1P6")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -55.88 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1P7")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -60.96 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1R3")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -63.5 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1R4")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -66.04 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1R5")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -68.58 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1R6")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -71.12 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1R7")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -73.66 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1T3")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -76.2 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1T5")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -78.74 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1U2")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -81.28 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1V1")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -83.82 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1V4")
        )
      )
      (symbol "RK3566_17_6_1"
        (rectangle (start 6.35 -5.08) (end 20.32 -85.09)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_17_7_0"
        (pin power_out line (at 10.16 -7.62 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1C12")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1D11")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1D12")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -15.24 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1E11")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -17.78 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1E12")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1E13")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -22.86 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1F11")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -25.4 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1F12")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -27.94 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1F13")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -30.48 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1F14")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -33.02 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1G13")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -86.36 180) (length 2.54)
          (name "VDD_NPU")
          (number "1G15")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -49.53 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1H10")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -88.9 180) (length 2.54)
          (name "VDD_NPU")
          (number "1H14")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -91.44 180) (length 2.54)
          (name "VDD_NPU")
          (number "1H15")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -41.91 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1H7")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -44.45 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1H8")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -46.99 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1H9")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -54.61 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1J10")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -93.98 180) (length 2.54)
          (name "VDD_NPU")
          (number "1J14")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -96.52 180) (length 2.54)
          (name "VDD_NPU")
          (number "1J15")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -52.07 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1J7")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -59.69 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1K10")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -57.15 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1K7")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -62.23 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1L7")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -69.85 180) (length 2.54)
          (name "VDD_GPU")
          (number "1L8")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -72.39 180) (length 2.54)
          (name "VDD_GPU")
          (number "1L9")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -74.93 180) (length 2.54)
          (name "VDD_GPU")
          (number "1M7")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -77.47 180) (length 2.54)
          (name "VDD_GPU")
          (number "1M8")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -80.01 180) (length 2.54)
          (name "VDD_GPU")
          (number "1M9")
        )
      )
      (symbol "RK3566_17_7_1"
        (rectangle (start -10.77 -3.81) (end 8.28 -100.33)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_17_8_0"
        (pin power_out line (at 8.89 -31.75 180) (length 2.54)
          (name "VCC_3V3")
          (number "1N8")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "GPIO4_C6")
          (number "1T6")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "GPIO4_C5")
          (number "1U6")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "PWM14_M1")
          (number "1U7")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -29.21 180) (length 2.54)
          (name "HDMITX_CEC")
          (number "1V5")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -16.51 180) (length 2.54)
          (name "GPIO4_C4")
          (number "1V6")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "HDMITX_SDA")
          (number "AP11")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "GPIO4_C3")
          (number "AP12")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "HDMITX_SCL")
          (number "AR12")
        )
      )
      (symbol "RK3566_17_8_1"
        (rectangle (start -11.43 -6.35) (end 6.35 -36.83)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_17_9_0"
        (pin power_out line (at 13.97 -46.99 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_AVDD_0V9")
          (number "1P11")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -49.53 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_AVDD_1V8")
          (number "1P12")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -41.91 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_CLKN")
          (number "1V15")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -39.37 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_CLKP")
          (number "1V16")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -34.29 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D3N")
          (number "AP26")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D2P")
          (number "AP27")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D1N")
          (number "AP29")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D0P")
          (number "AP30")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -31.75 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D3P")
          (number "AR26")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D2N")
          (number "AR27")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -16.51 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D1P")
          (number "AR29")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D0N")
          (number "AR30")
        )
      )
      (symbol "RK3566_17_9_1"
        (rectangle (start -16.51 -3.81) (end 11.43 -55.88)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_17_10_0"
        (pin power_out line (at 10.16 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "VCCIO5_1")
          (number "1N5")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -22.86 180) (length 2.54)
          (name "VCCIO5_2")
          (number "1N6")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -15.24 180) (length 2.54)
          (name "PWM12_M0")
          (number "AP5")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -5.08 180) (length 2.54)
          (name "UART4_RX_M1")
          (number "AP7")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "PWM13_M0")
          (number "AR4")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -7.62 180) (length 2.54)
          (name "UART4_TX_M1")
          (number "AR6")
        )
      )
      (symbol "RK3566_17_10_1"
        (rectangle (start -6.35 -2.54) (end 7.62 -24.13)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_17_11_0"
        (pin power_out line (at 16.51 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC1D3")
          (number "1A20")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -48.26 180) (length 2.54)
          (name "WIFI_PWR")
          (number "1B20")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -5.08 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC1D0")
          (number "1C19")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -25.4 180) (length 2.54)
          (name "UART1_RX_M0")
          (number "1C20")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC1D2")
          (number "1D18")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -45.72 180) (length 2.54)
          (name "WIFI_WAKE_HOST_H")
          (number "1D19")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -55.88 180) (length 2.54)
          (name "VCCIO4")
          (number "1E16")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -7.62 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC1D1")
          (number "1E18")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "I2C4_SDA_M1")
          (number "A35")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -38.1 180) (length 2.54)
          (name "BT_WAKE_HOST_H")
          (number "A37")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -22.86 180) (length 2.54)
          (name "I2C4_SCL_M1")
          (number "B34")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -15.24 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC1CMD")
          (number "B35")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -40.64 180) (length 2.54)
          (name "HOST_WAKE_B")
          (number "B36")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -17.78 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC1CLK")
          (number "B37")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -53.34 180) (length 2.54)
          (name "CAMERA_XCLR_L")
          (number "B38")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -43.18 180) (length 2.54)
          (name "WIFI_REG_ON_H")
          (number "C37")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -50.8 180) (length 2.54)
          (name "LCD0_PWREN_H")
          (number "D37")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -35.56 180) (length 2.54)
          (name "BT_REG_ON_H")
          (number "D38")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -30.48 180) (length 2.54)
          (name "UART1_RTSn_M0")
          (number "F37")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -27.94 180) (length 2.54)
          (name "UART1_TX_M0")
          (number "F38")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -33.02 180) (length 2.54)
          (name "UART1_CTSn_M0")
          (number "G37")
        )
      )
      (symbol "RK3566_17_11_1"
        (rectangle (start -16.51 -2.54) (end 13.97 -60.96)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_17_12_0"
        (pin power_out line (at 25.4 -45.72 180) (length 2.54)
          (name "SYSPLL_AVDD_1V8")
          (number "1H4")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -43.18 180) (length 2.54)
          (name "SYSPLL_AVDD_0V9")
          (number "1H5")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -48.26 180) (length 2.54)
          (name "SYSPLL_AVSS")
          (number "1J5")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -17.78 180) (length 2.54)
          (name "TVSS")
          (number "1M18")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -27.94 180) (length 2.54)
          (name "GPIO0_D4_d")
          (number "1M19")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -101.6 180) (length 2.54)
          (name "PMUIO2")
          (number "1N15")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -104.14 180) (length 2.54)
          (name "PMU_VDD_LOGIC_0V9")
          (number "1N16")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -40.64 180) (length 2.54)
          (name "PMUPLL_AVSS")
          (number "1N17")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -38.1 180) (length 2.54)
          (name "PMUPLL_AVDD_1V8")
          (number "1N18")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -25.4 180) (length 2.54)
          (name "GPIO0_D3_d")
          (number "1N19")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -30.48 180) (length 2.54)
          (name "GPIO0_D5_d")
          (number "1N20")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -31.75 0) (length 2.54)
          (name "PMUIO1")
          (number "1P16")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -35.56 180) (length 2.54)
          (name "PMUPLL_AVDD_0V9")
          (number "1P17")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -11.43 0) (length 2.54)
          (name "CPU_REFCLK_OUT")
          (number "1P18")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -16.51 0) (length 2.54)
          (name "PMIC_SLEEP_H")
          (number "1P19")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -33.02 180) (length 2.54)
          (name "GPIO0_D6_d")
          (number "1P20")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -71.12 180) (length 2.54)
          (name "I2C2_SDA_M0")
          (number "1R16")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -73.66 180) (length 2.54)
          (name "EBC_PWR_EN")
          (number "1R17")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -78.74 180) (length 2.54)
          (name "UART0_TX")
          (number "1R18")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -19.05 0) (length 2.54)
          (name "PMIC_INT_L")
          (number "1R19")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -13.97 0) (length 2.54)
          (name "TSADC_SHUT_M0")
          (number "1R20")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -91.44 180) (length 2.54)
          (name "PCIE_PWREN_H_GPIO0_C2")
          (number "1T18")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -76.2 180) (length 2.54)
          (name "UART0_RX")
          (number "1T19")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -55.88 180) (length 2.54)
          (name "GPIO0_B0_u")
          (number "1T20")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -99.06 180) (length 2.54)
          (name "UART2_TX_M0_DEBUG")
          (number "1U18")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -88.9 180) (length 2.54)
          (name "DVP_PWR")
          (number "1U19")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -68.58 180) (length 2.54)
          (name "I2C2_SCL_M0")
          (number "1U20")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -96.52 180) (length 2.54)
          (name "UART2_RX_M0_DEBUG")
          (number "1V19")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -93.98 180) (length 2.54)
          (name "LCD_EN")
          (number "1V20")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "XIN24M")
          (number "AD37")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "XOUT24M")
          (number "AD38")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -21.59 0) (length 2.54)
          (name "SDMMC0_DET_L")
          (number "AF37")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -29.21 0) (length 2.54)
          (name "FLASH_VOL_SEL")
          (number "AF38")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -24.13 0) (length 2.54)
          (name "SDMMC_PWR")
          (number "AG37")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -8.89 0) (length 2.54)
          (name "nPOR_u")
          (number "AG38")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -58.42 180) (length 2.54)
          (name "I2C0_SCL_PMIC")
          (number "AJ37")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -26.67 0) (length 2.54)
          (name "PCIE20_PRSNT_L_GPIO0_A6")
          (number "AJ38")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -63.5 180) (length 2.54)
          (name "I2C1_SCL_M0")
          (number "AK37")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -60.96 180) (length 2.54)
          (name "I2C0_SDA_PMIC")
          (number "AK38")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -81.28 180) (length 2.54)
          (name "PWM3_IR")
          (number "AM37")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -66.04 180) (length 2.54)
          (name "I2C1_SDA_M0")
          (number "AM38")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -86.36 180) (length 2.54)
          (name "HP_DET_L_GPIO3_A1")
          (number "AN37")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -83.82 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_RSTn")
          (number "AN38")
        )
      )
      (symbol "RK3566_17_12_1"
        (rectangle (start -20.32 -2.54) (end 22.86 -120.65)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_17_13_0"
        (pin power_out line (at 12.7 -39.37 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_MDC_M1")
          (number "1L1")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -33.02 180) (length 2.54)
          (name "PHY1_RXD1/TXDLY")
          (number "1L2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -50.8 180) (length 2.54)
          (name "VCCIO6_1")
          (number "1L4")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -53.34 180) (length 2.54)
          (name "VCCIO6_2")
          (number "1L5")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -30.48 180) (length 2.54)
          (name "PHY1_RXD0/RXDLY")
          (number "1N1")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -22.86 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_TXD0_M1")
          (number "1N2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -15.24 180) (length 2.54)
          (name "PHY1_RXD2/PLLOFF")
          (number "1P2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -17.78 180) (length 2.54)
          (name "PHY1_RXD3/PHYAD0")
          (number "1R1")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -46.99 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_MCLKINOUT_M1")
          (number "AB1")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -44.45 180) (length 2.54)
          (name "CIF_CLKOUT")
          (number "AB2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -41.91 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_MDIO_M1")
          (number "AC2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -35.56 180) (length 2.54)
          (name "PHY1_RXDV/PHYAD2")
          (number "AG2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -27.94 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_TXEN_M1")
          (number "AH2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -25.4 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_TXD1_M1")
          (number "AJ1")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_RXCLK_M1")
          (number "AJ2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_TXCLK_M1")
          (number "AK2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_TXD3_M1")
          (number "AL1")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -7.62 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_TXD2_M1")
          (number "AL2")
        )
      )
      (symbol "RK3566_17_13_1"
        (rectangle (start -16.51 -3.81) (end 10.16 -57.15)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_17_14_0"
        (pin bidirectional line (at 11.43 -85.09 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ5_B")
          (number "1A10")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -125.73 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DM1_B")
          (number "1A11")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -80.01 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ3_B")
          (number "1A7")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -77.47 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ2_B")
          (number "1A8")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -90.17 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ7_B")
          (number "1A9")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -93.98 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DM0_B")
          (number "1B8")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -87.63 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ6_B")
          (number "1B9")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -119.38 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ14_B")
          (number "1C10")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ7_A")
          (number "1E1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -30.48 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DM0_A")
          (number "1E2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -55.88 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ14_A")
          (number "1F1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -53.34 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ13_A")
          (number "1F2")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -64.77 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DM1_A")
          (number "1G1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -58.42 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ15_A")
          (number "1G2")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -100.33 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS0N_B")
          (number "A12")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -97.79 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS0P_B")
          (number "A13")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -114.3 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ12_B")
          (number "A15")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -129.54 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS1P_B")
          (number "A17")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -106.68 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ9_B")
          (number "A19")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -109.22 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ10_B")
          (number "A20")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -74.93 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ1_B")
          (number "B10")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -72.39 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ0_B")
          (number "B12")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -82.55 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ4_B")
          (number "B13")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -116.84 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ13_B")
          (number "B15")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -121.92 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ15_B")
          (number "B16")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -132.08 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS1N_B")
          (number "B17")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -104.14 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ8_B")
          (number "B19")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -111.76 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ11_B")
          (number "B20")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -16.51 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ3_A")
          (number "E1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ2_A")
          (number "F1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ1_A")
          (number "F2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ0_A")
          (number "G2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -36.83 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS0N_A")
          (number "H1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -34.29 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS0P_A")
          (number "H2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ5_A")
          (number "K1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ6_A")
          (number "K2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -50.8 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ12_A")
          (number "M1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ4_A")
          (number "M2")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -67.31 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS1P_A")
          (number "N1")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -69.85 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS1N_A")
          (number "N2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -40.64 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ8_A")
          (number "P2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -43.18 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ9_A")
          (number "R1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -45.72 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ10_A")
          (number "R2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -48.26 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ11_A")
          (number "T2")
        )
      )
      (symbol "RK3566_17_14_1"
        (rectangle (start -14.94 -6.35) (end 10.46 -135.89)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_17_15_0"
        (pin bidirectional line (at 10.16 -44.45 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A5_A")
          (number "1A1")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -46.99 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CKE1_B")
          (number "1A2")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -29.21 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CLKE0_B")
          (number "1A3")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -54.61 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_NC")
          (number "1A4")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -72.39 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CS1n_B")
          (number "1A5")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -52.07 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A4_B")
          (number "1A6")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -39.37 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A4_A")
          (number "1B1")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -34.29 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A3_A")
          (number "1B3")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -74.93 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CS0n_B")
          (number "1B5")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A3_B")
          (number "1B6")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -49.53 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A2_B")
          (number "1B7")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -41.91 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A2_A")
          (number "1C1")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -57.15 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_NC")
          (number "1C2")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CKE1_A")
          (number "1C3")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -77.47 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_RESETn")
          (number "1C7")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -6.35 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_NC")
          (number "1D2")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -88.9 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1D5")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -91.44 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1D6")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -93.98 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1D7")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -96.52 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1D8")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -99.06 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1D9")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -101.6 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1E4")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -111.76 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQL")
          (number "1E6")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -114.3 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQL")
          (number "1E7")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -116.84 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQL")
          (number "1E9")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -80.01 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_RZQ")
          (number "1F3")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -104.14 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1F4")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -119.38 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQL")
          (number "1F5")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -106.68 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1G4")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -121.92 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQL")
          (number "1G5")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -82.55 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_NC")
          (number "1H3")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_ODT0_CA_B")
          (number "A10")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -69.85 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CS1n_A")
          (number "A3")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -62.23 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CLKP_A")
          (number "A5")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -3.81 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CLKP_B")
          (number "A7")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -36.83 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A0_B")
          (number "A9")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -67.31 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CS0n_A")
          (number "B3")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -59.69 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CKE0_A")
          (number "B4")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -64.77 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CLKN_A")
          (number "B5")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CLKN_B")
          (number "B7")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -16.51 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A5_B")
          (number "B8")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A1_B")
          (number "B9")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A1_A")
          (number "C1")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -31.75 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A0_A")
          (number "C2")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_ODT0_CA_A")
          (number "E2")
        )
      )
      (symbol "RK3566_17_15_1"
        (rectangle (start -12.4 -1.27) (end 7.92 -133.35)
          (fill (type background))
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
      )
      (symbol "RK3566_17_16_0"
        (pin power_out line (at 17.78 -35.56 180) (length 2.54)
          (name "FSPI_SCK")
          (number "1A15")
        )
        (pin power_out line (at -21.59 -15.24 0) (length 2.54)
          (name "EMMC_DATA_STROBE")
          (number "1A16")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -38.1 180) (length 2.54)
          (name "FSPI_D0")
          (number "1A17")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -40.64 180) (length 2.54)
          (name "FSPI_D1")
          (number "1A18")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -33.02 180) (length 2.54)
          (name "FSPI_D2")
          (number "1B16")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -43.18 180) (length 2.54)
          (name "FSPI_CSN")
          (number "1B17")
        )
        (pin power_out line (at -21.59 -26.67 0) (length 2.54)
          (name "VCCIO2")
          (number "1C13")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -45.72 180) (length 2.54)
          (name "FSPI_D3")
          (number "1C15")
        )
        (pin power_out line (at -21.59 -20.32 0) (length 2.54)
          (name "EMMC_CMD")
          (number "A27")
        )
        (pin power_out line (at -21.59 -17.78 0) (length 2.54)
          (name "EMMC_CLKOUT")
          (number "A29")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D5")
          (number "A30")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -7.62 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D0")
          (number "A32")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -25.4 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D7")
          (number "A33")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D1")
          (number "B27")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -15.24 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D3")
          (number "B29")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -22.86 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D6")
          (number "B30")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D2")
          (number "B32")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -17.78 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D4")
          (number "B33")
        )
      )
      (symbol "RK3566_17_16_1"
        (rectangle (start -19.05 -2.54) (end 15.24 -53.34)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_17_17_0"
        (pin power_out line (at 17.78 -15.24 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC0_D2")
          (number "1D20")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC0_CMD")
          (number "1E19")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC0_D0")
          (number "1E20")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -25.4 180) (length 2.54)
          (name "VCCIO3")
          (number "1F17")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -17.78 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC0_D3")
          (number "1F18")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC0_D1")
          (number "1F19")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -22.86 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC0_CLK")
          (number "G38")
        )
      )
      (symbol "RK3566_17_17_1"
        (rectangle (start -11.43 -2.54) (end 15.24 -30.48)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_17_18_0"
        (pin input line (at 12.7 -29.21 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_AVDD_0V9")
          (number "1N9")
        )
        (pin input line (at 12.7 -31.75 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_AVDD_A1V8")
          (number "1P9")
        )
        (pin input line (at 12.7 -3.81 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_CLK0-")
          (number "1U9")
        )
        (pin input line (at 12.7 -6.35 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_CLK0+")
          (number "1V9")
        )
        (pin input line (at 12.7 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D3-")
          (number "AP14")
        )
        (pin input line (at 12.7 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D2+")
          (number "AP15")
        )
        (pin input line (at 12.7 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D1-")
          (number "AP17")
        )
        (pin input line (at 12.7 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D0+")
          (number "AP18")
        )
        (pin input line (at 12.7 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D3+")
          (number "AR14")
        )
        (pin input line (at 12.7 -16.51 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D2-")
          (number "AR15")
        )
        (pin input line (at 12.7 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D1+")
          (number "AR17")
        )
        (pin input line (at 12.7 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D0-")
          (number "AR18")
        )
      )
      (symbol "RK3566_17_18_1"
        (rectangle (start -13.97 -2.54) (end 11.43 -33.02)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_17_19_0"
        (pin power_out line (at 11.43 -34.29 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX_AVDD0V9")
          (number "1N13")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -31.75 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX_AVDD0V9")
          (number "1N14")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -36.83 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX_AVDD1V8")
          (number "1P13")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -29.21 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX_REXT")
          (number "1U16")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX_HPDIN")
          (number "1V17")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TXCLKN")
          (number "AP32")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -16.51 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX0P")
          (number "AP33")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX1N")
          (number "AP35")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -6.35 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX2P")
          (number "AP36")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TXCLKP")
          (number "AR32")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX0N")
          (number "AR33")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX1P")
          (number "AR35")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX2N")
          (number "AR36")
        )
      )
      (symbol "RK3566_17_19_1"
        (rectangle (start -17.78 -3.81) (end 8.89 -39.37)
          (fill (type background))
        )
      )
    )
    (symbol "RK3566_2" (in_bom yes) (on_board yes)
      (property "Reference" "U7" (at -2.108 -0.254 0))
      (property "Value" "RK3566" (at -2.108 -2.794 0))
      (property "Footprint" "RK3566:BGA565_15R5X14R4X0R90" (at 19.05 -33.02 0))
      (property "Datasheet" "RK3566" (at 19.05 -33.02 0))
      (property "ki_locked" "" (at 0 0 0))
      (symbol "RK3566_2_1_0"
        (pin power_out line (at 10.16 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "SPDIF_TX_M0")
          (number "1A13")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -29.21 180) (length 2.54)
          (name "PDM_CLK0_M0")
          (number "1A14")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -36.83 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_CLKREQn")
          (number "1B13")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -44.45 180) (length 2.54)
          (name "I2S1_SDIO/PDM_SDIO")
          (number "1B14")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -54.61 180) (length 2.54)
          (name "VCCIO1")
          (number "1D13")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -6.35 180) (length 2.54)
          (name "GPIO1_A0_u")
          (number "A22")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "I2S1_MCLK_M0")
          (number "A23")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -39.37 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_WAKEn")
          (number "A26")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "GPIO1_A1_u")
          (number "B22")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "I2S1_SCLK_TX_M0")
          (number "B23")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "I2S1_LRCLK_TX_M0")
          (number "B24")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -34.29 180) (length 2.54)
          (name "I2S1_SDO0_M0")
          (number "B25")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -41.91 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_PERSTn")
          (number "B26")
        )
      )
      (symbol "RK3566_2_1_1"
        (rectangle (start -17.78 -5.08) (end 7.62 -55.88)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_2_2_0"
        (pin power_out line (at 11.43 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "SARADC3")
          (number "1A19")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "SARADC2")
          (number "1B18")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "SARADC1")
          (number "1C17")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "OTP_VCC1V8")
          (number "1D15")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "SARADC_AVDD_1V8")
          (number "1D16")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -6.35 180) (length 2.54)
          (name "SARADC0")
          (number "1D17")
        )
      )
      (symbol "RK3566_2_2_1"
        (rectangle (start -12.7 -2.54) (end 8.89 -31.75)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_2_3_0"
        (pin power_out line (at 12.7 -39.37 180) (length 2.54)
          (name "USB_AVDD1_1V8")
          (number "1H16")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -41.91 180) (length 2.54)
          (name "USB_AVDD1_3V3")
          (number "1H18")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -36.83 180) (length 2.54)
          (name "USB_AVDD1_0V9")
          (number "1J17")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "USB_HOST1_DP")
          (number "1J19")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "USB_HOST1_DM")
          (number "1J20")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -69.85 180) (length 2.54)
          (name "MULTI_PHY_AVDD0V9")
          (number "1K16")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -72.39 180) (length 2.54)
          (name "MULTI_PHY_AVDD1V8")
          (number "1K17")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -58.42 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_REFCLKP")
          (number "1K19")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -60.96 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_REFCLKN")
          (number "1K20")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -48.26 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_TXP")
          (number "AA37")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -50.8 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_TXN")
          (number "AA38")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -53.34 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_RXP")
          (number "AB37")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -55.88 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_RXN")
          (number "AB38")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "USB_OTG0_DP")
          (number "R37")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "USB_OTG0_DM")
          (number "R38")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "USB_OTG0_ID")
          (number "T37")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "USB_OTG0_VBUSDET")
          (number "T38")
        )
      )
      (symbol "RK3566_2_3_1"
        (rectangle (start -13.97 -1.27) (end 10.16 -82.55)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_2_4_0"
        (pin power_out line (at 12.73 -25.4 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1F20")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -22.86 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1G16")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1G18")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -17.78 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1G19")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -15.24 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1G20")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1J16")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1J18")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -7.62 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1K18")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -5.08 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1L19")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -25.4 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1N11")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -27.94 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1N12")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -33.02 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1P10")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -35.56 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1P14")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -30.48 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1P8")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -43.18 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1R11")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -45.72 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1R12")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -48.26 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1R13")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -50.8 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1R14")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -53.34 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1R15")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -38.1 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1R8")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -40.64 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1R9")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -63.5 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T10")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -66.04 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T11")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -68.58 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T12")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -71.12 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T13")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -73.66 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T14")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -76.2 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T15")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -78.74 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T16")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -81.28 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T17")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -55.88 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T7")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -58.42 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T8")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -60.96 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T9")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -83.82 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1U12")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -86.36 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1U13")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -88.9 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1U15")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -91.44 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1U17")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -96.52 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1V12")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -99.06 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1V13")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -101.6 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1V18")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -93.98 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1V7")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -5.08 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP13")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -7.62 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP16")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -10.16 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP19")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -12.7 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP22")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -15.24 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP25")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -17.78 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP28")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -20.32 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP31")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -22.86 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP34")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -38.1 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "H37")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -35.56 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "L37")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -33.02 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "P37")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -30.48 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "U37")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -27.94 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "Y37")
        )
      )
      (symbol "RK3566_2_4_1"
        (rectangle (start -7.29 -1.27) (end 10.49 -105.41)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_2_5_0"
        (pin power_out line (at -11.43 -80.01 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1B10")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -82.55 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1B11")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -85.09 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1B15")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -87.63 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1B19")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -102.87 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C14")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -105.41 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C16")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -107.95 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C18")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -90.17 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C4")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -92.71 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C5")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -95.25 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C6")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -97.79 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C8")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -100.33 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C9")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -110.49 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1D1")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -115.57 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1D10")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -118.11 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1D14")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -113.03 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1D3")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -125.73 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1E10")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -128.27 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1E14")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -130.81 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1E15")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -130.81 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1E17")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -120.65 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1E3")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -123.19 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1E8")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -118.11 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1F10")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -115.57 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1F15")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -113.03 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1F16")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1F6")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -125.73 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1F7")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -123.19 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1F8")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -120.65 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1F9")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -97.79 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G10")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -95.25 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G11")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -92.71 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G12")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -90.17 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G14")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -110.49 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G3")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -107.95 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G6")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -105.41 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G7")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -102.87 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G8")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -100.33 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G9")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -87.63 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1H1")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -80.01 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1H11")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -77.47 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1H12")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -74.93 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1H13")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -85.09 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1H2")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -82.55 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1H6")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -72.39 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1J1")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -62.23 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1J11")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -59.69 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1J12")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -57.15 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1J13")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -69.85 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1J6")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -67.31 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1J8")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -64.77 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1J9")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -36.83 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K11")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -34.29 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K12")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -31.75 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K13")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -29.21 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K14")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K15")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -54.61 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K2")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -52.07 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K3")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -49.53 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K4")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -46.99 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K5")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -44.45 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K6")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -41.91 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K8")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -39.37 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K9")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L10")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -16.51 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L11")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L12")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L13")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L14")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -6.35 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L15")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L3")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L6")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -6.35 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "A1")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -8.89 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "A2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -11.43 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "A38")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -49.53 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AA2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -64.77 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AC37")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -52.07 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AD2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -67.31 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AE37")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -69.85 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AH37")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -72.39 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AL37")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -54.61 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AP2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -74.93 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AP37")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -59.69 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AP8")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -57.15 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AR1")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -77.47 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AR38")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -13.97 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B1")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -21.59 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B11")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -24.13 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B14")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -26.67 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B18")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -16.51 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -29.21 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B21")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -31.75 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B28")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -34.29 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B31")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -19.05 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B6")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -36.83 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "D2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -62.23 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "E37")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -39.37 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "J2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -41.91 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "L2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -44.45 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "U2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -46.99 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "W2")
        )
      )
      (symbol "RK3566_2_5_1"
        (rectangle (start -8.89 -5.08) (end 6.35 -133.35)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_2_6_0"
        (pin power_out line (at 3.81 -17.78 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M10")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -20.32 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M11")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -22.86 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M12")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -25.4 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M13")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -27.94 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M14")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -30.48 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M15")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -33.02 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M16")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -35.56 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M17")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -38.1 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M20")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -7.62 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M3")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -10.16 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M4")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -12.7 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M5")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -15.24 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M6")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -40.64 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1N3")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -43.18 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1N4")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -45.72 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1N7")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -48.26 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1P1")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -58.42 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1P15")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -50.8 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1P5")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -53.34 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1P6")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -55.88 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1P7")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -60.96 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1R3")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -63.5 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1R4")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -66.04 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1R5")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -68.58 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1R6")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -71.12 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1R7")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -73.66 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1T3")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -76.2 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1T5")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -78.74 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1U2")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -81.28 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1V1")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -83.82 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1V4")
        )
      )
      (symbol "RK3566_2_6_1"
        (rectangle (start 6.35 -5.08) (end 20.32 -85.09)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_2_7_0"
        (pin power_out line (at 10.16 -7.62 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1C12")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1D11")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1D12")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -15.24 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1E11")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -17.78 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1E12")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1E13")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -22.86 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1F11")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -25.4 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1F12")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -27.94 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1F13")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -30.48 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1F14")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -33.02 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1G13")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -86.36 180) (length 2.54)
          (name "VDD_NPU")
          (number "1G15")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -49.53 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1H10")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -88.9 180) (length 2.54)
          (name "VDD_NPU")
          (number "1H14")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -91.44 180) (length 2.54)
          (name "VDD_NPU")
          (number "1H15")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -41.91 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1H7")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -44.45 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1H8")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -46.99 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1H9")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -54.61 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1J10")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -93.98 180) (length 2.54)
          (name "VDD_NPU")
          (number "1J14")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -96.52 180) (length 2.54)
          (name "VDD_NPU")
          (number "1J15")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -52.07 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1J7")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -59.69 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1K10")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -57.15 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1K7")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -62.23 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1L7")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -69.85 180) (length 2.54)
          (name "VDD_GPU")
          (number "1L8")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -72.39 180) (length 2.54)
          (name "VDD_GPU")
          (number "1L9")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -74.93 180) (length 2.54)
          (name "VDD_GPU")
          (number "1M7")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -77.47 180) (length 2.54)
          (name "VDD_GPU")
          (number "1M8")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -80.01 180) (length 2.54)
          (name "VDD_GPU")
          (number "1M9")
        )
      )
      (symbol "RK3566_2_7_1"
        (rectangle (start -10.77 -3.81) (end 8.28 -100.33)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_2_8_0"
        (pin power_out line (at 8.89 -31.75 180) (length 2.54)
          (name "VCC_3V3")
          (number "1N8")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "GPIO4_C6")
          (number "1T6")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "GPIO4_C5")
          (number "1U6")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "PWM14_M1")
          (number "1U7")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -29.21 180) (length 2.54)
          (name "HDMITX_CEC")
          (number "1V5")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -16.51 180) (length 2.54)
          (name "GPIO4_C4")
          (number "1V6")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "HDMITX_SDA")
          (number "AP11")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "GPIO4_C3")
          (number "AP12")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "HDMITX_SCL")
          (number "AR12")
        )
      )
      (symbol "RK3566_2_8_1"
        (rectangle (start -11.43 -6.35) (end 6.35 -36.83)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_2_9_0"
        (pin power_out line (at 13.97 -46.99 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_AVDD_0V9")
          (number "1P11")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -49.53 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_AVDD_1V8")
          (number "1P12")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -41.91 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_CLKN")
          (number "1V15")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -39.37 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_CLKP")
          (number "1V16")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -34.29 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D3N")
          (number "AP26")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D2P")
          (number "AP27")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D1N")
          (number "AP29")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D0P")
          (number "AP30")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -31.75 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D3P")
          (number "AR26")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D2N")
          (number "AR27")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -16.51 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D1P")
          (number "AR29")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D0N")
          (number "AR30")
        )
      )
      (symbol "RK3566_2_9_1"
        (rectangle (start -16.51 -3.81) (end 11.43 -55.88)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_2_10_0"
        (pin power_out line (at 10.16 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "VCCIO5_1")
          (number "1N5")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -22.86 180) (length 2.54)
          (name "VCCIO5_2")
          (number "1N6")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -15.24 180) (length 2.54)
          (name "PWM12_M0")
          (number "AP5")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -5.08 180) (length 2.54)
          (name "UART4_RX_M1")
          (number "AP7")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "PWM13_M0")
          (number "AR4")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -7.62 180) (length 2.54)
          (name "UART4_TX_M1")
          (number "AR6")
        )
      )
      (symbol "RK3566_2_10_1"
        (rectangle (start -6.35 -2.54) (end 7.62 -24.13)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_2_11_0"
        (pin power_out line (at 16.51 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC1D3")
          (number "1A20")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -48.26 180) (length 2.54)
          (name "WIFI_PWR")
          (number "1B20")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -5.08 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC1D0")
          (number "1C19")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -25.4 180) (length 2.54)
          (name "UART1_RX_M0")
          (number "1C20")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC1D2")
          (number "1D18")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -45.72 180) (length 2.54)
          (name "WIFI_WAKE_HOST_H")
          (number "1D19")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -55.88 180) (length 2.54)
          (name "VCCIO4")
          (number "1E16")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -7.62 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC1D1")
          (number "1E18")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "I2C4_SDA_M1")
          (number "A35")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -38.1 180) (length 2.54)
          (name "BT_WAKE_HOST_H")
          (number "A37")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -22.86 180) (length 2.54)
          (name "I2C4_SCL_M1")
          (number "B34")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -15.24 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC1CMD")
          (number "B35")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -40.64 180) (length 2.54)
          (name "HOST_WAKE_B")
          (number "B36")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -17.78 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC1CLK")
          (number "B37")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -53.34 180) (length 2.54)
          (name "CAMERA_XCLR_L")
          (number "B38")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -43.18 180) (length 2.54)
          (name "WIFI_REG_ON_H")
          (number "C37")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -50.8 180) (length 2.54)
          (name "LCD0_PWREN_H")
          (number "D37")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -35.56 180) (length 2.54)
          (name "BT_REG_ON_H")
          (number "D38")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -30.48 180) (length 2.54)
          (name "UART1_RTSn_M0")
          (number "F37")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -27.94 180) (length 2.54)
          (name "UART1_TX_M0")
          (number "F38")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -33.02 180) (length 2.54)
          (name "UART1_CTSn_M0")
          (number "G37")
        )
      )
      (symbol "RK3566_2_11_1"
        (rectangle (start -16.51 -2.54) (end 13.97 -60.96)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_2_12_0"
        (pin power_out line (at 25.4 -45.72 180) (length 2.54)
          (name "SYSPLL_AVDD_1V8")
          (number "1H4")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -43.18 180) (length 2.54)
          (name "SYSPLL_AVDD_0V9")
          (number "1H5")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -48.26 180) (length 2.54)
          (name "SYSPLL_AVSS")
          (number "1J5")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -17.78 180) (length 2.54)
          (name "TVSS")
          (number "1M18")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -27.94 180) (length 2.54)
          (name "GPIO0_D4_d")
          (number "1M19")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -101.6 180) (length 2.54)
          (name "PMUIO2")
          (number "1N15")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -104.14 180) (length 2.54)
          (name "PMU_VDD_LOGIC_0V9")
          (number "1N16")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -40.64 180) (length 2.54)
          (name "PMUPLL_AVSS")
          (number "1N17")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -38.1 180) (length 2.54)
          (name "PMUPLL_AVDD_1V8")
          (number "1N18")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -25.4 180) (length 2.54)
          (name "GPIO0_D3_d")
          (number "1N19")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -30.48 180) (length 2.54)
          (name "GPIO0_D5_d")
          (number "1N20")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -31.75 0) (length 2.54)
          (name "PMUIO1")
          (number "1P16")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -35.56 180) (length 2.54)
          (name "PMUPLL_AVDD_0V9")
          (number "1P17")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -11.43 0) (length 2.54)
          (name "CPU_REFCLK_OUT")
          (number "1P18")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -16.51 0) (length 2.54)
          (name "PMIC_SLEEP_H")
          (number "1P19")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -33.02 180) (length 2.54)
          (name "GPIO0_D6_d")
          (number "1P20")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -71.12 180) (length 2.54)
          (name "I2C2_SDA_M0")
          (number "1R16")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -73.66 180) (length 2.54)
          (name "EBC_PWR_EN")
          (number "1R17")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -78.74 180) (length 2.54)
          (name "UART0_TX")
          (number "1R18")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -19.05 0) (length 2.54)
          (name "PMIC_INT_L")
          (number "1R19")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -13.97 0) (length 2.54)
          (name "TSADC_SHUT_M0")
          (number "1R20")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -91.44 180) (length 2.54)
          (name "PCIE_PWREN_H_GPIO0_C2")
          (number "1T18")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -76.2 180) (length 2.54)
          (name "UART0_RX")
          (number "1T19")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -55.88 180) (length 2.54)
          (name "GPIO0_B0_u")
          (number "1T20")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -99.06 180) (length 2.54)
          (name "UART2_TX_M0_DEBUG")
          (number "1U18")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -88.9 180) (length 2.54)
          (name "DVP_PWR")
          (number "1U19")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -68.58 180) (length 2.54)
          (name "I2C2_SCL_M0")
          (number "1U20")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -96.52 180) (length 2.54)
          (name "UART2_RX_M0_DEBUG")
          (number "1V19")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -93.98 180) (length 2.54)
          (name "LCD_EN")
          (number "1V20")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "XIN24M")
          (number "AD37")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "XOUT24M")
          (number "AD38")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -21.59 0) (length 2.54)
          (name "SDMMC0_DET_L")
          (number "AF37")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -29.21 0) (length 2.54)
          (name "FLASH_VOL_SEL")
          (number "AF38")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -24.13 0) (length 2.54)
          (name "SDMMC_PWR")
          (number "AG37")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -8.89 0) (length 2.54)
          (name "nPOR_u")
          (number "AG38")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -58.42 180) (length 2.54)
          (name "I2C0_SCL_PMIC")
          (number "AJ37")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -26.67 0) (length 2.54)
          (name "PCIE20_PRSNT_L_GPIO0_A6")
          (number "AJ38")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -63.5 180) (length 2.54)
          (name "I2C1_SCL_M0")
          (number "AK37")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -60.96 180) (length 2.54)
          (name "I2C0_SDA_PMIC")
          (number "AK38")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -81.28 180) (length 2.54)
          (name "PWM3_IR")
          (number "AM37")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -66.04 180) (length 2.54)
          (name "I2C1_SDA_M0")
          (number "AM38")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -86.36 180) (length 2.54)
          (name "HP_DET_L_GPIO3_A1")
          (number "AN37")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -83.82 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_RSTn")
          (number "AN38")
        )
      )
      (symbol "RK3566_2_12_1"
        (rectangle (start -20.32 -2.54) (end 22.86 -120.65)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_2_13_0"
        (pin power_out line (at 12.7 -39.37 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_MDC_M1")
          (number "1L1")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -33.02 180) (length 2.54)
          (name "PHY1_RXD1/TXDLY")
          (number "1L2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -50.8 180) (length 2.54)
          (name "VCCIO6_1")
          (number "1L4")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -53.34 180) (length 2.54)
          (name "VCCIO6_2")
          (number "1L5")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -30.48 180) (length 2.54)
          (name "PHY1_RXD0/RXDLY")
          (number "1N1")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -22.86 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_TXD0_M1")
          (number "1N2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -15.24 180) (length 2.54)
          (name "PHY1_RXD2/PLLOFF")
          (number "1P2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -17.78 180) (length 2.54)
          (name "PHY1_RXD3/PHYAD0")
          (number "1R1")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -46.99 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_MCLKINOUT_M1")
          (number "AB1")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -44.45 180) (length 2.54)
          (name "CIF_CLKOUT")
          (number "AB2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -41.91 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_MDIO_M1")
          (number "AC2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -35.56 180) (length 2.54)
          (name "PHY1_RXDV/PHYAD2")
          (number "AG2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -27.94 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_TXEN_M1")
          (number "AH2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -25.4 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_TXD1_M1")
          (number "AJ1")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_RXCLK_M1")
          (number "AJ2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_TXCLK_M1")
          (number "AK2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_TXD3_M1")
          (number "AL1")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -7.62 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_TXD2_M1")
          (number "AL2")
        )
      )
      (symbol "RK3566_2_13_1"
        (rectangle (start -16.51 -3.81) (end 10.16 -57.15)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_2_14_0"
        (pin bidirectional line (at 11.43 -85.09 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ5_B")
          (number "1A10")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -125.73 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DM1_B")
          (number "1A11")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -80.01 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ3_B")
          (number "1A7")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -77.47 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ2_B")
          (number "1A8")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -90.17 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ7_B")
          (number "1A9")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -93.98 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DM0_B")
          (number "1B8")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -87.63 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ6_B")
          (number "1B9")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -119.38 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ14_B")
          (number "1C10")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ7_A")
          (number "1E1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -30.48 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DM0_A")
          (number "1E2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -55.88 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ14_A")
          (number "1F1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -53.34 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ13_A")
          (number "1F2")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -64.77 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DM1_A")
          (number "1G1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -58.42 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ15_A")
          (number "1G2")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -100.33 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS0N_B")
          (number "A12")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -97.79 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS0P_B")
          (number "A13")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -114.3 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ12_B")
          (number "A15")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -129.54 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS1P_B")
          (number "A17")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -106.68 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ9_B")
          (number "A19")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -109.22 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ10_B")
          (number "A20")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -74.93 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ1_B")
          (number "B10")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -72.39 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ0_B")
          (number "B12")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -82.55 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ4_B")
          (number "B13")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -116.84 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ13_B")
          (number "B15")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -121.92 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ15_B")
          (number "B16")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -132.08 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS1N_B")
          (number "B17")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -104.14 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ8_B")
          (number "B19")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -111.76 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ11_B")
          (number "B20")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -16.51 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ3_A")
          (number "E1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ2_A")
          (number "F1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ1_A")
          (number "F2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ0_A")
          (number "G2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -36.83 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS0N_A")
          (number "H1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -34.29 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS0P_A")
          (number "H2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ5_A")
          (number "K1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ6_A")
          (number "K2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -50.8 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ12_A")
          (number "M1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ4_A")
          (number "M2")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -67.31 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS1P_A")
          (number "N1")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -69.85 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS1N_A")
          (number "N2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -40.64 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ8_A")
          (number "P2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -43.18 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ9_A")
          (number "R1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -45.72 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ10_A")
          (number "R2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -48.26 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ11_A")
          (number "T2")
        )
      )
      (symbol "RK3566_2_14_1"
        (rectangle (start -14.94 -6.35) (end 10.46 -135.89)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_2_15_0"
        (pin bidirectional line (at 10.16 -44.45 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A5_A")
          (number "1A1")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -46.99 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CKE1_B")
          (number "1A2")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -29.21 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CLKE0_B")
          (number "1A3")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -54.61 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_NC")
          (number "1A4")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -72.39 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CS1n_B")
          (number "1A5")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -52.07 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A4_B")
          (number "1A6")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -39.37 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A4_A")
          (number "1B1")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -34.29 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A3_A")
          (number "1B3")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -74.93 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CS0n_B")
          (number "1B5")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A3_B")
          (number "1B6")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -49.53 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A2_B")
          (number "1B7")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -41.91 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A2_A")
          (number "1C1")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -57.15 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_NC")
          (number "1C2")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CKE1_A")
          (number "1C3")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -77.47 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_RESETn")
          (number "1C7")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -6.35 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_NC")
          (number "1D2")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -88.9 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1D5")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -91.44 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1D6")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -93.98 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1D7")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -96.52 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1D8")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -99.06 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1D9")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -101.6 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1E4")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -111.76 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQL")
          (number "1E6")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -114.3 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQL")
          (number "1E7")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -116.84 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQL")
          (number "1E9")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -80.01 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_RZQ")
          (number "1F3")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -104.14 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1F4")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -119.38 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQL")
          (number "1F5")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -106.68 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1G4")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -121.92 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQL")
          (number "1G5")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -82.55 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_NC")
          (number "1H3")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_ODT0_CA_B")
          (number "A10")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -69.85 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CS1n_A")
          (number "A3")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -62.23 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CLKP_A")
          (number "A5")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -3.81 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CLKP_B")
          (number "A7")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -36.83 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A0_B")
          (number "A9")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -67.31 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CS0n_A")
          (number "B3")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -59.69 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CKE0_A")
          (number "B4")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -64.77 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CLKN_A")
          (number "B5")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CLKN_B")
          (number "B7")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -16.51 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A5_B")
          (number "B8")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A1_B")
          (number "B9")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A1_A")
          (number "C1")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -31.75 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A0_A")
          (number "C2")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_ODT0_CA_A")
          (number "E2")
        )
      )
      (symbol "RK3566_2_15_1"
        (rectangle (start -12.4 -1.27) (end 7.92 -133.35)
          (fill (type background))
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
      )
      (symbol "RK3566_2_16_0"
        (pin power_out line (at 17.78 -35.56 180) (length 2.54)
          (name "FSPI_SCK")
          (number "1A15")
        )
        (pin power_out line (at -21.59 -15.24 0) (length 2.54)
          (name "EMMC_DATA_STROBE")
          (number "1A16")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -38.1 180) (length 2.54)
          (name "FSPI_D0")
          (number "1A17")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -40.64 180) (length 2.54)
          (name "FSPI_D1")
          (number "1A18")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -33.02 180) (length 2.54)
          (name "FSPI_D2")
          (number "1B16")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -43.18 180) (length 2.54)
          (name "FSPI_CSN")
          (number "1B17")
        )
        (pin power_out line (at -21.59 -26.67 0) (length 2.54)
          (name "VCCIO2")
          (number "1C13")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -45.72 180) (length 2.54)
          (name "FSPI_D3")
          (number "1C15")
        )
        (pin power_out line (at -21.59 -20.32 0) (length 2.54)
          (name "EMMC_CMD")
          (number "A27")
        )
        (pin power_out line (at -21.59 -17.78 0) (length 2.54)
          (name "EMMC_CLKOUT")
          (number "A29")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D5")
          (number "A30")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -7.62 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D0")
          (number "A32")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -25.4 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D7")
          (number "A33")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D1")
          (number "B27")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -15.24 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D3")
          (number "B29")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -22.86 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D6")
          (number "B30")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D2")
          (number "B32")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -17.78 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D4")
          (number "B33")
        )
      )
      (symbol "RK3566_2_16_1"
        (rectangle (start -19.05 -2.54) (end 15.24 -53.34)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_2_17_0"
        (pin power_out line (at 17.78 -15.24 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC0_D2")
          (number "1D20")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC0_CMD")
          (number "1E19")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC0_D0")
          (number "1E20")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -25.4 180) (length 2.54)
          (name "VCCIO3")
          (number "1F17")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -17.78 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC0_D3")
          (number "1F18")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC0_D1")
          (number "1F19")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -22.86 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC0_CLK")
          (number "G38")
        )
      )
      (symbol "RK3566_2_17_1"
        (rectangle (start -11.43 -2.54) (end 15.24 -30.48)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_2_18_0"
        (pin input line (at 12.7 -29.21 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_AVDD_0V9")
          (number "1N9")
        )
        (pin input line (at 12.7 -31.75 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_AVDD_A1V8")
          (number "1P9")
        )
        (pin input line (at 12.7 -3.81 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_CLK0-")
          (number "1U9")
        )
        (pin input line (at 12.7 -6.35 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_CLK0+")
          (number "1V9")
        )
        (pin input line (at 12.7 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D3-")
          (number "AP14")
        )
        (pin input line (at 12.7 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D2+")
          (number "AP15")
        )
        (pin input line (at 12.7 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D1-")
          (number "AP17")
        )
        (pin input line (at 12.7 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D0+")
          (number "AP18")
        )
        (pin input line (at 12.7 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D3+")
          (number "AR14")
        )
        (pin input line (at 12.7 -16.51 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D2-")
          (number "AR15")
        )
        (pin input line (at 12.7 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D1+")
          (number "AR17")
        )
        (pin input line (at 12.7 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D0-")
          (number "AR18")
        )
      )
      (symbol "RK3566_2_18_1"
        (rectangle (start -13.97 -2.54) (end 11.43 -33.02)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_2_19_0"
        (pin power_out line (at 11.43 -34.29 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX_AVDD0V9")
          (number "1N13")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -31.75 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX_AVDD0V9")
          (number "1N14")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -36.83 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX_AVDD1V8")
          (number "1P13")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -29.21 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX_REXT")
          (number "1U16")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX_HPDIN")
          (number "1V17")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TXCLKN")
          (number "AP32")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -16.51 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX0P")
          (number "AP33")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX1N")
          (number "AP35")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -6.35 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX2P")
          (number "AP36")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TXCLKP")
          (number "AR32")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX0N")
          (number "AR33")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX1P")
          (number "AR35")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX2N")
          (number "AR36")
        )
      )
      (symbol "RK3566_2_19_1"
        (rectangle (start -17.78 -3.81) (end 8.89 -39.37)
          (fill (type background))
        )
      )
    )
    (symbol "RK3566_3" (in_bom yes) (on_board yes)
      (property "Reference" "U7" (at -2.108 -0.254 0))
      (property "Value" "RK3566" (at -2.108 -2.794 0))
      (property "Footprint" "RK3566:BGA565_15R5X14R4X0R90" (at 19.05 -33.02 0))
      (property "Datasheet" "RK3566" (at 19.05 -33.02 0))
      (property "ki_locked" "" (at 0 0 0))
      (symbol "RK3566_3_1_0"
        (pin power_out line (at 10.16 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "SPDIF_TX_M0")
          (number "1A13")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -29.21 180) (length 2.54)
          (name "PDM_CLK0_M0")
          (number "1A14")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -36.83 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_CLKREQn")
          (number "1B13")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -44.45 180) (length 2.54)
          (name "I2S1_SDIO/PDM_SDIO")
          (number "1B14")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -54.61 180) (length 2.54)
          (name "VCCIO1")
          (number "1D13")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -6.35 180) (length 2.54)
          (name "GPIO1_A0_u")
          (number "A22")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "I2S1_MCLK_M0")
          (number "A23")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -39.37 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_WAKEn")
          (number "A26")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "GPIO1_A1_u")
          (number "B22")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "I2S1_SCLK_TX_M0")
          (number "B23")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "I2S1_LRCLK_TX_M0")
          (number "B24")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -34.29 180) (length 2.54)
          (name "I2S1_SDO0_M0")
          (number "B25")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -41.91 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_PERSTn")
          (number "B26")
        )
      )
      (symbol "RK3566_3_1_1"
        (rectangle (start -17.78 -5.08) (end 7.62 -55.88)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_3_2_0"
        (pin power_out line (at 11.43 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "SARADC3")
          (number "1A19")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "SARADC2")
          (number "1B18")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "SARADC1")
          (number "1C17")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "OTP_VCC1V8")
          (number "1D15")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "SARADC_AVDD_1V8")
          (number "1D16")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -6.35 180) (length 2.54)
          (name "SARADC0")
          (number "1D17")
        )
      )
      (symbol "RK3566_3_2_1"
        (rectangle (start -12.7 -2.54) (end 8.89 -31.75)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_3_3_0"
        (pin power_out line (at 12.7 -39.37 180) (length 2.54)
          (name "USB_AVDD1_1V8")
          (number "1H16")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -41.91 180) (length 2.54)
          (name "USB_AVDD1_3V3")
          (number "1H18")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -36.83 180) (length 2.54)
          (name "USB_AVDD1_0V9")
          (number "1J17")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "USB_HOST1_DP")
          (number "1J19")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "USB_HOST1_DM")
          (number "1J20")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -69.85 180) (length 2.54)
          (name "MULTI_PHY_AVDD0V9")
          (number "1K16")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -72.39 180) (length 2.54)
          (name "MULTI_PHY_AVDD1V8")
          (number "1K17")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -58.42 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_REFCLKP")
          (number "1K19")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -60.96 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_REFCLKN")
          (number "1K20")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -48.26 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_TXP")
          (number "AA37")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -50.8 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_TXN")
          (number "AA38")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -53.34 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_RXP")
          (number "AB37")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -55.88 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_RXN")
          (number "AB38")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "USB_OTG0_DP")
          (number "R37")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "USB_OTG0_DM")
          (number "R38")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "USB_OTG0_ID")
          (number "T37")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "USB_OTG0_VBUSDET")
          (number "T38")
        )
      )
      (symbol "RK3566_3_3_1"
        (rectangle (start -13.97 -1.27) (end 10.16 -82.55)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_3_4_0"
        (pin power_out line (at 12.73 -25.4 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1F20")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -22.86 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1G16")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1G18")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -17.78 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1G19")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -15.24 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1G20")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1J16")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1J18")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -7.62 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1K18")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -5.08 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1L19")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -25.4 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1N11")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -27.94 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1N12")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -33.02 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1P10")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -35.56 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1P14")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -30.48 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1P8")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -43.18 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1R11")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -45.72 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1R12")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -48.26 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1R13")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -50.8 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1R14")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -53.34 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1R15")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -38.1 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1R8")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -40.64 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1R9")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -63.5 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T10")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -66.04 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T11")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -68.58 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T12")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -71.12 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T13")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -73.66 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T14")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -76.2 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T15")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -78.74 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T16")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -81.28 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T17")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -55.88 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T7")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -58.42 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T8")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -60.96 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T9")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -83.82 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1U12")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -86.36 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1U13")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -88.9 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1U15")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -91.44 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1U17")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -96.52 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1V12")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -99.06 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1V13")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -101.6 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1V18")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -93.98 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1V7")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -5.08 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP13")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -7.62 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP16")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -10.16 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP19")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -12.7 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP22")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -15.24 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP25")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -17.78 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP28")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -20.32 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP31")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -22.86 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP34")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -38.1 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "H37")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -35.56 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "L37")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -33.02 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "P37")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -30.48 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "U37")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -27.94 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "Y37")
        )
      )
      (symbol "RK3566_3_4_1"
        (rectangle (start -7.29 -1.27) (end 10.49 -105.41)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_3_5_0"
        (pin power_out line (at -11.43 -80.01 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1B10")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -82.55 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1B11")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -85.09 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1B15")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -87.63 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1B19")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -102.87 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C14")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -105.41 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C16")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -107.95 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C18")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -90.17 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C4")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -92.71 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C5")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -95.25 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C6")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -97.79 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C8")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -100.33 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C9")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -110.49 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1D1")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -115.57 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1D10")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -118.11 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1D14")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -113.03 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1D3")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -125.73 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1E10")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -128.27 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1E14")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -130.81 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1E15")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -130.81 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1E17")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -120.65 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1E3")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -123.19 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1E8")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -118.11 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1F10")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -115.57 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1F15")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -113.03 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1F16")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1F6")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -125.73 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1F7")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -123.19 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1F8")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -120.65 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1F9")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -97.79 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G10")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -95.25 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G11")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -92.71 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G12")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -90.17 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G14")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -110.49 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G3")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -107.95 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G6")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -105.41 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G7")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -102.87 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G8")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -100.33 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G9")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -87.63 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1H1")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -80.01 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1H11")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -77.47 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1H12")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -74.93 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1H13")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -85.09 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1H2")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -82.55 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1H6")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -72.39 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1J1")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -62.23 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1J11")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -59.69 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1J12")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -57.15 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1J13")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -69.85 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1J6")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -67.31 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1J8")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -64.77 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1J9")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -36.83 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K11")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -34.29 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K12")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -31.75 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K13")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -29.21 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K14")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K15")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -54.61 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K2")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -52.07 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K3")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -49.53 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K4")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -46.99 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K5")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -44.45 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K6")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -41.91 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K8")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -39.37 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K9")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L10")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -16.51 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L11")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L12")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L13")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L14")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -6.35 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L15")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L3")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L6")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -6.35 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "A1")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -8.89 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "A2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -11.43 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "A38")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -49.53 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AA2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -64.77 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AC37")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -52.07 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AD2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -67.31 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AE37")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -69.85 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AH37")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -72.39 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AL37")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -54.61 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AP2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -74.93 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AP37")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -59.69 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AP8")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -57.15 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AR1")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -77.47 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AR38")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -13.97 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B1")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -21.59 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B11")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -24.13 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B14")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -26.67 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B18")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -16.51 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -29.21 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B21")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -31.75 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B28")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -34.29 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B31")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -19.05 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B6")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -36.83 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "D2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -62.23 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "E37")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -39.37 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "J2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -41.91 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "L2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -44.45 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "U2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -46.99 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "W2")
        )
      )
      (symbol "RK3566_3_5_1"
        (rectangle (start -8.89 -5.08) (end 6.35 -133.35)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_3_6_0"
        (pin power_out line (at 3.81 -17.78 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M10")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -20.32 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M11")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -22.86 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M12")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -25.4 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M13")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -27.94 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M14")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -30.48 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M15")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -33.02 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M16")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -35.56 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M17")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -38.1 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M20")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -7.62 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M3")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -10.16 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M4")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -12.7 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M5")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -15.24 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M6")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -40.64 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1N3")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -43.18 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1N4")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -45.72 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1N7")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -48.26 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1P1")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -58.42 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1P15")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -50.8 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1P5")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -53.34 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1P6")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -55.88 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1P7")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -60.96 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1R3")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -63.5 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1R4")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -66.04 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1R5")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -68.58 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1R6")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -71.12 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1R7")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -73.66 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1T3")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -76.2 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1T5")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -78.74 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1U2")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -81.28 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1V1")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -83.82 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1V4")
        )
      )
      (symbol "RK3566_3_6_1"
        (rectangle (start 6.35 -5.08) (end 20.32 -85.09)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_3_7_0"
        (pin power_out line (at 10.16 -7.62 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1C12")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1D11")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1D12")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -15.24 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1E11")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -17.78 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1E12")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1E13")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -22.86 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1F11")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -25.4 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1F12")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -27.94 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1F13")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -30.48 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1F14")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -33.02 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1G13")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -86.36 180) (length 2.54)
          (name "VDD_NPU")
          (number "1G15")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -49.53 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1H10")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -88.9 180) (length 2.54)
          (name "VDD_NPU")
          (number "1H14")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -91.44 180) (length 2.54)
          (name "VDD_NPU")
          (number "1H15")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -41.91 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1H7")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -44.45 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1H8")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -46.99 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1H9")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -54.61 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1J10")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -93.98 180) (length 2.54)
          (name "VDD_NPU")
          (number "1J14")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -96.52 180) (length 2.54)
          (name "VDD_NPU")
          (number "1J15")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -52.07 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1J7")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -59.69 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1K10")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -57.15 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1K7")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -62.23 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1L7")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -69.85 180) (length 2.54)
          (name "VDD_GPU")
          (number "1L8")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -72.39 180) (length 2.54)
          (name "VDD_GPU")
          (number "1L9")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -74.93 180) (length 2.54)
          (name "VDD_GPU")
          (number "1M7")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -77.47 180) (length 2.54)
          (name "VDD_GPU")
          (number "1M8")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -80.01 180) (length 2.54)
          (name "VDD_GPU")
          (number "1M9")
        )
      )
      (symbol "RK3566_3_7_1"
        (rectangle (start -10.77 -3.81) (end 8.28 -100.33)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_3_8_0"
        (pin power_out line (at 8.89 -31.75 180) (length 2.54)
          (name "VCC_3V3")
          (number "1N8")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "GPIO4_C6")
          (number "1T6")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "GPIO4_C5")
          (number "1U6")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "PWM14_M1")
          (number "1U7")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -29.21 180) (length 2.54)
          (name "HDMITX_CEC")
          (number "1V5")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -16.51 180) (length 2.54)
          (name "GPIO4_C4")
          (number "1V6")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "HDMITX_SDA")
          (number "AP11")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "GPIO4_C3")
          (number "AP12")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "HDMITX_SCL")
          (number "AR12")
        )
      )
      (symbol "RK3566_3_8_1"
        (rectangle (start -11.43 -6.35) (end 6.35 -36.83)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_3_9_0"
        (pin power_out line (at 13.97 -46.99 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_AVDD_0V9")
          (number "1P11")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -49.53 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_AVDD_1V8")
          (number "1P12")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -41.91 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_CLKN")
          (number "1V15")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -39.37 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_CLKP")
          (number "1V16")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -34.29 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D3N")
          (number "AP26")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D2P")
          (number "AP27")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D1N")
          (number "AP29")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D0P")
          (number "AP30")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -31.75 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D3P")
          (number "AR26")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D2N")
          (number "AR27")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -16.51 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D1P")
          (number "AR29")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D0N")
          (number "AR30")
        )
      )
      (symbol "RK3566_3_9_1"
        (rectangle (start -16.51 -3.81) (end 11.43 -55.88)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_3_10_0"
        (pin power_out line (at 10.16 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "VCCIO5_1")
          (number "1N5")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -22.86 180) (length 2.54)
          (name "VCCIO5_2")
          (number "1N6")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -15.24 180) (length 2.54)
          (name "PWM12_M0")
          (number "AP5")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -5.08 180) (length 2.54)
          (name "UART4_RX_M1")
          (number "AP7")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "PWM13_M0")
          (number "AR4")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -7.62 180) (length 2.54)
          (name "UART4_TX_M1")
          (number "AR6")
        )
      )
      (symbol "RK3566_3_10_1"
        (rectangle (start -6.35 -2.54) (end 7.62 -24.13)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_3_11_0"
        (pin power_out line (at 16.51 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC1D3")
          (number "1A20")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -48.26 180) (length 2.54)
          (name "WIFI_PWR")
          (number "1B20")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -5.08 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC1D0")
          (number "1C19")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -25.4 180) (length 2.54)
          (name "UART1_RX_M0")
          (number "1C20")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC1D2")
          (number "1D18")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -45.72 180) (length 2.54)
          (name "WIFI_WAKE_HOST_H")
          (number "1D19")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -55.88 180) (length 2.54)
          (name "VCCIO4")
          (number "1E16")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -7.62 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC1D1")
          (number "1E18")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "I2C4_SDA_M1")
          (number "A35")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -38.1 180) (length 2.54)
          (name "BT_WAKE_HOST_H")
          (number "A37")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -22.86 180) (length 2.54)
          (name "I2C4_SCL_M1")
          (number "B34")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -15.24 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC1CMD")
          (number "B35")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -40.64 180) (length 2.54)
          (name "HOST_WAKE_B")
          (number "B36")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -17.78 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC1CLK")
          (number "B37")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -53.34 180) (length 2.54)
          (name "CAMERA_XCLR_L")
          (number "B38")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -43.18 180) (length 2.54)
          (name "WIFI_REG_ON_H")
          (number "C37")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -50.8 180) (length 2.54)
          (name "LCD0_PWREN_H")
          (number "D37")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -35.56 180) (length 2.54)
          (name "BT_REG_ON_H")
          (number "D38")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -30.48 180) (length 2.54)
          (name "UART1_RTSn_M0")
          (number "F37")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -27.94 180) (length 2.54)
          (name "UART1_TX_M0")
          (number "F38")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -33.02 180) (length 2.54)
          (name "UART1_CTSn_M0")
          (number "G37")
        )
      )
      (symbol "RK3566_3_11_1"
        (rectangle (start -16.51 -2.54) (end 13.97 -60.96)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_3_12_0"
        (pin power_out line (at 25.4 -45.72 180) (length 2.54)
          (name "SYSPLL_AVDD_1V8")
          (number "1H4")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -43.18 180) (length 2.54)
          (name "SYSPLL_AVDD_0V9")
          (number "1H5")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -48.26 180) (length 2.54)
          (name "SYSPLL_AVSS")
          (number "1J5")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -17.78 180) (length 2.54)
          (name "TVSS")
          (number "1M18")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -27.94 180) (length 2.54)
          (name "GPIO0_D4_d")
          (number "1M19")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -101.6 180) (length 2.54)
          (name "PMUIO2")
          (number "1N15")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -104.14 180) (length 2.54)
          (name "PMU_VDD_LOGIC_0V9")
          (number "1N16")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -40.64 180) (length 2.54)
          (name "PMUPLL_AVSS")
          (number "1N17")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -38.1 180) (length 2.54)
          (name "PMUPLL_AVDD_1V8")
          (number "1N18")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -25.4 180) (length 2.54)
          (name "GPIO0_D3_d")
          (number "1N19")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -30.48 180) (length 2.54)
          (name "GPIO0_D5_d")
          (number "1N20")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -31.75 0) (length 2.54)
          (name "PMUIO1")
          (number "1P16")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -35.56 180) (length 2.54)
          (name "PMUPLL_AVDD_0V9")
          (number "1P17")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -11.43 0) (length 2.54)
          (name "CPU_REFCLK_OUT")
          (number "1P18")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -16.51 0) (length 2.54)
          (name "PMIC_SLEEP_H")
          (number "1P19")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -33.02 180) (length 2.54)
          (name "GPIO0_D6_d")
          (number "1P20")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -71.12 180) (length 2.54)
          (name "I2C2_SDA_M0")
          (number "1R16")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -73.66 180) (length 2.54)
          (name "EBC_PWR_EN")
          (number "1R17")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -78.74 180) (length 2.54)
          (name "UART0_TX")
          (number "1R18")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -19.05 0) (length 2.54)
          (name "PMIC_INT_L")
          (number "1R19")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -13.97 0) (length 2.54)
          (name "TSADC_SHUT_M0")
          (number "1R20")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -91.44 180) (length 2.54)
          (name "PCIE_PWREN_H_GPIO0_C2")
          (number "1T18")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -76.2 180) (length 2.54)
          (name "UART0_RX")
          (number "1T19")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -55.88 180) (length 2.54)
          (name "GPIO0_B0_u")
          (number "1T20")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -99.06 180) (length 2.54)
          (name "UART2_TX_M0_DEBUG")
          (number "1U18")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -88.9 180) (length 2.54)
          (name "DVP_PWR")
          (number "1U19")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -68.58 180) (length 2.54)
          (name "I2C2_SCL_M0")
          (number "1U20")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -96.52 180) (length 2.54)
          (name "UART2_RX_M0_DEBUG")
          (number "1V19")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -93.98 180) (length 2.54)
          (name "LCD_EN")
          (number "1V20")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "XIN24M")
          (number "AD37")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "XOUT24M")
          (number "AD38")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -21.59 0) (length 2.54)
          (name "SDMMC0_DET_L")
          (number "AF37")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -29.21 0) (length 2.54)
          (name "FLASH_VOL_SEL")
          (number "AF38")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -24.13 0) (length 2.54)
          (name "SDMMC_PWR")
          (number "AG37")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -8.89 0) (length 2.54)
          (name "nPOR_u")
          (number "AG38")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -58.42 180) (length 2.54)
          (name "I2C0_SCL_PMIC")
          (number "AJ37")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -26.67 0) (length 2.54)
          (name "PCIE20_PRSNT_L_GPIO0_A6")
          (number "AJ38")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -63.5 180) (length 2.54)
          (name "I2C1_SCL_M0")
          (number "AK37")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -60.96 180) (length 2.54)
          (name "I2C0_SDA_PMIC")
          (number "AK38")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -81.28 180) (length 2.54)
          (name "PWM3_IR")
          (number "AM37")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -66.04 180) (length 2.54)
          (name "I2C1_SDA_M0")
          (number "AM38")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -86.36 180) (length 2.54)
          (name "HP_DET_L_GPIO3_A1")
          (number "AN37")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -83.82 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_RSTn")
          (number "AN38")
        )
      )
      (symbol "RK3566_3_12_1"
        (rectangle (start -20.32 -2.54) (end 22.86 -120.65)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_3_13_0"
        (pin power_out line (at 12.7 -39.37 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_MDC_M1")
          (number "1L1")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -33.02 180) (length 2.54)
          (name "PHY1_RXD1/TXDLY")
          (number "1L2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -50.8 180) (length 2.54)
          (name "VCCIO6_1")
          (number "1L4")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -53.34 180) (length 2.54)
          (name "VCCIO6_2")
          (number "1L5")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -30.48 180) (length 2.54)
          (name "PHY1_RXD0/RXDLY")
          (number "1N1")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -22.86 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_TXD0_M1")
          (number "1N2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -15.24 180) (length 2.54)
          (name "PHY1_RXD2/PLLOFF")
          (number "1P2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -17.78 180) (length 2.54)
          (name "PHY1_RXD3/PHYAD0")
          (number "1R1")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -46.99 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_MCLKINOUT_M1")
          (number "AB1")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -44.45 180) (length 2.54)
          (name "CIF_CLKOUT")
          (number "AB2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -41.91 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_MDIO_M1")
          (number "AC2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -35.56 180) (length 2.54)
          (name "PHY1_RXDV/PHYAD2")
          (number "AG2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -27.94 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_TXEN_M1")
          (number "AH2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -25.4 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_TXD1_M1")
          (number "AJ1")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_RXCLK_M1")
          (number "AJ2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_TXCLK_M1")
          (number "AK2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_TXD3_M1")
          (number "AL1")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -7.62 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_TXD2_M1")
          (number "AL2")
        )
      )
      (symbol "RK3566_3_13_1"
        (rectangle (start -16.51 -3.81) (end 10.16 -57.15)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_3_14_0"
        (pin bidirectional line (at 11.43 -85.09 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ5_B")
          (number "1A10")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -125.73 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DM1_B")
          (number "1A11")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -80.01 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ3_B")
          (number "1A7")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -77.47 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ2_B")
          (number "1A8")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -90.17 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ7_B")
          (number "1A9")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -93.98 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DM0_B")
          (number "1B8")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -87.63 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ6_B")
          (number "1B9")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -119.38 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ14_B")
          (number "1C10")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ7_A")
          (number "1E1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -30.48 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DM0_A")
          (number "1E2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -55.88 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ14_A")
          (number "1F1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -53.34 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ13_A")
          (number "1F2")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -64.77 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DM1_A")
          (number "1G1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -58.42 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ15_A")
          (number "1G2")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -100.33 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS0N_B")
          (number "A12")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -97.79 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS0P_B")
          (number "A13")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -114.3 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ12_B")
          (number "A15")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -129.54 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS1P_B")
          (number "A17")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -106.68 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ9_B")
          (number "A19")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -109.22 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ10_B")
          (number "A20")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -74.93 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ1_B")
          (number "B10")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -72.39 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ0_B")
          (number "B12")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -82.55 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ4_B")
          (number "B13")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -116.84 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ13_B")
          (number "B15")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -121.92 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ15_B")
          (number "B16")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -132.08 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS1N_B")
          (number "B17")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -104.14 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ8_B")
          (number "B19")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -111.76 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ11_B")
          (number "B20")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -16.51 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ3_A")
          (number "E1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ2_A")
          (number "F1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ1_A")
          (number "F2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ0_A")
          (number "G2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -36.83 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS0N_A")
          (number "H1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -34.29 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS0P_A")
          (number "H2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ5_A")
          (number "K1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ6_A")
          (number "K2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -50.8 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ12_A")
          (number "M1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ4_A")
          (number "M2")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -67.31 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS1P_A")
          (number "N1")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -69.85 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS1N_A")
          (number "N2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -40.64 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ8_A")
          (number "P2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -43.18 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ9_A")
          (number "R1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -45.72 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ10_A")
          (number "R2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -48.26 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ11_A")
          (number "T2")
        )
      )
      (symbol "RK3566_3_14_1"
        (rectangle (start -14.94 -6.35) (end 10.46 -135.89)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_3_15_0"
        (pin bidirectional line (at 10.16 -44.45 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A5_A")
          (number "1A1")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -46.99 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CKE1_B")
          (number "1A2")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -29.21 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CLKE0_B")
          (number "1A3")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -54.61 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_NC")
          (number "1A4")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -72.39 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CS1n_B")
          (number "1A5")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -52.07 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A4_B")
          (number "1A6")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -39.37 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A4_A")
          (number "1B1")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -34.29 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A3_A")
          (number "1B3")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -74.93 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CS0n_B")
          (number "1B5")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A3_B")
          (number "1B6")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -49.53 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A2_B")
          (number "1B7")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -41.91 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A2_A")
          (number "1C1")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -57.15 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_NC")
          (number "1C2")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CKE1_A")
          (number "1C3")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -77.47 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_RESETn")
          (number "1C7")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -6.35 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_NC")
          (number "1D2")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -88.9 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1D5")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -91.44 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1D6")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -93.98 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1D7")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -96.52 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1D8")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -99.06 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1D9")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -101.6 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1E4")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -111.76 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQL")
          (number "1E6")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -114.3 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQL")
          (number "1E7")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -116.84 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQL")
          (number "1E9")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -80.01 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_RZQ")
          (number "1F3")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -104.14 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1F4")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -119.38 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQL")
          (number "1F5")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -106.68 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1G4")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -121.92 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQL")
          (number "1G5")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -82.55 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_NC")
          (number "1H3")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_ODT0_CA_B")
          (number "A10")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -69.85 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CS1n_A")
          (number "A3")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -62.23 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CLKP_A")
          (number "A5")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -3.81 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CLKP_B")
          (number "A7")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -36.83 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A0_B")
          (number "A9")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -67.31 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CS0n_A")
          (number "B3")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -59.69 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CKE0_A")
          (number "B4")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -64.77 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CLKN_A")
          (number "B5")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CLKN_B")
          (number "B7")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -16.51 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A5_B")
          (number "B8")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A1_B")
          (number "B9")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A1_A")
          (number "C1")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -31.75 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A0_A")
          (number "C2")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_ODT0_CA_A")
          (number "E2")
        )
      )
      (symbol "RK3566_3_15_1"
        (rectangle (start -12.4 -1.27) (end 7.92 -133.35)
          (fill (type background))
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
      )
      (symbol "RK3566_3_16_0"
        (pin power_out line (at 17.78 -35.56 180) (length 2.54)
          (name "FSPI_SCK")
          (number "1A15")
        )
        (pin power_out line (at -21.59 -15.24 0) (length 2.54)
          (name "EMMC_DATA_STROBE")
          (number "1A16")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -38.1 180) (length 2.54)
          (name "FSPI_D0")
          (number "1A17")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -40.64 180) (length 2.54)
          (name "FSPI_D1")
          (number "1A18")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -33.02 180) (length 2.54)
          (name "FSPI_D2")
          (number "1B16")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -43.18 180) (length 2.54)
          (name "FSPI_CSN")
          (number "1B17")
        )
        (pin power_out line (at -21.59 -26.67 0) (length 2.54)
          (name "VCCIO2")
          (number "1C13")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -45.72 180) (length 2.54)
          (name "FSPI_D3")
          (number "1C15")
        )
        (pin power_out line (at -21.59 -20.32 0) (length 2.54)
          (name "EMMC_CMD")
          (number "A27")
        )
        (pin power_out line (at -21.59 -17.78 0) (length 2.54)
          (name "EMMC_CLKOUT")
          (number "A29")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D5")
          (number "A30")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -7.62 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D0")
          (number "A32")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -25.4 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D7")
          (number "A33")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D1")
          (number "B27")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -15.24 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D3")
          (number "B29")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -22.86 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D6")
          (number "B30")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D2")
          (number "B32")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -17.78 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D4")
          (number "B33")
        )
      )
      (symbol "RK3566_3_16_1"
        (rectangle (start -19.05 -2.54) (end 15.24 -53.34)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_3_17_0"
        (pin power_out line (at 17.78 -15.24 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC0_D2")
          (number "1D20")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC0_CMD")
          (number "1E19")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC0_D0")
          (number "1E20")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -25.4 180) (length 2.54)
          (name "VCCIO3")
          (number "1F17")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -17.78 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC0_D3")
          (number "1F18")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC0_D1")
          (number "1F19")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -22.86 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC0_CLK")
          (number "G38")
        )
      )
      (symbol "RK3566_3_17_1"
        (rectangle (start -11.43 -2.54) (end 15.24 -30.48)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_3_18_0"
        (pin input line (at 12.7 -29.21 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_AVDD_0V9")
          (number "1N9")
        )
        (pin input line (at 12.7 -31.75 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_AVDD_A1V8")
          (number "1P9")
        )
        (pin input line (at 12.7 -3.81 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_CLK0-")
          (number "1U9")
        )
        (pin input line (at 12.7 -6.35 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_CLK0+")
          (number "1V9")
        )
        (pin input line (at 12.7 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D3-")
          (number "AP14")
        )
        (pin input line (at 12.7 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D2+")
          (number "AP15")
        )
        (pin input line (at 12.7 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D1-")
          (number "AP17")
        )
        (pin input line (at 12.7 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D0+")
          (number "AP18")
        )
        (pin input line (at 12.7 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D3+")
          (number "AR14")
        )
        (pin input line (at 12.7 -16.51 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D2-")
          (number "AR15")
        )
        (pin input line (at 12.7 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D1+")
          (number "AR17")
        )
        (pin input line (at 12.7 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D0-")
          (number "AR18")
        )
      )
      (symbol "RK3566_3_18_1"
        (rectangle (start -13.97 -2.54) (end 11.43 -33.02)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_3_19_0"
        (pin power_out line (at 11.43 -34.29 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX_AVDD0V9")
          (number "1N13")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -31.75 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX_AVDD0V9")
          (number "1N14")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -36.83 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX_AVDD1V8")
          (number "1P13")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -29.21 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX_REXT")
          (number "1U16")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX_HPDIN")
          (number "1V17")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TXCLKN")
          (number "AP32")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -16.51 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX0P")
          (number "AP33")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX1N")
          (number "AP35")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -6.35 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX2P")
          (number "AP36")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TXCLKP")
          (number "AR32")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX0N")
          (number "AR33")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX1P")
          (number "AR35")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX2N")
          (number "AR36")
        )
      )
      (symbol "RK3566_3_19_1"
        (rectangle (start -17.78 -3.81) (end 8.89 -39.37)
          (fill (type background))
        )
      )
    )
    (symbol "RK3566_4" (in_bom yes) (on_board yes)
      (property "Reference" "U7" (at -2.108 -0.254 0))
      (property "Value" "RK3566" (at -2.108 -2.794 0))
      (property "Footprint" "RK3566:BGA565_15R5X14R4X0R90" (at 19.05 -33.02 0))
      (property "Datasheet" "RK3566" (at 19.05 -33.02 0))
      (property "ki_locked" "" (at 0 0 0))
      (symbol "RK3566_4_1_0"
        (pin power_out line (at 10.16 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "SPDIF_TX_M0")
          (number "1A13")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -29.21 180) (length 2.54)
          (name "PDM_CLK0_M0")
          (number "1A14")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -36.83 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_CLKREQn")
          (number "1B13")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -44.45 180) (length 2.54)
          (name "I2S1_SDIO/PDM_SDIO")
          (number "1B14")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -54.61 180) (length 2.54)
          (name "VCCIO1")
          (number "1D13")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -6.35 180) (length 2.54)
          (name "GPIO1_A0_u")
          (number "A22")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "I2S1_MCLK_M0")
          (number "A23")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -39.37 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_WAKEn")
          (number "A26")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "GPIO1_A1_u")
          (number "B22")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "I2S1_SCLK_TX_M0")
          (number "B23")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "I2S1_LRCLK_TX_M0")
          (number "B24")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -34.29 180) (length 2.54)
          (name "I2S1_SDO0_M0")
          (number "B25")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -41.91 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_PERSTn")
          (number "B26")
        )
      )
      (symbol "RK3566_4_1_1"
        (rectangle (start -17.78 -5.08) (end 7.62 -55.88)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_4_2_0"
        (pin power_out line (at 11.43 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "SARADC3")
          (number "1A19")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "SARADC2")
          (number "1B18")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "SARADC1")
          (number "1C17")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "OTP_VCC1V8")
          (number "1D15")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "SARADC_AVDD_1V8")
          (number "1D16")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -6.35 180) (length 2.54)
          (name "SARADC0")
          (number "1D17")
        )
      )
      (symbol "RK3566_4_2_1"
        (rectangle (start -12.7 -2.54) (end 8.89 -31.75)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_4_3_0"
        (pin power_out line (at 12.7 -39.37 180) (length 2.54)
          (name "USB_AVDD1_1V8")
          (number "1H16")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -41.91 180) (length 2.54)
          (name "USB_AVDD1_3V3")
          (number "1H18")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -36.83 180) (length 2.54)
          (name "USB_AVDD1_0V9")
          (number "1J17")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "USB_HOST1_DP")
          (number "1J19")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "USB_HOST1_DM")
          (number "1J20")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -69.85 180) (length 2.54)
          (name "MULTI_PHY_AVDD0V9")
          (number "1K16")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -72.39 180) (length 2.54)
          (name "MULTI_PHY_AVDD1V8")
          (number "1K17")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -58.42 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_REFCLKP")
          (number "1K19")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -60.96 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_REFCLKN")
          (number "1K20")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -48.26 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_TXP")
          (number "AA37")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -50.8 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_TXN")
          (number "AA38")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -53.34 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_RXP")
          (number "AB37")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -55.88 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_RXN")
          (number "AB38")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "USB_OTG0_DP")
          (number "R37")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "USB_OTG0_DM")
          (number "R38")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "USB_OTG0_ID")
          (number "T37")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "USB_OTG0_VBUSDET")
          (number "T38")
        )
      )
      (symbol "RK3566_4_3_1"
        (rectangle (start -13.97 -1.27) (end 10.16 -82.55)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_4_4_0"
        (pin power_out line (at 12.73 -25.4 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1F20")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -22.86 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1G16")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1G18")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -17.78 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1G19")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -15.24 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1G20")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1J16")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1J18")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -7.62 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1K18")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -5.08 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1L19")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -25.4 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1N11")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -27.94 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1N12")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -33.02 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1P10")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -35.56 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1P14")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -30.48 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1P8")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -43.18 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1R11")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -45.72 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1R12")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -48.26 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1R13")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -50.8 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1R14")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -53.34 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1R15")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -38.1 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1R8")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -40.64 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1R9")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -63.5 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T10")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -66.04 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T11")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -68.58 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T12")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -71.12 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T13")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -73.66 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T14")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -76.2 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T15")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -78.74 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T16")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -81.28 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T17")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -55.88 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T7")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -58.42 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T8")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -60.96 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T9")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -83.82 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1U12")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -86.36 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1U13")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -88.9 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1U15")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -91.44 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1U17")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -96.52 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1V12")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -99.06 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1V13")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -101.6 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1V18")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -93.98 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1V7")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -5.08 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP13")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -7.62 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP16")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -10.16 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP19")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -12.7 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP22")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -15.24 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP25")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -17.78 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP28")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -20.32 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP31")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -22.86 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP34")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -38.1 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "H37")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -35.56 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "L37")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -33.02 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "P37")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -30.48 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "U37")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -27.94 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "Y37")
        )
      )
      (symbol "RK3566_4_4_1"
        (rectangle (start -7.29 -1.27) (end 10.49 -105.41)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_4_5_0"
        (pin power_out line (at -11.43 -80.01 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1B10")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -82.55 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1B11")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -85.09 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1B15")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -87.63 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1B19")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -102.87 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C14")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -105.41 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C16")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -107.95 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C18")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -90.17 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C4")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -92.71 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C5")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -95.25 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C6")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -97.79 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C8")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -100.33 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C9")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -110.49 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1D1")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -115.57 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1D10")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -118.11 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1D14")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -113.03 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1D3")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -125.73 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1E10")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -128.27 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1E14")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -130.81 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1E15")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -130.81 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1E17")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -120.65 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1E3")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -123.19 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1E8")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -118.11 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1F10")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -115.57 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1F15")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -113.03 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1F16")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1F6")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -125.73 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1F7")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -123.19 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1F8")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -120.65 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1F9")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -97.79 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G10")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -95.25 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G11")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -92.71 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G12")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -90.17 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G14")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -110.49 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G3")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -107.95 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G6")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -105.41 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G7")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -102.87 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G8")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -100.33 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G9")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -87.63 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1H1")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -80.01 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1H11")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -77.47 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1H12")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -74.93 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1H13")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -85.09 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1H2")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -82.55 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1H6")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -72.39 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1J1")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -62.23 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1J11")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -59.69 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1J12")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -57.15 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1J13")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -69.85 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1J6")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -67.31 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1J8")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -64.77 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1J9")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -36.83 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K11")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -34.29 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K12")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -31.75 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K13")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -29.21 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K14")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K15")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -54.61 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K2")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -52.07 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K3")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -49.53 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K4")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -46.99 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K5")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -44.45 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K6")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -41.91 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K8")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -39.37 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K9")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L10")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -16.51 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L11")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L12")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L13")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L14")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -6.35 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L15")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L3")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L6")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -6.35 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "A1")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -8.89 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "A2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -11.43 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "A38")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -49.53 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AA2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -64.77 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AC37")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -52.07 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AD2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -67.31 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AE37")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -69.85 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AH37")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -72.39 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AL37")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -54.61 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AP2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -74.93 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AP37")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -59.69 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AP8")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -57.15 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AR1")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -77.47 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AR38")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -13.97 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B1")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -21.59 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B11")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -24.13 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B14")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -26.67 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B18")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -16.51 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -29.21 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B21")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -31.75 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B28")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -34.29 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B31")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -19.05 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B6")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -36.83 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "D2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -62.23 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "E37")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -39.37 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "J2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -41.91 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "L2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -44.45 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "U2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -46.99 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "W2")
        )
      )
      (symbol "RK3566_4_5_1"
        (rectangle (start -8.89 -5.08) (end 6.35 -133.35)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_4_6_0"
        (pin power_out line (at 3.81 -17.78 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M10")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -20.32 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M11")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -22.86 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M12")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -25.4 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M13")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -27.94 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M14")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -30.48 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M15")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -33.02 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M16")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -35.56 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M17")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -38.1 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M20")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -7.62 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M3")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -10.16 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M4")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -12.7 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M5")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -15.24 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M6")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -40.64 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1N3")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -43.18 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1N4")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -45.72 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1N7")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -48.26 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1P1")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -58.42 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1P15")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -50.8 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1P5")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -53.34 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1P6")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -55.88 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1P7")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -60.96 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1R3")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -63.5 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1R4")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -66.04 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1R5")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -68.58 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1R6")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -71.12 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1R7")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -73.66 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1T3")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -76.2 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1T5")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -78.74 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1U2")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -81.28 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1V1")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -83.82 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1V4")
        )
      )
      (symbol "RK3566_4_6_1"
        (rectangle (start 6.35 -5.08) (end 20.32 -85.09)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_4_7_0"
        (pin power_out line (at 10.16 -7.62 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1C12")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1D11")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1D12")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -15.24 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1E11")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -17.78 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1E12")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1E13")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -22.86 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1F11")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -25.4 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1F12")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -27.94 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1F13")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -30.48 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1F14")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -33.02 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1G13")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -86.36 180) (length 2.54)
          (name "VDD_NPU")
          (number "1G15")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -49.53 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1H10")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -88.9 180) (length 2.54)
          (name "VDD_NPU")
          (number "1H14")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -91.44 180) (length 2.54)
          (name "VDD_NPU")
          (number "1H15")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -41.91 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1H7")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -44.45 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1H8")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -46.99 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1H9")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -54.61 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1J10")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -93.98 180) (length 2.54)
          (name "VDD_NPU")
          (number "1J14")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -96.52 180) (length 2.54)
          (name "VDD_NPU")
          (number "1J15")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -52.07 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1J7")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -59.69 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1K10")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -57.15 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1K7")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -62.23 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1L7")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -69.85 180) (length 2.54)
          (name "VDD_GPU")
          (number "1L8")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -72.39 180) (length 2.54)
          (name "VDD_GPU")
          (number "1L9")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -74.93 180) (length 2.54)
          (name "VDD_GPU")
          (number "1M7")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -77.47 180) (length 2.54)
          (name "VDD_GPU")
          (number "1M8")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -80.01 180) (length 2.54)
          (name "VDD_GPU")
          (number "1M9")
        )
      )
      (symbol "RK3566_4_7_1"
        (rectangle (start -10.77 -3.81) (end 8.28 -100.33)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_4_8_0"
        (pin power_out line (at 8.89 -31.75 180) (length 2.54)
          (name "VCC_3V3")
          (number "1N8")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "GPIO4_C6")
          (number "1T6")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "GPIO4_C5")
          (number "1U6")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "PWM14_M1")
          (number "1U7")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -29.21 180) (length 2.54)
          (name "HDMITX_CEC")
          (number "1V5")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -16.51 180) (length 2.54)
          (name "GPIO4_C4")
          (number "1V6")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "HDMITX_SDA")
          (number "AP11")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "GPIO4_C3")
          (number "AP12")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "HDMITX_SCL")
          (number "AR12")
        )
      )
      (symbol "RK3566_4_8_1"
        (rectangle (start -11.43 -6.35) (end 6.35 -36.83)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_4_9_0"
        (pin power_out line (at 13.97 -46.99 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_AVDD_0V9")
          (number "1P11")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -49.53 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_AVDD_1V8")
          (number "1P12")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -41.91 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_CLKN")
          (number "1V15")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -39.37 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_CLKP")
          (number "1V16")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -34.29 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D3N")
          (number "AP26")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D2P")
          (number "AP27")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D1N")
          (number "AP29")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D0P")
          (number "AP30")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -31.75 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D3P")
          (number "AR26")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D2N")
          (number "AR27")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -16.51 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D1P")
          (number "AR29")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D0N")
          (number "AR30")
        )
      )
      (symbol "RK3566_4_9_1"
        (rectangle (start -16.51 -3.81) (end 11.43 -55.88)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_4_10_0"
        (pin power_out line (at 10.16 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "VCCIO5_1")
          (number "1N5")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -22.86 180) (length 2.54)
          (name "VCCIO5_2")
          (number "1N6")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -15.24 180) (length 2.54)
          (name "PWM12_M0")
          (number "AP5")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -5.08 180) (length 2.54)
          (name "UART4_RX_M1")
          (number "AP7")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "PWM13_M0")
          (number "AR4")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -7.62 180) (length 2.54)
          (name "UART4_TX_M1")
          (number "AR6")
        )
      )
      (symbol "RK3566_4_10_1"
        (rectangle (start -6.35 -2.54) (end 7.62 -24.13)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_4_11_0"
        (pin power_out line (at 16.51 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC1D3")
          (number "1A20")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -48.26 180) (length 2.54)
          (name "WIFI_PWR")
          (number "1B20")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -5.08 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC1D0")
          (number "1C19")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -25.4 180) (length 2.54)
          (name "UART1_RX_M0")
          (number "1C20")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC1D2")
          (number "1D18")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -45.72 180) (length 2.54)
          (name "WIFI_WAKE_HOST_H")
          (number "1D19")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -55.88 180) (length 2.54)
          (name "VCCIO4")
          (number "1E16")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -7.62 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC1D1")
          (number "1E18")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "I2C4_SDA_M1")
          (number "A35")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -38.1 180) (length 2.54)
          (name "BT_WAKE_HOST_H")
          (number "A37")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -22.86 180) (length 2.54)
          (name "I2C4_SCL_M1")
          (number "B34")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -15.24 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC1CMD")
          (number "B35")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -40.64 180) (length 2.54)
          (name "HOST_WAKE_B")
          (number "B36")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -17.78 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC1CLK")
          (number "B37")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -53.34 180) (length 2.54)
          (name "CAMERA_XCLR_L")
          (number "B38")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -43.18 180) (length 2.54)
          (name "WIFI_REG_ON_H")
          (number "C37")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -50.8 180) (length 2.54)
          (name "LCD0_PWREN_H")
          (number "D37")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -35.56 180) (length 2.54)
          (name "BT_REG_ON_H")
          (number "D38")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -30.48 180) (length 2.54)
          (name "UART1_RTSn_M0")
          (number "F37")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -27.94 180) (length 2.54)
          (name "UART1_TX_M0")
          (number "F38")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -33.02 180) (length 2.54)
          (name "UART1_CTSn_M0")
          (number "G37")
        )
      )
      (symbol "RK3566_4_11_1"
        (rectangle (start -16.51 -2.54) (end 13.97 -60.96)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_4_12_0"
        (pin power_out line (at 25.4 -45.72 180) (length 2.54)
          (name "SYSPLL_AVDD_1V8")
          (number "1H4")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -43.18 180) (length 2.54)
          (name "SYSPLL_AVDD_0V9")
          (number "1H5")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -48.26 180) (length 2.54)
          (name "SYSPLL_AVSS")
          (number "1J5")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -17.78 180) (length 2.54)
          (name "TVSS")
          (number "1M18")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -27.94 180) (length 2.54)
          (name "GPIO0_D4_d")
          (number "1M19")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -101.6 180) (length 2.54)
          (name "PMUIO2")
          (number "1N15")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -104.14 180) (length 2.54)
          (name "PMU_VDD_LOGIC_0V9")
          (number "1N16")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -40.64 180) (length 2.54)
          (name "PMUPLL_AVSS")
          (number "1N17")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -38.1 180) (length 2.54)
          (name "PMUPLL_AVDD_1V8")
          (number "1N18")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -25.4 180) (length 2.54)
          (name "GPIO0_D3_d")
          (number "1N19")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -30.48 180) (length 2.54)
          (name "GPIO0_D5_d")
          (number "1N20")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -31.75 0) (length 2.54)
          (name "PMUIO1")
          (number "1P16")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -35.56 180) (length 2.54)
          (name "PMUPLL_AVDD_0V9")
          (number "1P17")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -11.43 0) (length 2.54)
          (name "CPU_REFCLK_OUT")
          (number "1P18")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -16.51 0) (length 2.54)
          (name "PMIC_SLEEP_H")
          (number "1P19")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -33.02 180) (length 2.54)
          (name "GPIO0_D6_d")
          (number "1P20")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -71.12 180) (length 2.54)
          (name "I2C2_SDA_M0")
          (number "1R16")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -73.66 180) (length 2.54)
          (name "EBC_PWR_EN")
          (number "1R17")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -78.74 180) (length 2.54)
          (name "UART0_TX")
          (number "1R18")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -19.05 0) (length 2.54)
          (name "PMIC_INT_L")
          (number "1R19")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -13.97 0) (length 2.54)
          (name "TSADC_SHUT_M0")
          (number "1R20")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -91.44 180) (length 2.54)
          (name "PCIE_PWREN_H_GPIO0_C2")
          (number "1T18")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -76.2 180) (length 2.54)
          (name "UART0_RX")
          (number "1T19")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -55.88 180) (length 2.54)
          (name "GPIO0_B0_u")
          (number "1T20")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -99.06 180) (length 2.54)
          (name "UART2_TX_M0_DEBUG")
          (number "1U18")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -88.9 180) (length 2.54)
          (name "DVP_PWR")
          (number "1U19")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -68.58 180) (length 2.54)
          (name "I2C2_SCL_M0")
          (number "1U20")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -96.52 180) (length 2.54)
          (name "UART2_RX_M0_DEBUG")
          (number "1V19")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -93.98 180) (length 2.54)
          (name "LCD_EN")
          (number "1V20")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "XIN24M")
          (number "AD37")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "XOUT24M")
          (number "AD38")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -21.59 0) (length 2.54)
          (name "SDMMC0_DET_L")
          (number "AF37")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -29.21 0) (length 2.54)
          (name "FLASH_VOL_SEL")
          (number "AF38")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -24.13 0) (length 2.54)
          (name "SDMMC_PWR")
          (number "AG37")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -8.89 0) (length 2.54)
          (name "nPOR_u")
          (number "AG38")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -58.42 180) (length 2.54)
          (name "I2C0_SCL_PMIC")
          (number "AJ37")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -26.67 0) (length 2.54)
          (name "PCIE20_PRSNT_L_GPIO0_A6")
          (number "AJ38")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -63.5 180) (length 2.54)
          (name "I2C1_SCL_M0")
          (number "AK37")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -60.96 180) (length 2.54)
          (name "I2C0_SDA_PMIC")
          (number "AK38")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -81.28 180) (length 2.54)
          (name "PWM3_IR")
          (number "AM37")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -66.04 180) (length 2.54)
          (name "I2C1_SDA_M0")
          (number "AM38")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -86.36 180) (length 2.54)
          (name "HP_DET_L_GPIO3_A1")
          (number "AN37")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -83.82 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_RSTn")
          (number "AN38")
        )
      )
      (symbol "RK3566_4_12_1"
        (rectangle (start -20.32 -2.54) (end 22.86 -120.65)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_4_13_0"
        (pin power_out line (at 12.7 -39.37 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_MDC_M1")
          (number "1L1")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -33.02 180) (length 2.54)
          (name "PHY1_RXD1/TXDLY")
          (number "1L2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -50.8 180) (length 2.54)
          (name "VCCIO6_1")
          (number "1L4")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -53.34 180) (length 2.54)
          (name "VCCIO6_2")
          (number "1L5")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -30.48 180) (length 2.54)
          (name "PHY1_RXD0/RXDLY")
          (number "1N1")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -22.86 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_TXD0_M1")
          (number "1N2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -15.24 180) (length 2.54)
          (name "PHY1_RXD2/PLLOFF")
          (number "1P2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -17.78 180) (length 2.54)
          (name "PHY1_RXD3/PHYAD0")
          (number "1R1")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -46.99 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_MCLKINOUT_M1")
          (number "AB1")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -44.45 180) (length 2.54)
          (name "CIF_CLKOUT")
          (number "AB2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -41.91 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_MDIO_M1")
          (number "AC2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -35.56 180) (length 2.54)
          (name "PHY1_RXDV/PHYAD2")
          (number "AG2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -27.94 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_TXEN_M1")
          (number "AH2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -25.4 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_TXD1_M1")
          (number "AJ1")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_RXCLK_M1")
          (number "AJ2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_TXCLK_M1")
          (number "AK2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_TXD3_M1")
          (number "AL1")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -7.62 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_TXD2_M1")
          (number "AL2")
        )
      )
      (symbol "RK3566_4_13_1"
        (rectangle (start -16.51 -3.81) (end 10.16 -57.15)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_4_14_0"
        (pin bidirectional line (at 11.43 -85.09 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ5_B")
          (number "1A10")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -125.73 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DM1_B")
          (number "1A11")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -80.01 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ3_B")
          (number "1A7")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -77.47 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ2_B")
          (number "1A8")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -90.17 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ7_B")
          (number "1A9")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -93.98 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DM0_B")
          (number "1B8")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -87.63 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ6_B")
          (number "1B9")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -119.38 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ14_B")
          (number "1C10")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ7_A")
          (number "1E1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -30.48 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DM0_A")
          (number "1E2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -55.88 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ14_A")
          (number "1F1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -53.34 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ13_A")
          (number "1F2")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -64.77 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DM1_A")
          (number "1G1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -58.42 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ15_A")
          (number "1G2")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -100.33 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS0N_B")
          (number "A12")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -97.79 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS0P_B")
          (number "A13")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -114.3 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ12_B")
          (number "A15")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -129.54 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS1P_B")
          (number "A17")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -106.68 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ9_B")
          (number "A19")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -109.22 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ10_B")
          (number "A20")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -74.93 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ1_B")
          (number "B10")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -72.39 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ0_B")
          (number "B12")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -82.55 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ4_B")
          (number "B13")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -116.84 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ13_B")
          (number "B15")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -121.92 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ15_B")
          (number "B16")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -132.08 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS1N_B")
          (number "B17")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -104.14 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ8_B")
          (number "B19")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -111.76 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ11_B")
          (number "B20")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -16.51 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ3_A")
          (number "E1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ2_A")
          (number "F1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ1_A")
          (number "F2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ0_A")
          (number "G2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -36.83 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS0N_A")
          (number "H1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -34.29 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS0P_A")
          (number "H2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ5_A")
          (number "K1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ6_A")
          (number "K2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -50.8 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ12_A")
          (number "M1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ4_A")
          (number "M2")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -67.31 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS1P_A")
          (number "N1")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -69.85 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS1N_A")
          (number "N2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -40.64 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ8_A")
          (number "P2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -43.18 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ9_A")
          (number "R1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -45.72 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ10_A")
          (number "R2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -48.26 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ11_A")
          (number "T2")
        )
      )
      (symbol "RK3566_4_14_1"
        (rectangle (start -14.94 -6.35) (end 10.46 -135.89)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_4_15_0"
        (pin bidirectional line (at 10.16 -44.45 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A5_A")
          (number "1A1")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -46.99 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CKE1_B")
          (number "1A2")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -29.21 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CLKE0_B")
          (number "1A3")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -54.61 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_NC")
          (number "1A4")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -72.39 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CS1n_B")
          (number "1A5")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -52.07 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A4_B")
          (number "1A6")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -39.37 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A4_A")
          (number "1B1")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -34.29 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A3_A")
          (number "1B3")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -74.93 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CS0n_B")
          (number "1B5")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A3_B")
          (number "1B6")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -49.53 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A2_B")
          (number "1B7")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -41.91 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A2_A")
          (number "1C1")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -57.15 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_NC")
          (number "1C2")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CKE1_A")
          (number "1C3")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -77.47 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_RESETn")
          (number "1C7")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -6.35 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_NC")
          (number "1D2")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -88.9 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1D5")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -91.44 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1D6")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -93.98 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1D7")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -96.52 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1D8")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -99.06 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1D9")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -101.6 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1E4")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -111.76 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQL")
          (number "1E6")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -114.3 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQL")
          (number "1E7")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -116.84 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQL")
          (number "1E9")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -80.01 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_RZQ")
          (number "1F3")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -104.14 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1F4")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -119.38 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQL")
          (number "1F5")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -106.68 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1G4")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -121.92 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQL")
          (number "1G5")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -82.55 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_NC")
          (number "1H3")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_ODT0_CA_B")
          (number "A10")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -69.85 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CS1n_A")
          (number "A3")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -62.23 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CLKP_A")
          (number "A5")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -3.81 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CLKP_B")
          (number "A7")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -36.83 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A0_B")
          (number "A9")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -67.31 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CS0n_A")
          (number "B3")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -59.69 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CKE0_A")
          (number "B4")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -64.77 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CLKN_A")
          (number "B5")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CLKN_B")
          (number "B7")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -16.51 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A5_B")
          (number "B8")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A1_B")
          (number "B9")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A1_A")
          (number "C1")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -31.75 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A0_A")
          (number "C2")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_ODT0_CA_A")
          (number "E2")
        )
      )
      (symbol "RK3566_4_15_1"
        (rectangle (start -12.4 -1.27) (end 7.92 -133.35)
          (fill (type background))
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
      )
      (symbol "RK3566_4_16_0"
        (pin power_out line (at 17.78 -35.56 180) (length 2.54)
          (name "FSPI_SCK")
          (number "1A15")
        )
        (pin power_out line (at -21.59 -15.24 0) (length 2.54)
          (name "EMMC_DATA_STROBE")
          (number "1A16")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -38.1 180) (length 2.54)
          (name "FSPI_D0")
          (number "1A17")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -40.64 180) (length 2.54)
          (name "FSPI_D1")
          (number "1A18")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -33.02 180) (length 2.54)
          (name "FSPI_D2")
          (number "1B16")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -43.18 180) (length 2.54)
          (name "FSPI_CSN")
          (number "1B17")
        )
        (pin power_out line (at -21.59 -26.67 0) (length 2.54)
          (name "VCCIO2")
          (number "1C13")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -45.72 180) (length 2.54)
          (name "FSPI_D3")
          (number "1C15")
        )
        (pin power_out line (at -21.59 -20.32 0) (length 2.54)
          (name "EMMC_CMD")
          (number "A27")
        )
        (pin power_out line (at -21.59 -17.78 0) (length 2.54)
          (name "EMMC_CLKOUT")
          (number "A29")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D5")
          (number "A30")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -7.62 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D0")
          (number "A32")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -25.4 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D7")
          (number "A33")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D1")
          (number "B27")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -15.24 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D3")
          (number "B29")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -22.86 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D6")
          (number "B30")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D2")
          (number "B32")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -17.78 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D4")
          (number "B33")
        )
      )
      (symbol "RK3566_4_16_1"
        (rectangle (start -19.05 -2.54) (end 15.24 -53.34)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_4_17_0"
        (pin power_out line (at 17.78 -15.24 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC0_D2")
          (number "1D20")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC0_CMD")
          (number "1E19")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC0_D0")
          (number "1E20")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -25.4 180) (length 2.54)
          (name "VCCIO3")
          (number "1F17")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -17.78 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC0_D3")
          (number "1F18")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC0_D1")
          (number "1F19")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -22.86 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC0_CLK")
          (number "G38")
        )
      )
      (symbol "RK3566_4_17_1"
        (rectangle (start -11.43 -2.54) (end 15.24 -30.48)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_4_18_0"
        (pin input line (at 12.7 -29.21 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_AVDD_0V9")
          (number "1N9")
        )
        (pin input line (at 12.7 -31.75 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_AVDD_A1V8")
          (number "1P9")
        )
        (pin input line (at 12.7 -3.81 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_CLK0-")
          (number "1U9")
        )
        (pin input line (at 12.7 -6.35 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_CLK0+")
          (number "1V9")
        )
        (pin input line (at 12.7 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D3-")
          (number "AP14")
        )
        (pin input line (at 12.7 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D2+")
          (number "AP15")
        )
        (pin input line (at 12.7 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D1-")
          (number "AP17")
        )
        (pin input line (at 12.7 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D0+")
          (number "AP18")
        )
        (pin input line (at 12.7 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D3+")
          (number "AR14")
        )
        (pin input line (at 12.7 -16.51 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D2-")
          (number "AR15")
        )
        (pin input line (at 12.7 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D1+")
          (number "AR17")
        )
        (pin input line (at 12.7 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D0-")
          (number "AR18")
        )
      )
      (symbol "RK3566_4_18_1"
        (rectangle (start -13.97 -2.54) (end 11.43 -33.02)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_4_19_0"
        (pin power_out line (at 11.43 -34.29 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX_AVDD0V9")
          (number "1N13")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -31.75 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX_AVDD0V9")
          (number "1N14")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -36.83 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX_AVDD1V8")
          (number "1P13")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -29.21 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX_REXT")
          (number "1U16")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX_HPDIN")
          (number "1V17")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TXCLKN")
          (number "AP32")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -16.51 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX0P")
          (number "AP33")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX1N")
          (number "AP35")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -6.35 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX2P")
          (number "AP36")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TXCLKP")
          (number "AR32")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX0N")
          (number "AR33")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX1P")
          (number "AR35")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX2N")
          (number "AR36")
        )
      )
      (symbol "RK3566_4_19_1"
        (rectangle (start -17.78 -3.81) (end 8.89 -39.37)
          (fill (type background))
        )
      )
    )
    (symbol "RK3566_5" (in_bom yes) (on_board yes)
      (property "Reference" "U7" (at -2.108 -0.254 0))
      (property "Value" "RK3566" (at -2.108 -2.794 0))
      (property "Footprint" "RK3566:BGA565_15R5X14R4X0R90" (at 19.05 -33.02 0))
      (property "Datasheet" "RK3566" (at 19.05 -33.02 0))
      (property "ki_locked" "" (at 0 0 0))
      (symbol "RK3566_5_1_0"
        (pin power_out line (at 10.16 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "SPDIF_TX_M0")
          (number "1A13")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -29.21 180) (length 2.54)
          (name "PDM_CLK0_M0")
          (number "1A14")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -36.83 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_CLKREQn")
          (number "1B13")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -44.45 180) (length 2.54)
          (name "I2S1_SDIO/PDM_SDIO")
          (number "1B14")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -54.61 180) (length 2.54)
          (name "VCCIO1")
          (number "1D13")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -6.35 180) (length 2.54)
          (name "GPIO1_A0_u")
          (number "A22")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "I2S1_MCLK_M0")
          (number "A23")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -39.37 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_WAKEn")
          (number "A26")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "GPIO1_A1_u")
          (number "B22")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "I2S1_SCLK_TX_M0")
          (number "B23")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "I2S1_LRCLK_TX_M0")
          (number "B24")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -34.29 180) (length 2.54)
          (name "I2S1_SDO0_M0")
          (number "B25")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -41.91 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_PERSTn")
          (number "B26")
        )
      )
      (symbol "RK3566_5_1_1"
        (rectangle (start -17.78 -5.08) (end 7.62 -55.88)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_5_2_0"
        (pin power_out line (at 11.43 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "SARADC3")
          (number "1A19")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "SARADC2")
          (number "1B18")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "SARADC1")
          (number "1C17")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "OTP_VCC1V8")
          (number "1D15")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "SARADC_AVDD_1V8")
          (number "1D16")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -6.35 180) (length 2.54)
          (name "SARADC0")
          (number "1D17")
        )
      )
      (symbol "RK3566_5_2_1"
        (rectangle (start -12.7 -2.54) (end 8.89 -31.75)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_5_3_0"
        (pin power_out line (at 12.7 -39.37 180) (length 2.54)
          (name "USB_AVDD1_1V8")
          (number "1H16")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -41.91 180) (length 2.54)
          (name "USB_AVDD1_3V3")
          (number "1H18")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -36.83 180) (length 2.54)
          (name "USB_AVDD1_0V9")
          (number "1J17")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "USB_HOST1_DP")
          (number "1J19")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "USB_HOST1_DM")
          (number "1J20")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -69.85 180) (length 2.54)
          (name "MULTI_PHY_AVDD0V9")
          (number "1K16")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -72.39 180) (length 2.54)
          (name "MULTI_PHY_AVDD1V8")
          (number "1K17")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -58.42 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_REFCLKP")
          (number "1K19")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -60.96 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_REFCLKN")
          (number "1K20")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -48.26 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_TXP")
          (number "AA37")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -50.8 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_TXN")
          (number "AA38")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -53.34 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_RXP")
          (number "AB37")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -55.88 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_RXN")
          (number "AB38")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "USB_OTG0_DP")
          (number "R37")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "USB_OTG0_DM")
          (number "R38")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "USB_OTG0_ID")
          (number "T37")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "USB_OTG0_VBUSDET")
          (number "T38")
        )
      )
      (symbol "RK3566_5_3_1"
        (rectangle (start -13.97 -1.27) (end 10.16 -82.55)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_5_4_0"
        (pin power_out line (at 12.73 -25.4 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1F20")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -22.86 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1G16")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1G18")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -17.78 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1G19")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -15.24 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1G20")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1J16")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1J18")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -7.62 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1K18")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -5.08 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1L19")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -25.4 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1N11")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -27.94 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1N12")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -33.02 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1P10")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -35.56 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1P14")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -30.48 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1P8")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -43.18 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1R11")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -45.72 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1R12")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -48.26 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1R13")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -50.8 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1R14")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -53.34 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1R15")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -38.1 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1R8")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -40.64 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1R9")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -63.5 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T10")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -66.04 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T11")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -68.58 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T12")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -71.12 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T13")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -73.66 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T14")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -76.2 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T15")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -78.74 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T16")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -81.28 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T17")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -55.88 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T7")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -58.42 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T8")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -60.96 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T9")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -83.82 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1U12")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -86.36 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1U13")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -88.9 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1U15")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -91.44 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1U17")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -96.52 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1V12")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -99.06 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1V13")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -101.6 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1V18")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -93.98 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1V7")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -5.08 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP13")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -7.62 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP16")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -10.16 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP19")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -12.7 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP22")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -15.24 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP25")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -17.78 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP28")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -20.32 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP31")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -22.86 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP34")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -38.1 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "H37")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -35.56 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "L37")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -33.02 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "P37")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -30.48 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "U37")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -27.94 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "Y37")
        )
      )
      (symbol "RK3566_5_4_1"
        (rectangle (start -7.29 -1.27) (end 10.49 -105.41)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_5_5_0"
        (pin power_out line (at -11.43 -80.01 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1B10")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -82.55 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1B11")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -85.09 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1B15")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -87.63 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1B19")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -102.87 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C14")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -105.41 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C16")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -107.95 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C18")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -90.17 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C4")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -92.71 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C5")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -95.25 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C6")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -97.79 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C8")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -100.33 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C9")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -110.49 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1D1")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -115.57 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1D10")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -118.11 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1D14")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -113.03 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1D3")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -125.73 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1E10")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -128.27 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1E14")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -130.81 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1E15")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -130.81 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1E17")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -120.65 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1E3")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -123.19 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1E8")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -118.11 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1F10")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -115.57 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1F15")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -113.03 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1F16")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1F6")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -125.73 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1F7")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -123.19 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1F8")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -120.65 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1F9")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -97.79 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G10")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -95.25 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G11")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -92.71 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G12")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -90.17 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G14")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -110.49 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G3")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -107.95 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G6")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -105.41 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G7")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -102.87 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G8")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -100.33 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G9")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -87.63 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1H1")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -80.01 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1H11")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -77.47 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1H12")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -74.93 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1H13")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -85.09 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1H2")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -82.55 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1H6")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -72.39 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1J1")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -62.23 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1J11")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -59.69 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1J12")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -57.15 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1J13")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -69.85 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1J6")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -67.31 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1J8")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -64.77 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1J9")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -36.83 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K11")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -34.29 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K12")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -31.75 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K13")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -29.21 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K14")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K15")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -54.61 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K2")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -52.07 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K3")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -49.53 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K4")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -46.99 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K5")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -44.45 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K6")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -41.91 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K8")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -39.37 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K9")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L10")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -16.51 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L11")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L12")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L13")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L14")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -6.35 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L15")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L3")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L6")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -6.35 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "A1")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -8.89 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "A2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -11.43 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "A38")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -49.53 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AA2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -64.77 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AC37")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -52.07 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AD2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -67.31 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AE37")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -69.85 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AH37")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -72.39 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AL37")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -54.61 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AP2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -74.93 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AP37")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -59.69 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AP8")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -57.15 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AR1")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -77.47 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AR38")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -13.97 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B1")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -21.59 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B11")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -24.13 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B14")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -26.67 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B18")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -16.51 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -29.21 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B21")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -31.75 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B28")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -34.29 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B31")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -19.05 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B6")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -36.83 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "D2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -62.23 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "E37")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -39.37 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "J2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -41.91 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "L2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -44.45 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "U2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -46.99 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "W2")
        )
      )
      (symbol "RK3566_5_5_1"
        (rectangle (start -8.89 -5.08) (end 6.35 -133.35)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_5_6_0"
        (pin power_out line (at 3.81 -17.78 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M10")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -20.32 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M11")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -22.86 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M12")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -25.4 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M13")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -27.94 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M14")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -30.48 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M15")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -33.02 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M16")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -35.56 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M17")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -38.1 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M20")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -7.62 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M3")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -10.16 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M4")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -12.7 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M5")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -15.24 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M6")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -40.64 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1N3")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -43.18 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1N4")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -45.72 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1N7")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -48.26 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1P1")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -58.42 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1P15")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -50.8 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1P5")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -53.34 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1P6")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -55.88 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1P7")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -60.96 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1R3")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -63.5 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1R4")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -66.04 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1R5")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -68.58 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1R6")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -71.12 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1R7")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -73.66 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1T3")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -76.2 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1T5")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -78.74 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1U2")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -81.28 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1V1")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -83.82 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1V4")
        )
      )
      (symbol "RK3566_5_6_1"
        (rectangle (start 6.35 -5.08) (end 20.32 -85.09)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_5_7_0"
        (pin power_out line (at 10.16 -7.62 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1C12")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1D11")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1D12")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -15.24 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1E11")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -17.78 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1E12")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1E13")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -22.86 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1F11")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -25.4 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1F12")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -27.94 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1F13")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -30.48 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1F14")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -33.02 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1G13")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -86.36 180) (length 2.54)
          (name "VDD_NPU")
          (number "1G15")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -49.53 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1H10")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -88.9 180) (length 2.54)
          (name "VDD_NPU")
          (number "1H14")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -91.44 180) (length 2.54)
          (name "VDD_NPU")
          (number "1H15")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -41.91 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1H7")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -44.45 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1H8")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -46.99 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1H9")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -54.61 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1J10")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -93.98 180) (length 2.54)
          (name "VDD_NPU")
          (number "1J14")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -96.52 180) (length 2.54)
          (name "VDD_NPU")
          (number "1J15")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -52.07 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1J7")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -59.69 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1K10")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -57.15 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1K7")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -62.23 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1L7")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -69.85 180) (length 2.54)
          (name "VDD_GPU")
          (number "1L8")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -72.39 180) (length 2.54)
          (name "VDD_GPU")
          (number "1L9")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -74.93 180) (length 2.54)
          (name "VDD_GPU")
          (number "1M7")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -77.47 180) (length 2.54)
          (name "VDD_GPU")
          (number "1M8")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -80.01 180) (length 2.54)
          (name "VDD_GPU")
          (number "1M9")
        )
      )
      (symbol "RK3566_5_7_1"
        (rectangle (start -10.77 -3.81) (end 8.28 -100.33)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_5_8_0"
        (pin power_out line (at 8.89 -31.75 180) (length 2.54)
          (name "VCC_3V3")
          (number "1N8")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "GPIO4_C6")
          (number "1T6")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "GPIO4_C5")
          (number "1U6")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "PWM14_M1")
          (number "1U7")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -29.21 180) (length 2.54)
          (name "HDMITX_CEC")
          (number "1V5")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -16.51 180) (length 2.54)
          (name "GPIO4_C4")
          (number "1V6")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "HDMITX_SDA")
          (number "AP11")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "GPIO4_C3")
          (number "AP12")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "HDMITX_SCL")
          (number "AR12")
        )
      )
      (symbol "RK3566_5_8_1"
        (rectangle (start -11.43 -6.35) (end 6.35 -36.83)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_5_9_0"
        (pin power_out line (at 13.97 -46.99 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_AVDD_0V9")
          (number "1P11")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -49.53 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_AVDD_1V8")
          (number "1P12")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -41.91 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_CLKN")
          (number "1V15")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -39.37 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_CLKP")
          (number "1V16")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -34.29 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D3N")
          (number "AP26")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D2P")
          (number "AP27")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D1N")
          (number "AP29")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D0P")
          (number "AP30")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -31.75 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D3P")
          (number "AR26")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D2N")
          (number "AR27")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -16.51 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D1P")
          (number "AR29")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D0N")
          (number "AR30")
        )
      )
      (symbol "RK3566_5_9_1"
        (rectangle (start -16.51 -3.81) (end 11.43 -55.88)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_5_10_0"
        (pin power_out line (at 10.16 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "VCCIO5_1")
          (number "1N5")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -22.86 180) (length 2.54)
          (name "VCCIO5_2")
          (number "1N6")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -15.24 180) (length 2.54)
          (name "PWM12_M0")
          (number "AP5")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -5.08 180) (length 2.54)
          (name "UART4_RX_M1")
          (number "AP7")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "PWM13_M0")
          (number "AR4")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -7.62 180) (length 2.54)
          (name "UART4_TX_M1")
          (number "AR6")
        )
      )
      (symbol "RK3566_5_10_1"
        (rectangle (start -6.35 -2.54) (end 7.62 -24.13)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_5_11_0"
        (pin power_out line (at 16.51 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC1D3")
          (number "1A20")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -48.26 180) (length 2.54)
          (name "WIFI_PWR")
          (number "1B20")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -5.08 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC1D0")
          (number "1C19")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -25.4 180) (length 2.54)
          (name "UART1_RX_M0")
          (number "1C20")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC1D2")
          (number "1D18")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -45.72 180) (length 2.54)
          (name "WIFI_WAKE_HOST_H")
          (number "1D19")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -55.88 180) (length 2.54)
          (name "VCCIO4")
          (number "1E16")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -7.62 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC1D1")
          (number "1E18")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "I2C4_SDA_M1")
          (number "A35")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -38.1 180) (length 2.54)
          (name "BT_WAKE_HOST_H")
          (number "A37")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -22.86 180) (length 2.54)
          (name "I2C4_SCL_M1")
          (number "B34")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -15.24 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC1CMD")
          (number "B35")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -40.64 180) (length 2.54)
          (name "HOST_WAKE_B")
          (number "B36")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -17.78 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC1CLK")
          (number "B37")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -53.34 180) (length 2.54)
          (name "CAMERA_XCLR_L")
          (number "B38")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -43.18 180) (length 2.54)
          (name "WIFI_REG_ON_H")
          (number "C37")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -50.8 180) (length 2.54)
          (name "LCD0_PWREN_H")
          (number "D37")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -35.56 180) (length 2.54)
          (name "BT_REG_ON_H")
          (number "D38")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -30.48 180) (length 2.54)
          (name "UART1_RTSn_M0")
          (number "F37")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -27.94 180) (length 2.54)
          (name "UART1_TX_M0")
          (number "F38")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -33.02 180) (length 2.54)
          (name "UART1_CTSn_M0")
          (number "G37")
        )
      )
      (symbol "RK3566_5_11_1"
        (rectangle (start -16.51 -2.54) (end 13.97 -60.96)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_5_12_0"
        (pin power_out line (at 25.4 -45.72 180) (length 2.54)
          (name "SYSPLL_AVDD_1V8")
          (number "1H4")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -43.18 180) (length 2.54)
          (name "SYSPLL_AVDD_0V9")
          (number "1H5")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -48.26 180) (length 2.54)
          (name "SYSPLL_AVSS")
          (number "1J5")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -17.78 180) (length 2.54)
          (name "TVSS")
          (number "1M18")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -27.94 180) (length 2.54)
          (name "GPIO0_D4_d")
          (number "1M19")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -101.6 180) (length 2.54)
          (name "PMUIO2")
          (number "1N15")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -104.14 180) (length 2.54)
          (name "PMU_VDD_LOGIC_0V9")
          (number "1N16")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -40.64 180) (length 2.54)
          (name "PMUPLL_AVSS")
          (number "1N17")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -38.1 180) (length 2.54)
          (name "PMUPLL_AVDD_1V8")
          (number "1N18")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -25.4 180) (length 2.54)
          (name "GPIO0_D3_d")
          (number "1N19")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -30.48 180) (length 2.54)
          (name "GPIO0_D5_d")
          (number "1N20")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -31.75 0) (length 2.54)
          (name "PMUIO1")
          (number "1P16")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -35.56 180) (length 2.54)
          (name "PMUPLL_AVDD_0V9")
          (number "1P17")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -11.43 0) (length 2.54)
          (name "CPU_REFCLK_OUT")
          (number "1P18")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -16.51 0) (length 2.54)
          (name "PMIC_SLEEP_H")
          (number "1P19")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -33.02 180) (length 2.54)
          (name "GPIO0_D6_d")
          (number "1P20")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -71.12 180) (length 2.54)
          (name "I2C2_SDA_M0")
          (number "1R16")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -73.66 180) (length 2.54)
          (name "EBC_PWR_EN")
          (number "1R17")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -78.74 180) (length 2.54)
          (name "UART0_TX")
          (number "1R18")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -19.05 0) (length 2.54)
          (name "PMIC_INT_L")
          (number "1R19")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -13.97 0) (length 2.54)
          (name "TSADC_SHUT_M0")
          (number "1R20")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -91.44 180) (length 2.54)
          (name "PCIE_PWREN_H_GPIO0_C2")
          (number "1T18")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -76.2 180) (length 2.54)
          (name "UART0_RX")
          (number "1T19")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -55.88 180) (length 2.54)
          (name "GPIO0_B0_u")
          (number "1T20")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -99.06 180) (length 2.54)
          (name "UART2_TX_M0_DEBUG")
          (number "1U18")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -88.9 180) (length 2.54)
          (name "DVP_PWR")
          (number "1U19")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -68.58 180) (length 2.54)
          (name "I2C2_SCL_M0")
          (number "1U20")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -96.52 180) (length 2.54)
          (name "UART2_RX_M0_DEBUG")
          (number "1V19")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -93.98 180) (length 2.54)
          (name "LCD_EN")
          (number "1V20")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "XIN24M")
          (number "AD37")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "XOUT24M")
          (number "AD38")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -21.59 0) (length 2.54)
          (name "SDMMC0_DET_L")
          (number "AF37")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -29.21 0) (length 2.54)
          (name "FLASH_VOL_SEL")
          (number "AF38")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -24.13 0) (length 2.54)
          (name "SDMMC_PWR")
          (number "AG37")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -8.89 0) (length 2.54)
          (name "nPOR_u")
          (number "AG38")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -58.42 180) (length 2.54)
          (name "I2C0_SCL_PMIC")
          (number "AJ37")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -26.67 0) (length 2.54)
          (name "PCIE20_PRSNT_L_GPIO0_A6")
          (number "AJ38")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -63.5 180) (length 2.54)
          (name "I2C1_SCL_M0")
          (number "AK37")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -60.96 180) (length 2.54)
          (name "I2C0_SDA_PMIC")
          (number "AK38")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -81.28 180) (length 2.54)
          (name "PWM3_IR")
          (number "AM37")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -66.04 180) (length 2.54)
          (name "I2C1_SDA_M0")
          (number "AM38")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -86.36 180) (length 2.54)
          (name "HP_DET_L_GPIO3_A1")
          (number "AN37")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -83.82 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_RSTn")
          (number "AN38")
        )
      )
      (symbol "RK3566_5_12_1"
        (rectangle (start -20.32 -2.54) (end 22.86 -120.65)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_5_13_0"
        (pin power_out line (at 12.7 -39.37 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_MDC_M1")
          (number "1L1")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -33.02 180) (length 2.54)
          (name "PHY1_RXD1/TXDLY")
          (number "1L2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -50.8 180) (length 2.54)
          (name "VCCIO6_1")
          (number "1L4")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -53.34 180) (length 2.54)
          (name "VCCIO6_2")
          (number "1L5")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -30.48 180) (length 2.54)
          (name "PHY1_RXD0/RXDLY")
          (number "1N1")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -22.86 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_TXD0_M1")
          (number "1N2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -15.24 180) (length 2.54)
          (name "PHY1_RXD2/PLLOFF")
          (number "1P2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -17.78 180) (length 2.54)
          (name "PHY1_RXD3/PHYAD0")
          (number "1R1")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -46.99 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_MCLKINOUT_M1")
          (number "AB1")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -44.45 180) (length 2.54)
          (name "CIF_CLKOUT")
          (number "AB2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -41.91 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_MDIO_M1")
          (number "AC2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -35.56 180) (length 2.54)
          (name "PHY1_RXDV/PHYAD2")
          (number "AG2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -27.94 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_TXEN_M1")
          (number "AH2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -25.4 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_TXD1_M1")
          (number "AJ1")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_RXCLK_M1")
          (number "AJ2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_TXCLK_M1")
          (number "AK2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_TXD3_M1")
          (number "AL1")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -7.62 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_TXD2_M1")
          (number "AL2")
        )
      )
      (symbol "RK3566_5_13_1"
        (rectangle (start -16.51 -3.81) (end 10.16 -57.15)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_5_14_0"
        (pin bidirectional line (at 11.43 -85.09 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ5_B")
          (number "1A10")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -125.73 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DM1_B")
          (number "1A11")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -80.01 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ3_B")
          (number "1A7")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -77.47 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ2_B")
          (number "1A8")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -90.17 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ7_B")
          (number "1A9")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -93.98 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DM0_B")
          (number "1B8")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -87.63 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ6_B")
          (number "1B9")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -119.38 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ14_B")
          (number "1C10")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ7_A")
          (number "1E1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -30.48 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DM0_A")
          (number "1E2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -55.88 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ14_A")
          (number "1F1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -53.34 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ13_A")
          (number "1F2")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -64.77 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DM1_A")
          (number "1G1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -58.42 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ15_A")
          (number "1G2")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -100.33 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS0N_B")
          (number "A12")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -97.79 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS0P_B")
          (number "A13")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -114.3 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ12_B")
          (number "A15")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -129.54 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS1P_B")
          (number "A17")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -106.68 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ9_B")
          (number "A19")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -109.22 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ10_B")
          (number "A20")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -74.93 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ1_B")
          (number "B10")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -72.39 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ0_B")
          (number "B12")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -82.55 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ4_B")
          (number "B13")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -116.84 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ13_B")
          (number "B15")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -121.92 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ15_B")
          (number "B16")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -132.08 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS1N_B")
          (number "B17")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -104.14 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ8_B")
          (number "B19")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -111.76 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ11_B")
          (number "B20")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -16.51 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ3_A")
          (number "E1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ2_A")
          (number "F1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ1_A")
          (number "F2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ0_A")
          (number "G2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -36.83 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS0N_A")
          (number "H1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -34.29 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS0P_A")
          (number "H2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ5_A")
          (number "K1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ6_A")
          (number "K2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -50.8 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ12_A")
          (number "M1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ4_A")
          (number "M2")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -67.31 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS1P_A")
          (number "N1")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -69.85 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS1N_A")
          (number "N2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -40.64 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ8_A")
          (number "P2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -43.18 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ9_A")
          (number "R1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -45.72 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ10_A")
          (number "R2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -48.26 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ11_A")
          (number "T2")
        )
      )
      (symbol "RK3566_5_14_1"
        (rectangle (start -14.94 -6.35) (end 10.46 -135.89)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_5_15_0"
        (pin bidirectional line (at 10.16 -44.45 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A5_A")
          (number "1A1")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -46.99 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CKE1_B")
          (number "1A2")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -29.21 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CLKE0_B")
          (number "1A3")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -54.61 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_NC")
          (number "1A4")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -72.39 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CS1n_B")
          (number "1A5")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -52.07 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A4_B")
          (number "1A6")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -39.37 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A4_A")
          (number "1B1")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -34.29 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A3_A")
          (number "1B3")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -74.93 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CS0n_B")
          (number "1B5")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A3_B")
          (number "1B6")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -49.53 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A2_B")
          (number "1B7")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -41.91 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A2_A")
          (number "1C1")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -57.15 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_NC")
          (number "1C2")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CKE1_A")
          (number "1C3")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -77.47 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_RESETn")
          (number "1C7")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -6.35 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_NC")
          (number "1D2")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -88.9 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1D5")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -91.44 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1D6")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -93.98 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1D7")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -96.52 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1D8")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -99.06 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1D9")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -101.6 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1E4")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -111.76 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQL")
          (number "1E6")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -114.3 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQL")
          (number "1E7")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -116.84 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQL")
          (number "1E9")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -80.01 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_RZQ")
          (number "1F3")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -104.14 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1F4")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -119.38 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQL")
          (number "1F5")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -106.68 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1G4")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -121.92 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQL")
          (number "1G5")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -82.55 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_NC")
          (number "1H3")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_ODT0_CA_B")
          (number "A10")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -69.85 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CS1n_A")
          (number "A3")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -62.23 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CLKP_A")
          (number "A5")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -3.81 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CLKP_B")
          (number "A7")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -36.83 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A0_B")
          (number "A9")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -67.31 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CS0n_A")
          (number "B3")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -59.69 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CKE0_A")
          (number "B4")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -64.77 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CLKN_A")
          (number "B5")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CLKN_B")
          (number "B7")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -16.51 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A5_B")
          (number "B8")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A1_B")
          (number "B9")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A1_A")
          (number "C1")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -31.75 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A0_A")
          (number "C2")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_ODT0_CA_A")
          (number "E2")
        )
      )
      (symbol "RK3566_5_15_1"
        (rectangle (start -12.4 -1.27) (end 7.92 -133.35)
          (fill (type background))
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
      )
      (symbol "RK3566_5_16_0"
        (pin power_out line (at 17.78 -35.56 180) (length 2.54)
          (name "FSPI_SCK")
          (number "1A15")
        )
        (pin power_out line (at -21.59 -15.24 0) (length 2.54)
          (name "EMMC_DATA_STROBE")
          (number "1A16")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -38.1 180) (length 2.54)
          (name "FSPI_D0")
          (number "1A17")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -40.64 180) (length 2.54)
          (name "FSPI_D1")
          (number "1A18")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -33.02 180) (length 2.54)
          (name "FSPI_D2")
          (number "1B16")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -43.18 180) (length 2.54)
          (name "FSPI_CSN")
          (number "1B17")
        )
        (pin power_out line (at -21.59 -26.67 0) (length 2.54)
          (name "VCCIO2")
          (number "1C13")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -45.72 180) (length 2.54)
          (name "FSPI_D3")
          (number "1C15")
        )
        (pin power_out line (at -21.59 -20.32 0) (length 2.54)
          (name "EMMC_CMD")
          (number "A27")
        )
        (pin power_out line (at -21.59 -17.78 0) (length 2.54)
          (name "EMMC_CLKOUT")
          (number "A29")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D5")
          (number "A30")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -7.62 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D0")
          (number "A32")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -25.4 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D7")
          (number "A33")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D1")
          (number "B27")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -15.24 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D3")
          (number "B29")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -22.86 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D6")
          (number "B30")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D2")
          (number "B32")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -17.78 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D4")
          (number "B33")
        )
      )
      (symbol "RK3566_5_16_1"
        (rectangle (start -19.05 -2.54) (end 15.24 -53.34)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_5_17_0"
        (pin power_out line (at 17.78 -15.24 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC0_D2")
          (number "1D20")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC0_CMD")
          (number "1E19")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC0_D0")
          (number "1E20")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -25.4 180) (length 2.54)
          (name "VCCIO3")
          (number "1F17")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -17.78 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC0_D3")
          (number "1F18")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC0_D1")
          (number "1F19")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -22.86 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC0_CLK")
          (number "G38")
        )
      )
      (symbol "RK3566_5_17_1"
        (rectangle (start -11.43 -2.54) (end 15.24 -30.48)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_5_18_0"
        (pin input line (at 12.7 -29.21 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_AVDD_0V9")
          (number "1N9")
        )
        (pin input line (at 12.7 -31.75 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_AVDD_A1V8")
          (number "1P9")
        )
        (pin input line (at 12.7 -3.81 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_CLK0-")
          (number "1U9")
        )
        (pin input line (at 12.7 -6.35 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_CLK0+")
          (number "1V9")
        )
        (pin input line (at 12.7 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D3-")
          (number "AP14")
        )
        (pin input line (at 12.7 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D2+")
          (number "AP15")
        )
        (pin input line (at 12.7 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D1-")
          (number "AP17")
        )
        (pin input line (at 12.7 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D0+")
          (number "AP18")
        )
        (pin input line (at 12.7 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D3+")
          (number "AR14")
        )
        (pin input line (at 12.7 -16.51 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D2-")
          (number "AR15")
        )
        (pin input line (at 12.7 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D1+")
          (number "AR17")
        )
        (pin input line (at 12.7 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D0-")
          (number "AR18")
        )
      )
      (symbol "RK3566_5_18_1"
        (rectangle (start -13.97 -2.54) (end 11.43 -33.02)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_5_19_0"
        (pin power_out line (at 11.43 -34.29 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX_AVDD0V9")
          (number "1N13")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -31.75 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX_AVDD0V9")
          (number "1N14")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -36.83 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX_AVDD1V8")
          (number "1P13")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -29.21 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX_REXT")
          (number "1U16")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX_HPDIN")
          (number "1V17")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TXCLKN")
          (number "AP32")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -16.51 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX0P")
          (number "AP33")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX1N")
          (number "AP35")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -6.35 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX2P")
          (number "AP36")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TXCLKP")
          (number "AR32")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX0N")
          (number "AR33")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX1P")
          (number "AR35")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX2N")
          (number "AR36")
        )
      )
      (symbol "RK3566_5_19_1"
        (rectangle (start -17.78 -3.81) (end 8.89 -39.37)
          (fill (type background))
        )
      )
    )
    (symbol "RK3566_6" (in_bom yes) (on_board yes)
      (property "Reference" "U7" (at -2.108 -0.254 0))
      (property "Value" "RK3566" (at -2.108 -2.794 0))
      (property "Footprint" "RK3566:BGA565_15R5X14R4X0R90" (at 19.05 -33.02 0))
      (property "Datasheet" "RK3566" (at 19.05 -33.02 0))
      (property "ki_locked" "" (at 0 0 0))
      (symbol "RK3566_6_1_0"
        (pin power_out line (at 10.16 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "SPDIF_TX_M0")
          (number "1A13")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -29.21 180) (length 2.54)
          (name "PDM_CLK0_M0")
          (number "1A14")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -36.83 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_CLKREQn")
          (number "1B13")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -44.45 180) (length 2.54)
          (name "I2S1_SDIO/PDM_SDIO")
          (number "1B14")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -54.61 180) (length 2.54)
          (name "VCCIO1")
          (number "1D13")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -6.35 180) (length 2.54)
          (name "GPIO1_A0_u")
          (number "A22")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "I2S1_MCLK_M0")
          (number "A23")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -39.37 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_WAKEn")
          (number "A26")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "GPIO1_A1_u")
          (number "B22")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "I2S1_SCLK_TX_M0")
          (number "B23")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "I2S1_LRCLK_TX_M0")
          (number "B24")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -34.29 180) (length 2.54)
          (name "I2S1_SDO0_M0")
          (number "B25")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -41.91 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_PERSTn")
          (number "B26")
        )
      )
      (symbol "RK3566_6_1_1"
        (rectangle (start -17.78 -5.08) (end 7.62 -55.88)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_6_2_0"
        (pin power_out line (at 11.43 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "SARADC3")
          (number "1A19")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "SARADC2")
          (number "1B18")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "SARADC1")
          (number "1C17")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "OTP_VCC1V8")
          (number "1D15")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "SARADC_AVDD_1V8")
          (number "1D16")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -6.35 180) (length 2.54)
          (name "SARADC0")
          (number "1D17")
        )
      )
      (symbol "RK3566_6_2_1"
        (rectangle (start -12.7 -2.54) (end 8.89 -31.75)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_6_3_0"
        (pin power_out line (at 12.7 -39.37 180) (length 2.54)
          (name "USB_AVDD1_1V8")
          (number "1H16")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -41.91 180) (length 2.54)
          (name "USB_AVDD1_3V3")
          (number "1H18")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -36.83 180) (length 2.54)
          (name "USB_AVDD1_0V9")
          (number "1J17")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "USB_HOST1_DP")
          (number "1J19")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "USB_HOST1_DM")
          (number "1J20")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -69.85 180) (length 2.54)
          (name "MULTI_PHY_AVDD0V9")
          (number "1K16")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -72.39 180) (length 2.54)
          (name "MULTI_PHY_AVDD1V8")
          (number "1K17")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -58.42 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_REFCLKP")
          (number "1K19")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -60.96 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_REFCLKN")
          (number "1K20")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -48.26 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_TXP")
          (number "AA37")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -50.8 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_TXN")
          (number "AA38")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -53.34 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_RXP")
          (number "AB37")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -55.88 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_RXN")
          (number "AB38")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "USB_OTG0_DP")
          (number "R37")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "USB_OTG0_DM")
          (number "R38")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "USB_OTG0_ID")
          (number "T37")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "USB_OTG0_VBUSDET")
          (number "T38")
        )
      )
      (symbol "RK3566_6_3_1"
        (rectangle (start -13.97 -1.27) (end 10.16 -82.55)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_6_4_0"
        (pin power_out line (at 12.73 -25.4 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1F20")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -22.86 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1G16")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1G18")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -17.78 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1G19")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -15.24 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1G20")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1J16")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1J18")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -7.62 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1K18")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -5.08 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1L19")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -25.4 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1N11")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -27.94 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1N12")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -33.02 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1P10")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -35.56 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1P14")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -30.48 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1P8")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -43.18 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1R11")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -45.72 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1R12")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -48.26 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1R13")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -50.8 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1R14")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -53.34 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1R15")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -38.1 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1R8")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -40.64 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1R9")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -63.5 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T10")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -66.04 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T11")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -68.58 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T12")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -71.12 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T13")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -73.66 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T14")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -76.2 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T15")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -78.74 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T16")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -81.28 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T17")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -55.88 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T7")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -58.42 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T8")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -60.96 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T9")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -83.82 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1U12")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -86.36 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1U13")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -88.9 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1U15")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -91.44 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1U17")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -96.52 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1V12")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -99.06 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1V13")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -101.6 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1V18")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -93.98 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1V7")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -5.08 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP13")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -7.62 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP16")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -10.16 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP19")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -12.7 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP22")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -15.24 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP25")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -17.78 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP28")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -20.32 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP31")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -22.86 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP34")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -38.1 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "H37")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -35.56 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "L37")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -33.02 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "P37")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -30.48 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "U37")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -27.94 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "Y37")
        )
      )
      (symbol "RK3566_6_4_1"
        (rectangle (start -7.29 -1.27) (end 10.49 -105.41)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_6_5_0"
        (pin power_out line (at -11.43 -80.01 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1B10")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -82.55 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1B11")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -85.09 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1B15")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -87.63 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1B19")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -102.87 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C14")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -105.41 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C16")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -107.95 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C18")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -90.17 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C4")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -92.71 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C5")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -95.25 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C6")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -97.79 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C8")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -100.33 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C9")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -110.49 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1D1")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -115.57 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1D10")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -118.11 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1D14")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -113.03 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1D3")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -125.73 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1E10")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -128.27 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1E14")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -130.81 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1E15")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -130.81 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1E17")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -120.65 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1E3")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -123.19 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1E8")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -118.11 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1F10")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -115.57 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1F15")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -113.03 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1F16")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1F6")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -125.73 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1F7")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -123.19 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1F8")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -120.65 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1F9")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -97.79 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G10")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -95.25 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G11")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -92.71 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G12")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -90.17 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G14")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -110.49 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G3")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -107.95 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G6")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -105.41 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G7")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -102.87 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G8")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -100.33 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G9")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -87.63 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1H1")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -80.01 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1H11")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -77.47 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1H12")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -74.93 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1H13")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -85.09 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1H2")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -82.55 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1H6")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -72.39 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1J1")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -62.23 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1J11")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -59.69 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1J12")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -57.15 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1J13")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -69.85 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1J6")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -67.31 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1J8")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -64.77 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1J9")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -36.83 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K11")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -34.29 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K12")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -31.75 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K13")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -29.21 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K14")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K15")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -54.61 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K2")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -52.07 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K3")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -49.53 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K4")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -46.99 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K5")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -44.45 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K6")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -41.91 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K8")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -39.37 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K9")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L10")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -16.51 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L11")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L12")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L13")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L14")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -6.35 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L15")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L3")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L6")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -6.35 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "A1")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -8.89 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "A2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -11.43 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "A38")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -49.53 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AA2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -64.77 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AC37")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -52.07 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AD2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -67.31 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AE37")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -69.85 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AH37")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -72.39 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AL37")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -54.61 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AP2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -74.93 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AP37")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -59.69 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AP8")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -57.15 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AR1")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -77.47 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AR38")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -13.97 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B1")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -21.59 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B11")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -24.13 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B14")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -26.67 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B18")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -16.51 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -29.21 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B21")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -31.75 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B28")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -34.29 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B31")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -19.05 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B6")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -36.83 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "D2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -62.23 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "E37")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -39.37 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "J2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -41.91 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "L2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -44.45 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "U2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -46.99 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "W2")
        )
      )
      (symbol "RK3566_6_5_1"
        (rectangle (start -8.89 -5.08) (end 6.35 -133.35)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_6_6_0"
        (pin power_out line (at 3.81 -17.78 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M10")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -20.32 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M11")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -22.86 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M12")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -25.4 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M13")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -27.94 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M14")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -30.48 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M15")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -33.02 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M16")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -35.56 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M17")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -38.1 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M20")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -7.62 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M3")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -10.16 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M4")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -12.7 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M5")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -15.24 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M6")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -40.64 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1N3")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -43.18 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1N4")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -45.72 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1N7")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -48.26 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1P1")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -58.42 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1P15")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -50.8 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1P5")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -53.34 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1P6")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -55.88 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1P7")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -60.96 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1R3")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -63.5 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1R4")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -66.04 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1R5")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -68.58 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1R6")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -71.12 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1R7")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -73.66 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1T3")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -76.2 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1T5")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -78.74 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1U2")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -81.28 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1V1")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -83.82 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1V4")
        )
      )
      (symbol "RK3566_6_6_1"
        (rectangle (start 6.35 -5.08) (end 20.32 -85.09)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_6_7_0"
        (pin power_out line (at 10.16 -7.62 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1C12")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1D11")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1D12")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -15.24 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1E11")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -17.78 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1E12")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1E13")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -22.86 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1F11")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -25.4 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1F12")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -27.94 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1F13")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -30.48 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1F14")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -33.02 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1G13")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -86.36 180) (length 2.54)
          (name "VDD_NPU")
          (number "1G15")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -49.53 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1H10")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -88.9 180) (length 2.54)
          (name "VDD_NPU")
          (number "1H14")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -91.44 180) (length 2.54)
          (name "VDD_NPU")
          (number "1H15")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -41.91 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1H7")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -44.45 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1H8")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -46.99 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1H9")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -54.61 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1J10")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -93.98 180) (length 2.54)
          (name "VDD_NPU")
          (number "1J14")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -96.52 180) (length 2.54)
          (name "VDD_NPU")
          (number "1J15")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -52.07 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1J7")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -59.69 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1K10")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -57.15 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1K7")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -62.23 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1L7")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -69.85 180) (length 2.54)
          (name "VDD_GPU")
          (number "1L8")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -72.39 180) (length 2.54)
          (name "VDD_GPU")
          (number "1L9")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -74.93 180) (length 2.54)
          (name "VDD_GPU")
          (number "1M7")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -77.47 180) (length 2.54)
          (name "VDD_GPU")
          (number "1M8")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -80.01 180) (length 2.54)
          (name "VDD_GPU")
          (number "1M9")
        )
      )
      (symbol "RK3566_6_7_1"
        (rectangle (start -10.77 -3.81) (end 8.28 -100.33)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_6_8_0"
        (pin power_out line (at 8.89 -31.75 180) (length 2.54)
          (name "VCC_3V3")
          (number "1N8")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "GPIO4_C6")
          (number "1T6")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "GPIO4_C5")
          (number "1U6")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "PWM14_M1")
          (number "1U7")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -29.21 180) (length 2.54)
          (name "HDMITX_CEC")
          (number "1V5")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -16.51 180) (length 2.54)
          (name "GPIO4_C4")
          (number "1V6")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "HDMITX_SDA")
          (number "AP11")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "GPIO4_C3")
          (number "AP12")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "HDMITX_SCL")
          (number "AR12")
        )
      )
      (symbol "RK3566_6_8_1"
        (rectangle (start -11.43 -6.35) (end 6.35 -36.83)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_6_9_0"
        (pin power_out line (at 13.97 -46.99 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_AVDD_0V9")
          (number "1P11")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -49.53 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_AVDD_1V8")
          (number "1P12")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -41.91 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_CLKN")
          (number "1V15")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -39.37 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_CLKP")
          (number "1V16")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -34.29 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D3N")
          (number "AP26")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D2P")
          (number "AP27")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D1N")
          (number "AP29")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D0P")
          (number "AP30")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -31.75 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D3P")
          (number "AR26")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D2N")
          (number "AR27")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -16.51 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D1P")
          (number "AR29")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D0N")
          (number "AR30")
        )
      )
      (symbol "RK3566_6_9_1"
        (rectangle (start -16.51 -3.81) (end 11.43 -55.88)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_6_10_0"
        (pin power_out line (at 10.16 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "VCCIO5_1")
          (number "1N5")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -22.86 180) (length 2.54)
          (name "VCCIO5_2")
          (number "1N6")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -15.24 180) (length 2.54)
          (name "PWM12_M0")
          (number "AP5")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -5.08 180) (length 2.54)
          (name "UART4_RX_M1")
          (number "AP7")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "PWM13_M0")
          (number "AR4")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -7.62 180) (length 2.54)
          (name "UART4_TX_M1")
          (number "AR6")
        )
      )
      (symbol "RK3566_6_10_1"
        (rectangle (start -6.35 -2.54) (end 7.62 -24.13)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_6_11_0"
        (pin power_out line (at 16.51 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC1D3")
          (number "1A20")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -48.26 180) (length 2.54)
          (name "WIFI_PWR")
          (number "1B20")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -5.08 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC1D0")
          (number "1C19")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -25.4 180) (length 2.54)
          (name "UART1_RX_M0")
          (number "1C20")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC1D2")
          (number "1D18")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -45.72 180) (length 2.54)
          (name "WIFI_WAKE_HOST_H")
          (number "1D19")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -55.88 180) (length 2.54)
          (name "VCCIO4")
          (number "1E16")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -7.62 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC1D1")
          (number "1E18")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "I2C4_SDA_M1")
          (number "A35")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -38.1 180) (length 2.54)
          (name "BT_WAKE_HOST_H")
          (number "A37")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -22.86 180) (length 2.54)
          (name "I2C4_SCL_M1")
          (number "B34")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -15.24 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC1CMD")
          (number "B35")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -40.64 180) (length 2.54)
          (name "HOST_WAKE_B")
          (number "B36")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -17.78 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC1CLK")
          (number "B37")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -53.34 180) (length 2.54)
          (name "CAMERA_XCLR_L")
          (number "B38")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -43.18 180) (length 2.54)
          (name "WIFI_REG_ON_H")
          (number "C37")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -50.8 180) (length 2.54)
          (name "LCD0_PWREN_H")
          (number "D37")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -35.56 180) (length 2.54)
          (name "BT_REG_ON_H")
          (number "D38")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -30.48 180) (length 2.54)
          (name "UART1_RTSn_M0")
          (number "F37")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -27.94 180) (length 2.54)
          (name "UART1_TX_M0")
          (number "F38")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -33.02 180) (length 2.54)
          (name "UART1_CTSn_M0")
          (number "G37")
        )
      )
      (symbol "RK3566_6_11_1"
        (rectangle (start -16.51 -2.54) (end 13.97 -60.96)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_6_12_0"
        (pin power_out line (at 25.4 -45.72 180) (length 2.54)
          (name "SYSPLL_AVDD_1V8")
          (number "1H4")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -43.18 180) (length 2.54)
          (name "SYSPLL_AVDD_0V9")
          (number "1H5")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -48.26 180) (length 2.54)
          (name "SYSPLL_AVSS")
          (number "1J5")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -17.78 180) (length 2.54)
          (name "TVSS")
          (number "1M18")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -27.94 180) (length 2.54)
          (name "GPIO0_D4_d")
          (number "1M19")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -101.6 180) (length 2.54)
          (name "PMUIO2")
          (number "1N15")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -104.14 180) (length 2.54)
          (name "PMU_VDD_LOGIC_0V9")
          (number "1N16")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -40.64 180) (length 2.54)
          (name "PMUPLL_AVSS")
          (number "1N17")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -38.1 180) (length 2.54)
          (name "PMUPLL_AVDD_1V8")
          (number "1N18")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -25.4 180) (length 2.54)
          (name "GPIO0_D3_d")
          (number "1N19")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -30.48 180) (length 2.54)
          (name "GPIO0_D5_d")
          (number "1N20")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -31.75 0) (length 2.54)
          (name "PMUIO1")
          (number "1P16")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -35.56 180) (length 2.54)
          (name "PMUPLL_AVDD_0V9")
          (number "1P17")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -11.43 0) (length 2.54)
          (name "CPU_REFCLK_OUT")
          (number "1P18")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -16.51 0) (length 2.54)
          (name "PMIC_SLEEP_H")
          (number "1P19")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -33.02 180) (length 2.54)
          (name "GPIO0_D6_d")
          (number "1P20")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -71.12 180) (length 2.54)
          (name "I2C2_SDA_M0")
          (number "1R16")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -73.66 180) (length 2.54)
          (name "EBC_PWR_EN")
          (number "1R17")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -78.74 180) (length 2.54)
          (name "UART0_TX")
          (number "1R18")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -19.05 0) (length 2.54)
          (name "PMIC_INT_L")
          (number "1R19")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -13.97 0) (length 2.54)
          (name "TSADC_SHUT_M0")
          (number "1R20")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -91.44 180) (length 2.54)
          (name "PCIE_PWREN_H_GPIO0_C2")
          (number "1T18")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -76.2 180) (length 2.54)
          (name "UART0_RX")
          (number "1T19")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -55.88 180) (length 2.54)
          (name "GPIO0_B0_u")
          (number "1T20")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -99.06 180) (length 2.54)
          (name "UART2_TX_M0_DEBUG")
          (number "1U18")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -88.9 180) (length 2.54)
          (name "DVP_PWR")
          (number "1U19")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -68.58 180) (length 2.54)
          (name "I2C2_SCL_M0")
          (number "1U20")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -96.52 180) (length 2.54)
          (name "UART2_RX_M0_DEBUG")
          (number "1V19")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -93.98 180) (length 2.54)
          (name "LCD_EN")
          (number "1V20")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "XIN24M")
          (number "AD37")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "XOUT24M")
          (number "AD38")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -21.59 0) (length 2.54)
          (name "SDMMC0_DET_L")
          (number "AF37")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -29.21 0) (length 2.54)
          (name "FLASH_VOL_SEL")
          (number "AF38")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -24.13 0) (length 2.54)
          (name "SDMMC_PWR")
          (number "AG37")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -8.89 0) (length 2.54)
          (name "nPOR_u")
          (number "AG38")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -58.42 180) (length 2.54)
          (name "I2C0_SCL_PMIC")
          (number "AJ37")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -26.67 0) (length 2.54)
          (name "PCIE20_PRSNT_L_GPIO0_A6")
          (number "AJ38")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -63.5 180) (length 2.54)
          (name "I2C1_SCL_M0")
          (number "AK37")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -60.96 180) (length 2.54)
          (name "I2C0_SDA_PMIC")
          (number "AK38")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -81.28 180) (length 2.54)
          (name "PWM3_IR")
          (number "AM37")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -66.04 180) (length 2.54)
          (name "I2C1_SDA_M0")
          (number "AM38")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -86.36 180) (length 2.54)
          (name "HP_DET_L_GPIO3_A1")
          (number "AN37")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -83.82 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_RSTn")
          (number "AN38")
        )
      )
      (symbol "RK3566_6_12_1"
        (rectangle (start -20.32 -2.54) (end 22.86 -120.65)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_6_13_0"
        (pin power_out line (at 12.7 -39.37 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_MDC_M1")
          (number "1L1")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -33.02 180) (length 2.54)
          (name "PHY1_RXD1/TXDLY")
          (number "1L2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -50.8 180) (length 2.54)
          (name "VCCIO6_1")
          (number "1L4")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -53.34 180) (length 2.54)
          (name "VCCIO6_2")
          (number "1L5")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -30.48 180) (length 2.54)
          (name "PHY1_RXD0/RXDLY")
          (number "1N1")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -22.86 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_TXD0_M1")
          (number "1N2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -15.24 180) (length 2.54)
          (name "PHY1_RXD2/PLLOFF")
          (number "1P2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -17.78 180) (length 2.54)
          (name "PHY1_RXD3/PHYAD0")
          (number "1R1")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -46.99 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_MCLKINOUT_M1")
          (number "AB1")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -44.45 180) (length 2.54)
          (name "CIF_CLKOUT")
          (number "AB2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -41.91 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_MDIO_M1")
          (number "AC2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -35.56 180) (length 2.54)
          (name "PHY1_RXDV/PHYAD2")
          (number "AG2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -27.94 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_TXEN_M1")
          (number "AH2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -25.4 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_TXD1_M1")
          (number "AJ1")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_RXCLK_M1")
          (number "AJ2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_TXCLK_M1")
          (number "AK2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_TXD3_M1")
          (number "AL1")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -7.62 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_TXD2_M1")
          (number "AL2")
        )
      )
      (symbol "RK3566_6_13_1"
        (rectangle (start -16.51 -3.81) (end 10.16 -57.15)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_6_14_0"
        (pin bidirectional line (at 11.43 -85.09 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ5_B")
          (number "1A10")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -125.73 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DM1_B")
          (number "1A11")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -80.01 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ3_B")
          (number "1A7")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -77.47 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ2_B")
          (number "1A8")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -90.17 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ7_B")
          (number "1A9")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -93.98 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DM0_B")
          (number "1B8")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -87.63 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ6_B")
          (number "1B9")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -119.38 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ14_B")
          (number "1C10")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ7_A")
          (number "1E1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -30.48 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DM0_A")
          (number "1E2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -55.88 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ14_A")
          (number "1F1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -53.34 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ13_A")
          (number "1F2")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -64.77 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DM1_A")
          (number "1G1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -58.42 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ15_A")
          (number "1G2")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -100.33 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS0N_B")
          (number "A12")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -97.79 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS0P_B")
          (number "A13")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -114.3 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ12_B")
          (number "A15")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -129.54 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS1P_B")
          (number "A17")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -106.68 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ9_B")
          (number "A19")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -109.22 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ10_B")
          (number "A20")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -74.93 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ1_B")
          (number "B10")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -72.39 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ0_B")
          (number "B12")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -82.55 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ4_B")
          (number "B13")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -116.84 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ13_B")
          (number "B15")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -121.92 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ15_B")
          (number "B16")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -132.08 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS1N_B")
          (number "B17")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -104.14 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ8_B")
          (number "B19")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -111.76 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ11_B")
          (number "B20")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -16.51 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ3_A")
          (number "E1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ2_A")
          (number "F1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ1_A")
          (number "F2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ0_A")
          (number "G2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -36.83 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS0N_A")
          (number "H1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -34.29 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS0P_A")
          (number "H2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ5_A")
          (number "K1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ6_A")
          (number "K2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -50.8 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ12_A")
          (number "M1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ4_A")
          (number "M2")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -67.31 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS1P_A")
          (number "N1")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -69.85 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS1N_A")
          (number "N2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -40.64 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ8_A")
          (number "P2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -43.18 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ9_A")
          (number "R1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -45.72 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ10_A")
          (number "R2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -48.26 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ11_A")
          (number "T2")
        )
      )
      (symbol "RK3566_6_14_1"
        (rectangle (start -14.94 -6.35) (end 10.46 -135.89)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_6_15_0"
        (pin bidirectional line (at 10.16 -44.45 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A5_A")
          (number "1A1")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -46.99 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CKE1_B")
          (number "1A2")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -29.21 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CLKE0_B")
          (number "1A3")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -54.61 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_NC")
          (number "1A4")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -72.39 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CS1n_B")
          (number "1A5")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -52.07 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A4_B")
          (number "1A6")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -39.37 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A4_A")
          (number "1B1")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -34.29 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A3_A")
          (number "1B3")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -74.93 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CS0n_B")
          (number "1B5")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A3_B")
          (number "1B6")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -49.53 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A2_B")
          (number "1B7")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -41.91 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A2_A")
          (number "1C1")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -57.15 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_NC")
          (number "1C2")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CKE1_A")
          (number "1C3")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -77.47 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_RESETn")
          (number "1C7")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -6.35 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_NC")
          (number "1D2")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -88.9 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1D5")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -91.44 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1D6")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -93.98 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1D7")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -96.52 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1D8")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -99.06 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1D9")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -101.6 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1E4")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -111.76 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQL")
          (number "1E6")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -114.3 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQL")
          (number "1E7")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -116.84 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQL")
          (number "1E9")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -80.01 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_RZQ")
          (number "1F3")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -104.14 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1F4")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -119.38 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQL")
          (number "1F5")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -106.68 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1G4")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -121.92 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQL")
          (number "1G5")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -82.55 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_NC")
          (number "1H3")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_ODT0_CA_B")
          (number "A10")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -69.85 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CS1n_A")
          (number "A3")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -62.23 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CLKP_A")
          (number "A5")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -3.81 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CLKP_B")
          (number "A7")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -36.83 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A0_B")
          (number "A9")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -67.31 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CS0n_A")
          (number "B3")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -59.69 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CKE0_A")
          (number "B4")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -64.77 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CLKN_A")
          (number "B5")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CLKN_B")
          (number "B7")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -16.51 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A5_B")
          (number "B8")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A1_B")
          (number "B9")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A1_A")
          (number "C1")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -31.75 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A0_A")
          (number "C2")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_ODT0_CA_A")
          (number "E2")
        )
      )
      (symbol "RK3566_6_15_1"
        (rectangle (start -12.4 -1.27) (end 7.92 -133.35)
          (fill (type background))
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
      )
      (symbol "RK3566_6_16_0"
        (pin power_out line (at 17.78 -35.56 180) (length 2.54)
          (name "FSPI_SCK")
          (number "1A15")
        )
        (pin power_out line (at -21.59 -15.24 0) (length 2.54)
          (name "EMMC_DATA_STROBE")
          (number "1A16")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -38.1 180) (length 2.54)
          (name "FSPI_D0")
          (number "1A17")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -40.64 180) (length 2.54)
          (name "FSPI_D1")
          (number "1A18")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -33.02 180) (length 2.54)
          (name "FSPI_D2")
          (number "1B16")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -43.18 180) (length 2.54)
          (name "FSPI_CSN")
          (number "1B17")
        )
        (pin power_out line (at -21.59 -26.67 0) (length 2.54)
          (name "VCCIO2")
          (number "1C13")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -45.72 180) (length 2.54)
          (name "FSPI_D3")
          (number "1C15")
        )
        (pin power_out line (at -21.59 -20.32 0) (length 2.54)
          (name "EMMC_CMD")
          (number "A27")
        )
        (pin power_out line (at -21.59 -17.78 0) (length 2.54)
          (name "EMMC_CLKOUT")
          (number "A29")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D5")
          (number "A30")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -7.62 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D0")
          (number "A32")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -25.4 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D7")
          (number "A33")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D1")
          (number "B27")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -15.24 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D3")
          (number "B29")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -22.86 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D6")
          (number "B30")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D2")
          (number "B32")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -17.78 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D4")
          (number "B33")
        )
      )
      (symbol "RK3566_6_16_1"
        (rectangle (start -19.05 -2.54) (end 15.24 -53.34)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_6_17_0"
        (pin power_out line (at 17.78 -15.24 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC0_D2")
          (number "1D20")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC0_CMD")
          (number "1E19")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC0_D0")
          (number "1E20")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -25.4 180) (length 2.54)
          (name "VCCIO3")
          (number "1F17")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -17.78 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC0_D3")
          (number "1F18")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC0_D1")
          (number "1F19")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -22.86 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC0_CLK")
          (number "G38")
        )
      )
      (symbol "RK3566_6_17_1"
        (rectangle (start -11.43 -2.54) (end 15.24 -30.48)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_6_18_0"
        (pin input line (at 12.7 -29.21 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_AVDD_0V9")
          (number "1N9")
        )
        (pin input line (at 12.7 -31.75 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_AVDD_A1V8")
          (number "1P9")
        )
        (pin input line (at 12.7 -3.81 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_CLK0-")
          (number "1U9")
        )
        (pin input line (at 12.7 -6.35 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_CLK0+")
          (number "1V9")
        )
        (pin input line (at 12.7 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D3-")
          (number "AP14")
        )
        (pin input line (at 12.7 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D2+")
          (number "AP15")
        )
        (pin input line (at 12.7 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D1-")
          (number "AP17")
        )
        (pin input line (at 12.7 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D0+")
          (number "AP18")
        )
        (pin input line (at 12.7 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D3+")
          (number "AR14")
        )
        (pin input line (at 12.7 -16.51 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D2-")
          (number "AR15")
        )
        (pin input line (at 12.7 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D1+")
          (number "AR17")
        )
        (pin input line (at 12.7 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D0-")
          (number "AR18")
        )
      )
      (symbol "RK3566_6_18_1"
        (rectangle (start -13.97 -2.54) (end 11.43 -33.02)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_6_19_0"
        (pin power_out line (at 11.43 -34.29 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX_AVDD0V9")
          (number "1N13")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -31.75 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX_AVDD0V9")
          (number "1N14")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -36.83 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX_AVDD1V8")
          (number "1P13")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -29.21 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX_REXT")
          (number "1U16")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX_HPDIN")
          (number "1V17")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TXCLKN")
          (number "AP32")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -16.51 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX0P")
          (number "AP33")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX1N")
          (number "AP35")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -6.35 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX2P")
          (number "AP36")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TXCLKP")
          (number "AR32")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX0N")
          (number "AR33")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX1P")
          (number "AR35")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX2N")
          (number "AR36")
        )
      )
      (symbol "RK3566_6_19_1"
        (rectangle (start -17.78 -3.81) (end 8.89 -39.37)
          (fill (type background))
        )
      )
    )
    (symbol "RK3566_7" (in_bom yes) (on_board yes)
      (property "Reference" "U7" (at -2.108 -0.254 0))
      (property "Value" "RK3566" (at -2.108 -2.794 0))
      (property "Footprint" "RK3566:BGA565_15R5X14R4X0R90" (at 19.05 -33.02 0))
      (property "Datasheet" "RK3566" (at 19.05 -33.02 0))
      (property "ki_locked" "" (at 0 0 0))
      (symbol "RK3566_7_1_0"
        (pin power_out line (at 10.16 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "SPDIF_TX_M0")
          (number "1A13")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -29.21 180) (length 2.54)
          (name "PDM_CLK0_M0")
          (number "1A14")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -36.83 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_CLKREQn")
          (number "1B13")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -44.45 180) (length 2.54)
          (name "I2S1_SDIO/PDM_SDIO")
          (number "1B14")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -54.61 180) (length 2.54)
          (name "VCCIO1")
          (number "1D13")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -6.35 180) (length 2.54)
          (name "GPIO1_A0_u")
          (number "A22")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "I2S1_MCLK_M0")
          (number "A23")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -39.37 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_WAKEn")
          (number "A26")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "GPIO1_A1_u")
          (number "B22")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "I2S1_SCLK_TX_M0")
          (number "B23")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "I2S1_LRCLK_TX_M0")
          (number "B24")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -34.29 180) (length 2.54)
          (name "I2S1_SDO0_M0")
          (number "B25")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -41.91 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_PERSTn")
          (number "B26")
        )
      )
      (symbol "RK3566_7_1_1"
        (rectangle (start -17.78 -5.08) (end 7.62 -55.88)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_7_2_0"
        (pin power_out line (at 11.43 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "SARADC3")
          (number "1A19")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "SARADC2")
          (number "1B18")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "SARADC1")
          (number "1C17")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "OTP_VCC1V8")
          (number "1D15")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "SARADC_AVDD_1V8")
          (number "1D16")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -6.35 180) (length 2.54)
          (name "SARADC0")
          (number "1D17")
        )
      )
      (symbol "RK3566_7_2_1"
        (rectangle (start -12.7 -2.54) (end 8.89 -31.75)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_7_3_0"
        (pin power_out line (at 12.7 -39.37 180) (length 2.54)
          (name "USB_AVDD1_1V8")
          (number "1H16")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -41.91 180) (length 2.54)
          (name "USB_AVDD1_3V3")
          (number "1H18")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -36.83 180) (length 2.54)
          (name "USB_AVDD1_0V9")
          (number "1J17")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "USB_HOST1_DP")
          (number "1J19")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "USB_HOST1_DM")
          (number "1J20")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -69.85 180) (length 2.54)
          (name "MULTI_PHY_AVDD0V9")
          (number "1K16")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -72.39 180) (length 2.54)
          (name "MULTI_PHY_AVDD1V8")
          (number "1K17")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -58.42 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_REFCLKP")
          (number "1K19")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -60.96 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_REFCLKN")
          (number "1K20")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -48.26 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_TXP")
          (number "AA37")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -50.8 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_TXN")
          (number "AA38")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -53.34 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_RXP")
          (number "AB37")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -55.88 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_RXN")
          (number "AB38")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "USB_OTG0_DP")
          (number "R37")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "USB_OTG0_DM")
          (number "R38")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "USB_OTG0_ID")
          (number "T37")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "USB_OTG0_VBUSDET")
          (number "T38")
        )
      )
      (symbol "RK3566_7_3_1"
        (rectangle (start -13.97 -1.27) (end 10.16 -82.55)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_7_4_0"
        (pin power_out line (at 12.73 -25.4 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1F20")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -22.86 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1G16")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1G18")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -17.78 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1G19")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -15.24 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1G20")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1J16")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1J18")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -7.62 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1K18")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -5.08 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1L19")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -25.4 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1N11")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -27.94 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1N12")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -33.02 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1P10")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -35.56 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1P14")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -30.48 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1P8")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -43.18 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1R11")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -45.72 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1R12")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -48.26 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1R13")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -50.8 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1R14")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -53.34 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1R15")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -38.1 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1R8")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -40.64 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1R9")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -63.5 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T10")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -66.04 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T11")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -68.58 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T12")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -71.12 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T13")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -73.66 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T14")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -76.2 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T15")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -78.74 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T16")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -81.28 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T17")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -55.88 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T7")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -58.42 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T8")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -60.96 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T9")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -83.82 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1U12")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -86.36 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1U13")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -88.9 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1U15")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -91.44 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1U17")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -96.52 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1V12")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -99.06 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1V13")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -101.6 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1V18")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -93.98 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1V7")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -5.08 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP13")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -7.62 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP16")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -10.16 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP19")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -12.7 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP22")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -15.24 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP25")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -17.78 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP28")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -20.32 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP31")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -22.86 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP34")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -38.1 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "H37")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -35.56 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "L37")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -33.02 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "P37")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -30.48 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "U37")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -27.94 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "Y37")
        )
      )
      (symbol "RK3566_7_4_1"
        (rectangle (start -7.29 -1.27) (end 10.49 -105.41)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_7_5_0"
        (pin power_out line (at -11.43 -80.01 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1B10")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -82.55 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1B11")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -85.09 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1B15")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -87.63 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1B19")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -102.87 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C14")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -105.41 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C16")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -107.95 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C18")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -90.17 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C4")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -92.71 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C5")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -95.25 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C6")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -97.79 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C8")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -100.33 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C9")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -110.49 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1D1")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -115.57 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1D10")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -118.11 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1D14")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -113.03 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1D3")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -125.73 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1E10")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -128.27 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1E14")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -130.81 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1E15")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -130.81 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1E17")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -120.65 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1E3")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -123.19 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1E8")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -118.11 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1F10")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -115.57 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1F15")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -113.03 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1F16")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1F6")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -125.73 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1F7")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -123.19 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1F8")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -120.65 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1F9")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -97.79 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G10")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -95.25 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G11")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -92.71 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G12")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -90.17 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G14")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -110.49 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G3")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -107.95 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G6")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -105.41 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G7")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -102.87 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G8")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -100.33 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G9")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -87.63 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1H1")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -80.01 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1H11")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -77.47 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1H12")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -74.93 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1H13")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -85.09 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1H2")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -82.55 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1H6")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -72.39 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1J1")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -62.23 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1J11")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -59.69 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1J12")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -57.15 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1J13")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -69.85 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1J6")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -67.31 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1J8")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -64.77 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1J9")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -36.83 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K11")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -34.29 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K12")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -31.75 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K13")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -29.21 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K14")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K15")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -54.61 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K2")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -52.07 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K3")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -49.53 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K4")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -46.99 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K5")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -44.45 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K6")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -41.91 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K8")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -39.37 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K9")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L10")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -16.51 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L11")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L12")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L13")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L14")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -6.35 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L15")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L3")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L6")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -6.35 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "A1")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -8.89 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "A2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -11.43 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "A38")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -49.53 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AA2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -64.77 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AC37")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -52.07 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AD2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -67.31 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AE37")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -69.85 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AH37")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -72.39 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AL37")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -54.61 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AP2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -74.93 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AP37")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -59.69 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AP8")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -57.15 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AR1")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -77.47 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AR38")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -13.97 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B1")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -21.59 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B11")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -24.13 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B14")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -26.67 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B18")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -16.51 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -29.21 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B21")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -31.75 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B28")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -34.29 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B31")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -19.05 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B6")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -36.83 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "D2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -62.23 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "E37")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -39.37 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "J2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -41.91 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "L2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -44.45 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "U2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -46.99 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "W2")
        )
      )
      (symbol "RK3566_7_5_1"
        (rectangle (start -8.89 -5.08) (end 6.35 -133.35)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_7_6_0"
        (pin power_out line (at 3.81 -17.78 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M10")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -20.32 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M11")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -22.86 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M12")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -25.4 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M13")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -27.94 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M14")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -30.48 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M15")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -33.02 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M16")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -35.56 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M17")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -38.1 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M20")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -7.62 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M3")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -10.16 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M4")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -12.7 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M5")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -15.24 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M6")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -40.64 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1N3")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -43.18 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1N4")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -45.72 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1N7")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -48.26 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1P1")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -58.42 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1P15")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -50.8 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1P5")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -53.34 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1P6")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -55.88 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1P7")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -60.96 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1R3")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -63.5 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1R4")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -66.04 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1R5")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -68.58 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1R6")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -71.12 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1R7")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -73.66 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1T3")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -76.2 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1T5")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -78.74 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1U2")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -81.28 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1V1")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -83.82 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1V4")
        )
      )
      (symbol "RK3566_7_6_1"
        (rectangle (start 6.35 -5.08) (end 20.32 -85.09)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_7_7_0"
        (pin power_out line (at 10.16 -7.62 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1C12")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1D11")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1D12")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -15.24 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1E11")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -17.78 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1E12")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1E13")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -22.86 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1F11")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -25.4 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1F12")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -27.94 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1F13")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -30.48 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1F14")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -33.02 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1G13")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -86.36 180) (length 2.54)
          (name "VDD_NPU")
          (number "1G15")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -49.53 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1H10")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -88.9 180) (length 2.54)
          (name "VDD_NPU")
          (number "1H14")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -91.44 180) (length 2.54)
          (name "VDD_NPU")
          (number "1H15")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -41.91 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1H7")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -44.45 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1H8")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -46.99 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1H9")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -54.61 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1J10")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -93.98 180) (length 2.54)
          (name "VDD_NPU")
          (number "1J14")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -96.52 180) (length 2.54)
          (name "VDD_NPU")
          (number "1J15")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -52.07 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1J7")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -59.69 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1K10")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -57.15 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1K7")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -62.23 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1L7")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -69.85 180) (length 2.54)
          (name "VDD_GPU")
          (number "1L8")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -72.39 180) (length 2.54)
          (name "VDD_GPU")
          (number "1L9")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -74.93 180) (length 2.54)
          (name "VDD_GPU")
          (number "1M7")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -77.47 180) (length 2.54)
          (name "VDD_GPU")
          (number "1M8")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -80.01 180) (length 2.54)
          (name "VDD_GPU")
          (number "1M9")
        )
      )
      (symbol "RK3566_7_7_1"
        (rectangle (start -10.77 -3.81) (end 8.28 -100.33)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_7_8_0"
        (pin power_out line (at 8.89 -31.75 180) (length 2.54)
          (name "VCC_3V3")
          (number "1N8")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "GPIO4_C6")
          (number "1T6")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "GPIO4_C5")
          (number "1U6")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "PWM14_M1")
          (number "1U7")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -29.21 180) (length 2.54)
          (name "HDMITX_CEC")
          (number "1V5")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -16.51 180) (length 2.54)
          (name "GPIO4_C4")
          (number "1V6")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "HDMITX_SDA")
          (number "AP11")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "GPIO4_C3")
          (number "AP12")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "HDMITX_SCL")
          (number "AR12")
        )
      )
      (symbol "RK3566_7_8_1"
        (rectangle (start -11.43 -6.35) (end 6.35 -36.83)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_7_9_0"
        (pin power_out line (at 13.97 -46.99 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_AVDD_0V9")
          (number "1P11")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -49.53 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_AVDD_1V8")
          (number "1P12")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -41.91 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_CLKN")
          (number "1V15")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -39.37 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_CLKP")
          (number "1V16")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -34.29 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D3N")
          (number "AP26")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D2P")
          (number "AP27")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D1N")
          (number "AP29")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D0P")
          (number "AP30")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -31.75 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D3P")
          (number "AR26")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D2N")
          (number "AR27")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -16.51 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D1P")
          (number "AR29")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D0N")
          (number "AR30")
        )
      )
      (symbol "RK3566_7_9_1"
        (rectangle (start -16.51 -3.81) (end 11.43 -55.88)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_7_10_0"
        (pin power_out line (at 10.16 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "VCCIO5_1")
          (number "1N5")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -22.86 180) (length 2.54)
          (name "VCCIO5_2")
          (number "1N6")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -15.24 180) (length 2.54)
          (name "PWM12_M0")
          (number "AP5")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -5.08 180) (length 2.54)
          (name "UART4_RX_M1")
          (number "AP7")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "PWM13_M0")
          (number "AR4")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -7.62 180) (length 2.54)
          (name "UART4_TX_M1")
          (number "AR6")
        )
      )
      (symbol "RK3566_7_10_1"
        (rectangle (start -6.35 -2.54) (end 7.62 -24.13)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_7_11_0"
        (pin power_out line (at 16.51 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC1D3")
          (number "1A20")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -48.26 180) (length 2.54)
          (name "WIFI_PWR")
          (number "1B20")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -5.08 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC1D0")
          (number "1C19")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -25.4 180) (length 2.54)
          (name "UART1_RX_M0")
          (number "1C20")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC1D2")
          (number "1D18")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -45.72 180) (length 2.54)
          (name "WIFI_WAKE_HOST_H")
          (number "1D19")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -55.88 180) (length 2.54)
          (name "VCCIO4")
          (number "1E16")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -7.62 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC1D1")
          (number "1E18")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "I2C4_SDA_M1")
          (number "A35")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -38.1 180) (length 2.54)
          (name "BT_WAKE_HOST_H")
          (number "A37")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -22.86 180) (length 2.54)
          (name "I2C4_SCL_M1")
          (number "B34")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -15.24 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC1CMD")
          (number "B35")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -40.64 180) (length 2.54)
          (name "HOST_WAKE_B")
          (number "B36")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -17.78 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC1CLK")
          (number "B37")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -53.34 180) (length 2.54)
          (name "CAMERA_XCLR_L")
          (number "B38")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -43.18 180) (length 2.54)
          (name "WIFI_REG_ON_H")
          (number "C37")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -50.8 180) (length 2.54)
          (name "LCD0_PWREN_H")
          (number "D37")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -35.56 180) (length 2.54)
          (name "BT_REG_ON_H")
          (number "D38")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -30.48 180) (length 2.54)
          (name "UART1_RTSn_M0")
          (number "F37")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -27.94 180) (length 2.54)
          (name "UART1_TX_M0")
          (number "F38")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -33.02 180) (length 2.54)
          (name "UART1_CTSn_M0")
          (number "G37")
        )
      )
      (symbol "RK3566_7_11_1"
        (rectangle (start -16.51 -2.54) (end 13.97 -60.96)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_7_12_0"
        (pin power_out line (at 25.4 -45.72 180) (length 2.54)
          (name "SYSPLL_AVDD_1V8")
          (number "1H4")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -43.18 180) (length 2.54)
          (name "SYSPLL_AVDD_0V9")
          (number "1H5")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -48.26 180) (length 2.54)
          (name "SYSPLL_AVSS")
          (number "1J5")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -17.78 180) (length 2.54)
          (name "TVSS")
          (number "1M18")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -27.94 180) (length 2.54)
          (name "GPIO0_D4_d")
          (number "1M19")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -101.6 180) (length 2.54)
          (name "PMUIO2")
          (number "1N15")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -104.14 180) (length 2.54)
          (name "PMU_VDD_LOGIC_0V9")
          (number "1N16")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -40.64 180) (length 2.54)
          (name "PMUPLL_AVSS")
          (number "1N17")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -38.1 180) (length 2.54)
          (name "PMUPLL_AVDD_1V8")
          (number "1N18")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -25.4 180) (length 2.54)
          (name "GPIO0_D3_d")
          (number "1N19")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -30.48 180) (length 2.54)
          (name "GPIO0_D5_d")
          (number "1N20")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -31.75 0) (length 2.54)
          (name "PMUIO1")
          (number "1P16")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -35.56 180) (length 2.54)
          (name "PMUPLL_AVDD_0V9")
          (number "1P17")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -11.43 0) (length 2.54)
          (name "CPU_REFCLK_OUT")
          (number "1P18")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -16.51 0) (length 2.54)
          (name "PMIC_SLEEP_H")
          (number "1P19")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -33.02 180) (length 2.54)
          (name "GPIO0_D6_d")
          (number "1P20")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -71.12 180) (length 2.54)
          (name "I2C2_SDA_M0")
          (number "1R16")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -73.66 180) (length 2.54)
          (name "EBC_PWR_EN")
          (number "1R17")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -78.74 180) (length 2.54)
          (name "UART0_TX")
          (number "1R18")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -19.05 0) (length 2.54)
          (name "PMIC_INT_L")
          (number "1R19")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -13.97 0) (length 2.54)
          (name "TSADC_SHUT_M0")
          (number "1R20")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -91.44 180) (length 2.54)
          (name "PCIE_PWREN_H_GPIO0_C2")
          (number "1T18")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -76.2 180) (length 2.54)
          (name "UART0_RX")
          (number "1T19")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -55.88 180) (length 2.54)
          (name "GPIO0_B0_u")
          (number "1T20")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -99.06 180) (length 2.54)
          (name "UART2_TX_M0_DEBUG")
          (number "1U18")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -88.9 180) (length 2.54)
          (name "DVP_PWR")
          (number "1U19")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -68.58 180) (length 2.54)
          (name "I2C2_SCL_M0")
          (number "1U20")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -96.52 180) (length 2.54)
          (name "UART2_RX_M0_DEBUG")
          (number "1V19")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -93.98 180) (length 2.54)
          (name "LCD_EN")
          (number "1V20")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "XIN24M")
          (number "AD37")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "XOUT24M")
          (number "AD38")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -21.59 0) (length 2.54)
          (name "SDMMC0_DET_L")
          (number "AF37")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -29.21 0) (length 2.54)
          (name "FLASH_VOL_SEL")
          (number "AF38")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -24.13 0) (length 2.54)
          (name "SDMMC_PWR")
          (number "AG37")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -8.89 0) (length 2.54)
          (name "nPOR_u")
          (number "AG38")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -58.42 180) (length 2.54)
          (name "I2C0_SCL_PMIC")
          (number "AJ37")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -26.67 0) (length 2.54)
          (name "PCIE20_PRSNT_L_GPIO0_A6")
          (number "AJ38")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -63.5 180) (length 2.54)
          (name "I2C1_SCL_M0")
          (number "AK37")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -60.96 180) (length 2.54)
          (name "I2C0_SDA_PMIC")
          (number "AK38")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -81.28 180) (length 2.54)
          (name "PWM3_IR")
          (number "AM37")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -66.04 180) (length 2.54)
          (name "I2C1_SDA_M0")
          (number "AM38")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -86.36 180) (length 2.54)
          (name "HP_DET_L_GPIO3_A1")
          (number "AN37")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -83.82 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_RSTn")
          (number "AN38")
        )
      )
      (symbol "RK3566_7_12_1"
        (rectangle (start -20.32 -2.54) (end 22.86 -120.65)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_7_13_0"
        (pin power_out line (at 12.7 -39.37 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_MDC_M1")
          (number "1L1")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -33.02 180) (length 2.54)
          (name "PHY1_RXD1/TXDLY")
          (number "1L2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -50.8 180) (length 2.54)
          (name "VCCIO6_1")
          (number "1L4")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -53.34 180) (length 2.54)
          (name "VCCIO6_2")
          (number "1L5")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -30.48 180) (length 2.54)
          (name "PHY1_RXD0/RXDLY")
          (number "1N1")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -22.86 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_TXD0_M1")
          (number "1N2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -15.24 180) (length 2.54)
          (name "PHY1_RXD2/PLLOFF")
          (number "1P2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -17.78 180) (length 2.54)
          (name "PHY1_RXD3/PHYAD0")
          (number "1R1")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -46.99 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_MCLKINOUT_M1")
          (number "AB1")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -44.45 180) (length 2.54)
          (name "CIF_CLKOUT")
          (number "AB2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -41.91 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_MDIO_M1")
          (number "AC2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -35.56 180) (length 2.54)
          (name "PHY1_RXDV/PHYAD2")
          (number "AG2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -27.94 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_TXEN_M1")
          (number "AH2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -25.4 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_TXD1_M1")
          (number "AJ1")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_RXCLK_M1")
          (number "AJ2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_TXCLK_M1")
          (number "AK2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_TXD3_M1")
          (number "AL1")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -7.62 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_TXD2_M1")
          (number "AL2")
        )
      )
      (symbol "RK3566_7_13_1"
        (rectangle (start -16.51 -3.81) (end 10.16 -57.15)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_7_14_0"
        (pin bidirectional line (at 11.43 -85.09 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ5_B")
          (number "1A10")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -125.73 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DM1_B")
          (number "1A11")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -80.01 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ3_B")
          (number "1A7")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -77.47 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ2_B")
          (number "1A8")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -90.17 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ7_B")
          (number "1A9")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -93.98 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DM0_B")
          (number "1B8")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -87.63 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ6_B")
          (number "1B9")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -119.38 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ14_B")
          (number "1C10")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ7_A")
          (number "1E1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -30.48 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DM0_A")
          (number "1E2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -55.88 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ14_A")
          (number "1F1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -53.34 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ13_A")
          (number "1F2")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -64.77 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DM1_A")
          (number "1G1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -58.42 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ15_A")
          (number "1G2")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -100.33 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS0N_B")
          (number "A12")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -97.79 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS0P_B")
          (number "A13")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -114.3 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ12_B")
          (number "A15")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -129.54 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS1P_B")
          (number "A17")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -106.68 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ9_B")
          (number "A19")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -109.22 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ10_B")
          (number "A20")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -74.93 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ1_B")
          (number "B10")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -72.39 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ0_B")
          (number "B12")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -82.55 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ4_B")
          (number "B13")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -116.84 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ13_B")
          (number "B15")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -121.92 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ15_B")
          (number "B16")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -132.08 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS1N_B")
          (number "B17")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -104.14 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ8_B")
          (number "B19")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -111.76 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ11_B")
          (number "B20")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -16.51 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ3_A")
          (number "E1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ2_A")
          (number "F1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ1_A")
          (number "F2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ0_A")
          (number "G2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -36.83 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS0N_A")
          (number "H1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -34.29 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS0P_A")
          (number "H2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ5_A")
          (number "K1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ6_A")
          (number "K2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -50.8 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ12_A")
          (number "M1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ4_A")
          (number "M2")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -67.31 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS1P_A")
          (number "N1")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -69.85 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS1N_A")
          (number "N2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -40.64 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ8_A")
          (number "P2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -43.18 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ9_A")
          (number "R1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -45.72 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ10_A")
          (number "R2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -48.26 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ11_A")
          (number "T2")
        )
      )
      (symbol "RK3566_7_14_1"
        (rectangle (start -14.94 -6.35) (end 10.46 -135.89)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_7_15_0"
        (pin bidirectional line (at 10.16 -44.45 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A5_A")
          (number "1A1")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -46.99 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CKE1_B")
          (number "1A2")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -29.21 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CLKE0_B")
          (number "1A3")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -54.61 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_NC")
          (number "1A4")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -72.39 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CS1n_B")
          (number "1A5")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -52.07 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A4_B")
          (number "1A6")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -39.37 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A4_A")
          (number "1B1")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -34.29 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A3_A")
          (number "1B3")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -74.93 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CS0n_B")
          (number "1B5")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A3_B")
          (number "1B6")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -49.53 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A2_B")
          (number "1B7")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -41.91 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A2_A")
          (number "1C1")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -57.15 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_NC")
          (number "1C2")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CKE1_A")
          (number "1C3")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -77.47 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_RESETn")
          (number "1C7")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -6.35 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_NC")
          (number "1D2")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -88.9 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1D5")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -91.44 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1D6")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -93.98 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1D7")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -96.52 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1D8")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -99.06 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1D9")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -101.6 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1E4")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -111.76 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQL")
          (number "1E6")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -114.3 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQL")
          (number "1E7")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -116.84 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQL")
          (number "1E9")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -80.01 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_RZQ")
          (number "1F3")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -104.14 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1F4")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -119.38 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQL")
          (number "1F5")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -106.68 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1G4")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -121.92 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQL")
          (number "1G5")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -82.55 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_NC")
          (number "1H3")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_ODT0_CA_B")
          (number "A10")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -69.85 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CS1n_A")
          (number "A3")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -62.23 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CLKP_A")
          (number "A5")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -3.81 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CLKP_B")
          (number "A7")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -36.83 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A0_B")
          (number "A9")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -67.31 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CS0n_A")
          (number "B3")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -59.69 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CKE0_A")
          (number "B4")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -64.77 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CLKN_A")
          (number "B5")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CLKN_B")
          (number "B7")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -16.51 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A5_B")
          (number "B8")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A1_B")
          (number "B9")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A1_A")
          (number "C1")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -31.75 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A0_A")
          (number "C2")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_ODT0_CA_A")
          (number "E2")
        )
      )
      (symbol "RK3566_7_15_1"
        (rectangle (start -12.4 -1.27) (end 7.92 -133.35)
          (fill (type background))
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
      )
      (symbol "RK3566_7_16_0"
        (pin power_out line (at 17.78 -35.56 180) (length 2.54)
          (name "FSPI_SCK")
          (number "1A15")
        )
        (pin power_out line (at -21.59 -15.24 0) (length 2.54)
          (name "EMMC_DATA_STROBE")
          (number "1A16")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -38.1 180) (length 2.54)
          (name "FSPI_D0")
          (number "1A17")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -40.64 180) (length 2.54)
          (name "FSPI_D1")
          (number "1A18")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -33.02 180) (length 2.54)
          (name "FSPI_D2")
          (number "1B16")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -43.18 180) (length 2.54)
          (name "FSPI_CSN")
          (number "1B17")
        )
        (pin power_out line (at -21.59 -26.67 0) (length 2.54)
          (name "VCCIO2")
          (number "1C13")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -45.72 180) (length 2.54)
          (name "FSPI_D3")
          (number "1C15")
        )
        (pin power_out line (at -21.59 -20.32 0) (length 2.54)
          (name "EMMC_CMD")
          (number "A27")
        )
        (pin power_out line (at -21.59 -17.78 0) (length 2.54)
          (name "EMMC_CLKOUT")
          (number "A29")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D5")
          (number "A30")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -7.62 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D0")
          (number "A32")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -25.4 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D7")
          (number "A33")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D1")
          (number "B27")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -15.24 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D3")
          (number "B29")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -22.86 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D6")
          (number "B30")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D2")
          (number "B32")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -17.78 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D4")
          (number "B33")
        )
      )
      (symbol "RK3566_7_16_1"
        (rectangle (start -19.05 -2.54) (end 15.24 -53.34)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_7_17_0"
        (pin power_out line (at 17.78 -15.24 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC0_D2")
          (number "1D20")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC0_CMD")
          (number "1E19")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC0_D0")
          (number "1E20")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -25.4 180) (length 2.54)
          (name "VCCIO3")
          (number "1F17")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -17.78 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC0_D3")
          (number "1F18")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC0_D1")
          (number "1F19")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -22.86 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC0_CLK")
          (number "G38")
        )
      )
      (symbol "RK3566_7_17_1"
        (rectangle (start -11.43 -2.54) (end 15.24 -30.48)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_7_18_0"
        (pin input line (at 12.7 -29.21 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_AVDD_0V9")
          (number "1N9")
        )
        (pin input line (at 12.7 -31.75 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_AVDD_A1V8")
          (number "1P9")
        )
        (pin input line (at 12.7 -3.81 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_CLK0-")
          (number "1U9")
        )
        (pin input line (at 12.7 -6.35 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_CLK0+")
          (number "1V9")
        )
        (pin input line (at 12.7 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D3-")
          (number "AP14")
        )
        (pin input line (at 12.7 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D2+")
          (number "AP15")
        )
        (pin input line (at 12.7 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D1-")
          (number "AP17")
        )
        (pin input line (at 12.7 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D0+")
          (number "AP18")
        )
        (pin input line (at 12.7 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D3+")
          (number "AR14")
        )
        (pin input line (at 12.7 -16.51 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D2-")
          (number "AR15")
        )
        (pin input line (at 12.7 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D1+")
          (number "AR17")
        )
        (pin input line (at 12.7 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D0-")
          (number "AR18")
        )
      )
      (symbol "RK3566_7_18_1"
        (rectangle (start -13.97 -2.54) (end 11.43 -33.02)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_7_19_0"
        (pin power_out line (at 11.43 -34.29 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX_AVDD0V9")
          (number "1N13")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -31.75 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX_AVDD0V9")
          (number "1N14")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -36.83 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX_AVDD1V8")
          (number "1P13")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -29.21 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX_REXT")
          (number "1U16")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX_HPDIN")
          (number "1V17")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TXCLKN")
          (number "AP32")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -16.51 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX0P")
          (number "AP33")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX1N")
          (number "AP35")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -6.35 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX2P")
          (number "AP36")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TXCLKP")
          (number "AR32")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX0N")
          (number "AR33")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX1P")
          (number "AR35")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX2N")
          (number "AR36")
        )
      )
      (symbol "RK3566_7_19_1"
        (rectangle (start -17.78 -3.81) (end 8.89 -39.37)
          (fill (type background))
        )
      )
    )
    (symbol "RK3566_8" (in_bom yes) (on_board yes)
      (property "Reference" "U7" (at -2.108 -0.254 0))
      (property "Value" "RK3566" (at -2.108 -2.794 0))
      (property "Footprint" "RK3566:BGA565_15R5X14R4X0R90" (at 19.05 -33.02 0))
      (property "Datasheet" "RK3566" (at 19.05 -33.02 0))
      (property "ki_locked" "" (at 0 0 0))
      (symbol "RK3566_8_1_0"
        (pin power_out line (at 10.16 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "SPDIF_TX_M0")
          (number "1A13")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -29.21 180) (length 2.54)
          (name "PDM_CLK0_M0")
          (number "1A14")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -36.83 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_CLKREQn")
          (number "1B13")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -44.45 180) (length 2.54)
          (name "I2S1_SDIO/PDM_SDIO")
          (number "1B14")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -54.61 180) (length 2.54)
          (name "VCCIO1")
          (number "1D13")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -6.35 180) (length 2.54)
          (name "GPIO1_A0_u")
          (number "A22")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "I2S1_MCLK_M0")
          (number "A23")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -39.37 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_WAKEn")
          (number "A26")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "GPIO1_A1_u")
          (number "B22")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "I2S1_SCLK_TX_M0")
          (number "B23")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "I2S1_LRCLK_TX_M0")
          (number "B24")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -34.29 180) (length 2.54)
          (name "I2S1_SDO0_M0")
          (number "B25")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -41.91 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_PERSTn")
          (number "B26")
        )
      )
      (symbol "RK3566_8_1_1"
        (rectangle (start -17.78 -5.08) (end 7.62 -55.88)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_8_2_0"
        (pin power_out line (at 11.43 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "SARADC3")
          (number "1A19")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "SARADC2")
          (number "1B18")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "SARADC1")
          (number "1C17")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "OTP_VCC1V8")
          (number "1D15")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "SARADC_AVDD_1V8")
          (number "1D16")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -6.35 180) (length 2.54)
          (name "SARADC0")
          (number "1D17")
        )
      )
      (symbol "RK3566_8_2_1"
        (rectangle (start -12.7 -2.54) (end 8.89 -31.75)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_8_3_0"
        (pin power_out line (at 12.7 -39.37 180) (length 2.54)
          (name "USB_AVDD1_1V8")
          (number "1H16")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -41.91 180) (length 2.54)
          (name "USB_AVDD1_3V3")
          (number "1H18")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -36.83 180) (length 2.54)
          (name "USB_AVDD1_0V9")
          (number "1J17")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "USB_HOST1_DP")
          (number "1J19")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "USB_HOST1_DM")
          (number "1J20")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -69.85 180) (length 2.54)
          (name "MULTI_PHY_AVDD0V9")
          (number "1K16")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -72.39 180) (length 2.54)
          (name "MULTI_PHY_AVDD1V8")
          (number "1K17")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -58.42 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_REFCLKP")
          (number "1K19")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -60.96 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_REFCLKN")
          (number "1K20")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -48.26 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_TXP")
          (number "AA37")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -50.8 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_TXN")
          (number "AA38")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -53.34 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_RXP")
          (number "AB37")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -55.88 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_RXN")
          (number "AB38")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "USB_OTG0_DP")
          (number "R37")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "USB_OTG0_DM")
          (number "R38")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "USB_OTG0_ID")
          (number "T37")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "USB_OTG0_VBUSDET")
          (number "T38")
        )
      )
      (symbol "RK3566_8_3_1"
        (rectangle (start -13.97 -1.27) (end 10.16 -82.55)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_8_4_0"
        (pin power_out line (at 12.73 -25.4 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1F20")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -22.86 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1G16")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1G18")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -17.78 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1G19")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -15.24 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1G20")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1J16")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1J18")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -7.62 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1K18")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -5.08 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1L19")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -25.4 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1N11")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -27.94 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1N12")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -33.02 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1P10")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -35.56 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1P14")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -30.48 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1P8")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -43.18 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1R11")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -45.72 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1R12")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -48.26 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1R13")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -50.8 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1R14")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -53.34 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1R15")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -38.1 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1R8")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -40.64 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1R9")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -63.5 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T10")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -66.04 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T11")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -68.58 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T12")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -71.12 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T13")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -73.66 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T14")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -76.2 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T15")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -78.74 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T16")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -81.28 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T17")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -55.88 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T7")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -58.42 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T8")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -60.96 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T9")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -83.82 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1U12")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -86.36 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1U13")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -88.9 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1U15")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -91.44 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1U17")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -96.52 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1V12")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -99.06 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1V13")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -101.6 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1V18")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -93.98 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1V7")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -5.08 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP13")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -7.62 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP16")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -10.16 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP19")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -12.7 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP22")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -15.24 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP25")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -17.78 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP28")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -20.32 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP31")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -22.86 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP34")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -38.1 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "H37")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -35.56 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "L37")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -33.02 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "P37")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -30.48 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "U37")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -27.94 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "Y37")
        )
      )
      (symbol "RK3566_8_4_1"
        (rectangle (start -7.29 -1.27) (end 10.49 -105.41)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_8_5_0"
        (pin power_out line (at -11.43 -80.01 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1B10")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -82.55 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1B11")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -85.09 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1B15")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -87.63 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1B19")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -102.87 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C14")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -105.41 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C16")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -107.95 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C18")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -90.17 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C4")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -92.71 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C5")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -95.25 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C6")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -97.79 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C8")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -100.33 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C9")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -110.49 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1D1")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -115.57 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1D10")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -118.11 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1D14")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -113.03 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1D3")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -125.73 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1E10")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -128.27 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1E14")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -130.81 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1E15")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -130.81 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1E17")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -120.65 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1E3")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -123.19 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1E8")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -118.11 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1F10")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -115.57 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1F15")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -113.03 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1F16")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1F6")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -125.73 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1F7")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -123.19 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1F8")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -120.65 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1F9")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -97.79 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G10")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -95.25 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G11")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -92.71 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G12")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -90.17 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G14")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -110.49 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G3")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -107.95 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G6")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -105.41 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G7")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -102.87 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G8")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -100.33 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G9")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -87.63 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1H1")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -80.01 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1H11")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -77.47 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1H12")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -74.93 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1H13")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -85.09 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1H2")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -82.55 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1H6")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -72.39 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1J1")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -62.23 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1J11")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -59.69 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1J12")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -57.15 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1J13")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -69.85 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1J6")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -67.31 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1J8")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -64.77 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1J9")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -36.83 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K11")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -34.29 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K12")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -31.75 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K13")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -29.21 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K14")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K15")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -54.61 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K2")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -52.07 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K3")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -49.53 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K4")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -46.99 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K5")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -44.45 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K6")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -41.91 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K8")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -39.37 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K9")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L10")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -16.51 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L11")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L12")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L13")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L14")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -6.35 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L15")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L3")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L6")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -6.35 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "A1")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -8.89 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "A2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -11.43 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "A38")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -49.53 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AA2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -64.77 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AC37")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -52.07 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AD2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -67.31 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AE37")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -69.85 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AH37")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -72.39 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AL37")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -54.61 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AP2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -74.93 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AP37")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -59.69 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AP8")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -57.15 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AR1")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -77.47 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AR38")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -13.97 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B1")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -21.59 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B11")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -24.13 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B14")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -26.67 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B18")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -16.51 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -29.21 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B21")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -31.75 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B28")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -34.29 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B31")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -19.05 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B6")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -36.83 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "D2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -62.23 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "E37")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -39.37 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "J2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -41.91 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "L2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -44.45 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "U2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -46.99 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "W2")
        )
      )
      (symbol "RK3566_8_5_1"
        (rectangle (start -8.89 -5.08) (end 6.35 -133.35)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_8_6_0"
        (pin power_out line (at 3.81 -17.78 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M10")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -20.32 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M11")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -22.86 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M12")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -25.4 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M13")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -27.94 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M14")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -30.48 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M15")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -33.02 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M16")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -35.56 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M17")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -38.1 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M20")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -7.62 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M3")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -10.16 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M4")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -12.7 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M5")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -15.24 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M6")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -40.64 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1N3")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -43.18 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1N4")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -45.72 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1N7")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -48.26 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1P1")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -58.42 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1P15")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -50.8 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1P5")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -53.34 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1P6")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -55.88 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1P7")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -60.96 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1R3")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -63.5 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1R4")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -66.04 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1R5")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -68.58 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1R6")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -71.12 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1R7")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -73.66 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1T3")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -76.2 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1T5")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -78.74 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1U2")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -81.28 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1V1")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -83.82 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1V4")
        )
      )
      (symbol "RK3566_8_6_1"
        (rectangle (start 6.35 -5.08) (end 20.32 -85.09)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_8_7_0"
        (pin power_out line (at 10.16 -7.62 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1C12")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1D11")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1D12")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -15.24 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1E11")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -17.78 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1E12")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1E13")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -22.86 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1F11")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -25.4 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1F12")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -27.94 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1F13")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -30.48 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1F14")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -33.02 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1G13")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -86.36 180) (length 2.54)
          (name "VDD_NPU")
          (number "1G15")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -49.53 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1H10")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -88.9 180) (length 2.54)
          (name "VDD_NPU")
          (number "1H14")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -91.44 180) (length 2.54)
          (name "VDD_NPU")
          (number "1H15")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -41.91 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1H7")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -44.45 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1H8")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -46.99 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1H9")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -54.61 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1J10")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -93.98 180) (length 2.54)
          (name "VDD_NPU")
          (number "1J14")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -96.52 180) (length 2.54)
          (name "VDD_NPU")
          (number "1J15")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -52.07 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1J7")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -59.69 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1K10")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -57.15 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1K7")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -62.23 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1L7")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -69.85 180) (length 2.54)
          (name "VDD_GPU")
          (number "1L8")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -72.39 180) (length 2.54)
          (name "VDD_GPU")
          (number "1L9")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -74.93 180) (length 2.54)
          (name "VDD_GPU")
          (number "1M7")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -77.47 180) (length 2.54)
          (name "VDD_GPU")
          (number "1M8")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -80.01 180) (length 2.54)
          (name "VDD_GPU")
          (number "1M9")
        )
      )
      (symbol "RK3566_8_7_1"
        (rectangle (start -10.77 -3.81) (end 8.28 -100.33)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_8_8_0"
        (pin power_out line (at 8.89 -31.75 180) (length 2.54)
          (name "VCC_3V3")
          (number "1N8")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "GPIO4_C6")
          (number "1T6")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "GPIO4_C5")
          (number "1U6")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "PWM14_M1")
          (number "1U7")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -29.21 180) (length 2.54)
          (name "HDMITX_CEC")
          (number "1V5")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -16.51 180) (length 2.54)
          (name "GPIO4_C4")
          (number "1V6")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "HDMITX_SDA")
          (number "AP11")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "GPIO4_C3")
          (number "AP12")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "HDMITX_SCL")
          (number "AR12")
        )
      )
      (symbol "RK3566_8_8_1"
        (rectangle (start -11.43 -6.35) (end 6.35 -36.83)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_8_9_0"
        (pin power_out line (at 13.97 -46.99 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_AVDD_0V9")
          (number "1P11")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -49.53 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_AVDD_1V8")
          (number "1P12")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -41.91 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_CLKN")
          (number "1V15")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -39.37 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_CLKP")
          (number "1V16")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -34.29 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D3N")
          (number "AP26")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D2P")
          (number "AP27")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D1N")
          (number "AP29")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D0P")
          (number "AP30")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -31.75 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D3P")
          (number "AR26")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D2N")
          (number "AR27")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -16.51 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D1P")
          (number "AR29")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D0N")
          (number "AR30")
        )
      )
      (symbol "RK3566_8_9_1"
        (rectangle (start -16.51 -3.81) (end 11.43 -55.88)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_8_10_0"
        (pin power_out line (at 10.16 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "VCCIO5_1")
          (number "1N5")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -22.86 180) (length 2.54)
          (name "VCCIO5_2")
          (number "1N6")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -15.24 180) (length 2.54)
          (name "PWM12_M0")
          (number "AP5")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -5.08 180) (length 2.54)
          (name "UART4_RX_M1")
          (number "AP7")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "PWM13_M0")
          (number "AR4")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -7.62 180) (length 2.54)
          (name "UART4_TX_M1")
          (number "AR6")
        )
      )
      (symbol "RK3566_8_10_1"
        (rectangle (start -6.35 -2.54) (end 7.62 -24.13)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_8_11_0"
        (pin power_out line (at 16.51 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC1D3")
          (number "1A20")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -48.26 180) (length 2.54)
          (name "WIFI_PWR")
          (number "1B20")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -5.08 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC1D0")
          (number "1C19")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -25.4 180) (length 2.54)
          (name "UART1_RX_M0")
          (number "1C20")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC1D2")
          (number "1D18")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -45.72 180) (length 2.54)
          (name "WIFI_WAKE_HOST_H")
          (number "1D19")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -55.88 180) (length 2.54)
          (name "VCCIO4")
          (number "1E16")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -7.62 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC1D1")
          (number "1E18")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "I2C4_SDA_M1")
          (number "A35")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -38.1 180) (length 2.54)
          (name "BT_WAKE_HOST_H")
          (number "A37")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -22.86 180) (length 2.54)
          (name "I2C4_SCL_M1")
          (number "B34")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -15.24 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC1CMD")
          (number "B35")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -40.64 180) (length 2.54)
          (name "HOST_WAKE_B")
          (number "B36")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -17.78 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC1CLK")
          (number "B37")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -53.34 180) (length 2.54)
          (name "CAMERA_XCLR_L")
          (number "B38")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -43.18 180) (length 2.54)
          (name "WIFI_REG_ON_H")
          (number "C37")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -50.8 180) (length 2.54)
          (name "LCD0_PWREN_H")
          (number "D37")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -35.56 180) (length 2.54)
          (name "BT_REG_ON_H")
          (number "D38")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -30.48 180) (length 2.54)
          (name "UART1_RTSn_M0")
          (number "F37")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -27.94 180) (length 2.54)
          (name "UART1_TX_M0")
          (number "F38")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -33.02 180) (length 2.54)
          (name "UART1_CTSn_M0")
          (number "G37")
        )
      )
      (symbol "RK3566_8_11_1"
        (rectangle (start -16.51 -2.54) (end 13.97 -60.96)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_8_12_0"
        (pin power_out line (at 25.4 -45.72 180) (length 2.54)
          (name "SYSPLL_AVDD_1V8")
          (number "1H4")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -43.18 180) (length 2.54)
          (name "SYSPLL_AVDD_0V9")
          (number "1H5")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -48.26 180) (length 2.54)
          (name "SYSPLL_AVSS")
          (number "1J5")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -17.78 180) (length 2.54)
          (name "TVSS")
          (number "1M18")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -27.94 180) (length 2.54)
          (name "GPIO0_D4_d")
          (number "1M19")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -101.6 180) (length 2.54)
          (name "PMUIO2")
          (number "1N15")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -104.14 180) (length 2.54)
          (name "PMU_VDD_LOGIC_0V9")
          (number "1N16")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -40.64 180) (length 2.54)
          (name "PMUPLL_AVSS")
          (number "1N17")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -38.1 180) (length 2.54)
          (name "PMUPLL_AVDD_1V8")
          (number "1N18")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -25.4 180) (length 2.54)
          (name "GPIO0_D3_d")
          (number "1N19")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -30.48 180) (length 2.54)
          (name "GPIO0_D5_d")
          (number "1N20")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -31.75 0) (length 2.54)
          (name "PMUIO1")
          (number "1P16")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -35.56 180) (length 2.54)
          (name "PMUPLL_AVDD_0V9")
          (number "1P17")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -11.43 0) (length 2.54)
          (name "CPU_REFCLK_OUT")
          (number "1P18")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -16.51 0) (length 2.54)
          (name "PMIC_SLEEP_H")
          (number "1P19")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -33.02 180) (length 2.54)
          (name "GPIO0_D6_d")
          (number "1P20")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -71.12 180) (length 2.54)
          (name "I2C2_SDA_M0")
          (number "1R16")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -73.66 180) (length 2.54)
          (name "EBC_PWR_EN")
          (number "1R17")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -78.74 180) (length 2.54)
          (name "UART0_TX")
          (number "1R18")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -19.05 0) (length 2.54)
          (name "PMIC_INT_L")
          (number "1R19")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -13.97 0) (length 2.54)
          (name "TSADC_SHUT_M0")
          (number "1R20")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -91.44 180) (length 2.54)
          (name "PCIE_PWREN_H_GPIO0_C2")
          (number "1T18")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -76.2 180) (length 2.54)
          (name "UART0_RX")
          (number "1T19")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -55.88 180) (length 2.54)
          (name "GPIO0_B0_u")
          (number "1T20")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -99.06 180) (length 2.54)
          (name "UART2_TX_M0_DEBUG")
          (number "1U18")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -88.9 180) (length 2.54)
          (name "DVP_PWR")
          (number "1U19")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -68.58 180) (length 2.54)
          (name "I2C2_SCL_M0")
          (number "1U20")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -96.52 180) (length 2.54)
          (name "UART2_RX_M0_DEBUG")
          (number "1V19")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -93.98 180) (length 2.54)
          (name "LCD_EN")
          (number "1V20")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "XIN24M")
          (number "AD37")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "XOUT24M")
          (number "AD38")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -21.59 0) (length 2.54)
          (name "SDMMC0_DET_L")
          (number "AF37")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -29.21 0) (length 2.54)
          (name "FLASH_VOL_SEL")
          (number "AF38")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -24.13 0) (length 2.54)
          (name "SDMMC_PWR")
          (number "AG37")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -8.89 0) (length 2.54)
          (name "nPOR_u")
          (number "AG38")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -58.42 180) (length 2.54)
          (name "I2C0_SCL_PMIC")
          (number "AJ37")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -26.67 0) (length 2.54)
          (name "PCIE20_PRSNT_L_GPIO0_A6")
          (number "AJ38")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -63.5 180) (length 2.54)
          (name "I2C1_SCL_M0")
          (number "AK37")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -60.96 180) (length 2.54)
          (name "I2C0_SDA_PMIC")
          (number "AK38")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -81.28 180) (length 2.54)
          (name "PWM3_IR")
          (number "AM37")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -66.04 180) (length 2.54)
          (name "I2C1_SDA_M0")
          (number "AM38")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -86.36 180) (length 2.54)
          (name "HP_DET_L_GPIO3_A1")
          (number "AN37")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -83.82 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_RSTn")
          (number "AN38")
        )
      )
      (symbol "RK3566_8_12_1"
        (rectangle (start -20.32 -2.54) (end 22.86 -120.65)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_8_13_0"
        (pin power_out line (at 12.7 -39.37 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_MDC_M1")
          (number "1L1")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -33.02 180) (length 2.54)
          (name "PHY1_RXD1/TXDLY")
          (number "1L2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -50.8 180) (length 2.54)
          (name "VCCIO6_1")
          (number "1L4")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -53.34 180) (length 2.54)
          (name "VCCIO6_2")
          (number "1L5")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -30.48 180) (length 2.54)
          (name "PHY1_RXD0/RXDLY")
          (number "1N1")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -22.86 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_TXD0_M1")
          (number "1N2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -15.24 180) (length 2.54)
          (name "PHY1_RXD2/PLLOFF")
          (number "1P2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -17.78 180) (length 2.54)
          (name "PHY1_RXD3/PHYAD0")
          (number "1R1")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -46.99 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_MCLKINOUT_M1")
          (number "AB1")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -44.45 180) (length 2.54)
          (name "CIF_CLKOUT")
          (number "AB2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -41.91 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_MDIO_M1")
          (number "AC2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -35.56 180) (length 2.54)
          (name "PHY1_RXDV/PHYAD2")
          (number "AG2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -27.94 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_TXEN_M1")
          (number "AH2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -25.4 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_TXD1_M1")
          (number "AJ1")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_RXCLK_M1")
          (number "AJ2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_TXCLK_M1")
          (number "AK2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_TXD3_M1")
          (number "AL1")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -7.62 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_TXD2_M1")
          (number "AL2")
        )
      )
      (symbol "RK3566_8_13_1"
        (rectangle (start -16.51 -3.81) (end 10.16 -57.15)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_8_14_0"
        (pin bidirectional line (at 11.43 -85.09 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ5_B")
          (number "1A10")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -125.73 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DM1_B")
          (number "1A11")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -80.01 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ3_B")
          (number "1A7")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -77.47 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ2_B")
          (number "1A8")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -90.17 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ7_B")
          (number "1A9")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -93.98 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DM0_B")
          (number "1B8")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -87.63 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ6_B")
          (number "1B9")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -119.38 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ14_B")
          (number "1C10")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ7_A")
          (number "1E1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -30.48 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DM0_A")
          (number "1E2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -55.88 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ14_A")
          (number "1F1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -53.34 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ13_A")
          (number "1F2")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -64.77 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DM1_A")
          (number "1G1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -58.42 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ15_A")
          (number "1G2")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -100.33 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS0N_B")
          (number "A12")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -97.79 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS0P_B")
          (number "A13")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -114.3 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ12_B")
          (number "A15")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -129.54 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS1P_B")
          (number "A17")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -106.68 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ9_B")
          (number "A19")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -109.22 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ10_B")
          (number "A20")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -74.93 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ1_B")
          (number "B10")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -72.39 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ0_B")
          (number "B12")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -82.55 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ4_B")
          (number "B13")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -116.84 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ13_B")
          (number "B15")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -121.92 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ15_B")
          (number "B16")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -132.08 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS1N_B")
          (number "B17")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -104.14 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ8_B")
          (number "B19")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -111.76 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ11_B")
          (number "B20")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -16.51 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ3_A")
          (number "E1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ2_A")
          (number "F1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ1_A")
          (number "F2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ0_A")
          (number "G2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -36.83 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS0N_A")
          (number "H1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -34.29 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS0P_A")
          (number "H2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ5_A")
          (number "K1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ6_A")
          (number "K2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -50.8 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ12_A")
          (number "M1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ4_A")
          (number "M2")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -67.31 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS1P_A")
          (number "N1")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -69.85 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS1N_A")
          (number "N2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -40.64 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ8_A")
          (number "P2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -43.18 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ9_A")
          (number "R1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -45.72 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ10_A")
          (number "R2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -48.26 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ11_A")
          (number "T2")
        )
      )
      (symbol "RK3566_8_14_1"
        (rectangle (start -14.94 -6.35) (end 10.46 -135.89)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_8_15_0"
        (pin bidirectional line (at 10.16 -44.45 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A5_A")
          (number "1A1")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -46.99 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CKE1_B")
          (number "1A2")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -29.21 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CLKE0_B")
          (number "1A3")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -54.61 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_NC")
          (number "1A4")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -72.39 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CS1n_B")
          (number "1A5")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -52.07 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A4_B")
          (number "1A6")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -39.37 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A4_A")
          (number "1B1")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -34.29 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A3_A")
          (number "1B3")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -74.93 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CS0n_B")
          (number "1B5")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A3_B")
          (number "1B6")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -49.53 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A2_B")
          (number "1B7")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -41.91 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A2_A")
          (number "1C1")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -57.15 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_NC")
          (number "1C2")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CKE1_A")
          (number "1C3")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -77.47 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_RESETn")
          (number "1C7")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -6.35 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_NC")
          (number "1D2")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -88.9 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1D5")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -91.44 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1D6")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -93.98 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1D7")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -96.52 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1D8")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -99.06 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1D9")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -101.6 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1E4")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -111.76 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQL")
          (number "1E6")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -114.3 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQL")
          (number "1E7")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -116.84 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQL")
          (number "1E9")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -80.01 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_RZQ")
          (number "1F3")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -104.14 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1F4")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -119.38 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQL")
          (number "1F5")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -106.68 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1G4")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -121.92 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQL")
          (number "1G5")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -82.55 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_NC")
          (number "1H3")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_ODT0_CA_B")
          (number "A10")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -69.85 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CS1n_A")
          (number "A3")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -62.23 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CLKP_A")
          (number "A5")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -3.81 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CLKP_B")
          (number "A7")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -36.83 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A0_B")
          (number "A9")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -67.31 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CS0n_A")
          (number "B3")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -59.69 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CKE0_A")
          (number "B4")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -64.77 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CLKN_A")
          (number "B5")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CLKN_B")
          (number "B7")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -16.51 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A5_B")
          (number "B8")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A1_B")
          (number "B9")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A1_A")
          (number "C1")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -31.75 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A0_A")
          (number "C2")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_ODT0_CA_A")
          (number "E2")
        )
      )
      (symbol "RK3566_8_15_1"
        (rectangle (start -12.4 -1.27) (end 7.92 -133.35)
          (fill (type background))
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
      )
      (symbol "RK3566_8_16_0"
        (pin power_out line (at 17.78 -35.56 180) (length 2.54)
          (name "FSPI_SCK")
          (number "1A15")
        )
        (pin power_out line (at -21.59 -15.24 0) (length 2.54)
          (name "EMMC_DATA_STROBE")
          (number "1A16")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -38.1 180) (length 2.54)
          (name "FSPI_D0")
          (number "1A17")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -40.64 180) (length 2.54)
          (name "FSPI_D1")
          (number "1A18")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -33.02 180) (length 2.54)
          (name "FSPI_D2")
          (number "1B16")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -43.18 180) (length 2.54)
          (name "FSPI_CSN")
          (number "1B17")
        )
        (pin power_out line (at -21.59 -26.67 0) (length 2.54)
          (name "VCCIO2")
          (number "1C13")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -45.72 180) (length 2.54)
          (name "FSPI_D3")
          (number "1C15")
        )
        (pin power_out line (at -21.59 -20.32 0) (length 2.54)
          (name "EMMC_CMD")
          (number "A27")
        )
        (pin power_out line (at -21.59 -17.78 0) (length 2.54)
          (name "EMMC_CLKOUT")
          (number "A29")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D5")
          (number "A30")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -7.62 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D0")
          (number "A32")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -25.4 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D7")
          (number "A33")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D1")
          (number "B27")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -15.24 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D3")
          (number "B29")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -22.86 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D6")
          (number "B30")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D2")
          (number "B32")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -17.78 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D4")
          (number "B33")
        )
      )
      (symbol "RK3566_8_16_1"
        (rectangle (start -19.05 -2.54) (end 15.24 -53.34)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_8_17_0"
        (pin power_out line (at 17.78 -15.24 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC0_D2")
          (number "1D20")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC0_CMD")
          (number "1E19")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC0_D0")
          (number "1E20")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -25.4 180) (length 2.54)
          (name "VCCIO3")
          (number "1F17")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -17.78 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC0_D3")
          (number "1F18")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC0_D1")
          (number "1F19")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -22.86 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC0_CLK")
          (number "G38")
        )
      )
      (symbol "RK3566_8_17_1"
        (rectangle (start -11.43 -2.54) (end 15.24 -30.48)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_8_18_0"
        (pin input line (at 12.7 -29.21 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_AVDD_0V9")
          (number "1N9")
        )
        (pin input line (at 12.7 -31.75 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_AVDD_A1V8")
          (number "1P9")
        )
        (pin input line (at 12.7 -3.81 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_CLK0-")
          (number "1U9")
        )
        (pin input line (at 12.7 -6.35 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_CLK0+")
          (number "1V9")
        )
        (pin input line (at 12.7 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D3-")
          (number "AP14")
        )
        (pin input line (at 12.7 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D2+")
          (number "AP15")
        )
        (pin input line (at 12.7 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D1-")
          (number "AP17")
        )
        (pin input line (at 12.7 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D0+")
          (number "AP18")
        )
        (pin input line (at 12.7 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D3+")
          (number "AR14")
        )
        (pin input line (at 12.7 -16.51 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D2-")
          (number "AR15")
        )
        (pin input line (at 12.7 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D1+")
          (number "AR17")
        )
        (pin input line (at 12.7 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D0-")
          (number "AR18")
        )
      )
      (symbol "RK3566_8_18_1"
        (rectangle (start -13.97 -2.54) (end 11.43 -33.02)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_8_19_0"
        (pin power_out line (at 11.43 -34.29 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX_AVDD0V9")
          (number "1N13")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -31.75 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX_AVDD0V9")
          (number "1N14")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -36.83 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX_AVDD1V8")
          (number "1P13")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -29.21 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX_REXT")
          (number "1U16")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX_HPDIN")
          (number "1V17")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TXCLKN")
          (number "AP32")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -16.51 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX0P")
          (number "AP33")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX1N")
          (number "AP35")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -6.35 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX2P")
          (number "AP36")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TXCLKP")
          (number "AR32")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX0N")
          (number "AR33")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX1P")
          (number "AR35")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX2N")
          (number "AR36")
        )
      )
      (symbol "RK3566_8_19_1"
        (rectangle (start -17.78 -3.81) (end 8.89 -39.37)
          (fill (type background))
        )
      )
    )
    (symbol "RK3566_9" (in_bom yes) (on_board yes)
      (property "Reference" "U7" (at -2.108 -0.254 0))
      (property "Value" "RK3566" (at -2.108 -2.794 0))
      (property "Footprint" "RK3566:BGA565_15R5X14R4X0R90" (at 19.05 -33.02 0))
      (property "Datasheet" "RK3566" (at 19.05 -33.02 0))
      (property "ki_locked" "" (at 0 0 0))
      (symbol "RK3566_9_1_0"
        (pin power_out line (at 10.16 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "SPDIF_TX_M0")
          (number "1A13")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -29.21 180) (length 2.54)
          (name "PDM_CLK0_M0")
          (number "1A14")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -36.83 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_CLKREQn")
          (number "1B13")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -44.45 180) (length 2.54)
          (name "I2S1_SDIO/PDM_SDIO")
          (number "1B14")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -54.61 180) (length 2.54)
          (name "VCCIO1")
          (number "1D13")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -6.35 180) (length 2.54)
          (name "GPIO1_A0_u")
          (number "A22")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "I2S1_MCLK_M0")
          (number "A23")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -39.37 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_WAKEn")
          (number "A26")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "GPIO1_A1_u")
          (number "B22")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "I2S1_SCLK_TX_M0")
          (number "B23")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "I2S1_LRCLK_TX_M0")
          (number "B24")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -34.29 180) (length 2.54)
          (name "I2S1_SDO0_M0")
          (number "B25")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -41.91 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_PERSTn")
          (number "B26")
        )
      )
      (symbol "RK3566_9_1_1"
        (rectangle (start -17.78 -5.08) (end 7.62 -55.88)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_9_2_0"
        (pin power_out line (at 11.43 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "SARADC3")
          (number "1A19")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "SARADC2")
          (number "1B18")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "SARADC1")
          (number "1C17")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "OTP_VCC1V8")
          (number "1D15")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "SARADC_AVDD_1V8")
          (number "1D16")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -6.35 180) (length 2.54)
          (name "SARADC0")
          (number "1D17")
        )
      )
      (symbol "RK3566_9_2_1"
        (rectangle (start -12.7 -2.54) (end 8.89 -31.75)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_9_3_0"
        (pin power_out line (at 12.7 -39.37 180) (length 2.54)
          (name "USB_AVDD1_1V8")
          (number "1H16")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -41.91 180) (length 2.54)
          (name "USB_AVDD1_3V3")
          (number "1H18")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -36.83 180) (length 2.54)
          (name "USB_AVDD1_0V9")
          (number "1J17")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "USB_HOST1_DP")
          (number "1J19")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "USB_HOST1_DM")
          (number "1J20")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -69.85 180) (length 2.54)
          (name "MULTI_PHY_AVDD0V9")
          (number "1K16")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -72.39 180) (length 2.54)
          (name "MULTI_PHY_AVDD1V8")
          (number "1K17")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -58.42 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_REFCLKP")
          (number "1K19")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -60.96 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_REFCLKN")
          (number "1K20")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -48.26 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_TXP")
          (number "AA37")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -50.8 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_TXN")
          (number "AA38")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -53.34 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_RXP")
          (number "AB37")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -55.88 180) (length 2.54)
          (name "PCIE20_RXN")
          (number "AB38")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "USB_OTG0_DP")
          (number "R37")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "USB_OTG0_DM")
          (number "R38")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "USB_OTG0_ID")
          (number "T37")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "USB_OTG0_VBUSDET")
          (number "T38")
        )
      )
      (symbol "RK3566_9_3_1"
        (rectangle (start -13.97 -1.27) (end 10.16 -82.55)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_9_4_0"
        (pin power_out line (at 12.73 -25.4 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1F20")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -22.86 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1G16")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1G18")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -17.78 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1G19")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -15.24 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1G20")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1J16")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1J18")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -7.62 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1K18")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -5.08 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "1L19")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -25.4 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1N11")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -27.94 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1N12")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -33.02 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1P10")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -35.56 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1P14")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -30.48 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1P8")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -43.18 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1R11")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -45.72 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1R12")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -48.26 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1R13")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -50.8 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1R14")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -53.34 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1R15")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -38.1 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1R8")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -40.64 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1R9")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -63.5 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T10")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -66.04 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T11")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -68.58 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T12")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -71.12 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T13")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -73.66 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T14")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -76.2 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T15")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -78.74 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T16")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -81.28 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T17")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -55.88 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T7")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -58.42 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T8")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -60.96 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1T9")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -83.82 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1U12")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -86.36 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1U13")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -88.9 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1U15")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -91.44 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1U17")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -96.52 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1V12")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -99.06 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1V13")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -101.6 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1V18")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -93.98 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "1V7")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -5.08 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP13")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -7.62 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP16")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -10.16 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP19")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -12.7 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP22")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -15.24 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP25")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -17.78 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP28")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -20.32 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP31")
        )
        (pin power_out line (at -10.16 -22.86 0) (length 2.54)
          (name "Avss")
          (number "AP34")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -38.1 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "H37")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -35.56 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "L37")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -33.02 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "P37")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -30.48 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "U37")
        )
        (pin power_out line (at 12.73 -27.94 180) (length 2.54)
          (name "Avss1")
          (number "Y37")
        )
      )
      (symbol "RK3566_9_4_1"
        (rectangle (start -7.29 -1.27) (end 10.49 -105.41)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_9_5_0"
        (pin power_out line (at -11.43 -80.01 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1B10")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -82.55 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1B11")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -85.09 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1B15")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -87.63 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1B19")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -102.87 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C14")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -105.41 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C16")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -107.95 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C18")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -90.17 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C4")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -92.71 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C5")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -95.25 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C6")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -97.79 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C8")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -100.33 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1C9")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -110.49 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1D1")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -115.57 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1D10")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -118.11 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1D14")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -113.03 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1D3")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -125.73 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1E10")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -128.27 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1E14")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -130.81 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1E15")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -130.81 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1E17")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -120.65 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1E3")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -123.19 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "1E8")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -118.11 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1F10")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -115.57 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1F15")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -113.03 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1F16")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1F6")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -125.73 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1F7")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -123.19 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1F8")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -120.65 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1F9")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -97.79 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G10")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -95.25 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G11")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -92.71 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G12")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -90.17 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G14")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -110.49 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G3")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -107.95 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G6")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -105.41 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G7")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -102.87 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G8")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -100.33 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1G9")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -87.63 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1H1")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -80.01 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1H11")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -77.47 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1H12")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -74.93 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1H13")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -85.09 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1H2")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -82.55 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1H6")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -72.39 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1J1")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -62.23 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1J11")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -59.69 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1J12")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -57.15 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1J13")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -69.85 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1J6")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -67.31 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1J8")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -64.77 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1J9")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -36.83 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K11")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -34.29 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K12")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -31.75 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K13")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -29.21 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K14")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K15")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -54.61 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K2")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -52.07 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K3")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -49.53 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K4")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -46.99 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K5")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -44.45 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K6")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -41.91 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K8")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -39.37 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1K9")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L10")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -16.51 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L11")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L12")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L13")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L14")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -6.35 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L15")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L3")
        )
        (pin power_out line (at 8.97 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "Vss1")
          (number "1L6")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -6.35 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "A1")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -8.89 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "A2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -11.43 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "A38")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -49.53 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AA2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -64.77 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AC37")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -52.07 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AD2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -67.31 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AE37")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -69.85 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AH37")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -72.39 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AL37")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -54.61 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AP2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -74.93 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AP37")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -59.69 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AP8")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -57.15 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AR1")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -77.47 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "AR38")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -13.97 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B1")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -21.59 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B11")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -24.13 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B14")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -26.67 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B18")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -16.51 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -29.21 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B21")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -31.75 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B28")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -34.29 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B31")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -19.05 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "B6")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -36.83 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "D2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -62.23 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "E37")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -39.37 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "J2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -41.91 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "L2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -44.45 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "U2")
        )
        (pin power_out line (at -11.43 -46.99 0) (length 2.54)
          (name "Vss")
          (number "W2")
        )
      )
      (symbol "RK3566_9_5_1"
        (rectangle (start -8.89 -5.08) (end 6.35 -133.35)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_9_6_0"
        (pin power_out line (at 3.81 -17.78 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M10")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -20.32 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M11")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -22.86 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M12")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -25.4 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M13")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -27.94 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M14")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -30.48 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M15")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -33.02 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M16")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -35.56 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M17")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -38.1 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M20")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -7.62 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M3")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -10.16 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M4")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -12.7 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M5")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -15.24 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1M6")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -40.64 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1N3")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -43.18 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1N4")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -45.72 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1N7")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -48.26 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1P1")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -58.42 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1P15")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -50.8 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1P5")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -53.34 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1P6")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -55.88 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1P7")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -60.96 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1R3")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -63.5 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1R4")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -66.04 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1R5")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -68.58 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1R6")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -71.12 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1R7")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -73.66 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1T3")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -76.2 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1T5")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -78.74 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1U2")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -81.28 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1V1")
        )
        (pin power_out line (at 3.81 -83.82 0) (length 2.54)
          (name "Vss2")
          (number "1V4")
        )
      )
      (symbol "RK3566_9_6_1"
        (rectangle (start 6.35 -5.08) (end 20.32 -85.09)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_9_7_0"
        (pin power_out line (at 10.16 -7.62 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1C12")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1D11")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1D12")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -15.24 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1E11")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -17.78 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1E12")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1E13")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -22.86 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1F11")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -25.4 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1F12")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -27.94 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1F13")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -30.48 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1F14")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -33.02 180) (length 2.54)
          (name "VDD_CPU")
          (number "1G13")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -86.36 180) (length 2.54)
          (name "VDD_NPU")
          (number "1G15")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -49.53 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1H10")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -88.9 180) (length 2.54)
          (name "VDD_NPU")
          (number "1H14")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -91.44 180) (length 2.54)
          (name "VDD_NPU")
          (number "1H15")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -41.91 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1H7")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -44.45 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1H8")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -46.99 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1H9")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -54.61 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1J10")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -93.98 180) (length 2.54)
          (name "VDD_NPU")
          (number "1J14")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -96.52 180) (length 2.54)
          (name "VDD_NPU")
          (number "1J15")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -52.07 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1J7")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -59.69 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1K10")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -57.15 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1K7")
        )
        (pin power_out line (at 12.06 -62.23 180) (length 2.54)
          (name "VDD_LOGIC")
          (number "1L7")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -69.85 180) (length 2.54)
          (name "VDD_GPU")
          (number "1L8")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -72.39 180) (length 2.54)
          (name "VDD_GPU")
          (number "1L9")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -74.93 180) (length 2.54)
          (name "VDD_GPU")
          (number "1M7")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -77.47 180) (length 2.54)
          (name "VDD_GPU")
          (number "1M8")
        )
        (pin power_out line (at 11.9 -80.01 180) (length 2.54)
          (name "VDD_GPU")
          (number "1M9")
        )
      )
      (symbol "RK3566_9_7_1"
        (rectangle (start -10.77 -3.81) (end 8.28 -100.33)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_9_8_0"
        (pin power_out line (at 8.89 -31.75 180) (length 2.54)
          (name "VCC_3V3")
          (number "1N8")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "GPIO4_C6")
          (number "1T6")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "GPIO4_C5")
          (number "1U6")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "PWM14_M1")
          (number "1U7")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -29.21 180) (length 2.54)
          (name "HDMITX_CEC")
          (number "1V5")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -16.51 180) (length 2.54)
          (name "GPIO4_C4")
          (number "1V6")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "HDMITX_SDA")
          (number "AP11")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "GPIO4_C3")
          (number "AP12")
        )
        (pin power_out line (at 8.89 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "HDMITX_SCL")
          (number "AR12")
        )
      )
      (symbol "RK3566_9_8_1"
        (rectangle (start -11.43 -6.35) (end 6.35 -36.83)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_9_9_0"
        (pin power_out line (at 13.97 -46.99 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_AVDD_0V9")
          (number "1P11")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -49.53 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_AVDD_1V8")
          (number "1P12")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -41.91 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_CLKN")
          (number "1V15")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -39.37 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_CLKP")
          (number "1V16")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -34.29 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D3N")
          (number "AP26")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D2P")
          (number "AP27")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D1N")
          (number "AP29")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D0P")
          (number "AP30")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -31.75 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D3P")
          (number "AR26")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D2N")
          (number "AR27")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -16.51 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D1P")
          (number "AR29")
        )
        (pin power_out line (at 13.97 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_DSI_TX0_D0N")
          (number "AR30")
        )
      )
      (symbol "RK3566_9_9_1"
        (rectangle (start -16.51 -3.81) (end 11.43 -55.88)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_9_10_0"
        (pin power_out line (at 10.16 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "VCCIO5_1")
          (number "1N5")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -22.86 180) (length 2.54)
          (name "VCCIO5_2")
          (number "1N6")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -15.24 180) (length 2.54)
          (name "PWM12_M0")
          (number "AP5")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -5.08 180) (length 2.54)
          (name "UART4_RX_M1")
          (number "AP7")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "PWM13_M0")
          (number "AR4")
        )
        (pin power_out line (at 10.16 -7.62 180) (length 2.54)
          (name "UART4_TX_M1")
          (number "AR6")
        )
      )
      (symbol "RK3566_9_10_1"
        (rectangle (start -6.35 -2.54) (end 7.62 -24.13)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_9_11_0"
        (pin power_out line (at 16.51 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC1D3")
          (number "1A20")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -48.26 180) (length 2.54)
          (name "WIFI_PWR")
          (number "1B20")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -5.08 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC1D0")
          (number "1C19")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -25.4 180) (length 2.54)
          (name "UART1_RX_M0")
          (number "1C20")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC1D2")
          (number "1D18")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -45.72 180) (length 2.54)
          (name "WIFI_WAKE_HOST_H")
          (number "1D19")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -55.88 180) (length 2.54)
          (name "VCCIO4")
          (number "1E16")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -7.62 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC1D1")
          (number "1E18")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "I2C4_SDA_M1")
          (number "A35")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -38.1 180) (length 2.54)
          (name "BT_WAKE_HOST_H")
          (number "A37")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -22.86 180) (length 2.54)
          (name "I2C4_SCL_M1")
          (number "B34")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -15.24 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC1CMD")
          (number "B35")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -40.64 180) (length 2.54)
          (name "HOST_WAKE_B")
          (number "B36")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -17.78 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC1CLK")
          (number "B37")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -53.34 180) (length 2.54)
          (name "CAMERA_XCLR_L")
          (number "B38")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -43.18 180) (length 2.54)
          (name "WIFI_REG_ON_H")
          (number "C37")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -50.8 180) (length 2.54)
          (name "LCD0_PWREN_H")
          (number "D37")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -35.56 180) (length 2.54)
          (name "BT_REG_ON_H")
          (number "D38")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -30.48 180) (length 2.54)
          (name "UART1_RTSn_M0")
          (number "F37")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -27.94 180) (length 2.54)
          (name "UART1_TX_M0")
          (number "F38")
        )
        (pin power_out line (at 16.51 -33.02 180) (length 2.54)
          (name "UART1_CTSn_M0")
          (number "G37")
        )
      )
      (symbol "RK3566_9_11_1"
        (rectangle (start -16.51 -2.54) (end 13.97 -60.96)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_9_12_0"
        (pin power_out line (at 25.4 -45.72 180) (length 2.54)
          (name "SYSPLL_AVDD_1V8")
          (number "1H4")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -43.18 180) (length 2.54)
          (name "SYSPLL_AVDD_0V9")
          (number "1H5")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -48.26 180) (length 2.54)
          (name "SYSPLL_AVSS")
          (number "1J5")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -17.78 180) (length 2.54)
          (name "TVSS")
          (number "1M18")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -27.94 180) (length 2.54)
          (name "GPIO0_D4_d")
          (number "1M19")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -101.6 180) (length 2.54)
          (name "PMUIO2")
          (number "1N15")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -104.14 180) (length 2.54)
          (name "PMU_VDD_LOGIC_0V9")
          (number "1N16")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -40.64 180) (length 2.54)
          (name "PMUPLL_AVSS")
          (number "1N17")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -38.1 180) (length 2.54)
          (name "PMUPLL_AVDD_1V8")
          (number "1N18")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -25.4 180) (length 2.54)
          (name "GPIO0_D3_d")
          (number "1N19")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -30.48 180) (length 2.54)
          (name "GPIO0_D5_d")
          (number "1N20")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -31.75 0) (length 2.54)
          (name "PMUIO1")
          (number "1P16")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -35.56 180) (length 2.54)
          (name "PMUPLL_AVDD_0V9")
          (number "1P17")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -11.43 0) (length 2.54)
          (name "CPU_REFCLK_OUT")
          (number "1P18")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -16.51 0) (length 2.54)
          (name "PMIC_SLEEP_H")
          (number "1P19")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -33.02 180) (length 2.54)
          (name "GPIO0_D6_d")
          (number "1P20")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -71.12 180) (length 2.54)
          (name "I2C2_SDA_M0")
          (number "1R16")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -73.66 180) (length 2.54)
          (name "EBC_PWR_EN")
          (number "1R17")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -78.74 180) (length 2.54)
          (name "UART0_TX")
          (number "1R18")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -19.05 0) (length 2.54)
          (name "PMIC_INT_L")
          (number "1R19")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -13.97 0) (length 2.54)
          (name "TSADC_SHUT_M0")
          (number "1R20")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -91.44 180) (length 2.54)
          (name "PCIE_PWREN_H_GPIO0_C2")
          (number "1T18")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -76.2 180) (length 2.54)
          (name "UART0_RX")
          (number "1T19")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -55.88 180) (length 2.54)
          (name "GPIO0_B0_u")
          (number "1T20")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -99.06 180) (length 2.54)
          (name "UART2_TX_M0_DEBUG")
          (number "1U18")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -88.9 180) (length 2.54)
          (name "DVP_PWR")
          (number "1U19")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -68.58 180) (length 2.54)
          (name "I2C2_SCL_M0")
          (number "1U20")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -96.52 180) (length 2.54)
          (name "UART2_RX_M0_DEBUG")
          (number "1V19")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -93.98 180) (length 2.54)
          (name "LCD_EN")
          (number "1V20")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "XIN24M")
          (number "AD37")
        )
        (pin power_out line (at 25.4 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "XOUT24M")
          (number "AD38")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -21.59 0) (length 2.54)
          (name "SDMMC0_DET_L")
          (number "AF37")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -29.21 0) (length 2.54)
          (name "FLASH_VOL_SEL")
          (number "AF38")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -24.13 0) (length 2.54)
          (name "SDMMC_PWR")
          (number "AG37")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -8.89 0) (length 2.54)
          (name "nPOR_u")
          (number "AG38")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -58.42 180) (length 2.54)
          (name "I2C0_SCL_PMIC")
          (number "AJ37")
        )
        (pin power_out line (at -22.86 -26.67 0) (length 2.54)
          (name "PCIE20_PRSNT_L_GPIO0_A6")
          (number "AJ38")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -63.5 180) (length 2.54)
          (name "I2C1_SCL_M0")
          (number "AK37")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -60.96 180) (length 2.54)
          (name "I2C0_SDA_PMIC")
          (number "AK38")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -81.28 180) (length 2.54)
          (name "PWM3_IR")
          (number "AM37")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -66.04 180) (length 2.54)
          (name "I2C1_SDA_M0")
          (number "AM38")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -86.36 180) (length 2.54)
          (name "HP_DET_L_GPIO3_A1")
          (number "AN37")
        )
        (pin power_out line (at 26.67 -83.82 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_RSTn")
          (number "AN38")
        )
      )
      (symbol "RK3566_9_12_1"
        (rectangle (start -20.32 -2.54) (end 22.86 -120.65)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_9_13_0"
        (pin power_out line (at 12.7 -39.37 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_MDC_M1")
          (number "1L1")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -33.02 180) (length 2.54)
          (name "PHY1_RXD1/TXDLY")
          (number "1L2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -50.8 180) (length 2.54)
          (name "VCCIO6_1")
          (number "1L4")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -53.34 180) (length 2.54)
          (name "VCCIO6_2")
          (number "1L5")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -30.48 180) (length 2.54)
          (name "PHY1_RXD0/RXDLY")
          (number "1N1")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -22.86 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_TXD0_M1")
          (number "1N2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -15.24 180) (length 2.54)
          (name "PHY1_RXD2/PLLOFF")
          (number "1P2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -17.78 180) (length 2.54)
          (name "PHY1_RXD3/PHYAD0")
          (number "1R1")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -46.99 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_MCLKINOUT_M1")
          (number "AB1")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -44.45 180) (length 2.54)
          (name "CIF_CLKOUT")
          (number "AB2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -41.91 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_MDIO_M1")
          (number "AC2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -35.56 180) (length 2.54)
          (name "PHY1_RXDV/PHYAD2")
          (number "AG2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -27.94 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_TXEN_M1")
          (number "AH2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -25.4 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_TXD1_M1")
          (number "AJ1")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_RXCLK_M1")
          (number "AJ2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_TXCLK_M1")
          (number "AK2")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_TXD3_M1")
          (number "AL1")
        )
        (pin power_out line (at 12.7 -7.62 180) (length 2.54)
          (name "GMAC1_TXD2_M1")
          (number "AL2")
        )
      )
      (symbol "RK3566_9_13_1"
        (rectangle (start -16.51 -3.81) (end 10.16 -57.15)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_9_14_0"
        (pin bidirectional line (at 11.43 -85.09 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ5_B")
          (number "1A10")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -125.73 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DM1_B")
          (number "1A11")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -80.01 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ3_B")
          (number "1A7")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -77.47 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ2_B")
          (number "1A8")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -90.17 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ7_B")
          (number "1A9")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -93.98 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DM0_B")
          (number "1B8")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -87.63 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ6_B")
          (number "1B9")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -119.38 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ14_B")
          (number "1C10")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ7_A")
          (number "1E1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -30.48 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DM0_A")
          (number "1E2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -55.88 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ14_A")
          (number "1F1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -53.34 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ13_A")
          (number "1F2")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -64.77 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DM1_A")
          (number "1G1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -58.42 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ15_A")
          (number "1G2")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -100.33 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS0N_B")
          (number "A12")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -97.79 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS0P_B")
          (number "A13")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -114.3 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ12_B")
          (number "A15")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -129.54 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS1P_B")
          (number "A17")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -106.68 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ9_B")
          (number "A19")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -109.22 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ10_B")
          (number "A20")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -74.93 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ1_B")
          (number "B10")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -72.39 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ0_B")
          (number "B12")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -82.55 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ4_B")
          (number "B13")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -116.84 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ13_B")
          (number "B15")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -121.92 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ15_B")
          (number "B16")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -132.08 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS1N_B")
          (number "B17")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -104.14 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ8_B")
          (number "B19")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -111.76 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ11_B")
          (number "B20")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -16.51 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ3_A")
          (number "E1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ2_A")
          (number "F1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ1_A")
          (number "F2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ0_A")
          (number "G2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -36.83 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS0N_A")
          (number "H1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -34.29 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS0P_A")
          (number "H2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ5_A")
          (number "K1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ6_A")
          (number "K2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -50.8 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ12_A")
          (number "M1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ4_A")
          (number "M2")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -67.31 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS1P_A")
          (number "N1")
        )
        (pin bidirectional line (at 11.43 -69.85 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQS1N_A")
          (number "N2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -40.64 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ8_A")
          (number "P2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -43.18 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ9_A")
          (number "R1")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -45.72 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ10_A")
          (number "R2")
        )
        (pin bidirectional line (at 12.7 -48.26 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_DQ11_A")
          (number "T2")
        )
      )
      (symbol "RK3566_9_14_1"
        (rectangle (start -14.94 -6.35) (end 10.46 -135.89)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_9_15_0"
        (pin bidirectional line (at 10.16 -44.45 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A5_A")
          (number "1A1")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -46.99 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CKE1_B")
          (number "1A2")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -29.21 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CLKE0_B")
          (number "1A3")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -54.61 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_NC")
          (number "1A4")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -72.39 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CS1n_B")
          (number "1A5")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -52.07 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A4_B")
          (number "1A6")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -39.37 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A4_A")
          (number "1B1")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -34.29 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A3_A")
          (number "1B3")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -74.93 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CS0n_B")
          (number "1B5")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A3_B")
          (number "1B6")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -49.53 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A2_B")
          (number "1B7")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -41.91 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A2_A")
          (number "1C1")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -57.15 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_NC")
          (number "1C2")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CKE1_A")
          (number "1C3")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -77.47 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_RESETn")
          (number "1C7")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -6.35 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_NC")
          (number "1D2")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -88.9 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1D5")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -91.44 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1D6")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -93.98 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1D7")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -96.52 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1D8")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -99.06 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1D9")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -101.6 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1E4")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -111.76 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQL")
          (number "1E6")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -114.3 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQL")
          (number "1E7")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -116.84 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQL")
          (number "1E9")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -80.01 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_RZQ")
          (number "1F3")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -104.14 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1F4")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -119.38 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQL")
          (number "1F5")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -106.68 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQ")
          (number "1G4")
        )
        (pin power_in line (at 10.16 -121.92 180) (length 2.54)
          (name "DDR_VDDQL")
          (number "1G5")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -82.55 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_NC")
          (number "1H3")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_ODT0_CA_B")
          (number "A10")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -69.85 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CS1n_A")
          (number "A3")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -62.23 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CLKP_A")
          (number "A5")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -3.81 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CLKP_B")
          (number "A7")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -36.83 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A0_B")
          (number "A9")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -67.31 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CS0n_A")
          (number "B3")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -59.69 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CKE0_A")
          (number "B4")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -64.77 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CLKN_A")
          (number "B5")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_CLKN_B")
          (number "B7")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -16.51 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A5_B")
          (number "B8")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A1_B")
          (number "B9")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A1_A")
          (number "C1")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -31.75 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_A0_A")
          (number "C2")
        )
        (pin bidirectional line (at 10.16 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "LPDDR4_ODT0_CA_A")
          (number "E2")
        )
      )
      (symbol "RK3566_9_15_1"
        (rectangle (start -12.4 -1.27) (end 7.92 -133.35)
          (fill (type background))
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
        (pin power_out line (at 10.46 -128.27 180) (length 2.54)
          (name "DDR_AVSS")
          (number "1D4")
        )
      )
      (symbol "RK3566_9_16_0"
        (pin power_out line (at 17.78 -35.56 180) (length 2.54)
          (name "FSPI_SCK")
          (number "1A15")
        )
        (pin power_out line (at -21.59 -15.24 0) (length 2.54)
          (name "EMMC_DATA_STROBE")
          (number "1A16")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -38.1 180) (length 2.54)
          (name "FSPI_D0")
          (number "1A17")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -40.64 180) (length 2.54)
          (name "FSPI_D1")
          (number "1A18")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -33.02 180) (length 2.54)
          (name "FSPI_D2")
          (number "1B16")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -43.18 180) (length 2.54)
          (name "FSPI_CSN")
          (number "1B17")
        )
        (pin power_out line (at -21.59 -26.67 0) (length 2.54)
          (name "VCCIO2")
          (number "1C13")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -45.72 180) (length 2.54)
          (name "FSPI_D3")
          (number "1C15")
        )
        (pin power_out line (at -21.59 -20.32 0) (length 2.54)
          (name "EMMC_CMD")
          (number "A27")
        )
        (pin power_out line (at -21.59 -17.78 0) (length 2.54)
          (name "EMMC_CLKOUT")
          (number "A29")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D5")
          (number "A30")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -7.62 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D0")
          (number "A32")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -25.4 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D7")
          (number "A33")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D1")
          (number "B27")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -15.24 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D3")
          (number "B29")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -22.86 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D6")
          (number "B30")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D2")
          (number "B32")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -17.78 180) (length 2.54)
          (name "EMMC_D4")
          (number "B33")
        )
      )
      (symbol "RK3566_9_16_1"
        (rectangle (start -19.05 -2.54) (end 15.24 -53.34)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_9_17_0"
        (pin power_out line (at 17.78 -15.24 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC0_D2")
          (number "1D20")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -20.32 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC0_CMD")
          (number "1E19")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -10.16 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC0_D0")
          (number "1E20")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -25.4 180) (length 2.54)
          (name "VCCIO3")
          (number "1F17")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -17.78 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC0_D3")
          (number "1F18")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -12.7 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC0_D1")
          (number "1F19")
        )
        (pin power_out line (at 17.78 -22.86 180) (length 2.54)
          (name "SDMMC0_CLK")
          (number "G38")
        )
      )
      (symbol "RK3566_9_17_1"
        (rectangle (start -11.43 -2.54) (end 15.24 -30.48)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_9_18_0"
        (pin input line (at 12.7 -29.21 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_AVDD_0V9")
          (number "1N9")
        )
        (pin input line (at 12.7 -31.75 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_AVDD_A1V8")
          (number "1P9")
        )
        (pin input line (at 12.7 -3.81 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_CLK0-")
          (number "1U9")
        )
        (pin input line (at 12.7 -6.35 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_CLK0+")
          (number "1V9")
        )
        (pin input line (at 12.7 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D3-")
          (number "AP14")
        )
        (pin input line (at 12.7 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D2+")
          (number "AP15")
        )
        (pin input line (at 12.7 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D1-")
          (number "AP17")
        )
        (pin input line (at 12.7 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D0+")
          (number "AP18")
        )
        (pin input line (at 12.7 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D3+")
          (number "AR14")
        )
        (pin input line (at 12.7 -16.51 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D2-")
          (number "AR15")
        )
        (pin input line (at 12.7 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D1+")
          (number "AR17")
        )
        (pin input line (at 12.7 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "MIPI_CSI_RX_D0-")
          (number "AR18")
        )
      )
      (symbol "RK3566_9_18_1"
        (rectangle (start -13.97 -2.54) (end 11.43 -33.02)
          (fill (type background))
        )
      )
      (symbol "RK3566_9_19_0"
        (pin power_out line (at 11.43 -34.29 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX_AVDD0V9")
          (number "1N13")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -31.75 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX_AVDD0V9")
          (number "1N14")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -36.83 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX_AVDD1V8")
          (number "1P13")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -29.21 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX_REXT")
          (number "1U16")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -26.67 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX_HPDIN")
          (number "1V17")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -24.13 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TXCLKN")
          (number "AP32")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -16.51 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX0P")
          (number "AP33")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -13.97 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX1N")
          (number "AP35")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -6.35 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX2P")
          (number "AP36")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -21.59 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TXCLKP")
          (number "AR32")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -19.05 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX0N")
          (number "AR33")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -11.43 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX1P")
          (number "AR35")
        )
        (pin power_out line (at 11.43 -8.89 180) (length 2.54)
          (name "HDMI_TX2N")
          (number "AR36")
        )
      )
      (symbol "RK3566_9_19_1"
        (rectangle (start -17.78 -3.81) (end 8.89 -39.37)
          (fill (type background))
        )
      )
    )
    (symbol "SY8089:SY8089AAAC" (pin_names (offset 0.254)) (in_bom yes) (on_board yes)
      (property "Reference" "U4" (at 20.32 11.43 0))
      (property "Value" "SY8089AAAC" (at 20.32 7.62 0))
      (property "Footprint" "SY8089:SY8089AAAC" (at 20.32 6.096 0))
      (property "Datasheet" "SY8089AAAC" (at 0 0 0))
      (property "ki_locked" "" (at 0 0 0))
      (property "ki_fp_filters" "SY8089AAAC_SGY SY8089AAAC_SGY-M SY8089AAAC_SGY-L" (at 0 0 0))
      (symbol "SY8089AAAC_1_1"
        (rectangle (start 7.62 3.81) (end 33.02 -7.62)
          (fill (type background))
        )
        (pin input line (at 0 0 0) (length 7.62)
          (name "EN")
          (number "1")
        )
        (pin power_in line (at 0 -2.54 0) (length 7.62)
          (name "GND")
          (number "2")
        )
        (pin unspecified line (at 40.64 -5.08 180) (length 7.62)
          (name "LX")
          (number "3")
        )
        (pin input line (at 40.64 -2.54 180) (length 7.62)
          (name "IN")
          (number "4")
        )
        (pin output line (at 40.64 0 180) (length 7.62)
          (name "FB")
          (number "5")
        )
      )
    )
    (symbol "Switch:SW_Push" (pin_numbers hide) (pin_names (offset 1.016) hide) (in_bom yes) (on_board yes)
      (property "Reference" "SW" (at 1.27 2.54 0))
      (property "Value" "SW_Push" (at 0 -1.524 0))
      (property "Footprint" "" (at 0 5.08 0))
      (property "Datasheet" "~" (at 0 5.08 0))
      (property "ki_keywords" "switch normally-open pushbutton push-button" (at 0 0 0))
      (property "ki_description" "Push button switch, generic, two pins" (at 0 0 0))
      (symbol "SW_Push_0_1"
        (circle (center -2.032 0) (radius 0.508)
          (fill (type none))
        )
        (polyline
          (pts
            (xy 0 1.27)
            (xy 0 3.048)
          )
          (fill (type none))
        )
        (polyline
          (pts
            (xy 2.54 1.27)
            (xy -2.54 1.27)
          )
          (fill (type none))
        )
        (circle (center 2.032 0) (radius 0.508)
          (fill (type none))
        )
        (pin passive line (at -5.08 0 0) (length 2.54)
          (name "1")
          (number "1")
        )
        (pin passive line (at 5.08 0 180) (length 2.54)
          (name "2")
          (number "2")
        )
      )
    )
    (symbol "Switch:SW_SPST" (pin_names (offset 0) hide) (in_bom yes) (on_board yes)
      (property "Reference" "SW" (at 0 3.175 0))
      (property "Value" "SW_SPST" (at 0 -2.54 0))
      (property "Footprint" "" (at 0 0 0))
      (property "Datasheet" "~" (at 0 0 0))
      (property "ki_keywords" "switch lever" (at 0 0 0))
      (property "ki_description" "Single Pole Single Throw (SPST) switch" (at 0 0 0))
      (symbol "SW_SPST_0_0"
        (circle (center -2.032 0) (radius 0.508)
          (fill (type none))
        )
        (polyline
          (pts
            (xy -1.524 0.254)
            (xy 1.524 1.778)
          )
          (fill (type none))
        )
        (circle (center 2.032 0) (radius 0.508)
          (fill (type none))
        )
      )
      (symbol "SW_SPST_1_1"
        (pin passive line (at -5.08 0 0) (length 2.54)
          (name "A")
          (number "1")
        )
        (pin passive line (at 5.08 0 180) (length 2.54)
          (name "B")
          (number "2")
        )
      )
    )
    (symbol "TF-01A:TF-01A" (pin_names (offset 1.016)) (in_bom yes) (on_board yes)
      (property "Reference" "MICRO_SD" (at -12.7 10.795 0))
      (property "Value" "TF-01A" (at -12.7 -12.7 0))
      (property "Footprint" "TF-01A" (at 0 0 0))
      (property "Datasheet" "" (at 0 0 0))
      (property "ki_locked" "" (at 0 0 0))
      (symbol "TF-01A_0_0"
        (rectangle (start -12.7 -10.16) (end 12.7 10.16)
          (fill (type background))
        )
        (pin bidirectional line (at -17.78 -5.08 0) (length 5.08)
          (name "DAT2")
          (number "1")
        )
        (pin bidirectional line (at -17.78 -7.62 0) (length 5.08)
          (name "CD/DAT3")
          (number "2")
        )
        (pin bidirectional line (at -17.78 5.08 0) (length 5.08)
          (name "CMD")
          (number "3")
        )
        (pin power_in line (at 17.78 7.62 180) (length 5.08)
          (name "VDD")
          (number "4")
        )
        (pin bidirectional clock (at -17.78 7.62 0) (length 5.08)
          (name "CLK")
          (number "5")
        )
        (pin power_in line (at 17.78 -7.62 180) (length 5.08)
          (name "VSS")
          (number "6")
        )
        (pin bidirectional line (at -17.78 0 0) (length 5.08)
          (name "DAT0")
          (number "7")
        )
        (pin bidirectional line (at -17.78 -2.54 0) (length 5.08)
          (name "DAT1")
          (number "8")
        )
        (pin passive line (at 17.78 0 180) (length 5.08)
          (name "CD")
          (number "CD1")
        )
        (pin power_in line (at 17.78 -5.08 180) (length 5.08)
          (name "SHIELD")
          (number "MP1")
        )
        (pin power_in line (at 17.78 -5.08 180) (length 5.08)
          (name "SHIELD")
          (number "MP2")
        )
        (pin power_in line (at 17.78 -5.08 180) (length 5.08)
          (name "SHIELD")
          (number "MP3")
        )
        (pin power_in line (at 17.78 -5.08 180) (length 5.08)
          (name "SHIELD")
          (number "MP4")
        )
      )
    )
    (symbol "Transistor_BJT:BC850" (pin_names (offset 0) hide) (in_bom yes) (on_board yes)
      (property "Reference" "Q" (at 5.08 1.905 0))
      (property "Value" "BC850" (at 5.08 0 0))
      (property "Footprint" "Package_TO_SOT_SMD:SOT-23" (at 5.08 -1.905 0))
      (property "Datasheet" "http://www.infineon.com/dgdl/Infineon-BC847SERIES_BC848SERIES_BC849SERIES_BC850SERIES-DS-v01_01-en.pdf?fileId=db3a304314dca389011541d4630a1657" (at 0 0 0))
      (property "ki_keywords" "NPN Small Signal Transistor" (at 0 0 0))
      (property "ki_description" "0.1A Ic, 45V Vce, NPN Transistor, SOT-23" (at 0 0 0))
      (property "ki_fp_filters" "SOT?23*" (at 0 0 0))
      (symbol "BC850_0_1"
        (polyline
          (pts
            (xy 0.635 0.635)
            (xy 2.54 2.54)
          )
          (fill (type none))
        )
        (polyline
          (pts
            (xy 0.635 -0.635)
            (xy 2.54 -2.54)
            (xy 2.54 -2.54)
          )
          (fill (type none))
        )
        (polyline
          (pts
            (xy 0.635 1.905)
            (xy 0.635 -1.905)
            (xy 0.635 -1.905)
          )
          (fill (type none))
        )
        (polyline
          (pts
            (xy 1.27 -1.778)
            (xy 1.778 -1.27)
            (xy 2.286 -2.286)
            (xy 1.27 -1.778)
            (xy 1.27 -1.778)
          )
          (fill (type outline))
        )
        (circle (center 1.27 0) (radius 2.8194)
          (fill (type none))
        )
      )
      (symbol "BC850_1_1"
        (pin input line (at -5.08 0 0) (length 5.715)
          (name "B")
          (number "1")
        )
        (pin passive line (at 2.54 -5.08 90) (length 2.54)
          (name "E")
          (number "2")
        )
        (pin passive line (at 2.54 5.08 270) (length 2.54)
          (name "C")
          (number "3")
        )
      )
    )
    (symbol "Transistor_BJT:BC856" (pin_names (offset 0) hide) (in_bom yes) (on_board yes)
      (property "Reference" "Q" (at 5.08 1.905 0))
      (property "Value" "BC856" (at 5.08 0 0))
      (property "Footprint" "Package_TO_SOT_SMD:SOT-23" (at 5.08 -1.905 0))
      (property "Datasheet" "https://www.onsemi.com/pub/Collateral/BC860-D.pdf" (at 0 0 0))
      (property "ki_keywords" "PNP transistor" (at 0 0 0))
      (property "ki_description" "0.1A Ic, 65V Vce, PNP Transistor, SOT-23" (at 0 0 0))
      (property "ki_fp_filters" "SOT?23*" (at 0 0 0))
      (symbol "BC856_0_1"
        (polyline
          (pts
            (xy 0.635 0.635)
            (xy 2.54 2.54)
          )
          (fill (type none))
        )
        (polyline
          (pts
            (xy 0.635 -0.635)
            (xy 2.54 -2.54)
            (xy 2.54 -2.54)
          )
          (fill (type none))
        )
        (polyline
          (pts
            (xy 0.635 1.905)
            (xy 0.635 -1.905)
            (xy 0.635 -1.905)
          )
          (fill (type none))
        )
        (polyline
          (pts
            (xy 2.286 -1.778)
            (xy 1.778 -2.286)
            (xy 1.27 -1.27)
            (xy 2.286 -1.778)
            (xy 2.286 -1.778)
          )
          (fill (type outline))
        )
        (circle (center 1.27 0) (radius 2.8194)
          (fill (type none))
        )
      )
      (symbol "BC856_1_1"
        (pin input line (at -5.08 0 0) (length 5.715)
          (name "B")
          (number "1")
        )
        (pin passive line (at 2.54 -5.08 90) (length 2.54)
          (name "E")
          (number "2")
        )
        (pin passive line (at 2.54 5.08 270) (length 2.54)
          (name "C")
          (number "3")
        )
      )
    )
    (symbol "Transistor_FET:FDN340P" (pin_names hide) (in_bom yes) (on_board yes)
      (property "Reference" "Q" (at 5.08 1.905 0))
      (property "Value" "FDN340P" (at 5.08 0 0))
      (property "Footprint" "Package_TO_SOT_SMD:SOT-23" (at 5.08 -1.905 0))
      (property "Datasheet" "https://www.onsemi.com/pub/Collateral/FDN340P-D.PDF" (at 0 0 0))
      (property "ki_keywords" "P-Channel MOSFET" (at 0 0 0))
      (property "ki_description" "2A Id, 20V Vds, P-Channel MOSFET, 70mOhm Ron, SOT-23" (at 0 0 0))
      (property "ki_fp_filters" "SOT?23*" (at 0 0 0))
      (symbol "FDN340P_0_1"
        (polyline
          (pts
            (xy 0.254 0)
            (xy -2.54 0)
          )
          (fill (type none))
        )
        (polyline
          (pts
            (xy 0.254 1.905)
            (xy 0.254 -1.905)
          )
          (fill (type none))
        )
        (polyline
          (pts
            (xy 0.762 -1.27)
            (xy 0.762 -2.286)
          )
          (fill (type none))
        )
        (polyline
          (pts
            (xy 0.762 0.508)
            (xy 0.762 -0.508)
          )
          (fill (type none))
        )
        (polyline
          (pts
            (xy 0.762 2.286)
            (xy 0.762 1.27)
          )
          (fill (type none))
        )
        (polyline
          (pts
            (xy 2.54 2.54)
            (xy 2.54 1.778)
          )
          (fill (type none))
        )
        (polyline
          (pts
            (xy 2.54 -2.54)
            (xy 2.54 0)
            (xy 0.762 0)
          )
          (fill (type none))
        )
        (polyline
          (pts
            (xy 0.762 1.778)
            (xy 3.302 1.778)
            (xy 3.302 -1.778)
            (xy 0.762 -1.778)
          )
          (fill (type none))
        )
        (polyline
          (pts
            (xy 2.286 0)
            (xy 1.27 0.381)
            (xy 1.27 -0.381)
            (xy 2.286 0)
          )
          (fill (type outline))
        )
        (polyline
          (pts
            (xy 2.794 -0.508)
            (xy 2.921 -0.381)
            (xy 3.683 -0.381)
            (xy 3.81 -0.254)
          )
          (fill (type none))
        )
        (polyline
          (pts
            (xy 3.302 -0.381)
            (xy 2.921 0.254)
            (xy 3.683 0.254)
            (xy 3.302 -0.381)
          )
          (fill (type none))
        )
        (circle (center 1.651 0) (radius 2.794)
          (fill (type none))
        )
        (circle (center 2.54 -1.778) (radius 0.254)
          (fill (type outline))
        )
        (circle (center 2.54 1.778) (radius 0.254)
          (fill (type outline))
        )
      )
      (symbol "FDN340P_1_1"
        (pin input line (at -5.08 0 0) (length 2.54)
          (name "G")
          (number "1")
        )
        (pin passive line (at 2.54 -5.08 90) (length 2.54)
          (name "S")
          (number "2")
        )
        (pin passive line (at 2.54 5.08 270) (length 2.54)
          (name "D")
          (number "3")
        )
      )
    )
    (symbol "power:GND" (power) (pin_names (offset 0)) (in_bom yes) (on_board yes)
      (property "Reference" "#PWR" (at 0 -6.35 0))
      (property "Value" "GND" (at 0 -3.81 0))
      (property "Footprint" "" (at 0 0 0))
      (property "Datasheet" "" (at 0 0 0))
      (property "ki_keywords" "power-flag" (at 0 0 0))
      (property "ki_description" "Power symbol creates a global label with name \"GND\" , ground" (at 0 0 0))
      (symbol "GND_0_1"
        (polyline
          (pts
            (xy 0 0)
            (xy 0 -1.27)
            (xy 1.27 -1.27)
            (xy 0 -2.54)
            (xy -1.27 -1.27)
            (xy 0 -1.27)
          )
          (fill (type none))
        )
      )
      (symbol "GND_1_1"
        (pin power_in line (at 0 0 270) (length 0) hide
          (name "GND")
          (number "1")
        )
      )
    )
  )
  (junction (at 1707.515 151.13) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 920.115 135.255) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1525.905 361.95) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 116.967 191.262) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 140.187 130.302) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 599.059 189.357) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 166.065 117.983) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1533.525 947.42) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 589.28 803.91) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1243.33 765.81) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1468.755 246.38) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1487.805 895.35) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 335.28 99.695) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 192.329 332.867) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 993.775 292.735) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 558.292 312.674) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 189.23 117.983) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1707.515 234.95) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1114.425 772.795) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 189.789 312.547) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 143.637 132.842) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 679.145 192.913) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1684.655 181.61) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1166.495 796.925) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 59.766 334.01) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1352.55 883.285) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 119.507 125.222) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1917.065 762) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1707.515 200.66) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 131.394 322.072) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 117.297 158.242) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1111.25 174.625) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 41.021 157.734) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 683.006 180.213) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1504.315 847.725) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1322.07 816.61) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 683.006 182.753) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1525.905 323.85) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 116.967 183.642) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 140.187 104.902) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 186.465 176.403) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 189.23 120.523) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 140.187 99.822) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 116.967 127.762) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1834.515 215.9) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 565.912 489.458) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 116.967 135.382) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 749.757 316.23) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 88.9 189.738) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1241.425 793.115) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1875.79 551.18) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1533.525 970.28) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 276.225 95.25) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 722.249 478.663) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 116.967 178.562) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1231.265 793.115) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1684.655 204.47) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 681.736 195.453) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 119.507 153.162) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1934.845 171.45) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 865.505 141.605) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 116.967 173.482) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1130.935 536.575) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 936.625 324.485) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1010.285 292.735) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1934.845 179.07) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1617.345 238.76) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1489.075 969.01) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1707.515 193.04) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1490.345 218.44) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 116.967 181.102) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 41.021 139.954) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1207.77 337.185) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 166.065 84.963) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 681.736 200.533) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1537.97 516.89) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 166.065 196.723) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1911.35 504.19) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 250.571 827.532) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 90.17 155.448) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1917.065 789.94) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1595.755 210.82) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 614.68 883.92) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1214.755 889) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1203.325 544.195) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1872.615 171.45) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 72.644 533.527) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 117.297 153.162) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1249.045 793.115) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 162.56 133.223) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 749.757 311.15) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1917.065 817.88) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1351.915 335.28) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 592.887 508.508) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 140.208 329.692) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1122.045 889) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 922.655 829.945) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 679.145 105.283) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 954.405 295.275) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 116.967 140.462) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 683.006 185.293) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 716.026 197.993) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 951.23 882.015) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 166.065 166.243) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1015.365 300.355) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1383.03 107.315) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 679.145 180.213) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 577.85 820.42) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1875.79 561.34) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1333.5 98.425) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 143.637 117.602) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1684.655 139.7) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1518.285 832.485) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1000.125 292.735) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1223.645 889) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 268.351 761.492) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1684.655 162.56) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1565.275 746.125) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 189.23 201.803) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 119.507 158.242) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 189.23 204.343) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1486.535 925.83) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 718.566 172.593) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1177.29 122.555) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 189.23 199.263) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 186.465 181.483) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 599.059 147.447) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 589.28 812.8) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 117.297 104.902) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 189.23 115.443) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 119.507 160.782) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 186.465 168.783) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 189.23 87.503) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1519.555 210.82) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 344.881 310.007) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 88.9 123.698) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 189.23 107.823) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 166.065 161.163) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1525.905 316.23) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1927.86 533.4) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 166.065 105.283) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1542.415 289.56) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 162.56 176.403) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 186.465 117.983) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 365.76 103.505) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 273.228 508.508) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 88.9 126.238) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 534.67 833.12) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 90.17 157.988) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1141.095 881.38) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 162.56 117.983) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1871.345 223.52) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1324.61 741.68) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 344.881 304.927) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 140.187 115.062) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1525.905 369.57) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 260.731 753.872) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 88.9 168.148) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1564.005 238.76) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 920.115 762.635) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1136.65 126.365) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 116.967 130.302) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 118.618 292.862) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1675.765 795.02) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1542.415 342.9) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 189.23 138.303) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1542.415 278.13) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 679.145 123.063) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 162.56 201.803) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1917.065 769.62) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1626.235 218.44) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1002.919 149.225) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 284.861 812.292) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 41.021 175.514) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1322.07 792.48) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1534.795 739.775) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 166.065 153.543) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1684.655 189.23) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1533.525 962.66) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 117.297 173.482) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1177.925 897.89) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 119.507 117.602) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 119.507 127.762) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 270.891 817.372) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1102.995 534.035) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1525.905 278.13) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1145.54 158.115) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 700.786 197.993) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1148.08 144.145) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1529.715 739.775) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 162.56 178.943) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 599.059 172.847) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 261.874 472.948) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 41.021 172.974) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 558.292 297.434) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1641.475 210.82) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 119.507 163.322) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 41.021 106.934) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 394.335 111.76) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 119.507 186.182) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 679.145 185.293) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1240.79 136.525) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 162.56 199.263) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 708.406 205.613) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1707.515 212.09) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 162.56 102.743) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1917.065 784.86) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 189.23 95.123) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 679.145 175.133) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1609.725 238.76) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1462.405 274.32) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 391.795 162.56) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 599.059 142.367) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 261.874 470.408) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1132.205 889) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 362.585 180.34) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1542.415 281.94) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1519.555 218.44) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1924.685 812.8) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 116.967 197.612) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1527.175 210.82) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 117.297 178.562) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 599.059 186.817) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1525.905 293.37) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 160.782 515.62) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1339.85 146.685) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 162.56 204.343) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1412.875 98.425) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1525.905 304.8) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 186.465 151.003) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 324.485 129.54) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 41.021 152.654) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1534.795 210.82) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 41.021 112.014) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1586.865 246.38) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1602.105 246.38) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 186.465 133.223) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 538.48 826.77) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 352.298 332.867) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 166.065 206.883) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 749.757 308.61) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 722.249 504.063) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 186.465 110.363) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 565.912 475.488) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1917.065 767.08) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1886.585 223.52) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 558.292 299.974) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 131.394 329.692) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 116.967 193.802) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 600.507 476.758) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 679.145 84.963) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1707.515 173.99) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1542.415 285.75) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1542.415 274.32) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 344.881 297.307) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1565.275 712.47) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 118.237 102.362) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1420.495 112.395) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1487.805 939.8) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 565.912 486.918) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 722.249 488.823) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 162.56 168.783) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1542.415 354.33) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1237.615 518.795) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1707.515 158.75) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 88.9 113.538) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 710.946 180.213) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 117.297 137.922) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1390.65 98.425) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 162.56 189.103) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 261.874 503.428) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 574.04 812.8) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1209.675 541.655) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1876.425 741.68) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1707.515 219.71) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1542.415 300.99) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 162.56 120.523) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1120.14 167.005) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1196.975 551.815) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1452.245 266.7) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 186.465 123.063) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 162.56 148.463) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 353.187 493.268) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 186.465 191.643) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1565.275 728.98) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 119.507 176.022) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 344.881 307.467) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 118.237 115.062) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1525.905 354.33) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1189.355 796.925) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1341.12 890.905) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1580.515 210.82) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1511.935 210.82) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 41.021 114.554) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 679.145 100.203) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 880.745 851.535) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 192.329 312.547) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 261.874 495.808) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 140.187 120.142) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1489.075 961.39) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 83.896 110.998) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1120.14 126.365) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 59.766 326.39) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 166.065 90.043) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 679.145 161.163) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1908.175 179.07) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1707.515 154.94) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1828.165 208.28) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 166.065 204.343) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1547.495 739.775) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 140.187 122.682) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 119.507 191.262) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1542.415 308.61) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 189.23 181.483) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1102.995 523.875) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1266.19 765.81) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1477.645 218.44) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 117.297 188.722) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 189.23 143.383) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1542.415 346.71) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 276.225 110.49) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 166.065 143.383) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 726.186 180.213) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1707.515 196.85) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 143.637 109.982) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1603.375 218.44) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1602.105 238.76) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 117.297 127.762) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 189.23 206.883) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1707.515 215.9) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1917.065 744.22) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 166.065 186.563) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 679.145 120.523) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1542.415 316.23) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 189.23 171.323) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1824.355 222.25) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 88.9 110.998) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 119.507 145.542) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 993.775 324.485) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1221.74 282.575) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1525.905 339.09) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 576.377 474.218) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 116.967 163.322) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1245.87 727.71) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 140.187 132.842) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 166.065 92.583) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1319.53 120.015) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1237.615 508.635) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 189.23 184.023) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 83.896 113.538) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1120.775 746.125) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1917.065 746.76) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 116.967 132.842) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 192.151 774.192) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 166.065 128.143) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 565.912 508.508) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1594.485 238.76) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 117.297 145.542) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1375.41 163.195) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1327.15 287.655) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1572.895 746.125) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 140.187 117.602) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1537.335 739.775) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1707.515 250.19) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 88.9 192.278) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1209.675 531.495) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 117.297 125.222) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 261.874 493.268) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 722.249 486.283) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1215.39 123.825) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 119.507 165.862) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 270.891 791.972) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1532.255 896.62) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 166.065 168.783) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1707.515 242.57) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 186.465 112.903) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1121.41 310.515) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 186.465 84.963) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 119.507 196.342) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1580.515 218.44) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1922.145 179.07) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 162.56 184.023) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1875.79 538.48) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 679.145 195.453) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 166.065 87.503) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 679.145 107.823) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1909.445 223.52) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 565.912 478.028) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1903.73 496.57) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1955.8 515.62) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 162.56 181.483) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1145.54 150.495) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 726.186 172.593) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 162.56 97.663) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1106.805 554.355) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 679.145 145.923) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 119.507 173.482) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 189.23 173.863) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 558.292 305.054) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1100.455 762.635) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1684.655 200.66) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1571.625 246.38) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1572.895 218.44) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 565.912 457.708) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 683.006 170.053) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 88.9 121.158) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 189.23 110.363) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 679.145 151.003) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1525.905 281.94) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 166.065 156.083) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1412.875 112.395) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1917.065 807.72) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1490.345 210.82) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1633.855 218.44) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 140.187 109.982) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1518.285 246.38) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1487.805 947.42) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 562.61 812.8) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 166.065 95.123) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1127.125 548.005) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 116.967 122.682) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1525.905 270.51) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 679.145 140.843) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 166.065 163.703) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 679.145 97.663) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1624.965 246.38) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1237.615 521.335) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1504.315 210.82) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 119.507 122.682) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 88.9 128.778) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1542.415 373.38) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 117.602 104.902) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 41.021 155.194) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1372.235 345.44) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 143.637 120.142) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1917.065 764.54) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 600.329 120.777) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1917.065 772.16) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1542.415 350.52) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 116.967 137.922) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1153.16 126.365) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1243.33 758.19) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1525.905 289.56) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 186.465 130.683) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 119.507 155.702) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 362.585 182.88) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 83.896 126.238) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1220.47 170.815) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 599.059 149.987) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 166.065 140.843) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1237.615 513.715) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1191.895 803.275) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1618.615 210.82) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1707.515 223.52) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1542.415 358.14) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 749.757 313.69) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 117.297 109.982) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 710.946 172.593) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1156.335 796.925) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 403.403 497.586) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 335.28 89.535) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1138.555 487.045) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 116.967 117.602) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1928.495 171.45) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 599.059 152.527) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 166.065 115.443) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 324.485 95.25) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1542.415 739.775) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1249.045 785.495) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 117.602 107.442) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1486.535 918.21) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 344.881 312.547) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 679.445 209.423) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 162.56 128.143) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 929.005 296.545) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1588.135 218.44) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1393.19 139.065) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 166.065 135.763) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 189.23 209.423) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1917.065 749.3) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 679.145 182.753) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1656.715 210.82) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1476.375 246.38) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 599.059 204.597) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 324.485 127) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 683.006 175.133) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 330.835 97.79) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 189.23 158.623) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1542.415 327.66) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 250.825 93.98) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 64.643 504.952) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 993.775 335.915) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1542.415 361.95) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 189.23 123.063) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1640.205 246.38) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1496.695 210.82) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 921.385 304.165) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1849.755 550.545) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 162.56 158.623) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1189.355 772.795) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 344.881 294.767) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 274.701 771.652) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 189.23 176.403) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 722.249 493.903) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 119.507 181.102) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1339.85 140.335) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1452.245 274.32) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 186.465 173.863) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1319.53 104.775) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 679.145 115.443) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1684.655 208.28) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 166.065 125.603) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 599.059 191.897) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1495.425 238.76) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 324.485 124.46) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 119.507 137.922) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1223.645 808.355) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 276.225 105.41) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 162.56 115.443) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1477.645 210.82) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 276.225 118.11) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 166.065 199.263) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1495.425 246.38) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 119.507 188.722) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 500.05 313.944) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1489.075 246.38) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 88.9 187.198) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 116.967 153.162) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1525.905 327.66) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1525.905 346.71) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 116.967 188.722) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 929.005 304.165) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 116.967 104.902) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1324.61 762) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 518.922 302.514) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 263.068 513.588) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 41.021 137.414) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1211.58 282.575) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 41.021 134.874) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 261.874 478.028) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1334.77 146.685) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1579.245 238.76) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1325.88 120.015) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 117.297 186.182) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 41.021 147.574) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1707.515 162.56) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1450.975 842.645) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1193.8 725.17) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 143.637 102.362) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 600.329 105.537) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 186.465 145.923) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1917.065 774.7) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 41.021 117.094) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1525.905 365.76) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 199.771 774.192) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1214.755 881.38) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 162.56 92.583) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 186.465 161.163) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1684.655 166.37) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 261.874 485.648) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1571.625 238.76) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 325.755 185.42) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 276.225 115.57) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 599.059 200.787) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 936.625 300.355) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1542.415 304.8) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1141.095 746.125) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1684.655 151.13) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 117.297 176.022) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 679.145 170.053) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 162.56 186.563) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 189.23 153.543) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 41.021 129.794) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1476.375 788.035) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 83.896 121.158) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 708.406 197.993) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1878.965 163.83) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 41.021 132.334) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 936.625 297.815) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 116.967 158.242) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 119.507 130.302) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 166.065 173.863) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 679.145 112.903) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 325.755 187.96) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1231.265 785.495) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1707.515 227.33) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 116.967 125.222) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1504.315 218.44) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1550.035 739.775) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 140.208 327.152) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 41.021 178.054) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 162.56 166.243) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 162.56 153.543) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 289.941 778.002) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 679.145 197.993) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 166.065 171.323) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 599.059 160.147) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1377.95 126.365) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1237.615 516.255) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1237.615 511.175) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 599.059 169.037) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 162.56 143.383) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 256.921 866.902) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 325.755 152.4) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 116.967 120.142) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1237.615 523.875) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1618.615 218.44) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1486.535 881.38) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 189.23 189.103) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 398.653 497.586) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1386.84 145.415) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 538.48 815.34) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 41.021 165.354) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 116.967 102.362) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 936.625 318.135) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1525.905 300.99) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1698.625 774.065) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 565.912 494.538) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 119.507 140.462) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 679.145 200.533) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 189.23 105.283) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 189.23 148.463) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1196.975 539.115) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 88.9 118.618) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1005.205 300.355) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 186.465 107.823) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1525.905 312.42) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 679.45 792.48) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1928.495 179.07) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 88.9 178.308) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 117.297 102.362) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1327.15 281.305) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1525.905 373.38) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 116.967 176.022) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 261.874 511.048) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1917.065 797.56) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1763.395 548.005) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 702.056 172.593) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 274.701 779.272) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 117.297 160.782) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 398.653 484.886) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1871.345 231.14) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 398.653 477.266) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 716.026 205.613) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 162.56 206.883) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1567.815 746.125) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 920.115 829.945) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1917.065 792.48) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1632.585 246.38) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1626.235 210.82) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 118.207 99.822) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 599.059 155.067) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 59.766 323.85) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 882.015 874.395) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 186.465 171.323) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1533.525 238.76) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 276.225 102.87) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 166.065 120.523) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1781.175 548.64) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 330.835 134.62) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 117.297 168.402) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 679.145 203.073) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 343.535 165.1) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 118.237 99.822) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 681.736 197.993) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 599.059 144.907) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1594.485 246.38) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 186.465 194.183) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 599.059 162.687) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 117.297 135.382) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 186.465 90.043) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1525.905 274.32) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 565.912 491.998) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1649.095 218.44) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 166.065 138.303) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1106.805 772.795) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1390.65 112.395) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1146.175 758.825) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 140.187 102.362) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1237.615 531.495) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1542.415 331.47) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1610.995 210.82) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 143.637 127.762) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1248.41 128.905) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1365.25 203.835) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 162.56 163.703) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 189.23 90.043) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 162.56 95.123) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1655.445 238.76) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 118.237 109.982) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 189.23 163.703) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 749.757 306.07) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 83.896 131.318) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1858.645 223.52) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1537.97 524.51) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 186.465 125.603) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1209.675 536.575) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 543.56 833.12) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 140.187 107.442) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 683.006 177.673) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1000.125 300.355) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 90.17 145.288) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 270.891 789.432) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1525.905 320.04) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1525.905 335.28) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1235.71 730.25) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 344.881 289.687) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 679.145 156.083) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 162.56 107.823) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 954.405 297.815) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 162.56 171.323) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1917.065 782.32) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 921.385 296.545) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 166.065 201.803) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1121.41 272.415) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 599.059 157.607) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 41.021 170.434) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1160.78 158.115) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 162.56 145.923) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 83.896 123.698) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1949.45 515.62) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1572.895 210.82) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 186.465 196.723) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 189.23 166.243) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 270.891 786.892) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1684.655 143.51) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1511.935 218.44) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 723.646 197.993) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 85.796 150.368) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1482.725 238.76) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1240.79 128.905) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1527.175 218.44) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 518.922 307.594) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 189.23 130.683) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 325.755 190.5) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 192.151 769.112) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 906.145 296.545) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 760.222 318.262) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 186.465 209.423) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 913.765 296.545) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 189.23 128.143) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1510.665 246.38) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1917.065 800.1) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 186.465 95.123) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 276.225 100.33) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 41.021 145.034) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 162.56 135.763) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1917.065 795.02) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 418.643 492.506) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 117.297 165.862) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 599.44 820.42) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 166.065 178.943) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 186.465 153.543) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 41.021 109.474) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1565.275 210.82) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 143.637 115.062) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1707.515 143.51) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 162.56 90.043) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 143.637 104.902) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 83.896 108.458) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1508.125 829.945) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 585.267 526.288) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 117.297 150.622) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1916.43 504.19) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1533.525 939.8) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 261.874 488.188) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 599.059 165.227) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 565.912 511.048) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1179.195 796.925) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 954.405 292.735) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 599.059 175.387) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 117.297 148.082) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 83.896 118.618) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 41.021 162.814) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 267.081 831.342) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1684.655 170.18) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1209.675 549.275) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 119.507 148.082) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 599.44 812.8) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 166.065 191.643) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1610.995 218.44) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1917.065 777.24) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 398.653 489.966) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 401.955 119.38) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 166.065 151.003) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 681.736 192.913) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 352.298 331.597) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1120.14 174.625) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 599.059 184.277) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1924.05 504.19) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 90.17 142.748) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 198.679 329.057) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 723.646 205.613) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1184.275 881.38) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1385.57 126.365) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 186.465 135.763) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 162.56 140.843) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1510.665 238.76) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 936.625 295.275) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 119.507 143.002) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1684.655 193.04) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1579.245 246.38) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 189.23 168.783) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 116.967 186.182) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 189.23 125.603) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 349.885 134.62) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 189.23 135.763) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1160.78 150.495) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 679.145 125.603) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1193.165 808.355) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 246.761 866.902) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1595.755 218.44) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 267.081 771.652) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1542.415 323.85) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 162.56 112.903) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1525.905 331.47) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1462.405 266.7) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 599.059 194.437) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 166.065 123.063) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 131.394 319.532) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1624.965 238.76) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 116.967 165.862) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1486.535 873.76) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 679.145 187.833) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1209.675 539.115) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1701.8 791.845) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1630.045 185.42) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 131.394 327.152) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 186.465 199.263) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 117.297 140.462) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 143.637 112.522) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1209.675 544.195) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 140.187 125.222) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 166.065 100.203) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1891.665 179.07) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1457.325 832.485) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1707.515 189.23) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 119.507 120.142) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1864.995 223.52) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1401.445 98.425) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 186.465 201.803) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 186.465 115.443) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 268.605 93.98) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 186.465 206.883) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1326.515 313.055) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1542.415 293.37) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 679.145 130.683) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 117.297 163.322) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 116.967 143.002) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 679.145 172.593) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 162.56 100.203) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 325.755 182.88) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 249.301 761.492) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1241.425 785.495) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1470.025 218.44) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1175.385 796.925) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 954.405 865.505) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1707.515 204.47) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1803.4 549.275) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1917.065 759.46) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 119.507 132.842) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1909.445 231.14) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 186.465 166.243) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1542.415 339.09) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1603.375 210.82) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 688.086 192.913) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 206.121 814.832) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 261.874 480.568) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 117.297 122.682) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 117.297 155.702) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1649.095 210.82) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 166.065 158.623) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 90.17 147.828) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1684.655 185.42) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 718.566 180.213) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 683.006 172.593) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1917.065 741.68) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1121.41 291.465) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1468.755 238.76) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 261.874 500.888) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1891.665 171.45) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 398.653 487.426) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 186.309 332.867) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 325.755 147.32) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 186.465 102.743) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1229.36 150.495) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1401.445 112.395) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1886.585 231.14) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 162.56 138.303) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 722.249 491.363) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 41.021 119.634) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 162.56 110.363) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 116.967 170.942) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 186.465 138.303) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 140.187 112.522) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 143.637 130.302) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1917.065 779.78) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 325.755 149.86) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 391.795 165.1) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 260.731 761.492) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 166.065 209.423) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 41.021 180.594) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 186.465 100.203) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 116.967 107.442) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 166.065 107.823) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 59.766 331.47) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 201.041 769.112) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1949.45 504.19) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 41.021 124.714) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1420.495 98.425) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1186.18 179.705) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1176.655 498.475) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1496.695 218.44) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 574.04 820.42) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 599.059 196.977) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 186.465 186.563) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1204.595 881.38) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1483.995 210.82) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 117.297 107.442) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1508.125 832.485) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1856.105 746.76) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 189.23 97.663) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1533.525 918.21) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 189.23 151.003) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 925.195 829.945) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1525.905 342.9) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1319.53 135.255) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1917.065 802.64) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 131.394 314.452) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 116.967 155.702) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1532.255 904.24) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 186.465 92.583) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1203.325 531.495) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1005.205 292.735) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 186.465 87.503) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 906.145 304.165) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 117.297 117.602) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1841.5 234.95) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 162.56 105.283) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1707.515 208.28) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 166.065 184.023) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 733.806 180.213) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 88.9 173.228) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1533.525 925.83) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 189.23 112.903) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1130.3 144.145) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 186.465 204.343) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 565.912 460.248) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1370.33 203.835) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1196.975 544.195) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1828.165 186.69) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 917.575 829.945) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 41.021 167.894) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 186.309 326.517) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1917.065 787.4) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 600.329 111.887) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 131.394 311.912) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1641.475 218.44) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 679.145 102.743) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1166.495 804.545) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 189.23 194.183) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1917.065 756.92) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 923.925 334.645) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 278.511 791.972) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 186.309 312.547) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 192.329 317.627) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 679.145 158.623) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1707.515 231.14) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 83.896 105.918) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1209.675 534.035) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1015.365 292.735) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1083.945 772.795) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1707.515 254) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 679.145 177.673) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1698.625 781.685) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 88.9 170.688) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 600.329 109.347) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 166.065 130.683) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 344.881 287.147) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 246.761 859.282) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 166.065 102.743) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1130.3 136.525) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 116.967 145.542) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1617.345 246.38) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1372.235 331.47) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 607.06 889) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1483.995 218.44) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1374.14 803.91) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 189.23 161.163) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1196.975 531.495) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 189.23 145.923) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 186.465 97.663) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 186.465 105.283) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1002.919 146.685) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 162.56 125.603) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1207.77 309.245) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 143.637 125.222) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 116.967 150.622) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1525.905 358.14) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1482.725 246.38) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1010.285 300.355) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 558.292 307.594) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1470.025 274.32) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 117.297 120.142) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 117.297 170.942) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 186.465 158.623) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1911.35 513.08) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1222.375 793.115) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 599.059 207.137) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 166.065 176.403) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1525.905 297.18) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 119.507 150.622) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 679.145 128.143) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1557.655 736.6) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 936.625 310.515) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1588.135 210.82) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 166.065 194.183) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 216.408 312.547) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 599.059 139.827) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1237.615 528.955) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 599.059 181.737) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 117.297 143.002) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1125.22 150.495) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1707.515 238.76) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 166.065 181.483) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1252.22 765.81) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 356.997 500.888) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1533.525 246.38) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1707.515 177.8) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 418.643 489.966) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1237.615 526.415) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 927.735 829.945) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 679.145 117.983) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1530.35 516.89) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 166.065 133.223) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1542.415 320.04) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1707.515 185.42) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 116.967 115.062) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 575.107 479.298) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 679.145 110.363) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1684.655 177.8) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1640.205 238.76) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 132.842 491.49) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1217.93 142.875) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 343.535 156.21) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 335.915 156.21) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1875.79 535.94) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 577.85 812.8) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1525.905 308.61) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1229.36 165.735) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 83.896 128.778) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 398.653 495.046) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1707.515 246.38) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1532.255 873.76) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 116.967 196.342) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 189.23 156.083) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1193.165 810.895) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 344.881 292.227) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1647.825 238.76) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1487.805 902.97) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1917.065 754.38) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1655.445 246.38) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 330.835 187.96) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1133.475 734.695) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1116.33 126.365) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1781.175 561.34) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 186.465 184.023) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 186.465 140.843) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 166.065 145.923) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1866.265 746.76) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 679.145 95.123) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 41.021 150.114) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 192.532 515.62) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 344.881 299.847) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 324.485 121.92) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1565.275 218.44) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 162.56 156.083) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1557.655 728.98) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1633.855 210.82) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 679.145 143.383) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 116.967 112.522) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1574.165 883.92) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 186.465 120.523) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 117.297 183.642) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 565.912 497.078) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 186.465 178.943) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1803.4 561.34) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1830.705 764.54) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1878.965 231.14) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1182.37 735.33) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 324.485 132.08) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 90.17 150.368) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 186.465 156.083) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1878.965 223.52) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 117.297 191.262) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 565.912 499.618) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1955.8 504.19) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 604.52 717.55) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 354.965 205.74) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 189.23 102.743) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 189.23 196.723) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1184.275 808.355) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 88.9 175.768) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 166.065 148.463) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1525.905 285.75) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 162.56 209.423) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1542.415 335.28) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1632.585 238.76) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1684.655 147.32) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 119.507 183.642) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 276.225 107.95) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 186.465 128.143) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 186.465 143.383) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1383.03 98.425) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 116.967 160.782) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 920.115 771.525) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 117.297 99.822) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 518.922 313.944) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1207.77 330.835) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 189.23 100.203) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 118.237 112.522) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 700.786 205.613) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1684.655 158.75) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 162.56 191.643) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1009.015 335.915) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1122.045 881.38) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 203.759 312.547) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 119.507 168.402) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 166.065 112.903) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 41.021 160.274) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1542.415 312.42) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1707.515 147.32) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1684.655 154.94) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1684.655 173.99) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1826.26 549.91) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1155.065 881.38) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 936.625 313.055) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 162.56 173.863) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 166.065 189.103) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 162.56 123.063) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 186.465 163.703) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1542.415 270.51) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 119.507 178.562) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1542.415 365.76) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 83.896 116.078) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1096.645 534.035) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1476.375 238.76) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1489.075 238.76) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 143.637 107.442) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1518.285 238.76) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 913.765 304.165) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 90.17 152.908) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 59.766 318.77) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1917.065 751.84) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 186.465 189.103) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 324.485 134.62) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 140.187 127.762) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 679.145 90.043) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 117.297 132.842) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 543.56 830.58) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 679.145 92.583) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1826.26 561.34) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 325.755 144.78) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 189.23 186.563) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1647.825 246.38) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1209.675 546.735) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1557.655 712.47) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 398.653 492.506) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1386.84 153.035) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 192.151 779.272) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1470.025 210.82) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1849.755 561.34) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 679.145 148.463) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 117.297 115.062) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1383.03 163.195) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1083.945 534.035) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1609.725 246.38) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 189.23 178.943) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 116.967 168.402) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 565.912 480.568) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 880.745 841.375) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 88.9 116.078) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 117.297 130.302) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 162.56 87.503) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 166.065 97.663) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 372.745 121.92) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 189.23 140.843) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 599.059 179.197) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 116.967 109.982) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1228.09 309.245) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1684.655 196.85) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1525.905 350.52) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1175.385 804.545) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 162.56 161.163) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 117.297 196.342) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1333.5 120.015) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 344.881 302.387) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 679.145 153.543) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 117.297 181.102) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1908.175 171.45) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 162.56 194.183) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1130.935 548.005) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1113.155 881.38) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1532.255 881.38) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 119.507 170.942) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 189.23 133.223) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1148.715 897.89) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1542.415 369.57) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 41.021 142.494) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 116.967 148.082) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 186.465 148.463) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 188.722 491.49) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1707.515 181.61) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1864.995 231.14) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 261.874 508.508) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 119.507 193.802) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 612.14 717.55) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 380.365 129.54) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 346.075 198.12) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 865.505 136.525) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1542.415 297.18) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 534.67 840.74) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 685.546 209.423) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1917.065 805.18) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 342.265 147.32) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 166.065 110.363) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 143.637 122.682) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 41.021 122.174) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1182.37 725.17) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1132.205 881.38) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 189.23 92.583) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1534.795 218.44) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 88.9 108.458) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 162.56 196.723) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 342.265 134.62) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1136.65 133.985) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1334.77 139.065) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1656.715 218.44) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1818.005 173.99) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 679.145 133.223) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 324.485 97.79) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 117.297 193.802) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 162.56 130.683) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 59.766 321.31) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 936.625 315.595) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1129.03 150.495) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1252.22 758.19) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 601.777 533.908) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 41.021 127.254) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 119.507 135.382) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 189.23 191.643) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 162.56 151.003) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1574.165 891.54) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 88.9 184.658) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1219.2 337.185) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 186.309 317.627) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1153.16 133.985) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1564.005 246.38) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 117.297 112.522) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (junction (at 1233.17 758.19) (diameter 0) (color 0 0 0 0))
  (no_connect (at 1900.555 798.83))
  (no_connect (at 276.225 97.79))
  (no_connect (at 865.505 172.085))
  (no_connect (at 1858.645 219.71))
  (no_connect (at 1524.635 855.345))
  (no_connect (at 1588.135 815.975))
  (no_connect (at 97.79 320.04))
  (no_connect (at 647.7 843.28))
  (no_connect (at 647.7 838.2))
  (no_connect (at 865.505 161.925))
  (no_connect (at 1377.95 252.095))
  (no_connect (at 343.535 162.56))
  (no_connect (at 865.505 179.705))
  (no_connect (at 992.505 141.605))
  (no_connect (at 647.7 792.48))
  (no_connect (at 647.7 787.4))
  (no_connect (at 647.7 744.22))
  (no_connect (at 647.7 850.9))
  (no_connect (at 647.7 866.14))
  (no_connect (at 647.7 871.22))
  (no_connect (at 647.7 855.98))
  (no_connect (at 909.955 817.245))
  (no_connect (at 1480.185 147.32))
  (no_connect (at 647.7 878.84))
  (no_connect (at 647.7 873.76))
  (no_connect (at 647.7 868.68))
  (no_connect (at 673.1 842.01))
  (no_connect (at 647.7 886.46))
  (no_connect (at 647.7 881.38))
  (no_connect (at 1580.515 786.765))
  (no_connect (at 721.919 455.803))
  (no_connect (at 721.919 458.343))
  (no_connect (at 894.08 153.035))
  (no_connect (at 721.919 471.043))
  (no_connect (at 865.505 156.845))
  (no_connect (at 1374.14 898.525))
  (no_connect (at 647.7 764.54))
  (no_connect (at 647.7 762))
  (no_connect (at 647.7 759.46))
  (no_connect (at 647.7 756.92))
  (no_connect (at 647.7 754.38))
  (no_connect (at 647.7 751.84))
  (no_connect (at 647.7 749.3))
  (no_connect (at 647.7 739.14))
  (no_connect (at 647.7 736.6))
  (no_connect (at 647.7 734.06))
  (no_connect (at 647.7 731.52))
  (no_connect (at 865.505 164.465))
  (no_connect (at 1339.85 179.705))
  (no_connect (at 647.7 828.04))
  (no_connect (at 865.505 154.305))
  (no_connect (at 865.505 169.545))
  (no_connect (at 894.08 155.575))
  (no_connect (at 1524.635 852.805))
  (no_connect (at 1377.95 258.445))
  (no_connect (at 274.701 769.112))
  (no_connect (at 1377.95 248.285))
  (no_connect (at 324.485 104.14))
  (no_connect (at 865.505 149.225))
  (no_connect (at 865.505 146.685))
  (no_connect (at 647.7 797.56))
  (no_connect (at 647.7 802.64))
  (no_connect (at 647.7 807.72))
  (no_connect (at 676.656 163.703))
  (no_connect (at 676.656 138.303))
  (no_connect (at 676.656 135.763))
  (no_connect (at 679.196 87.503))
  (no_connect (at 1524.635 827.405))
  (no_connect (at 1524.635 822.325))
  (no_connect (at 1524.635 766.445))
  (no_connect (at 1524.635 791.845))
  (no_connect (at 1524.635 817.245))
  (no_connect (at 1524.635 809.625))
  (no_connect (at 1524.635 779.145))
  (no_connect (at 1524.635 781.685))
  (no_connect (at 1524.635 784.225))
  (no_connect (at 1524.635 786.765))
  (no_connect (at 647.7 858.52))
  (no_connect (at 647.7 853.44))
  (no_connect (at 647.7 848.36))
  (no_connect (at 647.7 863.6))
  (no_connect (at 647.7 728.98))
  (no_connect (at 647.7 726.44))
  (no_connect (at 647.7 723.9))
  (no_connect (at 647.7 721.36))
  (no_connect (at 345.948 323.977))
  (no_connect (at 647.7 782.32))
  (no_connect (at 647.7 779.78))
  (no_connect (at 647.7 777.24))
  (no_connect (at 647.7 774.7))
  (no_connect (at 647.7 767.08))
  (no_connect (at 647.7 772.16))
  (no_connect (at 647.7 769.62))
  (no_connect (at 865.505 177.165))
  (no_connect (at 878.84 155.575))
  (no_connect (at 878.84 153.035))
  (no_connect (at 276.225 113.03))
  (no_connect (at 239.141 809.752))
  (wire (pts (xy 1327.785 309.245) (xy 1327.785 310.515)))
  (wire (pts (xy 1518.285 246.38) (xy 1533.525 246.38)))
  (wire (pts (xy 599.999 111.887) (xy 600.329 111.887)))
  (wire (pts (xy 1684.655 147.32) (xy 1684.655 151.13)))
  (wire (pts (xy 335.915 165.1) (xy 343.535 165.1)))
  (wire (pts (xy 352.044 490.728) (xy 344.297 490.728)))
  (wire (pts (xy 185.42 145.923) (xy 186.465 145.923)))
  (wire (pts (xy 1849.755 560.705) (xy 1849.755 561.34)))
  (wire (pts (xy 1009.015 333.375) (xy 1009.015 335.915)))
  (wire (pts (xy 1206.5 725.17) (xy 1206.5 730.25)))
  (wire (pts (xy 600.329 89.027) (xy 605.409 89.027)))
  (wire (pts (xy 267.335 102.87) (xy 276.225 102.87)))
  (wire (pts (xy 344.297 503.428) (xy 345.567 503.428)))
  (wire (pts (xy 88.9 178.308) (xy 88.9 184.658)))
  (wire (pts (xy 83.896 126.238) (xy 88.9 126.238)))
  (wire (pts (xy 683.006 180.213) (xy 683.006 182.753)))
  (wire (pts (xy 1193.165 810.895) (xy 1193.165 808.355)))
  (wire (pts (xy 1114.425 772.795) (xy 1160.145 772.795)))
  (wire (pts (xy 86.36 187.198) (xy 88.9 187.198)))
  (wire (pts (xy 140.187 99.822) (xy 143.637 99.822)))
  (wire (pts (xy 41.021 137.414) (xy 41.021 139.954)))
  (wire (pts (xy 1091.565 539.115) (xy 1091.565 537.845)))
  (wire (pts (xy 140.208 327.152) (xy 145.288 327.152)))
  (wire (pts (xy 186.465 84.963) (xy 189.23 84.963)))
  (wire (pts (xy 1942.465 173.99) (xy 1942.465 171.45)))
  (wire (pts (xy 166.065 135.763) (xy 166.37 135.763)))
  (wire (pts (xy 398.323 492.506) (xy 398.653 492.506)))
  (wire (pts (xy 162.56 138.303) (xy 166.065 138.303)))
  (wire (pts (xy 848.995 817.245) (xy 862.965 817.245)))
  (wire (pts (xy 119.507 186.182) (xy 119.507 188.722)))
  (wire (pts (xy 162.56 145.923) (xy 166.065 145.923)))
  (wire (pts (xy 86.36 170.688) (xy 88.9 170.688)))
  (wire (pts (xy 418.643 492.506) (xy 431.343 492.506)))
  (wire (pts (xy 347.345 127) (xy 347.345 128.27)))
  (wire (pts (xy 1707.515 212.09) (xy 1707.515 215.9)))
  (wire (pts (xy 1212.85 165.735) (xy 1212.85 160.655)))
  (wire (pts (xy 230.251 789.432) (xy 239.141 789.432)))
  (wire (pts (xy 1193.8 725.17) (xy 1206.5 725.17)))
  (wire (pts (xy 1141.095 734.695) (xy 1133.475 734.695)))
  (wire (pts (xy 633.73 746.76) (xy 647.7 746.76)))
  (wire (pts (xy 185.42 156.083) (xy 186.465 156.083)))
  (wire (pts (xy 1504.315 181.61) (xy 1520.825 181.61)))
  (wire (pts (xy 1102.36 310.515) (xy 1121.41 310.515)))
  (wire (pts (xy 1798.955 173.99) (xy 1804.035 173.99)))
  (wire (pts (xy 116.937 176.022) (xy 116.967 176.022)))
  (wire (pts (xy 1175.385 777.875) (xy 1175.385 796.925)))
  (wire (pts (xy 185.42 151.003) (xy 186.465 151.003)))
  (wire (pts (xy 185.42 123.063) (xy 186.465 123.063)))
  (wire (pts (xy 184.709 332.867) (xy 186.309 332.867)))
  (wire (pts (xy 1325.88 120.015) (xy 1333.5 120.015)))
  (wire (pts (xy 1319.53 306.705) (xy 1334.135 306.705)))
  (wire (pts (xy 600.329 128.397) (xy 605.409 128.397)))
  (wire (pts (xy 1707.515 189.23) (xy 1707.515 193.04)))
  (wire (pts (xy 185.42 105.283) (xy 186.465 105.283)))
  (wire (pts (xy 1375.41 163.195) (xy 1383.03 163.195)))
  (wire (pts (xy 162.56 158.623) (xy 162.56 156.083)))
  (wire (pts (xy 1504.315 837.565) (xy 1504.315 835.025)))
  (wire (pts (xy 1367.79 732.79) (xy 1374.14 732.79)))
  (wire (pts (xy 391.795 173.99) (xy 391.795 172.72)))
  (wire (pts (xy 185.42 194.183) (xy 186.465 194.183)))
  (wire (pts (xy 589.28 801.37) (xy 589.28 803.91)))
  (wire (pts (xy 1635.125 137.16) (xy 1635.125 139.7)))
  (wire (pts (xy 138.938 314.452) (xy 131.394 314.452)))
  (wire (pts (xy 279.781 817.372) (xy 270.891 817.372)))
  (wire (pts (xy 1162.05 133.985) (xy 1187.45 133.985)))
  (wire (pts (xy 398.323 489.966) (xy 398.653 489.966)))
  (wire (pts (xy 79.883 504.952) (xy 79.883 503.682)))
  (wire (pts (xy 276.225 107.95) (xy 277.495 107.95)))
  (wire (pts (xy 83.896 131.318) (xy 88.9 131.318)))
  (wire (pts (xy 1542.415 361.95) (xy 1542.415 365.76)))
  (wire (pts (xy 185.42 191.643) (xy 186.465 191.643)))
  (wire (pts (xy 1942.465 171.45) (xy 1934.845 171.45)))
  (wire (pts (xy 676.656 192.913) (xy 679.145 192.913)))
  (wire (pts (xy 1215.39 113.665) (xy 1215.39 123.825)))
  (wire (pts (xy 1619.885 147.32) (xy 1617.345 147.32)))
  (wire (pts (xy 993.775 335.915) (xy 1009.015 335.915)))
  (wire (pts (xy 116.937 188.722) (xy 116.967 188.722)))
  (wire (pts (xy 1525.905 281.94) (xy 1525.905 285.75)))
  (wire (pts (xy 276.225 102.87) (xy 277.495 102.87)))
  (wire (pts (xy 1707.515 173.99) (xy 1707.515 177.8)))
  (wire (pts (xy 1000.125 835.025) (xy 970.915 835.025)))
  (wire (pts (xy 564.947 475.488) (xy 565.912 475.488)))
  (wire (pts (xy 676.656 200.533) (xy 679.145 200.533)))
  (wire (pts (xy 116.967 170.942) (xy 116.967 173.482)))
  (wire (pts (xy 189.23 181.483) (xy 189.23 178.943)))
  (wire (pts (xy 1525.905 365.76) (xy 1525.905 369.57)))
  (wire (pts (xy 1483.995 210.82) (xy 1490.345 210.82)))
  (wire (pts (xy 1341.12 890.905) (xy 1352.55 890.905)))
  (wire (pts (xy 289.941 778.002) (xy 292.481 778.002)))
  (wire (pts (xy 1186.18 170.815) (xy 1220.47 170.815)))
  (wire (pts (xy 83.82 108.458) (xy 83.896 108.458)))
  (wire (pts (xy 185.42 87.503) (xy 186.465 87.503)))
  (wire (pts (xy 344.678 307.467) (xy 344.881 307.467)))
  (wire (pts (xy 230.251 817.372) (xy 239.141 817.372)))
  (wire (pts (xy 116.967 143.002) (xy 117.297 143.002)))
  (wire (pts (xy 1174.115 763.905) (xy 1174.115 753.745)))
  (wire (pts (xy 1824.355 222.25) (xy 1840.865 222.25)))
  (wire (pts (xy 117.602 107.442) (xy 118.237 107.442)))
  (wire (pts (xy 185.42 143.383) (xy 186.465 143.383)))
  (wire (pts (xy 1504.315 189.23) (xy 1520.825 189.23)))
  (wire (pts (xy 352.298 520.192) (xy 318.008 520.192)))
  (wire (pts (xy 344.881 299.847) (xy 348.488 299.847)))
  (wire (pts (xy 1471.295 969.01) (xy 1489.075 969.01)))
  (wire (pts (xy 598.729 196.977) (xy 599.059 196.977)))
  (wire (pts (xy 598.729 191.897) (xy 599.059 191.897)))
  (wire (pts (xy 261.798 472.948) (xy 261.874 472.948)))
  (wire (pts (xy 1186.815 531.495) (xy 1196.975 531.495)))
  (wire (pts (xy 116.937 140.462) (xy 116.967 140.462)))
  (wire (pts (xy 1144.905 796.925) (xy 1156.335 796.925)))
  (wire (pts (xy 143.637 107.442) (xy 143.637 104.902)))
  (wire (pts (xy 83.82 131.318) (xy 83.896 131.318)))
  (wire (pts (xy 1917.065 828.04) (xy 1920.875 828.04)))
  (wire (pts (xy 166.065 148.463) (xy 166.37 148.463)))
  (wire (pts (xy 893.445 799.465) (xy 909.955 799.465)))
  (polyline (pts (xy 1066.8 845.82) (xy 1436.37 845.82)))
  (wire (pts (xy 1824.355 224.79) (xy 1824.355 222.25)))
  (wire (pts (xy 917.575 829.945) (xy 920.115 829.945)))
  (wire (pts (xy 1669.415 788.67) (xy 1675.765 788.67)))
  (wire (pts (xy 342.265 147.32) (xy 349.885 147.32)))
  (wire (pts (xy 871.855 842.645) (xy 871.855 843.915)))
  (wire (pts (xy 676.656 145.923) (xy 679.145 145.923)))
  (wire (pts (xy 166.065 151.003) (xy 166.37 151.003)))
  (wire (pts (xy 116.967 125.222) (xy 116.967 127.762)))
  (wire (pts (xy 1504.315 143.51) (xy 1520.825 143.51)))
  (wire (pts (xy 344.881 310.007) (xy 348.488 310.007)))
  (wire (pts (xy 1504.315 218.44) (xy 1511.935 218.44)))
  (wire (pts (xy 500.05 313.944) (xy 500.304 314.198)))
  (wire (pts (xy 512.242 305.054) (xy 512.75 305.054)))
  (wire (pts (xy 1567.815 728.98) (xy 1565.275 728.98)))
  (wire (pts (xy 1917.065 767.08) (xy 1917.065 769.62)))
  (wire (pts (xy 166.065 153.543) (xy 166.37 153.543)))
  (wire (pts (xy 166.065 163.703) (xy 166.37 163.703)))
  (wire (pts (xy 1333.5 116.205) (xy 1339.85 116.205)))
  (wire (pts (xy 324.485 157.48) (xy 325.755 157.48)))
  (wire (pts (xy 166.065 178.943) (xy 166.37 178.943)))
  (wire (pts (xy 186.465 133.223) (xy 189.23 133.223)))
  (wire (pts (xy 1182.37 726.44) (xy 1182.37 725.17)))
  (wire (pts (xy 1515.745 829.945) (xy 1515.745 827.405)))
  (wire (pts (xy 1164.59 122.555) (xy 1169.67 122.555)))
  (wire (pts (xy 143.637 130.302) (xy 143.637 127.762)))
  (wire (pts (xy 1181.735 554.355) (xy 1181.735 553.085)))
  (wire (pts (xy 116.967 155.702) (xy 116.967 158.242)))
  (wire (pts (xy 246.761 866.902) (xy 256.921 866.902)))
  (wire (pts (xy 363.855 180.34) (xy 362.585 180.34)))
  (wire (pts (xy 83.82 121.158) (xy 83.896 121.158)))
  (wire (pts (xy 1155.065 763.905) (xy 1174.115 763.905)))
  (wire (pts (xy 1781.175 559.435) (xy 1781.175 561.34)))
  (wire (pts (xy 675.386 156.083) (xy 679.145 156.083)))
  (wire (pts (xy 116.967 188.722) (xy 116.967 191.262)))
  (wire (pts (xy 1106.805 770.255) (xy 1106.805 772.795)))
  (wire (pts (xy 162.56 153.543) (xy 166.065 153.543)))
  (wire (pts (xy 1655.445 246.38) (xy 1663.065 246.38)))
  (wire (pts (xy 83.896 113.538) (xy 88.9 113.538)))
  (wire (pts (xy 538.48 826.77) (xy 538.48 825.5)))
  (wire (pts (xy 573.837 489.458) (xy 573.837 486.918)))
  (wire (pts (xy 86.36 152.908) (xy 90.17 152.908)))
  (wire (pts (xy 162.56 123.063) (xy 162.56 120.523)))
  (wire (pts (xy 1177.29 122.555) (xy 1177.29 120.015)))
  (wire (pts (xy 344.678 310.007) (xy 344.881 310.007)))
  (wire (pts (xy 565.912 475.488) (xy 568.757 475.488)))
  (wire (pts (xy 1189.355 772.795) (xy 1189.355 753.745)))
  (wire (pts (xy 1181.1 179.705) (xy 1181.1 165.735)))
  (wire (pts (xy 585.267 526.288) (xy 601.777 526.288)))
  (wire (pts (xy 1609.725 238.76) (xy 1617.345 238.76)))
  (wire (pts (xy 1504.315 210.82) (xy 1511.935 210.82)))
  (wire (pts (xy 1707.515 234.95) (xy 1707.515 238.76)))
  (wire (pts (xy 1113.155 881.38) (xy 1122.045 881.38)))
  (wire (pts (xy 185.42 125.603) (xy 186.465 125.603)))
  (wire (pts (xy 921.385 304.165) (xy 929.005 304.165)))
  (wire (pts (xy 954.405 297.815) (xy 954.405 300.355)))
  (wire (pts (xy 185.42 100.203) (xy 186.465 100.203)))
  (wire (pts (xy 77.47 320.04) (xy 81.28 320.04)))
  (wire (pts (xy 270.891 789.432) (xy 270.891 791.972)))
  (wire (pts (xy 162.56 133.223) (xy 162.56 130.683)))
  (wire (pts (xy 184.709 326.517) (xy 186.309 326.517)))
  (wire (pts (xy 166.065 206.883) (xy 166.37 206.883)))
  (polyline (pts (xy 225.806 390.525) (xy 225.806 236.22)))
  (wire (pts (xy 1221.74 282.575) (xy 1234.44 282.575)))
  (wire (pts (xy 185.42 115.443) (xy 186.465 115.443)))
  (wire (pts (xy 1209.675 534.035) (xy 1209.675 536.575)))
  (wire (pts (xy 323.215 97.79) (xy 324.485 97.79)))
  (wire (pts (xy 326.39 198.12) (xy 346.075 198.12)))
  (wire (pts (xy 331.978 522.732) (xy 352.298 522.732)))
  (wire (pts (xy 196.342 492.76) (xy 196.342 491.49)))
  (wire (pts (xy 83.82 105.918) (xy 83.896 105.918)))
  (wire (pts (xy 1542.415 267.335) (xy 1542.415 270.51)))
  (wire (pts (xy 117.297 120.142) (xy 119.507 120.142)))
  (wire (pts (xy 140.187 104.902) (xy 143.637 104.902)))
  (wire (pts (xy 162.56 184.023) (xy 162.56 181.483)))
  (wire (pts (xy 1223.01 257.175) (xy 1207.77 257.175)))
  (wire (pts (xy 1698.625 781.685) (xy 1698.625 784.225)))
  (wire (pts (xy 86.36 175.768) (xy 88.9 175.768)))
  (wire (pts (xy 612.14 717.55) (xy 612.14 722.63)))
  (wire (pts (xy 1656.715 218.44) (xy 1664.335 218.44)))
  (wire (pts (xy 1803.4 533.4) (xy 1803.4 549.275)))
  (wire (pts (xy 1170.94 174.625) (xy 1170.94 155.575)))
  (wire (pts (xy 589.28 803.91) (xy 599.44 803.91)))
  (wire (pts (xy 1525.905 369.57) (xy 1525.905 373.38)))
  (wire (pts (xy 1684.655 200.66) (xy 1684.655 204.47)))
  (wire (pts (xy 351.917 503.428) (xy 349.377 503.428)))
  (wire (pts (xy 116.967 178.562) (xy 116.967 181.102)))
  (wire (pts (xy 1156.97 133.985) (xy 1153.16 133.985)))
  (wire (pts (xy 1568.45 533.4) (xy 1568.45 530.86)))
  (wire (pts (xy 1811.655 173.99) (xy 1818.005 173.99)))
  (wire (pts (xy 591.82 741.68) (xy 598.17 741.68)))
  (wire (pts (xy 371.475 120.65) (xy 348.615 120.65)))
  (wire (pts (xy 598.729 157.607) (xy 599.059 157.607)))
  (wire (pts (xy 521.64 305.054) (xy 520.37 305.054)))
  (wire (pts (xy 117.297 99.822) (xy 118.207 99.822)))
  (wire (pts (xy 538.48 826.77) (xy 542.29 826.77)))
  (wire (pts (xy 162.56 178.943) (xy 166.065 178.943)))
  (wire (pts (xy 1220.47 155.575) (xy 1220.47 170.815)))
  (wire (pts (xy 676.656 143.383) (xy 679.145 143.383)))
  (wire (pts (xy 1339.85 140.335) (xy 1336.04 140.335)))
  (wire (pts (xy 564.947 460.248) (xy 565.912 460.248)))
  (wire (pts (xy 722.249 493.903) (xy 721.919 493.903)))
  (wire (pts (xy 1917.065 762) (xy 1917.065 764.54)))
  (wire (pts (xy 116.967 140.462) (xy 117.297 140.462)))
  (polyline (pts (xy 1279.525 79.375) (xy 1280.16 79.375)))
  (wire (pts (xy 1241.425 793.115) (xy 1249.045 793.115)))
  (wire (pts (xy 1237.615 523.875) (xy 1237.615 526.415)))
  (wire (pts (xy 1519.555 218.44) (xy 1527.175 218.44)))
  (wire (pts (xy 185.42 209.423) (xy 186.465 209.423)))
  (wire (pts (xy 119.507 132.842) (xy 119.507 135.382)))
  (wire (pts (xy 1245.87 727.71) (xy 1250.95 727.71)))
  (wire (pts (xy 1603.375 210.82) (xy 1610.995 210.82)))
  (wire (pts (xy 599.44 812.8) (xy 589.28 812.8)))
  (wire (pts (xy 418.643 489.966) (xy 436.423 489.966)))
  (wire (pts (xy 118.745 292.735) (xy 118.745 292.862)))
  (wire (pts (xy 186.465 199.263) (xy 189.23 199.263)))
  (wire (pts (xy 188.722 483.87) (xy 188.722 491.49)))
  (wire (pts (xy 166.065 107.823) (xy 166.37 107.823)))
  (wire (pts (xy 1773.555 540.385) (xy 1773.555 548.64)))
  (wire (pts (xy 1949.45 506.73) (xy 1949.45 504.19)))
  (wire (pts (xy 116.967 135.382) (xy 116.967 137.922)))
  (wire (pts (xy 258.445 110.49) (xy 276.225 110.49)))
  (wire (pts (xy 600.329 125.857) (xy 605.409 125.857)))
  (wire (pts (xy 1175.385 892.81) (xy 1184.275 892.81)))
  (wire (pts (xy 1909.445 231.14) (xy 1917.065 231.14)))
  (wire (pts (xy 600.329 96.647) (xy 605.409 96.647)))
  (wire (pts (xy 119.507 143.002) (xy 119.507 145.542)))
  (wire (pts (xy 116.937 112.522) (xy 116.967 112.522)))
  (wire (pts (xy 1015.365 300.355) (xy 1020.445 300.355)))
  (wire (pts (xy 598.729 152.527) (xy 599.059 152.527)))
  (wire (pts (xy 558.47 310.134) (xy 561.01 310.134)))
  (wire (pts (xy 41.021 152.654) (xy 41.021 155.194)))
  (wire (pts (xy 186.465 140.843) (xy 189.23 140.843)))
  (wire (pts (xy 344.881 294.767) (xy 348.488 294.767)))
  (wire (pts (xy 351.155 121.92) (xy 351.155 124.46)))
  (wire (pts (xy 1266.825 511.175) (xy 1251.585 511.175)))
  (wire (pts (xy 345.948 332.867) (xy 352.298 332.867)))
  (wire (pts (xy 116.967 112.522) (xy 116.967 115.062)))
  (wire (pts (xy 117.297 145.542) (xy 119.507 145.542)))
  (wire (pts (xy 162.56 173.863) (xy 166.065 173.863)))
  (wire (pts (xy 1359.535 328.295) (xy 1372.235 328.295)))
  (wire (pts (xy 1803.4 561.34) (xy 1803.4 560.07)))
  (wire (pts (xy 580.187 478.028) (xy 580.187 476.758)))
  (wire (pts (xy 1635.125 143.51) (xy 1632.585 143.51)))
  (wire (pts (xy 681.736 192.913) (xy 688.086 192.913)))
  (wire (pts (xy 564.947 480.568) (xy 565.912 480.568)))
  (wire (pts (xy 599.059 149.987) (xy 605.079 149.987)))
  (wire (pts (xy 1366.52 750.57) (xy 1374.14 750.57)))
  (wire (pts (xy 186.465 168.783) (xy 189.23 168.783)))
  (wire (pts (xy 1155.065 881.38) (xy 1155.065 892.81)))
  (wire (pts (xy 162.56 206.883) (xy 162.56 204.343)))
  (wire (pts (xy 166.065 196.723) (xy 166.37 196.723)))
  (wire (pts (xy 117.297 178.562) (xy 119.507 178.562)))
  (wire (pts (xy 352.044 478.028) (xy 344.297 478.028)))
  (wire (pts (xy 119.507 155.702) (xy 119.507 158.242)))
  (wire (pts (xy 525.78 826.77) (xy 525.78 833.12)))
  (wire (pts (xy 186.465 102.743) (xy 189.23 102.743)))
  (wire (pts (xy 1917.065 795.02) (xy 1917.065 797.56)))
  (wire (pts (xy 1237.615 518.795) (xy 1237.615 521.335)))
  (wire (pts (xy 1557.655 728.98) (xy 1557.655 712.47)))
  (wire (pts (xy 1207.77 287.655) (xy 1233.805 287.655)))
  (wire (pts (xy 251.841 831.342) (xy 267.081 831.342)))
  (wire (pts (xy 1194.435 551.815) (xy 1196.975 551.815)))
  (wire (pts (xy 330.835 173.99) (xy 349.885 173.99)))
  (wire (pts (xy 598.729 179.197) (xy 599.059 179.197)))
  (wire (pts (xy 1886.585 163.83) (xy 1878.965 163.83)))
  (wire (pts (xy 324.485 97.79) (xy 330.835 97.79)))
  (wire (pts (xy 1917.065 800.1) (xy 1917.065 802.64)))
  (wire (pts (xy 621.03 717.55) (xy 621.03 713.74)))
  (wire (pts (xy 117.297 155.702) (xy 119.507 155.702)))
  (wire (pts (xy 185.42 107.823) (xy 186.465 107.823)))
  (wire (pts (xy 543.56 833.12) (xy 543.56 830.58)))
  (wire (pts (xy 598.729 165.227) (xy 599.059 165.227)))
  (wire (pts (xy 848.995 814.705) (xy 862.965 814.705)))
  (wire (pts (xy 119.507 181.102) (xy 119.507 183.642)))
  (wire (pts (xy 344.297 493.268) (xy 353.187 493.268)))
  (wire (pts (xy 1525.905 312.42) (xy 1525.905 316.23)))
  (wire (pts (xy 1166.495 804.545) (xy 1175.385 804.545)))
  (wire (pts (xy 1191.895 803.275) (xy 1191.895 793.115)))
  (wire (pts (xy 116.967 153.162) (xy 117.297 153.162)))
  (wire (pts (xy 249.301 761.492) (xy 260.731 761.492)))
  (wire (pts (xy 633.73 891.54) (xy 647.7 891.54)))
  (wire (pts (xy 335.28 99.695) (xy 332.74 99.695)))
  (wire (pts (xy 324.485 154.94) (xy 325.755 154.94)))
  (wire (pts (xy 88.9 113.538) (xy 88.9 116.078)))
  (wire (pts (xy 1201.42 754.38) (xy 1201.42 758.19)))
  (wire (pts (xy 1224.28 150.495) (xy 1229.36 150.495)))
  (wire (pts (xy 1489.075 960.12) (xy 1489.075 961.39)))
  (wire (pts (xy 116.937 132.842) (xy 116.967 132.842)))
  (wire (pts (xy 119.507 176.022) (xy 119.507 178.562)))
  (wire (pts (xy 624.84 716.28) (xy 647.7 716.28)))
  (wire (pts (xy 1420.495 112.395) (xy 1429.385 112.395)))
  (wire (pts (xy 1669.415 785.495) (xy 1675.765 785.495)))
  (wire (pts (xy 600.329 101.727) (xy 605.409 101.727)))
  (wire (pts (xy 116.967 112.522) (xy 117.297 112.522)))
  (wire (pts (xy 186.465 123.063) (xy 189.23 123.063)))
  (wire (pts (xy 1864.995 231.14) (xy 1871.345 231.14)))
  (wire (pts (xy 41.021 127.254) (xy 41.021 129.794)))
  (wire (pts (xy 954.405 314.325) (xy 964.565 314.325)))
  (wire (pts (xy 186.465 153.543) (xy 189.23 153.543)))
  (wire (pts (xy 143.637 132.842) (xy 143.637 130.302)))
  (wire (pts (xy 512.75 304.8) (xy 512.242 305.054)))
  (wire (pts (xy 1094.74 175.895) (xy 1111.25 175.895)))
  (wire (pts (xy 1127.125 548.005) (xy 1130.935 548.005)))
  (wire (pts (xy 1525.905 346.71) (xy 1525.905 350.52)))
  (wire (pts (xy 270.891 794.512) (xy 284.861 794.512)))
  (wire (pts (xy 199.771 774.192) (xy 201.041 774.192)))
  (wire (pts (xy 1955.8 506.73) (xy 1955.8 504.19)))
  (wire (pts (xy 166.065 138.303) (xy 166.37 138.303)))
  (wire (pts (xy 1841.5 227.965) (xy 1840.865 227.965)))
  (wire (pts (xy 679.145 161.163) (xy 690.626 161.163)))
  (wire (pts (xy 1504.315 151.13) (xy 1520.825 151.13)))
  (wire (pts (xy 138.938 311.912) (xy 131.394 311.912)))
  (wire (pts (xy 189.23 163.703) (xy 189.23 161.163)))
  (wire (pts (xy 116.967 127.762) (xy 117.297 127.762)))
  (wire (pts (xy 1510.665 835.025) (xy 1510.665 847.725)))
  (wire (pts (xy 1366.52 748.03) (xy 1366.52 750.57)))
  (wire (pts (xy 1412.875 108.585) (xy 1412.875 112.395)))
  (wire (pts (xy 1375.41 169.545) (xy 1375.41 163.195)))
  (wire (pts (xy 116.967 104.902) (xy 117.297 104.902)))
  (wire (pts (xy 1917.065 787.4) (xy 1917.065 789.94)))
  (wire (pts (xy 567.69 822.96) (xy 558.8 822.96)))
  (wire (pts (xy 1534.795 746.125) (xy 1534.795 739.775)))
  (wire (pts (xy 622.3 820.42) (xy 647.7 820.42)))
  (wire (pts (xy 1363.98 803.91) (xy 1374.14 803.91)))
  (wire (pts (xy 1482.725 246.38) (xy 1489.075 246.38)))
  (wire (pts (xy 1207.77 323.215) (xy 1219.2 323.215)))
  (wire (pts (xy 166.065 115.443) (xy 166.37 115.443)))
  (wire (pts (xy 1810.385 222.25) (xy 1824.355 222.25)))
  (wire (pts (xy 398.653 484.886) (xy 405.943 484.886)))
  (wire (pts (xy 162.56 145.923) (xy 162.56 143.383)))
  (wire (pts (xy 1190.625 511.175) (xy 1209.675 511.175)))
  (wire (pts (xy 1102.995 531.495) (xy 1102.995 534.035)))
  (wire (pts (xy 598.729 184.277) (xy 599.059 184.277)))
  (wire (pts (xy 679.45 795.02) (xy 679.45 792.48)))
  (wire (pts (xy 362.585 182.88) (xy 362.585 185.42)))
  (wire (pts (xy 250.825 93.98) (xy 268.605 93.98)))
  (wire (pts (xy 189.23 210.693) (xy 189.23 209.423)))
  (wire (pts (xy 599.059 200.787) (xy 607.619 200.787)))
  (wire (pts (xy 1525.905 335.28) (xy 1525.905 339.09)))
  (wire (pts (xy 679.145 151.003) (xy 683.006 151.003)))
  (wire (pts (xy 599.059 147.447) (xy 605.079 147.447)))
  (wire (pts (xy 679.145 148.463) (xy 683.006 148.463)))
  (wire (pts (xy 116.967 181.102) (xy 117.297 181.102)))
  (wire (pts (xy 83.82 118.618) (xy 83.896 118.618)))
  (wire (pts (xy 893.445 791.845) (xy 909.955 791.845)))
  (wire (pts (xy 518.922 307.594) (xy 521.64 307.594)))
  (wire (pts (xy 898.525 304.165) (xy 906.145 304.165)))
  (wire (pts (xy 1669.415 100.33) (xy 1660.525 100.33)))
  (wire (pts (xy 1181.735 544.195) (xy 1196.975 544.195)))
  (wire (pts (xy 143.637 125.222) (xy 143.637 122.682)))
  (wire (pts (xy 1209.675 546.735) (xy 1209.675 549.275)))
  (wire (pts (xy 189.23 201.803) (xy 189.23 199.263)))
  (wire (pts (xy 86.36 155.448) (xy 90.17 155.448)))
  (wire (pts (xy 705.866 164.973) (xy 703.326 164.973)))
  (wire (pts (xy 117.297 168.402) (xy 119.507 168.402)))
  (wire (pts (xy 60.833 477.012) (xy 77.343 477.012)))
  (wire (pts (xy 679.145 153.543) (xy 683.006 153.543)))
  (wire (pts (xy 1684.655 166.37) (xy 1684.655 170.18)))
  (wire (pts (xy 1649.095 210.82) (xy 1656.715 210.82)))
  (wire (pts (xy 1684.655 189.23) (xy 1684.655 193.04)))
  (wire (pts (xy 1872.615 176.53) (xy 1872.615 171.45)))
  (wire (pts (xy 1920.875 817.88) (xy 1917.065 817.88)))
  (wire (pts (xy 1372.235 342.265) (xy 1372.235 345.44)))
  (wire (pts (xy 130.048 327.152) (xy 131.394 327.152)))
  (wire (pts (xy 221.361 799.592) (xy 239.141 799.592)))
  (wire (pts (xy 1527.175 947.42) (xy 1533.525 947.42)))
  (wire (pts (xy 1917.065 779.78) (xy 1917.065 782.32)))
  (wire (pts (xy 166.065 92.583) (xy 166.37 92.583)))
  (wire (pts (xy 1707.515 162.56) (xy 1707.515 166.37)))
  (wire (pts (xy 117.297 112.522) (xy 118.237 112.522)))
  (wire (pts (xy 600.329 105.537) (xy 606.349 105.537)))
  (wire (pts (xy 1927.86 504.19) (xy 1924.05 504.19)))
  (wire (pts (xy 1917.065 797.56) (xy 1917.065 800.1)))
  (wire (pts (xy 186.465 176.403) (xy 189.23 176.403)))
  (wire (pts (xy 1083.945 534.035) (xy 1083.945 548.005)))
  (wire (pts (xy 1339.85 127.635) (xy 1308.1 127.635)))
  (wire (pts (xy 558.292 307.594) (xy 561.01 307.594)))
  (wire (pts (xy 1504.315 166.37) (xy 1520.825 166.37)))
  (wire (pts (xy 261.874 480.568) (xy 264.338 480.568)))
  (wire (pts (xy 41.021 117.094) (xy 41.021 119.634)))
  (wire (pts (xy 679.145 185.293) (xy 683.006 185.293)))
  (wire (pts (xy 564.947 489.458) (xy 565.912 489.458)))
  (wire (pts (xy 633.73 703.58) (xy 647.7 703.58)))
  (wire (pts (xy 410.845 165.1) (xy 394.335 165.1)))
  (wire (pts (xy 635 810.26) (xy 647.7 810.26)))
  (wire (pts (xy 162.56 140.843) (xy 166.065 140.843)))
  (wire (pts (xy 221.361 802.132) (xy 239.141 802.132)))
  (wire (pts (xy 1530.35 524.51) (xy 1537.97 524.51)))
  (wire (pts (xy 1525.905 896.62) (xy 1532.255 896.62)))
  (wire (pts (xy 1130.935 548.005) (xy 1142.365 548.005)))
  (wire (pts (xy 1924.685 812.8) (xy 1925.955 812.8)))
  (wire (pts (xy 882.015 874.395) (xy 882.015 873.125)))
  (wire (pts (xy 162.56 84.963) (xy 166.065 84.963)))
  (wire (pts (xy 117.221 292.862) (xy 118.618 292.862)))
  (wire (pts (xy 162.56 97.663) (xy 162.56 95.123)))
  (wire (pts (xy 116.967 173.482) (xy 117.297 173.482)))
  (wire (pts (xy 1477.645 218.44) (xy 1483.995 218.44)))
  (wire (pts (xy 1193.165 808.355) (xy 1191.895 808.355)))
  (wire (pts (xy 1828.165 208.28) (xy 1834.515 208.28)))
  (wire (pts (xy 865.505 139.065) (xy 865.505 141.605)))
  (wire (pts (xy 700.786 197.993) (xy 708.406 197.993)))
  (wire (pts (xy 1917.065 772.16) (xy 1917.065 774.7)))
  (wire (pts (xy 83.896 108.458) (xy 88.9 108.458)))
  (wire (pts (xy 116.937 150.622) (xy 116.967 150.622)))
  (wire (pts (xy 1203.325 531.495) (xy 1209.675 531.495)))
  (wire (pts (xy 1211.58 282.575) (xy 1221.74 282.575)))
  (wire (pts (xy 1383.03 98.425) (xy 1383.03 107.315)))
  (wire (pts (xy 1371.6 98.425) (xy 1377.95 98.425)))
  (wire (pts (xy 865.505 133.985) (xy 865.505 136.525)))
  (wire (pts (xy 1557.655 735.33) (xy 1557.655 736.6)))
  (wire (pts (xy 1707.515 250.19) (xy 1707.515 254)))
  (wire (pts (xy 86.36 192.278) (xy 88.9 192.278)))
  (wire (pts (xy 1375.41 347.98) (xy 1372.235 347.98)))
  (wire (pts (xy 1583.055 779.145) (xy 1583.055 781.685)))
  (wire (pts (xy 1588.135 210.82) (xy 1595.755 210.82)))
  (wire (pts (xy 189.23 158.623) (xy 189.23 156.083)))
  (wire (pts (xy 1486.535 872.49) (xy 1486.535 873.76)))
  (wire (pts (xy 116.967 137.922) (xy 117.297 137.922)))
  (wire (pts (xy 186.465 163.703) (xy 189.23 163.703)))
  (wire (pts (xy 140.187 130.302) (xy 143.637 130.302)))
  (wire (pts (xy 116.967 115.062) (xy 117.297 115.062)))
  (wire (pts (xy 351.917 512.318) (xy 363.347 512.318)))
  (wire (pts (xy 1372.87 153.035) (xy 1386.84 153.035)))
  (wire (pts (xy 1542.415 304.8) (xy 1542.415 308.61)))
  (wire (pts (xy 1334.77 146.685) (xy 1334.77 150.495)))
  (wire (pts (xy 186.465 143.383) (xy 189.23 143.383)))
  (wire (pts (xy 722.249 491.363) (xy 721.919 491.363)))
  (wire (pts (xy 1129.03 150.495) (xy 1145.54 150.495)))
  (wire (pts (xy 573.837 491.998) (xy 571.297 491.998)))
  (wire (pts (xy 1480.185 881.38) (xy 1486.535 881.38)))
  (wire (pts (xy 1118.87 144.145) (xy 1130.3 144.145)))
  (wire (pts (xy 675.386 107.823) (xy 679.145 107.823)))
  (wire (pts (xy 1514.475 802.005) (xy 1524.635 802.005)))
  (wire (pts (xy 676.91 795.02) (xy 679.45 795.02)))
  (wire (pts (xy 1209.675 544.195) (xy 1209.675 546.735)))
  (wire (pts (xy 936.625 334.645) (xy 936.625 332.105)))
  (wire (pts (xy 1656.715 210.82) (xy 1664.335 210.82)))
  (wire (pts (xy 542.29 820.42) (xy 543.56 820.42)))
  (wire (pts (xy 166.065 128.143) (xy 166.37 128.143)))
  (wire (pts (xy 1617.345 151.13) (xy 1621.155 151.13)))
  (wire (pts (xy 362.585 180.34) (xy 362.585 173.99)))
  (wire (pts (xy 1532.255 895.35) (xy 1532.255 896.62)))
  (wire (pts (xy 86.36 189.738) (xy 88.9 189.738)))
  (wire (pts (xy 613.41 741.68) (xy 647.7 741.68)))
  (wire (pts (xy 1334.77 136.525) (xy 1334.77 139.065)))
  (wire (pts (xy 83.896 116.078) (xy 88.9 116.078)))
  (wire (pts (xy 1015.365 292.735) (xy 1020.445 292.735)))
  (wire (pts (xy 119.507 140.462) (xy 119.507 143.002)))
  (wire (pts (xy 189.23 140.843) (xy 189.23 138.303)))
  (wire (pts (xy 1661.795 151.13) (xy 1669.415 151.13)))
  (wire (pts (xy 422.453 511.556) (xy 431.343 511.556)))
  (wire (pts (xy 899.16 163.195) (xy 894.08 163.195)))
  (wire (pts (xy 119.507 165.862) (xy 119.507 168.402)))
  (wire (pts (xy 1216.66 123.825) (xy 1215.39 123.825)))
  (wire (pts (xy 1525.905 316.23) (xy 1525.905 320.04)))
  (wire (pts (xy 889.635 851.535) (xy 880.745 851.535)))
  (wire (pts (xy 1005.205 300.355) (xy 1010.285 300.355)))
  (wire (pts (xy 614.68 883.92) (xy 614.68 889)))
  (wire (pts (xy 1240.79 136.525) (xy 1248.41 136.525)))
  (wire (pts (xy 86.36 160.528) (xy 90.17 160.528)))
  (wire (pts (xy 538.48 815.34) (xy 543.56 815.34)))
  (wire (pts (xy 119.507 158.242) (xy 119.507 160.782)))
  (wire (pts (xy 1542.415 335.28) (xy 1542.415 339.09)))
  (wire (pts (xy 344.678 289.687) (xy 344.881 289.687)))
  (wire (pts (xy 335.28 89.535) (xy 328.295 89.535)))
  (wire (pts (xy 324.485 182.88) (xy 325.755 182.88)))
  (wire (pts (xy 116.937 127.762) (xy 116.967 127.762)))
  (wire (pts (xy 284.861 778.002) (xy 289.941 778.002)))
  (wire (pts (xy 1327.15 281.305) (xy 1327.15 287.655)))
  (wire (pts (xy 335.28 89.535) (xy 335.28 90.805)))
  (wire (pts (xy 116.937 163.322) (xy 116.967 163.322)))
  (wire (pts (xy 116.967 99.822) (xy 117.297 99.822)))
  (wire (pts (xy 61.595 326.39) (xy 59.766 326.39)))
  (wire (pts (xy 116.967 117.602) (xy 116.967 120.142)))
  (wire (pts (xy 189.23 173.863) (xy 189.23 171.323)))
  (wire (pts (xy 162.56 92.583) (xy 162.56 90.043)))
  (wire (pts (xy 162.56 151.003) (xy 162.56 148.463)))
  (wire (pts (xy 1219.2 337.185) (xy 1219.2 330.835)))
  (wire (pts (xy 510.21 307.594) (xy 518.922 307.594)))
  (wire (pts (xy 88.9 168.148) (xy 88.9 170.688)))
  (wire (pts (xy 162.56 189.103) (xy 166.065 189.103)))
  (wire (pts (xy 139.827 109.982) (xy 140.187 109.982)))
  (wire (pts (xy 117.297 158.242) (xy 119.507 158.242)))
  (wire (pts (xy 284.861 814.832) (xy 284.861 812.292)))
  (wire (pts (xy 162.56 181.483) (xy 162.56 178.943)))
  (wire (pts (xy 1618.615 218.44) (xy 1626.235 218.44)))
  (wire (pts (xy 143.637 115.062) (xy 143.637 112.522)))
  (wire (pts (xy 162.56 138.303) (xy 162.56 135.763)))
  (wire (pts (xy 1700.53 774.065) (xy 1698.625 774.065)))
  (wire (pts (xy 1661.795 143.51) (xy 1665.605 143.51)))
  (wire (pts (xy 59.766 331.47) (xy 80.01 331.47)))
  (wire (pts (xy 186.465 161.163) (xy 189.23 161.163)))
  (polyline (pts (xy 225.806 579.755) (xy 225.806 390.525)))
  (wire (pts (xy 679.145 172.593) (xy 683.006 172.593)))
  (wire (pts (xy 1487.805 938.53) (xy 1487.805 939.8)))
  (wire (pts (xy 1968.5 504.19) (xy 1955.8 504.19)))
  (wire (pts (xy 1390.65 153.035) (xy 1386.84 153.035)))
  (wire (pts (xy 1532.255 872.49) (xy 1532.255 873.76)))
  (wire (pts (xy 1917.065 751.84) (xy 1917.065 754.38)))
  (wire (pts (xy 116.967 150.622) (xy 117.297 150.622)))
  (wire (pts (xy 573.837 494.538) (xy 570.027 494.538)))
  (wire (pts (xy 236.601 866.902) (xy 246.761 866.902)))
  (wire (pts (xy 1125.22 150.495) (xy 1129.03 150.495)))
  (wire (pts (xy 139.827 120.142) (xy 140.187 120.142)))
  (wire (pts (xy 1313.18 104.775) (xy 1313.18 106.045)))
  (wire (pts (xy 334.645 135.89) (xy 334.645 156.21)))
  (wire (pts (xy 679.145 158.623) (xy 683.006 158.623)))
  (wire (pts (xy 1184.275 881.38) (xy 1204.595 881.38)))
  (wire (pts (xy 500.05 313.944) (xy 518.922 313.944)))
  (wire (pts (xy 600.329 115.697) (xy 605.409 115.697)))
  (wire (pts (xy 189.23 209.423) (xy 189.23 206.883)))
  (wire (pts (xy 691.896 209.423) (xy 691.896 205.613)))
  (wire (pts (xy 196.342 491.49) (xy 188.722 491.49)))
  (wire (pts (xy 749.554 311.15) (xy 749.757 311.15)))
  (wire (pts (xy 558.47 325.374) (xy 562.28 325.374)))
  (wire (pts (xy 1401.445 98.425) (xy 1412.875 98.425)))
  (wire (pts (xy 189.23 171.323) (xy 189.23 168.783)))
  (wire (pts (xy 250.825 93.98) (xy 250.825 99.06)))
  (wire (pts (xy 189.23 196.723) (xy 189.23 194.183)))
  (wire (pts (xy 186.465 135.763) (xy 189.23 135.763)))
  (wire (pts (xy 162.56 153.543) (xy 162.56 151.003)))
  (wire (pts (xy 1371.6 130.175) (xy 1377.95 130.175)))
  (wire (pts (xy 676.656 185.293) (xy 679.145 185.293)))
  (wire (pts (xy 1366.52 740.41) (xy 1374.14 740.41)))
  (wire (pts (xy 59.766 321.31) (xy 59.69 321.31)))
  (wire (pts (xy 88.9 121.158) (xy 88.9 123.698)))
  (wire (pts (xy 1160.78 158.115) (xy 1162.05 158.115)))
  (wire (pts (xy 116.967 120.142) (xy 117.297 120.142)))
  (wire (pts (xy 352.298 331.597) (xy 352.298 332.867)))
  (wire (pts (xy 1557.655 736.6) (xy 1557.655 746.125)))
  (wire (pts (xy 1216.66 118.745) (xy 1216.66 123.825)))
  (wire (pts (xy 83.82 116.078) (xy 83.896 116.078)))
  (wire (pts (xy 288.671 812.292) (xy 284.861 812.292)))
  (wire (pts (xy 116.967 168.402) (xy 117.297 168.402)))
  (wire (pts (xy 1209.675 541.655) (xy 1209.675 544.195)))
  (wire (pts (xy 185.42 92.583) (xy 186.465 92.583)))
  (wire (pts (xy 1496.695 210.82) (xy 1504.315 210.82)))
  (wire (pts (xy 119.507 148.082) (xy 119.507 150.622)))
  (wire (pts (xy 1707.515 143.51) (xy 1707.515 147.32)))
  (wire (pts (xy 1547.495 739.775) (xy 1542.415 739.775)))
  (wire (pts (xy 185.42 201.803) (xy 186.465 201.803)))
  (wire (pts (xy 512.75 304.8) (xy 520.37 305.054)))
  (wire (pts (xy 1222.375 793.115) (xy 1222.375 803.275)))
  (wire (pts (xy 1220.47 170.815) (xy 1220.47 182.245)))
  (wire (pts (xy 1504.315 173.99) (xy 1520.825 173.99)))
  (wire (pts (xy 162.56 135.763) (xy 166.065 135.763)))
  (wire (pts (xy 700.786 205.613) (xy 708.406 205.613)))
  (wire (pts (xy 1707.515 231.14) (xy 1707.515 234.95)))
  (wire (pts (xy 1868.805 176.53) (xy 1872.615 176.53)))
  (wire (pts (xy 116.937 181.102) (xy 116.967 181.102)))
  (wire (pts (xy 1567.815 883.92) (xy 1574.165 883.92)))
  (wire (pts (xy 1684.655 177.8) (xy 1684.655 181.61)))
  (wire (pts (xy 1602.105 246.38) (xy 1609.725 246.38)))
  (wire (pts (xy 599.059 162.687) (xy 605.079 162.687)))
  (wire (pts (xy 362.585 182.88) (xy 363.855 182.88)))
  (wire (pts (xy 558.47 332.994) (xy 562.28 332.994)))
  (wire (pts (xy 1504.315 158.75) (xy 1520.825 158.75)))
  (wire (pts (xy 417.195 119.38) (xy 401.955 119.38)))
  (wire (pts (xy 116.967 170.942) (xy 117.297 170.942)))
  (wire (pts (xy 162.56 95.123) (xy 166.065 95.123)))
  (wire (pts (xy 1130.935 738.505) (xy 1130.935 734.695)))
  (wire (pts (xy 1542.415 270.51) (xy 1542.415 274.32)))
  (wire (pts (xy 675.386 130.683) (xy 679.145 130.683)))
  (wire (pts (xy 1184.275 815.975) (xy 1190.625 815.975)))
  (wire (pts (xy 1009.015 335.915) (xy 1022.985 335.915)))
  (wire (pts (xy 162.56 87.503) (xy 166.065 87.503)))
  (wire (pts (xy 1818.005 186.69) (xy 1828.165 186.69)))
  (wire (pts (xy 1339.85 107.315) (xy 1330.96 107.315)))
  (wire (pts (xy 591.82 732.79) (xy 598.17 732.79)))
  (wire (pts (xy 675.386 95.123) (xy 679.145 95.123)))
  (wire (pts (xy 675.386 148.463) (xy 679.145 148.463)))
  (wire (pts (xy 398.323 484.886) (xy 398.653 484.886)))
  (wire (pts (xy 186.465 112.903) (xy 189.23 112.903)))
  (wire (pts (xy 261.874 470.408) (xy 264.338 470.408)))
  (wire (pts (xy 936.625 307.975) (xy 936.625 310.515)))
  (wire (pts (xy 1527.175 939.8) (xy 1533.525 939.8)))
  (wire (pts (xy 143.637 104.902) (xy 143.637 102.362)))
  (wire (pts (xy 342.265 147.32) (xy 335.915 147.32)))
  (wire (pts (xy 1867.535 825.5) (xy 1876.425 825.5)))
  (wire (pts (xy 1550.035 746.125) (xy 1550.035 739.775)))
  (wire (pts (xy 116.967 140.462) (xy 116.967 143.002)))
  (wire (pts (xy 116.937 153.162) (xy 116.967 153.162)))
  (wire (pts (xy 189.23 191.643) (xy 189.23 189.103)))
  (wire (pts (xy 1383.03 164.465) (xy 1383.03 163.195)))
  (wire (pts (xy 119.507 122.682) (xy 119.507 125.222)))
  (wire (pts (xy 1917.065 789.94) (xy 1917.065 792.48)))
  (wire (pts (xy 186.465 130.683) (xy 189.23 130.683)))
  (wire (pts (xy 599.059 120.777) (xy 600.329 120.777)))
  (wire (pts (xy 116.967 193.802) (xy 117.297 193.802)))
  (wire (pts (xy 564.947 494.538) (xy 565.912 494.538)))
  (wire (pts (xy 116.967 150.622) (xy 116.967 153.162)))
  (wire (pts (xy 166.065 194.183) (xy 166.37 194.183)))
  (wire (pts (xy 918.845 334.645) (xy 923.925 334.645)))
  (wire (pts (xy 865.505 126.365) (xy 904.875 126.365)))
  (wire (pts (xy 117.297 153.162) (xy 119.507 153.162)))
  (wire (pts (xy 1141.095 746.125) (xy 1146.175 746.125)))
  (wire (pts (xy 139.827 115.062) (xy 140.187 115.062)))
  (wire (pts (xy 1176.655 518.795) (xy 1183.005 518.795)))
  (wire (pts (xy 1669.415 775.97) (xy 1675.765 775.97)))
  (wire (pts (xy 335.28 89.535) (xy 350.52 89.535)))
  (wire (pts (xy 1110.615 881.38) (xy 1113.155 881.38)))
  (wire (pts (xy 334.645 133.35) (xy 333.375 133.35)))
  (wire (pts (xy 1365.25 203.835) (xy 1370.33 203.835)))
  (wire (pts (xy 186.309 326.517) (xy 198.679 326.517)))
  (wire (pts (xy 1828.165 193.04) (xy 1828.165 186.69)))
  (wire (pts (xy 372.745 121.92) (xy 351.155 121.92)))
  (wire (pts (xy 573.837 499.618) (xy 567.487 499.618)))
  (wire (pts (xy 1565.275 746.125) (xy 1567.815 746.125)))
  (wire (pts (xy 1525.905 354.33) (xy 1525.905 358.14)))
  (wire (pts (xy 1402.715 270.51) (xy 1402.715 271.145)))
  (wire (pts (xy 185.42 128.143) (xy 186.465 128.143)))
  (wire (pts (xy 276.225 118.11) (xy 277.495 118.11)))
  (wire (pts (xy 1390.65 112.395) (xy 1401.445 112.395)))
  (wire (pts (xy 1525.905 304.8) (xy 1525.905 308.61)))
  (wire (pts (xy 1367.79 735.33) (xy 1374.14 735.33)))
  (wire (pts (xy 59.766 323.85) (xy 59.69 323.85)))
  (wire (pts (xy 1145.54 150.495) (xy 1160.78 150.495)))
  (wire (pts (xy 1374.14 801.37) (xy 1374.14 803.91)))
  (wire (pts (xy 162.56 90.043) (xy 166.065 90.043)))
  (wire (pts (xy 1136.65 133.985) (xy 1153.16 133.985)))
  (wire (pts (xy 568.757 497.078) (xy 573.837 497.078)))
  (wire (pts (xy 166.065 156.083) (xy 166.37 156.083)))
  (wire (pts (xy 1249.045 808.355) (xy 1249.045 793.115)))
  (wire (pts (xy 1542.415 320.04) (xy 1542.415 323.85)))
  (wire (pts (xy 880.745 841.375) (xy 880.745 843.915)))
  (wire (pts (xy 1495.425 246.38) (xy 1510.665 246.38)))
  (wire (pts (xy 41.021 104.394) (xy 41.021 106.934)))
  (wire (pts (xy 1903.73 504.19) (xy 1911.35 504.19)))
  (wire (pts (xy 1928.495 179.07) (xy 1934.845 179.07)))
  (wire (pts (xy 166.065 112.903) (xy 166.37 112.903)))
  (wire (pts (xy 185.42 158.623) (xy 186.465 158.623)))
  (wire (pts (xy 166.065 84.963) (xy 166.37 84.963)))
  (wire (pts (xy 1826.26 535.94) (xy 1826.26 549.91)))
  (wire (pts (xy 323.215 127) (xy 324.485 127)))
  (wire (pts (xy 1470.025 210.82) (xy 1477.645 210.82)))
  (wire (pts (xy 1609.725 125.73) (xy 1619.885 125.73)))
  (wire (pts (xy 1528.445 739.775) (xy 1529.715 739.775)))
  (wire (pts (xy 349.885 173.99) (xy 349.885 175.26)))
  (wire (pts (xy 88.9 110.998) (xy 88.9 113.538)))
  (wire (pts (xy 564.947 491.998) (xy 565.912 491.998)))
  (wire (pts (xy 679.145 100.203) (xy 684.276 100.203)))
  (wire (pts (xy 1525.905 285.75) (xy 1525.905 289.56)))
  (wire (pts (xy 923.925 334.645) (xy 936.625 334.645)))
  (wire (pts (xy 216.281 819.912) (xy 239.141 819.912)))
  (wire (pts (xy 185.42 181.483) (xy 186.465 181.483)))
  (wire (pts (xy 260.731 753.872) (xy 268.351 753.872)))
  (wire (pts (xy 676.656 187.833) (xy 679.145 187.833)))
  (wire (pts (xy 1462.405 274.32) (xy 1470.025 274.32)))
  (wire (pts (xy 899.16 160.655) (xy 894.08 160.655)))
  (wire (pts (xy 1514.475 807.085) (xy 1524.635 807.085)))
  (wire (pts (xy 1647.825 246.38) (xy 1655.445 246.38)))
  (wire (pts (xy 162.56 178.943) (xy 162.56 176.403)))
  (wire (pts (xy 1481.455 939.8) (xy 1487.805 939.8)))
  (wire (pts (xy 230.251 807.212) (xy 239.141 807.212)))
  (wire (pts (xy 352.298 330.327) (xy 352.298 331.597)))
  (wire (pts (xy 993.775 292.735) (xy 1000.125 292.735)))
  (wire (pts (xy 162.56 204.343) (xy 166.065 204.343)))
  (wire (pts (xy 325.755 152.4) (xy 327.025 152.4)))
  (wire (pts (xy 1613.535 173.99) (xy 1617.345 173.99)))
  (wire (pts (xy 1510.665 238.76) (xy 1518.285 238.76)))
  (wire (pts (xy 1457.325 833.755) (xy 1457.325 832.485)))
  (polyline (pts (xy 305.181 579.755) (xy 306.578 579.755)))
  (wire (pts (xy 360.553 318.897) (xy 345.948 318.897)))
  (wire (pts (xy 1122.045 881.38) (xy 1132.205 881.38)))
  (wire (pts (xy 681.736 200.533) (xy 681.736 197.993)))
  (wire (pts (xy 708.406 205.613) (xy 716.026 205.613)))
  (wire (pts (xy 344.678 292.227) (xy 344.881 292.227)))
  (wire (pts (xy 567.69 820.42) (xy 567.69 822.96)))
  (wire (pts (xy 558.216 312.674) (xy 558.292 312.674)))
  (wire (pts (xy 363.347 507.238) (xy 356.997 507.238)))
  (polyline (pts (xy 12.065 79.375) (xy 1987.55 79.375)))
  (wire (pts (xy 599.059 186.817) (xy 607.619 186.817)))
  (wire (pts (xy 860.425 842.645) (xy 871.855 842.645)))
  (wire (pts (xy 564.947 457.708) (xy 565.912 457.708)))
  (wire (pts (xy 139.827 122.682) (xy 140.187 122.682)))
  (wire (pts (xy 1533.525 238.76) (xy 1564.005 238.76)))
  (wire (pts (xy 60.833 482.092) (xy 77.343 482.092)))
  (wire (pts (xy 189.23 105.283) (xy 189.23 102.743)))
  (wire (pts (xy 1568.45 523.24) (xy 1583.69 523.24)))
  (wire (pts (xy 599.999 105.537) (xy 600.329 105.537)))
  (wire (pts (xy 1701.8 789.305) (xy 1698.625 789.305)))
  (wire (pts (xy 1172.845 498.475) (xy 1176.655 498.475)))
  (wire (pts (xy 333.375 146.05) (xy 327.025 146.05)))
  (wire (pts (xy 258.445 107.95) (xy 276.225 107.95)))
  (wire (pts (xy 906.145 304.165) (xy 913.765 304.165)))
  (wire (pts (xy 1917.065 769.62) (xy 1917.065 772.16)))
  (wire (pts (xy 117.297 148.082) (xy 119.507 148.082)))
  (wire (pts (xy 348.615 120.65) (xy 348.615 121.92)))
  (wire (pts (xy 166.065 201.803) (xy 166.37 201.803)))
  (wire (pts (xy 186.465 209.423) (xy 189.23 209.423)))
  (wire (pts (xy 1525.905 320.04) (xy 1525.905 323.85)))
  (wire (pts (xy 189.23 145.923) (xy 189.23 143.383)))
  (wire (pts (xy 1595.755 218.44) (xy 1603.375 218.44)))
  (wire (pts (xy 143.637 109.982) (xy 143.637 107.442)))
  (wire (pts (xy 162.56 128.143) (xy 162.56 125.603)))
  (wire (pts (xy 359.918 321.437) (xy 345.948 321.437)))
  (wire (pts (xy 1111.25 167.005) (xy 1120.14 167.005)))
  (wire (pts (xy 1215.39 123.825) (xy 1212.85 123.825)))
  (wire (pts (xy 871.855 128.905) (xy 865.505 128.905)))
  (wire (pts (xy 1617.345 158.75) (xy 1619.885 158.75)))
  (wire (pts (xy 261.798 503.428) (xy 261.874 503.428)))
  (wire (pts (xy 1707.515 170.18) (xy 1707.515 173.99)))
  (wire (pts (xy 1327.15 250.825) (xy 1334.77 250.825)))
  (wire (pts (xy 1132.205 881.38) (xy 1141.095 881.38)))
  (wire (pts (xy 921.385 296.545) (xy 929.005 296.545)))
  (wire (pts (xy 1339.85 146.685) (xy 1341.12 146.685)))
  (wire (pts (xy 1207.77 309.245) (xy 1207.77 310.515)))
  (wire (pts (xy 116.937 107.442) (xy 116.967 107.442)))
  (wire (pts (xy 60.833 471.932) (xy 76.073 471.932)))
  (wire (pts (xy 1934.845 179.07) (xy 1950.085 179.07)))
  (wire (pts (xy 558.47 320.294) (xy 562.28 320.294)))
  (wire (pts (xy 1372.235 331.47) (xy 1367.155 331.47)))
  (wire (pts (xy 710.946 180.213) (xy 718.566 180.213)))
  (wire (pts (xy 599.999 109.347) (xy 600.329 109.347)))
  (wire (pts (xy 1542.415 374.015) (xy 1548.765 374.015)))
  (wire (pts (xy 1647.825 238.76) (xy 1655.445 238.76)))
  (wire (pts (xy 185.42 84.963) (xy 186.465 84.963)))
  (wire (pts (xy 166.065 168.783) (xy 166.37 168.783)))
  (wire (pts (xy 1504.315 185.42) (xy 1520.825 185.42)))
  (wire (pts (xy 375.285 195.58) (xy 401.955 195.58)))
  (wire (pts (xy 598.729 204.597) (xy 599.059 204.597)))
  (wire (pts (xy 140.187 125.222) (xy 143.637 125.222)))
  (wire (pts (xy 1525.905 308.61) (xy 1525.905 312.42)))
  (wire (pts (xy 1666.24 795.02) (xy 1666.24 791.21)))
  (wire (pts (xy 1106.805 541.655) (xy 1106.805 554.355)))
  (wire (pts (xy 1617.345 173.99) (xy 1617.345 162.56)))
  (wire (pts (xy 117.297 191.262) (xy 119.507 191.262)))
  (wire (pts (xy 1319.53 131.445) (xy 1339.85 131.445)))
  (wire (pts (xy 273.431 822.452) (xy 273.431 831.342)))
  (wire (pts (xy 936.625 315.595) (xy 936.625 318.135)))
  (wire (pts (xy 166.065 130.683) (xy 166.37 130.683)))
  (wire (pts (xy 1363.98 806.45) (xy 1374.14 806.45)))
  (wire (pts (xy 1366.52 748.03) (xy 1374.14 748.03)))
  (wire (pts (xy 116.967 181.102) (xy 116.967 183.642)))
  (wire (pts (xy 542.29 826.77) (xy 542.29 820.42)))
  (wire (pts (xy 267.335 115.57) (xy 276.225 115.57)))
  (wire (pts (xy 1518.285 832.485) (xy 1524.635 832.485)))
  (wire (pts (xy 344.678 304.927) (xy 344.881 304.927)))
  (wire (pts (xy 333.375 172.72) (xy 333.375 146.05)))
  (wire (pts (xy 1377.95 141.605) (xy 1371.6 141.605)))
  (wire (pts (xy 166.065 171.323) (xy 166.37 171.323)))
  (wire (pts (xy 88.9 187.198) (xy 88.9 189.738)))
  (wire (pts (xy 166.065 123.063) (xy 166.37 123.063)))
  (wire (pts (xy 1341.12 883.285) (xy 1352.55 883.285)))
  (wire (pts (xy 1651.635 177.8) (xy 1661.795 177.8)))
  (wire (pts (xy 166.065 100.203) (xy 166.37 100.203)))
  (wire (pts (xy 1322.07 792.48) (xy 1333.5 792.48)))
  (wire (pts (xy 185.42 110.363) (xy 186.465 110.363)))
  (wire (pts (xy 1177.29 122.555) (xy 1177.29 123.825)))
  (wire (pts (xy 1675.765 782.32) (xy 1675.765 781.685)))
  (wire (pts (xy 679.145 192.913) (xy 681.736 192.913)))
  (wire (pts (xy 954.405 295.275) (xy 954.405 292.735)))
  (wire (pts (xy 865.505 136.525) (xy 871.855 136.525)))
  (polyline (pts (xy 1436.37 227.965) (xy 1066.8 227.965)))
  (wire (pts (xy 189.23 176.403) (xy 189.23 173.863)))
  (wire (pts (xy 1207.77 309.245) (xy 1228.09 309.245)))
  (wire (pts (xy 1491.615 812.165) (xy 1524.635 812.165)))
  (wire (pts (xy 1574.165 882.65) (xy 1574.165 883.92)))
  (wire (pts (xy 1324.61 762) (xy 1336.04 762)))
  (wire (pts (xy 1886.585 231.14) (xy 1909.445 231.14)))
  (wire (pts (xy 260.528 480.568) (xy 261.874 480.568)))
  (wire (pts (xy 261.798 495.808) (xy 261.874 495.808)))
  (wire (pts (xy 117.297 115.062) (xy 118.237 115.062)))
  (polyline (pts (xy 1066.8 227.33) (xy 1066.8 227.965)))
  (wire (pts (xy 166.065 120.523) (xy 166.37 120.523)))
  (wire (pts (xy 1868.805 179.07) (xy 1880.235 179.07)))
  (polyline (pts (xy 500.05 313.944) (xy 500.05 315.214)))
  (wire (pts (xy 922.655 829.945) (xy 925.195 829.945)))
  (wire (pts (xy 954.405 865.505) (xy 954.405 864.235)))
  (wire (pts (xy 1365.25 880.745) (xy 1374.14 880.745)))
  (wire (pts (xy 116.967 122.682) (xy 116.967 125.222)))
  (wire (pts (xy 185.42 206.883) (xy 186.465 206.883)))
  (wire (pts (xy 573.837 502.158) (xy 566.217 502.158)))
  (wire (pts (xy 267.081 831.342) (xy 273.431 831.342)))
  (wire (pts (xy 865.505 118.11) (xy 865.505 121.285)))
  (wire (pts (xy 113.157 197.612) (xy 116.967 197.612)))
  (wire (pts (xy 1481.455 902.97) (xy 1487.805 902.97)))
  (wire (pts (xy 1514.475 799.465) (xy 1524.635 799.465)))
  (wire (pts (xy 162.56 133.223) (xy 166.065 133.223)))
  (wire (pts (xy 189.23 133.223) (xy 189.23 130.683)))
  (wire (pts (xy 676.656 175.133) (xy 679.145 175.133)))
  (wire (pts (xy 150.622 515.62) (xy 160.782 515.62)))
  (wire (pts (xy 1613.535 114.3) (xy 1630.045 114.3)))
  (wire (pts (xy 276.225 100.33) (xy 277.495 100.33)))
  (wire (pts (xy 679.145 143.383) (xy 683.006 143.383)))
  (wire (pts (xy 1440.815 274.32) (xy 1452.245 274.32)))
  (wire (pts (xy 116.937 170.942) (xy 116.967 170.942)))
  (wire (pts (xy 1630.045 185.42) (xy 1651.635 185.42)))
  (wire (pts (xy 1156.335 804.545) (xy 1166.495 804.545)))
  (wire (pts (xy 83.896 121.158) (xy 88.9 121.158)))
  (wire (pts (xy 1326.515 313.055) (xy 1326.515 316.865)))
  (wire (pts (xy 1083.945 772.795) (xy 1075.055 772.795)))
  (wire (pts (xy 88.9 189.738) (xy 88.9 192.278)))
  (wire (pts (xy 1370.33 203.835) (xy 1371.6 203.835)))
  (wire (pts (xy 349.885 134.62) (xy 342.265 134.62)))
  (wire (pts (xy 64.643 504.952) (xy 79.883 504.952)))
  (wire (pts (xy 860.425 851.535) (xy 860.425 850.265)))
  (wire (pts (xy 676.656 172.593) (xy 679.145 172.593)))
  (wire (pts (xy 1530.35 516.89) (xy 1526.54 516.89)))
  (wire (pts (xy 1156.335 796.925) (xy 1166.495 796.925)))
  (wire (pts (xy 948.69 882.015) (xy 951.23 882.015)))
  (wire (pts (xy 681.736 197.993) (xy 681.736 195.453)))
  (wire (pts (xy 679.145 182.753) (xy 683.006 182.753)))
  (wire (pts (xy 599.44 803.91) (xy 599.44 805.18)))
  (wire (pts (xy 1682.115 139.7) (xy 1684.655 139.7)))
  (polyline (pts (xy 373.761 410.083) (xy 373.761 579.755)))
  (wire (pts (xy 185.42 117.983) (xy 186.465 117.983)))
  (wire (pts (xy 1326.515 324.485) (xy 1326.515 325.12)))
  (wire (pts (xy 598.729 160.147) (xy 599.059 160.147)))
  (wire (pts (xy 675.386 117.983) (xy 679.145 117.983)))
  (wire (pts (xy 166.065 166.243) (xy 166.37 166.243)))
  (wire (pts (xy 119.507 183.642) (xy 119.507 186.182)))
  (wire (pts (xy 1452.245 266.7) (xy 1462.405 266.7)))
  (wire (pts (xy 679.145 105.283) (xy 684.276 105.283)))
  (wire (pts (xy 1542.415 342.9) (xy 1542.415 346.71)))
  (wire (pts (xy 119.507 115.062) (xy 119.507 117.602)))
  (wire (pts (xy 1525.905 904.24) (xy 1532.255 904.24)))
  (wire (pts (xy 1333.5 98.425) (xy 1339.85 98.425)))
  (wire (pts (xy 1504.315 162.56) (xy 1520.825 162.56)))
  (wire (pts (xy 119.507 145.542) (xy 119.507 148.082)))
  (wire (pts (xy 130.048 329.692) (xy 131.394 329.692)))
  (wire (pts (xy 1182.37 735.33) (xy 1182.37 734.06)))
  (wire (pts (xy 119.507 125.222) (xy 119.507 127.762)))
  (wire (pts (xy 333.375 135.89) (xy 334.645 135.89)))
  (wire (pts (xy 1684.655 170.18) (xy 1684.655 173.99)))
  (wire (pts (xy 116.967 197.612) (xy 119.507 197.612)))
  (wire (pts (xy 565.15 812.8) (xy 562.61 812.8)))
  (wire (pts (xy 346.075 205.74) (xy 354.965 205.74)))
  (wire (pts (xy 1120.775 735.965) (xy 1120.775 738.505)))
  (wire (pts (xy 116.967 165.862) (xy 117.297 165.862)))
  (wire (pts (xy 1450.975 842.645) (xy 1454.785 842.645)))
  (wire (pts (xy 1867.535 822.96) (xy 1876.425 822.96)))
  (wire (pts (xy 954.405 328.295) (xy 962.025 328.295)))
  (wire (pts (xy 41.021 142.494) (xy 41.021 145.034)))
  (wire (pts (xy 676.656 195.453) (xy 679.145 195.453)))
  (wire (pts (xy 261.874 500.888) (xy 264.338 500.888)))
  (wire (pts (xy 189.23 194.183) (xy 189.23 191.643)))
  (wire (pts (xy 206.121 814.832) (xy 239.141 814.832)))
  (wire (pts (xy 633.73 861.06) (xy 647.7 861.06)))
  (wire (pts (xy 1178.56 145.415) (xy 1187.45 145.415)))
  (wire (pts (xy 558.216 307.594) (xy 558.292 307.594)))
  (wire (pts (xy 185.42 166.243) (xy 186.465 166.243)))
  (wire (pts (xy 675.386 97.663) (xy 679.145 97.663)))
  (wire (pts (xy 1572.895 210.82) (xy 1580.515 210.82)))
  (wire (pts (xy 116.967 120.142) (xy 116.967 122.682)))
  (wire (pts (xy 1241.425 785.495) (xy 1249.045 785.495)))
  (wire (pts (xy 1333.5 92.71) (xy 1333.5 90.805)))
  (wire (pts (xy 906.145 296.545) (xy 913.765 296.545)))
  (wire (pts (xy 599.059 184.277) (xy 607.619 184.277)))
  (wire (pts (xy 1365.25 798.83) (xy 1374.14 798.83)))
  (wire (pts (xy 675.386 102.743) (xy 679.145 102.743)))
  (wire (pts (xy 1525.905 881.38) (xy 1532.255 881.38)))
  (wire (pts (xy 1883.41 513.08) (xy 1888.49 513.08)))
  (wire (pts (xy 679.145 170.053) (xy 683.006 170.053)))
  (wire (pts (xy 1313.18 113.665) (xy 1313.18 120.015)))
  (wire (pts (xy 683.006 170.053) (xy 683.006 172.593)))
  (wire (pts (xy 1828.165 764.54) (xy 1830.705 764.54)))
  (wire (pts (xy 162.56 166.243) (xy 162.56 163.703)))
  (wire (pts (xy 1138.555 476.885) (xy 1138.555 487.045)))
  (wire (pts (xy 675.386 90.043) (xy 679.145 90.043)))
  (wire (pts (xy 186.465 105.283) (xy 189.23 105.283)))
  (wire (pts (xy 267.335 115.57) (xy 266.065 113.03)))
  (wire (pts (xy 62.23 337.82) (xy 62.23 337.185)))
  (wire (pts (xy 88.9 108.458) (xy 88.9 110.998)))
  (wire (pts (xy 898.525 296.545) (xy 906.145 296.545)))
  (wire (pts (xy 1911.35 533.4) (xy 1927.86 533.4)))
  (wire (pts (xy 631.19 889) (xy 647.7 889)))
  (wire (pts (xy 116.967 196.342) (xy 117.297 196.342)))
  (wire (pts (xy 675.386 128.143) (xy 679.145 128.143)))
  (polyline (pts (xy 373.761 579.755) (xy 374.523 579.755)))
  (wire (pts (xy 1583.055 781.685) (xy 1580.515 781.685)))
  (wire (pts (xy 871.855 135.255) (xy 871.855 128.905)))
  (wire (pts (xy 1243.33 758.19) (xy 1252.22 758.19)))
  (wire (pts (xy 564.947 497.078) (xy 565.912 497.078)))
  (wire (pts (xy 117.297 173.482) (xy 119.507 173.482)))
  (wire (pts (xy 116.967 104.902) (xy 116.967 107.442)))
  (wire (pts (xy 1184.275 808.355) (xy 1184.275 799.465)))
  (wire (pts (xy 1491.615 812.165) (xy 1491.615 795.655)))
  (wire (pts (xy 186.465 145.923) (xy 189.23 145.923)))
  (wire (pts (xy 1390.65 106.045) (xy 1390.65 112.395)))
  (wire (pts (xy 1875.79 533.4) (xy 1803.4 533.4)))
  (wire (pts (xy 1661.795 177.8) (xy 1661.795 166.37)))
  (wire (pts (xy 1222.375 785.495) (xy 1231.265 785.495)))
  (wire (pts (xy 140.187 127.762) (xy 143.637 127.762)))
  (wire (pts (xy 185.42 138.303) (xy 186.465 138.303)))
  (wire (pts (xy 893.445 789.305) (xy 909.955 789.305)))
  (polyline (pts (xy 12.065 390.525) (xy 824.865 390.525)))
  (wire (pts (xy 675.386 115.443) (xy 679.145 115.443)))
  (wire (pts (xy 1372.235 328.295) (xy 1372.235 331.47)))
  (wire (pts (xy 675.386 153.543) (xy 679.145 153.543)))
  (wire (pts (xy 1840.865 227.965) (xy 1840.865 226.06)))
  (wire (pts (xy 679.45 792.48) (xy 676.91 792.48)))
  (wire (pts (xy 185.42 199.263) (xy 186.465 199.263)))
  (wire (pts (xy 565.912 497.078) (xy 567.487 497.078)))
  (polyline (pts (xy 306.578 410.083) (xy 306.578 579.755)))
  (wire (pts (xy 675.386 125.603) (xy 679.145 125.603)))
  (wire (pts (xy 349.885 147.32) (xy 361.315 143.51)))
  (wire (pts (xy 116.937 109.982) (xy 116.967 109.982)))
  (wire (pts (xy 140.208 329.692) (xy 140.208 327.152)))
  (wire (pts (xy 1333.5 120.015) (xy 1333.5 116.205)))
  (wire (pts (xy 1237.615 526.415) (xy 1237.615 528.955)))
  (wire (pts (xy 1372.87 146.685) (xy 1371.6 146.685)))
  (wire (pts (xy 1358.9 765.81) (xy 1374.14 765.81)))
  (wire (pts (xy 1310.005 313.055) (xy 1313.815 313.055)))
  (wire (pts (xy 1383.03 107.315) (xy 1371.6 107.315)))
  (wire (pts (xy 119.507 150.622) (xy 119.507 153.162)))
  (wire (pts (xy 565.912 489.458) (xy 571.297 489.458)))
  (wire (pts (xy 162.56 120.523) (xy 162.56 117.983)))
  (wire (pts (xy 1917.065 805.18) (xy 1917.065 807.72)))
  (polyline (pts (xy 12.065 218.313) (xy 12.065 218.44)))
  (wire (pts (xy 344.678 299.847) (xy 344.881 299.847)))
  (wire (pts (xy 1490.345 218.44) (xy 1496.695 218.44)))
  (wire (pts (xy 246.761 761.492) (xy 249.301 761.492)))
  (wire (pts (xy 162.56 163.703) (xy 162.56 161.163)))
  (wire (pts (xy 716.026 197.993) (xy 723.646 197.993)))
  (wire (pts (xy 133.858 285.242) (xy 118.618 285.242)))
  (wire (pts (xy 1240.79 128.905) (xy 1231.9 128.905)))
  (wire (pts (xy 116.967 102.362) (xy 117.297 102.362)))
  (wire (pts (xy 1489.075 246.38) (xy 1495.425 246.38)))
  (wire (pts (xy 865.505 141.605) (xy 871.855 141.605)))
  (wire (pts (xy 850.265 782.955) (xy 862.965 782.955)))
  (wire (pts (xy 1209.675 549.275) (xy 1209.675 551.815)))
  (wire (pts (xy 1707.515 238.76) (xy 1707.515 242.57)))
  (wire (pts (xy 1896.11 513.08) (xy 1911.35 513.08)))
  (wire (pts (xy 1525.905 293.37) (xy 1525.905 297.18)))
  (wire (pts (xy 83.896 110.998) (xy 88.9 110.998)))
  (wire (pts (xy 192.329 332.867) (xy 198.679 332.867)))
  (wire (pts (xy 675.386 84.963) (xy 679.145 84.963)))
  (wire (pts (xy 920.115 135.255) (xy 920.115 126.365)))
  (wire (pts (xy 117.297 183.642) (xy 119.507 183.642)))
  (wire (pts (xy 1626.235 218.44) (xy 1633.855 218.44)))
  (polyline (pts (xy 445.135 57.785) (xy 445.135 579.755)))
  (wire (pts (xy 679.145 130.683) (xy 684.276 130.683)))
  (wire (pts (xy 162.56 112.903) (xy 166.065 112.903)))
  (wire (pts (xy 1358.9 791.21) (xy 1374.14 791.21)))
  (wire (pts (xy 1917.065 746.76) (xy 1917.065 749.3)))
  (wire (pts (xy 675.386 100.203) (xy 679.145 100.203)))
  (wire (pts (xy 1138.555 487.045) (xy 1165.225 487.045)))
  (wire (pts (xy 86.36 184.658) (xy 88.9 184.658)))
  (wire (pts (xy 1826.26 535.94) (xy 1875.79 535.94)))
  (wire (pts (xy 324.485 152.4) (xy 325.755 152.4)))
  (wire (pts (xy 866.775 874.395) (xy 859.155 874.395)))
  (wire (pts (xy 398.323 487.426) (xy 398.653 487.426)))
  (wire (pts (xy 621.03 713.74) (xy 632.46 713.74)))
  (wire (pts (xy 1168.4 139.065) (xy 1169.67 139.065)))
  (wire (pts (xy 1359.535 342.265) (xy 1372.235 342.265)))
  (wire (pts (xy 1163.32 128.905) (xy 1187.45 128.905)))
  (wire (pts (xy 1237.615 516.255) (xy 1237.615 518.795)))
  (wire (pts (xy 502.59 301.244) (xy 516.56 301.244)))
  (wire (pts (xy 1542.415 369.57) (xy 1542.415 373.38)))
  (wire (pts (xy 718.566 180.213) (xy 726.186 180.213)))
  (wire (pts (xy 83.896 123.698) (xy 88.9 123.698)))
  (wire (pts (xy 1450.975 842.645) (xy 1450.975 847.725)))
  (wire (pts (xy 189.23 206.883) (xy 189.23 204.343)))
  (wire (pts (xy 1219.2 150.495) (xy 1212.85 150.495)))
  (wire (pts (xy 284.861 812.292) (xy 270.891 812.292)))
  (wire (pts (xy 1108.71 150.495) (xy 1125.22 150.495)))
  (wire (pts (xy 1228.09 133.985) (xy 1228.09 136.525)))
  (wire (pts (xy 117.297 186.182) (xy 119.507 186.182)))
  (wire (pts (xy 270.688 513.588) (xy 263.068 513.588)))
  (wire (pts (xy 1138.555 487.045) (xy 1138.555 498.475)))
  (wire (pts (xy 116.937 125.222) (xy 116.967 125.222)))
  (wire (pts (xy 1955.8 515.62) (xy 1965.325 515.62)))
  (wire (pts (xy 1858.645 223.52) (xy 1864.995 223.52)))
  (wire (pts (xy 931.545 865.505) (xy 939.165 865.505)))
  (wire (pts (xy 1534.795 218.44) (xy 1565.275 218.44)))
  (wire (pts (xy 749.757 306.07) (xy 752.094 306.07)))
  (wire (pts (xy 189.23 156.083) (xy 189.23 153.543)))
  (wire (pts (xy 132.842 491.49) (xy 158.242 491.49)))
  (wire (pts (xy 344.678 287.147) (xy 344.881 287.147)))
  (wire (pts (xy 1525.905 331.47) (xy 1525.905 335.28)))
  (wire (pts (xy 598.729 175.387) (xy 599.059 175.387)))
  (wire (pts (xy 576.377 451.358) (xy 566.217 451.358)))
  (wire (pts (xy 1830.705 764.54) (xy 1837.055 764.54)))
  (wire (pts (xy 1508.125 832.485) (xy 1518.285 832.485)))
  (wire (pts (xy 162.56 158.623) (xy 166.065 158.623)))
  (wire (pts (xy 391.795 162.56) (xy 391.795 165.1)))
  (wire (pts (xy 186.465 196.723) (xy 189.23 196.723)))
  (wire (pts (xy 1949.45 514.35) (xy 1949.45 515.62)))
  (wire (pts (xy 696.976 172.593) (xy 696.976 170.053)))
  (wire (pts (xy 41.021 106.934) (xy 41.021 109.474)))
  (wire (pts (xy 186.465 171.323) (xy 189.23 171.323)))
  (wire (pts (xy 1547.495 746.125) (xy 1547.495 739.775)))
  (wire (pts (xy 162.56 130.683) (xy 166.065 130.683)))
  (wire (pts (xy 607.06 883.92) (xy 607.06 889)))
  (wire (pts (xy 1908.175 179.07) (xy 1922.145 179.07)))
  (wire (pts (xy 1504.315 193.04) (xy 1520.825 193.04)))
  (wire (pts (xy 117.297 107.442) (xy 117.602 107.442)))
  (wire (pts (xy 589.28 811.53) (xy 589.28 812.8)))
  (wire (pts (xy 335.28 99.695) (xy 341.63 99.695)))
  (wire (pts (xy 1358.9 775.97) (xy 1374.14 775.97)))
  (wire (pts (xy 88.9 173.228) (xy 88.9 175.768)))
  (wire (pts (xy 1308.1 127.635) (xy 1308.1 131.445)))
  (wire (pts (xy 600.329 111.887) (xy 606.349 111.887)))
  (polyline (pts (xy 225.806 390.525) (xy 225.298 390.525)))
  (wire (pts (xy 749.757 316.23) (xy 750.824 316.23)))
  (wire (pts (xy 162.56 191.643) (xy 162.56 189.103)))
  (wire (pts (xy 685.546 209.423) (xy 685.546 210.693)))
  (wire (pts (xy 733.806 180.213) (xy 745.236 180.213)))
  (wire (pts (xy 185.42 130.683) (xy 186.465 130.683)))
  (wire (pts (xy 186.465 184.023) (xy 189.23 184.023)))
  (wire (pts (xy 162.56 135.763) (xy 162.56 133.223)))
  (wire (pts (xy 166.065 90.043) (xy 166.37 90.043)))
  (wire (pts (xy 57.15 336.55) (xy 60.325 336.55)))
  (wire (pts (xy 116.967 160.782) (xy 116.967 163.322)))
  (wire (pts (xy 1162.05 144.145) (xy 1162.05 133.985)))
  (wire (pts (xy 116.937 122.682) (xy 116.967 122.682)))
  (wire (pts (xy 119.507 193.802) (xy 119.507 196.342)))
  (wire (pts (xy 632.46 713.74) (xy 632.46 711.2)))
  (wire (pts (xy 679.145 92.583) (xy 684.276 92.583)))
  (wire (pts (xy 117.297 102.362) (xy 118.237 102.362)))
  (wire (pts (xy 162.56 123.063) (xy 166.065 123.063)))
  (wire (pts (xy 189.23 204.343) (xy 189.23 201.803)))
  (wire (pts (xy 189.23 115.443) (xy 189.23 112.903)))
  (polyline (pts (xy 225.806 57.785) (xy 225.806 218.44)))
  (wire (pts (xy 1844.675 784.86) (xy 1842.135 784.86)))
  (wire (pts (xy 60.325 334.01) (xy 59.766 334.01)))
  (wire (pts (xy 1609.725 130.81) (xy 1617.345 130.81)))
  (wire (pts (xy 185.42 90.043) (xy 186.465 90.043)))
  (wire (pts (xy 117.602 104.902) (xy 118.237 104.902)))
  (wire (pts (xy 344.297 495.808) (xy 349.377 495.808)))
  (wire (pts (xy 371.475 111.76) (xy 371.475 120.65)))
  (wire (pts (xy 599.059 172.847) (xy 607.619 172.847)))
  (wire (pts (xy 117.297 188.722) (xy 119.507 188.722)))
  (wire (pts (xy 1138.555 498.475) (xy 1165.225 498.475)))
  (wire (pts (xy 850.265 807.085) (xy 862.965 807.085)))
  (wire (pts (xy 116.937 186.182) (xy 116.967 186.182)))
  (polyline (pts (xy 12.065 235.331) (xy 12.065 236.22)))
  (wire (pts (xy 60.833 494.792) (xy 79.883 494.792)))
  (wire (pts (xy 186.465 100.203) (xy 189.23 100.203)))
  (wire (pts (xy 613.41 732.79) (xy 624.84 732.79)))
  (wire (pts (xy 116.967 107.442) (xy 117.297 107.442)))
  (wire (pts (xy 62.484 533.527) (xy 72.644 533.527)))
  (wire (pts (xy 116.937 135.382) (xy 116.967 135.382)))
  (wire (pts (xy 186.309 312.547) (xy 189.789 312.547)))
  (wire (pts (xy 85.09 150.368) (xy 85.796 150.368)))
  (wire (pts (xy 116.937 193.802) (xy 116.967 193.802)))
  (wire (pts (xy 1468.755 246.38) (xy 1476.375 246.38)))
  (wire (pts (xy 1675.765 795.655) (xy 1675.765 795.02)))
  (wire (pts (xy 1366.52 737.87) (xy 1374.14 737.87)))
  (polyline (pts (xy 225.806 236.22) (xy 226.06 236.22)))
  (wire (pts (xy 1327.785 310.515) (xy 1334.77 310.515)))
  (wire (pts (xy 610.87 795.02) (xy 614.68 795.02)))
  (wire (pts (xy 118.237 102.362) (xy 118.237 104.902)))
  (wire (pts (xy 270.891 819.912) (xy 287.401 819.912)))
  (wire (pts (xy 1141.095 897.89) (xy 1148.715 897.89)))
  (wire (pts (xy 88.9 123.698) (xy 88.9 126.238)))
  (wire (pts (xy 679.145 84.963) (xy 684.276 84.963)))
  (wire (pts (xy 1527.175 218.44) (xy 1534.795 218.44)))
  (wire (pts (xy 679.145 177.673) (xy 683.006 177.673)))
  (wire (pts (xy 166.065 199.263) (xy 166.37 199.263)))
  (wire (pts (xy 1514.475 774.065) (xy 1524.635 774.065)))
  (wire (pts (xy 558.292 299.974) (xy 561.01 299.974)))
  (wire (pts (xy 41.021 150.114) (xy 41.021 152.654)))
  (wire (pts (xy 1655.445 238.76) (xy 1663.065 238.76)))
  (wire (pts (xy 1233.17 758.19) (xy 1243.33 758.19)))
  (wire (pts (xy 116.967 117.602) (xy 117.297 117.602)))
  (wire (pts (xy 119.507 168.402) (xy 119.507 170.942)))
  (wire (pts (xy 150.622 488.95) (xy 158.242 488.95)))
  (wire (pts (xy 83.82 113.538) (xy 83.896 113.538)))
  (wire (pts (xy 969.645 826.135) (xy 970.915 826.135)))
  (wire (pts (xy 141.732 496.57) (xy 158.242 496.57)))
  (wire (pts (xy 1917.065 759.46) (xy 1917.065 762)))
  (wire (pts (xy 993.775 292.735) (xy 972.185 292.735)))
  (wire (pts (xy 216.408 312.42) (xy 216.408 312.547)))
  (wire (pts (xy 418.643 502.666) (xy 418.643 500.126)))
  (polyline (pts (xy 824.865 218.44) (xy 12.065 218.44)))
  (wire (pts (xy 683.006 177.673) (xy 683.006 180.213)))
  (wire (pts (xy 600.329 94.107) (xy 605.409 94.107)))
  (wire (pts (xy 1875.79 538.48) (xy 1876.425 538.48)))
  (wire (pts (xy 162.56 128.143) (xy 166.065 128.143)))
  (wire (pts (xy 185.42 184.023) (xy 186.465 184.023)))
  (wire (pts (xy 162.56 209.423) (xy 162.56 206.883)))
  (wire (pts (xy 267.335 105.41) (xy 276.225 105.41)))
  (wire (pts (xy 600.329 133.477) (xy 605.409 133.477)))
  (wire (pts (xy 344.881 287.147) (xy 347.218 287.147)))
  (wire (pts (xy 1357.63 203.835) (xy 1365.25 203.835)))
  (wire (pts (xy 1580.515 218.44) (xy 1588.135 218.44)))
  (wire (pts (xy 186.465 92.583) (xy 189.23 92.583)))
  (wire (pts (xy 1707.515 158.75) (xy 1707.515 162.56)))
  (wire (pts (xy 598.729 181.737) (xy 599.059 181.737)))
  (wire (pts (xy 1229.36 169.545) (xy 1229.36 165.735)))
  (wire (pts (xy 1236.345 808.355) (xy 1249.045 808.355)))
  (wire (pts (xy 1866.265 815.34) (xy 1876.425 815.34)))
  (wire (pts (xy 1195.705 803.275) (xy 1191.895 803.275)))
  (wire (pts (xy 1525.905 289.56) (xy 1525.905 293.37)))
  (wire (pts (xy 162.56 161.163) (xy 162.56 158.623)))
  (wire (pts (xy 192.151 774.192) (xy 192.151 779.272)))
  (wire (pts (xy 1366.52 753.11) (xy 1374.14 753.11)))
  (wire (pts (xy 598.729 139.827) (xy 599.059 139.827)))
  (wire (pts (xy 90.17 157.988) (xy 90.17 160.528)))
  (wire (pts (xy 162.56 199.263) (xy 162.56 196.723)))
  (wire (pts (xy 1091.565 537.845) (xy 1106.805 537.845)))
  (wire (pts (xy 352.044 472.948) (xy 344.297 472.948)))
  (wire (pts (xy 685.546 209.423) (xy 691.896 209.423)))
  (wire (pts (xy 1514.475 763.905) (xy 1524.635 763.905)))
  (wire (pts (xy 146.558 287.782) (xy 118.618 287.782)))
  (wire (pts (xy 1462.405 218.44) (xy 1470.025 218.44)))
  (wire (pts (xy 1327.15 98.425) (xy 1333.5 98.425)))
  (wire (pts (xy 1891.665 171.45) (xy 1891.665 162.56)))
  (wire (pts (xy 1542.415 297.18) (xy 1542.415 300.99)))
  (wire (pts (xy 1891.665 179.07) (xy 1887.855 179.07)))
  (wire (pts (xy 1917.065 756.92) (xy 1917.065 759.46)))
  (wire (pts (xy 1233.17 765.81) (xy 1243.33 765.81)))
  (wire (pts (xy 185.42 171.323) (xy 186.465 171.323)))
  (wire (pts (xy 1781.175 528.32) (xy 1875.79 528.32)))
  (wire (pts (xy 162.56 186.563) (xy 166.065 186.563)))
  (wire (pts (xy 186.465 95.123) (xy 189.23 95.123)))
  (wire (pts (xy 598.729 162.687) (xy 599.059 162.687)))
  (wire (pts (xy 1459.865 833.755) (xy 1457.325 833.755)))
  (wire (pts (xy 1263.65 158.115) (xy 1263.65 150.495)))
  (wire (pts (xy 1619.885 158.75) (xy 1619.885 156.21)))
  (wire (pts (xy 1828.165 215.9) (xy 1834.515 215.9)))
  (wire (pts (xy 1366.52 895.985) (xy 1374.14 895.985)))
  (wire (pts (xy 162.56 194.183) (xy 166.065 194.183)))
  (wire (pts (xy 1190.625 815.975) (xy 1190.625 810.895)))
  (wire (pts (xy 1707.515 215.9) (xy 1707.515 219.71)))
  (wire (pts (xy 598.729 142.367) (xy 599.059 142.367)))
  (wire (pts (xy 189.23 184.023) (xy 189.23 181.483)))
  (wire (pts (xy 729.539 478.663) (xy 722.249 478.663)))
  (wire (pts (xy 1338.58 159.385) (xy 1341.12 159.385)))
  (wire (pts (xy 192.151 769.112) (xy 192.151 774.192)))
  (wire (pts (xy 722.249 468.503) (xy 721.919 468.503)))
  (wire (pts (xy 1525.905 323.85) (xy 1525.905 327.66)))
  (wire (pts (xy 1542.415 346.71) (xy 1542.415 350.52)))
  (wire (pts (xy 1668.145 147.32) (xy 1668.145 105.41)))
  (wire (pts (xy 1190.625 503.555) (xy 1209.675 503.555)))
  (wire (pts (xy 1872.615 163.83) (xy 1878.965 163.83)))
  (wire (pts (xy 1462.405 266.7) (xy 1470.025 266.7)))
  (wire (pts (xy 1225.55 337.185) (xy 1225.55 323.215)))
  (wire (pts (xy 1102.995 521.335) (xy 1102.995 523.875)))
  (wire (pts (xy 1818.005 173.99) (xy 1828.165 173.99)))
  (wire (pts (xy 162.56 115.443) (xy 166.065 115.443)))
  (wire (pts (xy 261.798 488.188) (xy 261.874 488.188)))
  (wire (pts (xy 1891.665 162.56) (xy 1868.805 162.56)))
  (wire (pts (xy 633.73 784.86) (xy 647.7 784.86)))
  (wire (pts (xy 558.47 327.914) (xy 562.28 327.914)))
  (wire (pts (xy 323.215 134.62) (xy 324.485 134.62)))
  (wire (pts (xy 1190.625 498.475) (xy 1209.675 498.475)))
  (wire (pts (xy 189.23 148.463) (xy 189.23 145.923)))
  (wire (pts (xy 116.967 158.242) (xy 116.967 160.782)))
  (wire (pts (xy 554.99 801.37) (xy 562.61 801.37)))
  (wire (pts (xy 1196.975 539.115) (xy 1203.325 539.115)))
  (wire (pts (xy 270.891 784.352) (xy 270.891 786.892)))
  (wire (pts (xy 328.295 89.535) (xy 328.295 95.25)))
  (wire (pts (xy 1572.895 746.125) (xy 1575.435 746.125)))
  (wire (pts (xy 1630.045 114.3) (xy 1630.045 147.32)))
  (wire (pts (xy 1113.155 889) (xy 1122.045 889)))
  (wire (pts (xy 1377.95 130.175) (xy 1377.95 126.365)))
  (wire (pts (xy 1542.415 365.76) (xy 1542.415 369.57)))
  (wire (pts (xy 349.885 182.88) (xy 362.585 182.88)))
  (wire (pts (xy 201.041 769.112) (xy 199.771 769.112)))
  (wire (pts (xy 139.827 127.762) (xy 140.187 127.762)))
  (wire (pts (xy 371.983 326.517) (xy 345.948 326.517)))
  (wire (pts (xy 599.059 189.357) (xy 607.619 189.357)))
  (wire (pts (xy 1514.475 776.605) (xy 1524.635 776.605)))
  (wire (pts (xy 1385.57 126.365) (xy 1393.19 126.365)))
  (wire (pts (xy 266.065 113.03) (xy 258.445 113.03)))
  (wire (pts (xy 58.72 331.47) (xy 59.766 331.47)))
  (wire (pts (xy 599.059 160.147) (xy 605.079 160.147)))
  (wire (pts (xy 1476.375 785.495) (xy 1476.375 788.035)))
  (wire (pts (xy 1632.585 110.49) (xy 1616.075 110.49)))
  (wire (pts (xy 358.775 165.1) (xy 343.535 165.1)))
  (wire (pts (xy 920.115 762.635) (xy 920.115 771.525)))
  (wire (pts (xy 1462.405 210.82) (xy 1470.025 210.82)))
  (wire (pts (xy 1579.245 238.76) (xy 1594.485 238.76)))
  (wire (pts (xy 1542.415 327.66) (xy 1542.415 331.47)))
  (wire (pts (xy 1130.3 136.525) (xy 1116.33 136.525)))
  (wire (pts (xy 166.065 209.423) (xy 166.37 209.423)))
  (wire (pts (xy 1181.1 165.735) (xy 1212.85 165.735)))
  (wire (pts (xy 1504.315 845.185) (xy 1504.315 847.725)))
  (wire (pts (xy 1384.935 273.685) (xy 1384.935 270.51)))
  (wire (pts (xy 749.808 303.53) (xy 751.84 303.53)))
  (wire (pts (xy 1454.785 832.485) (xy 1457.325 832.485)))
  (wire (pts (xy 1826.26 560.07) (xy 1826.26 561.34)))
  (wire (pts (xy 1184.275 892.81) (xy 1184.275 881.38)))
  (wire (pts (xy 1519.555 210.82) (xy 1527.175 210.82)))
  (wire (pts (xy 676.656 180.213) (xy 679.145 180.213)))
  (wire (pts (xy 1237.615 528.955) (xy 1237.615 531.495)))
  (wire (pts (xy 162.56 140.843) (xy 162.56 138.303)))
  (wire (pts (xy 1384.935 270.51) (xy 1402.715 270.51)))
  (wire (pts (xy 1480.185 925.83) (xy 1486.535 925.83)))
  (wire (pts (xy 1090.93 272.415) (xy 1121.41 272.415)))
  (wire (pts (xy 1866.265 746.76) (xy 1876.425 746.76)))
  (wire (pts (xy 72.644 522.097) (xy 72.644 525.907)))
  (wire (pts (xy 261.874 495.808) (xy 264.338 495.808)))
  (wire (pts (xy 1228.09 309.245) (xy 1233.805 309.245)))
  (wire (pts (xy 679.145 102.743) (xy 684.276 102.743)))
  (wire (pts (xy 1352.55 883.285) (xy 1374.14 883.285)))
  (wire (pts (xy 332.74 97.79) (xy 330.835 97.79)))
  (wire (pts (xy 518.922 302.514) (xy 521.64 302.514)))
  (wire (pts (xy 633.73 815.34) (xy 647.7 815.34)))
  (wire (pts (xy 117.297 140.462) (xy 119.507 140.462)))
  (wire (pts (xy 83.82 110.998) (xy 83.896 110.998)))
  (wire (pts (xy 166.065 102.743) (xy 166.37 102.743)))
  (wire (pts (xy 880.745 851.535) (xy 876.935 851.535)))
  (wire (pts (xy 1166.495 796.925) (xy 1175.385 796.925)))
  (wire (pts (xy 259.715 100.33) (xy 258.445 99.06)))
  (wire (pts (xy 599.059 157.607) (xy 605.079 157.607)))
  (wire (pts (xy 398.323 497.586) (xy 398.653 497.586)))
  (wire (pts (xy 1891.665 179.07) (xy 1908.175 179.07)))
  (wire (pts (xy 1367.155 345.44) (xy 1372.235 345.44)))
  (wire (pts (xy 1120.775 746.125) (xy 1125.855 746.125)))
  (wire (pts (xy 41.021 139.954) (xy 41.021 142.494)))
  (wire (pts (xy 117.297 109.982) (xy 118.237 109.982)))
  (wire (pts (xy 266.065 118.11) (xy 276.225 118.11)))
  (wire (pts (xy 335.915 147.32) (xy 335.915 134.62)))
  (wire (pts (xy 119.507 160.782) (xy 119.507 163.322)))
  (wire (pts (xy 516.56 302.514) (xy 518.922 302.514)))
  (wire (pts (xy 1514.475 771.525) (xy 1524.635 771.525)))
  (wire (pts (xy 599.059 142.367) (xy 605.079 142.367)))
  (wire (pts (xy 116.967 173.482) (xy 116.967 176.022)))
  (wire (pts (xy 41.021 132.334) (xy 41.021 134.874)))
  (wire (pts (xy 1624.965 246.38) (xy 1632.585 246.38)))
  (wire (pts (xy 1707.515 246.38) (xy 1707.515 250.19)))
  (wire (pts (xy 334.645 156.21) (xy 335.915 156.21)))
  (wire (pts (xy 972.82 882.015) (xy 951.23 882.015)))
  (wire (pts (xy 1148.715 897.89) (xy 1158.875 897.89)))
  (wire (pts (xy 118.237 99.822) (xy 120.142 99.822)))
  (wire (pts (xy 954.405 316.865) (xy 970.915 316.865)))
  (wire (pts (xy 1412.875 98.425) (xy 1420.495 98.425)))
  (wire (pts (xy 61.595 323.85) (xy 59.766 323.85)))
  (wire (pts (xy 162.56 168.783) (xy 166.065 168.783)))
  (wire (pts (xy 1237.615 521.335) (xy 1237.615 523.875)))
  (wire (pts (xy 85.796 150.368) (xy 90.17 150.368)))
  (wire (pts (xy 324.485 144.78) (xy 325.755 144.78)))
  (wire (pts (xy 558.47 294.894) (xy 561.01 294.894)))
  (wire (pts (xy 59.766 326.39) (xy 59.69 326.39)))
  (wire (pts (xy 675.386 133.223) (xy 679.145 133.223)))
  (wire (pts (xy 1564.005 238.76) (xy 1571.625 238.76)))
  (wire (pts (xy 131.394 322.072) (xy 136.398 322.072)))
  (wire (pts (xy 1891.665 171.45) (xy 1908.175 171.45)))
  (wire (pts (xy 681.736 203.073) (xy 681.736 200.533)))
  (wire (pts (xy 1190.625 501.015) (xy 1209.675 501.015)))
  (wire (pts (xy 1594.485 238.76) (xy 1602.105 238.76)))
  (wire (pts (xy 1844.675 782.32) (xy 1842.135 782.32)))
  (wire (pts (xy 1917.065 774.7) (xy 1917.065 777.24)))
  (wire (pts (xy 119.507 137.922) (xy 119.507 140.462)))
  (wire (pts (xy 871.855 864.235) (xy 871.855 866.775)))
  (wire (pts (xy 117.297 193.802) (xy 119.507 193.802)))
  (wire (pts (xy 117.297 137.922) (xy 119.507 137.922)))
  (wire (pts (xy 622.3 789.94) (xy 647.7 789.94)))
  (wire (pts (xy 116.967 176.022) (xy 117.297 176.022)))
  (wire (pts (xy 1711.325 143.51) (xy 1711.325 139.7)))
  (wire (pts (xy 1542.415 312.42) (xy 1542.415 316.23)))
  (wire (pts (xy 139.827 117.602) (xy 140.187 117.602)))
  (wire (pts (xy 1917.065 802.64) (xy 1917.065 805.18)))
  (wire (pts (xy 1542.415 278.13) (xy 1542.415 281.94)))
  (wire (pts (xy 1083.945 532.765) (xy 1083.945 534.035)))
  (wire (pts (xy 162.56 161.163) (xy 166.065 161.163)))
  (wire (pts (xy 279.781 807.212) (xy 270.891 807.212)))
  (wire (pts (xy 1461.135 246.38) (xy 1468.755 246.38)))
  (wire (pts (xy 1120.14 133.985) (xy 1136.65 133.985)))
  (wire (pts (xy 1875.79 541.02) (xy 1875.79 551.18)))
  (wire (pts (xy 358.14 99.695) (xy 356.87 99.695)))
  (wire (pts (xy 929.005 296.545) (xy 934.085 296.545)))
  (wire (pts (xy 90.17 142.748) (xy 90.17 145.288)))
  (wire (pts (xy 1534.795 210.82) (xy 1565.275 210.82)))
  (wire (pts (xy 638.81 713.74) (xy 647.7 713.74)))
  (wire (pts (xy 599.059 196.977) (xy 607.619 196.977)))
  (wire (pts (xy 189.23 110.363) (xy 189.23 107.823)))
  (wire (pts (xy 398.653 492.506) (xy 418.643 492.506)))
  (wire (pts (xy 162.56 176.403) (xy 162.56 173.863)))
  (wire (pts (xy 1525.905 278.13) (xy 1525.905 281.94)))
  (wire (pts (xy 116.967 155.702) (xy 117.297 155.702)))
  (wire (pts (xy 622.3 825.5) (xy 647.7 825.5)))
  (wire (pts (xy 166.065 117.983) (xy 166.37 117.983)))
  (wire (pts (xy 162.56 201.803) (xy 166.065 201.803)))
  (wire (pts (xy 198.679 332.867) (xy 198.679 329.057)))
  (wire (pts (xy 260.731 761.492) (xy 268.351 761.492)))
  (wire (pts (xy 729.539 486.283) (xy 722.249 486.283)))
  (wire (pts (xy 162.56 117.983) (xy 166.065 117.983)))
  (wire (pts (xy 1363.98 742.95) (xy 1374.14 742.95)))
  (wire (pts (xy 1618.615 143.51) (xy 1618.615 128.27)))
  (wire (pts (xy 1261.11 141.605) (xy 1261.11 128.905)))
  (wire (pts (xy 1319.53 104.775) (xy 1319.53 106.045)))
  (wire (pts (xy 189.23 120.523) (xy 189.23 117.983)))
  (wire (pts (xy 185.42 163.703) (xy 186.465 163.703)))
  (wire (pts (xy 186.465 128.143) (xy 189.23 128.143)))
  (wire (pts (xy 1217.93 137.795) (xy 1217.93 142.875)))
  (wire (pts (xy 1130.935 536.575) (xy 1142.365 536.575)))
  (wire (pts (xy 920.115 829.945) (xy 922.655 829.945)))
  (wire (pts (xy 189.23 130.683) (xy 189.23 128.143)))
  (wire (pts (xy 598.729 149.987) (xy 599.059 149.987)))
  (wire (pts (xy 135.128 290.322) (xy 118.618 290.322)))
  (wire (pts (xy 352.044 485.648) (xy 344.297 485.648)))
  (wire (pts (xy 538.48 801.37) (xy 547.37 801.37)))
  (wire (pts (xy 1122.045 889) (xy 1132.205 889)))
  (wire (pts (xy 1261.11 128.905) (xy 1248.41 128.905)))
  (wire (pts (xy 284.861 794.512) (xy 284.861 778.002)))
  (wire (pts (xy 1684.655 185.42) (xy 1684.655 189.23)))
  (wire (pts (xy 534.67 826.77) (xy 538.48 826.77)))
  (wire (pts (xy 334.645 132.08) (xy 334.645 133.35)))
  (wire (pts (xy 330.835 194.945) (xy 330.835 195.58)))
  (wire (pts (xy 723.646 197.993) (xy 736.346 197.993)))
  (wire (pts (xy 1209.675 793.115) (xy 1222.375 793.115)))
  (wire (pts (xy 1212.85 133.985) (xy 1228.09 133.985)))
  (wire (pts (xy 1322.07 816.61) (xy 1333.5 816.61)))
  (wire (pts (xy 1666.24 791.21) (xy 1675.765 791.21)))
  (wire (pts (xy 324.485 187.96) (xy 325.755 187.96)))
  (wire (pts (xy 675.386 105.283) (xy 679.145 105.283)))
  (wire (pts (xy 140.187 122.682) (xy 143.637 122.682)))
  (wire (pts (xy 1330.96 107.315) (xy 1330.96 104.775)))
  (wire (pts (xy 1624.965 238.76) (xy 1632.585 238.76)))
  (wire (pts (xy 558.216 297.434) (xy 558.292 297.434)))
  (wire (pts (xy 60.833 489.712) (xy 77.343 489.712)))
  (wire (pts (xy 1610.995 210.82) (xy 1618.615 210.82)))
  (wire (pts (xy 189.23 138.303) (xy 189.23 135.763)))
  (wire (pts (xy 936.625 310.515) (xy 936.625 313.055)))
  (wire (pts (xy 141.732 494.03) (xy 158.242 494.03)))
  (wire (pts (xy 185.42 120.523) (xy 186.465 120.523)))
  (wire (pts (xy 760.222 318.262) (xy 765.556 318.262)))
  (wire (pts (xy 344.881 302.387) (xy 348.488 302.387)))
  (wire (pts (xy 41.021 145.034) (xy 41.021 147.574)))
  (wire (pts (xy 679.145 125.603) (xy 684.276 125.603)))
  (wire (pts (xy 934.085 296.545) (xy 934.085 300.355)))
  (wire (pts (xy 1542.415 308.61) (xy 1542.415 312.42)))
  (wire (pts (xy 1876.425 741.68) (xy 1876.425 744.22)))
  (wire (pts (xy 335.28 98.425) (xy 335.28 99.695)))
  (wire (pts (xy 1116.33 136.525) (xy 1116.33 126.365)))
  (wire (pts (xy 1565.275 712.47) (xy 1565.275 697.23)))
  (wire (pts (xy 88.9 105.918) (xy 88.9 108.458)))
  (wire (pts (xy 599.059 191.897) (xy 607.619 191.897)))
  (wire (pts (xy 600.329 130.937) (xy 605.409 130.937)))
  (wire (pts (xy 116.967 158.242) (xy 117.297 158.242)))
  (wire (pts (xy 1511.935 210.82) (xy 1519.555 210.82)))
  (wire (pts (xy 186.465 158.623) (xy 189.23 158.623)))
  (wire (pts (xy 610.87 789.94) (xy 614.68 789.94)))
  (wire (pts (xy 915.035 829.945) (xy 917.575 829.945)))
  (wire (pts (xy 599.059 169.037) (xy 605.079 169.037)))
  (wire (pts (xy 558.47 302.514) (xy 561.01 302.514)))
  (wire (pts (xy 1542.415 746.125) (xy 1542.415 739.775)))
  (wire (pts (xy 186.465 115.443) (xy 189.23 115.443)))
  (wire (pts (xy 1707.515 177.8) (xy 1707.515 181.61)))
  (wire (pts (xy 60.325 336.55) (xy 60.325 334.01)))
  (wire (pts (xy 599.059 204.597) (xy 607.619 204.597)))
  (wire (pts (xy 722.249 478.663) (xy 721.919 478.663)))
  (wire (pts (xy 189.23 87.503) (xy 189.23 84.963)))
  (wire (pts (xy 1211.58 282.575) (xy 1207.77 282.575)))
  (wire (pts (xy 1636.395 137.16) (xy 1635.125 137.16)))
  (wire (pts (xy 1372.87 153.035) (xy 1372.87 151.765)))
  (wire (pts (xy 1525.905 270.51) (xy 1525.905 274.32)))
  (polyline (pts (xy 1280.16 675.64) (xy 1280.16 988.06)))
  (wire (pts (xy 1196.975 531.495) (xy 1203.325 531.495)))
  (wire (pts (xy 925.195 829.945) (xy 927.735 829.945)))
  (wire (pts (xy 344.881 312.547) (xy 348.488 312.547)))
  (wire (pts (xy 1346.2 335.28) (xy 1351.915 335.28)))
  (wire (pts (xy 41.021 175.514) (xy 41.021 178.054)))
  (wire (pts (xy 117.297 150.622) (xy 119.507 150.622)))
  (wire (pts (xy 189.23 143.383) (xy 189.23 140.843)))
  (wire (pts (xy 185.42 97.663) (xy 186.465 97.663)))
  (wire (pts (xy 543.56 830.58) (xy 543.56 822.96)))
  (wire (pts (xy 431.343 511.556) (xy 431.343 492.506)))
  (wire (pts (xy 936.625 292.735) (xy 936.625 295.275)))
  (wire (pts (xy 866.775 851.535) (xy 860.425 851.535)))
  (wire (pts (xy 1707.515 196.85) (xy 1707.515 200.66)))
  (wire (pts (xy 993.775 327.025) (xy 993.775 324.485)))
  (wire (pts (xy 116.937 117.602) (xy 116.967 117.602)))
  (wire (pts (xy 562.61 801.37) (xy 562.61 812.8)))
  (wire (pts (xy 718.566 172.593) (xy 726.186 172.593)))
  (wire (pts (xy 166.065 105.283) (xy 166.37 105.283)))
  (wire (pts (xy 1178.56 139.065) (xy 1177.29 139.065)))
  (wire (pts (xy 676.656 182.753) (xy 679.145 182.753)))
  (wire (pts (xy 1707.515 223.52) (xy 1707.515 227.33)))
  (wire (pts (xy 920.115 126.365) (xy 912.495 126.365)))
  (polyline (pts (xy 824.865 236.22) (xy 12.065 236.22)))
  (wire (pts (xy 162.56 151.003) (xy 166.065 151.003)))
  (wire (pts (xy 327.025 146.05) (xy 327.025 144.78)))
  (wire (pts (xy 116.937 168.402) (xy 116.967 168.402)))
  (wire (pts (xy 1216.66 758.19) (xy 1201.42 758.19)))
  (wire (pts (xy 679.145 110.363) (xy 684.276 110.363)))
  (wire (pts (xy 83.896 128.778) (xy 88.9 128.778)))
  (wire (pts (xy 1127.125 549.275) (xy 1127.125 548.005)))
  (wire (pts (xy 1000.125 292.735) (xy 1005.205 292.735)))
  (wire (pts (xy 186.465 178.943) (xy 189.23 178.943)))
  (wire (pts (xy 936.625 313.055) (xy 936.625 315.595)))
  (wire (pts (xy 162.56 204.343) (xy 162.56 201.803)))
  (wire (pts (xy 1176.655 487.045) (xy 1176.655 490.855)))
  (wire (pts (xy 185.42 196.723) (xy 186.465 196.723)))
  (wire (pts (xy 60.96 321.31) (xy 59.766 321.31)))
  (wire (pts (xy 1565.275 210.82) (xy 1572.895 210.82)))
  (wire (pts (xy 1542.415 331.47) (xy 1542.415 335.28)))
  (wire (pts (xy 270.891 814.832) (xy 270.891 817.372)))
  (wire (pts (xy 1571.625 238.76) (xy 1579.245 238.76)))
  (wire (pts (xy 261.798 493.268) (xy 261.874 493.268)))
  (wire (pts (xy 1142.365 548.005) (xy 1142.365 544.195)))
  (wire (pts (xy 1525.905 297.18) (xy 1525.905 300.99)))
  (wire (pts (xy 570.027 526.288) (xy 570.027 511.048)))
  (wire (pts (xy 1366.52 885.825) (xy 1374.14 885.825)))
  (wire (pts (xy 570.027 494.538) (xy 570.027 491.998)))
  (wire (pts (xy 1372.87 145.415) (xy 1386.84 145.415)))
  (wire (pts (xy 162.56 163.703) (xy 166.065 163.703)))
  (wire (pts (xy 162.56 130.683) (xy 162.56 128.143)))
  (wire (pts (xy 1917.065 754.38) (xy 1917.065 756.92)))
  (wire (pts (xy 189.23 178.943) (xy 189.23 176.403)))
  (wire (pts (xy 203.759 297.307) (xy 203.759 299.847)))
  (wire (pts (xy 162.56 186.563) (xy 162.56 184.023)))
  (wire (pts (xy 116.967 130.302) (xy 116.967 132.842)))
  (wire (pts (xy 1234.44 264.795) (xy 1223.01 264.795)))
  (wire (pts (xy 1572.895 218.44) (xy 1580.515 218.44)))
  (wire (pts (xy 119.507 191.262) (xy 119.507 193.802)))
  (wire (pts (xy 1231.265 785.495) (xy 1241.425 785.495)))
  (wire (pts (xy 354.965 134.62) (xy 349.885 134.62)))
  (wire (pts (xy 1181.735 796.925) (xy 1179.195 796.925)))
  (wire (pts (xy 1660.525 111.76) (xy 1665.605 111.76)))
  (wire (pts (xy 1191.895 793.115) (xy 1202.055 793.115)))
  (wire (pts (xy 162.56 171.323) (xy 162.56 168.783)))
  (wire (pts (xy 118.237 112.522) (xy 118.237 115.062)))
  (wire (pts (xy 1167.13 150.495) (xy 1187.45 150.495)))
  (wire (pts (xy 1828.165 186.69) (xy 1828.165 176.53)))
  (wire (pts (xy 86.36 178.308) (xy 88.9 178.308)))
  (wire (pts (xy 340.995 134.62) (xy 340.995 129.54)))
  (wire (pts (xy 90.17 145.288) (xy 90.17 147.828)))
  (wire (pts (xy 633.73 876.3) (xy 647.7 876.3)))
  (wire (pts (xy 1319.53 104.775) (xy 1313.18 104.775)))
  (wire (pts (xy 166.065 110.363) (xy 166.37 110.363)))
  (wire (pts (xy 166.065 181.483) (xy 166.37 181.483)))
  (wire (pts (xy 140.187 117.602) (xy 143.637 117.602)))
  (wire (pts (xy 335.915 156.21) (xy 335.915 157.48)))
  (wire (pts (xy 186.309 332.867) (xy 192.329 332.867)))
  (wire (pts (xy 117.297 132.842) (xy 119.507 132.842)))
  (wire (pts (xy 1130.935 734.695) (xy 1133.475 734.695)))
  (wire (pts (xy 708.406 197.993) (xy 716.026 197.993)))
  (wire (pts (xy 162.56 196.723) (xy 166.065 196.723)))
  (wire (pts (xy 410.845 185.42) (xy 410.845 172.72)))
  (wire (pts (xy 261.874 493.268) (xy 264.338 493.268)))
  (wire (pts (xy 343.535 156.21) (xy 343.535 157.48)))
  (wire (pts (xy 1565.275 728.98) (xy 1565.275 712.47)))
  (wire (pts (xy 1476.375 238.76) (xy 1482.725 238.76)))
  (wire (pts (xy 558.292 305.054) (xy 561.01 305.054)))
  (wire (pts (xy 1562.735 746.125) (xy 1565.275 746.125)))
  (wire (pts (xy 162.56 156.083) (xy 166.065 156.083)))
  (wire (pts (xy 436.423 515.366) (xy 436.423 489.966)))
  (wire (pts (xy 1237.615 531.495) (xy 1243.965 531.495)))
  (wire (pts (xy 401.955 198.12) (xy 393.065 198.12)))
  (wire (pts (xy 166.065 189.103) (xy 166.37 189.103)))
  (wire (pts (xy 116.967 107.442) (xy 116.967 109.982)))
  (wire (pts (xy 186.309 317.627) (xy 185.979 317.627)))
  (wire (pts (xy 679.145 115.443) (xy 684.276 115.443)))
  (wire (pts (xy 395.605 129.54) (xy 380.365 129.54)))
  (wire (pts (xy 1186.18 179.705) (xy 1186.18 178.435)))
  (wire (pts (xy 1217.295 808.355) (xy 1223.645 808.355)))
  (wire (pts (xy 946.785 865.505) (xy 954.405 865.505)))
  (wire (pts (xy 675.386 92.583) (xy 679.145 92.583)))
  (wire (pts (xy 261.798 485.648) (xy 261.874 485.648)))
  (wire (pts (xy 1675.765 785.495) (xy 1675.765 784.225)))
  (wire (pts (xy 360.807 500.888) (xy 356.997 500.888)))
  (wire (pts (xy 1527.175 210.82) (xy 1534.795 210.82)))
  (wire (pts (xy 1917.065 777.24) (xy 1917.065 779.78)))
  (wire (pts (xy 688.086 197.993) (xy 700.786 197.993)))
  (wire (pts (xy 604.52 717.55) (xy 604.52 722.63)))
  (wire (pts (xy 352.298 331.597) (xy 357.378 331.597)))
  (wire (pts (xy 186.465 186.563) (xy 189.23 186.563)))
  (wire (pts (xy 245.745 93.98) (xy 250.825 93.98)))
  (wire (pts (xy 117.297 160.782) (xy 119.507 160.782)))
  (wire (pts (xy 871.855 139.065) (xy 871.855 136.525)))
  (wire (pts (xy 117.297 122.682) (xy 119.507 122.682)))
  (wire (pts (xy 1481.455 947.42) (xy 1487.805 947.42)))
  (wire (pts (xy 1121.41 291.465) (xy 1122.045 291.465)))
  (wire (pts (xy 139.827 102.362) (xy 140.187 102.362)))
  (wire (pts (xy 88.9 128.778) (xy 88.9 131.318)))
  (wire (pts (xy 1949.45 515.62) (xy 1932.94 515.62)))
  (wire (pts (xy 1849.755 538.48) (xy 1875.79 538.48)))
  (wire (pts (xy 576.377 474.218) (xy 582.727 474.218)))
  (wire (pts (xy 117.602 104.902) (xy 117.602 107.442)))
  (wire (pts (xy 116.967 122.682) (xy 117.297 122.682)))
  (wire (pts (xy 162.56 181.483) (xy 166.065 181.483)))
  (wire (pts (xy 1390.65 112.395) (xy 1390.65 113.665)))
  (wire (pts (xy 162.56 100.203) (xy 166.065 100.203)))
  (wire (pts (xy 139.827 99.822) (xy 140.187 99.822)))
  (wire (pts (xy 41.021 167.894) (xy 41.021 170.434)))
  (wire (pts (xy 116.967 191.262) (xy 117.297 191.262)))
  (wire (pts (xy 116.937 145.542) (xy 116.967 145.542)))
  (wire (pts (xy 1111.25 174.625) (xy 1120.14 174.625)))
  (wire (pts (xy 1089.025 548.005) (xy 1083.945 548.005)))
  (wire (pts (xy 278.511 786.892) (xy 278.511 791.972)))
  (wire (pts (xy 1186.815 895.35) (xy 1175.385 895.35)))
  (wire (pts (xy 1372.235 347.98) (xy 1372.235 345.44)))
  (wire (pts (xy 119.507 173.482) (xy 119.507 176.022)))
  (wire (pts (xy 1190.625 506.095) (xy 1209.675 506.095)))
  (wire (pts (xy 323.215 129.54) (xy 324.485 129.54)))
  (wire (pts (xy 1121.41 310.515) (xy 1122.045 310.515)))
  (wire (pts (xy 1826.26 561.34) (xy 1849.755 561.34)))
  (wire (pts (xy 249.301 761.492) (xy 249.301 766.572)))
  (wire (pts (xy 1234.44 282.575) (xy 1234.44 264.795)))
  (wire (pts (xy 679.445 209.423) (xy 685.546 209.423)))
  (wire (pts (xy 344.881 297.307) (xy 348.488 297.307)))
  (wire (pts (xy 1583.69 523.24) (xy 1583.69 537.21)))
  (wire (pts (xy 118.237 102.362) (xy 120.142 102.362)))
  (wire (pts (xy 1928.495 171.45) (xy 1934.845 171.45)))
  (wire (pts (xy 1319.53 299.085) (xy 1334.77 299.085)))
  (wire (pts (xy 1209.675 518.795) (xy 1209.675 513.715)))
  (wire (pts (xy 88.9 184.658) (xy 88.9 187.198)))
  (wire (pts (xy 1338.58 165.735) (xy 1341.12 165.735)))
  (wire (pts (xy 119.507 135.382) (xy 119.507 137.922)))
  (wire (pts (xy 116.937 148.082) (xy 116.967 148.082)))
  (wire (pts (xy 1010.285 146.685) (xy 1002.919 146.685)))
  (wire (pts (xy 565.912 499.618) (xy 566.217 499.618)))
  (wire (pts (xy 117.297 196.342) (xy 119.507 196.342)))
  (wire (pts (xy 216.281 822.452) (xy 239.141 822.452)))
  (wire (pts (xy 185.979 312.547) (xy 186.309 312.547)))
  (wire (pts (xy 1630.045 185.42) (xy 1630.045 191.77)))
  (wire (pts (xy 683.006 182.753) (xy 683.006 185.293)))
  (wire (pts (xy 1010.285 300.355) (xy 1015.365 300.355)))
  (polyline (pts (xy 445.135 247.269) (xy 445.135 245.618)))
  (wire (pts (xy 1236.98 141.605) (xy 1261.11 141.605)))
  (wire (pts (xy 325.755 185.42) (xy 339.725 185.42)))
  (wire (pts (xy 1524.635 835.025) (xy 1510.665 835.025)))
  (wire (pts (xy 116.967 153.162) (xy 116.967 155.702)))
  (wire (pts (xy 1539.24 516.89) (xy 1537.97 516.89)))
  (wire (pts (xy 1184.275 799.465) (xy 1179.195 799.465)))
  (wire (pts (xy 90.17 150.368) (xy 90.17 152.908)))
  (wire (pts (xy 1223.645 808.355) (xy 1223.645 809.625)))
  (wire (pts (xy 562.61 812.8) (xy 558.8 812.8)))
  (wire (pts (xy 250.571 827.532) (xy 254.381 827.532)))
  (wire (pts (xy 1083.945 534.035) (xy 1096.645 534.035)))
  (wire (pts (xy 1179.195 796.925) (xy 1175.385 796.925)))
  (wire (pts (xy 893.445 781.685) (xy 909.955 781.685)))
  (wire (pts (xy 1214.12 712.47) (xy 1214.12 727.71)))
  (wire (pts (xy 1542.415 274.32) (xy 1542.415 278.13)))
  (wire (pts (xy 116.937 160.782) (xy 116.967 160.782)))
  (wire (pts (xy 185.42 95.123) (xy 186.465 95.123)))
  (wire (pts (xy 576.377 448.818) (xy 566.217 448.818)))
  (wire (pts (xy 589.28 820.42) (xy 599.44 820.42)))
  (wire (pts (xy 330.835 134.62) (xy 330.835 139.7)))
  (wire (pts (xy 162.56 143.383) (xy 162.56 140.843)))
  (wire (pts (xy 1476.375 246.38) (xy 1482.725 246.38)))
  (wire (pts (xy 1533.525 938.53) (xy 1533.525 939.8)))
  (wire (pts (xy 119.507 163.322) (xy 119.507 165.862)))
  (wire (pts (xy 538.48 812.8) (xy 538.48 801.37)))
  (wire (pts (xy 1490.345 210.82) (xy 1496.695 210.82)))
  (wire (pts (xy 267.081 771.652) (xy 274.701 771.652)))
  (wire (pts (xy 600.329 83.947) (xy 605.409 83.947)))
  (wire (pts (xy 1209.675 531.495) (xy 1209.675 534.035)))
  (wire (pts (xy 318.008 520.192) (xy 318.008 522.732)))
  (wire (pts (xy 600.329 99.187) (xy 605.409 99.187)))
  (wire (pts (xy 1599.565 119.38) (xy 1599.565 116.84)))
  (wire (pts (xy 590.347 486.918) (xy 575.107 486.918)))
  (wire (pts (xy 324.485 134.62) (xy 330.835 134.62)))
  (wire (pts (xy 1917.065 805.18) (xy 1924.685 805.18)))
  (wire (pts (xy 186.465 151.003) (xy 189.23 151.003)))
  (wire (pts (xy 189.23 153.543) (xy 189.23 151.003)))
  (wire (pts (xy 398.653 497.586) (xy 403.403 497.586)))
  (wire (pts (xy 598.729 189.357) (xy 599.059 189.357)))
  (wire (pts (xy 1182.37 725.17) (xy 1182.37 722.63)))
  (wire (pts (xy 954.405 295.275) (xy 954.405 297.815)))
  (wire (pts (xy 1640.205 238.76) (xy 1647.825 238.76)))
  (wire (pts (xy 132.842 491.49) (xy 132.842 500.38)))
  (wire (pts (xy 1182.37 709.93) (xy 1182.37 715.01)))
  (wire (pts (xy 192.532 519.43) (xy 192.532 515.62)))
  (wire (pts (xy 1207.77 295.275) (xy 1228.09 295.275)))
  (wire (pts (xy 1514.475 804.545) (xy 1524.635 804.545)))
  (wire (pts (xy 598.729 207.137) (xy 599.059 207.137)))
  (wire (pts (xy 117.297 104.902) (xy 117.602 104.902)))
  (wire (pts (xy 1932.94 515.62) (xy 1932.94 511.81)))
  (wire (pts (xy 345.567 498.348) (xy 345.567 500.888)))
  (wire (pts (xy 371.475 111.76) (xy 394.335 111.76)))
  (wire (pts (xy 162.56 105.283) (xy 166.065 105.283)))
  (wire (pts (xy 162.56 143.383) (xy 166.065 143.383)))
  (wire (pts (xy 88.9 126.238) (xy 88.9 128.778)))
  (wire (pts (xy 1193.165 808.355) (xy 1195.705 808.355)))
  (wire (pts (xy 1336.04 140.335) (xy 1334.77 139.065)))
  (wire (pts (xy 356.997 500.888) (xy 353.187 500.888)))
  (wire (pts (xy 398.623 477.266) (xy 398.653 477.266)))
  (wire (pts (xy 1826.26 549.91) (xy 1826.26 552.45)))
  (wire (pts (xy 394.335 165.1) (xy 394.335 162.56)))
  (wire (pts (xy 324.485 190.5) (xy 325.755 190.5)))
  (wire (pts (xy 1167.765 509.905) (xy 1176.655 509.905)))
  (wire (pts (xy 1212.215 541.655) (xy 1209.675 541.655)))
  (wire (pts (xy 1568.45 537.21) (xy 1583.69 537.21)))
  (wire (pts (xy 1632.585 238.76) (xy 1640.205 238.76)))
  (wire (pts (xy 343.535 156.21) (xy 335.915 156.21)))
  (wire (pts (xy 679.145 156.083) (xy 683.006 156.083)))
  (wire (pts (xy 1252.22 758.19) (xy 1266.19 758.19)))
  (wire (pts (xy 1514.475 796.925) (xy 1524.635 796.925)))
  (wire (pts (xy 176.022 488.95) (xy 181.102 488.95)))
  (wire (pts (xy 189.23 90.043) (xy 189.23 87.503)))
  (wire (pts (xy 1504.315 154.94) (xy 1520.825 154.94)))
  (wire (pts (xy 679.145 112.903) (xy 684.276 112.903)))
  (wire (pts (xy 216.408 312.547) (xy 216.408 312.928)))
  (wire (pts (xy 1621.155 151.13) (xy 1621.155 123.19)))
  (wire (pts (xy 1955.8 515.62) (xy 1949.45 515.62)))
  (wire (pts (xy 1229.36 165.735) (xy 1263.65 165.735)))
  (wire (pts (xy 1483.995 218.44) (xy 1490.345 218.44)))
  (wire (pts (xy 162.56 194.183) (xy 162.56 191.643)))
  (wire (pts (xy 119.507 170.942) (xy 119.507 173.482)))
  (wire (pts (xy 162.56 201.803) (xy 162.56 199.263)))
  (wire (pts (xy 675.386 158.623) (xy 679.145 158.623)))
  (wire (pts (xy 185.42 140.843) (xy 186.465 140.843)))
  (wire (pts (xy 1675.765 788.67) (xy 1675.765 786.765)))
  (wire (pts (xy 1365.25 796.29) (xy 1374.14 796.29)))
  (wire (pts (xy 702.056 172.593) (xy 710.946 172.593)))
  (wire (pts (xy 589.28 812.8) (xy 577.85 812.8)))
  (wire (pts (xy 1597.025 116.84) (xy 1599.565 116.84)))
  (wire (pts (xy 1684.655 181.61) (xy 1684.655 185.42)))
  (wire (pts (xy 162.56 117.983) (xy 162.56 115.443)))
  (wire (pts (xy 1508.125 829.945) (xy 1515.745 829.945)))
  (wire (pts (xy 1313.18 120.015) (xy 1319.53 120.015)))
  (wire (pts (xy 186.465 173.863) (xy 189.23 173.863)))
  (wire (pts (xy 1390.65 98.425) (xy 1401.445 98.425)))
  (wire (pts (xy 1508.125 835.025) (xy 1508.125 832.485)))
  (wire (pts (xy 185.42 189.103) (xy 186.465 189.103)))
  (wire (pts (xy 118.237 107.442) (xy 118.237 109.982)))
  (wire (pts (xy 1429.385 100.965) (xy 1429.385 98.425)))
  (wire (pts (xy 564.947 511.048) (xy 565.912 511.048)))
  (wire (pts (xy 41.021 122.174) (xy 41.021 124.714)))
  (wire (pts (xy 41.021 147.574) (xy 41.021 150.114)))
  (wire (pts (xy 724.459 504.063) (xy 722.249 504.063)))
  (wire (pts (xy 716.026 205.613) (xy 723.646 205.613)))
  (wire (pts (xy 189.23 168.783) (xy 189.23 166.243)))
  (wire (pts (xy 1707.515 208.28) (xy 1707.515 212.09)))
  (wire (pts (xy 599.059 181.737) (xy 607.619 181.737)))
  (wire (pts (xy 564.947 486.918) (xy 565.912 486.918)))
  (wire (pts (xy 1565.275 218.44) (xy 1572.895 218.44)))
  (wire (pts (xy 83.82 128.778) (xy 83.896 128.778)))
  (wire (pts (xy 1911.35 504.19) (xy 1916.43 504.19)))
  (wire (pts (xy 119.507 130.302) (xy 119.507 132.842)))
  (wire (pts (xy 1763.395 551.815) (xy 1763.395 548.005)))
  (wire (pts (xy 1622.425 120.65) (xy 1622.425 154.94)))
  (wire (pts (xy 324.485 121.92) (xy 348.615 121.92)))
  (wire (pts (xy 215.773 312.547) (xy 216.408 312.547)))
  (wire (pts (xy 850.265 785.495) (xy 862.965 785.495)))
  (wire (pts (xy 86.36 194.818) (xy 88.9 194.818)))
  (wire (pts (xy 1542.415 289.56) (xy 1542.415 293.37)))
  (wire (pts (xy 566.217 502.158) (xy 566.217 499.618)))
  (wire (pts (xy 1461.135 238.76) (xy 1468.755 238.76)))
  (wire (pts (xy 203.759 312.547) (xy 206.299 312.547)))
  (wire (pts (xy 1675.765 791.845) (xy 1675.765 795.02)))
  (wire (pts (xy 1781.175 528.32) (xy 1781.175 548.64)))
  (wire (pts (xy 261.798 508.508) (xy 261.874 508.508)))
  (wire (pts (xy 726.186 172.593) (xy 745.236 172.593)))
  (wire (pts (xy 116.967 188.722) (xy 117.297 188.722)))
  (wire (pts (xy 398.653 489.966) (xy 418.643 489.966)))
  (wire (pts (xy 186.465 191.643) (xy 189.23 191.643)))
  (wire (pts (xy 130.048 319.532) (xy 131.394 319.532)))
  (wire (pts (xy 1172.845 487.045) (xy 1176.655 487.045)))
  (wire (pts (xy 1176.655 490.855) (xy 1209.675 490.855)))
  (wire (pts (xy 679.145 95.123) (xy 684.276 95.123)))
  (wire (pts (xy 1189.355 753.745) (xy 1181.735 753.745)))
  (wire (pts (xy 1533.525 961.39) (xy 1533.525 962.66)))
  (wire (pts (xy 577.85 812.8) (xy 574.04 812.8)))
  (wire (pts (xy 344.297 498.348) (xy 345.567 498.348)))
  (wire (pts (xy 1358.9 781.05) (xy 1374.14 781.05)))
  (wire (pts (xy 189.23 97.663) (xy 189.23 95.123)))
  (wire (pts (xy 749.554 308.61) (xy 749.757 308.61)))
  (wire (pts (xy 270.891 786.892) (xy 270.891 789.432)))
  (wire (pts (xy 116.967 183.642) (xy 117.297 183.642)))
  (wire (pts (xy 162.56 110.363) (xy 162.56 107.823)))
  (wire (pts (xy 1375.41 177.165) (xy 1375.41 180.975)))
  (wire (pts (xy 610.87 835.66) (xy 647.7 835.66)))
  (wire (pts (xy 1701.8 791.845) (xy 1701.8 789.305)))
  (wire (pts (xy 558.47 322.834) (xy 562.28 322.834)))
  (wire (pts (xy 118.237 115.062) (xy 119.507 115.062)))
  (wire (pts (xy 565.912 508.508) (xy 592.887 508.508)))
  (wire (pts (xy 1165.225 881.38) (xy 1155.065 881.38)))
  (wire (pts (xy 675.386 120.523) (xy 679.145 120.523)))
  (wire (pts (xy 203.581 814.832) (xy 206.121 814.832)))
  (wire (pts (xy 116.937 120.142) (xy 116.967 120.142)))
  (wire (pts (xy 1623.695 156.21) (xy 1623.695 119.38)))
  (wire (pts (xy 1872.615 749.3) (xy 1876.425 749.3)))
  (wire (pts (xy 344.297 500.888) (xy 345.567 500.888)))
  (wire (pts (xy 140.187 120.142) (xy 143.637 120.142)))
  (wire (pts (xy 567.487 499.618) (xy 567.487 497.078)))
  (wire (pts (xy 565.912 494.538) (xy 568.757 494.538)))
  (wire (pts (xy 936.625 295.275) (xy 936.625 297.815)))
  (wire (pts (xy 162.56 199.263) (xy 166.065 199.263)))
  (wire (pts (xy 558.216 299.974) (xy 558.292 299.974)))
  (wire (pts (xy 1186.815 897.89) (xy 1177.925 897.89)))
  (wire (pts (xy 574.04 812.8) (xy 572.77 812.8)))
  (wire (pts (xy 185.42 204.343) (xy 186.465 204.343)))
  (wire (pts (xy 1525.905 873.76) (xy 1532.255 873.76)))
  (wire (pts (xy 1136.65 126.365) (xy 1153.16 126.365)))
  (wire (pts (xy 1209.675 536.575) (xy 1209.675 539.115)))
  (wire (pts (xy 344.678 297.307) (xy 344.881 297.307)))
  (wire (pts (xy 1571.625 246.38) (xy 1579.245 246.38)))
  (wire (pts (xy 41.021 178.054) (xy 41.021 180.594)))
  (wire (pts (xy 1580.515 210.82) (xy 1588.135 210.82)))
  (wire (pts (xy 166.065 133.223) (xy 166.37 133.223)))
  (wire (pts (xy 398.653 495.046) (xy 400.863 495.046)))
  (wire (pts (xy 1186.18 179.705) (xy 1181.1 179.705)))
  (wire (pts (xy 1707.515 151.13) (xy 1707.515 154.94)))
  (wire (pts (xy 365.76 103.505) (xy 356.87 103.505)))
  (wire (pts (xy 198.679 312.547) (xy 192.329 312.547)))
  (wire (pts (xy 1590.675 779.145) (xy 1591.945 779.145)))
  (wire (pts (xy 1552.575 739.775) (xy 1550.035 739.775)))
  (wire (pts (xy 722.249 486.283) (xy 721.919 486.283)))
  (wire (pts (xy 585.267 533.908) (xy 601.777 533.908)))
  (wire (pts (xy 1917.065 812.8) (xy 1924.685 812.8)))
  (wire (pts (xy 1525.905 300.99) (xy 1525.905 304.8)))
  (wire (pts (xy 1363.98 745.49) (xy 1374.14 745.49)))
  (wire (pts (xy 850.265 790.575) (xy 862.965 790.575)))
  (wire (pts (xy 722.249 488.823) (xy 721.919 488.823)))
  (wire (pts (xy 675.386 151.003) (xy 679.145 151.003)))
  (wire (pts (xy 1009.015 324.485) (xy 1009.015 325.755)))
  (wire (pts (xy 186.465 194.183) (xy 189.23 194.183)))
  (wire (pts (xy 1319.53 113.665) (xy 1319.53 120.015)))
  (wire (pts (xy 679.145 200.533) (xy 681.736 200.533)))
  (wire (pts (xy 185.42 186.563) (xy 186.465 186.563)))
  (wire (pts (xy 1189.355 803.275) (xy 1189.355 796.925)))
  (wire (pts (xy 375.285 193.04) (xy 401.955 193.04)))
  (wire (pts (xy 162.56 107.823) (xy 162.56 105.283)))
  (wire (pts (xy 261.798 470.408) (xy 261.874 470.408)))
  (wire (pts (xy 276.225 115.57) (xy 277.495 115.57)))
  (wire (pts (xy 60.833 469.392) (xy 76.073 469.392)))
  (wire (pts (xy 116.967 109.982) (xy 117.297 109.982)))
  (wire (pts (xy 1911.35 513.08) (xy 1911.35 525.78)))
  (wire (pts (xy 117.297 135.382) (xy 119.507 135.382)))
  (wire (pts (xy 893.445 784.225) (xy 909.955 784.225)))
  (wire (pts (xy 1886.585 223.52) (xy 1909.445 223.52)))
  (wire (pts (xy 760.222 318.77) (xy 760.222 318.262)))
  (wire (pts (xy 1401.445 112.395) (xy 1401.445 106.045)))
  (wire (pts (xy 162.56 87.503) (xy 162.56 84.963)))
  (wire (pts (xy 325.755 187.96) (xy 330.835 187.96)))
  (polyline (pts (xy 824.865 236.22) (xy 1066.8 236.22)))
  (wire (pts (xy 324.485 127) (xy 347.345 127)))
  (wire (pts (xy 954.405 335.915) (xy 993.775 335.915)))
  (wire (pts (xy 1189.355 796.925) (xy 1189.355 772.795)))
  (wire (pts (xy 1105.535 772.795) (xy 1106.805 772.795)))
  (wire (pts (xy 1327.15 247.015) (xy 1334.77 247.015)))
  (wire (pts (xy 1132.205 889) (xy 1141.095 889)))
  (wire (pts (xy 1145.54 158.115) (xy 1160.78 158.115)))
  (wire (pts (xy 86.36 147.828) (xy 90.17 147.828)))
  (wire (pts (xy 1390.65 139.065) (xy 1390.65 153.035)))
  (wire (pts (xy 1542.415 293.37) (xy 1542.415 297.18)))
  (wire (pts (xy 894.715 819.785) (xy 909.955 819.785)))
  (wire (pts (xy 534.67 840.74) (xy 543.56 840.74)))
  (wire (pts (xy 186.465 181.483) (xy 189.23 181.483)))
  (wire (pts (xy 675.386 112.903) (xy 679.145 112.903)))
  (wire (pts (xy 185.42 102.743) (xy 186.465 102.743)))
  (wire (pts (xy 1875.79 535.94) (xy 1879.6 535.94)))
  (wire (pts (xy 929.005 324.485) (xy 936.625 324.485)))
  (wire (pts (xy 1684.655 173.99) (xy 1684.655 177.8)))
  (wire (pts (xy 1148.08 144.145) (xy 1162.05 144.145)))
  (wire (pts (xy 920.115 135.255) (xy 912.495 135.255)))
  (wire (pts (xy 162.56 110.363) (xy 166.065 110.363)))
  (wire (pts (xy 1859.915 795.02) (xy 1876.425 795.02)))
  (wire (pts (xy 1377.95 273.685) (xy 1384.935 273.685)))
  (wire (pts (xy 189.23 151.003) (xy 189.23 148.463)))
  (wire (pts (xy 534.67 833.12) (xy 543.56 833.12)))
  (wire (pts (xy 1834.515 218.44) (xy 1834.515 215.9)))
  (wire (pts (xy 86.36 173.228) (xy 88.9 173.228)))
  (wire (pts (xy 60.833 474.472) (xy 77.343 474.472)))
  (wire (pts (xy 140.187 109.982) (xy 143.637 109.982)))
  (wire (pts (xy 1707.515 193.04) (xy 1707.515 196.85)))
  (wire (pts (xy 41.021 134.874) (xy 41.021 137.414)))
  (polyline (pts (xy 1066.8 853.44) (xy 1436.37 853.44)))
  (wire (pts (xy 1334.77 146.685) (xy 1339.85 146.685)))
  (wire (pts (xy 324.485 95.25) (xy 328.295 95.25)))
  (wire (pts (xy 1420.495 108.585) (xy 1420.495 112.395)))
  (wire (pts (xy 192.329 298.577) (xy 192.329 312.547)))
  (wire (pts (xy 729.539 493.903) (xy 722.249 493.903)))
  (wire (pts (xy 192.151 765.302) (xy 192.151 769.112)))
  (wire (pts (xy 189.789 312.547) (xy 192.329 312.547)))
  (wire (pts (xy 166.065 143.383) (xy 166.37 143.383)))
  (wire (pts (xy 1481.455 895.35) (xy 1487.805 895.35)))
  (wire (pts (xy 116.967 148.082) (xy 117.297 148.082)))
  (wire (pts (xy 1542.415 354.33) (xy 1542.415 358.14)))
  (wire (pts (xy 1828.165 208.28) (xy 1810.385 208.28)))
  (wire (pts (xy 1514.475 789.305) (xy 1524.635 789.305)))
  (wire (pts (xy 1470.025 218.44) (xy 1477.645 218.44)))
  (wire (pts (xy 1219.2 337.185) (xy 1225.55 337.185)))
  (wire (pts (xy 118.207 99.822) (xy 118.237 102.362)))
  (wire (pts (xy 1236.98 136.525) (xy 1236.98 141.605)))
  (wire (pts (xy 1949.45 504.19) (xy 1938.02 504.19)))
  (wire (pts (xy 1372.235 333.375) (xy 1372.235 331.47)))
  (wire (pts (xy 398.323 495.046) (xy 398.653 495.046)))
  (wire (pts (xy 1412.875 112.395) (xy 1401.445 112.395)))
  (wire (pts (xy 119.507 197.612) (xy 119.507 196.342)))
  (polyline (pts (xy 824.865 418.719) (xy 12.065 418.719)))
  (wire (pts (xy 116.967 137.922) (xy 116.967 140.462)))
  (wire (pts (xy 1487.805 894.08) (xy 1487.805 895.35)))
  (wire (pts (xy 1095.375 772.795) (xy 1083.945 772.795)))
  (wire (pts (xy 1476.375 788.035) (xy 1491.615 788.035)))
  (wire (pts (xy 575.107 479.298) (xy 571.297 479.298)))
  (wire (pts (xy 1440.815 266.7) (xy 1452.245 266.7)))
  (wire (pts (xy 1136.015 746.125) (xy 1141.095 746.125)))
  (wire (pts (xy 276.225 105.41) (xy 277.495 105.41)))
  (wire (pts (xy 60.833 479.552) (xy 77.343 479.552)))
  (wire (pts (xy 1661.795 147.32) (xy 1668.145 147.32)))
  (wire (pts (xy 166.065 97.663) (xy 166.37 97.663)))
  (wire (pts (xy 1130.3 136.525) (xy 1148.08 136.525)))
  (wire (pts (xy 60.833 484.632) (xy 77.343 484.632)))
  (wire (pts (xy 131.394 319.532) (xy 136.398 319.532)))
  (wire (pts (xy 571.297 479.298) (xy 571.297 480.568)))
  (wire (pts (xy 116.937 102.362) (xy 116.967 102.362)))
  (polyline (pts (xy 520.37 301.244) (xy 520.37 302.514)))
  (wire (pts (xy 1327.15 287.655) (xy 1327.15 291.465)))
  (wire (pts (xy 1864.995 223.52) (xy 1871.345 223.52)))
  (wire (pts (xy 1358.9 758.19) (xy 1374.14 758.19)))
  (wire (pts (xy 683.006 172.593) (xy 683.006 175.133)))
  (wire (pts (xy 116.967 178.562) (xy 117.297 178.562)))
  (wire (pts (xy 1781.175 551.815) (xy 1781.175 548.64)))
  (wire (pts (xy 88.9 118.618) (xy 88.9 121.158)))
  (wire (pts (xy 261.874 511.048) (xy 263.068 511.048)))
  (wire (pts (xy 690.626 164.973) (xy 695.706 164.973)))
  (wire (pts (xy 186.465 206.883) (xy 189.23 206.883)))
  (wire (pts (xy 88.9 116.078) (xy 88.9 118.618)))
  (wire (pts (xy 1237.615 513.715) (xy 1237.615 516.255)))
  (wire (pts (xy 729.539 488.823) (xy 722.249 488.823)))
  (wire (pts (xy 162.56 95.123) (xy 162.56 92.583)))
  (wire (pts (xy 1669.415 782.32) (xy 1675.765 782.32)))
  (wire (pts (xy 203.759 329.057) (xy 198.679 329.057)))
  (wire (pts (xy 131.394 311.912) (xy 131.318 311.912)))
  (wire (pts (xy 1525.905 267.335) (xy 1525.905 270.51)))
  (wire (pts (xy 119.507 153.162) (xy 119.507 155.702)))
  (wire (pts (xy 1341.12 140.335) (xy 1339.85 140.335)))
  (wire (pts (xy 691.896 205.613) (xy 700.786 205.613)))
  (wire (pts (xy 1468.755 238.76) (xy 1476.375 238.76)))
  (wire (pts (xy 116.967 163.322) (xy 117.297 163.322)))
  (wire (pts (xy 86.36 140.208) (xy 90.17 140.208)))
  (wire (pts (xy 1630.045 166.37) (xy 1635.125 166.37)))
  (wire (pts (xy 850.265 809.625) (xy 862.965 809.625)))
  (wire (pts (xy 598.729 144.907) (xy 599.059 144.907)))
  (wire (pts (xy 954.405 292.735) (xy 964.565 292.735)))
  (wire (pts (xy 1711.325 139.7) (xy 1707.515 139.7)))
  (wire (pts (xy 116.967 163.322) (xy 116.967 165.862)))
  (wire (pts (xy 564.947 508.508) (xy 565.912 508.508)))
  (wire (pts (xy 1176.655 498.475) (xy 1176.655 493.395)))
  (wire (pts (xy 60.833 487.172) (xy 77.343 487.172)))
  (wire (pts (xy 1189.355 772.795) (xy 1181.735 772.795)))
  (wire (pts (xy 41.021 170.434) (xy 41.021 172.974)))
  (wire (pts (xy 1684.655 154.94) (xy 1684.655 158.75)))
  (wire (pts (xy 1649.095 218.44) (xy 1656.715 218.44)))
  (wire (pts (xy 1214.755 881.38) (xy 1223.645 881.38)))
  (wire (pts (xy 117.297 117.602) (xy 119.507 117.602)))
  (wire (pts (xy 641.35 817.88) (xy 647.7 817.88)))
  (wire (pts (xy 182.372 515.62) (xy 192.532 515.62)))
  (wire (pts (xy 143.637 122.682) (xy 143.637 120.142)))
  (wire (pts (xy 622.3 795.02) (xy 647.7 795.02)))
  (wire (pts (xy 749.554 316.23) (xy 749.757 316.23)))
  (wire (pts (xy 117.297 130.302) (xy 119.507 130.302)))
  (wire (pts (xy 1377.95 268.605) (xy 1402.715 268.605)))
  (wire (pts (xy 372.745 121.92) (xy 380.365 121.92)))
  (wire (pts (xy 679.145 140.843) (xy 683.006 140.843)))
  (wire (pts (xy 913.765 296.545) (xy 921.385 296.545)))
  (wire (pts (xy 1196.975 551.815) (xy 1203.325 551.815)))
  (wire (pts (xy 1542.415 739.775) (xy 1537.335 739.775)))
  (wire (pts (xy 41.021 129.794) (xy 41.021 132.334)))
  (wire (pts (xy 1480.185 918.21) (xy 1486.535 918.21)))
  (wire (pts (xy 575.107 479.298) (xy 590.347 479.298)))
  (wire (pts (xy 261.798 478.028) (xy 261.874 478.028)))
  (wire (pts (xy 1617.345 130.81) (xy 1617.345 139.7)))
  (wire (pts (xy 261.798 500.888) (xy 261.874 500.888)))
  (wire (pts (xy 1319.53 135.255) (xy 1319.53 131.445)))
  (wire (pts (xy 323.215 95.25) (xy 324.485 95.25)))
  (wire (pts (xy 160.782 520.7) (xy 160.782 515.62)))
  (wire (pts (xy 688.086 192.913) (xy 689.356 192.913)))
  (wire (pts (xy 679.145 133.223) (xy 684.276 133.223)))
  (wire (pts (xy 166.065 186.563) (xy 166.37 186.563)))
  (wire (pts (xy 86.36 157.988) (xy 90.17 157.988)))
  (wire (pts (xy 675.386 140.843) (xy 679.145 140.843)))
  (wire (pts (xy 1668.145 167.64) (xy 1677.035 167.64)))
  (wire (pts (xy 261.874 488.188) (xy 264.338 488.188)))
  (wire (pts (xy 1537.335 739.775) (xy 1534.795 739.775)))
  (wire (pts (xy 1677.035 167.64) (xy 1677.035 154.94)))
  (wire (pts (xy 162.56 176.403) (xy 166.065 176.403)))
  (wire (pts (xy 189.23 135.763) (xy 189.23 133.223)))
  (wire (pts (xy 1871.345 231.14) (xy 1878.965 231.14)))
  (wire (pts (xy 676.656 197.993) (xy 679.145 197.993)))
  (wire (pts (xy 1858.645 231.14) (xy 1864.995 231.14)))
  (polyline (pts (xy 12.065 418.084) (xy 12.065 418.719)))
  (wire (pts (xy 189.23 186.563) (xy 189.23 184.023)))
  (wire (pts (xy 1365.25 194.945) (xy 1337.31 194.945)))
  (wire (pts (xy 1626.235 210.82) (xy 1633.855 210.82)))
  (wire (pts (xy 538.48 815.34) (xy 538.48 817.88)))
  (wire (pts (xy 352.044 488.188) (xy 344.297 488.188)))
  (wire (pts (xy 1229.36 150.495) (xy 1263.65 150.495)))
  (wire (pts (xy 880.745 840.105) (xy 880.745 841.375)))
  (wire (pts (xy 1582.42 785.495) (xy 1582.42 784.225)))
  (wire (pts (xy 1482.725 238.76) (xy 1489.075 238.76)))
  (wire (pts (xy 679.145 117.983) (xy 684.276 117.983)))
  (wire (pts (xy 1567.815 891.54) (xy 1574.165 891.54)))
  (wire (pts (xy 145.669 292.735) (xy 138.049 292.735)))
  (wire (pts (xy 1875.79 551.18) (xy 1875.79 553.72)))
  (wire (pts (xy 140.187 107.442) (xy 143.637 107.442)))
  (wire (pts (xy 1849.755 550.545) (xy 1849.755 553.085)))
  (wire (pts (xy 83.82 123.698) (xy 83.896 123.698)))
  (wire (pts (xy 1684.655 143.51) (xy 1684.655 147.32)))
  (wire (pts (xy 335.915 134.62) (xy 330.835 134.62)))
  (wire (pts (xy 1684.655 208.28) (xy 1684.655 212.09)))
  (wire (pts (xy 1220.47 182.245) (xy 1221.74 182.245)))
  (wire (pts (xy 261.874 503.428) (xy 264.338 503.428)))
  (wire (pts (xy 1386.84 145.415) (xy 1386.84 131.445)))
  (wire (pts (xy 162.56 206.883) (xy 166.065 206.883)))
  (wire (pts (xy 1707.515 254) (xy 1707.515 257.81)))
  (wire (pts (xy 568.757 474.218) (xy 568.757 475.488)))
  (wire (pts (xy 344.881 289.687) (xy 347.218 289.687)))
  (wire (pts (xy 276.225 95.25) (xy 277.495 95.25)))
  (wire (pts (xy 88.9 170.688) (xy 88.9 173.228)))
  (wire (pts (xy 1588.135 218.44) (xy 1595.755 218.44)))
  (wire (pts (xy 186.465 90.043) (xy 189.23 90.043)))
  (wire (pts (xy 1640.205 246.38) (xy 1647.825 246.38)))
  (wire (pts (xy 1193.8 106.045) (xy 1210.31 106.045)))
  (wire (pts (xy 1096.645 534.035) (xy 1102.995 534.035)))
  (wire (pts (xy 246.761 859.282) (xy 256.921 859.282)))
  (wire (pts (xy 199.771 774.192) (xy 199.771 779.272)))
  (wire (pts (xy 347.345 156.21) (xy 343.535 156.21)))
  (wire (pts (xy 1609.725 128.27) (xy 1618.615 128.27)))
  (wire (pts (xy 1207.77 337.185) (xy 1207.77 338.455)))
  (wire (pts (xy 1525.905 350.52) (xy 1525.905 354.33)))
  (wire (pts (xy 525.78 826.77) (xy 527.05 826.77)))
  (wire (pts (xy 565.912 480.568) (xy 571.297 480.568)))
  (wire (pts (xy 1383.03 111.125) (xy 1383.03 107.315)))
  (polyline (pts (xy 1066.8 688.34) (xy 1436.37 688.34)))
  (wire (pts (xy 1129.03 158.115) (xy 1145.54 158.115)))
  (wire (pts (xy 1972.945 515.62) (xy 1973.58 515.62)))
  (wire (pts (xy 565.912 460.248) (xy 580.187 460.248)))
  (wire (pts (xy 1194.435 554.355) (xy 1194.435 551.815)))
  (wire (pts (xy 162.56 125.603) (xy 166.065 125.603)))
  (wire (pts (xy 1504.315 139.7) (xy 1520.825 139.7)))
  (wire (pts (xy 265.811 771.652) (xy 267.081 771.652)))
  (wire (pts (xy 268.351 761.492) (xy 274.701 761.492)))
  (wire (pts (xy 1319.53 120.015) (xy 1325.88 120.015)))
  (wire (pts (xy 558.292 312.674) (xy 561.01 312.674)))
  (wire (pts (xy 1452.245 274.32) (xy 1462.405 274.32)))
  (wire (pts (xy 1542.415 373.38) (xy 1542.415 374.015)))
  (wire (pts (xy 1911.35 504.19) (xy 1911.35 513.08)))
  (wire (pts (xy 1489.075 238.76) (xy 1495.425 238.76)))
  (wire (pts (xy 683.006 175.133) (xy 683.006 177.673)))
  (wire (pts (xy 1617.345 143.51) (xy 1618.615 143.51)))
  (wire (pts (xy 185.42 176.403) (xy 186.465 176.403)))
  (wire (pts (xy 1660.525 105.41) (xy 1668.145 105.41)))
  (wire (pts (xy 1116.33 126.365) (xy 1076.96 126.365)))
  (wire (pts (xy 1533.525 246.38) (xy 1564.005 246.38)))
  (wire (pts (xy 1525.905 274.32) (xy 1525.905 278.13)))
  (wire (pts (xy 244.475 113.03) (xy 250.825 113.03)))
  (wire (pts (xy 1130.935 544.195) (xy 1130.935 548.005)))
  (wire (pts (xy 344.678 312.547) (xy 344.881 312.547)))
  (wire (pts (xy 131.394 327.152) (xy 140.208 327.152)))
  (wire (pts (xy 564.947 478.028) (xy 565.912 478.028)))
  (wire (pts (xy 1194.435 554.355) (xy 1181.735 554.355)))
  (wire (pts (xy 80.01 331.47) (xy 80.01 328.93)))
  (wire (pts (xy 876.935 874.395) (xy 882.015 874.395)))
  (wire (pts (xy 139.827 130.302) (xy 140.187 130.302)))
  (wire (pts (xy 1588.135 218.44) (xy 1588.135 222.25)))
  (wire (pts (xy 351.917 504.698) (xy 351.917 503.428)))
  (wire (pts (xy 1557.655 712.47) (xy 1557.655 697.23)))
  (wire (pts (xy 679.145 180.213) (xy 683.006 180.213)))
  (wire (pts (xy 1245.87 727.71) (xy 1245.87 712.47)))
  (wire (pts (xy 1619.885 156.21) (xy 1623.695 156.21)))
  (wire (pts (xy 1665.605 143.51) (xy 1665.605 111.76)))
  (wire (pts (xy 1338.58 203.835) (xy 1350.01 203.835)))
  (wire (pts (xy 162.56 173.863) (xy 162.56 171.323)))
  (wire (pts (xy 236.601 859.282) (xy 246.761 859.282)))
  (wire (pts (xy 1076.96 126.365) (xy 1076.96 123.825)))
  (wire (pts (xy 325.755 149.86) (xy 327.025 149.86)))
  (wire (pts (xy 330.835 147.32) (xy 330.835 173.99)))
  (wire (pts (xy 1627.505 118.11) (xy 1627.505 151.13)))
  (wire (pts (xy 582.727 474.218) (xy 582.727 472.948)))
  (wire (pts (xy 88.9 192.278) (xy 88.9 194.818)))
  (wire (pts (xy 140.187 115.062) (xy 143.637 115.062)))
  (wire (pts (xy 358.14 89.535) (xy 365.76 89.535)))
  (wire (pts (xy 116.937 173.482) (xy 116.967 173.482)))
  (wire (pts (xy 116.967 186.182) (xy 116.967 188.722)))
  (wire (pts (xy 117.297 181.102) (xy 119.507 181.102)))
  (wire (pts (xy 325.755 190.5) (xy 326.39 190.5)))
  (wire (pts (xy 1707.515 185.42) (xy 1707.515 189.23)))
  (wire (pts (xy 749.757 313.69) (xy 751.078 313.69)))
  (wire (pts (xy 1176.655 509.905) (xy 1176.655 498.475)))
  (wire (pts (xy 261.874 508.508) (xy 273.228 508.508)))
  (wire (pts (xy 1534.795 739.775) (xy 1529.715 739.775)))
  (wire (pts (xy 1840.865 218.44) (xy 1834.515 218.44)))
  (wire (pts (xy 638.81 708.66) (xy 647.7 708.66)))
  (wire (pts (xy 1917.065 825.5) (xy 1920.875 825.5)))
  (wire (pts (xy 199.771 786.892) (xy 239.141 786.892)))
  (wire (pts (xy 342.265 134.62) (xy 342.265 135.89)))
  (wire (pts (xy 59.766 334.01) (xy 59.69 334.01)))
  (wire (pts (xy 635 805.18) (xy 647.7 805.18)))
  (wire (pts (xy 1859.915 792.48) (xy 1876.425 792.48)))
  (wire (pts (xy 723.646 205.613) (xy 736.346 205.613)))
  (wire (pts (xy 166.065 204.343) (xy 166.37 204.343)))
  (wire (pts (xy 90.17 155.448) (xy 90.17 157.988)))
  (wire (pts (xy 143.637 125.222) (xy 143.637 127.762)))
  (wire (pts (xy 1100.455 762.635) (xy 1106.805 762.635)))
  (wire (pts (xy 600.329 91.567) (xy 605.409 91.567)))
  (wire (pts (xy 166.065 184.023) (xy 166.37 184.023)))
  (wire (pts (xy 352.425 172.72) (xy 333.375 172.72)))
  (wire (pts (xy 1495.425 238.76) (xy 1510.665 238.76)))
  (wire (pts (xy 564.947 499.618) (xy 565.912 499.618)))
  (wire (pts (xy 1082.04 291.465) (xy 1121.41 291.465)))
  (wire (pts (xy 261.874 472.948) (xy 264.338 472.948)))
  (wire (pts (xy 352.044 480.568) (xy 344.297 480.568)))
  (wire (pts (xy 344.881 315.087) (xy 348.488 315.087)))
  (wire (pts (xy 1763.395 548.005) (xy 1763.395 525.78)))
  (wire (pts (xy 117.297 170.942) (xy 119.507 170.942)))
  (wire (pts (xy 1130.3 144.145) (xy 1148.08 144.145)))
  (wire (pts (xy 633.73 845.82) (xy 647.7 845.82)))
  (wire (pts (xy 1229.36 150.495) (xy 1229.36 153.035)))
  (wire (pts (xy 893.445 796.925) (xy 909.955 796.925)))
  (wire (pts (xy 201.041 774.192) (xy 201.041 769.112)))
  (wire (pts (xy 850.265 793.115) (xy 862.965 793.115)))
  (wire (pts (xy 86.36 145.288) (xy 90.17 145.288)))
  (wire (pts (xy 565.912 478.028) (xy 580.187 478.028)))
  (wire (pts (xy 599.059 179.197) (xy 607.619 179.197)))
  (wire (pts (xy 1661.795 118.11) (xy 1661.795 139.7)))
  (wire (pts (xy 1510.665 847.725) (xy 1504.315 847.725)))
  (wire (pts (xy 920.115 136.525) (xy 920.115 135.255)))
  (wire (pts (xy 1186.18 180.975) (xy 1186.18 179.705)))
  (wire (pts (xy 1096.645 554.355) (xy 1106.805 554.355)))
  (wire (pts (xy 1677.035 154.94) (xy 1661.795 154.94)))
  (wire (pts (xy 1412.875 98.425) (xy 1412.875 100.965)))
  (wire (pts (xy 166.065 87.503) (xy 166.37 87.503)))
  (wire (pts (xy 1235.71 730.25) (xy 1238.25 730.25)))
  (wire (pts (xy 1207.77 337.185) (xy 1219.2 337.185)))
  (wire (pts (xy 592.887 508.508) (xy 601.777 508.508)))
  (wire (pts (xy 1504.315 847.725) (xy 1450.975 847.725)))
  (wire (pts (xy 1684.655 162.56) (xy 1684.655 166.37)))
  (wire (pts (xy 363.347 512.318) (xy 363.347 507.238)))
  (wire (pts (xy 1847.215 746.76) (xy 1856.105 746.76)))
  (wire (pts (xy 1125.22 167.005) (xy 1125.22 150.495)))
  (wire (pts (xy 130.048 322.072) (xy 131.394 322.072)))
  (wire (pts (xy 116.967 148.082) (xy 116.967 150.622)))
  (wire (pts (xy 186.465 138.303) (xy 189.23 138.303)))
  (wire (pts (xy 1871.345 741.68) (xy 1876.425 741.68)))
  (wire (pts (xy 1231.9 730.25) (xy 1235.71 730.25)))
  (wire (pts (xy 1233.805 309.245) (xy 1233.805 298.45)))
  (wire (pts (xy 1120.14 174.625) (xy 1170.94 174.625)))
  (wire (pts (xy 565.912 511.048) (xy 570.027 511.048)))
  (wire (pts (xy 391.795 165.1) (xy 391.795 166.37)))
  (wire (pts (xy 188.722 491.49) (xy 176.022 491.49)))
  (wire (pts (xy 1707.515 181.61) (xy 1707.515 185.42)))
  (wire (pts (xy 679.145 175.133) (xy 683.006 175.133)))
  (wire (pts (xy 143.637 117.602) (xy 143.637 115.062)))
  (wire (pts (xy 599.059 207.137) (xy 607.619 207.137)))
  (wire (pts (xy 1217.93 145.415) (xy 1212.85 145.415)))
  (wire (pts (xy 1174.115 772.795) (xy 1167.765 772.795)))
  (wire (pts (xy 181.102 488.95) (xy 181.102 483.87)))
  (wire (pts (xy 1841.5 234.95) (xy 1841.5 227.965)))
  (wire (pts (xy 1450.975 829.945) (xy 1457.325 829.945)))
  (wire (pts (xy 899.795 804.545) (xy 909.955 804.545)))
  (wire (pts (xy 1675.765 779.145) (xy 1669.415 779.145)))
  (wire (pts (xy 324.485 149.86) (xy 325.755 149.86)))
  (wire (pts (xy 185.42 178.943) (xy 186.465 178.943)))
  (polyline (pts (xy 824.865 88.265) (xy 1436.37 88.265)))
  (wire (pts (xy 1228.725 808.355) (xy 1223.645 808.355)))
  (wire (pts (xy 1121.41 272.415) (xy 1122.045 272.415)))
  (wire (pts (xy 1527.175 962.66) (xy 1533.525 962.66)))
  (wire (pts (xy 41.021 112.014) (xy 41.021 114.554)))
  (wire (pts (xy 162.56 166.243) (xy 166.065 166.243)))
  (wire (pts (xy 1170.94 155.575) (xy 1187.45 155.575)))
  (wire (pts (xy 1504.315 196.85) (xy 1520.825 196.85)))
  (wire (pts (xy 345.948 330.327) (xy 352.298 330.327)))
  (wire (pts (xy 679.145 123.063) (xy 684.276 123.063)))
  (wire (pts (xy 166.065 173.863) (xy 166.37 173.863)))
  (wire (pts (xy 970.915 835.025) (xy 970.915 833.755)))
  (wire (pts (xy 162.56 105.283) (xy 162.56 102.743)))
  (wire (pts (xy 1632.585 246.38) (xy 1640.205 246.38)))
  (wire (pts (xy 59.766 318.77) (xy 59.69 318.77)))
  (wire (pts (xy 676.656 161.163) (xy 679.145 161.163)))
  (wire (pts (xy 565.912 486.918) (xy 573.837 486.918)))
  (wire (pts (xy 1214.12 727.71) (xy 1217.93 727.71)))
  (wire (pts (xy 80.01 328.93) (xy 77.47 328.93)))
  (wire (pts (xy 558.47 330.454) (xy 562.28 330.454)))
  (wire (pts (xy 679.145 90.043) (xy 684.276 90.043)))
  (wire (pts (xy 1358.9 768.35) (xy 1374.14 768.35)))
  (wire (pts (xy 1527.175 918.21) (xy 1533.525 918.21)))
  (wire (pts (xy 186.465 156.083) (xy 189.23 156.083)))
  (wire (pts (xy 1630.045 177.8) (xy 1630.045 166.37)))
  (wire (pts (xy 1701.8 791.845) (xy 1698.625 791.845)))
  (wire (pts (xy 1231.265 793.115) (xy 1241.425 793.115)))
  (wire (pts (xy 119.507 120.142) (xy 119.507 122.682)))
  (wire (pts (xy 1191.895 803.275) (xy 1189.355 803.275)))
  (wire (pts (xy 162.56 112.903) (xy 162.56 110.363)))
  (wire (pts (xy 1393.19 139.065) (xy 1390.65 139.065)))
  (wire (pts (xy 116.967 135.382) (xy 117.297 135.382)))
  (wire (pts (xy 129.032 491.49) (xy 132.842 491.49)))
  (wire (pts (xy 330.835 187.96) (xy 333.375 187.96)))
  (wire (pts (xy 1635.125 151.13) (xy 1627.505 151.13)))
  (wire (pts (xy 1818.005 181.61) (xy 1818.005 186.69)))
  (wire (pts (xy 117.297 165.862) (xy 119.507 165.862)))
  (wire (pts (xy 1633.855 210.82) (xy 1641.475 210.82)))
  (wire (pts (xy 276.225 110.49) (xy 277.495 110.49)))
  (wire (pts (xy 1386.84 131.445) (xy 1393.19 131.445)))
  (wire (pts (xy 675.386 123.063) (xy 679.145 123.063)))
  (wire (pts (xy 1330.96 146.685) (xy 1334.77 146.685)))
  (wire (pts (xy 566.217 462.788) (xy 588.442 462.788)))
  (wire (pts (xy 1525.905 327.66) (xy 1525.905 331.47)))
  (wire (pts (xy 186.465 148.463) (xy 189.23 148.463)))
  (wire (pts (xy 1525.905 361.95) (xy 1525.905 365.76)))
  (wire (pts (xy 162.56 102.743) (xy 162.56 100.203)))
  (wire (pts (xy 1537.335 746.125) (xy 1537.335 739.775)))
  (wire (pts (xy 60.833 497.332) (xy 64.643 497.332)))
  (wire (pts (xy 1622.425 118.11) (xy 1627.505 118.11)))
  (wire (pts (xy 679.145 97.663) (xy 684.276 97.663)))
  (wire (pts (xy 1334.135 304.165) (xy 1334.77 304.165)))
  (wire (pts (xy 1504.315 835.025) (xy 1508.125 835.025)))
  (wire (pts (xy 1190.625 508.635) (xy 1209.675 508.635)))
  (wire (pts (xy 41.021 109.474) (xy 41.021 112.014)))
  (wire (pts (xy 324.485 124.46) (xy 351.155 124.46)))
  (wire (pts (xy 1526.54 516.89) (xy 1526.54 530.86)))
  (wire (pts (xy 208.839 317.627) (xy 192.329 317.627)))
  (wire (pts (xy 1525.905 342.9) (xy 1525.905 346.71)))
  (wire (pts (xy 1514.475 819.785) (xy 1524.635 819.785)))
  (wire (pts (xy 344.881 292.227) (xy 347.218 292.227)))
  (wire (pts (xy 162.56 100.203) (xy 162.56 97.663)))
  (wire (pts (xy 880.745 841.375) (xy 911.225 841.375)))
  (wire (pts (xy 186.465 201.803) (xy 189.23 201.803)))
  (wire (pts (xy 1844.675 764.54) (xy 1872.615 764.54)))
  (wire (pts (xy 679.145 107.823) (xy 684.276 107.823)))
  (polyline (pts (xy 643.636 236.22) (xy 643.636 390.525)))
  (wire (pts (xy 189.23 117.983) (xy 189.23 115.443)))
  (wire (pts (xy 1916.43 504.19) (xy 1924.05 504.19)))
  (wire (pts (xy 116.967 109.982) (xy 116.967 112.522)))
  (wire (pts (xy 116.967 115.062) (xy 116.967 117.602)))
  (wire (pts (xy 1358.9 773.43) (xy 1374.14 773.43)))
  (wire (pts (xy 1371.6 111.125) (xy 1383.03 111.125)))
  (wire (pts (xy 1636.395 106.68) (xy 1636.395 137.16)))
  (wire (pts (xy 1147.445 758.825) (xy 1146.175 758.825)))
  (wire (pts (xy 1917.065 807.72) (xy 1917.065 810.26)))
  (wire (pts (xy 1005.205 292.735) (xy 1010.285 292.735)))
  (wire (pts (xy 422.453 515.366) (xy 436.423 515.366)))
  (wire (pts (xy 1207.77 315.595) (xy 1225.55 315.595)))
  (wire (pts (xy 186.465 97.663) (xy 189.23 97.663)))
  (wire (pts (xy 933.45 882.015) (xy 941.07 882.015)))
  (wire (pts (xy 585.267 526.288) (xy 570.027 526.288)))
  (wire (pts (xy 1204.595 881.38) (xy 1214.755 881.38)))
  (wire (pts (xy 913.765 304.165) (xy 921.385 304.165)))
  (wire (pts (xy 140.187 132.842) (xy 143.637 132.842)))
  (wire (pts (xy 1165.225 758.825) (xy 1162.685 758.825)))
  (wire (pts (xy 598.729 194.437) (xy 599.059 194.437)))
  (wire (pts (xy 597.459 169.037) (xy 599.059 169.037)))
  (wire (pts (xy 118.207 99.822) (xy 118.237 99.822)))
  (wire (pts (xy 117.297 127.762) (xy 119.507 127.762)))
  (wire (pts (xy 1922.145 179.07) (xy 1928.495 179.07)))
  (wire (pts (xy 1584.325 785.495) (xy 1582.42 785.495)))
  (wire (pts (xy 347.345 190.5) (xy 343.535 190.5)))
  (wire (pts (xy 599.059 194.437) (xy 607.619 194.437)))
  (wire (pts (xy 1252.22 765.81) (xy 1266.19 765.81)))
  (wire (pts (xy 162.56 184.023) (xy 166.065 184.023)))
  (wire (pts (xy 624.84 732.79) (xy 624.84 716.28)))
  (wire (pts (xy 599.059 139.827) (xy 605.079 139.827)))
  (wire (pts (xy 1420.495 98.425) (xy 1429.385 98.425)))
  (wire (pts (xy 162.56 102.743) (xy 166.065 102.743)))
  (wire (pts (xy 116.937 143.002) (xy 116.967 143.002)))
  (wire (pts (xy 1237.615 506.095) (xy 1237.615 508.635)))
  (wire (pts (xy 139.827 132.842) (xy 140.187 132.842)))
  (wire (pts (xy 1228.09 302.895) (xy 1228.09 309.245)))
  (wire (pts (xy 162.56 125.603) (xy 162.56 123.063)))
  (wire (pts (xy 1096.645 523.875) (xy 1102.995 523.875)))
  (wire (pts (xy 189.23 161.163) (xy 189.23 158.623)))
  (wire (pts (xy 90.17 147.828) (xy 90.17 150.368)))
  (wire (pts (xy 116.937 178.562) (xy 116.967 178.562)))
  (wire (pts (xy 116.967 165.862) (xy 116.967 168.402)))
  (wire (pts (xy 1617.345 246.38) (xy 1624.965 246.38)))
  (wire (pts (xy 117.297 143.002) (xy 119.507 143.002)))
  (wire (pts (xy 116.937 165.862) (xy 116.967 165.862)))
  (wire (pts (xy 1010.285 149.225) (xy 1002.919 149.225)))
  (wire (pts (xy 274.955 93.98) (xy 276.225 95.25)))
  (wire (pts (xy 166.065 95.123) (xy 166.37 95.123)))
  (wire (pts (xy 1102.995 534.035) (xy 1106.805 534.035)))
  (wire (pts (xy 325.755 144.78) (xy 327.025 144.78)))
  (wire (pts (xy 1326.515 313.055) (xy 1326.515 309.245)))
  (wire (pts (xy 679.145 120.523) (xy 684.276 120.523)))
  (wire (pts (xy 1519.555 374.015) (xy 1525.905 374.015)))
  (wire (pts (xy 612.14 717.55) (xy 621.03 717.55)))
  (wire (pts (xy 1100.455 762.635) (xy 1100.455 765.175)))
  (wire (pts (xy 352.044 483.108) (xy 344.297 483.108)))
  (wire (pts (xy 1525.905 358.14) (xy 1525.905 361.95)))
  (wire (pts (xy 116.967 193.802) (xy 116.967 196.342)))
  (wire (pts (xy 324.485 185.42) (xy 325.755 185.42)))
  (wire (pts (xy 116.937 183.642) (xy 116.967 183.642)))
  (wire (pts (xy 263.068 513.588) (xy 263.068 511.048)))
  (wire (pts (xy 1504.315 147.32) (xy 1520.825 147.32)))
  (wire (pts (xy 119.507 127.762) (xy 119.507 130.302)))
  (wire (pts (xy 679.145 145.923) (xy 683.006 145.923)))
  (wire (pts (xy 1917.065 782.32) (xy 1917.065 784.86)))
  (wire (pts (xy 131.394 329.692) (xy 140.208 329.692)))
  (wire (pts (xy 1163.32 126.365) (xy 1163.32 128.905)))
  (wire (pts (xy 325.755 147.32) (xy 330.835 147.32)))
  (wire (pts (xy 599.059 155.067) (xy 605.079 155.067)))
  (wire (pts (xy 1231.9 727.71) (xy 1245.87 727.71)))
  (wire (pts (xy 185.42 168.783) (xy 186.465 168.783)))
  (wire (pts (xy 1810.385 208.28) (xy 1810.385 222.25)))
  (wire (pts (xy 166.065 125.603) (xy 166.37 125.603)))
  (wire (pts (xy 116.967 168.402) (xy 116.967 170.942)))
  (wire (pts (xy 1922.145 171.45) (xy 1928.495 171.45)))
  (wire (pts (xy 1552.575 746.125) (xy 1552.575 739.775)))
  (wire (pts (xy 1684.655 204.47) (xy 1684.655 208.28)))
  (wire (pts (xy 394.335 111.76) (xy 401.955 111.76)))
  (wire (pts (xy 1763.395 561.34) (xy 1781.175 561.34)))
  (wire (pts (xy 614.68 883.92) (xy 647.7 883.92)))
  (wire (pts (xy 1210.31 113.665) (xy 1215.39 113.665)))
  (wire (pts (xy 1206.5 730.25) (xy 1217.93 730.25)))
  (wire (pts (xy 362.585 180.34) (xy 352.425 180.34)))
  (wire (pts (xy 1707.515 204.47) (xy 1707.515 208.28)))
  (wire (pts (xy 189.23 107.823) (xy 189.23 105.283)))
  (wire (pts (xy 394.335 162.56) (xy 391.795 162.56)))
  (wire (pts (xy 1223.645 805.815) (xy 1217.295 805.815)))
  (wire (pts (xy 1176.655 493.395) (xy 1209.675 493.395)))
  (wire (pts (xy 1518.285 238.76) (xy 1533.525 238.76)))
  (wire (pts (xy 518.922 313.944) (xy 521.64 313.944)))
  (wire (pts (xy 893.445 794.385) (xy 909.955 794.385)))
  (wire (pts (xy 1096.645 531.495) (xy 1096.645 534.035)))
  (wire (pts (xy 527.05 815.34) (xy 538.48 815.34)))
  (wire (pts (xy 571.297 491.998) (xy 571.297 489.458)))
  (wire (pts (xy 279.781 802.132) (xy 270.891 802.132)))
  (wire (pts (xy 1707.515 147.32) (xy 1707.515 151.13)))
  (wire (pts (xy 598.729 200.787) (xy 599.059 200.787)))
  (wire (pts (xy 1326.515 309.245) (xy 1327.785 309.245)))
  (wire (pts (xy 130.429 292.735) (xy 118.745 292.735)))
  (wire (pts (xy 270.891 822.452) (xy 273.431 822.452)))
  (wire (pts (xy 557.962 305.054) (xy 558.292 305.054)))
  (wire (pts (xy 1324.61 741.68) (xy 1333.5 741.68)))
  (wire (pts (xy 261.874 478.028) (xy 264.338 478.028)))
  (wire (pts (xy 1751.965 550.545) (xy 1751.965 548.005)))
  (wire (pts (xy 118.237 109.982) (xy 118.237 112.522)))
  (wire (pts (xy 342.265 143.51) (xy 342.265 147.32)))
  (wire (pts (xy 347.345 193.04) (xy 339.725 193.04)))
  (wire (pts (xy 1010.285 292.735) (xy 1015.365 292.735)))
  (wire (pts (xy 162.56 209.423) (xy 166.065 209.423)))
  (wire (pts (xy 567.69 820.42) (xy 574.04 820.42)))
  (wire (pts (xy 349.377 503.428) (xy 349.377 495.808)))
  (wire (pts (xy 1591.31 855.345) (xy 1580.515 855.345)))
  (wire (pts (xy 1542.415 300.99) (xy 1542.415 304.8)))
  (wire (pts (xy 600.507 476.758) (xy 605.587 476.758)))
  (wire (pts (xy 679.145 128.143) (xy 684.276 128.143)))
  (wire (pts (xy 565.912 491.998) (xy 570.027 491.998)))
  (wire (pts (xy 1623.695 119.38) (xy 1599.565 119.38)))
  (wire (pts (xy 166.065 145.923) (xy 166.37 145.923)))
  (wire (pts (xy 633.73 830.58) (xy 647.7 830.58)))
  (wire (pts (xy 1542.415 316.23) (xy 1542.415 320.04)))
  (wire (pts (xy 1371.6 126.365) (xy 1377.95 126.365)))
  (wire (pts (xy 162.56 97.663) (xy 166.065 97.663)))
  (wire (pts (xy 394.335 119.38) (xy 401.955 119.38)))
  (wire (pts (xy 1181.735 545.465) (xy 1181.735 544.195)))
  (wire (pts (xy 1618.615 210.82) (xy 1626.235 210.82)))
  (wire (pts (xy 1209.675 539.115) (xy 1212.85 539.115)))
  (wire (pts (xy 325.755 182.88) (xy 343.535 182.88)))
  (wire (pts (xy 117.297 163.322) (xy 119.507 163.322)))
  (wire (pts (xy 1707.515 242.57) (xy 1707.515 246.38)))
  (wire (pts (xy 162.56 196.723) (xy 162.56 194.183)))
  (wire (pts (xy 1120.14 126.365) (xy 1136.65 126.365)))
  (wire (pts (xy 1630.045 147.32) (xy 1635.125 147.32)))
  (wire (pts (xy 1372.87 145.415) (xy 1372.87 146.685)))
  (wire (pts (xy 859.155 874.395) (xy 859.155 871.855)))
  (wire (pts (xy 598.729 155.067) (xy 599.059 155.067)))
  (wire (pts (xy 1669.415 151.13) (xy 1669.415 100.33)))
  (wire (pts (xy 1089.025 554.355) (xy 1089.025 548.005)))
  (wire (pts (xy 186.465 125.603) (xy 189.23 125.603)))
  (wire (pts (xy 1496.695 218.44) (xy 1504.315 218.44)))
  (wire (pts (xy 516.56 301.244) (xy 516.56 302.514)))
  (wire (pts (xy 568.757 474.218) (xy 576.377 474.218)))
  (wire (pts (xy 1872.615 171.45) (xy 1878.965 171.45)))
  (wire (pts (xy 710.946 172.593) (xy 718.566 172.593)))
  (wire (pts (xy 1214.755 889) (xy 1223.645 889)))
  (wire (pts (xy 600.329 118.237) (xy 605.409 118.237)))
  (wire (pts (xy 258.191 766.572) (xy 274.701 766.572)))
  (wire (pts (xy 1151.255 509.905) (xy 1157.605 509.905)))
  (polyline (pts (xy 11.43 410.083) (xy 824.23 410.083)))
  (wire (pts (xy 41.021 160.274) (xy 41.021 162.814)))
  (wire (pts (xy 344.678 294.767) (xy 344.881 294.767)))
  (wire (pts (xy 749.757 311.15) (xy 751.332 311.15)))
  (wire (pts (xy 1184.275 881.38) (xy 1170.305 881.38)))
  (wire (pts (xy 1542.415 350.52) (xy 1542.415 354.33)))
  (wire (pts (xy 1684.655 139.7) (xy 1684.655 143.51)))
  (wire (pts (xy 599.059 165.227) (xy 605.079 165.227)))
  (wire (pts (xy 1160.78 150.495) (xy 1162.05 150.495)))
  (wire (pts (xy 1707.515 200.66) (xy 1707.515 204.47)))
  (wire (pts (xy 1675.765 791.21) (xy 1675.765 789.305)))
  (wire (pts (xy 117.297 176.022) (xy 119.507 176.022)))
  (wire (pts (xy 577.85 820.42) (xy 574.04 820.42)))
  (wire (pts (xy 543.56 812.8) (xy 538.48 812.8)))
  (wire (pts (xy 60.833 492.252) (xy 77.343 492.252)))
  (wire (pts (xy 1684.655 193.04) (xy 1684.655 196.85)))
  (wire (pts (xy 268.605 93.98) (xy 274.955 93.98)))
  (wire (pts (xy 162.56 148.463) (xy 166.065 148.463)))
  (wire (pts (xy 1002.919 146.685) (xy 1002.665 146.685)))
  (wire (pts (xy 1179.195 799.465) (xy 1179.195 796.925)))
  (wire (pts (xy 365.76 89.535) (xy 365.76 103.505)))
  (wire (pts (xy 676.656 209.423) (xy 679.445 209.423)))
  (wire (pts (xy 83.82 126.238) (xy 83.896 126.238)))
  (wire (pts (xy 1334.77 139.065) (xy 1330.96 139.065)))
  (wire (pts (xy 702.056 172.593) (xy 696.976 172.593)))
  (wire (pts (xy 166.065 140.843) (xy 166.37 140.843)))
  (wire (pts (xy 1542.415 285.75) (xy 1542.415 289.56)))
  (wire (pts (xy 859.155 864.235) (xy 871.855 864.235)))
  (wire (pts (xy 90.17 140.208) (xy 90.17 142.748)))
  (wire (pts (xy 1603.375 218.44) (xy 1610.995 218.44)))
  (wire (pts (xy 1917.065 749.3) (xy 1917.065 751.84)))
  (wire (pts (xy 88.9 168.148) (xy 95.25 168.148)))
  (wire (pts (xy 1111.25 175.895) (xy 1111.25 174.625)))
  (wire (pts (xy 993.775 324.485) (xy 1009.015 324.485)))
  (wire (pts (xy 279.781 809.752) (xy 270.891 809.752)))
  (wire (pts (xy 936.625 318.135) (xy 936.625 324.485)))
  (wire (pts (xy 1621.155 123.19) (xy 1609.725 123.19)))
  (wire (pts (xy 41.021 157.734) (xy 41.021 160.274)))
  (wire (pts (xy 676.656 177.673) (xy 679.145 177.673)))
  (wire (pts (xy 1203.325 544.195) (xy 1209.675 544.195)))
  (wire (pts (xy 186.465 110.363) (xy 189.23 110.363)))
  (wire (pts (xy 119.507 178.562) (xy 119.507 181.102)))
  (wire (pts (xy 1707.515 143.51) (xy 1711.325 143.51)))
  (wire (pts (xy 116.967 102.362) (xy 116.967 104.902)))
  (wire (pts (xy 1133.475 734.695) (xy 1133.475 733.425)))
  (wire (pts (xy 1000.125 300.355) (xy 1005.205 300.355)))
  (wire (pts (xy 1338.58 170.815) (xy 1341.12 170.815)))
  (wire (pts (xy 600.329 120.777) (xy 605.409 120.777)))
  (wire (pts (xy 1243.33 765.81) (xy 1252.22 765.81)))
  (wire (pts (xy 1917.065 764.54) (xy 1917.065 767.08)))
  (wire (pts (xy 162.56 191.643) (xy 166.065 191.643)))
  (wire (pts (xy 352.044 475.488) (xy 344.297 475.488)))
  (wire (pts (xy 1337.31 194.945) (xy 1337.31 184.785)))
  (wire (pts (xy 598.729 147.447) (xy 599.059 147.447)))
  (wire (pts (xy 1542.415 323.85) (xy 1542.415 327.66)))
  (wire (pts (xy 1511.935 218.44) (xy 1519.555 218.44)))
  (wire (pts (xy 1955.8 504.19) (xy 1949.45 504.19)))
  (wire (pts (xy 185.42 133.223) (xy 186.465 133.223)))
  (wire (pts (xy 920.115 771.525) (xy 920.115 774.065)))
  (wire (pts (xy 1476.375 814.705) (xy 1476.375 795.655)))
  (wire (pts (xy 324.485 132.08) (xy 334.645 132.08)))
  (wire (pts (xy 143.637 102.362) (xy 143.637 99.822)))
  (wire (pts (xy 1420.495 112.395) (xy 1412.875 112.395)))
  (wire (pts (xy 131.394 314.452) (xy 131.318 314.452)))
  (wire (pts (xy 185.42 173.863) (xy 186.465 173.863)))
  (wire (pts (xy 1927.86 527.05) (xy 1927.86 533.4)))
  (wire (pts (xy 186.465 120.523) (xy 189.23 120.523)))
  (wire (pts (xy 212.471 812.292) (xy 239.141 812.292)))
  (polyline (pts (xy 824.23 410.083) (xy 824.865 410.083)))
  (wire (pts (xy 1871.345 223.52) (xy 1878.965 223.52)))
  (wire (pts (xy 189.23 125.603) (xy 189.23 123.063)))
  (wire (pts (xy 1486.535 916.94) (xy 1486.535 918.21)))
  (wire (pts (xy 1187.45 123.825) (xy 1177.29 123.825)))
  (wire (pts (xy 117.297 125.222) (xy 119.507 125.222)))
  (wire (pts (xy 279.781 804.672) (xy 270.891 804.672)))
  (wire (pts (xy 185.42 148.463) (xy 186.465 148.463)))
  (wire (pts (xy 729.539 491.363) (xy 722.249 491.363)))
  (wire (pts (xy 1586.865 246.38) (xy 1586.865 250.19)))
  (wire (pts (xy 77.47 328.93) (xy 77.47 320.04)))
  (wire (pts (xy 1130.935 536.575) (xy 1123.315 536.575)))
  (wire (pts (xy 116.967 99.822) (xy 116.967 102.362)))
  (wire (pts (xy 1160.145 772.795) (xy 1160.145 777.875)))
  (wire (pts (xy 333.375 133.35) (xy 333.375 135.89)))
  (wire (pts (xy 116.967 176.022) (xy 116.967 178.562)))
  (wire (pts (xy 679.145 187.833) (xy 683.006 187.833)))
  (wire (pts (xy 1222.375 793.115) (xy 1231.265 793.115)))
  (wire (pts (xy 1091.565 762.635) (xy 1100.455 762.635)))
  (wire (pts (xy 279.781 799.592) (xy 270.891 799.592)))
  (wire (pts (xy 116.937 196.342) (xy 116.967 196.342)))
  (wire (pts (xy 566.217 457.708) (xy 566.217 456.438)))
  (wire (pts (xy 633.73 800.1) (xy 647.7 800.1)))
  (wire (pts (xy 681.736 195.453) (xy 681.736 192.913)))
  (wire (pts (xy 1525.905 339.09) (xy 1525.905 342.9)))
  (wire (pts (xy 139.827 125.222) (xy 140.187 125.222)))
  (wire (pts (xy 610.87 840.74) (xy 647.7 840.74)))
  (wire (pts (xy 372.745 129.54) (xy 380.365 129.54)))
  (wire (pts (xy 398.653 477.266) (xy 407.213 477.266)))
  (wire (pts (xy 1917.065 784.86) (xy 1917.065 787.4)))
  (polyline (pts (xy 130.048 319.532) (xy 131.318 319.532)))
  (wire (pts (xy 993.775 292.735) (xy 993.775 324.485)))
  (polyline (pts (xy 643.636 390.525) (xy 639.318 390.525)))
  (wire (pts (xy 1875.79 561.34) (xy 1849.755 561.34)))
  (wire (pts (xy 680.72 792.48) (xy 679.45 792.48)))
  (wire (pts (xy 610.87 833.12) (xy 647.7 833.12)))
  (wire (pts (xy 1617.345 238.76) (xy 1624.965 238.76)))
  (wire (pts (xy 904.875 135.255) (xy 871.855 135.255)))
  (wire (pts (xy 565.912 457.708) (xy 566.217 457.708)))
  (wire (pts (xy 344.678 302.387) (xy 344.881 302.387)))
  (wire (pts (xy 83.896 118.618) (xy 88.9 118.618)))
  (wire (pts (xy 993.775 334.645) (xy 993.775 335.915)))
  (wire (pts (xy 116.967 197.612) (xy 116.967 196.342)))
  (wire (pts (xy 116.967 191.262) (xy 116.967 193.802)))
  (wire (pts (xy 1377.95 126.365) (xy 1385.57 126.365)))
  (polyline (pts (xy 1066.8 695.96) (xy 1437.005 695.96)))
  (wire (pts (xy 186.465 107.823) (xy 189.23 107.823)))
  (wire (pts (xy 626.11 822.96) (xy 647.7 822.96)))
  (wire (pts (xy 1595.755 210.82) (xy 1603.375 210.82)))
  (wire (pts (xy 1375.41 333.375) (xy 1372.235 333.375)))
  (wire (pts (xy 1619.885 125.73) (xy 1619.885 147.32)))
  (wire (pts (xy 273.228 503.428) (xy 273.228 508.508)))
  (wire (pts (xy 525.78 833.12) (xy 534.67 833.12)))
  (wire (pts (xy 1476.375 814.705) (xy 1524.635 814.705)))
  (wire (pts (xy 1233.805 287.655) (xy 1233.805 290.83)))
  (wire (pts (xy 323.215 132.08) (xy 324.485 132.08)))
  (wire (pts (xy 140.187 102.362) (xy 143.637 102.362)))
  (wire (pts (xy 162.56 156.083) (xy 162.56 153.543)))
  (wire (pts (xy 61.595 318.77) (xy 59.766 318.77)))
  (wire (pts (xy 1903.73 496.57) (xy 1916.43 496.57)))
  (wire (pts (xy 116.967 183.642) (xy 116.967 185.547)))
  (wire (pts (xy 1609.725 246.38) (xy 1617.345 246.38)))
  (wire (pts (xy 1351.915 335.28) (xy 1351.915 342.265)))
  (polyline (pts (xy 1280.16 79.375) (xy 1280.16 390.525)))
  (wire (pts (xy 1337.31 184.785) (xy 1339.85 184.785)))
  (wire (pts (xy 749.808 318.77) (xy 760.222 318.77)))
  (wire (pts (xy 1617.345 154.94) (xy 1622.425 154.94)))
  (wire (pts (xy 1917.065 817.88) (xy 1917.065 820.42)))
  (wire (pts (xy 162.56 120.523) (xy 166.065 120.523)))
  (wire (pts (xy 166.065 176.403) (xy 166.37 176.403)))
  (wire (pts (xy 749.3 313.69) (xy 749.757 313.69)))
  (wire (pts (xy 893.445 786.765) (xy 909.955 786.765)))
  (wire (pts (xy 323.215 121.92) (xy 324.485 121.92)))
  (wire (pts (xy 166.065 191.643) (xy 166.37 191.643)))
  (wire (pts (xy 189.23 102.743) (xy 189.23 100.203)))
  (wire (pts (xy 600.329 123.317) (xy 605.409 123.317)))
  (wire (pts (xy 116.967 160.782) (xy 117.297 160.782)))
  (wire (pts (xy 41.021 124.714) (xy 41.021 127.254)))
  (wire (pts (xy 1383.03 98.425) (xy 1390.65 98.425)))
  (wire (pts (xy 203.759 312.547) (xy 203.759 307.467)))
  (wire (pts (xy 344.881 307.467) (xy 348.488 307.467)))
  (wire (pts (xy 278.562 503.428) (xy 273.228 503.428)))
  (wire (pts (xy 403.403 497.586) (xy 408.483 497.586)))
  (wire (pts (xy 1567.815 746.125) (xy 1572.895 746.125)))
  (wire (pts (xy 221.361 794.512) (xy 239.141 794.512)))
  (wire (pts (xy 1377.95 288.925) (xy 1391.92 288.925)))
  (wire (pts (xy 1515.745 827.405) (xy 1518.285 827.405)))
  (wire (pts (xy 90.17 152.908) (xy 90.17 155.448)))
  (wire (pts (xy 140.187 112.522) (xy 143.637 112.522)))
  (wire (pts (xy 1480.185 873.76) (xy 1486.535 873.76)))
  (wire (pts (xy 566.217 456.438) (xy 580.187 456.438)))
  (wire (pts (xy 41.021 172.974) (xy 41.021 175.514)))
  (wire (pts (xy 116.967 143.002) (xy 116.967 145.542)))
  (wire (pts (xy 1763.395 525.78) (xy 1875.79 525.78)))
  (wire (pts (xy 41.021 155.194) (xy 41.021 157.734)))
  (wire (pts (xy 679.145 203.073) (xy 681.736 203.073)))
  (wire (pts (xy 1377.95 295.275) (xy 1391.92 295.275)))
  (wire (pts (xy 189.23 166.243) (xy 189.23 163.703)))
  (wire (pts (xy 688.086 197.993) (xy 688.086 192.913)))
  (wire (pts (xy 1120.14 167.005) (xy 1125.22 167.005)))
  (wire (pts (xy 1707.515 227.33) (xy 1707.515 231.14)))
  (wire (pts (xy 83.896 105.918) (xy 88.9 105.918)))
  (wire (pts (xy 249.301 766.572) (xy 250.571 766.572)))
  (wire (pts (xy 79.883 496.062) (xy 79.883 494.792)))
  (wire (pts (xy 119.507 188.722) (xy 119.507 191.262)))
  (wire (pts (xy 391.795 160.02) (xy 391.795 162.56)))
  (wire (pts (xy 1318.26 135.255) (xy 1319.53 135.255)))
  (wire (pts (xy 86.36 168.148) (xy 88.9 168.148)))
  (wire (pts (xy 1641.475 218.44) (xy 1649.095 218.44)))
  (wire (pts (xy 267.081 779.272) (xy 274.701 779.272)))
  (wire (pts (xy 1510.665 246.38) (xy 1518.285 246.38)))
  (wire (pts (xy 116.937 130.302) (xy 116.967 130.302)))
  (wire (pts (xy 1321.435 313.055) (xy 1326.515 313.055)))
  (wire (pts (xy 323.215 124.46) (xy 324.485 124.46)))
  (wire (pts (xy 1196.975 544.195) (xy 1203.325 544.195)))
  (wire (pts (xy 722.249 504.063) (xy 721.919 504.063)))
  (wire (pts (xy 1477.645 210.82) (xy 1483.995 210.82)))
  (wire (pts (xy 1707.515 219.71) (xy 1707.515 223.52)))
  (wire (pts (xy 1327.15 277.495) (xy 1327.15 281.305)))
  (wire (pts (xy 143.637 120.142) (xy 143.637 117.602)))
  (wire (pts (xy 62.484 522.097) (xy 62.484 525.907)))
  (wire (pts (xy 1632.585 143.51) (xy 1632.585 110.49)))
  (wire (pts (xy 1579.245 246.38) (xy 1586.865 246.38)))
  (wire (pts (xy 189.23 128.143) (xy 189.23 125.603)))
  (wire (pts (xy 683.006 187.833) (xy 683.006 185.293)))
  (wire (pts (xy 1909.445 223.52) (xy 1917.065 223.52)))
  (wire (pts (xy 580.187 458.978) (xy 580.187 460.248)))
  (wire (pts (xy 1763.395 548.005) (xy 1759.585 548.005)))
  (wire (pts (xy 162.56 92.583) (xy 166.065 92.583)))
  (wire (pts (xy 632.46 711.2) (xy 647.7 711.2)))
  (wire (pts (xy 1116.33 126.365) (xy 1120.14 126.365)))
  (wire (pts (xy 1146.175 758.825) (xy 1146.175 746.125)))
  (wire (pts (xy 1141.095 742.315) (xy 1141.095 746.125)))
  (wire (pts (xy 1127.125 540.385) (xy 1123.315 540.385)))
  (wire (pts (xy 679.145 195.453) (xy 681.736 195.453)))
  (wire (pts (xy 1190.625 488.315) (xy 1209.675 488.315)))
  (wire (pts (xy 261.874 485.648) (xy 264.338 485.648)))
  (wire (pts (xy 352.298 332.867) (xy 352.298 334.137)))
  (wire (pts (xy 598.729 186.817) (xy 599.059 186.817)))
  (wire (pts (xy 726.186 180.213) (xy 733.806 180.213)))
  (wire (pts (xy 116.967 186.182) (xy 117.297 186.182)))
  (wire (pts (xy 116.967 145.542) (xy 116.967 148.082)))
  (wire (pts (xy 162.56 107.823) (xy 166.065 107.823)))
  (wire (pts (xy 936.625 297.815) (xy 936.625 300.355)))
  (wire (pts (xy 185.42 112.903) (xy 186.465 112.903)))
  (wire (pts (xy 326.39 190.5) (xy 326.39 198.12)))
  (polyline (pts (xy 933.45 79.375) (xy 933.45 218.44)))
  (wire (pts (xy 1193.8 727.71) (xy 1193.8 725.17)))
  (wire (pts (xy 1366.52 901.065) (xy 1374.14 901.065)))
  (wire (pts (xy 599.059 175.387) (xy 607.619 175.387)))
  (wire (pts (xy 1514.475 768.985) (xy 1524.635 768.985)))
  (wire (pts (xy 632.46 706.12) (xy 647.7 706.12)))
  (wire (pts (xy 1529.715 739.775) (xy 1529.715 746.125)))
  (wire (pts (xy 186.465 117.983) (xy 189.23 117.983)))
  (wire (pts (xy 1582.42 784.225) (xy 1580.515 784.225)))
  (wire (pts (xy 927.735 771.525) (xy 920.115 771.525)))
  (wire (pts (xy 934.085 300.355) (xy 936.625 300.355)))
  (wire (pts (xy 911.225 865.505) (xy 882.015 865.505)))
  (wire (pts (xy 1471.295 961.39) (xy 1489.075 961.39)))
  (wire (pts (xy 279.781 797.052) (xy 270.891 797.052)))
  (wire (pts (xy 324.485 147.32) (xy 325.755 147.32)))
  (wire (pts (xy 162.56 115.443) (xy 162.56 112.903)))
  (wire (pts (xy 1533.525 916.94) (xy 1533.525 918.21)))
  (wire (pts (xy 162.56 90.043) (xy 162.56 87.503)))
  (wire (pts (xy 186.465 87.503) (xy 189.23 87.503)))
  (wire (pts (xy 749.757 308.61) (xy 752.094 308.61)))
  (wire (pts (xy 119.507 117.602) (xy 119.507 120.142)))
  (wire (pts (xy 1245.87 712.47) (xy 1214.12 712.47)))
  (wire (pts (xy 1148.715 881.38) (xy 1155.065 881.38)))
  (wire (pts (xy 1372.87 151.765) (xy 1371.6 151.765)))
  (wire (pts (xy 162.56 148.463) (xy 162.56 145.923)))
  (wire (pts (xy 116.967 125.222) (xy 117.297 125.222)))
  (wire (pts (xy 189.23 199.263) (xy 189.23 196.723)))
  (wire (pts (xy 1763.395 559.435) (xy 1763.395 561.34)))
  (wire (pts (xy 189.23 112.903) (xy 189.23 110.363)))
  (wire (pts (xy 1684.655 158.75) (xy 1684.655 162.56)))
  (wire (pts (xy 189.23 123.063) (xy 189.23 120.523)))
  (wire (pts (xy 1182.37 735.33) (xy 1193.8 735.33)))
  (wire (pts (xy 598.729 172.847) (xy 599.059 172.847)))
  (wire (pts (xy 186.465 189.103) (xy 189.23 189.103)))
  (wire (pts (xy 349.885 134.62) (xy 361.315 135.89)))
  (wire (pts (xy 1597.025 120.65) (xy 1622.425 120.65)))
  (wire (pts (xy 192.329 317.627) (xy 186.309 317.627)))
  (wire (pts (xy 1459.865 833.755) (xy 1459.865 842.645)))
  (wire (pts (xy 702.056 180.213) (xy 710.946 180.213)))
  (wire (pts (xy 1542.415 339.09) (xy 1542.415 342.9)))
  (wire (pts (xy 1190.625 518.795) (xy 1209.675 518.795)))
  (wire (pts (xy 86.36 142.748) (xy 90.17 142.748)))
  (wire (pts (xy 1633.855 218.44) (xy 1641.475 218.44)))
  (wire (pts (xy 676.656 170.053) (xy 679.145 170.053)))
  (wire (pts (xy 1955.8 514.35) (xy 1955.8 515.62)))
  (wire (pts (xy 324.485 129.54) (xy 340.995 129.54)))
  (wire (pts (xy 116.937 104.902) (xy 116.967 104.902)))
  (wire (pts (xy 1868.805 162.56) (xy 1868.805 173.99)))
  (wire (pts (xy 189.23 95.123) (xy 189.23 92.583)))
  (wire (pts (xy 189.23 189.103) (xy 189.23 186.563)))
  (wire (pts (xy 911.225 841.375) (xy 911.225 865.505)))
  (wire (pts (xy 1240.79 128.905) (xy 1248.41 128.905)))
  (wire (pts (xy 675.386 110.363) (xy 679.145 110.363)))
  (wire (pts (xy 143.637 112.522) (xy 143.637 109.982)))
  (wire (pts (xy 988.695 837.565) (xy 1000.125 837.565)))
  (wire (pts (xy 221.361 804.672) (xy 239.141 804.672)))
  (wire (pts (xy 1542.415 281.94) (xy 1542.415 285.75)))
  (wire (pts (xy 1190.625 495.935) (xy 1209.675 495.935)))
  (wire (pts (xy 1177.925 897.89) (xy 1175.385 897.89)))
  (wire (pts (xy 600.329 86.487) (xy 605.409 86.487)))
  (wire (pts (xy 1226.82 128.905) (xy 1212.85 128.905)))
  (wire (pts (xy 1358.9 783.59) (xy 1374.14 783.59)))
  (wire (pts (xy 1707.515 154.94) (xy 1707.515 158.75)))
  (wire (pts (xy 1525.905 373.38) (xy 1525.905 374.015)))
  (wire (pts (xy 1190.625 810.895) (xy 1193.165 810.895)))
  (wire (pts (xy 1917.065 744.22) (xy 1917.065 746.76)))
  (wire (pts (xy 1641.475 210.82) (xy 1649.095 210.82)))
  (wire (pts (xy 344.881 304.927) (xy 348.488 304.927)))
  (wire (pts (xy 1917.065 792.48) (xy 1917.065 795.02)))
  (wire (pts (xy 362.585 185.42) (xy 410.845 185.42)))
  (wire (pts (xy 641.35 812.8) (xy 647.7 812.8)))
  (wire (pts (xy 1106.805 772.795) (xy 1114.425 772.795)))
  (wire (pts (xy 1856.105 746.76) (xy 1866.265 746.76)))
  (wire (pts (xy 261.798 511.048) (xy 261.874 511.048)))
  (wire (pts (xy 1371.6 163.195) (xy 1375.41 163.195)))
  (wire (pts (xy 273.228 508.508) (xy 280.848 508.508)))
  (wire (pts (xy 676.656 203.073) (xy 679.145 203.073)))
  (wire (pts (xy 1878.965 231.14) (xy 1886.585 231.14)))
  (wire (pts (xy 927.735 762.635) (xy 920.115 762.635)))
  (wire (pts (xy 696.976 170.053) (xy 683.006 170.053)))
  (wire (pts (xy 116.967 132.842) (xy 117.297 132.842)))
  (wire (pts (xy 116.937 137.922) (xy 116.967 137.922)))
  (wire (pts (xy 398.653 487.426) (xy 405.943 487.426)))
  (wire (pts (xy 1429.385 112.395) (xy 1429.385 108.585)))
  (wire (pts (xy 1550.035 739.775) (xy 1547.495 739.775)))
  (wire (pts (xy 1207.77 266.065) (xy 1221.74 266.065)))
  (wire (pts (xy 1504.315 170.18) (xy 1520.825 170.18)))
  (wire (pts (xy 679.145 197.993) (xy 681.736 197.993)))
  (wire (pts (xy 1151.255 513.715) (xy 1151.255 509.905)))
  (wire (pts (xy 88.9 175.768) (xy 88.9 178.308)))
  (wire (pts (xy 568.757 497.078) (xy 568.757 494.538)))
  (wire (pts (xy 1366.52 890.905) (xy 1374.14 890.905)))
  (wire (pts (xy 116.967 127.762) (xy 116.967 130.302)))
  (wire (pts (xy 41.021 114.554) (xy 41.021 117.094)))
  (wire (pts (xy 749.554 306.07) (xy 749.757 306.07)))
  (wire (pts (xy 198.679 329.057) (xy 198.679 326.517)))
  (wire (pts (xy 1586.865 246.38) (xy 1594.485 246.38)))
  (wire (pts (xy 186.465 204.343) (xy 189.23 204.343)))
  (wire (pts (xy 1237.615 511.175) (xy 1237.615 513.715)))
  (wire (pts (xy 1527.175 925.83) (xy 1533.525 925.83)))
  (wire (pts (xy 1217.93 142.875) (xy 1217.93 145.415)))
  (wire (pts (xy 600.329 109.347) (xy 606.349 109.347)))
  (wire (pts (xy 166.065 161.163) (xy 166.37 161.163)))
  (wire (pts (xy 139.827 112.522) (xy 140.187 112.522)))
  (wire (pts (xy 1420.495 98.425) (xy 1420.495 100.965)))
  (wire (pts (xy 558.292 297.434) (xy 561.01 297.434)))
  (wire (pts (xy 1193.8 725.17) (xy 1182.37 725.17)))
  (wire (pts (xy 116.967 145.542) (xy 117.297 145.542)))
  (wire (pts (xy 1504.315 177.8) (xy 1520.825 177.8)))
  (wire (pts (xy 343.535 190.5) (xy 343.535 182.88)))
  (wire (pts (xy 1564.005 246.38) (xy 1571.625 246.38)))
  (wire (pts (xy 722.249 483.743) (xy 721.919 483.743)))
  (wire (pts (xy 1338.58 155.575) (xy 1341.12 155.575)))
  (wire (pts (xy 1781.175 561.34) (xy 1803.4 561.34)))
  (wire (pts (xy 1450.975 829.945) (xy 1450.975 842.645)))
  (wire (pts (xy 600.507 483.108) (xy 600.507 484.378)))
  (wire (pts (xy 362.585 173.99) (xy 391.795 173.99)))
  (wire (pts (xy 1878.965 223.52) (xy 1886.585 223.52)))
  (wire (pts (xy 1803.4 552.45) (xy 1803.4 549.275)))
  (wire (pts (xy 339.725 193.04) (xy 339.725 185.42)))
  (wire (pts (xy 599.059 144.907) (xy 605.079 144.907)))
  (wire (pts (xy 1594.485 246.38) (xy 1602.105 246.38)))
  (polyline (pts (xy 824.992 245.618) (xy 445.135 245.618)))
  (wire (pts (xy 1365.25 203.835) (xy 1365.25 194.945)))
  (wire (pts (xy 633.73 718.82) (xy 647.7 718.82)))
  (wire (pts (xy 1204.595 889) (xy 1214.755 889)))
  (wire (pts (xy 599.059 152.527) (xy 605.079 152.527)))
  (wire (pts (xy 162.56 168.783) (xy 162.56 166.243)))
  (wire (pts (xy 41.021 119.634) (xy 41.021 122.174)))
  (wire (pts (xy 1158.875 892.81) (xy 1155.065 892.81)))
  (wire (pts (xy 1237.615 508.635) (xy 1237.615 511.175)))
  (wire (pts (xy 139.827 104.902) (xy 140.187 104.902)))
  (wire (pts (xy 162.56 171.323) (xy 166.065 171.323)))
  (wire (pts (xy 259.715 100.33) (xy 276.225 100.33)))
  (wire (pts (xy 1537.97 516.89) (xy 1530.35 516.89)))
  (wire (pts (xy 1527.175 970.28) (xy 1533.525 970.28)))
  (wire (pts (xy 1113.155 746.125) (xy 1120.775 746.125)))
  (wire (pts (xy 186.465 166.243) (xy 189.23 166.243)))
  (wire (pts (xy 221.361 797.052) (xy 239.141 797.052)))
  (wire (pts (xy 1684.655 151.13) (xy 1684.655 154.94)))
  (wire (pts (xy 41.021 165.354) (xy 41.021 167.894)))
  (wire (pts (xy 1675.765 775.97) (xy 1675.765 776.605)))
  (wire (pts (xy 1221.74 273.685) (xy 1221.74 282.575)))
  (wire (pts (xy 189.23 100.203) (xy 189.23 97.663)))
  (wire (pts (xy 690.626 161.163) (xy 690.626 164.973)))
  (wire (pts (xy 1610.995 218.44) (xy 1618.615 218.44)))
  (wire (pts (xy 185.42 135.763) (xy 186.465 135.763)))
  (wire (pts (xy 972.185 865.505) (xy 954.405 865.505)))
  (wire (pts (xy 116.967 130.302) (xy 117.297 130.302)))
  (wire (pts (xy 1542.415 358.14) (xy 1542.415 361.95)))
  (wire (pts (xy 500.05 312.674) (xy 500.05 313.944)))
  (wire (pts (xy 116.967 132.842) (xy 116.967 135.382)))
  (wire (pts (xy 118.618 292.862) (xy 118.745 292.862)))
  (polyline (pts (xy 225.806 213.995) (xy 225.806 236.22)))
  (wire (pts (xy 1229.36 160.655) (xy 1229.36 165.735)))
  (wire (pts (xy 1849.755 550.545) (xy 1849.755 538.48)))
  (wire (pts (xy 166.065 158.623) (xy 166.37 158.623)))
  (wire (pts (xy 580.187 476.758) (xy 600.507 476.758)))
  (wire (pts (xy 1178.56 139.065) (xy 1178.56 145.415)))
  (wire (pts (xy 118.237 99.822) (xy 118.237 102.362)))
  (wire (pts (xy 1339.85 120.015) (xy 1333.5 120.015)))
  (wire (pts (xy 1568.45 549.91) (xy 1568.45 544.83)))
  (wire (pts (xy 185.42 161.163) (xy 186.465 161.163)))
  (wire (pts (xy 342.265 134.62) (xy 340.995 134.62)))
  (wire (pts (xy 1212.85 155.575) (xy 1220.47 155.575)))
  (wire (pts (xy 353.187 493.268) (xy 354.457 493.268)))
  (wire (pts (xy 185.42 153.543) (xy 186.465 153.543)))
  (wire (pts (xy 221.361 791.972) (xy 239.141 791.972)))
  (wire (pts (xy 1217.295 803.275) (xy 1222.375 803.275)))
  (wire (pts (xy 1002.919 149.225) (xy 1002.665 149.225)))
  (wire (pts (xy 356.997 500.888) (xy 356.997 507.238)))
  (wire (pts (xy 1224.28 758.19) (xy 1233.17 758.19)))
  (wire (pts (xy 1228.09 136.525) (xy 1236.98 136.525)))
  (wire (pts (xy 1330.96 104.775) (xy 1319.53 104.775)))
  (wire (pts (xy 1358.9 788.67) (xy 1374.14 788.67)))
  (wire (pts (xy 1237.615 503.555) (xy 1266.825 503.555)))
  (wire (pts (xy 1358.9 760.73) (xy 1374.14 760.73)))
  (wire (pts (xy 1351.915 335.28) (xy 1351.915 328.295)))
  (wire (pts (xy 182.372 505.46) (xy 182.372 508)))
  (wire (pts (xy 189.23 92.583) (xy 189.23 90.043)))
  (wire (pts (xy 346.075 198.12) (xy 354.965 198.12)))
  (wire (pts (xy 1917.065 741.68) (xy 1917.065 744.22)))
  (wire (pts (xy 1684.655 196.85) (xy 1684.655 200.66)))
  (wire (pts (xy 1872.615 764.54) (xy 1872.615 749.3)))
  (wire (pts (xy 1206.5 330.835) (xy 1207.77 330.835)))
  (wire (pts (xy 139.827 107.442) (xy 140.187 107.442)))
  (wire (pts (xy 332.74 99.695) (xy 332.74 97.79)))
  (wire (pts (xy 1158.24 126.365) (xy 1153.16 126.365)))
  (wire (pts (xy 1334.135 306.705) (xy 1334.135 304.165)))
  (wire (pts (xy 162.56 189.103) (xy 162.56 186.563)))
  (wire (pts (xy 41.021 162.814) (xy 41.021 165.354)))
  (wire (pts (xy 1602.105 238.76) (xy 1609.725 238.76)))
  (wire (pts (xy 1803.4 561.34) (xy 1826.26 561.34)))
  (wire (pts (xy 1519.555 758.825) (xy 1524.635 758.825)))
  (rectangle (start 1066.8 57.785) (end 1436.37 390.525)
    (fill (type none))
  )
  (rectangle (start 1436.37 650.875) (end 1616.71 988.06)
    (fill (type none))
  )
  (rectangle (start 824.865 427.355) (end 1436.37 579.755)
    (fill (type none))
  )
  (rectangle (start 1436.37 12.065) (end 1987.55 390.525)
    (fill (type none))
  )
  (rectangle (start 824.865 427.355) (end 1987.55 450.85)
    (fill (type none))
  )
  (rectangle (start 824.865 12.065) (end 1436.37 390.525)
    (fill (type none))
  )
  (rectangle (start 824.865 579.755) (end 1436.37 988.06)
    (fill (type none))
  )
  (rectangle (start 824.865 427.355) (end 1987.55 579.755)
    (fill (type none))
  )
  (rectangle (start 824.865 390.525) (end 1987.55 579.755)
    (fill (type none))
  )
  (rectangle (start 1066.8 650.875) (end 1987.55 988.06)
    (fill (type none))
  )
  (rectangle (start 12.065 12.065) (end 1987.55 57.785)
    (fill (type none))
  )
  (rectangle (start 1436.37 427.355) (end 1739.265 579.755)
    (fill (type none))
  )
  (rectangle (start 824.865 218.44) (end 1436.37 390.525)
    (fill (type none))
  )
  (rectangle (start 1739.265 57.785) (end 1987.55 390.525)
    (fill (type none))
  )
  (rectangle (start 445.135 579.755) (end 824.865 988.06)
    (fill (type none))
  )
  (rectangle (start 1739.265 579.755) (end 1987.55 988.06)
    (fill (type none))
  )
  (rectangle (start 12.065 12.065) (end 824.865 579.755)
    (fill (type none))
  )
  (rectangle (start 12.065 650.875) (end 1066.8 988.06)
    (fill (type none))
  )
  (rectangle (start 12.065 579.755) (end 445.135 988.06)
    (fill (type none))
  )
  (rectangle (start 12.065 675.64) (end 1987.55 988.06)
    (fill (type none))
  )
  (rectangle (start 824.865 57.785) (end 1987.55 79.375)
    (fill (type none))
  )
  (text "USB-C Power Input" (at 838.2 86.995 0))
  (text "CPU Main PMIC." (at 894.715 234.315 0))
  (text "Place close to pin 33\n\n" (at 1514.475 914.4 0))
  (text "External Displays\n" (at 1024.255 631.825 0))
  (text "Touchscreen. 7\" Inch 1024x600." (at 1127.76 671.83 0))
  (text "Mini PCIe Slot. 1 lane." (at 547.37 669.29 0))
  (text "External Storage Interfaces" (at 689.737 243.84 0))
  (text "RK817 Main PMIC + Audio Codec" (at 1124.585 74.93 0))
  (text "Place close to pin 64, 60\n" (at 1516.38 955.675 0))
  (text "LCD BIAS\n" (at 1144.905 694.69 0))
  (text "Place close to pin 48\n" (at 1470.025 911.86 0))
  (text "Main Power and Ground" (at 20.066 74.676 0))
  (text "(Feedback path from RK3566)\n" (at 1087.12 179.705 0))
  (text "Main PLL / Misc." (at 263.271 75.184 0))
  (text "ESP32-S3. ESP32-C6 soon." (at 1750.06 671.195 0))
  (text "SPI Internal Storage" (at 1508.76 445.135 0))
  (text "MicroSD External Storage" (at 1765.3 444.5 0))
  (text "NOR Flash Storage \nOPTIONAL. \nNOT MOUNTED IN CURRENT PROTOTYPE.\n"
    (at 1513.84 498.475 0)
  )
  (text "Place close to pin 7\n" (at 1556.385 901.7 0))
  (text "(Feedback path from RK3566)\n" (at 1126.49 146.685 0))
  (text "HDMI Interface" (at 309.245 418.338 0))
  (text "Video Output Interfaces" (at 241.808 408.432 0))
  (text "Camera Connector\nMIPI CSI-2" (at 133.731 767.842 0))
  (text "eMMC Internal Storage" (at 1057.275 445.77 0))
  (text "MIPI CSI-2 Interface" (at 72.644 417.957 0))
  (text "SMD Microphones			" (at 1313.815 343.535 0))
  (text "Main DC/DC converters" (at 1139.19 87.63 0))
  (text "MIPI CSI-2 4 lanes. Custom Connector." (at 78.74 669.29 0))
  (text "Ethernet Slot." (at 1623.695 669.29 0))
  (text "Audio Codec\n" (at 1330.325 227.33 0))
  (text "HDMI Connector." (at 880.745 668.655 0))
  (text "Main and Secondary Storage Devices" (at 1128.395 419.1 0))
  (text "Microcontroller" (at 1741.805 631.19 0))
  (text "High Speed Serial Interfaces" (at 523.24 406.527 0))
  (text "Main Power Regulators" (at 956.945 47.625 0))
  (text "This might seem like a lot of capacitors.\nBut the first board prototype had double the amount.\n"
    (at 1527.175 231.14 0)
  )
  (text "Video Input Interface" (at 43.561 406.273 0))
  (text "Ethernet PHY IC.\n" (at 1447.8 669.925 0))
  (text "Wireless Conectivity\nWi-Fi / BT / SDR" (at 478.155 645.16 0))
  (text "Author: Avinadad Mendez" (at 1884.172 967.105 0))
  (text "PCI-Express 1 lane. USB host and USB OTG. Misc." (at 533.781 417.322 0))
  (text "Ethernet" (at 1523.365 629.92 0))
  (text "Place close to pin 13\n\n" (at 1514.475 891.54 0))
  (text "17V\n" (at 1068.705 772.795 0))
  (text "LDOs" (at 1189.99 226.06 0))
  (text "eMMC 5.1 32GB Storage" (at 1099.185 469.265 0))
  (text "Lo mas cerca posible del pin 20\n\n" (at 1471.295 977.9 0))
  (text "3.8V\n" (at 1250.95 725.17 0))
  (text "LPDDR4X SDRAM." (at 1591.31 49.53 0))
  (text "Power Regulators." (at 1794.51 73.66 0))
  (text "Place close to pin 59\n\n" (at 1468.755 891.54 0))
  (text "LCD BACKLIGHT\n" (at 1137.92 852.17 0))
  (text "9.6V" (at 1149.985 796.925 0))
  (text "MIPI DSI Interface" (at 231.648 417.703 0))
  (text "07/21/2024\n" (at 1909.445 983.615 0))
  (text "MicroSD Slot.\nIt can be used for additional storage.\nYou can also store the OS inside the MicroSD."
    (at 1775.46 481.33 0)
  )
  (text "TODO: ADD REVERSE POLARITY PROTECTION." (at 984.885 156.845 0))
  (text "Von VisionAI" (at 1889.76 981.075 0))
  (text "-7V\n" (at 1109.345 742.315 0))
  (text "Place close to pin 37\n" (at 1518.92 934.085 0))
  (text "Place close to pin 26\n\n" (at 1472.565 935.99 0))
  (text "Power Inputs" (at 901.7 73.025 0))
  (text "Connectors." (at 1343.66 685.8 0))
  (text "LPDDR4X SDRAM IC." (at 1508.76 73.66 0))
  (text "Place close to pin 49\n\n" (at 1470.025 957.58 0))
  (text "Storage Interfaces" (at 563.372 233.934 0))
  (text "Place close to pin 10\n\n" (at 1520.825 977.9 0))
  (text "PWM, SARADC and Misc." (at 28.575 233.426 0))
  (text "3.7V Lithium Battery. JST Plug.\n" (at 937.895 86.995 0))
  (text "Feedback path from RK3566" (at 1022.985 338.455 0))
  (text "Ethernet Interface" (at 269.24 234.061 0))
  (text "Battery. Buck/Boost DC/DC. Comms." (at 1281.43 86.995 0))
  (text "TCON Circuit." (at 1134.11 687.07 0))
  (text "BLK/I2C Comms" (at 377.19 417.576 0))
  (text "Touch Panel Connector\n" (at 1330.96 852.17 0))
  (text "SDRAM controller" (at 568.325 75.057 0))
  (text "RK3566 Main SoC" (at 248.285 49.53 0))
  (text "48MP IMX586 Camera" (at 46.355 630.555 0))
  (text "HDMI External Display Slot\n" (at 946.785 788.035 0))
  (text "Internal Storage Interfaces" (at 498.094 244.348 0))
  (text "LCD Connector\n" (at 1344.93 694.69 0))
  (label "HDMI_TX2N" (at 850.265 785.495 0) (fields_autoplaced))
  (label "EMMC_DAT1" (at 1190.625 495.935 0) (fields_autoplaced))
  (label "VCCIO_FLASH" (at 1176.655 518.795 180) (fields_autoplaced))
  (label "REGOUTPHYS_1V0" (at 1487.805 894.08 0) (fields_autoplaced))
  (label "VCC_SYS" (at 1107.44 291.465 0) (fields_autoplaced))
  (label "GMAC_MCLKINOUT_M1" (at 371.983 326.517 180) (fields_autoplaced))
  (label "VCC_1V8" (at 62.23 337.185 0) (fields_autoplaced))
  (label "UART4_TX_M1" (at 138.938 314.452 0) (fields_autoplaced))
  (label "VCC1V8_DDR" (at 1470.025 266.7 0) (fields_autoplaced))
  (label "VCC1V8_LCD" (at 1363.98 803.91 180) (fields_autoplaced))
  (label "HDMI_SCL" (at 422.453 515.366 180) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_DQ1_B" (at 1547.495 143.51 0) (fields_autoplaced))
  (label "VDDA_0V9" (at 354.965 134.62 0) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_A1_A" (at 684.276 90.043 0) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_DQ1_A" (at 605.409 86.487 0) (fields_autoplaced))
  (label "HDMI_TXCLK+" (at 893.445 796.925 0) (fields_autoplaced))
  (label "HDMIPORT_CEC" (at 972.185 865.505 0) (fields_autoplaced))
  (label "PMIC_INT" (at 267.335 105.41 180) (fields_autoplaced))
  (label "VCCIO_FLASH" (at 1186.815 544.195 0) (fields_autoplaced))
  (label "FSPI_D3" (at 1539.24 546.1 0) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_DQ15_B" (at 607.619 196.977 0) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_DQ7_A" (at 605.409 101.727 0) (fields_autoplaced))
  (label "VCC1V8_DVP" (at 97.79 317.5 0) (fields_autoplaced))
  (label "RESETn_PMU" (at 245.745 93.98 180) (fields_autoplaced))
  (label "I2C_SDA_PMIC" (at 363.855 182.88 0) (fields_autoplaced))
  (label "MIPI_TX0_D3P" (at 1358.9 758.19 0) (fields_autoplaced))
  (label "VCC3V3_PMU" (at 244.475 113.03 180) (fields_autoplaced))
  (label "BATT-" (at 1010.285 146.685 180) (fields_autoplaced))
  (label "I2S_SDO" (at 61.595 326.39 0) (fields_autoplaced))
  (label "HDMI_TX1P" (at 850.265 790.575 0) (fields_autoplaced))
  (label "VDIG1.1" (at 203.581 814.832 180) (fields_autoplaced))
  (label "PMIC_INT" (at 1338.58 165.735 180) (fields_autoplaced))
  (label "MIPI_TX0_D0P" (at 264.338 470.408 0) (fields_autoplaced))
  (label "USB_OTG_D+" (at 871.855 141.605 0) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_DQ12_B" (at 1548.765 185.42 0) (fields_autoplaced))
  (label "HDMI_SDA" (at 859.155 874.395 180) (fields_autoplaced))
  (label "VGL" (at 1366.52 740.41 180) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_DQS1_A-" (at 1660.525 100.33 180) (fields_autoplaced))
  (label "XCLR_1V8GPIO" (at 97.79 322.58 0) (fields_autoplaced))
  (label "HDMIPORT_SCL" (at 889.635 851.535 0) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_A3_A" (at 684.276 115.443 0) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_DM1_B" (at 607.619 200.787 0) (fields_autoplaced))
  (label "MDI2_+" (at 1582.42 768.985 0) (fields_autoplaced))
  (label "FSPI_D0" (at 562.28 325.374 0) (fields_autoplaced))
  (label "PHY_RXD1_M1" (at 348.488 312.547 0) (fields_autoplaced))
  (label "HDMI_TX1N" (at 878.205 793.115 0) (fields_autoplaced))
  (label "VDD_LOGIC" (at 1118.87 144.145 0) (fields_autoplaced))
  (label "HDMIPORT_CEC" (at 899.795 804.545 0) (fields_autoplaced))
  (label "VCC1V8_LCD" (at 1324.61 734.06 0) (fields_autoplaced))
  (label "HDMI_TXCLK-" (at 893.445 799.465 0) (fields_autoplaced))
  (label "LED-C" (at 1366.52 748.03 180) (fields_autoplaced))
  (label "SDMMC0_PWR" (at 1973.58 515.62 0) (fields_autoplaced))
  (label "PCIE2_TXCP" (at 629.285 789.94 180) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_A3_A" (at 1584.325 151.13 180) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_DQS0_B+" (at 1636.395 106.68 180) (fields_autoplaced))
  (label "I2C_SCL_PMIC" (at 363.855 180.34 0) (fields_autoplaced))
  (label "I2S_SDO" (at 1334.77 254.635 180) (fields_autoplaced))
  (label "VCC3V3_PCIE" (at 599.44 812.8 0) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_DQ0_A" (at 605.409 83.947 0) (fields_autoplaced))
  (label "VCC_3V3" (at 1533.525 961.39 0) (fields_autoplaced))
  (label "MIPI_TX0_CLKN" (at 264.338 503.428 0) (fields_autoplaced))
  (label "MIPI_RD2P" (at 77.343 484.632 180) (fields_autoplaced))
  (label "LED-A" (at 1367.79 732.79 180) (fields_autoplaced))
  (label "MDI0_+" (at 1582.42 758.825 0) (fields_autoplaced))
  (label "VCC_1V8" (at 129.032 491.49 0) (fields_autoplaced))
  (label "VCC_DDR" (at 733.806 172.593 0) (fields_autoplaced))
  (label "BT-USBP" (at 638.81 708.66 0) (fields_autoplaced))
  (label "TP_RESET" (at 405.943 487.426 0) (fields_autoplaced))
  (label "PCIE2_RXP" (at 635 805.18 180) (fields_autoplaced))
  (label "I2S1_PDMCLOCK_M0_RK817" (at 1327.15 247.015 180) (fields_autoplaced))
  (label "MIPI_TX0_D1N" (at 264.338 480.568 0) (fields_autoplaced))
  (label "HDMI_TXCLK-" (at 848.995 817.245 0) (fields_autoplaced))
  (label "VCC3V3_PCIE" (at 632.46 706.12 180) (fields_autoplaced))
  (label "VCCIO_FLASH" (at 1539.24 516.89 0) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_DQS0_A+" (at 1661.795 118.11 180) (fields_autoplaced))
  (label "VCC1V8_LCD" (at 1324.61 754.38 0) (fields_autoplaced))
  (label "VCC_SYS" (at 1107.44 272.415 0) (fields_autoplaced))
  (label "MDI2_+" (at 1675.765 785.495 180) (fields_autoplaced))
  (label "VCC_3V3" (at 1487.805 938.53 0) (fields_autoplaced))
  (label "SHLR" (at 1363.98 745.49 0) (fields_autoplaced))
  (label "HDMIPORT_HPD" (at 972.82 882.015 0) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_DQS0_B+" (at 607.619 172.847 0) (fields_autoplaced))
  (label "EMMC_CMD" (at 1190.625 490.855 0) (fields_autoplaced))
  (label "LED0{slash}ETH" (at 1591.945 779.145 0) (fields_autoplaced))
  (label "VDD_LOGIC" (at 1076.96 123.825 0) (fields_autoplaced))
  (label "HDMI_HPD" (at 354.457 493.268 0) (fields_autoplaced))
  (label "PHY_RXD3_M1" (at 348.488 297.307 0) (fields_autoplaced))
  (label "LCD0_BL_PWM14" (at 1186.815 897.89 0) (fields_autoplaced))
  (label "MDI3_+" (at 1675.765 795.655 180) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_DQ6_A" (at 605.409 99.187 0) (fields_autoplaced))
  (label "MIC_L" (at 1359.535 331.47 180) (fields_autoplaced))
  (label "VCC_1V8" (at 1225.55 315.595 0) (fields_autoplaced))
  (label "PCIE20_WAKEn" (at 729.539 488.823 0) (fields_autoplaced))
  (label "I2C_SDA_PMIC" (at 1338.58 155.575 180) (fields_autoplaced))
  (label "VCC3V3_PCIE" (at 631.19 889 180) (fields_autoplaced))
  (label "I2S_BCLK" (at 60.96 321.31 0) (fields_autoplaced))
  (label "SDMMC0_CMD" (at 750.824 313.69 0) (fields_autoplaced))
  (label "HDMI_TX2P" (at 850.265 782.955 0) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_DQ13_B" (at 1548.765 189.23 0) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_CKE0A" (at 1457.325 154.94 180) (fields_autoplaced))
  (label "FSPI_CSN" (at 562.28 330.454 0) (fields_autoplaced))
  (label "HDMI_TX1P" (at 878.205 790.575 0) (fields_autoplaced))
  (label "VCC3V3_PMU" (at 1833.88 234.95 180) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_DQS0_A-" (at 606.349 111.887 0) (fields_autoplaced))
  (label "UART4_TX_M1" (at 1859.915 795.02 0) (fields_autoplaced))
  (label "EMMC_CLK" (at 512.75 304.8 180) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_DQ7_B" (at 605.079 165.227 0) (fields_autoplaced))
  (label "PHY_RXC_M1" (at 1514.475 796.925 180) (fields_autoplaced))
  (label "MDI0_-" (at 1675.765 779.145 180) (fields_autoplaced))
  (label "USB_OTG_D-" (at 899.16 163.195 180) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_A0_A" (at 1584.325 139.7 180) (fields_autoplaced))
  (label "GMAC1_TXCLK_M1" (at 1514.475 763.905 180) (fields_autoplaced))
  (label "VCC1V8_DVP" (at 1201.42 754.38 0) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_A5_A" (at 684.276 125.603 0) (fields_autoplaced))
  (label "PCIE2_TXN" (at 573.837 491.998 0) (fields_autoplaced))
  (label "TP_SDA" (at 426.263 492.506 0) (fields_autoplaced))
  (label "SDMMC0_PWR" (at 258.445 110.49 0) (fields_autoplaced))
  (label "VCC_1V8" (at 263.068 513.588 0) (fields_autoplaced))
  (label "GMAC1_TXD2_M1" (at 1514.475 774.065 180) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_DQ4_B" (at 605.079 157.607 0) (fields_autoplaced))
  (label "VCCIO_FLASH" (at 1138.555 476.885 0) (fields_autoplaced))
  (label "EMMC_DAT3" (at 1190.625 501.015 0) (fields_autoplaced))
  (label "VCC0V6_DDR" (at 1950.085 179.07 0) (fields_autoplaced))
  (label "MIC_L" (at 1391.92 288.925 180) (fields_autoplaced))
  (label "VCC_3V3" (at 418.643 502.666 0) (fields_autoplaced))
  (label "VCC_1V8" (at 198.679 326.517 0) (fields_autoplaced))
  (label "CAMERA1V8_SDA" (at 141.732 494.03 0) (fields_autoplaced))
  (label "PCIE20_PERSTn" (at 729.539 491.363 0) (fields_autoplaced))
  (label "UARTESP-TXD" (at 1844.675 784.86 0) (fields_autoplaced))
  (label "EMMC_DAT7" (at 1190.625 511.175 0) (fields_autoplaced))
  (label "VGH" (at 1075.055 772.795 0) (fields_autoplaced))
  (label "VCCIO_FLASH" (at 1129.665 536.575 0) (fields_autoplaced))
  (label "SDMMC0_DET_L" (at 258.445 107.95 0) (fields_autoplaced))
  (label "MIPI_RD4P" (at 77.343 474.472 180) (fields_autoplaced))
  (label "FSPI_D2" (at 1568.45 533.4 180) (fields_autoplaced))
  (label "MIPI_RD2P" (at 279.781 807.212 0) (fields_autoplaced))
  (label "EMMC_DAT0" (at 1190.625 493.395 0) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_DM0_A" (at 1635.125 158.75 180) (fields_autoplaced))
  (label "EMMC_DS" (at 1237.615 493.395 0) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_CLKB_N" (at 1457.325 151.13 180) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_DQ6_B" (at 605.079 162.687 0) (fields_autoplaced))
  (label "VDDA_0V9" (at 345.567 500.888 0) (fields_autoplaced))
  (label "HDMI_TX1N" (at 893.445 789.305 0) (fields_autoplaced))
  (label "PCIE20_CLKREQn" (at 729.539 486.283 0) (fields_autoplaced))
  (label "HDMIPORT_HPD" (at 894.715 819.785 180) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_DQ8_B" (at 1547.495 170.18 0) (fields_autoplaced))
  (label "VCCIO_ACODEC" (at 57.15 336.55 180) (fields_autoplaced))
  (label "VCC_DDR" (at 1707.515 170.18 0) (fields_autoplaced))
  (label "CAMERA1V8_SCL" (at 160.782 508 0) (fields_autoplaced))
  (label "TP_SCL" (at 392.862 516.636 0) (fields_autoplaced))
  (label "GMAC1_TXD0_M1" (at 1514.475 768.985 180) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_DQ5_B" (at 605.079 160.147 0) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_DQ11_B" (at 1548.765 181.61 0) (fields_autoplaced))
  (label "MDI0_-" (at 1582.42 761.365 0) (fields_autoplaced))
  (label "CAMERA_SDA" (at 327.025 152.4 0) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_DQS1_B-" (at 1622.425 118.11 180) (fields_autoplaced))
  (label "MIPI_RD3N" (at 77.343 482.092 180) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_DQ0_A" (at 1504.315 139.7 0) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_DQ11_A" (at 1504.315 181.61 0) (fields_autoplaced))
  (label "VCC_3V3" (at 1261.11 128.905 0) (fields_autoplaced))
  (label "I2S1_PDM_M0_RK817" (at 729.539 493.903 0) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_DM0_B" (at 1661.795 158.75 0) (fields_autoplaced))
  (label "HDMI_TX0N" (at 893.445 794.385 0) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_A4_A" (at 1584.325 154.94 180) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_DQ4_B" (at 1547.495 154.94 0) (fields_autoplaced))
  (label "RESET" (at 1365.25 798.83 180) (fields_autoplaced))
  (label "VCC_SYS" (at 1184.275 881.38 0) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_DQ11_B" (at 607.619 186.817 0) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_CS0n_A" (at 683.006 148.463 0) (fields_autoplaced))
  (label "VCC1V8_DVP" (at 160.782 520.7 0) (fields_autoplaced))
  (label "MIPI_TX0_CLKP" (at 264.338 500.888 0) (fields_autoplaced))
  (label "MDI1_+" (at 1582.42 763.905 0) (fields_autoplaced))
  (label "VCC_3V3" (at 1878.965 171.45 0) (fields_autoplaced))
  (label "VCC_3V3" (at 1533.525 916.94 0) (fields_autoplaced))
  (label "TP_SCL" (at 1366.52 885.825 180) (fields_autoplaced))
  (label "VDIG1.1" (at 265.811 771.652 180) (fields_autoplaced))
  (label "VDD_CPU" (at 88.9 105.918 0) (fields_autoplaced))
  (label "PCIE20_CLKREQn" (at 610.87 835.66 0) (fields_autoplaced))
  (label "SHLR" (at 1336.04 762 0) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_DQ5_B" (at 1547.495 158.75 0) (fields_autoplaced))
  (label "VCC_HDMI" (at 880.745 832.485 0) (fields_autoplaced))
  (label "HDMI_TX0N" (at 850.265 809.625 0) (fields_autoplaced))
  (label "GMAC1_TXD1_M1" (at 1514.475 771.525 180) (fields_autoplaced))
  (label "UART2_RX_M0_DEBUG" (at 375.285 193.04 0) (fields_autoplaced))
  (label "GMAC1_TXD2_M1" (at 347.218 287.147 0) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_DQ15_A" (at 1504.315 196.85 0) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_A0_B" (at 1609.725 130.81 180) (fields_autoplaced))
  (label "360D-FB" (at 208.839 317.627 0) (fields_autoplaced))
  (label "BT-USBN" (at 576.377 451.358 0) (fields_autoplaced))
  (label "VDIG1.1" (at 270.891 784.352 0) (fields_autoplaced))
  (label "TP_RESET" (at 1366.52 895.985 180) (fields_autoplaced))
  (label "VCC_3V3" (at 1489.075 960.12 0) (fields_autoplaced))
  (label "VCC_3V3" (at 1847.215 746.76 0) (fields_autoplaced))
  (label "MIPI_RCP" (at 221.361 802.132 0) (fields_autoplaced))
  (label "AVDD" (at 1366.52 753.11 180) (fields_autoplaced))
  (label "HDMI_TX2P" (at 893.445 781.685 0) (fields_autoplaced))
  (label "RESETn_PMU" (at 1365.25 194.945 0) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_DQ14_A" (at 1504.315 193.04 0) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_DQ3_B" (at 605.079 155.067 0) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_DQ2_B" (at 605.079 152.527 0) (fields_autoplaced))
  (label "MIPI_TX0_D1N" (at 1358.9 783.59 0) (fields_autoplaced))
  (label "MDI3_+" (at 1582.42 774.065 0) (fields_autoplaced))
  (label "PHY_RXC_M1" (at 348.488 299.847 0) (fields_autoplaced))
  (label "VCC1V8_DVP" (at 1212.85 323.215 0) (fields_autoplaced))
  (label "MDI3_-" (at 1700.53 774.065 0) (fields_autoplaced))
  (label "VCC_1V8" (at 347.345 156.21 0) (fields_autoplaced))
  (label "VCC_3V3" (at 1933.575 812.8 0) (fields_autoplaced))
  (label "VCC3V3_PMU" (at 266.065 118.11 180) (fields_autoplaced))
  (label "UPDN" (at 1333.5 741.68 0) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_DQ2_A" (at 605.409 89.027 0) (fields_autoplaced))
  (label "STBYB" (at 1333.5 792.48 0) (fields_autoplaced))
  (label "MDI1_-" (at 1675.765 791.21 180) (fields_autoplaced))
  (label "VCC_SYS" (at 1216.66 118.745 0) (fields_autoplaced))
  (label "VDDA0V9_PMU" (at 401.955 111.76 0) (fields_autoplaced))
  (label "VCC_DDR" (at 1221.74 182.245 0) (fields_autoplaced))
  (label "PHY_RXD2_M1" (at 1514.475 804.545 180) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_A5_B" (at 1597.025 116.84 180) (fields_autoplaced))
  (label "STBYB" (at 1365.25 796.29 180) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_A2_B" (at 1609.725 125.73 180) (fields_autoplaced))
  (label "VCCIO_SD" (at 765.556 318.262 0) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_DM1_A" (at 1635.125 162.56 180) (fields_autoplaced))
  (label "VCC3V3_PMU" (at 333.375 187.96 0) (fields_autoplaced))
  (label "MDI1_+" (at 1675.765 782.32 180) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_CLKB_P" (at 684.276 84.963 0) (fields_autoplaced))
  (label "HDMI_TXCLK+" (at 878.205 814.705 0) (fields_autoplaced))
  (label "FSPI_D2" (at 1539.24 543.56 0) (fields_autoplaced))
  (label "VDDA0V9_PMU" (at 354.965 198.12 0) (fields_autoplaced))
  (label "HDMI_TX1N" (at 850.265 793.115 0) (fields_autoplaced))
  (label "VCC3V3_PCIE" (at 591.82 741.68 180) (fields_autoplaced))
  (label "MIPI_RCP" (at 76.073 471.932 180) (fields_autoplaced))
  (label "I2C_SCL_PMIC" (at 1338.58 159.385 180) (fields_autoplaced))
  (label "EMMC_DAT3" (at 561.01 302.514 0) (fields_autoplaced))
  (label "VCC_3V3" (at 357.378 331.597 0) (fields_autoplaced))
  (label "VCC_SYS" (at 530.86 833.12 180) (fields_autoplaced))
  (label "MIPI_TX0_D2N" (at 264.338 488.188 0) (fields_autoplaced))
  (label "MIPI_RD3P" (at 221.361 791.972 0) (fields_autoplaced))
  (label "SDMMC0_D3" (at 751.332 311.15 0) (fields_autoplaced))
  (label "VCC_DDR" (at 1462.405 210.82 0) (fields_autoplaced))
  (label "VCC_SYS" (at 898.525 296.545 180) (fields_autoplaced))
  (label "VCC_1V8" (at 345.567 503.428 0) (fields_autoplaced))
  (label "MIPI_RD4P" (at 279.781 802.132 0) (fields_autoplaced))
  (label "VCC_SYS" (at 1238.25 730.25 0) (fields_autoplaced))
  (label "VCC_3V3" (at 1486.535 916.94 0) (fields_autoplaced))
  (label "MIPI_TX0_D1P" (at 264.338 478.028 0) (fields_autoplaced))
  (label "I2S1_PDM_M0_RK817" (at 1327.15 250.825 180) (fields_autoplaced))
  (label "HDMI_TXCLK+" (at 848.995 814.705 0) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_CS0n_B" (at 1482.725 147.32 0) (fields_autoplaced))
  (label "HDMIR_TX2P" (at 344.297 472.948 0) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_DQ13_B" (at 607.619 191.897 0) (fields_autoplaced))
  (label "VDDA_0V9" (at 72.644 522.097 0) (fields_autoplaced))
  (label "180D" (at 146.558 287.782 0) (fields_autoplaced))
  (label "MIPI_TX0_D3P" (at 264.338 493.268 0) (fields_autoplaced))
  (label "SDMMC0_DET_L" (at 1935.48 527.05 0) (fields_autoplaced))
  (label "HDMI_TX2N" (at 357.124 475.488 0) (fields_autoplaced))
  (label "VCC3V3_PMU" (at 192.532 519.43 0) (fields_autoplaced))
  (label "UART2_TX_M0_DEBUG" (at 375.285 195.58 0) (fields_autoplaced))
  (label "PHY_RSTN" (at 1575.435 875.03 180) (fields_autoplaced))
  (label "360D-DCM" (at 135.128 290.322 0) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_DQ1_B" (at 605.079 149.987 0) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_CS1n_B" (at 683.006 153.543 0) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_DQ13_A" (at 1504.315 189.23 0) (fields_autoplaced))
  (label "VCC_3V3" (at 408.483 497.586 0) (fields_autoplaced))
  (label "VCC3V3_PMU" (at 911.225 334.645 180) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_DQ14_B" (at 1548.765 193.04 0) (fields_autoplaced))
  (label "FSPI_CLK" (at 562.28 322.834 0) (fields_autoplaced))
  (label "HDMIR_TXCLK+" (at 344.297 488.188 0) (fields_autoplaced))
  (label "VCC3V3_PCIE" (at 631.19 883.92 180) (fields_autoplaced))
  (label "FSPI_D1" (at 1539.24 538.48 0) (fields_autoplaced))
  (label "VCC0V6_DDR" (at 1461.135 238.76 0) (fields_autoplaced))
  (label "HDMI_TX0P" (at 850.265 807.085 0) (fields_autoplaced))
  (label "VCOM1" (at 1250.95 727.71 0) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_DQ2_B" (at 1547.495 147.32 0) (fields_autoplaced))
  (label "GMAC_MDC" (at 1524.635 847.725 180) (fields_autoplaced))
  (label "PCIE20_WAKEn" (at 610.87 840.74 0) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_A3_B" (at 684.276 95.123 0) (fields_autoplaced))
  (label "VCC_SYS" (at 1178.56 139.065 0) (fields_autoplaced))
  (label "FSPI_D1" (at 562.28 327.914 0) (fields_autoplaced))
  (label "LED0{slash}ETH" (at 1698.625 779.145 0) (fields_autoplaced))
  (label "PCIE2_TXP" (at 610.87 789.94 180) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_CS0n_B" (at 683.006 156.083 0) (fields_autoplaced))
  (label "VCC1V8_DDR" (at 1711.325 139.7 0) (fields_autoplaced))
  (label "SDMMC0_D1" (at 1818.64 549.91 180) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_DQ3_B" (at 1547.495 151.13 0) (fields_autoplaced))
  (label "VCCIO_ACODEC" (at 1346.2 335.28 180) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_DM0_A" (at 606.349 105.537 0) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_DQS1_A+" (at 1660.525 105.41 180) (fields_autoplaced))
  (label "VDD_GPU_NPU" (at 1094.74 175.895 180) (fields_autoplaced))
  (label "VCC_3V3" (at 1249.045 808.355 0) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_A4_B" (at 684.276 133.223 0) (fields_autoplaced))
  (label "MIPI_TX0_D2P" (at 264.338 485.648 0) (fields_autoplaced))
  (label "VCC_3V3" (at 1828.165 215.9 180) (fields_autoplaced))
  (label "GMAC_MDIO" (at 359.918 321.437 180) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_DQS1_B+" (at 607.619 204.597 0) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_DQ1_A" (at 1504.315 143.51 0) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_CS1n_A" (at 683.006 151.003 0) (fields_autoplaced))
  (label "EMMC_DAT7" (at 561.01 312.674 0) (fields_autoplaced))
  (label "UARTESP-RXD" (at 1844.675 782.32 0) (fields_autoplaced))
  (label "EMMC_DS" (at 502.59 301.244 0) (fields_autoplaced))
  (label "MIPI_RD3P" (at 77.343 479.552 180) (fields_autoplaced))
  (label "VCC1V8_DVP" (at 287.401 819.912 0) (fields_autoplaced))
  (label "VCC_3V3" (at 969.645 826.135 180) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_CKE0B" (at 684.276 110.363 0) (fields_autoplaced))
  (label "LED-A" (at 1110.615 881.38 180) (fields_autoplaced))
  (label "VCOM1" (at 1363.98 806.45 180) (fields_autoplaced))
  (label "VDDA_0V9" (at 280.848 508.508 0) (fields_autoplaced))
  (label "CAMERA1V8_SDA" (at 216.281 819.912 0) (fields_autoplaced))
  (label "VCC2V8_DVP" (at 1206.5 330.835 0) (fields_autoplaced))
  (label "PCIE2_RXN" (at 573.837 497.078 0) (fields_autoplaced))
  (label "LCD0_BL_PWM14" (at 407.213 477.266 0) (fields_autoplaced))
  (label "VCC5V_MIDU" (at 1327.15 98.425 180) (fields_autoplaced))
  (label "VCC1V8_LCD" (at 1322.07 808.99 0) (fields_autoplaced))
  (label "TS-BAT" (at 1377.95 141.605 0) (fields_autoplaced))
  (label "VCC_3V3" (at 1186.815 531.495 0) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_DQ6_B" (at 1547.495 162.56 0) (fields_autoplaced))
  (label "HDMIR_TX0N" (at 344.297 485.648 0) (fields_autoplaced))
  (label "VCC_3V3" (at 1517.015 824.865 180) (fields_autoplaced))
  (label "LED-A" (at 1367.79 735.33 180) (fields_autoplaced))
  (label "GMAC1_TXD3_M1" (at 347.218 289.687 0) (fields_autoplaced))
  (label "MDI2_-" (at 1582.42 771.525 0) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_DQS0_A+" (at 606.349 109.347 0) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_DQ8_B" (at 607.619 179.197 0) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_DM1_A" (at 605.079 139.827 0) (fields_autoplaced))
  (label "PCIE2_CLKN" (at 622.3 825.5 180) (fields_autoplaced))
  (label "HDMI_CEC" (at 931.545 865.505 180) (fields_autoplaced))
  (label "MIPI_TX0_D0N" (at 264.338 472.948 0) (fields_autoplaced))
  (label "HDMI_TX1N" (at 357.124 480.568 0) (fields_autoplaced))
  (label "VCC_3V3" (at 1533.525 938.53 0) (fields_autoplaced))
  (label "TP_SDA" (at 1366.52 890.905 180) (fields_autoplaced))
  (label "VDDA_0V9" (at 582.727 472.948 0) (fields_autoplaced))
  (label "TP_SCL" (at 426.263 489.966 0) (fields_autoplaced))
  (label "VCC3V3_PCIE" (at 632.46 711.2 180) (fields_autoplaced))
  (label "VCC3V3_PMU" (at 188.722 491.49 0) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_DQ15_A" (at 605.409 133.477 0) (fields_autoplaced))
  (label "GMAC1_TXD3_M1" (at 1514.475 776.605 180) (fields_autoplaced))
  (label "FSPI_D2" (at 562.28 320.294 0) (fields_autoplaced))
  (label "USB_OTG_D+" (at 580.187 456.438 180) (fields_autoplaced))
  (label "FSPI_D3" (at 1568.45 549.91 0) (fields_autoplaced))
  (label "VCC_3V3" (at 145.288 327.152 0) (fields_autoplaced))
  (label "PCIE2_CLKP" (at 573.837 499.618 0) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_DQ12_A" (at 605.409 125.857 0) (fields_autoplaced))
  (label "LED1{slash}ETH" (at 1698.625 786.765 0) (fields_autoplaced))
  (label "VCC_3V3" (at 246.761 761.492 180) (fields_autoplaced))
  (label "VCC0V6_DDR" (at 1682.115 139.7 180) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_CKE1B" (at 1457.325 166.37 180) (fields_autoplaced))
  (label "GMAC1_TXD0_M1" (at 348.488 302.387 0) (fields_autoplaced))
  (label "MIPI_TX0_CLKP" (at 1358.9 773.43 0) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_DM1_B" (at 1661.795 162.56 0) (fields_autoplaced))
  (label "VBUS" (at 1330.96 104.775 0) (fields_autoplaced))
  (label "VCC3V3_PMU" (at 1338.58 203.835 0) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_A4_A" (at 684.276 120.523 0) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_CLKB_P" (at 1457.325 143.51 180) (fields_autoplaced))
  (label "MIPI_RD1N" (at 77.343 492.252 180) (fields_autoplaced))
  (label "VDD_CPU" (at 1022.985 335.915 0) (fields_autoplaced))
  (label "VCC3V3_PMU" (at 1207.77 302.895 0) (fields_autoplaced))
  (label "HDMI_TX1P" (at 893.445 786.765 0) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_DQ0_B" (at 605.079 147.447 0) (fields_autoplaced))
  (label "FSPI_D3" (at 562.28 332.994 0) (fields_autoplaced))
  (label "RXDV{slash}PHY_AD2" (at 348.488 315.087 0) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_DQ12_A" (at 1504.315 185.42 0) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_DQ13_A" (at 605.409 128.397 0) (fields_autoplaced))
  (label "VCC3V3_PCIE" (at 591.82 732.79 180) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_DQ9_B" (at 607.619 181.737 0) (fields_autoplaced))
  (label "VCC1V8_DVP" (at 292.481 778.002 0) (fields_autoplaced))
  (label "EMMC_DAT6" (at 561.01 310.134 0) (fields_autoplaced))
  (label "VCC0V6_DDR" (at 1630.045 191.77 180) (fields_autoplaced))
  (label "VCC_SYS" (at 1107.44 310.515 0) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_ODT0_CA_B" (at 684.276 102.743 0) (fields_autoplaced))
  (label "HDMI_TX2N" (at 878.205 785.495 0) (fields_autoplaced))
  (label "REGOUTPHYS_1V0" (at 1486.535 872.49 0) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_CLKB_N" (at 684.276 107.823 0) (fields_autoplaced))
  (label "VCCIO_ACODEC" (at 1231.265 287.655 0) (fields_autoplaced))
  (label "VCCIO_FLASH" (at 1583.69 535.94 0) (fields_autoplaced))
  (label "VGH" (at 1366.52 737.87 180) (fields_autoplaced))
  (label "VCC_1V8" (at 64.643 497.332 0) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_CKE1A" (at 1457.325 158.75 180) (fields_autoplaced))
  (label "COEX3" (at 641.35 812.8 0) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_A0_B" (at 684.276 117.983 0) (fields_autoplaced))
  (label "EMMC_CMD" (at 510.21 307.594 180) (fields_autoplaced))
  (label "UART4_RX_M1" (at 1842.135 796.29 0) (fields_autoplaced))
  (label "HDMI_TX0N" (at 878.205 809.625 0) (fields_autoplaced))
  (label "VCC_3V3" (at 1968.5 504.19 0) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_DQ3_A" (at 1504.315 151.13 0) (fields_autoplaced))
  (label "LED1{slash}ETH" (at 1591.945 785.495 0) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_ODT0_CA_B" (at 1613.535 173.99 180) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_DQ6_A" (at 1504.315 162.56 0) (fields_autoplaced))
  (label "CAMERA1V8_SCL" (at 216.281 822.452 0) (fields_autoplaced))
  (label "USB_OTG_D-" (at 878.84 163.195 180) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_DQS1_A+" (at 605.079 142.367 0) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_Resetn" (at 683.006 158.623 0) (fields_autoplaced))
  (label "USB_OTG_D+" (at 878.84 160.655 180) (fields_autoplaced))
  (label "VCC2V8_DVP" (at 288.671 812.292 0) (fields_autoplaced))
  (label "REGOUTPHYS_1V0" (at 1557.655 697.23 180) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_DQS1_B+" (at 1613.535 114.3 0) (fields_autoplaced))
  (label "UART4_RX_M1" (at 1859.915 792.48 0) (fields_autoplaced))
  (label "MIPI_RD1N" (at 221.361 799.592 0) (fields_autoplaced))
  (label "GMAC1_TXD1_M1" (at 348.488 304.927 0) (fields_autoplaced))
  (label "I2S_LRCLK" (at 61.595 323.85 0) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_DQ11_A" (at 605.409 123.317 0) (fields_autoplaced))
  (label "HDMIR_TX2N" (at 344.297 475.488 0) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_DQ4_A" (at 1504.315 154.94 0) (fields_autoplaced))
  (label "GMAC_MCLKINOUT_M1" (at 1524.635 837.565 180) (fields_autoplaced))
  (label "EMMC_DAT4" (at 1190.625 503.555 0) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_DQ10_B" (at 1548.765 177.8 0) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_A2_A" (at 1584.325 147.32 180) (fields_autoplaced))
  (label "FSPI_CSN" (at 1513.84 538.48 180) (fields_autoplaced))
  (label "FSPI_D0" (at 1539.24 535.94 0) (fields_autoplaced))
  (label "VCC1V8_DDR" (at 1917.065 223.52 0) (fields_autoplaced))
  (label "I2S1_PDMCLOCK_M0_RK817" (at 729.539 478.663 0) (fields_autoplaced))
  (label "AVDD" (at 1223.645 805.815 0) (fields_autoplaced))
  (label "UARTESP-TXD" (at 1920.875 828.04 0) (fields_autoplaced))
  (label "VCC_HDMI" (at 1000.125 827.405 180) (fields_autoplaced))
  (label "HDMI_TX2P" (at 357.124 472.948 0) (fields_autoplaced))
  (label "VCC3V3_PMU" (at 391.795 160.02 0) (fields_autoplaced))
  (label "CHASSIS_GND" (at 1698.625 776.605 0) (fields_autoplaced))
  (label "MIPI_TX0_D0N" (at 1358.9 791.21 0) (fields_autoplaced))
  (label "MIPI_RD4N" (at 279.781 799.592 0) (fields_autoplaced))
  (label "XCLR_1V8GPIO" (at 212.471 812.292 180) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_DQ9_B" (at 1547.495 173.99 0) (fields_autoplaced))
  (label "VDD_GPU_NPU" (at 95.25 168.148 0) (fields_autoplaced))
  (label "MIPI_RD4N" (at 77.343 477.012 180) (fields_autoplaced))
  (label "HDMI_SCL" (at 860.425 851.535 180) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_CLKA_N" (at 1457.325 147.32 180) (fields_autoplaced))
  (label "USB_OTG_D-" (at 871.855 139.065 0) (fields_autoplaced))
  (label "UARTESP-RXD" (at 1920.875 825.5 0) (fields_autoplaced))
  (label "FSPI_CLK" (at 1513.84 543.56 180) (fields_autoplaced))
  (label "COEX2" (at 641.35 817.88 0) (fields_autoplaced))
  (label "SDMMC0_D2" (at 1842.135 550.545 180) (fields_autoplaced))
  (label "VCC1V8_LCD" (at 1322.07 784.86 0) (fields_autoplaced))
  (label "MDI2_-" (at 1675.765 788.67 180) (fields_autoplaced))
  (label "CAMERA1V8_SDA" (at 150.622 508 180) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_DQ12_B" (at 607.619 189.357 0) (fields_autoplaced))
  (label "USB_OTG_D-" (at 580.187 458.978 180) (fields_autoplaced))
  (label "MMC_SDA" (at 1867.535 825.5 180) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_DQS0_A-" (at 1660.525 111.76 180) (fields_autoplaced))
  (label "GMAC_MDIO" (at 1524.635 850.265 180) (fields_autoplaced))
  (label "HDMIR_TX1P" (at 344.297 478.028 0) (fields_autoplaced))
  (label "REGOUTPHYS_1V0" (at 1574.165 882.65 0) (fields_autoplaced))
  (label "UART4_TX_M1" (at 1842.135 798.83 0) (fields_autoplaced))
  (label "EMMC_CLK" (at 1190.625 488.315 0) (fields_autoplaced))
  (label "PHY_RXD2_M1" (at 348.488 294.767 0) (fields_autoplaced))
  (label "VCCIO_FLASH" (at 192.329 290.957 0) (fields_autoplaced))
  (label "CHASSIS_GND" (at 1701.8 791.845 0) (fields_autoplaced))
  (label "BATT+" (at 1393.19 126.365 0) (fields_autoplaced))
  (label "REGOUTPHYS_1V0" (at 1532.255 872.49 0) (fields_autoplaced))
  (label "VCC_3V3" (at 1352.55 883.285 180) (fields_autoplaced))
  (label "VCC1V8_DDR" (at 1798.955 173.99 180) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_DM0_B" (at 605.079 169.037 0) (fields_autoplaced))
  (label "VCC_3V3" (at 859.155 864.235 180) (fields_autoplaced))
  (label "EMMC_DAT2" (at 1190.625 498.475 0) (fields_autoplaced))
  (label "HDMI_TXCLK-" (at 357.124 490.728 0) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_A4_B" (at 1597.025 120.65 180) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_DQ9_A" (at 605.409 118.237 0) (fields_autoplaced))
  (label "I2S_MCLK" (at 1334.77 266.065 180) (fields_autoplaced))
  (label "VCCA1V8_PMU" (at 1223.01 257.175 0) (fields_autoplaced))
  (label "RXDV{slash}PHY_AD2" (at 1514.475 819.785 180) (fields_autoplaced))
  (label "BT-USBP" (at 576.377 448.818 0) (fields_autoplaced))
  (label "VCC1V8_LCD" (at 1266.19 758.19 0) (fields_autoplaced))
  (label "VDDA_0V9" (at 1211.58 266.065 0) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_ODT0_CA_A" (at 684.276 105.283 0) (fields_autoplaced))
  (label "MIPI_RD2N" (at 279.781 804.672 0) (fields_autoplaced))
  (label "RESET" (at 1333.5 816.61 0) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_CKE1A" (at 684.276 92.583 0) (fields_autoplaced))
  (label "MIC_R" (at 1359.535 345.44 180) (fields_autoplaced))
  (label "EMMC_DAT1" (at 561.01 297.434 0) (fields_autoplaced))
  (label "VCC_1V8" (at 62.484 522.097 0) (fields_autoplaced))
  (label "HDMI_TX2P" (at 878.205 782.955 0) (fields_autoplaced))
  (label "VCCIO_ACODEC" (at 81.28 317.5 180) (fields_autoplaced))
  (label "MIPI_TX0_D3N" (at 264.338 495.808 0) (fields_autoplaced))
  (label "UART2_RX_M0_DEBUG" (at 352.425 190.5 0) (fields_autoplaced))
  (label "360D-FB" (at 145.669 292.735 0) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_DQ7_A" (at 1504.315 166.37 0) (fields_autoplaced))
  (label "TP_INT" (at 1366.52 901.065 180) (fields_autoplaced))
  (label "VDD_GPU_NPU" (at 1108.71 150.495 180) (fields_autoplaced))
  (label "VCC_SYS" (at 1217.93 137.795 0) (fields_autoplaced))
  (label "VCC_3V3" (at 418.643 482.346 0) (fields_autoplaced))
  (label "MIPI_TX0_D1P" (at 1358.9 781.05 0) (fields_autoplaced))
  (label "PMIC_SLEEP_H" (at 969.645 328.295 0) (fields_autoplaced))
  (label "VDD_LOGIC" (at 90.17 140.208 0) (fields_autoplaced))
  (label "USB_OTG_D+" (at 899.16 160.655 180) (fields_autoplaced))
  (label "REGOUTPHYS_1V0" (at 1575.435 746.125 0) (fields_autoplaced))
  (label "HDMIR_TX1N" (at 344.297 480.568 0) (fields_autoplaced))
  (label "PHY_RSTN" (at 1524.635 842.645 180) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_DQS0_B-" (at 1616.075 110.49 0) (fields_autoplaced))
  (label "MDI3_-" (at 1582.42 776.605 0) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_A2_A" (at 684.276 123.063 0) (fields_autoplaced))
  (label "HDMI_CEC" (at 400.863 495.046 0) (fields_autoplaced))
  (label "VCC_DDR" (at 705.866 164.973 0) (fields_autoplaced))
  (label "PHY_RXD3_M1" (at 1514.475 807.085 180) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_A5_B" (at 684.276 97.663 0) (fields_autoplaced))
  (label "HDMI_TX0P" (at 893.445 791.845 0) (fields_autoplaced))
  (label "HDMI_TX0P" (at 878.205 807.085 0) (fields_autoplaced))
  (label "GMAC1_TXEN_M1" (at 348.488 307.467 0) (fields_autoplaced))
  (label "VCC1V8_DVP" (at 192.151 765.302 0) (fields_autoplaced))
  (label "MDI0_+" (at 1675.765 775.97 180) (fields_autoplaced))
  (label "LED-A" (at 1186.815 895.35 0) (fields_autoplaced))
  (label "PHY_RXD1_M1" (at 1514.475 802.005 180) (fields_autoplaced))
  (label "SDMMC0_D1" (at 751.84 306.07 0) (fields_autoplaced))
  (label "MIPI_RD3N" (at 221.361 794.512 0) (fields_autoplaced))
  (label "CAMERA1V8_SCL" (at 141.732 496.57 0) (fields_autoplaced))
  (label "MIPI_TX0_D2N" (at 1358.9 768.35 0) (fields_autoplaced))
  (label "CAMERA_SCL" (at 176.022 496.57 0) (fields_autoplaced))
  (label "GMAC1_TXCLK_M1" (at 347.218 292.227 0) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_CKE0B" (at 1457.325 162.56 180) (fields_autoplaced))
  (label "VDDA_0V9" (at 601.777 508.508 0) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_DQ5_A" (at 605.409 96.647 0) (fields_autoplaced))
  (label "CAMERA_SDA" (at 182.372 505.46 180) (fields_autoplaced))
  (label "180D" (at 136.398 322.072 0) (fields_autoplaced))
  (label "MIPI_TX0_D2P" (at 1358.9 765.81 0) (fields_autoplaced))
  (label "AVDD" (at 1144.905 796.925 0) (fields_autoplaced))
  (label "AVDD" (at 1182.37 709.93 0) (fields_autoplaced))
  (label "PCIE20_PERSTn" (at 610.87 833.12 0) (fields_autoplaced))
  (label "VCCA1V8_PMU" (at 380.365 121.92 0) (fields_autoplaced))
  (label "EMMC_DAT6" (at 1190.625 508.635 0) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_DQ15_B" (at 1548.765 196.85 0) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_DQ8_A" (at 605.409 115.697 0) (fields_autoplaced))
  (label "COEX1" (at 626.11 822.96 0) (fields_autoplaced))
  (label "VCC_3V3" (at 860.425 842.645 180) (fields_autoplaced))
  (label "VCC_SYS" (at 1390.65 98.425 0) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_ODT0_CA_A" (at 1584.325 162.56 180) (fields_autoplaced))
  (label "VCC0V6_DDR" (at 689.356 192.913 0) (fields_autoplaced))
  (label "HDMI_HPD" (at 933.45 882.015 180) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_A1_A" (at 1584.325 143.51 180) (fields_autoplaced))
  (label "HDMI_TX0P" (at 357.124 483.108 0) (fields_autoplaced))
  (label "SDMMC0_CLK" (at 750.824 316.23 0) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_DQ8_A" (at 1504.315 170.18 0) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_DQ9_A" (at 1504.315 173.99 0) (fields_autoplaced))
  (label "RSET_ETH" (at 1591.31 855.345 0) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_DQ10_B" (at 607.619 184.277 0) (fields_autoplaced))
  (label "VCC_DDR" (at 1263.65 150.495 0) (fields_autoplaced))
  (label "VGL" (at 1113.155 746.125 0) (fields_autoplaced))
  (label "VDD_CPU" (at 1020.445 292.735 180) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_DQ10_A" (at 1504.315 177.8 0) (fields_autoplaced))
  (label "MMC_SCL" (at 1867.535 822.96 180) (fields_autoplaced))
  (label "PHY_RXD0_M1" (at 1514.475 799.465 180) (fields_autoplaced))
  (label "VCC_3V3" (at 1528.445 739.775 180) (fields_autoplaced))
  (label "MIPI_RD1P" (at 221.361 797.052 0) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_A3_B" (at 1609.725 123.19 180) (fields_autoplaced))
  (label "GMAC1_TXEN_M1" (at 1514.475 789.305 180) (fields_autoplaced))
  (label "SDMMC0_CLK" (at 1751.965 550.545 90) (fields_autoplaced))
  (label "BT-USBN" (at 638.81 713.74 0) (fields_autoplaced))
  (label "VCC_1V8" (at 601.777 526.288 0) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_A2_B" (at 684.276 130.683 0) (fields_autoplaced))
  (label "MDI1_-" (at 1582.42 766.445 0) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_CS1n_B" (at 1482.725 151.13 0) (fields_autoplaced))
  (label "VCC_SYS" (at 1177.29 120.015 0) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_CKE0A" (at 683.006 140.843 0) (fields_autoplaced))
  (label "PHY_RXD0_M1" (at 348.488 310.007 0) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_DQ10_A" (at 605.409 120.777 0) (fields_autoplaced))
  (label "HDMI_SDA" (at 422.453 511.556 180) (fields_autoplaced))
  (label "CAMERA_SDA" (at 176.022 494.03 0) (fields_autoplaced))
  (label "EMMC_DAT5" (at 1190.625 506.095 0) (fields_autoplaced))
  (label "I2S_LRCLK" (at 1334.77 258.445 180) (fields_autoplaced))
  (label "PCIE2_TXP" (at 573.837 489.458 0) (fields_autoplaced))
  (label "EMMC_DAT2" (at 561.01 299.974 0) (fields_autoplaced))
  (label "HDMIPORT_SDA" (at 909.955 812.165 180) (fields_autoplaced))
  (label "VCC1V8_DVP" (at 256.921 859.282 0) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_A1_B" (at 1609.725 128.27 180) (fields_autoplaced))
  (label "TP_SDA" (at 392.862 519.176 0) (fields_autoplaced))
  (label "MIPI_RCN" (at 221.361 804.672 0) (fields_autoplaced))
  (label "VDDA_0V9" (at 352.298 520.192 0) (fields_autoplaced))
  (label "VCC_3V3" (at 590.347 479.298 0) (fields_autoplaced))
  (label "HDMI_TXCLK+" (at 357.124 488.188 0) (fields_autoplaced))
  (label "VCC_3V3" (at 1476.375 785.495 180) (fields_autoplaced))
  (label "GMAC_MDC" (at 360.553 318.897 180) (fields_autoplaced))
  (label "I2S_MCLK" (at 61.595 318.77 0) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_DQ2_A" (at 1504.315 147.32 0) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_DQS1_B-" (at 607.619 207.137 0) (fields_autoplaced))
  (label "UART4_RX_M1" (at 138.938 311.912 0) (fields_autoplaced))
  (label "HDMI_TX2N" (at 893.445 784.225 0) (fields_autoplaced))
  (label "SDMMC0_D0" (at 1795.78 549.275 180) (fields_autoplaced))
  (label "HDMI_TXCLK-" (at 878.205 817.245 0) (fields_autoplaced))
  (label "PMIC_SLEEP_H" (at 267.335 102.87 180) (fields_autoplaced))
  (label "SDMMC0_D0" (at 751.586 303.53 0) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_DQS1_A-" (at 605.079 144.907 0) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_CS1n_A" (at 1482.725 143.51 0) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_CLKA_N" (at 683.006 145.923 0) (fields_autoplaced))
  (label "MIPI_TX0_D0P" (at 1358.9 788.67 0) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_DQ3_A" (at 605.409 91.567 0) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_DQ14_A" (at 605.409 130.937 0) (fields_autoplaced))
  (label "MIPI_RD1P" (at 77.343 489.712 180) (fields_autoplaced))
  (label "HDMIPORT_SCL" (at 909.955 809.625 180) (fields_autoplaced))
  (label "PCIE2_CLKN" (at 573.837 502.158 0) (fields_autoplaced))
  (label "LED-C" (at 1141.095 897.89 180) (fields_autoplaced))
  (label "VCC5V_MIDU" (at 988.695 837.565 180) (fields_autoplaced))
  (label "EMMC_DAT5" (at 561.01 307.594 0) (fields_autoplaced))
  (label "PCIE2_RXN" (at 635 810.26 180) (fields_autoplaced))
  (label "BATT-" (at 1393.19 131.445 0) (fields_autoplaced))
  (label "PCIE2_TXCN" (at 629.285 795.02 180) (fields_autoplaced))
  (label "TP_INT" (at 405.943 484.886 0) (fields_autoplaced))
  (label "VCC_3V3" (at 1583.055 875.03 0) (fields_autoplaced))
  (label "VCC_1V8" (at 605.587 476.758 0) (fields_autoplaced))
  (label "BATT+" (at 1010.285 149.225 180) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_DQ0_B" (at 1547.495 139.7 0) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_CS0n_A" (at 1482.725 139.7 0) (fields_autoplaced))
  (label "HDMIR_TXCLK-" (at 344.297 490.728 0) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_CKE1B" (at 684.276 128.143 0) (fields_autoplaced))
  (label "MIPI_TX0_D3N" (at 1358.9 760.73 0) (fields_autoplaced))
  (label "VCCIO_SD" (at 1211.58 295.275 0) (fields_autoplaced))
  (label "VCC_3V3" (at 1519.555 751.205 180) (fields_autoplaced))
  (label "VCC_HDMI" (at 920.115 755.015 0) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_Resetn" (at 1664.335 154.94 0) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_A0_A" (at 684.276 112.903 0) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_DQS0_B-" (at 607.619 175.387 0) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_DQ4_A" (at 605.409 94.107 0) (fields_autoplaced))
  (label "VCC_1V8" (at 352.298 522.732 0) (fields_autoplaced))
  (label "MIPI_TX0_CLKN" (at 1358.9 775.97 0) (fields_autoplaced))
  (label "PCIE2_CLKP" (at 622.3 820.42 180) (fields_autoplaced))
  (label "VCCIO_FLASH" (at 500.05 312.674 0) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_A1_B" (at 684.276 100.203 0) (fields_autoplaced))
  (label "I2S_BCLK" (at 1334.77 262.255 180) (fields_autoplaced))
  (label "360D-DCM" (at 136.398 319.532 0) (fields_autoplaced))
  (label "VBUS" (at 865.505 121.285 0) (fields_autoplaced))
  (label "CAMERA_SCL" (at 327.025 149.86 0) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_CLKA_P" (at 683.006 143.383 0) (fields_autoplaced))
  (label "VCC2V8_DVP" (at 251.841 831.342 180) (fields_autoplaced))
  (label "UART2_TX_M0_DEBUG" (at 352.425 193.04 0) (fields_autoplaced))
  (label "HDMIR_TX0P" (at 344.297 483.108 0) (fields_autoplaced))
  (label "SDMMC0_D2" (at 752.094 308.61 0) (fields_autoplaced))
  (label "PCIE2_RXP" (at 573.837 494.538 0) (fields_autoplaced))
  (label "HDMI_TX0N" (at 357.124 485.648 0) (fields_autoplaced))
  (label "SDMMC0_CMD" (at 1773.555 540.385 270) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_DQ5_A" (at 1504.315 158.75 0) (fields_autoplaced))
  (label "REGOUTPHYS_1V0" (at 1532.255 895.35 0) (fields_autoplaced))
  (label "MIC_R" (at 1391.92 295.275 180) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_CLKA_P" (at 1457.325 139.7 180) (fields_autoplaced))
  (label "I2C_SDA_PMIC" (at 964.565 314.325 0) (fields_autoplaced))
  (label "VDDA0V9_PMU" (at 1207.77 274.955 0) (fields_autoplaced))
  (label "CAMERA_SCL" (at 192.532 508 0) (fields_autoplaced))
  (label "I2C_SCL_PMIC" (at 970.915 316.865 0) (fields_autoplaced))
  (label "HDMIPORT_SDA" (at 882.015 874.395 0) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_A5_A" (at 1584.325 158.75 180) (fields_autoplaced))
  (label "UPDN" (at 1363.98 742.95 0) (fields_autoplaced))
  (label "EMMC_DAT4" (at 561.01 305.054 0) (fields_autoplaced))
  (label "MIPI_RCN" (at 76.073 469.392 180) (fields_autoplaced))
  (label "VCC_3V3" (at 1083.945 532.765 0) (fields_autoplaced))
  (label "PMIC_SLEEP_H" (at 1338.58 170.815 180) (fields_autoplaced))
  (label "VCC_3V3" (at 954.405 848.995 0) (fields_autoplaced))
  (label "EMMC_DAT0" (at 561.01 294.894 0) (fields_autoplaced))
  (label "VCC5V_MIDU" (at 1310.005 313.055 180) (fields_autoplaced))
  (label "VDDA_0V9" (at 79.883 494.792 0) (fields_autoplaced))
  (label "VCCIO_ACODEC" (at 724.459 504.063 0) (fields_autoplaced))
  (label "HDMI_TX1P" (at 357.124 478.028 0) (fields_autoplaced))
  (label "MIPI_RD2N" (at 77.343 487.172 180) (fields_autoplaced))
  (label "PCIE2_TXN" (at 610.87 795.02 180) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_DQ7_B" (at 1547.495 166.37 0) (fields_autoplaced))
  (label "SDMMC0_D3" (at 1868.17 551.18 180) (fields_autoplaced))
  (label "LPDDR4_DQ14_B" (at 607.619 194.437 0) (fields_autoplaced))
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1000.125 829.945 270) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "#PWR0256" (at 993.775 829.945 0))
    (property "Value" "GND" (at 992.505 829.945 90))
    (property "Footprint" "" (at 1000.125 829.945 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1000.125 829.945 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0256") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1195.705 805.815 270) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR014" (at 1189.355 805.815 0))
    (property "Value" "GND" (at 1193.165 805.8149 90))
    (property "Footprint" "" (at 1195.705 805.815 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1195.705 805.815 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR014") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1000.125 296.545 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C121" (at 992.505 295.275 0))
    (property "Value" "22uF 10V " (at 986.155 297.815 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric" (at 1001.0902 300.355 0))
    (property "Datasheet" "AMK107BC6226MA" (at 1000.125 296.545 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C121") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1229.36 169.545 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0107" (at 1229.36 175.895 0))
    (property "Value" "GND" (at 1229.36 174.625 0))
    (property "Footprint" "" (at 1229.36 169.545 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1229.36 169.545 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0107") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 335.915 161.29 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C146" (at 340.995 158.75 0))
    (property "Value" "1uF 100mOhms ESR" (at 337.185 167.64 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric" (at 336.8802 165.1 0))
    (property "Datasheet" " JMK107B7105KAHT" (at 335.915 161.29 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C146") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 723.646 201.803 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C142" (at 726.186 199.263 0))
    (property "Value" "100nF 5%" (at 726.186 201.803 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 724.6112 205.613 0))
    (property "Datasheet" "0402B104J100NT" (at 723.646 201.803 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C142") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:R_Small") (at 354.584 478.028 90) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "R59" (at 354.584 471.678 90))
    (property "Value" "2.2 5% " (at 354.584 474.218 90))
    (property "Footprint" "Resistor_SMD:R_0201_0603Metric" (at 354.584 478.028 0))
    (property "Datasheet" "SC0201F2R20I1BNRH" (at 354.584 478.028 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "R59") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1231.265 789.305 180) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "C218" (at 1227.455 790.5751 0))
    (property "Value" "1uF " (at 1227.455 788.0351 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 1230.2998 785.495 0))
    (property "Datasheet" "C0402X5R105K350NT" (at 1231.265 789.305 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C218") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1511.935 214.63 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C74" (at 1514.475 212.09 0))
    (property "Value" "100nF 5%" (at 1514.475 214.63 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 1512.9002 218.44 0))
    (property "Datasheet" "0402B104J100NT" (at 1511.935 214.63 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C74") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 850.265 187.325 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0156" (at 850.265 193.675 0))
    (property "Value" "GND" (at 850.265 192.405 0))
    (property "Footprint" "" (at 850.265 187.325 0))
    (property "Datasheet" "" (at 850.265 187.325 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0156") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 353.187 497.078 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C236" (at 355.727 494.538 0))
    (property "Value" "100nF 5%" (at 355.727 497.078 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0201_0603Metric" (at 354.1522 500.888 0))
    (property "Datasheet" "GRM033R60J104KE19D" (at 353.187 497.078 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C236") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1160.78 154.305 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C131" (at 1153.16 153.035 0))
    (property "Value" "10uF 10V " (at 1146.81 155.575 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric" (at 1161.7452 158.115 0))
    (property "Datasheet" "0603ZD106MAT2A" (at 1160.78 154.305 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C131") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:Q_NMOS_GSD") (at 871.855 871.855 270) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "Q4" (at 871.855 879.475 90))
    (property "Value" "Q_NMOS_GSD" (at 871.855 882.015 90))
    (property "Footprint" "Package_TO_SOT_SMD:SOT-23" (at 874.395 876.935 0))
    (property "Datasheet" "2SK3018" (at 871.855 871.855 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (pin "3")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "Q4") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 633.73 861.06 270) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0297" (at 627.38 861.06 0))
    (property "Value" "GND" (at 631.19 861.0599 90))
    (property "Footprint" "" (at 633.73 861.06 0))
    (property "Datasheet" "" (at 633.73 861.06 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0297") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "SY8089:SY8089AAAC") (at 1828.165 173.99 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "U4" (at 1848.485 162.56 0))
    (property "Value" "SY8089AAAC" (at 1848.485 166.37 0))
    (property "Footprint" "SY8089:SY8089AAAC" (at 1848.485 167.894 0))
    (property "Datasheet" "SY8089AAAC" (at 1828.165 173.99 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (pin "3")
    (pin "4")
    (pin "5")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "U4") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C_Small") (at 330.835 100.33 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C145" (at 330.835 107.315 0))
    (property "Value" "18pF" (at 330.835 109.855 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0201_0603Metric" (at 330.835 100.33 0))
    (property "Datasheet" "0201N180F500CT" (at 330.835 100.33 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C145") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1222.375 789.305 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C214" (at 1218.565 785.495 0))
    (property "Value" "100nF 5%" (at 1210.945 788.035 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 1223.3402 793.115 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1222.375 789.305 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C214") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:R") (at 145.669 296.545 180) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "R103" (at 149.479 288.925 90))
    (property "Value" "1k" (at 152.019 288.925 90))
    (property "Footprint" "Resistor_SMD:R_0603_1608Metric" (at 141.859 294.0051 0))
    (property "Datasheet" "SCR0603J1K" (at 145.669 296.545 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "R103") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:R") (at 1324.61 745.49 180) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "R52" (at 1328.42 744.2199 0))
    (property "Value" "NC" (at 1328.42 746.7599 0))
    (property "Footprint" "Resistor_SMD:R_0603_1608Metric" (at 1320.8 742.9501 0))
    (property "Datasheet" "NC" (at 1324.61 745.49 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "R52") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 62.23 345.44 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0282" (at 62.23 351.79 0))
    (property "Value" "GND" (at 62.23 350.52 0))
    (property "Footprint" "" (at 62.23 345.44 0))
    (property "Datasheet" "" (at 62.23 345.44 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0282") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 878.84 158.115 270) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR054" (at 872.49 158.115 0))
    (property "Value" "GND" (at 875.03 158.75 90))
    (property "Footprint" "" (at 878.84 158.115 0))
    (property "Datasheet" "" (at 878.84 158.115 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR054") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1552.575 860.425 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0118" (at 1552.575 866.775 0))
    (property "Value" "GND" (at 1552.575 865.505 0))
    (property "Footprint" "" (at 1552.575 860.425 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1552.575 860.425 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0118") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:R") (at 996.315 832.485 270) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "R73" (at 988.695 827.405 90))
    (property "Value" "10k" (at 988.695 829.945 90))
    (property "Footprint" "Resistor_SMD:R_0603_1608Metric" (at 993.7751 836.295 0))
    (property "Datasheet" "RC0603FR-0710KL" (at 996.315 832.485 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "R73") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 878.205 788.035 90) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0245" (at 884.555 788.035 0))
    (property "Value" "GND" (at 883.285 788.0349 90))
    (property "Footprint" "" (at 878.205 788.035 0))
    (property "Datasheet" "" (at 878.205 788.035 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0245") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1129.03 154.305 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C129" (at 1121.41 153.035 0))
    (property "Value" "22uF 10V " (at 1115.06 155.575 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric" (at 1129.9952 158.115 0))
    (property "Datasheet" "AMK107BC6226MA" (at 1129.03 154.305 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C129") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 607.06 889 270) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0306" (at 600.71 889 0))
    (property "Value" "GND" (at 604.52 888.9999 90))
    (property "Footprint" "" (at 607.06 889 0))
    (property "Datasheet" "" (at 607.06 889 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0306") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C_Small") (at 1457.325 842.645 270) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C25" (at 1463.675 841.375 90))
    (property "Value" "8pF +-0.1pF NP0" (at 1466.215 845.185 90))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric" (at 1457.325 842.645 0))
    (property "Datasheet" "0603N8R0B500CT" (at 1457.325 842.645 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C25") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1487.805 943.61 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C171" (at 1491.615 942.3399 0))
    (property "Value" "100nF X7R" (at 1491.615 944.8799 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0201_0603Metric" (at 1488.7702 947.42 0))
    (property "Datasheet" "GRM033Z71A104KE14D" (at 1487.805 943.61 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C171") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:R") (at 1845.945 550.545 90) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "R19" (at 1845.945 544.195 90))
    (property "Value" "33 5%" (at 1845.945 546.735 90))
    (property "Footprint" "Resistor_SMD:R_0402_1005Metric" (at 1845.945 552.323 90))
    (property "Datasheet" "CR0402J33R0Q10Z" (at 1845.945 550.545 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "R19") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Connector:Conn_01x03_Male") (at 1837.055 798.83 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "J8" (at 1837.69 792.48 0))
    (property "Value" "Conn_01x03_Male" (at 1837.69 795.02 0))
    (property "Footprint" "Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_1x03_P2.54mm_Vertical" (at 1837.055 798.83 0))
    (property "Datasheet" "826629-3" (at 1837.055 798.83 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (pin "3")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "J8") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1248.41 132.715 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C24" (at 1257.3 131.445 0))
    (property "Value" "10uF 10V " (at 1250.95 133.985 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric" (at 1249.3752 136.525 0))
    (property "Datasheet" "0603ZD106MAT2A" (at 1248.41 132.715 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C24") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1495.425 242.57 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C69" (at 1500.505 240.03 0))
    (property "Value" "1uF 100mOhms ESR" (at 1496.695 248.92 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric" (at 1496.3902 246.38 0))
    (property "Datasheet" " JMK107B7105KAHT" (at 1495.425 242.57 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C69") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:R") (at 1232.535 808.355 90) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "R47" (at 1232.535 802.005 90))
    (property "Value" "10k" (at 1232.535 804.545 90))
    (property "Footprint" "Resistor_SMD:R_0603_1608Metric" (at 1235.0749 804.545 0))
    (property "Datasheet" "AECR0603F10K0K9" (at 1232.535 808.355 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "R47") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:R") (at 915.035 334.645 90) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "R11" (at 915.035 328.295 90))
    (property "Value" "51k 5%" (at 915.035 330.835 90))
    (property "Footprint" "Resistor_SMD:R_0402_1005Metric" (at 915.035 336.423 90))
    (property "Datasheet" "MCMR04X5102FTL" (at 915.035 334.645 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "R11") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:R") (at 254.635 113.03 270) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "R113" (at 247.015 109.22 90))
    (property "Value" "10k" (at 247.015 106.68 90))
    (property "Footprint" "Resistor_SMD:R_0603_1608Metric" (at 252.0951 116.84 0))
    (property "Datasheet" "RC0603FR-0710KL" (at 254.635 113.03 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "R113") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 270.688 521.208 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0264" (at 270.688 527.558 0))
    (property "Value" "GND" (at 270.688 526.288 0))
    (property "Footprint" "" (at 270.688 521.208 0))
    (property "Datasheet" "" (at 270.688 521.208 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0264") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:D_TVS") (at 1927.86 537.21 90) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "D7" (at 1930.4 535.9399 90))
    (property "Value" "TVS Vr3.3 Vb4" (at 1930.4 538.4799 90))
    (property "Footprint" "Resistor_SMD:R_0201_0603Metric" (at 1927.86 537.21 0))
    (property "Datasheet" "GG020103100N2P" (at 1916.43 537.21 90))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "D7") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 894.08 158.115 90) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR053" (at 900.43 158.115 0))
    (property "Value" "GND" (at 897.89 158.75 90))
    (property "Footprint" "" (at 894.08 158.115 0))
    (property "Datasheet" "" (at 894.08 158.115 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR053") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1166.495 800.735 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "C207" (at 1170.305 799.4649 0))
    (property "Value" "1uF " (at 1170.305 802.0049 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 1167.4602 804.545 0))
    (property "Datasheet" "C0402X5R105K350NT" (at 1166.495 800.735 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C207") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 633.73 784.86 270) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0289" (at 627.38 784.86 0))
    (property "Value" "GND" (at 631.19 784.8599 90))
    (property "Footprint" "" (at 633.73 784.86 0))
    (property "Datasheet" "" (at 633.73 784.86 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0289") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 278.511 791.972 90) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "#PWR0280" (at 284.861 791.972 0))
    (property "Value" "GND" (at 283.591 793.242 0))
    (property "Footprint" "" (at 278.511 791.972 0))
    (property "Datasheet" "" (at 278.511 791.972 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0280") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Board:HE9073A18M5R") (at 1849.755 209.55 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "U5" (at 1849.755 212.09 0))
    (property "Value" "HE9073A18M5R" (at 1849.755 214.63 0))
    (property "Footprint" "Package_TO_SOT_SMD:SOT-23-5" (at 1849.755 209.55 0))
    (property "Datasheet" "HE9073A18M5R" (at 1849.755 209.55 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (pin "3")
    (pin "4")
    (pin "5")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "U5") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1330.96 136.525 90) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C292" (at 1328.42 133.985 0))
    (property "Value" "12pf" (at 1330.96 133.985 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 1334.77 135.5598 0))
    (property "Datasheet" "GRT1555C1H120JA02D" (at 1330.96 136.525 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C292") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1571.625 242.57 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C89" (at 1574.165 240.03 0))
    (property "Value" "100nF 5%" (at 1574.165 242.57 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 1572.5902 246.38 0))
    (property "Datasheet" "0402B104J100NT" (at 1571.625 242.57 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C89") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1533.525 925.83 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0161" (at 1533.525 932.18 0))
    (property "Value" "GND" (at 1533.525 930.91 0))
    (property "Footprint" "" (at 1533.525 925.83 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1533.525 925.83 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0161") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1009.015 329.565 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C123" (at 1011.555 327.025 0))
    (property "Value" "100nF 5%" (at 1011.555 329.565 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 1009.9802 333.375 0))
    (property "Datasheet" "0402B104J100NT" (at 1009.015 329.565 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C123") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1000.125 300.355 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0147" (at 1000.125 306.705 0))
    (property "Value" "GND" (at 1000.125 305.435 0))
    (property "Footprint" "" (at 1000.125 300.355 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1000.125 300.355 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0147") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 289.941 781.812 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C258" (at 292.481 779.272 0))
    (property "Value" "100nF 5%" (at 292.481 781.812 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0201_0603Metric" (at 290.9062 785.622 0))
    (property "Datasheet" "GRM033R60J104KE19D" (at 289.941 781.812 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C258") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:R") (at 1220.47 758.19 270) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "R48" (at 1220.47 753.11 90))
    (property "Value" "0 Ohm" (at 1220.47 755.65 90))
    (property "Footprint" "Resistor_SMD:R_1206_3216Metric" (at 1220.47 756.412 90))
    (property "Datasheet" "HoT1206-2W-0R" (at 1220.47 758.19 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "R48") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 534.67 840.74 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0301" (at 534.67 847.09 0))
    (property "Value" "GND" (at 534.67 845.82 0))
    (property "Footprint" "" (at 534.67 840.74 0))
    (property "Datasheet" "" (at 534.67 840.74 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0301") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1377.95 137.795 180) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C288" (at 1374.14 139.0651 0))
    (property "Value" "100nF X7R" (at 1374.14 136.5251 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0201_0603Metric" (at 1376.9848 133.985 0))
    (property "Datasheet" "GRM033Z71A104KE14D" (at 1377.95 137.795 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C288") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1927.86 541.02 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0151" (at 1927.86 547.37 0))
    (property "Value" "GND" (at 1927.86 546.1 0))
    (property "Footprint" "" (at 1927.86 541.02 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1927.86 541.02 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0151") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1561.465 712.47 90) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C28" (at 1560.1949 708.66 0))
    (property "Value" "1uF X7R" (at 1562.7349 708.66 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 1565.275 711.5048 0))
    (property "Datasheet" "CC0402KRX7R5BB105" (at 1561.465 712.47 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C28") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1934.845 175.26 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C58" (at 1937.385 172.72 0))
    (property "Value" "100nF 5%" (at 1937.385 175.26 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 1935.8102 179.07 0))
    (property "Datasheet" "0402B104J100NT" (at 1934.845 175.26 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C58") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 230.251 807.212 270) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0266" (at 223.901 807.212 0))
    (property "Value" "GND" (at 232.791 807.2119 90))
    (property "Footprint" "" (at 230.251 807.212 0))
    (property "Datasheet" "" (at 230.251 807.212 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0266") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1168.4 139.065 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "#PWR0111" (at 1168.4 145.415 0))
    (property "Value" "GND" (at 1168.4 137.795 0))
    (property "Footprint" "" (at 1168.4 139.065 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1168.4 139.065 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0111") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1082.04 299.085 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0104" (at 1082.04 305.435 0))
    (property "Value" "GND" (at 1082.04 304.165 0))
    (property "Footprint" "" (at 1082.04 299.085 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1082.04 299.085 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0104") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1102.995 527.685 180) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C190" (at 1110.615 526.415 0))
    (property "Value" "2.2uF" (at 1111.885 528.955 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric" (at 1102.0298 523.875 0))
    (property "Datasheet" "CS1608X7R225K100NRB" (at 1102.995 527.685 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C190") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1000.125 823.595 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "C238" (at 995.045 824.8651 0))
    (property "Value" "1uF " (at 995.045 822.3251 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 1001.0902 827.405 0))
    (property "Datasheet" "C0402X5R105K350NT" (at 1000.125 823.595 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C238") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "RK3566:COS379SR") (at 1225.55 720.09 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "U13" (at 1224.915 718.82 0))
    (property "Value" "COS379SR" (at 1224.915 721.36 0))
    (property "Footprint" "Package_SO:SOP-8_3.9x4.9mm_P1.27mm" (at 1217.93 727.71 0))
    (property "Datasheet" "COS379SR" (at 1217.93 727.71 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (pin "3")
    (pin "4")
    (pin "5")
    (pin "6")
    (pin "7")
    (pin "8")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "U13") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:R") (at 908.685 126.365 90) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "R25" (at 908.685 120.015 90))
    (property "Value" "5.1kOhms 5% " (at 908.685 122.555 90))
    (property "Footprint" "Resistor_SMD:R_0402_1005Metric" (at 908.685 128.143 90))
    (property "Datasheet" "RMC04025.1K5%N" (at 908.685 126.365 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "R25") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Board:SFEM008GB1EA1TO") (at 1223.645 475.615 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "U28" (at 1223.645 480.695 0))
    (property "Value" "KLMBG2JETD-B041" (at 1223.645 483.235 0))
    (property "Footprint" "RK3566:BGA153N50P14X14_1150X1300X100" (at 1209.675 488.315 0))
    (property "Datasheet" "KLMBG2JETD-B041" (at 1209.675 488.315 0))
    (pin "A3")
    (pin "A4")
    (pin "A5")
    (pin "A6")
    (pin "B2")
    (pin "B3")
    (pin "B4")
    (pin "B5")
    (pin "B6")
    (pin "C2")
    (pin "C4")
    (pin "C6")
    (pin "E6")
    (pin "E7")
    (pin "F5")
    (pin "G5")
    (pin "H10")
    (pin "H5")
    (pin "J10")
    (pin "J5")
    (pin "K5")
    (pin "K8")
    (pin "K9")
    (pin "M4")
    (pin "M5")
    (pin "M6")
    (pin "N2")
    (pin "N4")
    (pin "N5")
    (pin "P3")
    (pin "P4")
    (pin "P5")
    (pin "P6")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "U28") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1381.76 810.26 90) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR039" (at 1388.11 810.26 0))
    (property "Value" "GND" (at 1386.84 810.2599 90))
    (property "Footprint" "" (at 1381.76 810.26 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1381.76 810.26 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR039") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1534.795 214.63 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C80" (at 1537.335 212.09 0))
    (property "Value" "100nF 5%" (at 1537.335 214.63 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 1535.7602 218.44 0))
    (property "Datasheet" "0402B104J100NT" (at 1534.795 214.63 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C80") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1113.155 885.19 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C197" (at 1114.425 887.73 0))
    (property "Value" "10uF 10V " (at 1108.075 891.54 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric" (at 1114.1202 889 0))
    (property "Datasheet" "0603ZD106MAT2A" (at 1113.155 885.19 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C197") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1564.005 242.57 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C87" (at 1566.545 240.03 0))
    (property "Value" "100nF 5%" (at 1566.545 242.57 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 1564.9702 246.38 0))
    (property "Datasheet" "0402B104J100NT" (at 1564.005 242.57 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C87") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:R") (at 1106.805 766.445 180) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "R39" (at 1104.265 758.825 0))
    (property "Value" "200k" (at 1104.265 761.365 0))
    (property "Footprint" "Resistor_SMD:R_0402_1005Metric" (at 1108.583 766.445 90))
    (property "Datasheet" "SCR0402J200K" (at 1106.805 766.445 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "R39") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1818.005 764.54 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "#PWR056" (at 1818.005 770.89 0))
    (property "Value" "GND" (at 1821.815 765.81 0))
    (property "Footprint" "" (at 1818.005 764.54 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1818.005 764.54 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR056") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:R") (at 970.915 829.945 180) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "R72" (at 974.725 828.6749 0))
    (property "Value" "100k" (at 974.725 831.2149 0))
    (property "Footprint" "Resistor_SMD:R_0603_1608Metric" (at 967.105 827.4051 0))
    (property "Datasheet" "AECR0603F100KK9" (at 970.915 829.945 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "R72") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1911.35 538.48 180) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0152" (at 1911.35 532.13 0))
    (property "Value" "GND" (at 1913.89 537.2099 0))
    (property "Footprint" "" (at 1911.35 538.48 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1911.35 538.48 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0152") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1476.375 242.57 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C63" (at 1475.105 254 0))
    (property "Value" "22uF 10V " (at 1468.755 256.54 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric" (at 1477.3402 246.38 0))
    (property "Datasheet" "AMK107BC6226MA" (at 1476.375 242.57 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C63") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 931.545 762.635 270) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C232" (at 935.355 758.825 0))
    (property "Value" "100nF 5%" (at 932.815 751.205 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 927.735 763.6002 0))
    (property "Datasheet" "0402B104J100NT" (at 931.545 762.635 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C232") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Oscillator:SG-210SCD") (at 192.151 786.892 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "X1" (at 188.371 772.922 0))
    (property "Value" "S3D24.000000D20F30T" (at 188.341 775.462 0))
    (property "Footprint" "RK3566:SMD3225-4P" (at 203.581 795.782 0))
    (property "Datasheet" "S3D24.000000D20F30T" (at 189.611 786.892 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (pin "3")
    (pin "4")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "X1") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1102.995 521.335 180) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "#PWR0174" (at 1102.995 514.985 0))
    (property "Value" "GND" (at 1097.915 520.065 0))
    (property "Footprint" "" (at 1102.995 521.335 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1102.995 521.335 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0174") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1595.755 214.63 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C96" (at 1598.295 212.09 0))
    (property "Value" "100nF 5%" (at 1598.295 214.63 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 1596.7202 218.44 0))
    (property "Datasheet" "0402B104J100NT" (at 1595.755 214.63 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C96") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1165.225 758.825 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "#PWR010" (at 1165.225 765.175 0))
    (property "Value" "GND" (at 1169.035 760.095 0))
    (property "Footprint" "" (at 1165.225 758.825 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1165.225 758.825 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR010") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:D_TVS") (at 1665.605 779.145 180) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "D29" (at 1637.03 780.415 0))
    (property "Value" "ESD5431N-2/TR" (at 1637.03 777.875 0))
    (property "Footprint" "Library:TPESD5341N" (at 1665.605 779.145 0))
    (property "Datasheet" "ESD5431N-2/TR" (at 1665.605 779.145 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "D29") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:D_TVS") (at 1875.79 557.53 90) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "D6" (at 1878.33 556.2599 90))
    (property "Value" "TVS Vr3.3 Vb4" (at 1878.33 558.7999 90))
    (property "Footprint" "Resistor_SMD:R_0201_0603Metric" (at 1875.79 557.53 0))
    (property "Datasheet" "GG020103100N2P" (at 1864.36 557.53 90))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "D6") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1250.95 731.52 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "C226" (at 1254.76 730.2499 0))
    (property "Value" "1uF " (at 1254.76 732.7899 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 1251.9152 735.33 0))
    (property "Datasheet" "C0402X5R105K350NT" (at 1250.95 731.52 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C226") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1319.53 139.065 180) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C287" (at 1322.07 133.985 90))
    (property "Value" "1uF " (at 1324.61 133.985 90))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 1318.5648 135.255 0))
    (property "Datasheet" "C0402X5R105K350NT" (at 1319.53 139.065 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C287") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1487.805 947.42 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0165" (at 1487.805 953.77 0))
    (property "Value" "GND" (at 1487.805 952.5 0))
    (property "Footprint" "" (at 1487.805 947.42 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1487.805 947.42 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0165") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 700.786 201.803 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C136" (at 703.326 199.263 0))
    (property "Value" "100nF 5%" (at 703.326 201.803 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 701.7512 205.613 0))
    (property "Datasheet" "0402B104J100NT" (at 700.786 201.803 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C136") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:R") (at 859.155 868.045 180) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "R65" (at 862.965 866.7749 0))
    (property "Value" "10k" (at 862.965 869.3149 0))
    (property "Footprint" "Resistor_SMD:R_0603_1608Metric" (at 855.345 865.5051 0))
    (property "Datasheet" "RC0603FR-0710KL" (at 859.155 868.045 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "R65") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:R") (at 192.532 511.81 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "R92" (at 196.342 510.5399 0))
    (property "Value" "2.2k" (at 196.342 513.0799 0))
    (property "Footprint" "Resistor_SMD:R_0201_0603Metric" (at 190.754 511.81 90))
    (property "Datasheet" "CR0201FH1002G" (at 192.532 511.81 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "R92") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1217.93 732.79 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR019" (at 1217.93 739.14 0))
    (property "Value" "GND" (at 1217.93 739.14 0))
    (property "Footprint" "" (at 1217.93 732.79 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1217.93 732.79 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR019") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1193.8 106.045 270) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "#PWR0167" (at 1187.45 106.045 0))
    (property "Value" "GND" (at 1192.53 109.855 0))
    (property "Footprint" "" (at 1193.8 106.045 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1193.8 106.045 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0167") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:R") (at 254.381 766.572 270) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "R76" (at 254.381 760.222 90))
    (property "Value" "10k" (at 254.381 762.762 90))
    (property "Footprint" "Resistor_SMD:R_0603_1608Metric" (at 251.8411 770.382 0))
    (property "Datasheet" "RC0603FR-0710KL" (at 254.381 766.572 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "R76") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 189.23 210.693 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0204" (at 189.23 217.043 0))
    (property "Value" "GND" (at 189.23 215.773 0))
    (property "Footprint" "" (at 189.23 210.693 0))
    (property "Datasheet" "" (at 189.23 210.693 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0204") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Board:40Mhz") (at 350.52 94.615 0) (mirror y) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "U8" (at 351.79 92.583 0))
    (property "Value" "24Mhz" (at 351.79 95.123 0))
    (property "Footprint" "Crystal:Crystal_SMD_3225-4Pin_3.2x2.5mm" (at 344.17 113.665 90))
    (property "Datasheet" "Suzhou Liming Elec 3225-24.00-12-10-10/A" (at 344.17 113.665 90))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (pin "3")
    (pin "4")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "U8") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 733.806 180.213 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0155" (at 733.806 186.563 0))
    (property "Value" "GND" (at 733.806 185.293 0))
    (property "Footprint" "" (at 733.806 180.213 0))
    (property "Datasheet" "" (at 733.806 180.213 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0155") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1698.625 781.685 90) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR051" (at 1704.975 781.685 0))
    (property "Value" "GND" (at 1702.435 782.32 90))
    (property "Footprint" "" (at 1698.625 781.685 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1698.625 781.685 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR051") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "RK3566:VRH1102LTX") (at 278.511 758.952 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "U20" (at 286.131 765.3019 0))
    (property "Value" "VRH1102LTX" (at 286.131 767.8419 0))
    (property "Footprint" "Package_TO_SOT_SMD:SOT-23-5" (at 278.511 758.952 0))
    (property "Datasheet" "VRH1102LTX" (at 278.511 758.952 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (pin "3")
    (pin "4")
    (pin "5")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "U20") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 988.695 841.375 180) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "C237" (at 993.775 840.1049 0))
    (property "Value" "1uF " (at 993.775 842.6449 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 987.7298 837.565 0))
    (property "Datasheet" "C0402X5R105K350NT" (at 988.695 841.375 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C237") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 610.87 883.92 270) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "C276" (at 610.87 876.3 90))
    (property "Value" "1uF " (at 610.87 878.84 90))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 607.06 884.8852 0))
    (property "Datasheet" "C0402X5R105K350NT" (at 610.87 883.92 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C276") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:R") (at 942.975 865.505 90) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "R70" (at 942.975 859.155 90))
    (property "Value" "22 Ohm" (at 942.975 861.695 90))
    (property "Footprint" "Resistor_SMD:R_0402_1005Metric" (at 942.975 867.283 90))
    (property "Datasheet" "AECR0402F22R0K9" (at 942.975 865.505 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "R70") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1537.97 524.51 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "#PWR0187" (at 1537.97 530.86 0))
    (property "Value" "GND" (at 1541.78 525.78 0))
    (property "Footprint" "" (at 1537.97 524.51 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1537.97 524.51 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0187") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1526.54 551.18 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0188" (at 1526.54 557.53 0))
    (property "Value" "GND" (at 1526.54 556.26 0))
    (property "Footprint" "" (at 1526.54 551.18 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1526.54 551.18 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0188") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1145.54 154.305 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C130" (at 1137.92 153.035 0))
    (property "Value" "22uF 10V " (at 1131.57 155.575 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric" (at 1146.5052 158.115 0))
    (property "Datasheet" "AMK107BC6226MA" (at 1145.54 154.305 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C130") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 150.622 488.95 180) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0344" (at 150.622 482.6 0))
    (property "Value" "GND" (at 154.432 487.6799 0))
    (property "Footprint" "" (at 150.622 488.95 0))
    (property "Datasheet" "" (at 150.622 488.95 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0344") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:R") (at 1476.375 791.845 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "R4" (at 1478.915 790.5749 0))
    (property "Value" "4.7k 1%" (at 1478.915 793.1149 0))
    (property "Footprint" "Resistor_SMD:R_0402_1005Metric" (at 1474.597 791.845 90))
    (property "Datasheet" "AECR0402F4K70K9" (at 1476.375 791.845 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "R4") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1661.795 785.495 270) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "#PWR047" (at 1655.445 785.495 0))
    (property "Value" "GND" (at 1656.08 785.495 90))
    (property "Footprint" "" (at 1661.795 785.495 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1661.795 785.495 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR047") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1327.15 287.655 270) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "#PWR0343" (at 1320.8 287.655 0))
    (property "Value" "GND" (at 1320.8 286.385 90))
    (property "Footprint" "" (at 1327.15 287.655 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1327.15 287.655 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0343") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1572.895 214.63 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C90" (at 1575.435 212.09 0))
    (property "Value" "100nF 5%" (at 1575.435 214.63 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 1573.8602 218.44 0))
    (property "Datasheet" "0402B104J100NT" (at 1572.895 214.63 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C90") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:D_TVS") (at 1803.4 556.26 90) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "D3" (at 1805.94 554.9899 90))
    (property "Value" "TVS Vr3.3 Vb4" (at 1805.94 558.165 90))
    (property "Footprint" "Resistor_SMD:R_0201_0603Metric" (at 1803.4 556.26 0))
    (property "Datasheet" "GG020103100N2P" (at 1791.97 556.26 90))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "D3") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1917.065 227.33 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C55" (at 1919.605 224.79 0))
    (property "Value" "100nF 5%" (at 1919.605 227.33 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 1918.0302 231.14 0))
    (property "Datasheet" "0402B104J100NT" (at 1917.065 227.33 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C55") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "RK3566:RK3566") (at 332.867 466.598 0) (unit 19)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "U7" (at 330.759 466.852 0))
    (property "Value" "RK3566" (at 330.759 469.392 0))
    (property "Footprint" "RK3566:BGA565_15R5X14R4X0R90" (at 351.917 499.618 0))
    (property "Datasheet" "RK3566" (at 351.917 499.618 0))
    (pin "1A13")
    (pin "1A14")
    (pin "1B13")
    (pin "1B14")
    (pin "1D13")
    (pin "A22")
    (pin "A23")
    (pin "A26")
    (pin "B22")
    (pin "B23")
    (pin "B24")
    (pin "B25")
    (pin "B26")
    (pin "1A19")
    (pin "1B18")
    (pin "1C17")
    (pin "1D15")
    (pin "1D16")
    (pin "1D17")
    (pin "1H16")
    (pin "1H18")
    (pin "1J17")
    (pin "1J19")
    (pin "1J20")
    (pin "1K16")
    (pin "1K17")
    (pin "1K19")
    (pin "1K20")
    (pin "AA37")
    (pin "AA38")
    (pin "AB37")
    (pin "AB38")
    (pin "R37")
    (pin "R38")
    (pin "T37")
    (pin "T38")
    (pin "1F20")
    (pin "1G16")
    (pin "1G18")
    (pin "1G19")
    (pin "1G20")
    (pin "1J16")
    (pin "1J18")
    (pin "1K18")
    (pin "1L19")
    (pin "1N11")
    (pin "1N12")
    (pin "1P10")
    (pin "1P14")
    (pin "1P8")
    (pin "1R11")
    (pin "1R12")
    (pin "1R13")
    (pin "1R14")
    (pin "1R15")
    (pin "1R8")
    (pin "1R9")
    (pin "1T10")
    (pin "1T11")
    (pin "1T12")
    (pin "1T13")
    (pin "1T14")
    (pin "1T15")
    (pin "1T16")
    (pin "1T17")
    (pin "1T7")
    (pin "1T8")
    (pin "1T9")
    (pin "1U12")
    (pin "1U13")
    (pin "1U15")
    (pin "1U17")
    (pin "1V12")
    (pin "1V13")
    (pin "1V18")
    (pin "1V7")
    (pin "AP13")
    (pin "AP16")
    (pin "AP19")
    (pin "AP22")
    (pin "AP25")
    (pin "AP28")
    (pin "AP31")
    (pin "AP34")
    (pin "H37")
    (pin "L37")
    (pin "P37")
    (pin "U37")
    (pin "Y37")
    (pin "1B10")
    (pin "1B11")
    (pin "1B15")
    (pin "1B19")
    (pin "1C14")
    (pin "1C16")
    (pin "1C18")
    (pin "1C4")
    (pin "1C5")
    (pin "1C6")
    (pin "1C8")
    (pin "1C9")
    (pin "1D1")
    (pin "1D10")
    (pin "1D14")
    (pin "1D3")
    (pin "1E10")
    (pin "1E14")
    (pin "1E15")
    (pin "1E17")
    (pin "1E3")
    (pin "1E8")
    (pin "1F10")
    (pin "1F15")
    (pin "1F16")
    (pin "1F6")
    (pin "1F7")
    (pin "1F8")
    (pin "1F9")
    (pin "1G10")
    (pin "1G11")
    (pin "1G12")
    (pin "1G14")
    (pin "1G3")
    (pin "1G6")
    (pin "1G7")
    (pin "1G8")
    (pin "1G9")
    (pin "1H1")
    (pin "1H11")
    (pin "1H12")
    (pin "1H13")
    (pin "1H2")
    (pin "1H6")
    (pin "1J1")
    (pin "1J11")
    (pin "1J12")
    (pin "1J13")
    (pin "1J6")
    (pin "1J8")
    (pin "1J9")
    (pin "1K11")
    (pin "1K12")
    (pin "1K13")
    (pin "1K14")
    (pin "1K15")
    (pin "1K2")
    (pin "1K3")
    (pin "1K4")
    (pin "1K5")
    (pin "1K6")
    (pin "1K8")
    (pin "1K9")
    (pin "1L10")
    (pin "1L11")
    (pin "1L12")
    (pin "1L13")
    (pin "1L14")
    (pin "1L15")
    (pin "1L3")
    (pin "1L6")
    (pin "A1")
    (pin "A2")
    (pin "A38")
    (pin "AA2")
    (pin "AC37")
    (pin "AD2")
    (pin "AE37")
    (pin "AH37")
    (pin "AL37")
    (pin "AP2")
    (pin "AP37")
    (pin "AP8")
    (pin "AR1")
    (pin "AR38")
    (pin "B1")
    (pin "B11")
    (pin "B14")
    (pin "B18")
    (pin "B2")
    (pin "B21")
    (pin "B28")
    (pin "B31")
    (pin "B6")
    (pin "D2")
    (pin "E37")
    (pin "J2")
    (pin "L2")
    (pin "U2")
    (pin "W2")
    (pin "1M10")
    (pin "1M11")
    (pin "1M12")
    (pin "1M13")
    (pin "1M14")
    (pin "1M15")
    (pin "1M16")
    (pin "1M17")
    (pin "1M20")
    (pin "1M3")
    (pin "1M4")
    (pin "1M5")
    (pin "1M6")
    (pin "1N3")
    (pin "1N4")
    (pin "1N7")
    (pin "1P1")
    (pin "1P15")
    (pin "1P5")
    (pin "1P6")
    (pin "1P7")
    (pin "1R3")
    (pin "1R4")
    (pin "1R5")
    (pin "1R6")
    (pin "1R7")
    (pin "1T3")
    (pin "1T5")
    (pin "1U2")
    (pin "1V1")
    (pin "1V4")
    (pin "1C12")
    (pin "1D11")
    (pin "1D12")
    (pin "1E11")
    (pin "1E12")
    (pin "1E13")
    (pin "1F11")
    (pin "1F12")
    (pin "1F13")
    (pin "1F14")
    (pin "1G13")
    (pin "1G15")
    (pin "1H10")
    (pin "1H14")
    (pin "1H15")
    (pin "1H7")
    (pin "1H8")
    (pin "1H9")
    (pin "1J10")
    (pin "1J14")
    (pin "1J15")
    (pin "1J7")
    (pin "1K10")
    (pin "1K7")
    (pin "1L7")
    (pin "1L8")
    (pin "1L9")
    (pin "1M7")
    (pin "1M8")
    (pin "1M9")
    (pin "1N8")
    (pin "1T6")
    (pin "1U6")
    (pin "1U7")
    (pin "1V5")
    (pin "1V6")
    (pin "AP11")
    (pin "AP12")
    (pin "AR12")
    (pin "1P11")
    (pin "1P12")
    (pin "1V15")
    (pin "1V16")
    (pin "AP26")
    (pin "AP27")
    (pin "AP29")
    (pin "AP30")
    (pin "AR26")
    (pin "AR27")
    (pin "AR29")
    (pin "AR30")
    (pin "1N5")
    (pin "1N6")
    (pin "AP5")
    (pin "AP7")
    (pin "AR4")
    (pin "AR6")
    (pin "1A20")
    (pin "1B20")
    (pin "1C19")
    (pin "1C20")
    (pin "1D18")
    (pin "1D19")
    (pin "1E16")
    (pin "1E18")
    (pin "A35")
    (pin "A37")
    (pin "B34")
    (pin "B35")
    (pin "B36")
    (pin "B37")
    (pin "B38")
    (pin "C37")
    (pin "D37")
    (pin "D38")
    (pin "F37")
    (pin "F38")
    (pin "G37")
    (pin "1H4")
    (pin "1H5")
    (pin "1J5")
    (pin "1M18")
    (pin "1M19")
    (pin "1N15")
    (pin "1N16")
    (pin "1N17")
    (pin "1N18")
    (pin "1N19")
    (pin "1N20")
    (pin "1P16")
    (pin "1P17")
    (pin "1P18")
    (pin "1P19")
    (pin "1P20")
    (pin "1R16")
    (pin "1R17")
    (pin "1R18")
    (pin "1R19")
    (pin "1R20")
    (pin "1T18")
    (pin "1T19")
    (pin "1T20")
    (pin "1U18")
    (pin "1U19")
    (pin "1U20")
    (pin "1V19")
    (pin "1V20")
    (pin "AD37")
    (pin "AD38")
    (pin "AF37")
    (pin "AF38")
    (pin "AG37")
    (pin "AG38")
    (pin "AJ37")
    (pin "AJ38")
    (pin "AK37")
    (pin "AK38")
    (pin "AM37")
    (pin "AM38")
    (pin "AN37")
    (pin "AN38")
    (pin "1L1")
    (pin "1L2")
    (pin "1L4")
    (pin "1L5")
    (pin "1N1")
    (pin "1N2")
    (pin "1P2")
    (pin "1R1")
    (pin "AB1")
    (pin "AB2")
    (pin "AC2")
    (pin "AG2")
    (pin "AH2")
    (pin "AJ1")
    (pin "AJ2")
    (pin "AK2")
    (pin "AL1")
    (pin "AL2")
    (pin "1A10")
    (pin "1A11")
    (pin "1A7")
    (pin "1A8")
    (pin "1A9")
    (pin "1B8")
    (pin "1B9")
    (pin "1C10")
    (pin "1E1")
    (pin "1E2")
    (pin "1F1")
    (pin "1F2")
    (pin "1G1")
    (pin "1G2")
    (pin "A12")
    (pin "A13")
    (pin "A15")
    (pin "A17")
    (pin "A19")
    (pin "A20")
    (pin "B10")
    (pin "B12")
    (pin "B13")
    (pin "B15")
    (pin "B16")
    (pin "B17")
    (pin "B19")
    (pin "B20")
    (pin "E1")
    (pin "F1")
    (pin "F2")
    (pin "G2")
    (pin "H1")
    (pin "H2")
    (pin "K1")
    (pin "K2")
    (pin "M1")
    (pin "M2")
    (pin "N1")
    (pin "N2")
    (pin "P2")
    (pin "R1")
    (pin "R2")
    (pin "T2")
    (pin "1A1")
    (pin "1A2")
    (pin "1A3")
    (pin "1A4")
    (pin "1A5")
    (pin "1A6")
    (pin "1B1")
    (pin "1B3")
    (pin "1B5")
    (pin "1B6")
    (pin "1B7")
    (pin "1C1")
    (pin "1C2")
    (pin "1C3")
    (pin "1C7")
    (pin "1D2")
    (pin "1D5")
    (pin "1D6")
    (pin "1D7")
    (pin "1D8")
    (pin "1D9")
    (pin "1E4")
    (pin "1E6")
    (pin "1E7")
    (pin "1E9")
    (pin "1F3")
    (pin "1F4")
    (pin "1F5")
    (pin "1G4")
    (pin "1G5")
    (pin "1H3")
    (pin "A10")
    (pin "A3")
    (pin "A5")
    (pin "A7")
    (pin "A9")
    (pin "B3")
    (pin "B4")
    (pin "B5")
    (pin "B7")
    (pin "B8")
    (pin "B9")
    (pin "C1")
    (pin "C2")
    (pin "E2")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1A15")
    (pin "1A16")
    (pin "1A17")
    (pin "1A18")
    (pin "1B16")
    (pin "1B17")
    (pin "1C13")
    (pin "1C15")
    (pin "A27")
    (pin "A29")
    (pin "A30")
    (pin "A32")
    (pin "A33")
    (pin "B27")
    (pin "B29")
    (pin "B30")
    (pin "B32")
    (pin "B33")
    (pin "1D20")
    (pin "1E19")
    (pin "1E20")
    (pin "1F17")
    (pin "1F18")
    (pin "1F19")
    (pin "G38")
    (pin "1N9")
    (pin "1P9")
    (pin "1U9")
    (pin "1V9")
    (pin "AP14")
    (pin "AP15")
    (pin "AP17")
    (pin "AP18")
    (pin "AR14")
    (pin "AR15")
    (pin "AR17")
    (pin "AR18")
    (pin "1N13")
    (pin "1N14")
    (pin "1P13")
    (pin "1U16")
    (pin "1V17")
    (pin "AP32")
    (pin "AP33")
    (pin "AP35")
    (pin "AP36")
    (pin "AR32")
    (pin "AR33")
    (pin "AR35")
    (pin "AR36")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "U7") (unit 19)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 267.081 775.462 180) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C250" (at 262.001 778.002 0))
    (property "Value" "4.7uF" (at 262.001 775.462 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 266.1158 771.652 0))
    (property "Datasheet" "ZRB15XR60J475ME01D" (at 267.081 775.462 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C250") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1327.15 150.495 180) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0318" (at 1327.15 144.145 0))
    (property "Value" "GND" (at 1329.69 149.2249 0))
    (property "Footprint" "" (at 1327.15 150.495 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1327.15 150.495 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0318") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1186.18 188.595 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0110" (at 1186.18 194.945 0))
    (property "Value" "GND" (at 1186.18 193.675 0))
    (property "Footprint" "" (at 1186.18 188.595 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1186.18 188.595 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0110") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 341.63 103.505 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0211" (at 341.63 109.855 0))
    (property "Value" "GND" (at 341.63 108.585 0))
    (property "Footprint" "" (at 341.63 103.505 0))
    (property "Datasheet" "" (at 341.63 103.505 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0211") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 760.222 325.882 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0206" (at 760.222 332.232 0))
    (property "Value" "GND" (at 760.222 331.216 0))
    (property "Footprint" "" (at 760.222 325.882 0))
    (property "Datasheet" "" (at 760.222 325.882 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0206") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 716.026 201.803 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C140" (at 718.566 199.263 0))
    (property "Value" "100nF 5%" (at 718.566 201.803 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 716.9912 205.613 0))
    (property "Datasheet" "0402B104J100NT" (at 716.026 201.803 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C140") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 913.765 300.355 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C117" (at 912.495 311.785 0))
    (property "Value" "22uF 10V " (at 906.145 314.325 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric" (at 914.7302 304.165 0))
    (property "Datasheet" "AMK107BC6226MA" (at 913.765 300.355 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C117") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "RK3566:AP3032") (at 1166.495 890.27 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "U11" (at 1167.13 887.73 0))
    (property "Value" "AP3032" (at 1167.13 890.27 0))
    (property "Footprint" "Package_TO_SOT_SMD:SOT-23-6" (at 1158.875 892.81 0))
    (property "Datasheet" "AP3032KTR-G1" (at 1158.875 892.81 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (pin "3")
    (pin "4")
    (pin "5")
    (pin "6")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "U11") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 330.835 191.77 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C186" (at 333.375 189.23 0))
    (property "Value" "100nF 5%" (at 333.375 191.77 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0201_0603Metric" (at 331.8002 195.58 0))
    (property "Datasheet" "GRM033R60J104KE19D" (at 330.835 191.77 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C186") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1462.405 270.51 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C182" (at 1464.945 267.97 0))
    (property "Value" "100nF 5%" (at 1464.945 270.51 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 1463.3702 274.32 0))
    (property "Datasheet" "0402B104J100NT" (at 1462.405 270.51 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C182") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1091.565 539.115 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "#PWR0175" (at 1091.565 545.465 0))
    (property "Value" "GND" (at 1096.645 540.385 0))
    (property "Footprint" "" (at 1091.565 539.115 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1091.565 539.115 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0175") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1308.1 135.255 180) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C286" (at 1310.64 130.175 90))
    (property "Value" "1uF " (at 1313.18 130.175 90))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 1307.1348 131.445 0))
    (property "Datasheet" "C0402X5R105K350NT" (at 1308.1 135.255 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C286") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:L_Iron_Small") (at 1229.36 128.905 90) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "L3" (at 1229.36 122.555 90))
    (property "Value" "PA4335.471NLT" (at 1229.36 125.095 90))
    (property "Footprint" "Inductor_SMD:L_1008_2520Metric" (at 1229.36 128.905 0))
    (property "Datasheet" "PA4335.471NLT" (at 1229.36 128.905 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "L3") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 260.731 757.682 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C249" (at 248.031 755.142 0))
    (property "Value" "100nF 5%" (at 248.031 757.682 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0201_0603Metric" (at 261.6962 761.492 0))
    (property "Datasheet" "GRM033R60J104KE19D" (at 260.731 757.682 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C249") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1233.805 294.64 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "C321" (at 1237.615 293.3699 0))
    (property "Value" "1uF X7R" (at 1237.615 295.9099 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 1234.7702 298.45 0))
    (property "Datasheet" "CC0402KRX7R5BB105" (at 1233.805 294.64 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C321") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1866.265 750.57 180) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C312" (at 1868.805 745.49 90))
    (property "Value" "1uF " (at 1871.345 745.49 90))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 1865.2998 746.76 0))
    (property "Datasheet" "C0402X5R105K350NT" (at 1866.265 750.57 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C312") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1701.8 799.465 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR050" (at 1701.8 805.815 0))
    (property "Value" "GND" (at 1701.8 804.545 0))
    (property "Footprint" "" (at 1701.8 799.465 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1701.8 799.465 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR050") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1146.175 766.445 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "#PWR07" (at 1146.175 772.795 0))
    (property "Value" "GND" (at 1149.985 767.715 0))
    (property "Footprint" "" (at 1146.175 766.445 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1146.175 766.445 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR07") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "ESP32-S2-MINI:ESP32-S2-MINI-1") (at 1876.425 741.68 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "U27" (at 1896.745 731.52 0))
    (property "Value" "ESP32-S3-MINI-1" (at 1896.745 735.33 0))
    (property "Footprint" "ESP32-S2:ESP32-S2-MINI-1" (at 1896.745 735.584 0))
    (property "Datasheet" "ESP32-S3-MINI-1" (at 1876.425 741.68 0))
    (property "Field4" "" (at 1876.425 741.68 0))
    (pin "1")
    (pin "10")
    (pin "11")
    (pin "12")
    (pin "13")
    (pin "14")
    (pin "15")
    (pin "16")
    (pin "17")
    (pin "18")
    (pin "19")
    (pin "2")
    (pin "20")
    (pin "21")
    (pin "22")
    (pin "23")
    (pin "24")
    (pin "25")
    (pin "26")
    (pin "27")
    (pin "28")
    (pin "29")
    (pin "3")
    (pin "30")
    (pin "31")
    (pin "32")
    (pin "33")
    (pin "34")
    (pin "35")
    (pin "36")
    (pin "37")
    (pin "38")
    (pin "39")
    (pin "4")
    (pin "40")
    (pin "41")
    (pin "42")
    (pin "43")
    (pin "44")
    (pin "45")
    (pin "46")
    (pin "47")
    (pin "48")
    (pin "49")
    (pin "5")
    (pin "50")
    (pin "51")
    (pin "52")
    (pin "53")
    (pin "54")
    (pin "55")
    (pin "56")
    (pin "57")
    (pin "58")
    (pin "59")
    (pin "6")
    (pin "60")
    (pin "61")
    (pin "62")
    (pin "63")
    (pin "64")
    (pin "65")
    (pin "66")
    (pin "67")
    (pin "68")
    (pin "69")
    (pin "7")
    (pin "70")
    (pin "71")
    (pin "72")
    (pin "73")
    (pin "8")
    (pin "9")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "U27") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1327.15 136.525 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0317" (at 1327.15 142.875 0))
    (property "Value" "GND" (at 1327.15 141.605 0))
    (property "Footprint" "" (at 1327.15 136.525 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1327.15 136.525 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0317") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 417.195 119.38 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0215" (at 417.195 125.73 0))
    (property "Value" "GND" (at 417.195 124.46 0))
    (property "Footprint" "" (at 417.195 119.38 0))
    (property "Datasheet" "" (at 417.195 119.38 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0215") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:R") (at 418.643 496.316 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "R56" (at 422.453 495.0459 0))
    (property "Value" "2.2k" (at 422.453 497.5859 0))
    (property "Footprint" "Resistor_SMD:R_0402_1005Metric" (at 416.865 496.316 90))
    (property "Datasheet" "RMC04022.2K1%N" (at 418.643 496.316 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "R56") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1661.795 782.32 270) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "#PWR044" (at 1655.445 782.32 0))
    (property "Value" "GND" (at 1656.08 782.32 90))
    (property "Footprint" "" (at 1661.795 782.32 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1661.795 782.32 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR044") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 347.345 128.27 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0212" (at 347.345 134.62 0))
    (property "Value" "GND" (at 347.345 133.35 0))
    (property "Footprint" "" (at 347.345 128.27 0))
    (property "Datasheet" "" (at 347.345 128.27 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0212") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 392.862 521.716 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "#PWR059" (at 392.862 528.066 0))
    (property "Value" "GND" (at 396.672 522.986 0))
    (property "Footprint" "" (at 392.862 521.716 0))
    (property "Datasheet" "" (at 392.862 521.716 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR059") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 604.52 717.55 270) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0305" (at 598.17 717.55 0))
    (property "Value" "GND" (at 601.98 717.5499 90))
    (property "Footprint" "" (at 604.52 717.55 0))
    (property "Datasheet" "" (at 604.52 717.55 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0305") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_name "RK3566_17") (lib_id "RK3566:RK3566") (at 48.133 465.582 0) (unit 18)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "U7" (at 46.025 465.836 0))
    (property "Value" "RK3566" (at 46.025 468.376 0))
    (property "Footprint" "RK3566:BGA565_15R5X14R4X0R90" (at 67.183 498.602 0))
    (property "Datasheet" "RK3566" (at 67.183 498.602 0))
    (pin "1A13")
    (pin "1A14")
    (pin "1B13")
    (pin "1B14")
    (pin "1D13")
    (pin "A22")
    (pin "A23")
    (pin "A26")
    (pin "B22")
    (pin "B23")
    (pin "B24")
    (pin "B25")
    (pin "B26")
    (pin "1A19")
    (pin "1B18")
    (pin "1C17")
    (pin "1D15")
    (pin "1D16")
    (pin "1D17")
    (pin "1H16")
    (pin "1H18")
    (pin "1J17")
    (pin "1J19")
    (pin "1J20")
    (pin "1K16")
    (pin "1K17")
    (pin "1K19")
    (pin "1K20")
    (pin "AA37")
    (pin "AA38")
    (pin "AB37")
    (pin "AB38")
    (pin "R37")
    (pin "R38")
    (pin "T37")
    (pin "T38")
    (pin "1F20")
    (pin "1G16")
    (pin "1G18")
    (pin "1G19")
    (pin "1G20")
    (pin "1J16")
    (pin "1J18")
    (pin "1K18")
    (pin "1L19")
    (pin "1N11")
    (pin "1N12")
    (pin "1P10")
    (pin "1P14")
    (pin "1P8")
    (pin "1R11")
    (pin "1R12")
    (pin "1R13")
    (pin "1R14")
    (pin "1R15")
    (pin "1R8")
    (pin "1R9")
    (pin "1T10")
    (pin "1T11")
    (pin "1T12")
    (pin "1T13")
    (pin "1T14")
    (pin "1T15")
    (pin "1T16")
    (pin "1T17")
    (pin "1T7")
    (pin "1T8")
    (pin "1T9")
    (pin "1U12")
    (pin "1U13")
    (pin "1U15")
    (pin "1U17")
    (pin "1V12")
    (pin "1V13")
    (pin "1V18")
    (pin "1V7")
    (pin "AP13")
    (pin "AP16")
    (pin "AP19")
    (pin "AP22")
    (pin "AP25")
    (pin "AP28")
    (pin "AP31")
    (pin "AP34")
    (pin "H37")
    (pin "L37")
    (pin "P37")
    (pin "U37")
    (pin "Y37")
    (pin "1B10")
    (pin "1B11")
    (pin "1B15")
    (pin "1B19")
    (pin "1C14")
    (pin "1C16")
    (pin "1C18")
    (pin "1C4")
    (pin "1C5")
    (pin "1C6")
    (pin "1C8")
    (pin "1C9")
    (pin "1D1")
    (pin "1D10")
    (pin "1D14")
    (pin "1D3")
    (pin "1E10")
    (pin "1E14")
    (pin "1E15")
    (pin "1E17")
    (pin "1E3")
    (pin "1E8")
    (pin "1F10")
    (pin "1F15")
    (pin "1F16")
    (pin "1F6")
    (pin "1F7")
    (pin "1F8")
    (pin "1F9")
    (pin "1G10")
    (pin "1G11")
    (pin "1G12")
    (pin "1G14")
    (pin "1G3")
    (pin "1G6")
    (pin "1G7")
    (pin "1G8")
    (pin "1G9")
    (pin "1H1")
    (pin "1H11")
    (pin "1H12")
    (pin "1H13")
    (pin "1H2")
    (pin "1H6")
    (pin "1J1")
    (pin "1J11")
    (pin "1J12")
    (pin "1J13")
    (pin "1J6")
    (pin "1J8")
    (pin "1J9")
    (pin "1K11")
    (pin "1K12")
    (pin "1K13")
    (pin "1K14")
    (pin "1K15")
    (pin "1K2")
    (pin "1K3")
    (pin "1K4")
    (pin "1K5")
    (pin "1K6")
    (pin "1K8")
    (pin "1K9")
    (pin "1L10")
    (pin "1L11")
    (pin "1L12")
    (pin "1L13")
    (pin "1L14")
    (pin "1L15")
    (pin "1L3")
    (pin "1L6")
    (pin "A1")
    (pin "A2")
    (pin "A38")
    (pin "AA2")
    (pin "AC37")
    (pin "AD2")
    (pin "AE37")
    (pin "AH37")
    (pin "AL37")
    (pin "AP2")
    (pin "AP37")
    (pin "AP8")
    (pin "AR1")
    (pin "AR38")
    (pin "B1")
    (pin "B11")
    (pin "B14")
    (pin "B18")
    (pin "B2")
    (pin "B21")
    (pin "B28")
    (pin "B31")
    (pin "B6")
    (pin "D2")
    (pin "E37")
    (pin "J2")
    (pin "L2")
    (pin "U2")
    (pin "W2")
    (pin "1M10")
    (pin "1M11")
    (pin "1M12")
    (pin "1M13")
    (pin "1M14")
    (pin "1M15")
    (pin "1M16")
    (pin "1M17")
    (pin "1M20")
    (pin "1M3")
    (pin "1M4")
    (pin "1M5")
    (pin "1M6")
    (pin "1N3")
    (pin "1N4")
    (pin "1N7")
    (pin "1P1")
    (pin "1P15")
    (pin "1P5")
    (pin "1P6")
    (pin "1P7")
    (pin "1R3")
    (pin "1R4")
    (pin "1R5")
    (pin "1R6")
    (pin "1R7")
    (pin "1T3")
    (pin "1T5")
    (pin "1U2")
    (pin "1V1")
    (pin "1V4")
    (pin "1C12")
    (pin "1D11")
    (pin "1D12")
    (pin "1E11")
    (pin "1E12")
    (pin "1E13")
    (pin "1F11")
    (pin "1F12")
    (pin "1F13")
    (pin "1F14")
    (pin "1G13")
    (pin "1G15")
    (pin "1H10")
    (pin "1H14")
    (pin "1H15")
    (pin "1H7")
    (pin "1H8")
    (pin "1H9")
    (pin "1J10")
    (pin "1J14")
    (pin "1J15")
    (pin "1J7")
    (pin "1K10")
    (pin "1K7")
    (pin "1L7")
    (pin "1L8")
    (pin "1L9")
    (pin "1M7")
    (pin "1M8")
    (pin "1M9")
    (pin "1N8")
    (pin "1T6")
    (pin "1U6")
    (pin "1U7")
    (pin "1V5")
    (pin "1V6")
    (pin "AP11")
    (pin "AP12")
    (pin "AR12")
    (pin "1P11")
    (pin "1P12")
    (pin "1V15")
    (pin "1V16")
    (pin "AP26")
    (pin "AP27")
    (pin "AP29")
    (pin "AP30")
    (pin "AR26")
    (pin "AR27")
    (pin "AR29")
    (pin "AR30")
    (pin "1N5")
    (pin "1N6")
    (pin "AP5")
    (pin "AP7")
    (pin "AR4")
    (pin "AR6")
    (pin "1A20")
    (pin "1B20")
    (pin "1C19")
    (pin "1C20")
    (pin "1D18")
    (pin "1D19")
    (pin "1E16")
    (pin "1E18")
    (pin "A35")
    (pin "A37")
    (pin "B34")
    (pin "B35")
    (pin "B36")
    (pin "B37")
    (pin "B38")
    (pin "C37")
    (pin "D37")
    (pin "D38")
    (pin "F37")
    (pin "F38")
    (pin "G37")
    (pin "1H4")
    (pin "1H5")
    (pin "1J5")
    (pin "1M18")
    (pin "1M19")
    (pin "1N15")
    (pin "1N16")
    (pin "1N17")
    (pin "1N18")
    (pin "1N19")
    (pin "1N20")
    (pin "1P16")
    (pin "1P17")
    (pin "1P18")
    (pin "1P19")
    (pin "1P20")
    (pin "1R16")
    (pin "1R17")
    (pin "1R18")
    (pin "1R19")
    (pin "1R20")
    (pin "1T18")
    (pin "1T19")
    (pin "1T20")
    (pin "1U18")
    (pin "1U19")
    (pin "1U20")
    (pin "1V19")
    (pin "1V20")
    (pin "AD37")
    (pin "AD38")
    (pin "AF37")
    (pin "AF38")
    (pin "AG37")
    (pin "AG38")
    (pin "AJ37")
    (pin "AJ38")
    (pin "AK37")
    (pin "AK38")
    (pin "AM37")
    (pin "AM38")
    (pin "AN37")
    (pin "AN38")
    (pin "1L1")
    (pin "1L2")
    (pin "1L4")
    (pin "1L5")
    (pin "1N1")
    (pin "1N2")
    (pin "1P2")
    (pin "1R1")
    (pin "AB1")
    (pin "AB2")
    (pin "AC2")
    (pin "AG2")
    (pin "AH2")
    (pin "AJ1")
    (pin "AJ2")
    (pin "AK2")
    (pin "AL1")
    (pin "AL2")
    (pin "1A10")
    (pin "1A11")
    (pin "1A7")
    (pin "1A8")
    (pin "1A9")
    (pin "1B8")
    (pin "1B9")
    (pin "1C10")
    (pin "1E1")
    (pin "1E2")
    (pin "1F1")
    (pin "1F2")
    (pin "1G1")
    (pin "1G2")
    (pin "A12")
    (pin "A13")
    (pin "A15")
    (pin "A17")
    (pin "A19")
    (pin "A20")
    (pin "B10")
    (pin "B12")
    (pin "B13")
    (pin "B15")
    (pin "B16")
    (pin "B17")
    (pin "B19")
    (pin "B20")
    (pin "E1")
    (pin "F1")
    (pin "F2")
    (pin "G2")
    (pin "H1")
    (pin "H2")
    (pin "K1")
    (pin "K2")
    (pin "M1")
    (pin "M2")
    (pin "N1")
    (pin "N2")
    (pin "P2")
    (pin "R1")
    (pin "R2")
    (pin "T2")
    (pin "1A1")
    (pin "1A2")
    (pin "1A3")
    (pin "1A4")
    (pin "1A5")
    (pin "1A6")
    (pin "1B1")
    (pin "1B3")
    (pin "1B5")
    (pin "1B6")
    (pin "1B7")
    (pin "1C1")
    (pin "1C2")
    (pin "1C3")
    (pin "1C7")
    (pin "1D2")
    (pin "1D5")
    (pin "1D6")
    (pin "1D7")
    (pin "1D8")
    (pin "1D9")
    (pin "1E4")
    (pin "1E6")
    (pin "1E7")
    (pin "1E9")
    (pin "1F3")
    (pin "1F4")
    (pin "1F5")
    (pin "1G4")
    (pin "1G5")
    (pin "1H3")
    (pin "A10")
    (pin "A3")
    (pin "A5")
    (pin "A7")
    (pin "A9")
    (pin "B3")
    (pin "B4")
    (pin "B5")
    (pin "B7")
    (pin "B8")
    (pin "B9")
    (pin "C1")
    (pin "C2")
    (pin "E2")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1A15")
    (pin "1A16")
    (pin "1A17")
    (pin "1A18")
    (pin "1B16")
    (pin "1B17")
    (pin "1C13")
    (pin "1C15")
    (pin "A27")
    (pin "A29")
    (pin "A30")
    (pin "A32")
    (pin "A33")
    (pin "B27")
    (pin "B29")
    (pin "B30")
    (pin "B32")
    (pin "B33")
    (pin "1D20")
    (pin "1E19")
    (pin "1E20")
    (pin "1F17")
    (pin "1F18")
    (pin "1F19")
    (pin "G38")
    (pin "1N9")
    (pin "1P9")
    (pin "1U9")
    (pin "1V9")
    (pin "AP14")
    (pin "AP15")
    (pin "AP17")
    (pin "AP18")
    (pin "AR14")
    (pin "AR15")
    (pin "AR17")
    (pin "AR18")
    (pin "1N13")
    (pin "1N14")
    (pin "1P13")
    (pin "1U16")
    (pin "1V17")
    (pin "AP32")
    (pin "AP33")
    (pin "AP35")
    (pin "AP36")
    (pin "AR32")
    (pin "AR33")
    (pin "AR35")
    (pin "AR36")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "U7") (unit 18)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1207.77 337.185 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0106" (at 1207.77 343.535 0))
    (property "Value" "GND" (at 1207.77 342.265 0))
    (property "Footprint" "" (at 1207.77 337.185 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1207.77 337.185 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0106") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1377.95 133.985 180) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0311" (at 1377.95 127.635 0))
    (property "Value" "GND" (at 1380.49 132.7149 0))
    (property "Footprint" "" (at 1377.95 133.985 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1377.95 133.985 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0311") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 343.535 161.29 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C148" (at 346.075 158.75 0))
    (property "Value" "100nF 5%" (at 346.075 161.29 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 344.5002 165.1 0))
    (property "Datasheet" "0402B104J100NT" (at 343.535 161.29 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C148") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1241.425 789.305 180) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "C219" (at 1237.615 790.5751 0))
    (property "Value" "1uF " (at 1237.615 788.0351 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 1240.4598 785.495 0))
    (property "Datasheet" "C0402X5R105K350NT" (at 1241.425 789.305 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C219") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "RK3566:MIC") (at 1379.22 345.44 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "U31" (at 1383.03 347.9799 0))
    (property "Value" "MIC" (at 1383.03 350.5199 0))
    (property "Footprint" "RK3566:MIC" (at 1379.22 345.44 0))
    (property "Datasheet" "B4013AM423-098" (at 1379.22 345.44 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "U31") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 133.858 285.242 90) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0304" (at 140.208 285.242 0))
    (property "Value" "GND" (at 138.938 285.2419 90))
    (property "Footprint" "" (at 133.858 285.242 0))
    (property "Datasheet" "" (at 133.858 285.242 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0304") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:R_Small") (at 354.584 480.568 90) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "R60" (at 354.584 474.218 90))
    (property "Value" "2.2 5% " (at 354.584 476.758 90))
    (property "Footprint" "Resistor_SMD:R_0201_0603Metric" (at 354.584 480.568 0))
    (property "Datasheet" "SC0201F2R20I1BNRH" (at 354.584 480.568 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "R60") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1698.625 766.445 180) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR048" (at 1698.625 760.095 0))
    (property "Value" "GND" (at 1698.625 761.365 0))
    (property "Footprint" "" (at 1698.625 766.445 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1698.625 766.445 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR048") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:R_Small") (at 349.885 193.04 90) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "R35" (at 349.885 186.69 90))
    (property "Value" "100 Ohm" (at 349.885 189.23 90))
    (property "Footprint" "Resistor_SMD:R_0402_1005Metric" (at 349.885 193.04 0))
    (property "Datasheet" "AECR0402F100RK9" (at 349.885 193.04 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "R35") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1390.65 102.235 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "C20" (at 1394.46 100.9649 0))
    (property "Value" "22uF" (at 1394.46 103.5049 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric" (at 1391.6152 106.045 0))
    (property "Datasheet" "GRM21BD71A226ME44L" (at 1390.65 102.235 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C20") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Diode:1N5817") (at 1375.41 173.355 270) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "D21" (at 1377.95 177.165 90))
    (property "Value" "TPESD5341N" (at 1377.95 179.705 90))
    (property "Footprint" "RK3566:TPESD5341N" (at 1370.965 173.355 0))
    (property "Datasheet" "TPESD5341N" (at 1375.41 173.355 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "D21") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1878.965 227.33 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C49" (at 1881.505 224.79 0))
    (property "Value" "100nF 5%" (at 1881.505 227.33 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 1879.9302 231.14 0))
    (property "Datasheet" "0402B104J100NT" (at 1878.965 227.33 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C49") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1567.815 728.98 90) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0119" (at 1574.165 728.98 0))
    (property "Value" "GND" (at 1572.895 728.98 0))
    (property "Footprint" "" (at 1567.815 728.98 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1567.815 728.98 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0119") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1108.71 158.115 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "#PWR0148" (at 1108.71 164.465 0))
    (property "Value" "GND" (at 1108.71 156.845 0))
    (property "Footprint" "" (at 1108.71 158.115 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1108.71 158.115 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0148") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:R") (at 150.622 511.81 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "R78" (at 154.432 510.5399 0))
    (property "Value" "2.2k" (at 154.432 513.0799 0))
    (property "Footprint" "Resistor_SMD:R_0201_0603Metric" (at 148.844 511.81 90))
    (property "Datasheet" "CR0201FH1002G" (at 150.622 511.81 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "R78") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1120.775 735.965 180) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "#PWR04" (at 1120.775 729.615 0))
    (property "Value" "GND" (at 1116.965 734.695 0))
    (property "Footprint" "" (at 1120.775 735.965 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1120.775 735.965 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR04") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:R") (at 1186.18 184.785 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "R3" (at 1188.72 183.5149 0))
    (property "Value" "120kOhms 1%" (at 1188.72 186.0549 0))
    (property "Footprint" "Resistor_SMD:R_0603_1608Metric" (at 1184.402 184.785 90))
    (property "Datasheet" " AECR0603F120KK9" (at 1186.18 184.785 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "R3") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1330.96 281.305 90) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C327" (at 1323.975 279.4 90))
    (property "Value" "1uF " (at 1323.975 281.94 90))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 1334.77 280.3398 0))
    (property "Datasheet" "C0402X5R105K350NT" (at 1330.96 281.305 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C327") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 195.961 769.112 270) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C244" (at 207.391 776.732 90))
    (property "Value" "100nF 5%" (at 207.391 779.272 90))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0201_0603Metric" (at 192.151 770.0772 0))
    (property "Datasheet" "GRM033R60J104KE19D" (at 195.961 769.112 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C244") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1381.76 908.685 90) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR041" (at 1388.11 908.685 0))
    (property "Value" "GND" (at 1386.84 908.6849 90))
    (property "Footprint" "" (at 1381.76 908.685 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1381.76 908.685 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR041") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 633.73 746.76 270) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0292" (at 627.38 746.76 0))
    (property "Value" "GND" (at 631.19 746.7599 90))
    (property "Footprint" "" (at 633.73 746.76 0))
    (property "Datasheet" "" (at 633.73 746.76 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0292") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1386.84 149.225 180) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C285" (at 1383.03 150.4951 0))
    (property "Value" "100nF X7R" (at 1383.03 147.9551 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0201_0603Metric" (at 1385.8748 145.415 0))
    (property "Datasheet" "GRM033Z71A104KE14D" (at 1386.84 149.225 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C285") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_name "RK3566_5") (lib_id "RK3566:RK3566") (at 299.085 86.36 0) (unit 12)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "U7" (at 296.977 86.614 0))
    (property "Value" "RK3566" (at 296.977 89.154 0))
    (property "Footprint" "RK3566:BGA565_15R5X14R4X0R90" (at 318.135 119.38 0))
    (property "Datasheet" "RK3566" (at 318.135 119.38 0))
    (pin "1A13")
    (pin "1A14")
    (pin "1B13")
    (pin "1B14")
    (pin "1D13")
    (pin "A22")
    (pin "A23")
    (pin "A26")
    (pin "B22")
    (pin "B23")
    (pin "B24")
    (pin "B25")
    (pin "B26")
    (pin "1A19")
    (pin "1B18")
    (pin "1C17")
    (pin "1D15")
    (pin "1D16")
    (pin "1D17")
    (pin "1H16")
    (pin "1H18")
    (pin "1J17")
    (pin "1J19")
    (pin "1J20")
    (pin "1K16")
    (pin "1K17")
    (pin "1K19")
    (pin "1K20")
    (pin "AA37")
    (pin "AA38")
    (pin "AB37")
    (pin "AB38")
    (pin "R37")
    (pin "R38")
    (pin "T37")
    (pin "T38")
    (pin "1F20")
    (pin "1G16")
    (pin "1G18")
    (pin "1G19")
    (pin "1G20")
    (pin "1J16")
    (pin "1J18")
    (pin "1K18")
    (pin "1L19")
    (pin "1N11")
    (pin "1N12")
    (pin "1P10")
    (pin "1P14")
    (pin "1P8")
    (pin "1R11")
    (pin "1R12")
    (pin "1R13")
    (pin "1R14")
    (pin "1R15")
    (pin "1R8")
    (pin "1R9")
    (pin "1T10")
    (pin "1T11")
    (pin "1T12")
    (pin "1T13")
    (pin "1T14")
    (pin "1T15")
    (pin "1T16")
    (pin "1T17")
    (pin "1T7")
    (pin "1T8")
    (pin "1T9")
    (pin "1U12")
    (pin "1U13")
    (pin "1U15")
    (pin "1U17")
    (pin "1V12")
    (pin "1V13")
    (pin "1V18")
    (pin "1V7")
    (pin "AP13")
    (pin "AP16")
    (pin "AP19")
    (pin "AP22")
    (pin "AP25")
    (pin "AP28")
    (pin "AP31")
    (pin "AP34")
    (pin "H37")
    (pin "L37")
    (pin "P37")
    (pin "U37")
    (pin "Y37")
    (pin "1B10")
    (pin "1B11")
    (pin "1B15")
    (pin "1B19")
    (pin "1C14")
    (pin "1C16")
    (pin "1C18")
    (pin "1C4")
    (pin "1C5")
    (pin "1C6")
    (pin "1C8")
    (pin "1C9")
    (pin "1D1")
    (pin "1D10")
    (pin "1D14")
    (pin "1D3")
    (pin "1E10")
    (pin "1E14")
    (pin "1E15")
    (pin "1E17")
    (pin "1E3")
    (pin "1E8")
    (pin "1F10")
    (pin "1F15")
    (pin "1F16")
    (pin "1F6")
    (pin "1F7")
    (pin "1F8")
    (pin "1F9")
    (pin "1G10")
    (pin "1G11")
    (pin "1G12")
    (pin "1G14")
    (pin "1G3")
    (pin "1G6")
    (pin "1G7")
    (pin "1G8")
    (pin "1G9")
    (pin "1H1")
    (pin "1H11")
    (pin "1H12")
    (pin "1H13")
    (pin "1H2")
    (pin "1H6")
    (pin "1J1")
    (pin "1J11")
    (pin "1J12")
    (pin "1J13")
    (pin "1J6")
    (pin "1J8")
    (pin "1J9")
    (pin "1K11")
    (pin "1K12")
    (pin "1K13")
    (pin "1K14")
    (pin "1K15")
    (pin "1K2")
    (pin "1K3")
    (pin "1K4")
    (pin "1K5")
    (pin "1K6")
    (pin "1K8")
    (pin "1K9")
    (pin "1L10")
    (pin "1L11")
    (pin "1L12")
    (pin "1L13")
    (pin "1L14")
    (pin "1L15")
    (pin "1L3")
    (pin "1L6")
    (pin "A1")
    (pin "A2")
    (pin "A38")
    (pin "AA2")
    (pin "AC37")
    (pin "AD2")
    (pin "AE37")
    (pin "AH37")
    (pin "AL37")
    (pin "AP2")
    (pin "AP37")
    (pin "AP8")
    (pin "AR1")
    (pin "AR38")
    (pin "B1")
    (pin "B11")
    (pin "B14")
    (pin "B18")
    (pin "B2")
    (pin "B21")
    (pin "B28")
    (pin "B31")
    (pin "B6")
    (pin "D2")
    (pin "E37")
    (pin "J2")
    (pin "L2")
    (pin "U2")
    (pin "W2")
    (pin "1M10")
    (pin "1M11")
    (pin "1M12")
    (pin "1M13")
    (pin "1M14")
    (pin "1M15")
    (pin "1M16")
    (pin "1M17")
    (pin "1M20")
    (pin "1M3")
    (pin "1M4")
    (pin "1M5")
    (pin "1M6")
    (pin "1N3")
    (pin "1N4")
    (pin "1N7")
    (pin "1P1")
    (pin "1P15")
    (pin "1P5")
    (pin "1P6")
    (pin "1P7")
    (pin "1R3")
    (pin "1R4")
    (pin "1R5")
    (pin "1R6")
    (pin "1R7")
    (pin "1T3")
    (pin "1T5")
    (pin "1U2")
    (pin "1V1")
    (pin "1V4")
    (pin "1C12")
    (pin "1D11")
    (pin "1D12")
    (pin "1E11")
    (pin "1E12")
    (pin "1E13")
    (pin "1F11")
    (pin "1F12")
    (pin "1F13")
    (pin "1F14")
    (pin "1G13")
    (pin "1G15")
    (pin "1H10")
    (pin "1H14")
    (pin "1H15")
    (pin "1H7")
    (pin "1H8")
    (pin "1H9")
    (pin "1J10")
    (pin "1J14")
    (pin "1J15")
    (pin "1J7")
    (pin "1K10")
    (pin "1K7")
    (pin "1L7")
    (pin "1L8")
    (pin "1L9")
    (pin "1M7")
    (pin "1M8")
    (pin "1M9")
    (pin "1N8")
    (pin "1T6")
    (pin "1U6")
    (pin "1U7")
    (pin "1V5")
    (pin "1V6")
    (pin "AP11")
    (pin "AP12")
    (pin "AR12")
    (pin "1P11")
    (pin "1P12")
    (pin "1V15")
    (pin "1V16")
    (pin "AP26")
    (pin "AP27")
    (pin "AP29")
    (pin "AP30")
    (pin "AR26")
    (pin "AR27")
    (pin "AR29")
    (pin "AR30")
    (pin "1N5")
    (pin "1N6")
    (pin "AP5")
    (pin "AP7")
    (pin "AR4")
    (pin "AR6")
    (pin "1A20")
    (pin "1B20")
    (pin "1C19")
    (pin "1C20")
    (pin "1D18")
    (pin "1D19")
    (pin "1E16")
    (pin "1E18")
    (pin "A35")
    (pin "A37")
    (pin "B34")
    (pin "B35")
    (pin "B36")
    (pin "B37")
    (pin "B38")
    (pin "C37")
    (pin "D37")
    (pin "D38")
    (pin "F37")
    (pin "F38")
    (pin "G37")
    (pin "1H4")
    (pin "1H5")
    (pin "1J5")
    (pin "1M18")
    (pin "1M19")
    (pin "1N15")
    (pin "1N16")
    (pin "1N17")
    (pin "1N18")
    (pin "1N19")
    (pin "1N20")
    (pin "1P16")
    (pin "1P17")
    (pin "1P18")
    (pin "1P19")
    (pin "1P20")
    (pin "1R16")
    (pin "1R17")
    (pin "1R18")
    (pin "1R19")
    (pin "1R20")
    (pin "1T18")
    (pin "1T19")
    (pin "1T20")
    (pin "1U18")
    (pin "1U19")
    (pin "1U20")
    (pin "1V19")
    (pin "1V20")
    (pin "AD37")
    (pin "AD38")
    (pin "AF37")
    (pin "AF38")
    (pin "AG37")
    (pin "AG38")
    (pin "AJ37")
    (pin "AJ38")
    (pin "AK37")
    (pin "AK38")
    (pin "AM37")
    (pin "AM38")
    (pin "AN37")
    (pin "AN38")
    (pin "1L1")
    (pin "1L2")
    (pin "1L4")
    (pin "1L5")
    (pin "1N1")
    (pin "1N2")
    (pin "1P2")
    (pin "1R1")
    (pin "AB1")
    (pin "AB2")
    (pin "AC2")
    (pin "AG2")
    (pin "AH2")
    (pin "AJ1")
    (pin "AJ2")
    (pin "AK2")
    (pin "AL1")
    (pin "AL2")
    (pin "1A10")
    (pin "1A11")
    (pin "1A7")
    (pin "1A8")
    (pin "1A9")
    (pin "1B8")
    (pin "1B9")
    (pin "1C10")
    (pin "1E1")
    (pin "1E2")
    (pin "1F1")
    (pin "1F2")
    (pin "1G1")
    (pin "1G2")
    (pin "A12")
    (pin "A13")
    (pin "A15")
    (pin "A17")
    (pin "A19")
    (pin "A20")
    (pin "B10")
    (pin "B12")
    (pin "B13")
    (pin "B15")
    (pin "B16")
    (pin "B17")
    (pin "B19")
    (pin "B20")
    (pin "E1")
    (pin "F1")
    (pin "F2")
    (pin "G2")
    (pin "H1")
    (pin "H2")
    (pin "K1")
    (pin "K2")
    (pin "M1")
    (pin "M2")
    (pin "N1")
    (pin "N2")
    (pin "P2")
    (pin "R1")
    (pin "R2")
    (pin "T2")
    (pin "1A1")
    (pin "1A2")
    (pin "1A3")
    (pin "1A4")
    (pin "1A5")
    (pin "1A6")
    (pin "1B1")
    (pin "1B3")
    (pin "1B5")
    (pin "1B6")
    (pin "1B7")
    (pin "1C1")
    (pin "1C2")
    (pin "1C3")
    (pin "1C7")
    (pin "1D2")
    (pin "1D5")
    (pin "1D6")
    (pin "1D7")
    (pin "1D8")
    (pin "1D9")
    (pin "1E4")
    (pin "1E6")
    (pin "1E7")
    (pin "1E9")
    (pin "1F3")
    (pin "1F4")
    (pin "1F5")
    (pin "1G4")
    (pin "1G5")
    (pin "1H3")
    (pin "A10")
    (pin "A3")
    (pin "A5")
    (pin "A7")
    (pin "A9")
    (pin "B3")
    (pin "B4")
    (pin "B5")
    (pin "B7")
    (pin "B8")
    (pin "B9")
    (pin "C1")
    (pin "C2")
    (pin "E2")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1A15")
    (pin "1A16")
    (pin "1A17")
    (pin "1A18")
    (pin "1B16")
    (pin "1B17")
    (pin "1C13")
    (pin "1C15")
    (pin "A27")
    (pin "A29")
    (pin "A30")
    (pin "A32")
    (pin "A33")
    (pin "B27")
    (pin "B29")
    (pin "B30")
    (pin "B32")
    (pin "B33")
    (pin "1D20")
    (pin "1E19")
    (pin "1E20")
    (pin "1F17")
    (pin "1F18")
    (pin "1F19")
    (pin "G38")
    (pin "1N9")
    (pin "1P9")
    (pin "1U9")
    (pin "1V9")
    (pin "AP14")
    (pin "AP15")
    (pin "AP17")
    (pin "AP18")
    (pin "AR14")
    (pin "AR15")
    (pin "AR17")
    (pin "AR18")
    (pin "1N13")
    (pin "1N14")
    (pin "1P13")
    (pin "1U16")
    (pin "1V17")
    (pin "AP32")
    (pin "AP33")
    (pin "AP35")
    (pin "AP36")
    (pin "AR32")
    (pin "AR33")
    (pin "AR35")
    (pin "AR36")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "U7") (unit 12)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Connector:Conn_01x03_Male") (at 1837.055 784.86 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "J6" (at 1837.69 778.51 0))
    (property "Value" "Conn_01x03_Male" (at 1837.69 781.05 0))
    (property "Footprint" "Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_1x03_P2.54mm_Vertical" (at 1837.055 784.86 0))
    (property "Datasheet" "826629-3" (at 1837.055 784.86 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (pin "3")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "J6") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 906.145 300.355 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C116" (at 901.065 309.245 0))
    (property "Value" "22uF 10V " (at 901.065 310.515 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric" (at 907.1102 304.165 0))
    (property "Datasheet" "AMK107BC6226MA" (at 906.145 300.355 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C116") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Connector:Conn_01x03_Male") (at 387.782 519.176 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "J9" (at 388.417 512.826 0))
    (property "Value" "Conn_01x03_Male" (at 388.417 515.366 0))
    (property "Footprint" "Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_1x03_P2.54mm_Vertical" (at 387.782 519.176 0))
    (property "Datasheet" "826629-3" (at 387.782 519.176 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (pin "3")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "J9") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1233.17 762 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C221" (at 1234.44 764.54 0))
    (property "Value" "10uF 10V " (at 1228.09 768.35 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric" (at 1234.1352 765.81 0))
    (property "Datasheet" "0603ZD106MAT2A" (at 1233.17 762 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C221") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 618.49 789.94 90) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C93" (at 615.95 788.67 90))
    (property "Value" "100nF 5%" (at 618.49 787.4 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0201_0603Metric" (at 622.3 788.9748 0))
    (property "Datasheet" "GRM033R60J104KE19D" (at 618.49 789.94 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C93") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:R") (at 951.23 885.825 180) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "R75" (at 955.04 884.5549 0))
    (property "Value" "100k" (at 955.04 887.0949 0))
    (property "Footprint" "Resistor_SMD:R_0603_1608Metric" (at 947.42 883.2851 0))
    (property "Datasheet" "AECR0603F100KK9" (at 951.23 885.825 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "R75") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 599.44 808.99 180) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C269" (at 598.17 806.45 0))
    (property "Value" "10uF 10V " (at 604.52 802.64 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric" (at 598.4748 805.18 0))
    (property "Datasheet" "0603ZD106MAT2A" (at 599.44 808.99 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C269") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1196.975 551.815 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "#PWR0200" (at 1196.975 558.165 0))
    (property "Value" "GND" (at 1202.055 553.085 0))
    (property "Footprint" "" (at 1196.975 551.815 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1196.975 551.815 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0200") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 889.635 859.155 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0248" (at 889.635 865.505 0))
    (property "Value" "GND" (at 893.445 860.4249 0))
    (property "Footprint" "" (at 889.635 859.155 0))
    (property "Datasheet" "" (at 889.635 859.155 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0248") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:R") (at 577.85 824.23 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "R81" (at 581.66 822.9599 0))
    (property "Value" "51.5k" (at 581.66 825.4999 0))
    (property "Footprint" "Resistor_SMD:R_0805_2012Metric" (at 581.66 826.7699 0))
    (property "Datasheet" "SCR0805F51K5" (at 577.85 824.23 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "R81") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:R") (at 1837.69 234.95 270) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "R120" (at 1830.07 231.14 90))
    (property "Value" "10k" (at 1830.07 228.6 90))
    (property "Footprint" "Resistor_SMD:R_0603_1608Metric" (at 1835.1501 238.76 0))
    (property "Datasheet" "RC0603FR-0710KL" (at 1837.69 234.95 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "R120") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 601.777 530.098 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C280" (at 606.857 527.558 0))
    (property "Value" "4.7uF" (at 606.857 530.098 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0201_0603Metric" (at 602.7422 533.908 0))
    (property "Datasheet" "GRM035R60J475ME15D" (at 601.777 530.098 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C280") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1225.55 142.875 90) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0114" (at 1231.9 142.875 0))
    (property "Value" "GND" (at 1229.36 142.8749 90))
    (property "Footprint" "" (at 1225.55 142.875 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1225.55 142.875 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0114") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 354.965 201.93 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C188" (at 357.505 199.39 0))
    (property "Value" "100nF 5%" (at 357.505 201.93 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0201_0603Metric" (at 355.9302 205.74 0))
    (property "Datasheet" "GRM033R60J104KE19D" (at 354.965 201.93 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C188") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 360.807 500.888 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0261" (at 360.807 507.238 0))
    (property "Value" "GND" (at 364.617 502.1579 0))
    (property "Footprint" "" (at 360.807 500.888 0))
    (property "Datasheet" "" (at 360.807 500.888 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0261") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1841.5 242.57 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0322" (at 1841.5 248.92 0))
    (property "Value" "GND" (at 1841.5 247.65 0))
    (property "Footprint" "" (at 1841.5 242.57 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1841.5 242.57 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0322") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1675.765 802.64 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR049" (at 1675.765 808.99 0))
    (property "Value" "GND" (at 1675.765 807.72 0))
    (property "Footprint" "" (at 1675.765 802.64 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1675.765 802.64 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR049") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1375.41 335.915 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0370" (at 1375.41 342.265 0))
    (property "Value" "GND" (at 1375.41 340.995 0))
    (property "Footprint" "" (at 1375.41 335.915 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1375.41 335.915 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0370") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1655.445 242.57 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C111" (at 1657.985 240.03 0))
    (property "Value" "100nF 5%" (at 1657.985 242.57 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 1656.4102 246.38 0))
    (property "Datasheet" "0402B104J100NT" (at 1655.445 242.57 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C111") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1412.875 104.775 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C132" (at 1415.415 102.235 0))
    (property "Value" "100nF 5%" (at 1415.415 104.775 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 1413.8402 108.585 0))
    (property "Datasheet" "0402B104J100NT" (at 1412.875 104.775 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C132") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 862.965 812.165 270) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "#PWR0243" (at 856.615 812.165 0))
    (property "Value" "GND" (at 855.345 812.165 90))
    (property "Footprint" "" (at 862.965 812.165 0))
    (property "Datasheet" "" (at 862.965 812.165 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0243") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1130.935 540.385 180) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C193" (at 1138.555 539.115 0))
    (property "Value" "2.2uF" (at 1139.825 541.655 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric" (at 1129.9698 536.575 0))
    (property "Datasheet" "CS1608X7R225K100NRB" (at 1130.935 540.385 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C193") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1223.645 813.435 180) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C215" (at 1221.105 815.975 0))
    (property "Value" "100nF 5%" (at 1221.105 813.435 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 1222.6798 809.625 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1223.645 813.435 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C215") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:R") (at 1586.865 779.145 270) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "R116" (at 1579.245 775.335 90))
    (property "Value" "1k" (at 1579.245 772.795 90))
    (property "Footprint" "Resistor_SMD:R_0603_1608Metric" (at 1584.3251 782.955 0))
    (property "Datasheet" "SCR0603J1K" (at 1586.865 779.145 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "R116") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:R") (at 1324.61 737.87 180) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "R51" (at 1328.0134 736.5999 0))
    (property "Value" "10k" (at 1328.0134 739.1399 0))
    (property "Footprint" "Resistor_SMD:R_0603_1608Metric" (at 1320.8 735.3301 0))
    (property "Datasheet" "AECR0603F10K0K9" (at 1324.61 737.87 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "R51") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1142.365 540.385 180) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C194" (at 1149.985 539.115 0))
    (property "Value" "2.2uF" (at 1151.255 541.655 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric" (at 1141.3998 536.575 0))
    (property "Datasheet" "CS1608X7R225K100NRB" (at 1142.365 540.385 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C194") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1624.965 242.57 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C103" (at 1627.505 240.03 0))
    (property "Value" "100nF 5%" (at 1627.505 242.57 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 1625.9302 246.38 0))
    (property "Datasheet" "0402B104J100NT" (at 1624.965 242.57 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C103") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 331.978 526.542 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C235" (at 337.058 524.002 0))
    (property "Value" "4.7uF" (at 333.248 532.892 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 332.9432 530.352 0))
    (property "Datasheet" "ZRB15XR60J475ME01D" (at 331.978 526.542 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C235") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1374.14 888.365 270) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR035" (at 1367.79 888.365 0))
    (property "Value" "GND" (at 1376.68 888.3649 90))
    (property "Footprint" "" (at 1374.14 888.365 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1374.14 888.365 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR035") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1481.455 899.16 0) (mirror x) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C31" (at 1485.265 900.4301 0))
    (property "Value" "100nF X7R" (at 1485.265 897.8901 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0201_0603Metric" (at 1482.4202 895.35 0))
    (property "Datasheet" "GRM033Z71A104KE14D" (at 1481.455 899.16 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C31") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1000.125 819.785 180) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0257" (at 1000.125 813.435 0))
    (property "Value" "GND" (at 996.315 818.5151 0))
    (property "Footprint" "" (at 1000.125 819.785 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1000.125 819.785 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0257") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:R") (at 254.635 99.06 270) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "R112" (at 254.635 93.98 90))
    (property "Value" "0 Ohm" (at 254.635 96.52 90))
    (property "Footprint" "Resistor_SMD:R_0201_0603Metric" (at 254.635 97.282 90))
    (property "Datasheet" "ERJ1GN0R00C" (at 254.635 99.06 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "R112") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Board:DDR4_SDRAM") (at 1468.755 119.38 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "U3" (at 1609.725 132.08 0))
    (property "Value" "DDR4_SDRAM" (at 1609.725 134.62 0))
    (property "Footprint" "RK3566:BGA200C80X65P12X22_1100X1450X80N" (at 1533.525 125.73 0))
    (property "Datasheet" " ZD512M32Z42MD1DNQ-053BT" (at 1533.525 125.73 0))
    (pin "A10")
    (pin "A3")
    (pin "A4")
    (pin "A5")
    (pin "A8")
    (pin "A9")
    (pin "AA10")
    (pin "AA11")
    (pin "AA2")
    (pin "AA3")
    (pin "AA4")
    (pin "AA5")
    (pin "AA8")
    (pin "AA9")
    (pin "AB10")
    (pin "AB3")
    (pin "AB4")
    (pin "AB5")
    (pin "AB8")
    (pin "AB9")
    (pin "B10")
    (pin "B11")
    (pin "B2")
    (pin "B3")
    (pin "B4")
    (pin "B5")
    (pin "B8")
    (pin "B9")
    (pin "C1")
    (pin "C10")
    (pin "C11")
    (pin "C12")
    (pin "C2")
    (pin "C3")
    (pin "C4")
    (pin "C5")
    (pin "C8")
    (pin "C9")
    (pin "D1")
    (pin "D10")
    (pin "D11")
    (pin "D12")
    (pin "D2")
    (pin "D3")
    (pin "D4")
    (pin "D5")
    (pin "D8")
    (pin "D9")
    (pin "E1")
    (pin "E10")
    (pin "E11")
    (pin "E12")
    (pin "E2")
    (pin "E3")
    (pin "E4")
    (pin "E5")
    (pin "E8")
    (pin "E9")
    (pin "F1")
    (pin "F10")
    (pin "F11")
    (pin "F12")
    (pin "F2")
    (pin "F3")
    (pin "F4")
    (pin "F5")
    (pin "F8")
    (pin "F9")
    (pin "G1")
    (pin "G10")
    (pin "G12")
    (pin "G2")
    (pin "G3")
    (pin "G4")
    (pin "G5")
    (pin "G8")
    (pin "G9")
    (pin "H1")
    (pin "H10")
    (pin "H11")
    (pin "H12")
    (pin "H2")
    (pin "H3")
    (pin "H4")
    (pin "H5")
    (pin "H8")
    (pin "H9")
    (pin "J1")
    (pin "J10")
    (pin "J11")
    (pin "J12")
    (pin "J2")
    (pin "J3")
    (pin "J4")
    (pin "J5")
    (pin "J8")
    (pin "J9")
    (pin "K1")
    (pin "K10")
    (pin "K11")
    (pin "K12")
    (pin "K2")
    (pin "K3")
    (pin "K4")
    (pin "K9")
    (pin "N1")
    (pin "N10")
    (pin "N11")
    (pin "N12")
    (pin "N2")
    (pin "N3")
    (pin "N4")
    (pin "N9")
    (pin "P1")
    (pin "P10")
    (pin "P11")
    (pin "P12")
    (pin "P2")
    (pin "P3")
    (pin "P4")
    (pin "P5")
    (pin "P8")
    (pin "P9")
    (pin "R1")
    (pin "R10")
    (pin "R11")
    (pin "R12")
    (pin "R2")
    (pin "R3")
    (pin "R4")
    (pin "R5")
    (pin "R8")
    (pin "R9")
    (pin "T1")
    (pin "T10")
    (pin "T11")
    (pin "T12")
    (pin "T2")
    (pin "T3")
    (pin "T4")
    (pin "T5")
    (pin "T8")
    (pin "T9")
    (pin "U1")
    (pin "U10")
    (pin "U11")
    (pin "U12")
    (pin "U2")
    (pin "U3")
    (pin "U4")
    (pin "U5")
    (pin "U8")
    (pin "U9")
    (pin "V1")
    (pin "V10")
    (pin "V11")
    (pin "V12")
    (pin "V2")
    (pin "V3")
    (pin "V4")
    (pin "V5")
    (pin "V8")
    (pin "V9")
    (pin "W1")
    (pin "W10")
    (pin "W11")
    (pin "W12")
    (pin "W2")
    (pin "W3")
    (pin "W4")
    (pin "W5")
    (pin "W8")
    (pin "W9")
    (pin "Y1")
    (pin "Y10")
    (pin "Y11")
    (pin "Y12")
    (pin "Y2")
    (pin "Y3")
    (pin "Y4")
    (pin "Y5")
    (pin "Y8")
    (pin "Y9")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "U3") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:R_Small") (at 354.584 472.948 90) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "R57" (at 354.584 466.598 90))
    (property "Value" "2.2 5% " (at 354.584 469.138 90))
    (property "Footprint" "Resistor_SMD:R_0201_0603Metric" (at 354.584 472.948 0))
    (property "Datasheet" "SC0201F2R20I1BNRH" (at 354.584 472.948 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "R57") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 358.14 99.695 180) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0209" (at 358.14 93.345 0))
    (property "Value" "GND" (at 361.95 98.4249 0))
    (property "Footprint" "" (at 358.14 99.695 0))
    (property "Datasheet" "" (at 358.14 99.695 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0209") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 282.372 503.428 90) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C242" (at 279.832 500.888 0))
    (property "Value" "100nF 5%" (at 282.372 500.888 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0201_0603Metric" (at 286.182 502.4628 0))
    (property "Datasheet" "GRM033R60J104KE19D" (at 282.372 503.428 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C242") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:D_Zener") (at 1091.565 758.825 90) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "D8" (at 1073.785 753.745 90))
    (property "Value" "17.8V @ 100u" (at 1073.785 756.285 90))
    (property "Footprint" "Diode_SMD:D_SOD-123" (at 1091.565 758.825 0))
    (property "Datasheet" "DDZ18C " (at 1091.565 758.825 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "D8") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:D_TVS") (at 1675.765 798.83 90) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "D35" (at 1678.94 798.195 90))
    (property "Value" "ESD5431N-2/TR" (at 1678.94 800.735 90))
    (property "Footprint" "Library:TPESD5341N" (at 1675.765 798.83 0))
    (property "Datasheet" "ESD5431N-2/TR" (at 1675.765 798.83 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "D35") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:R") (at 1929.765 812.8 90) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "R95" (at 1929.765 815.34 90))
    (property "Value" "10k" (at 1929.765 817.88 90))
    (property "Footprint" "Resistor_SMD:R_0603_1608Metric" (at 1932.3049 808.99 0))
    (property "Datasheet" "RC0603FR-0710KL" (at 1929.765 812.8 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "R95") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 935.355 762.635 90) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0252" (at 941.705 762.635 0))
    (property "Value" "GND" (at 940.435 762.6349 90))
    (property "Footprint" "" (at 935.355 762.635 0))
    (property "Datasheet" "" (at 935.355 762.635 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0252") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Memory_Flash:W25Q128JVS") (at 1526.54 541.02 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "U9" (at 1528.5594 528.32 0))
    (property "Value" "W25Q64JW" (at 1528.5594 530.86 0))
    (property "Footprint" "Package_SO:SOIC-8_5.23x5.23mm_P1.27mm" (at 1526.54 541.02 0))
    (property "Datasheet" "DNP" (at 1526.54 541.02 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (pin "3")
    (pin "4")
    (pin "5")
    (pin "6")
    (pin "7")
    (pin "8")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "U9") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1537.97 520.7 180) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C200" (at 1545.59 519.43 0))
    (property "Value" "2.2uF" (at 1546.86 521.97 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric" (at 1537.0048 516.89 0))
    (property "Datasheet" "CS1608X7R225K100NRB" (at 1537.97 520.7 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C200") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1127.125 549.275 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "#PWR0177" (at 1127.125 555.625 0))
    (property "Value" "GND" (at 1132.205 550.545 0))
    (property "Footprint" "" (at 1127.125 549.275 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1127.125 549.275 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0177") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 618.49 795.02 90) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C144" (at 615.95 793.75 90))
    (property "Value" "100nF 5%" (at 618.49 792.48 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0201_0603Metric" (at 622.3 794.0548 0))
    (property "Datasheet" "GRM033R60J104KE19D" (at 618.49 795.02 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C144") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 589.28 801.37 180) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0287" (at 589.28 795.02 0))
    (property "Value" "GND" (at 593.09 800.0999 0))
    (property "Footprint" "" (at 589.28 801.37 0))
    (property "Datasheet" "" (at 589.28 801.37 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0287") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1015.365 296.545 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C125" (at 1017.905 294.005 0))
    (property "Value" "100nF 5%" (at 1017.905 296.545 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 1016.3302 300.355 0))
    (property "Datasheet" "0402B104J100NT" (at 1015.365 296.545 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C125") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Connector:Conn_01x04_Male") (at 113.538 287.782 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "J4" (at 114.173 280.162 0))
    (property "Value" "360 Degree Motor Connector" (at 114.173 282.702 0))
    (property "Footprint" "Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_1x04_P2.54mm_Vertical" (at 113.538 287.782 0))
    (property "Datasheet" "B-2100S04P-A110" (at 113.538 287.782 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (pin "3")
    (pin "4")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "J4") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1266.19 762 180) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C230" (at 1270 765.81 0))
    (property "Value" "100nF 5%" (at 1277.62 763.27 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 1265.2248 758.19 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1266.19 762 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C230") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:D_TVS") (at 1849.755 556.895 90) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "D5" (at 1852.295 555.6249 90))
    (property "Value" "TVS Vr3.3 Vb4" (at 1852.295 558.1649 90))
    (property "Footprint" "Resistor_SMD:R_0201_0603Metric" (at 1849.755 556.895 0))
    (property "Datasheet" "GG020103100N2P" (at 1838.325 556.895 90))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "D5") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 633.73 718.82 270) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0293" (at 627.38 718.82 0))
    (property "Value" "GND" (at 631.19 718.8199 90))
    (property "Footprint" "" (at 633.73 718.82 0))
    (property "Datasheet" "" (at 633.73 718.82 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0293") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1164.59 122.555 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "#PWR0112" (at 1164.59 128.905 0))
    (property "Value" "GND" (at 1168.4 123.825 0))
    (property "Footprint" "" (at 1164.59 122.555 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1164.59 122.555 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0112") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1632.585 242.57 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C105" (at 1635.125 240.03 0))
    (property "Value" "100nF 5%" (at 1635.125 242.57 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 1633.5502 246.38 0))
    (property "Datasheet" "0402B104J100NT" (at 1632.585 242.57 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C105") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 601.777 533.908 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0284" (at 601.777 540.258 0))
    (property "Value" "GND" (at 601.777 538.988 0))
    (property "Footprint" "" (at 601.777 533.908 0))
    (property "Datasheet" "" (at 601.777 533.908 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0284") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 745.236 176.403 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C156" (at 746.506 178.943 0))
    (property "Value" "10uF 10V " (at 740.156 182.753 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric" (at 746.2012 180.213 0))
    (property "Datasheet" "0603ZD106MAT2A" (at 745.236 176.403 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C156") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:R") (at 418.643 486.156 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "R55" (at 422.453 484.8859 0))
    (property "Value" "2.2k" (at 422.453 487.4259 0))
    (property "Footprint" "Resistor_SMD:R_0402_1005Metric" (at 416.865 486.156 90))
    (property "Datasheet" "RMC04022.2K1%N" (at 418.643 486.156 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "R55") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 680.72 792.48 90) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0291" (at 687.07 792.48 0))
    (property "Value" "GND" (at 685.8 792.4799 90))
    (property "Footprint" "" (at 680.72 792.48 0))
    (property "Datasheet" "" (at 680.72 792.48 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0291") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1370.33 211.455 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0321" (at 1370.33 217.805 0))
    (property "Value" "GND" (at 1370.33 216.535 0))
    (property "Footprint" "" (at 1370.33 211.455 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1370.33 211.455 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0321") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1193.165 818.515 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR013" (at 1193.165 824.865 0))
    (property "Value" "GND" (at 1196.975 819.7849 0))
    (property "Footprint" "" (at 1193.165 818.515 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1193.165 818.515 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR013") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1203.325 548.005 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C162" (at 1205.865 545.465 0))
    (property "Value" "100nF 5%" (at 1205.865 548.005 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 1204.2902 551.815 0))
    (property "Datasheet" "0402B104J100NT" (at 1203.325 548.005 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C162") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_name "RK3566_14") (lib_id "RK3566:RK3566") (at 127.457 94.742 0) (unit 4)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "U7" (at 125.349 94.996 0))
    (property "Value" "RK3566" (at 125.349 97.536 0))
    (property "Footprint" "RK3566:BGA565_15R5X14R4X0R90" (at 146.507 127.762 0))
    (property "Datasheet" "RK3566" (at 146.507 127.762 0))
    (pin "1A13")
    (pin "1A14")
    (pin "1B13")
    (pin "1B14")
    (pin "1D13")
    (pin "A22")
    (pin "A23")
    (pin "A26")
    (pin "B22")
    (pin "B23")
    (pin "B24")
    (pin "B25")
    (pin "B26")
    (pin "1A19")
    (pin "1B18")
    (pin "1C17")
    (pin "1D15")
    (pin "1D16")
    (pin "1D17")
    (pin "1H16")
    (pin "1H18")
    (pin "1J17")
    (pin "1J19")
    (pin "1J20")
    (pin "1K16")
    (pin "1K17")
    (pin "1K19")
    (pin "1K20")
    (pin "AA37")
    (pin "AA38")
    (pin "AB37")
    (pin "AB38")
    (pin "R37")
    (pin "R38")
    (pin "T37")
    (pin "T38")
    (pin "1F20")
    (pin "1G16")
    (pin "1G18")
    (pin "1G19")
    (pin "1G20")
    (pin "1J16")
    (pin "1J18")
    (pin "1K18")
    (pin "1L19")
    (pin "1N11")
    (pin "1N12")
    (pin "1P10")
    (pin "1P14")
    (pin "1P8")
    (pin "1R11")
    (pin "1R12")
    (pin "1R13")
    (pin "1R14")
    (pin "1R15")
    (pin "1R8")
    (pin "1R9")
    (pin "1T10")
    (pin "1T11")
    (pin "1T12")
    (pin "1T13")
    (pin "1T14")
    (pin "1T15")
    (pin "1T16")
    (pin "1T17")
    (pin "1T7")
    (pin "1T8")
    (pin "1T9")
    (pin "1U12")
    (pin "1U13")
    (pin "1U15")
    (pin "1U17")
    (pin "1V12")
    (pin "1V13")
    (pin "1V18")
    (pin "1V7")
    (pin "AP13")
    (pin "AP16")
    (pin "AP19")
    (pin "AP22")
    (pin "AP25")
    (pin "AP28")
    (pin "AP31")
    (pin "AP34")
    (pin "H37")
    (pin "L37")
    (pin "P37")
    (pin "U37")
    (pin "Y37")
    (pin "1B10")
    (pin "1B11")
    (pin "1B15")
    (pin "1B19")
    (pin "1C14")
    (pin "1C16")
    (pin "1C18")
    (pin "1C4")
    (pin "1C5")
    (pin "1C6")
    (pin "1C8")
    (pin "1C9")
    (pin "1D1")
    (pin "1D10")
    (pin "1D14")
    (pin "1D3")
    (pin "1E10")
    (pin "1E14")
    (pin "1E15")
    (pin "1E17")
    (pin "1E3")
    (pin "1E8")
    (pin "1F10")
    (pin "1F15")
    (pin "1F16")
    (pin "1F6")
    (pin "1F7")
    (pin "1F8")
    (pin "1F9")
    (pin "1G10")
    (pin "1G11")
    (pin "1G12")
    (pin "1G14")
    (pin "1G3")
    (pin "1G6")
    (pin "1G7")
    (pin "1G8")
    (pin "1G9")
    (pin "1H1")
    (pin "1H11")
    (pin "1H12")
    (pin "1H13")
    (pin "1H2")
    (pin "1H6")
    (pin "1J1")
    (pin "1J11")
    (pin "1J12")
    (pin "1J13")
    (pin "1J6")
    (pin "1J8")
    (pin "1J9")
    (pin "1K11")
    (pin "1K12")
    (pin "1K13")
    (pin "1K14")
    (pin "1K15")
    (pin "1K2")
    (pin "1K3")
    (pin "1K4")
    (pin "1K5")
    (pin "1K6")
    (pin "1K8")
    (pin "1K9")
    (pin "1L10")
    (pin "1L11")
    (pin "1L12")
    (pin "1L13")
    (pin "1L14")
    (pin "1L15")
    (pin "1L3")
    (pin "1L6")
    (pin "A1")
    (pin "A2")
    (pin "A38")
    (pin "AA2")
    (pin "AC37")
    (pin "AD2")
    (pin "AE37")
    (pin "AH37")
    (pin "AL37")
    (pin "AP2")
    (pin "AP37")
    (pin "AP8")
    (pin "AR1")
    (pin "AR38")
    (pin "B1")
    (pin "B11")
    (pin "B14")
    (pin "B18")
    (pin "B2")
    (pin "B21")
    (pin "B28")
    (pin "B31")
    (pin "B6")
    (pin "D2")
    (pin "E37")
    (pin "J2")
    (pin "L2")
    (pin "U2")
    (pin "W2")
    (pin "1M10")
    (pin "1M11")
    (pin "1M12")
    (pin "1M13")
    (pin "1M14")
    (pin "1M15")
    (pin "1M16")
    (pin "1M17")
    (pin "1M20")
    (pin "1M3")
    (pin "1M4")
    (pin "1M5")
    (pin "1M6")
    (pin "1N3")
    (pin "1N4")
    (pin "1N7")
    (pin "1P1")
    (pin "1P15")
    (pin "1P5")
    (pin "1P6")
    (pin "1P7")
    (pin "1R3")
    (pin "1R4")
    (pin "1R5")
    (pin "1R6")
    (pin "1R7")
    (pin "1T3")
    (pin "1T5")
    (pin "1U2")
    (pin "1V1")
    (pin "1V4")
    (pin "1C12")
    (pin "1D11")
    (pin "1D12")
    (pin "1E11")
    (pin "1E12")
    (pin "1E13")
    (pin "1F11")
    (pin "1F12")
    (pin "1F13")
    (pin "1F14")
    (pin "1G13")
    (pin "1G15")
    (pin "1H10")
    (pin "1H14")
    (pin "1H15")
    (pin "1H7")
    (pin "1H8")
    (pin "1H9")
    (pin "1J10")
    (pin "1J14")
    (pin "1J15")
    (pin "1J7")
    (pin "1K10")
    (pin "1K7")
    (pin "1L7")
    (pin "1L8")
    (pin "1L9")
    (pin "1M7")
    (pin "1M8")
    (pin "1M9")
    (pin "1N8")
    (pin "1T6")
    (pin "1U6")
    (pin "1U7")
    (pin "1V5")
    (pin "1V6")
    (pin "AP11")
    (pin "AP12")
    (pin "AR12")
    (pin "1P11")
    (pin "1P12")
    (pin "1V15")
    (pin "1V16")
    (pin "AP26")
    (pin "AP27")
    (pin "AP29")
    (pin "AP30")
    (pin "AR26")
    (pin "AR27")
    (pin "AR29")
    (pin "AR30")
    (pin "1N5")
    (pin "1N6")
    (pin "AP5")
    (pin "AP7")
    (pin "AR4")
    (pin "AR6")
    (pin "1A20")
    (pin "1B20")
    (pin "1C19")
    (pin "1C20")
    (pin "1D18")
    (pin "1D19")
    (pin "1E16")
    (pin "1E18")
    (pin "A35")
    (pin "A37")
    (pin "B34")
    (pin "B35")
    (pin "B36")
    (pin "B37")
    (pin "B38")
    (pin "C37")
    (pin "D37")
    (pin "D38")
    (pin "F37")
    (pin "F38")
    (pin "G37")
    (pin "1H4")
    (pin "1H5")
    (pin "1J5")
    (pin "1M18")
    (pin "1M19")
    (pin "1N15")
    (pin "1N16")
    (pin "1N17")
    (pin "1N18")
    (pin "1N19")
    (pin "1N20")
    (pin "1P16")
    (pin "1P17")
    (pin "1P18")
    (pin "1P19")
    (pin "1P20")
    (pin "1R16")
    (pin "1R17")
    (pin "1R18")
    (pin "1R19")
    (pin "1R20")
    (pin "1T18")
    (pin "1T19")
    (pin "1T20")
    (pin "1U18")
    (pin "1U19")
    (pin "1U20")
    (pin "1V19")
    (pin "1V20")
    (pin "AD37")
    (pin "AD38")
    (pin "AF37")
    (pin "AF38")
    (pin "AG37")
    (pin "AG38")
    (pin "AJ37")
    (pin "AJ38")
    (pin "AK37")
    (pin "AK38")
    (pin "AM37")
    (pin "AM38")
    (pin "AN37")
    (pin "AN38")
    (pin "1L1")
    (pin "1L2")
    (pin "1L4")
    (pin "1L5")
    (pin "1N1")
    (pin "1N2")
    (pin "1P2")
    (pin "1R1")
    (pin "AB1")
    (pin "AB2")
    (pin "AC2")
    (pin "AG2")
    (pin "AH2")
    (pin "AJ1")
    (pin "AJ2")
    (pin "AK2")
    (pin "AL1")
    (pin "AL2")
    (pin "1A10")
    (pin "1A11")
    (pin "1A7")
    (pin "1A8")
    (pin "1A9")
    (pin "1B8")
    (pin "1B9")
    (pin "1C10")
    (pin "1E1")
    (pin "1E2")
    (pin "1F1")
    (pin "1F2")
    (pin "1G1")
    (pin "1G2")
    (pin "A12")
    (pin "A13")
    (pin "A15")
    (pin "A17")
    (pin "A19")
    (pin "A20")
    (pin "B10")
    (pin "B12")
    (pin "B13")
    (pin "B15")
    (pin "B16")
    (pin "B17")
    (pin "B19")
    (pin "B20")
    (pin "E1")
    (pin "F1")
    (pin "F2")
    (pin "G2")
    (pin "H1")
    (pin "H2")
    (pin "K1")
    (pin "K2")
    (pin "M1")
    (pin "M2")
    (pin "N1")
    (pin "N2")
    (pin "P2")
    (pin "R1")
    (pin "R2")
    (pin "T2")
    (pin "1A1")
    (pin "1A2")
    (pin "1A3")
    (pin "1A4")
    (pin "1A5")
    (pin "1A6")
    (pin "1B1")
    (pin "1B3")
    (pin "1B5")
    (pin "1B6")
    (pin "1B7")
    (pin "1C1")
    (pin "1C2")
    (pin "1C3")
    (pin "1C7")
    (pin "1D2")
    (pin "1D5")
    (pin "1D6")
    (pin "1D7")
    (pin "1D8")
    (pin "1D9")
    (pin "1E4")
    (pin "1E6")
    (pin "1E7")
    (pin "1E9")
    (pin "1F3")
    (pin "1F4")
    (pin "1F5")
    (pin "1G4")
    (pin "1G5")
    (pin "1H3")
    (pin "A10")
    (pin "A3")
    (pin "A5")
    (pin "A7")
    (pin "A9")
    (pin "B3")
    (pin "B4")
    (pin "B5")
    (pin "B7")
    (pin "B8")
    (pin "B9")
    (pin "C1")
    (pin "C2")
    (pin "E2")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1A15")
    (pin "1A16")
    (pin "1A17")
    (pin "1A18")
    (pin "1B16")
    (pin "1B17")
    (pin "1C13")
    (pin "1C15")
    (pin "A27")
    (pin "A29")
    (pin "A30")
    (pin "A32")
    (pin "A33")
    (pin "B27")
    (pin "B29")
    (pin "B30")
    (pin "B32")
    (pin "B33")
    (pin "1D20")
    (pin "1E19")
    (pin "1E20")
    (pin "1F17")
    (pin "1F18")
    (pin "1F19")
    (pin "G38")
    (pin "1N9")
    (pin "1P9")
    (pin "1U9")
    (pin "1V9")
    (pin "AP14")
    (pin "AP15")
    (pin "AP17")
    (pin "AP18")
    (pin "AR14")
    (pin "AR15")
    (pin "AR17")
    (pin "AR18")
    (pin "1N13")
    (pin "1N14")
    (pin "1P13")
    (pin "1U16")
    (pin "1V17")
    (pin "AP32")
    (pin "AP33")
    (pin "AP35")
    (pin "AP36")
    (pin "AR32")
    (pin "AR33")
    (pin "AR35")
    (pin "AR36")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "U7") (unit 4)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1527.175 943.61 180) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C174" (at 1523.365 944.8801 0))
    (property "Value" "100nF X7R" (at 1523.365 942.3401 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0201_0603Metric" (at 1526.2098 939.8 0))
    (property "Datasheet" "GRM033Z71A104KE14D" (at 1527.175 943.61 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C174") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_name "RK3566_6") (lib_id "RK3566:RK3566") (at 43.256 278.13 0) (unit 11)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "U7" (at 41.148 278.384 0))
    (property "Value" "RK3566" (at 41.148 280.924 0))
    (property "Footprint" "RK3566:BGA565_15R5X14R4X0R90" (at 62.306 311.15 0))
    (property "Datasheet" "RK3566" (at 62.306 311.15 0))
    (pin "1A13")
    (pin "1A14")
    (pin "1B13")
    (pin "1B14")
    (pin "1D13")
    (pin "A22")
    (pin "A23")
    (pin "A26")
    (pin "B22")
    (pin "B23")
    (pin "B24")
    (pin "B25")
    (pin "B26")
    (pin "1A19")
    (pin "1B18")
    (pin "1C17")
    (pin "1D15")
    (pin "1D16")
    (pin "1D17")
    (pin "1H16")
    (pin "1H18")
    (pin "1J17")
    (pin "1J19")
    (pin "1J20")
    (pin "1K16")
    (pin "1K17")
    (pin "1K19")
    (pin "1K20")
    (pin "AA37")
    (pin "AA38")
    (pin "AB37")
    (pin "AB38")
    (pin "R37")
    (pin "R38")
    (pin "T37")
    (pin "T38")
    (pin "1F20")
    (pin "1G16")
    (pin "1G18")
    (pin "1G19")
    (pin "1G20")
    (pin "1J16")
    (pin "1J18")
    (pin "1K18")
    (pin "1L19")
    (pin "1N11")
    (pin "1N12")
    (pin "1P10")
    (pin "1P14")
    (pin "1P8")
    (pin "1R11")
    (pin "1R12")
    (pin "1R13")
    (pin "1R14")
    (pin "1R15")
    (pin "1R8")
    (pin "1R9")
    (pin "1T10")
    (pin "1T11")
    (pin "1T12")
    (pin "1T13")
    (pin "1T14")
    (pin "1T15")
    (pin "1T16")
    (pin "1T17")
    (pin "1T7")
    (pin "1T8")
    (pin "1T9")
    (pin "1U12")
    (pin "1U13")
    (pin "1U15")
    (pin "1U17")
    (pin "1V12")
    (pin "1V13")
    (pin "1V18")
    (pin "1V7")
    (pin "AP13")
    (pin "AP16")
    (pin "AP19")
    (pin "AP22")
    (pin "AP25")
    (pin "AP28")
    (pin "AP31")
    (pin "AP34")
    (pin "H37")
    (pin "L37")
    (pin "P37")
    (pin "U37")
    (pin "Y37")
    (pin "1B10")
    (pin "1B11")
    (pin "1B15")
    (pin "1B19")
    (pin "1C14")
    (pin "1C16")
    (pin "1C18")
    (pin "1C4")
    (pin "1C5")
    (pin "1C6")
    (pin "1C8")
    (pin "1C9")
    (pin "1D1")
    (pin "1D10")
    (pin "1D14")
    (pin "1D3")
    (pin "1E10")
    (pin "1E14")
    (pin "1E15")
    (pin "1E17")
    (pin "1E3")
    (pin "1E8")
    (pin "1F10")
    (pin "1F15")
    (pin "1F16")
    (pin "1F6")
    (pin "1F7")
    (pin "1F8")
    (pin "1F9")
    (pin "1G10")
    (pin "1G11")
    (pin "1G12")
    (pin "1G14")
    (pin "1G3")
    (pin "1G6")
    (pin "1G7")
    (pin "1G8")
    (pin "1G9")
    (pin "1H1")
    (pin "1H11")
    (pin "1H12")
    (pin "1H13")
    (pin "1H2")
    (pin "1H6")
    (pin "1J1")
    (pin "1J11")
    (pin "1J12")
    (pin "1J13")
    (pin "1J6")
    (pin "1J8")
    (pin "1J9")
    (pin "1K11")
    (pin "1K12")
    (pin "1K13")
    (pin "1K14")
    (pin "1K15")
    (pin "1K2")
    (pin "1K3")
    (pin "1K4")
    (pin "1K5")
    (pin "1K6")
    (pin "1K8")
    (pin "1K9")
    (pin "1L10")
    (pin "1L11")
    (pin "1L12")
    (pin "1L13")
    (pin "1L14")
    (pin "1L15")
    (pin "1L3")
    (pin "1L6")
    (pin "A1")
    (pin "A2")
    (pin "A38")
    (pin "AA2")
    (pin "AC37")
    (pin "AD2")
    (pin "AE37")
    (pin "AH37")
    (pin "AL37")
    (pin "AP2")
    (pin "AP37")
    (pin "AP8")
    (pin "AR1")
    (pin "AR38")
    (pin "B1")
    (pin "B11")
    (pin "B14")
    (pin "B18")
    (pin "B2")
    (pin "B21")
    (pin "B28")
    (pin "B31")
    (pin "B6")
    (pin "D2")
    (pin "E37")
    (pin "J2")
    (pin "L2")
    (pin "U2")
    (pin "W2")
    (pin "1M10")
    (pin "1M11")
    (pin "1M12")
    (pin "1M13")
    (pin "1M14")
    (pin "1M15")
    (pin "1M16")
    (pin "1M17")
    (pin "1M20")
    (pin "1M3")
    (pin "1M4")
    (pin "1M5")
    (pin "1M6")
    (pin "1N3")
    (pin "1N4")
    (pin "1N7")
    (pin "1P1")
    (pin "1P15")
    (pin "1P5")
    (pin "1P6")
    (pin "1P7")
    (pin "1R3")
    (pin "1R4")
    (pin "1R5")
    (pin "1R6")
    (pin "1R7")
    (pin "1T3")
    (pin "1T5")
    (pin "1U2")
    (pin "1V1")
    (pin "1V4")
    (pin "1C12")
    (pin "1D11")
    (pin "1D12")
    (pin "1E11")
    (pin "1E12")
    (pin "1E13")
    (pin "1F11")
    (pin "1F12")
    (pin "1F13")
    (pin "1F14")
    (pin "1G13")
    (pin "1G15")
    (pin "1H10")
    (pin "1H14")
    (pin "1H15")
    (pin "1H7")
    (pin "1H8")
    (pin "1H9")
    (pin "1J10")
    (pin "1J14")
    (pin "1J15")
    (pin "1J7")
    (pin "1K10")
    (pin "1K7")
    (pin "1L7")
    (pin "1L8")
    (pin "1L9")
    (pin "1M7")
    (pin "1M8")
    (pin "1M9")
    (pin "1N8")
    (pin "1T6")
    (pin "1U6")
    (pin "1U7")
    (pin "1V5")
    (pin "1V6")
    (pin "AP11")
    (pin "AP12")
    (pin "AR12")
    (pin "1P11")
    (pin "1P12")
    (pin "1V15")
    (pin "1V16")
    (pin "AP26")
    (pin "AP27")
    (pin "AP29")
    (pin "AP30")
    (pin "AR26")
    (pin "AR27")
    (pin "AR29")
    (pin "AR30")
    (pin "1N5")
    (pin "1N6")
    (pin "AP5")
    (pin "AP7")
    (pin "AR4")
    (pin "AR6")
    (pin "1A20")
    (pin "1B20")
    (pin "1C19")
    (pin "1C20")
    (pin "1D18")
    (pin "1D19")
    (pin "1E16")
    (pin "1E18")
    (pin "A35")
    (pin "A37")
    (pin "B34")
    (pin "B35")
    (pin "B36")
    (pin "B37")
    (pin "B38")
    (pin "C37")
    (pin "D37")
    (pin "D38")
    (pin "F37")
    (pin "F38")
    (pin "G37")
    (pin "1H4")
    (pin "1H5")
    (pin "1J5")
    (pin "1M18")
    (pin "1M19")
    (pin "1N15")
    (pin "1N16")
    (pin "1N17")
    (pin "1N18")
    (pin "1N19")
    (pin "1N20")
    (pin "1P16")
    (pin "1P17")
    (pin "1P18")
    (pin "1P19")
    (pin "1P20")
    (pin "1R16")
    (pin "1R17")
    (pin "1R18")
    (pin "1R19")
    (pin "1R20")
    (pin "1T18")
    (pin "1T19")
    (pin "1T20")
    (pin "1U18")
    (pin "1U19")
    (pin "1U20")
    (pin "1V19")
    (pin "1V20")
    (pin "AD37")
    (pin "AD38")
    (pin "AF37")
    (pin "AF38")
    (pin "AG37")
    (pin "AG38")
    (pin "AJ37")
    (pin "AJ38")
    (pin "AK37")
    (pin "AK38")
    (pin "AM37")
    (pin "AM38")
    (pin "AN37")
    (pin "AN38")
    (pin "1L1")
    (pin "1L2")
    (pin "1L4")
    (pin "1L5")
    (pin "1N1")
    (pin "1N2")
    (pin "1P2")
    (pin "1R1")
    (pin "AB1")
    (pin "AB2")
    (pin "AC2")
    (pin "AG2")
    (pin "AH2")
    (pin "AJ1")
    (pin "AJ2")
    (pin "AK2")
    (pin "AL1")
    (pin "AL2")
    (pin "1A10")
    (pin "1A11")
    (pin "1A7")
    (pin "1A8")
    (pin "1A9")
    (pin "1B8")
    (pin "1B9")
    (pin "1C10")
    (pin "1E1")
    (pin "1E2")
    (pin "1F1")
    (pin "1F2")
    (pin "1G1")
    (pin "1G2")
    (pin "A12")
    (pin "A13")
    (pin "A15")
    (pin "A17")
    (pin "A19")
    (pin "A20")
    (pin "B10")
    (pin "B12")
    (pin "B13")
    (pin "B15")
    (pin "B16")
    (pin "B17")
    (pin "B19")
    (pin "B20")
    (pin "E1")
    (pin "F1")
    (pin "F2")
    (pin "G2")
    (pin "H1")
    (pin "H2")
    (pin "K1")
    (pin "K2")
    (pin "M1")
    (pin "M2")
    (pin "N1")
    (pin "N2")
    (pin "P2")
    (pin "R1")
    (pin "R2")
    (pin "T2")
    (pin "1A1")
    (pin "1A2")
    (pin "1A3")
    (pin "1A4")
    (pin "1A5")
    (pin "1A6")
    (pin "1B1")
    (pin "1B3")
    (pin "1B5")
    (pin "1B6")
    (pin "1B7")
    (pin "1C1")
    (pin "1C2")
    (pin "1C3")
    (pin "1C7")
    (pin "1D2")
    (pin "1D5")
    (pin "1D6")
    (pin "1D7")
    (pin "1D8")
    (pin "1D9")
    (pin "1E4")
    (pin "1E6")
    (pin "1E7")
    (pin "1E9")
    (pin "1F3")
    (pin "1F4")
    (pin "1F5")
    (pin "1G4")
    (pin "1G5")
    (pin "1H3")
    (pin "A10")
    (pin "A3")
    (pin "A5")
    (pin "A7")
    (pin "A9")
    (pin "B3")
    (pin "B4")
    (pin "B5")
    (pin "B7")
    (pin "B8")
    (pin "B9")
    (pin "C1")
    (pin "C2")
    (pin "E2")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1A15")
    (pin "1A16")
    (pin "1A17")
    (pin "1A18")
    (pin "1B16")
    (pin "1B17")
    (pin "1C13")
    (pin "1C15")
    (pin "A27")
    (pin "A29")
    (pin "A30")
    (pin "A32")
    (pin "A33")
    (pin "B27")
    (pin "B29")
    (pin "B30")
    (pin "B32")
    (pin "B33")
    (pin "1D20")
    (pin "1E19")
    (pin "1E20")
    (pin "1F17")
    (pin "1F18")
    (pin "1F19")
    (pin "G38")
    (pin "1N9")
    (pin "1P9")
    (pin "1U9")
    (pin "1V9")
    (pin "AP14")
    (pin "AP15")
    (pin "AP17")
    (pin "AP18")
    (pin "AR14")
    (pin "AR15")
    (pin "AR17")
    (pin "AR18")
    (pin "1N13")
    (pin "1N14")
    (pin "1P13")
    (pin "1U16")
    (pin "1V17")
    (pin "AP32")
    (pin "AP33")
    (pin "AP35")
    (pin "AP36")
    (pin "AR32")
    (pin "AR33")
    (pin "AR35")
    (pin "AR36")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "U7") (unit 11)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1588.135 222.25 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0140" (at 1588.135 228.6 0))
    (property "Value" "GND" (at 1588.135 227.33 0))
    (property "Footprint" "" (at 1588.135 222.25 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1588.135 222.25 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0140") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:D_TVS") (at 1665.605 775.97 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "D28" (at 1652.905 772.795 0))
    (property "Value" "ESD5431N-2/TR" (at 1652.905 775.335 0))
    (property "Footprint" "Library:TPESD5341N" (at 1665.605 775.97 0))
    (property "Datasheet" "ESD5431N-2/TR" (at 1665.605 775.97 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "D28") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "RK3566:FPC-05F-30PH15") (at 1374.14 732.79 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "U14" (at 1390.65 768.9849 0))
    (property "Value" "FPC-05F-30PH15" (at 1390.65 771.5249 0))
    (property "Footprint" "RK3566:FPC-05F-30PH15" (at 1374.14 732.79 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1374.14 732.79 0))
    (pin "1")
    (pin "10")
    (pin "11")
    (pin "12")
    (pin "13")
    (pin "14")
    (pin "15")
    (pin "16")
    (pin "17")
    (pin "18")
    (pin "19")
    (pin "2")
    (pin "20")
    (pin "21")
    (pin "22")
    (pin "23")
    (pin "24")
    (pin "25")
    (pin "26")
    (pin "27")
    (pin "28")
    (pin "29")
    (pin "3")
    (pin "30")
    (pin "31")
    (pin "32")
    (pin "4")
    (pin "5")
    (pin "6")
    (pin "7")
    (pin "8")
    (pin "9")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "U14") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 633.73 800.1 270) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0290" (at 627.38 800.1 0))
    (property "Value" "GND" (at 631.19 800.0999 90))
    (property "Footprint" "" (at 633.73 800.1 0))
    (property "Datasheet" "" (at 633.73 800.1 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0290") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 358.775 165.1 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0214" (at 358.775 171.45 0))
    (property "Value" "GND" (at 358.775 170.18 0))
    (property "Footprint" "" (at 358.775 165.1 0))
    (property "Datasheet" "" (at 358.775 165.1 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0214") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1204.595 885.19 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C212" (at 1205.865 887.73 0))
    (property "Value" "10uF 10V " (at 1199.515 891.54 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric" (at 1205.5602 889 0))
    (property "Datasheet" "0603ZD106MAT2A" (at 1204.595 885.19 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C212") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1486.535 922.02 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C170" (at 1490.345 920.7499 0))
    (property "Value" "100nF X7R" (at 1490.345 923.2899 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0201_0603Metric" (at 1487.5002 925.83 0))
    (property "Datasheet" "GRM033Z71A104KE14D" (at 1486.535 922.02 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C170") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1196.975 548.005 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C160" (at 1189.355 549.275 0))
    (property "Value" "2.2uF" (at 1188.085 546.735 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric" (at 1197.9402 551.815 0))
    (property "Datasheet" "CS1608X7R225K100NRB" (at 1196.975 548.005 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C160") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 192.151 794.512 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0272" (at 192.151 800.862 0))
    (property "Value" "GND" (at 195.961 795.7819 0))
    (property "Footprint" "" (at 192.151 794.512 0))
    (property "Datasheet" "" (at 192.151 794.512 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0272") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 292.481 814.832 90) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "#PWR0278" (at 298.831 814.832 0))
    (property "Value" "GND" (at 296.291 817.372 90))
    (property "Footprint" "" (at 292.481 814.832 0))
    (property "Datasheet" "" (at 292.481 814.832 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0278") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:R") (at 1324.61 758.19 180) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "R53" (at 1328.42 756.9199 0))
    (property "Value" "NC" (at 1328.42 759.4599 0))
    (property "Footprint" "Resistor_SMD:R_0603_1608Metric" (at 1320.8 755.6501 0))
    (property "Datasheet" "NC" (at 1324.61 758.19 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "R53") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1856.105 754.38 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "#PWR0357" (at 1856.105 760.73 0))
    (property "Value" "GND" (at 1859.915 755.65 0))
    (property "Footprint" "" (at 1856.105 754.38 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1856.105 754.38 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0357") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:R") (at 1931.67 527.05 90) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "R21" (at 1931.67 520.7 90))
    (property "Value" "33 5%" (at 1931.67 523.24 90))
    (property "Footprint" "Resistor_SMD:R_0402_1005Metric" (at 1931.67 528.828 90))
    (property "Datasheet" "CR0402J33R0Q10Z" (at 1931.67 527.05 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "R21") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1120.775 742.315 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C201" (at 1123.315 741.045 0))
    (property "Value" "1uF " (at 1123.315 743.585 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 1121.7402 746.125 0))
    (property "Datasheet" "C0402X5R105K350NT" (at 1120.775 742.315 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C201") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1091.565 755.015 180) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR02" (at 1091.565 748.665 0))
    (property "Value" "GND" (at 1095.375 753.7449 0))
    (property "Footprint" "" (at 1091.565 755.015 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1091.565 755.015 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR02") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Switch:SW_Push") (at 1823.085 764.54 180) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "SW3" (at 1823.085 759.46 0))
    (property "Value" "SW_Push" (at 1823.085 762 0))
    (property "Footprint" "Button_Switch_SMD:Panasonic_EVQPUJ_EVQPUA" (at 1823.085 769.62 0))
    (property "Datasheet" "EVQ-PUJ02K" (at 1823.085 769.62 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "SW3") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 196.342 500.38 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0346" (at 196.342 506.73 0))
    (property "Value" "GND" (at 196.342 505.46 0))
    (property "Footprint" "" (at 196.342 500.38 0))
    (property "Datasheet" "" (at 196.342 500.38 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0346") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Connector:Conn_01x03_Male") (at 407.035 195.58 180) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "J7" (at 409.575 194.3099 0))
    (property "Value" "Conn_01x03_Male" (at 409.575 196.8499 0))
    (property "Footprint" "Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_1x03_P2.54mm_Vertical" (at 407.035 195.58 0))
    (property "Datasheet" "826629-3" (at 407.035 195.58 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (pin "3")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "J7") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1567.815 887.73 180) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C38" (at 1564.005 889.0001 0))
    (property "Value" "100nF X7R" (at 1564.005 886.4601 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0201_0603Metric" (at 1566.8498 883.92 0))
    (property "Datasheet" "GRM033Z71A104KE14D" (at 1567.815 887.73 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C38") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:R") (at 134.239 292.735 90) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "R102" (at 141.859 296.545 90))
    (property "Value" "1k" (at 141.859 299.085 90))
    (property "Footprint" "Resistor_SMD:R_0603_1608Metric" (at 136.7789 288.925 0))
    (property "Datasheet" "SCR0603J1K" (at 134.239 292.735 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "R102") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 62.23 341.63 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C259" (at 64.77 339.09 0))
    (property "Value" "100nF 5%" (at 64.77 341.63 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0201_0603Metric" (at 63.1952 345.44 0))
    (property "Datasheet" "GRM033R60J104KE19D" (at 62.23 341.63 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C259") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Diode:1N5817") (at 882.015 878.205 270) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "D14" (at 885.825 876.6174 90))
    (property "Value" "TPESD5341N" (at 885.825 879.1574 90))
    (property "Footprint" "RK3566:TPESD5341N" (at 877.57 878.205 0))
    (property "Datasheet" "TPESD5341N" (at 882.015 878.205 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "D14") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:R") (at 699.516 164.973 90) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "R24" (at 702.056 162.433 90))
    (property "Value" "120 Ohm" (at 702.056 159.893 90))
    (property "Footprint" "Resistor_SMD:R_0402_1005Metric" (at 699.516 166.751 90))
    (property "Datasheet" "AECR0402F120RK9" (at 699.516 164.973 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "R24") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1533.525 242.57 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C79" (at 1536.065 240.03 0))
    (property "Value" "100nF 5%" (at 1536.065 242.57 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 1534.4902 246.38 0))
    (property "Datasheet" "0402B104J100NT" (at 1533.525 242.57 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C79") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "RK3566:RT9193") (at 1114.425 531.495 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "U10" (at 1115.06 526.415 0))
    (property "Value" "RT9193" (at 1115.06 528.955 0))
    (property "Footprint" "Package_TO_SOT_SMD:SOT-23-5" (at 1114.425 531.495 0))
    (property "Datasheet" "RT9193-18GB" (at 1114.425 531.495 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (pin "3")
    (pin "4")
    (pin "5")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "U10") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1203.325 535.305 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C161" (at 1205.865 532.765 0))
    (property "Value" "100nF 5%" (at 1205.865 535.305 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 1204.2902 539.115 0))
    (property "Datasheet" "0402B104J100NT" (at 1203.325 535.305 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C161") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 576.377 466.598 180) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0160" (at 576.377 460.248 0))
    (property "Value" "GND" (at 580.187 465.3279 0))
    (property "Footprint" "" (at 576.377 466.598 0))
    (property "Datasheet" "" (at 576.377 466.598 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0160") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:L_Ferrite") (at 1317.625 313.055 90) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "L14" (at 1317.625 306.705 90))
    (property "Value" "L_Ferrite" (at 1317.625 309.245 90))
    (property "Footprint" "Inductor_SMD:L_0603_1608Metric" (at 1317.625 313.055 0))
    (property "Datasheet" "PB1608-121/2A0" (at 1317.625 313.055 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "L14") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:D_TVS") (at 1666.24 798.83 90) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "D31" (at 1647.825 797.56 90))
    (property "Value" "ESD5431N-2/TR" (at 1647.825 800.1 90))
    (property "Footprint" "Library:TPESD5341N" (at 1666.24 798.83 0))
    (property "Datasheet" "ESD5431N-2/TR" (at 1666.24 798.83 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "D31") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_name "RK3566_8") (lib_id "RK3566:RK3566") (at 540.512 287.274 0) (unit 16)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "U7" (at 538.404 287.528 0))
    (property "Value" "RK3566" (at 538.404 290.068 0))
    (property "Footprint" "RK3566:BGA565_15R5X14R4X0R90" (at 559.562 320.294 0))
    (property "Datasheet" "RK3566" (at 559.562 320.294 0))
    (pin "1A13")
    (pin "1A14")
    (pin "1B13")
    (pin "1B14")
    (pin "1D13")
    (pin "A22")
    (pin "A23")
    (pin "A26")
    (pin "B22")
    (pin "B23")
    (pin "B24")
    (pin "B25")
    (pin "B26")
    (pin "1A19")
    (pin "1B18")
    (pin "1C17")
    (pin "1D15")
    (pin "1D16")
    (pin "1D17")
    (pin "1H16")
    (pin "1H18")
    (pin "1J17")
    (pin "1J19")
    (pin "1J20")
    (pin "1K16")
    (pin "1K17")
    (pin "1K19")
    (pin "1K20")
    (pin "AA37")
    (pin "AA38")
    (pin "AB37")
    (pin "AB38")
    (pin "R37")
    (pin "R38")
    (pin "T37")
    (pin "T38")
    (pin "1F20")
    (pin "1G16")
    (pin "1G18")
    (pin "1G19")
    (pin "1G20")
    (pin "1J16")
    (pin "1J18")
    (pin "1K18")
    (pin "1L19")
    (pin "1N11")
    (pin "1N12")
    (pin "1P10")
    (pin "1P14")
    (pin "1P8")
    (pin "1R11")
    (pin "1R12")
    (pin "1R13")
    (pin "1R14")
    (pin "1R15")
    (pin "1R8")
    (pin "1R9")
    (pin "1T10")
    (pin "1T11")
    (pin "1T12")
    (pin "1T13")
    (pin "1T14")
    (pin "1T15")
    (pin "1T16")
    (pin "1T17")
    (pin "1T7")
    (pin "1T8")
    (pin "1T9")
    (pin "1U12")
    (pin "1U13")
    (pin "1U15")
    (pin "1U17")
    (pin "1V12")
    (pin "1V13")
    (pin "1V18")
    (pin "1V7")
    (pin "AP13")
    (pin "AP16")
    (pin "AP19")
    (pin "AP22")
    (pin "AP25")
    (pin "AP28")
    (pin "AP31")
    (pin "AP34")
    (pin "H37")
    (pin "L37")
    (pin "P37")
    (pin "U37")
    (pin "Y37")
    (pin "1B10")
    (pin "1B11")
    (pin "1B15")
    (pin "1B19")
    (pin "1C14")
    (pin "1C16")
    (pin "1C18")
    (pin "1C4")
    (pin "1C5")
    (pin "1C6")
    (pin "1C8")
    (pin "1C9")
    (pin "1D1")
    (pin "1D10")
    (pin "1D14")
    (pin "1D3")
    (pin "1E10")
    (pin "1E14")
    (pin "1E15")
    (pin "1E17")
    (pin "1E3")
    (pin "1E8")
    (pin "1F10")
    (pin "1F15")
    (pin "1F16")
    (pin "1F6")
    (pin "1F7")
    (pin "1F8")
    (pin "1F9")
    (pin "1G10")
    (pin "1G11")
    (pin "1G12")
    (pin "1G14")
    (pin "1G3")
    (pin "1G6")
    (pin "1G7")
    (pin "1G8")
    (pin "1G9")
    (pin "1H1")
    (pin "1H11")
    (pin "1H12")
    (pin "1H13")
    (pin "1H2")
    (pin "1H6")
    (pin "1J1")
    (pin "1J11")
    (pin "1J12")
    (pin "1J13")
    (pin "1J6")
    (pin "1J8")
    (pin "1J9")
    (pin "1K11")
    (pin "1K12")
    (pin "1K13")
    (pin "1K14")
    (pin "1K15")
    (pin "1K2")
    (pin "1K3")
    (pin "1K4")
    (pin "1K5")
    (pin "1K6")
    (pin "1K8")
    (pin "1K9")
    (pin "1L10")
    (pin "1L11")
    (pin "1L12")
    (pin "1L13")
    (pin "1L14")
    (pin "1L15")
    (pin "1L3")
    (pin "1L6")
    (pin "A1")
    (pin "A2")
    (pin "A38")
    (pin "AA2")
    (pin "AC37")
    (pin "AD2")
    (pin "AE37")
    (pin "AH37")
    (pin "AL37")
    (pin "AP2")
    (pin "AP37")
    (pin "AP8")
    (pin "AR1")
    (pin "AR38")
    (pin "B1")
    (pin "B11")
    (pin "B14")
    (pin "B18")
    (pin "B2")
    (pin "B21")
    (pin "B28")
    (pin "B31")
    (pin "B6")
    (pin "D2")
    (pin "E37")
    (pin "J2")
    (pin "L2")
    (pin "U2")
    (pin "W2")
    (pin "1M10")
    (pin "1M11")
    (pin "1M12")
    (pin "1M13")
    (pin "1M14")
    (pin "1M15")
    (pin "1M16")
    (pin "1M17")
    (pin "1M20")
    (pin "1M3")
    (pin "1M4")
    (pin "1M5")
    (pin "1M6")
    (pin "1N3")
    (pin "1N4")
    (pin "1N7")
    (pin "1P1")
    (pin "1P15")
    (pin "1P5")
    (pin "1P6")
    (pin "1P7")
    (pin "1R3")
    (pin "1R4")
    (pin "1R5")
    (pin "1R6")
    (pin "1R7")
    (pin "1T3")
    (pin "1T5")
    (pin "1U2")
    (pin "1V1")
    (pin "1V4")
    (pin "1C12")
    (pin "1D11")
    (pin "1D12")
    (pin "1E11")
    (pin "1E12")
    (pin "1E13")
    (pin "1F11")
    (pin "1F12")
    (pin "1F13")
    (pin "1F14")
    (pin "1G13")
    (pin "1G15")
    (pin "1H10")
    (pin "1H14")
    (pin "1H15")
    (pin "1H7")
    (pin "1H8")
    (pin "1H9")
    (pin "1J10")
    (pin "1J14")
    (pin "1J15")
    (pin "1J7")
    (pin "1K10")
    (pin "1K7")
    (pin "1L7")
    (pin "1L8")
    (pin "1L9")
    (pin "1M7")
    (pin "1M8")
    (pin "1M9")
    (pin "1N8")
    (pin "1T6")
    (pin "1U6")
    (pin "1U7")
    (pin "1V5")
    (pin "1V6")
    (pin "AP11")
    (pin "AP12")
    (pin "AR12")
    (pin "1P11")
    (pin "1P12")
    (pin "1V15")
    (pin "1V16")
    (pin "AP26")
    (pin "AP27")
    (pin "AP29")
    (pin "AP30")
    (pin "AR26")
    (pin "AR27")
    (pin "AR29")
    (pin "AR30")
    (pin "1N5")
    (pin "1N6")
    (pin "AP5")
    (pin "AP7")
    (pin "AR4")
    (pin "AR6")
    (pin "1A20")
    (pin "1B20")
    (pin "1C19")
    (pin "1C20")
    (pin "1D18")
    (pin "1D19")
    (pin "1E16")
    (pin "1E18")
    (pin "A35")
    (pin "A37")
    (pin "B34")
    (pin "B35")
    (pin "B36")
    (pin "B37")
    (pin "B38")
    (pin "C37")
    (pin "D37")
    (pin "D38")
    (pin "F37")
    (pin "F38")
    (pin "G37")
    (pin "1H4")
    (pin "1H5")
    (pin "1J5")
    (pin "1M18")
    (pin "1M19")
    (pin "1N15")
    (pin "1N16")
    (pin "1N17")
    (pin "1N18")
    (pin "1N19")
    (pin "1N20")
    (pin "1P16")
    (pin "1P17")
    (pin "1P18")
    (pin "1P19")
    (pin "1P20")
    (pin "1R16")
    (pin "1R17")
    (pin "1R18")
    (pin "1R19")
    (pin "1R20")
    (pin "1T18")
    (pin "1T19")
    (pin "1T20")
    (pin "1U18")
    (pin "1U19")
    (pin "1U20")
    (pin "1V19")
    (pin "1V20")
    (pin "AD37")
    (pin "AD38")
    (pin "AF37")
    (pin "AF38")
    (pin "AG37")
    (pin "AG38")
    (pin "AJ37")
    (pin "AJ38")
    (pin "AK37")
    (pin "AK38")
    (pin "AM37")
    (pin "AM38")
    (pin "AN37")
    (pin "AN38")
    (pin "1L1")
    (pin "1L2")
    (pin "1L4")
    (pin "1L5")
    (pin "1N1")
    (pin "1N2")
    (pin "1P2")
    (pin "1R1")
    (pin "AB1")
    (pin "AB2")
    (pin "AC2")
    (pin "AG2")
    (pin "AH2")
    (pin "AJ1")
    (pin "AJ2")
    (pin "AK2")
    (pin "AL1")
    (pin "AL2")
    (pin "1A10")
    (pin "1A11")
    (pin "1A7")
    (pin "1A8")
    (pin "1A9")
    (pin "1B8")
    (pin "1B9")
    (pin "1C10")
    (pin "1E1")
    (pin "1E2")
    (pin "1F1")
    (pin "1F2")
    (pin "1G1")
    (pin "1G2")
    (pin "A12")
    (pin "A13")
    (pin "A15")
    (pin "A17")
    (pin "A19")
    (pin "A20")
    (pin "B10")
    (pin "B12")
    (pin "B13")
    (pin "B15")
    (pin "B16")
    (pin "B17")
    (pin "B19")
    (pin "B20")
    (pin "E1")
    (pin "F1")
    (pin "F2")
    (pin "G2")
    (pin "H1")
    (pin "H2")
    (pin "K1")
    (pin "K2")
    (pin "M1")
    (pin "M2")
    (pin "N1")
    (pin "N2")
    (pin "P2")
    (pin "R1")
    (pin "R2")
    (pin "T2")
    (pin "1A1")
    (pin "1A2")
    (pin "1A3")
    (pin "1A4")
    (pin "1A5")
    (pin "1A6")
    (pin "1B1")
    (pin "1B3")
    (pin "1B5")
    (pin "1B6")
    (pin "1B7")
    (pin "1C1")
    (pin "1C2")
    (pin "1C3")
    (pin "1C7")
    (pin "1D2")
    (pin "1D5")
    (pin "1D6")
    (pin "1D7")
    (pin "1D8")
    (pin "1D9")
    (pin "1E4")
    (pin "1E6")
    (pin "1E7")
    (pin "1E9")
    (pin "1F3")
    (pin "1F4")
    (pin "1F5")
    (pin "1G4")
    (pin "1G5")
    (pin "1H3")
    (pin "A10")
    (pin "A3")
    (pin "A5")
    (pin "A7")
    (pin "A9")
    (pin "B3")
    (pin "B4")
    (pin "B5")
    (pin "B7")
    (pin "B8")
    (pin "B9")
    (pin "C1")
    (pin "C2")
    (pin "E2")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1A15")
    (pin "1A16")
    (pin "1A17")
    (pin "1A18")
    (pin "1B16")
    (pin "1B17")
    (pin "1C13")
    (pin "1C15")
    (pin "A27")
    (pin "A29")
    (pin "A30")
    (pin "A32")
    (pin "A33")
    (pin "B27")
    (pin "B29")
    (pin "B30")
    (pin "B32")
    (pin "B33")
    (pin "1D20")
    (pin "1E19")
    (pin "1E20")
    (pin "1F17")
    (pin "1F18")
    (pin "1F19")
    (pin "G38")
    (pin "1N9")
    (pin "1P9")
    (pin "1U9")
    (pin "1V9")
    (pin "AP14")
    (pin "AP15")
    (pin "AP17")
    (pin "AP18")
    (pin "AR14")
    (pin "AR15")
    (pin "AR17")
    (pin "AR18")
    (pin "1N13")
    (pin "1N14")
    (pin "1P13")
    (pin "1U16")
    (pin "1V17")
    (pin "AP32")
    (pin "AP33")
    (pin "AP35")
    (pin "AP36")
    (pin "AR32")
    (pin "AR33")
    (pin "AR35")
    (pin "AR36")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "U7") (unit 16)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1483.995 214.63 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C66" (at 1485.265 217.17 0))
    (property "Value" "10uF 10V " (at 1478.915 220.98 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric" (at 1484.9602 218.44 0))
    (property "Datasheet" "0603ZD106MAT2A" (at 1483.995 214.63 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C66") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1106.805 561.975 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "#PWR0176" (at 1106.805 568.325 0))
    (property "Value" "GND" (at 1111.885 563.245 0))
    (property "Footprint" "" (at 1106.805 561.975 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1106.805 561.975 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0176") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:R") (at 349.885 179.07 180) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "R30" (at 353.695 177.7999 0))
    (property "Value" "22 Ohm" (at 353.695 180.3399 0))
    (property "Footprint" "Resistor_SMD:R_0201_0603Metric" (at 351.663 179.07 90))
    (property "Datasheet" "CR0201FH22R0G" (at 349.885 179.07 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "R30") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 206.121 818.642 180) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C247" (at 199.771 819.912 0))
    (property "Value" "100nF 5%" (at 199.771 817.372 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0201_0603Metric" (at 205.1558 814.832 0))
    (property "Datasheet" "GRM033R60J104KE19D" (at 206.121 818.642 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C247") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1477.645 214.63 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C64" (at 1476.375 226.06 0))
    (property "Value" "22uF 10V " (at 1470.025 228.6 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric" (at 1478.6102 218.44 0))
    (property "Datasheet" "AMK107BC6226MA" (at 1477.645 214.63 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C64") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "ECS-250:ECS-250-8-33-JGN-TR") (at 1508.125 832.485 180) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "U1" (at 1533.525 846.455 0))
    (property "Value" "ECS-250-8-30B-CKM" (at 1533.525 842.645 0))
    (property "Footprint" "Crystal:Crystal_SMD_5032-4Pin_5.0x3.2mm" (at 1533.525 826.389 0))
    (property "Datasheet" "ECS-250-8-30B-CKM" (at 1508.125 832.485 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (pin "3")
    (pin "4")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "U1") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Diode:1N5817") (at 880.745 836.295 90) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "D18" (at 884.555 835.3424 90))
    (property "Value" "B5819WS" (at 884.555 837.8824 90))
    (property "Footprint" "RK3566:B5819WS" (at 885.19 836.295 0))
    (property "Datasheet" "B5819WS" (at 880.745 836.295 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "D18") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1661.795 775.97 270) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "#PWR043" (at 1655.445 775.97 0))
    (property "Value" "GND" (at 1656.08 775.97 90))
    (property "Footprint" "" (at 1661.795 775.97 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1661.795 775.97 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR043") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1114.425 765.175 180) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR03" (at 1114.425 758.825 0))
    (property "Value" "GND" (at 1118.235 763.9049 0))
    (property "Footprint" "" (at 1114.425 765.175 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1114.425 765.175 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR03") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1158.875 895.35 270) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "#PWR09" (at 1152.525 895.35 0))
    (property "Value" "GND" (at 1151.255 895.35 90))
    (property "Footprint" "" (at 1158.875 895.35 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1158.875 895.35 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR09") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 551.18 830.58 90) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0302" (at 557.53 830.58 0))
    (property "Value" "GND" (at 556.26 830.5799 90))
    (property "Footprint" "" (at 551.18 830.58 0))
    (property "Datasheet" "" (at 551.18 830.58 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0302") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1824.355 224.79 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0139" (at 1824.355 231.14 0))
    (property "Value" "GND" (at 1824.355 229.87 0))
    (property "Footprint" "" (at 1824.355 224.79 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1824.355 224.79 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0139") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1243.965 531.495 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0199" (at 1243.965 537.845 0))
    (property "Value" "GND" (at 1243.965 536.575 0))
    (property "Footprint" "" (at 1243.965 531.495 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1243.965 531.495 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0199") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1640.205 242.57 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C107" (at 1642.745 240.03 0))
    (property "Value" "100nF 5%" (at 1642.745 242.57 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 1641.1702 246.38 0))
    (property "Datasheet" "0402B104J100NT" (at 1640.205 242.57 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C107") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 256.921 866.902 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0342" (at 256.921 873.252 0))
    (property "Value" "GND" (at 260.731 868.1719 0))
    (property "Footprint" "" (at 256.921 866.902 0))
    (property "Datasheet" "" (at 256.921 866.902 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0342") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1871.345 227.33 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C46" (at 1873.885 224.79 0))
    (property "Value" "100nF 5%" (at 1873.885 227.33 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 1872.3102 231.14 0))
    (property "Datasheet" "0402B104J100NT" (at 1871.345 227.33 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C46") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1530.35 520.7 180) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C199" (at 1527.81 523.24 0))
    (property "Value" "100nF 5%" (at 1527.81 520.7 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 1529.3848 516.89 0))
    (property "Datasheet" "0402B104J100NT" (at 1530.35 520.7 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C199") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1909.445 227.33 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C54" (at 1911.985 224.79 0))
    (property "Value" "100nF 5%" (at 1911.985 227.33 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 1910.4102 231.14 0))
    (property "Datasheet" "0402B104J100NT" (at 1909.445 227.33 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C54") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:R") (at 1169.035 487.045 270) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "R28" (at 1169.035 478.155 90))
    (property "Value" "10k" (at 1169.035 480.695 90))
    (property "Footprint" "Resistor_SMD:R_0603_1608Metric" (at 1169.035 483.235 90))
    (property "Datasheet" "RC0603FR-0710KL" (at 1169.035 487.045 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "R28") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 279.781 797.052 90) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0268" (at 286.131 797.052 0))
    (property "Value" "GND" (at 277.241 797.0521 90))
    (property "Footprint" "" (at 279.781 797.052 0))
    (property "Datasheet" "" (at 279.781 797.052 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0268") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:D_TVS") (at 1665.605 782.32 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "D30" (at 1652.905 780.415 0))
    (property "Value" "ESD5431N-2/TR" (at 1652.905 782.955 0))
    (property "Footprint" "Library:TPESD5341N" (at 1665.605 782.32 0))
    (property "Datasheet" "ESD5431N-2/TR" (at 1665.605 782.32 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "D30") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "RK3566:IMX586_Connector") (at 255.651 781.812 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "U19" (at 255.016 779.272 0))
    (property "Value" "IMX586_Connector" (at 255.016 781.812 0))
    (property "Footprint" "RK3566:IMX586 Connector" (at 239.141 786.892 0))
    (property "Datasheet" "OK-118RM030-35" (at 239.141 786.892 0))
    (pin "1")
    (pin "10")
    (pin "11")
    (pin "12")
    (pin "13")
    (pin "14")
    (pin "15")
    (pin "16")
    (pin "17")
    (pin "18")
    (pin "19")
    (pin "2")
    (pin "20")
    (pin "21")
    (pin "22")
    (pin "23")
    (pin "24")
    (pin "25")
    (pin "26")
    (pin "27")
    (pin "28")
    (pin "29")
    (pin "3")
    (pin "30")
    (pin "31")
    (pin "32")
    (pin "4")
    (pin "5")
    (pin "6")
    (pin "7")
    (pin "8")
    (pin "9")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "U19") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 929.005 300.355 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C120" (at 931.545 297.815 0))
    (property "Value" "100nF 5%" (at 931.545 300.355 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 929.9702 304.165 0))
    (property "Datasheet" "0402B104J100NT" (at 929.005 300.355 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C120") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 263.068 517.398 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C239" (at 265.608 514.858 0))
    (property "Value" "100nF 5%" (at 265.608 517.398 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0201_0603Metric" (at 264.0332 521.208 0))
    (property "Datasheet" "GRM033R60J104KE19D" (at 263.068 517.398 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C239") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 865.505 110.49 180) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR052" (at 865.505 104.14 0))
    (property "Value" "GND" (at 865.505 107.315 0))
    (property "Footprint" "" (at 865.505 110.49 0))
    (property "Datasheet" "" (at 865.505 110.49 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR052") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1661.795 779.145 270) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "#PWR042" (at 1655.445 779.145 0))
    (property "Value" "GND" (at 1657.985 779.145 90))
    (property "Footprint" "" (at 1661.795 779.145 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1661.795 779.145 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR042") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:R") (at 1568.45 541.02 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "R38" (at 1570.99 538.4799 0))
    (property "Value" "10k" (at 1570.99 541.0199 0))
    (property "Footprint" "Resistor_SMD:R_0603_1608Metric" (at 1570.99 543.5599 0))
    (property "Datasheet" "RC0603FR-0710KL" (at 1568.45 541.02 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "R38") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 267.081 838.962 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0277" (at 267.081 845.312 0))
    (property "Value" "GND" (at 270.891 840.2319 0))
    (property "Footprint" "" (at 267.081 838.962 0))
    (property "Datasheet" "" (at 267.081 838.962 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0277") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_name "RK3566_12") (lib_id "RK3566:RK3566") (at 587.629 75.057 0) (unit 14)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "U7" (at 562.0004 86.614 0))
    (property "Value" "RK3566" (at 562.0004 89.154 0))
    (property "Footprint" "RK3566:BGA565_15R5X14R4X0R90" (at 606.679 108.077 0))
    (property "Datasheet" "RK3566" (at 606.679 108.077 0))
    (pin "1A13")
    (pin "1A14")
    (pin "1B13")
    (pin "1B14")
    (pin "1D13")
    (pin "A22")
    (pin "A23")
    (pin "A26")
    (pin "B22")
    (pin "B23")
    (pin "B24")
    (pin "B25")
    (pin "B26")
    (pin "1A19")
    (pin "1B18")
    (pin "1C17")
    (pin "1D15")
    (pin "1D16")
    (pin "1D17")
    (pin "1H16")
    (pin "1H18")
    (pin "1J17")
    (pin "1J19")
    (pin "1J20")
    (pin "1K16")
    (pin "1K17")
    (pin "1K19")
    (pin "1K20")
    (pin "AA37")
    (pin "AA38")
    (pin "AB37")
    (pin "AB38")
    (pin "R37")
    (pin "R38")
    (pin "T37")
    (pin "T38")
    (pin "1F20")
    (pin "1G16")
    (pin "1G18")
    (pin "1G19")
    (pin "1G20")
    (pin "1J16")
    (pin "1J18")
    (pin "1K18")
    (pin "1L19")
    (pin "1N11")
    (pin "1N12")
    (pin "1P10")
    (pin "1P14")
    (pin "1P8")
    (pin "1R11")
    (pin "1R12")
    (pin "1R13")
    (pin "1R14")
    (pin "1R15")
    (pin "1R8")
    (pin "1R9")
    (pin "1T10")
    (pin "1T11")
    (pin "1T12")
    (pin "1T13")
    (pin "1T14")
    (pin "1T15")
    (pin "1T16")
    (pin "1T17")
    (pin "1T7")
    (pin "1T8")
    (pin "1T9")
    (pin "1U12")
    (pin "1U13")
    (pin "1U15")
    (pin "1U17")
    (pin "1V12")
    (pin "1V13")
    (pin "1V18")
    (pin "1V7")
    (pin "AP13")
    (pin "AP16")
    (pin "AP19")
    (pin "AP22")
    (pin "AP25")
    (pin "AP28")
    (pin "AP31")
    (pin "AP34")
    (pin "H37")
    (pin "L37")
    (pin "P37")
    (pin "U37")
    (pin "Y37")
    (pin "1B10")
    (pin "1B11")
    (pin "1B15")
    (pin "1B19")
    (pin "1C14")
    (pin "1C16")
    (pin "1C18")
    (pin "1C4")
    (pin "1C5")
    (pin "1C6")
    (pin "1C8")
    (pin "1C9")
    (pin "1D1")
    (pin "1D10")
    (pin "1D14")
    (pin "1D3")
    (pin "1E10")
    (pin "1E14")
    (pin "1E15")
    (pin "1E17")
    (pin "1E3")
    (pin "1E8")
    (pin "1F10")
    (pin "1F15")
    (pin "1F16")
    (pin "1F6")
    (pin "1F7")
    (pin "1F8")
    (pin "1F9")
    (pin "1G10")
    (pin "1G11")
    (pin "1G12")
    (pin "1G14")
    (pin "1G3")
    (pin "1G6")
    (pin "1G7")
    (pin "1G8")
    (pin "1G9")
    (pin "1H1")
    (pin "1H11")
    (pin "1H12")
    (pin "1H13")
    (pin "1H2")
    (pin "1H6")
    (pin "1J1")
    (pin "1J11")
    (pin "1J12")
    (pin "1J13")
    (pin "1J6")
    (pin "1J8")
    (pin "1J9")
    (pin "1K11")
    (pin "1K12")
    (pin "1K13")
    (pin "1K14")
    (pin "1K15")
    (pin "1K2")
    (pin "1K3")
    (pin "1K4")
    (pin "1K5")
    (pin "1K6")
    (pin "1K8")
    (pin "1K9")
    (pin "1L10")
    (pin "1L11")
    (pin "1L12")
    (pin "1L13")
    (pin "1L14")
    (pin "1L15")
    (pin "1L3")
    (pin "1L6")
    (pin "A1")
    (pin "A2")
    (pin "A38")
    (pin "AA2")
    (pin "AC37")
    (pin "AD2")
    (pin "AE37")
    (pin "AH37")
    (pin "AL37")
    (pin "AP2")
    (pin "AP37")
    (pin "AP8")
    (pin "AR1")
    (pin "AR38")
    (pin "B1")
    (pin "B11")
    (pin "B14")
    (pin "B18")
    (pin "B2")
    (pin "B21")
    (pin "B28")
    (pin "B31")
    (pin "B6")
    (pin "D2")
    (pin "E37")
    (pin "J2")
    (pin "L2")
    (pin "U2")
    (pin "W2")
    (pin "1M10")
    (pin "1M11")
    (pin "1M12")
    (pin "1M13")
    (pin "1M14")
    (pin "1M15")
    (pin "1M16")
    (pin "1M17")
    (pin "1M20")
    (pin "1M3")
    (pin "1M4")
    (pin "1M5")
    (pin "1M6")
    (pin "1N3")
    (pin "1N4")
    (pin "1N7")
    (pin "1P1")
    (pin "1P15")
    (pin "1P5")
    (pin "1P6")
    (pin "1P7")
    (pin "1R3")
    (pin "1R4")
    (pin "1R5")
    (pin "1R6")
    (pin "1R7")
    (pin "1T3")
    (pin "1T5")
    (pin "1U2")
    (pin "1V1")
    (pin "1V4")
    (pin "1C12")
    (pin "1D11")
    (pin "1D12")
    (pin "1E11")
    (pin "1E12")
    (pin "1E13")
    (pin "1F11")
    (pin "1F12")
    (pin "1F13")
    (pin "1F14")
    (pin "1G13")
    (pin "1G15")
    (pin "1H10")
    (pin "1H14")
    (pin "1H15")
    (pin "1H7")
    (pin "1H8")
    (pin "1H9")
    (pin "1J10")
    (pin "1J14")
    (pin "1J15")
    (pin "1J7")
    (pin "1K10")
    (pin "1K7")
    (pin "1L7")
    (pin "1L8")
    (pin "1L9")
    (pin "1M7")
    (pin "1M8")
    (pin "1M9")
    (pin "1N8")
    (pin "1T6")
    (pin "1U6")
    (pin "1U7")
    (pin "1V5")
    (pin "1V6")
    (pin "AP11")
    (pin "AP12")
    (pin "AR12")
    (pin "1P11")
    (pin "1P12")
    (pin "1V15")
    (pin "1V16")
    (pin "AP26")
    (pin "AP27")
    (pin "AP29")
    (pin "AP30")
    (pin "AR26")
    (pin "AR27")
    (pin "AR29")
    (pin "AR30")
    (pin "1N5")
    (pin "1N6")
    (pin "AP5")
    (pin "AP7")
    (pin "AR4")
    (pin "AR6")
    (pin "1A20")
    (pin "1B20")
    (pin "1C19")
    (pin "1C20")
    (pin "1D18")
    (pin "1D19")
    (pin "1E16")
    (pin "1E18")
    (pin "A35")
    (pin "A37")
    (pin "B34")
    (pin "B35")
    (pin "B36")
    (pin "B37")
    (pin "B38")
    (pin "C37")
    (pin "D37")
    (pin "D38")
    (pin "F37")
    (pin "F38")
    (pin "G37")
    (pin "1H4")
    (pin "1H5")
    (pin "1J5")
    (pin "1M18")
    (pin "1M19")
    (pin "1N15")
    (pin "1N16")
    (pin "1N17")
    (pin "1N18")
    (pin "1N19")
    (pin "1N20")
    (pin "1P16")
    (pin "1P17")
    (pin "1P18")
    (pin "1P19")
    (pin "1P20")
    (pin "1R16")
    (pin "1R17")
    (pin "1R18")
    (pin "1R19")
    (pin "1R20")
    (pin "1T18")
    (pin "1T19")
    (pin "1T20")
    (pin "1U18")
    (pin "1U19")
    (pin "1U20")
    (pin "1V19")
    (pin "1V20")
    (pin "AD37")
    (pin "AD38")
    (pin "AF37")
    (pin "AF38")
    (pin "AG37")
    (pin "AG38")
    (pin "AJ37")
    (pin "AJ38")
    (pin "AK37")
    (pin "AK38")
    (pin "AM37")
    (pin "AM38")
    (pin "AN37")
    (pin "AN38")
    (pin "1L1")
    (pin "1L2")
    (pin "1L4")
    (pin "1L5")
    (pin "1N1")
    (pin "1N2")
    (pin "1P2")
    (pin "1R1")
    (pin "AB1")
    (pin "AB2")
    (pin "AC2")
    (pin "AG2")
    (pin "AH2")
    (pin "AJ1")
    (pin "AJ2")
    (pin "AK2")
    (pin "AL1")
    (pin "AL2")
    (pin "1A10")
    (pin "1A11")
    (pin "1A7")
    (pin "1A8")
    (pin "1A9")
    (pin "1B8")
    (pin "1B9")
    (pin "1C10")
    (pin "1E1")
    (pin "1E2")
    (pin "1F1")
    (pin "1F2")
    (pin "1G1")
    (pin "1G2")
    (pin "A12")
    (pin "A13")
    (pin "A15")
    (pin "A17")
    (pin "A19")
    (pin "A20")
    (pin "B10")
    (pin "B12")
    (pin "B13")
    (pin "B15")
    (pin "B16")
    (pin "B17")
    (pin "B19")
    (pin "B20")
    (pin "E1")
    (pin "F1")
    (pin "F2")
    (pin "G2")
    (pin "H1")
    (pin "H2")
    (pin "K1")
    (pin "K2")
    (pin "M1")
    (pin "M2")
    (pin "N1")
    (pin "N2")
    (pin "P2")
    (pin "R1")
    (pin "R2")
    (pin "T2")
    (pin "1A1")
    (pin "1A2")
    (pin "1A3")
    (pin "1A4")
    (pin "1A5")
    (pin "1A6")
    (pin "1B1")
    (pin "1B3")
    (pin "1B5")
    (pin "1B6")
    (pin "1B7")
    (pin "1C1")
    (pin "1C2")
    (pin "1C3")
    (pin "1C7")
    (pin "1D2")
    (pin "1D5")
    (pin "1D6")
    (pin "1D7")
    (pin "1D8")
    (pin "1D9")
    (pin "1E4")
    (pin "1E6")
    (pin "1E7")
    (pin "1E9")
    (pin "1F3")
    (pin "1F4")
    (pin "1F5")
    (pin "1G4")
    (pin "1G5")
    (pin "1H3")
    (pin "A10")
    (pin "A3")
    (pin "A5")
    (pin "A7")
    (pin "A9")
    (pin "B3")
    (pin "B4")
    (pin "B5")
    (pin "B7")
    (pin "B8")
    (pin "B9")
    (pin "C1")
    (pin "C2")
    (pin "E2")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1A15")
    (pin "1A16")
    (pin "1A17")
    (pin "1A18")
    (pin "1B16")
    (pin "1B17")
    (pin "1C13")
    (pin "1C15")
    (pin "A27")
    (pin "A29")
    (pin "A30")
    (pin "A32")
    (pin "A33")
    (pin "B27")
    (pin "B29")
    (pin "B30")
    (pin "B32")
    (pin "B33")
    (pin "1D20")
    (pin "1E19")
    (pin "1E20")
    (pin "1F17")
    (pin "1F18")
    (pin "1F19")
    (pin "G38")
    (pin "1N9")
    (pin "1P9")
    (pin "1U9")
    (pin "1V9")
    (pin "AP14")
    (pin "AP15")
    (pin "AP17")
    (pin "AP18")
    (pin "AR14")
    (pin "AR15")
    (pin "AR17")
    (pin "AR18")
    (pin "1N13")
    (pin "1N14")
    (pin "1P13")
    (pin "1U16")
    (pin "1V17")
    (pin "AP32")
    (pin "AP33")
    (pin "AP35")
    (pin "AP36")
    (pin "AR32")
    (pin "AR33")
    (pin "AR35")
    (pin "AR36")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "U7") (unit 14)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 230.251 817.372 270) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0267" (at 223.901 817.372 0))
    (property "Value" "GND" (at 232.791 817.3719 90))
    (property "Footprint" "" (at 230.251 817.372 0))
    (property "Datasheet" "" (at 230.251 817.372 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0267") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1193.8 731.52 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "C217" (at 1197.61 730.2499 0))
    (property "Value" "1uF " (at 1197.61 732.7899 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 1194.7652 735.33 0))
    (property "Datasheet" "C0402X5R105K350NT" (at 1193.8 731.52 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C217") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_name "RK3566_3") (lib_id "RK3566:RK3566") (at 174.879 306.197 0) (unit 2)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "U7" (at 172.771 306.451 0))
    (property "Value" "RK3566" (at 172.771 308.991 0))
    (property "Footprint" "RK3566:BGA565_15R5X14R4X0R90" (at 193.929 339.217 0))
    (property "Datasheet" "RK3566" (at 193.929 339.217 0))
    (pin "1A13")
    (pin "1A14")
    (pin "1B13")
    (pin "1B14")
    (pin "1D13")
    (pin "A22")
    (pin "A23")
    (pin "A26")
    (pin "B22")
    (pin "B23")
    (pin "B24")
    (pin "B25")
    (pin "B26")
    (pin "1A19")
    (pin "1B18")
    (pin "1C17")
    (pin "1D15")
    (pin "1D16")
    (pin "1D17")
    (pin "1H16")
    (pin "1H18")
    (pin "1J17")
    (pin "1J19")
    (pin "1J20")
    (pin "1K16")
    (pin "1K17")
    (pin "1K19")
    (pin "1K20")
    (pin "AA37")
    (pin "AA38")
    (pin "AB37")
    (pin "AB38")
    (pin "R37")
    (pin "R38")
    (pin "T37")
    (pin "T38")
    (pin "1F20")
    (pin "1G16")
    (pin "1G18")
    (pin "1G19")
    (pin "1G20")
    (pin "1J16")
    (pin "1J18")
    (pin "1K18")
    (pin "1L19")
    (pin "1N11")
    (pin "1N12")
    (pin "1P10")
    (pin "1P14")
    (pin "1P8")
    (pin "1R11")
    (pin "1R12")
    (pin "1R13")
    (pin "1R14")
    (pin "1R15")
    (pin "1R8")
    (pin "1R9")
    (pin "1T10")
    (pin "1T11")
    (pin "1T12")
    (pin "1T13")
    (pin "1T14")
    (pin "1T15")
    (pin "1T16")
    (pin "1T17")
    (pin "1T7")
    (pin "1T8")
    (pin "1T9")
    (pin "1U12")
    (pin "1U13")
    (pin "1U15")
    (pin "1U17")
    (pin "1V12")
    (pin "1V13")
    (pin "1V18")
    (pin "1V7")
    (pin "AP13")
    (pin "AP16")
    (pin "AP19")
    (pin "AP22")
    (pin "AP25")
    (pin "AP28")
    (pin "AP31")
    (pin "AP34")
    (pin "H37")
    (pin "L37")
    (pin "P37")
    (pin "U37")
    (pin "Y37")
    (pin "1B10")
    (pin "1B11")
    (pin "1B15")
    (pin "1B19")
    (pin "1C14")
    (pin "1C16")
    (pin "1C18")
    (pin "1C4")
    (pin "1C5")
    (pin "1C6")
    (pin "1C8")
    (pin "1C9")
    (pin "1D1")
    (pin "1D10")
    (pin "1D14")
    (pin "1D3")
    (pin "1E10")
    (pin "1E14")
    (pin "1E15")
    (pin "1E17")
    (pin "1E3")
    (pin "1E8")
    (pin "1F10")
    (pin "1F15")
    (pin "1F16")
    (pin "1F6")
    (pin "1F7")
    (pin "1F8")
    (pin "1F9")
    (pin "1G10")
    (pin "1G11")
    (pin "1G12")
    (pin "1G14")
    (pin "1G3")
    (pin "1G6")
    (pin "1G7")
    (pin "1G8")
    (pin "1G9")
    (pin "1H1")
    (pin "1H11")
    (pin "1H12")
    (pin "1H13")
    (pin "1H2")
    (pin "1H6")
    (pin "1J1")
    (pin "1J11")
    (pin "1J12")
    (pin "1J13")
    (pin "1J6")
    (pin "1J8")
    (pin "1J9")
    (pin "1K11")
    (pin "1K12")
    (pin "1K13")
    (pin "1K14")
    (pin "1K15")
    (pin "1K2")
    (pin "1K3")
    (pin "1K4")
    (pin "1K5")
    (pin "1K6")
    (pin "1K8")
    (pin "1K9")
    (pin "1L10")
    (pin "1L11")
    (pin "1L12")
    (pin "1L13")
    (pin "1L14")
    (pin "1L15")
    (pin "1L3")
    (pin "1L6")
    (pin "A1")
    (pin "A2")
    (pin "A38")
    (pin "AA2")
    (pin "AC37")
    (pin "AD2")
    (pin "AE37")
    (pin "AH37")
    (pin "AL37")
    (pin "AP2")
    (pin "AP37")
    (pin "AP8")
    (pin "AR1")
    (pin "AR38")
    (pin "B1")
    (pin "B11")
    (pin "B14")
    (pin "B18")
    (pin "B2")
    (pin "B21")
    (pin "B28")
    (pin "B31")
    (pin "B6")
    (pin "D2")
    (pin "E37")
    (pin "J2")
    (pin "L2")
    (pin "U2")
    (pin "W2")
    (pin "1M10")
    (pin "1M11")
    (pin "1M12")
    (pin "1M13")
    (pin "1M14")
    (pin "1M15")
    (pin "1M16")
    (pin "1M17")
    (pin "1M20")
    (pin "1M3")
    (pin "1M4")
    (pin "1M5")
    (pin "1M6")
    (pin "1N3")
    (pin "1N4")
    (pin "1N7")
    (pin "1P1")
    (pin "1P15")
    (pin "1P5")
    (pin "1P6")
    (pin "1P7")
    (pin "1R3")
    (pin "1R4")
    (pin "1R5")
    (pin "1R6")
    (pin "1R7")
    (pin "1T3")
    (pin "1T5")
    (pin "1U2")
    (pin "1V1")
    (pin "1V4")
    (pin "1C12")
    (pin "1D11")
    (pin "1D12")
    (pin "1E11")
    (pin "1E12")
    (pin "1E13")
    (pin "1F11")
    (pin "1F12")
    (pin "1F13")
    (pin "1F14")
    (pin "1G13")
    (pin "1G15")
    (pin "1H10")
    (pin "1H14")
    (pin "1H15")
    (pin "1H7")
    (pin "1H8")
    (pin "1H9")
    (pin "1J10")
    (pin "1J14")
    (pin "1J15")
    (pin "1J7")
    (pin "1K10")
    (pin "1K7")
    (pin "1L7")
    (pin "1L8")
    (pin "1L9")
    (pin "1M7")
    (pin "1M8")
    (pin "1M9")
    (pin "1N8")
    (pin "1T6")
    (pin "1U6")
    (pin "1U7")
    (pin "1V5")
    (pin "1V6")
    (pin "AP11")
    (pin "AP12")
    (pin "AR12")
    (pin "1P11")
    (pin "1P12")
    (pin "1V15")
    (pin "1V16")
    (pin "AP26")
    (pin "AP27")
    (pin "AP29")
    (pin "AP30")
    (pin "AR26")
    (pin "AR27")
    (pin "AR29")
    (pin "AR30")
    (pin "1N5")
    (pin "1N6")
    (pin "AP5")
    (pin "AP7")
    (pin "AR4")
    (pin "AR6")
    (pin "1A20")
    (pin "1B20")
    (pin "1C19")
    (pin "1C20")
    (pin "1D18")
    (pin "1D19")
    (pin "1E16")
    (pin "1E18")
    (pin "A35")
    (pin "A37")
    (pin "B34")
    (pin "B35")
    (pin "B36")
    (pin "B37")
    (pin "B38")
    (pin "C37")
    (pin "D37")
    (pin "D38")
    (pin "F37")
    (pin "F38")
    (pin "G37")
    (pin "1H4")
    (pin "1H5")
    (pin "1J5")
    (pin "1M18")
    (pin "1M19")
    (pin "1N15")
    (pin "1N16")
    (pin "1N17")
    (pin "1N18")
    (pin "1N19")
    (pin "1N20")
    (pin "1P16")
    (pin "1P17")
    (pin "1P18")
    (pin "1P19")
    (pin "1P20")
    (pin "1R16")
    (pin "1R17")
    (pin "1R18")
    (pin "1R19")
    (pin "1R20")
    (pin "1T18")
    (pin "1T19")
    (pin "1T20")
    (pin "1U18")
    (pin "1U19")
    (pin "1U20")
    (pin "1V19")
    (pin "1V20")
    (pin "AD37")
    (pin "AD38")
    (pin "AF37")
    (pin "AF38")
    (pin "AG37")
    (pin "AG38")
    (pin "AJ37")
    (pin "AJ38")
    (pin "AK37")
    (pin "AK38")
    (pin "AM37")
    (pin "AM38")
    (pin "AN37")
    (pin "AN38")
    (pin "1L1")
    (pin "1L2")
    (pin "1L4")
    (pin "1L5")
    (pin "1N1")
    (pin "1N2")
    (pin "1P2")
    (pin "1R1")
    (pin "AB1")
    (pin "AB2")
    (pin "AC2")
    (pin "AG2")
    (pin "AH2")
    (pin "AJ1")
    (pin "AJ2")
    (pin "AK2")
    (pin "AL1")
    (pin "AL2")
    (pin "1A10")
    (pin "1A11")
    (pin "1A7")
    (pin "1A8")
    (pin "1A9")
    (pin "1B8")
    (pin "1B9")
    (pin "1C10")
    (pin "1E1")
    (pin "1E2")
    (pin "1F1")
    (pin "1F2")
    (pin "1G1")
    (pin "1G2")
    (pin "A12")
    (pin "A13")
    (pin "A15")
    (pin "A17")
    (pin "A19")
    (pin "A20")
    (pin "B10")
    (pin "B12")
    (pin "B13")
    (pin "B15")
    (pin "B16")
    (pin "B17")
    (pin "B19")
    (pin "B20")
    (pin "E1")
    (pin "F1")
    (pin "F2")
    (pin "G2")
    (pin "H1")
    (pin "H2")
    (pin "K1")
    (pin "K2")
    (pin "M1")
    (pin "M2")
    (pin "N1")
    (pin "N2")
    (pin "P2")
    (pin "R1")
    (pin "R2")
    (pin "T2")
    (pin "1A1")
    (pin "1A2")
    (pin "1A3")
    (pin "1A4")
    (pin "1A5")
    (pin "1A6")
    (pin "1B1")
    (pin "1B3")
    (pin "1B5")
    (pin "1B6")
    (pin "1B7")
    (pin "1C1")
    (pin "1C2")
    (pin "1C3")
    (pin "1C7")
    (pin "1D2")
    (pin "1D5")
    (pin "1D6")
    (pin "1D7")
    (pin "1D8")
    (pin "1D9")
    (pin "1E4")
    (pin "1E6")
    (pin "1E7")
    (pin "1E9")
    (pin "1F3")
    (pin "1F4")
    (pin "1F5")
    (pin "1G4")
    (pin "1G5")
    (pin "1H3")
    (pin "A10")
    (pin "A3")
    (pin "A5")
    (pin "A7")
    (pin "A9")
    (pin "B3")
    (pin "B4")
    (pin "B5")
    (pin "B7")
    (pin "B8")
    (pin "B9")
    (pin "C1")
    (pin "C2")
    (pin "E2")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1A15")
    (pin "1A16")
    (pin "1A17")
    (pin "1A18")
    (pin "1B16")
    (pin "1B17")
    (pin "1C13")
    (pin "1C15")
    (pin "A27")
    (pin "A29")
    (pin "A30")
    (pin "A32")
    (pin "A33")
    (pin "B27")
    (pin "B29")
    (pin "B30")
    (pin "B32")
    (pin "B33")
    (pin "1D20")
    (pin "1E19")
    (pin "1E20")
    (pin "1F17")
    (pin "1F18")
    (pin "1F19")
    (pin "G38")
    (pin "1N9")
    (pin "1P9")
    (pin "1U9")
    (pin "1V9")
    (pin "AP14")
    (pin "AP15")
    (pin "AP17")
    (pin "AP18")
    (pin "AR14")
    (pin "AR15")
    (pin "AR17")
    (pin "AR18")
    (pin "1N13")
    (pin "1N14")
    (pin "1P13")
    (pin "1U16")
    (pin "1V17")
    (pin "AP32")
    (pin "AP33")
    (pin "AP35")
    (pin "AP36")
    (pin "AR32")
    (pin "AR33")
    (pin "AR35")
    (pin "AR36")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "U7") (unit 2)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 394.335 115.57 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C153" (at 399.415 113.03 0))
    (property "Value" "1uF " (at 395.605 121.92 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0201_0603Metric" (at 395.3002 119.38 0))
    (property "Datasheet" "0201X105M6R3CT" (at 394.335 115.57 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C153") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Connector:USB_C_Receptacle") (at 850.265 146.685 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "J2" (at 850.265 113.665 0))
    (property "Value" "USB_C_Receptacle" (at 850.265 116.205 0))
    (property "Footprint" "Connector_USB:USB_C_Receptacle_Amphenol_12401610E4-2A" (at 854.075 146.685 0))
    (property "Datasheet" "12401832E402A" (at 854.075 146.685 0))
    (pin "A1")
    (pin "A10")
    (pin "A11")
    (pin "A12")
    (pin "A2")
    (pin "A3")
    (pin "A4")
    (pin "A5")
    (pin "A6")
    (pin "A7")
    (pin "A8")
    (pin "A9")
    (pin "B1")
    (pin "B10")
    (pin "B11")
    (pin "B12")
    (pin "B2")
    (pin "B3")
    (pin "B4")
    (pin "B5")
    (pin "B6")
    (pin "B7")
    (pin "B8")
    (pin "B9")
    (pin "S1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "J2") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1533.525 922.02 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C176" (at 1537.335 920.7499 0))
    (property "Value" "100nF X7R" (at 1537.335 923.2899 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0201_0603Metric" (at 1534.4902 925.83 0))
    (property "Datasheet" "GRM033Z71A104KE14D" (at 1533.525 922.02 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C176") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 289.941 785.622 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0279" (at 289.941 791.972 0))
    (property "Value" "GND" (at 293.751 786.8919 0))
    (property "Footprint" "" (at 289.941 785.622 0))
    (property "Datasheet" "" (at 289.941 785.622 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0279") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1374.14 903.605 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR037" (at 1374.14 909.955 0))
    (property "Value" "GND" (at 1377.95 904.8749 0))
    (property "Footprint" "" (at 1374.14 903.605 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1374.14 903.605 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR037") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1330.96 150.495 90) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C293" (at 1328.42 147.955 0))
    (property "Value" "12pf" (at 1330.96 147.955 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 1334.77 149.5298 0))
    (property "Datasheet" "GRT1555C1H120JA02D" (at 1330.96 150.495 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C293") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1196.975 535.305 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C159" (at 1189.355 536.575 0))
    (property "Value" "2.2uF" (at 1188.085 534.035 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric" (at 1197.9402 539.115 0))
    (property "Datasheet" "CS1608X7R225K100NRB" (at 1196.975 535.305 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C159") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1132.205 889 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR05" (at 1132.205 895.35 0))
    (property "Value" "GND" (at 1136.015 890.2699 0))
    (property "Footprint" "" (at 1132.205 889 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1132.205 889 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR05") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1942.465 173.99 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0137" (at 1942.465 180.34 0))
    (property "Value" "GND" (at 1945.005 175.2599 0))
    (property "Footprint" "" (at 1942.465 173.99 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1942.465 173.99 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0137") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1883.41 513.08 270) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0374" (at 1877.06 513.08 0))
    (property "Value" "GND" (at 1884.68 513.0799 90))
    (property "Footprint" "" (at 1883.41 513.08 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1883.41 513.08 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0374") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1924.05 508 180) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C325" (at 1921.51 510.54 0))
    (property "Value" "100nF 5%" (at 1921.51 508 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0201_0603Metric" (at 1923.0848 504.19 0))
    (property "Datasheet" "GRM033R60J104KE19D" (at 1924.05 508 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C325") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1263.65 161.925 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "C18" (at 1267.46 160.6549 0))
    (property "Value" "22uF " (at 1267.46 163.1949 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric" (at 1264.6152 165.735 0))
    (property "Datasheet" "GRM21BD71A226ME44L" (at 1263.65 161.925 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C18") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 286.182 503.428 90) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0262" (at 292.532 503.428 0))
    (property "Value" "GND" (at 291.262 503.428 0))
    (property "Footprint" "" (at 286.182 503.428 0))
    (property "Datasheet" "" (at 286.182 503.428 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0262") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1856.105 750.57 180) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C311" (at 1858.645 745.49 90))
    (property "Value" "1uF " (at 1861.185 745.49 90))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 1855.1398 746.76 0))
    (property "Datasheet" "C0402X5R105K350NT" (at 1856.105 750.57 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C311") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:R") (at 882.015 869.315 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "R68" (at 885.825 868.0449 0))
    (property "Value" "2.2k" (at 885.825 870.5849 0))
    (property "Footprint" "Resistor_SMD:R_0402_1005Metric" (at 880.237 869.315 90))
    (property "Datasheet" "RMC04022.2K1%N" (at 882.015 869.315 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "R68") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1949.45 510.54 180) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C326" (at 1946.91 513.08 0))
    (property "Value" "100nF 5%" (at 1946.91 510.54 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0201_0603Metric" (at 1948.4848 506.73 0))
    (property "Datasheet" "GRM033R60J104KE19D" (at 1949.45 510.54 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C326") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 500.304 321.818 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0207" (at 500.304 328.168 0))
    (property "Value" "GND" (at 500.304 326.39 0))
    (property "Footprint" "" (at 500.304 321.818 0))
    (property "Datasheet" "" (at 500.304 321.818 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0207") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1924.05 511.81 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0375" (at 1924.05 518.16 0))
    (property "Value" "GND" (at 1924.05 516.89 0))
    (property "Footprint" "" (at 1924.05 511.81 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1924.05 511.81 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0375") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 274.701 791.972 270) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C255" (at 286.131 799.592 90))
    (property "Value" "100nF 5%" (at 286.131 802.132 90))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0201_0603Metric" (at 270.891 792.9372 0))
    (property "Datasheet" "GRM033R60J104KE19D" (at 274.701 791.972 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C255") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1173.48 122.555 270) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C8" (at 1165.86 117.475 90))
    (property "Value" "10uF 10V " (at 1163.32 120.015 90))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric" (at 1169.67 123.5202 0))
    (property "Datasheet" "0603ZD106MAT2A" (at 1173.48 122.555 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C8") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 929.005 304.165 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0168" (at 929.005 310.515 0))
    (property "Value" "GND" (at 929.005 309.245 0))
    (property "Footprint" "" (at 929.005 304.165 0))
    (property "Datasheet" "" (at 929.005 304.165 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0168") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:R") (at 391.795 168.91 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "R32" (at 394.335 167.6399 0))
    (property "Value" "4.7k 1%" (at 394.335 170.1799 0))
    (property "Footprint" "Resistor_SMD:R_0402_1005Metric" (at 390.017 168.91 90))
    (property "Datasheet" "AECR0402F4K70K9" (at 391.795 168.91 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "R32") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1878.965 167.64 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C48" (at 1881.505 165.1 0))
    (property "Value" "100nF 5%" (at 1881.505 167.64 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 1879.9302 171.45 0))
    (property "Datasheet" "0402B104J100NT" (at 1878.965 167.64 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C48") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1182.37 735.33 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR015" (at 1182.37 741.68 0))
    (property "Value" "GND" (at 1182.37 740.41 0))
    (property "Footprint" "" (at 1182.37 735.33 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1182.37 735.33 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR015") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1841.5 238.76 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C334" (at 1844.04 236.22 0))
    (property "Value" "DNP" (at 1844.04 238.76 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 1842.4652 242.57 0))
    (property "Datasheet" "DNP" (at 1841.5 238.76 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C334") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1325.88 120.015 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0108" (at 1325.88 126.365 0))
    (property "Value" "GND" (at 1325.88 125.095 0))
    (property "Footprint" "" (at 1325.88 120.015 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1325.88 120.015 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0108") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_name "KESD5304D-10{slash}TR_1") (lib_id "RK3566:KESD5304D-10{slash}TR") (at 870.585 780.415 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "U16" (at 870.585 775.335 0))
    (property "Value" "KESD5304D-10/TR" (at 870.585 777.875 0))
    (property "Footprint" "RK3566:DiodKESD5304D" (at 862.965 782.955 0))
    (property "Datasheet" "KESD5304D-10/TR" (at 862.965 782.955 0))
    (pin "1")
    (pin "10")
    (pin "2")
    (pin "3")
    (pin "4")
    (pin "5")
    (pin "6")
    (pin "7")
    (pin "8")
    (pin "9")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "U16") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1322.07 820.42 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "C225" (at 1325.88 819.1499 0))
    (property "Value" "1uF " (at 1325.88 821.6899 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 1323.0352 824.23 0))
    (property "Datasheet" "C0402X5R105K350NT" (at 1322.07 820.42 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C225") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1235.71 737.87 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR020" (at 1235.71 744.22 0))
    (property "Value" "GND" (at 1235.71 744.22 0))
    (property "Footprint" "" (at 1235.71 737.87 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1235.71 737.87 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR020") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1374.14 763.27 270) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR030" (at 1367.79 763.27 0))
    (property "Value" "GND" (at 1376.68 763.2699 90))
    (property "Footprint" "" (at 1374.14 763.27 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1374.14 763.27 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR030") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1842.135 787.4 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "#PWR0360" (at 1842.135 793.75 0))
    (property "Value" "GND" (at 1845.945 788.67 0))
    (property "Footprint" "" (at 1842.135 787.4 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1842.135 787.4 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0360") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:R") (at 1111.25 170.815 180) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "R14" (at 1113.79 169.5449 0))
    (property "Value" "100Ohms 5%" (at 1113.79 172.0849 0))
    (property "Footprint" "Resistor_SMD:R_0402_1005Metric" (at 1113.028 170.815 90))
    (property "Datasheet" "QR0402J100RQ10Z" (at 1111.25 170.815 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "R14") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1363.345 331.47 90) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C330" (at 1365.885 330.2 0))
    (property "Value" "10uF 10V " (at 1369.695 336.55 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric" (at 1367.155 330.5048 0))
    (property "Datasheet" "0603ZD106MAT2A" (at 1363.345 331.47 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C330") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 608.33 722.63 270) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "C275" (at 608.33 715.01 90))
    (property "Value" "1uF " (at 608.33 717.55 90))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 604.52 723.5952 0))
    (property "Datasheet" "C0402X5R105K350NT" (at 608.33 722.63 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C275") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1251.585 511.175 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0202" (at 1251.585 517.525 0))
    (property "Value" "GND" (at 1251.585 516.255 0))
    (property "Footprint" "" (at 1251.585 511.175 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1251.585 511.175 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0202") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 927.735 829.945 90) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0246" (at 934.085 829.945 0))
    (property "Value" "GND" (at 932.815 829.9449 90))
    (property "Footprint" "" (at 927.735 829.945 0))
    (property "Datasheet" "" (at 927.735 829.945 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0246") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 393.065 198.12 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0363" (at 393.065 204.47 0))
    (property "Value" "GND" (at 393.065 203.2 0))
    (property "Footprint" "" (at 393.065 198.12 0))
    (property "Datasheet" "" (at 393.065 198.12 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0363") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1908.175 163.83 180) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0136" (at 1908.175 157.48 0))
    (property "Value" "GND" (at 1908.175 158.75 0))
    (property "Footprint" "" (at 1908.175 163.83 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1908.175 163.83 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0136") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1322.07 824.23 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR022" (at 1322.07 830.58 0))
    (property "Value" "GND" (at 1325.88 825.4999 0))
    (property "Footprint" "" (at 1322.07 824.23 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1322.07 824.23 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR022") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1207.77 278.765 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "C11" (at 1211.58 277.4949 0))
    (property "Value" "1uF X7R" (at 1211.58 280.0349 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 1208.7352 282.575 0))
    (property "Datasheet" "CC0402KRX7R5BB105" (at 1207.77 278.765 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C11") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1175.385 804.545 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR011" (at 1175.385 810.895 0))
    (property "Value" "GND" (at 1179.195 805.8149 0))
    (property "Footprint" "" (at 1175.385 804.545 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1175.385 804.545 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR011") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:D_TVS") (at 1892.3 513.08 180) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "D27" (at 1891.0299 510.54 90))
    (property "Value" "TVS Vr3.3 Vb4" (at 1893.5699 510.54 90))
    (property "Footprint" "Resistor_SMD:R_0201_0603Metric" (at 1892.3 513.08 0))
    (property "Datasheet" "GG020103100N2P" (at 1892.3 524.51 90))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "D27") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 718.566 176.403 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C141" (at 721.106 173.863 0))
    (property "Value" "100nF 5%" (at 721.106 176.403 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 719.5312 180.213 0))
    (property "Datasheet" "0402B104J100NT" (at 718.566 176.403 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C141") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "RK3566:RT9284A") (at 1205.865 802.005 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "U12" (at 1205.865 796.925 0))
    (property "Value" "RT9284A" (at 1205.865 799.465 0))
    (property "Footprint" "Package_TO_SOT_SMD:TSOT-23-6" (at 1195.705 803.275 0))
    (property "Datasheet" "RT9284A" (at 1195.705 803.275 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (pin "3")
    (pin "4")
    (pin "5")
    (pin "6")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "U12") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_name "RK3566_9") (lib_id "RK3566:RK3566") (at 44.831 96.774 0) (mirror y) (unit 6)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "U7" (at 31.623 97.409 0))
    (property "Value" "RK3566" (at 31.623 99.949 0))
    (property "Footprint" "RK3566:BGA565_15R5X14R4X0R90" (at 25.781 129.794 0))
    (property "Datasheet" "RK3566" (at 25.781 129.794 0))
    (pin "1A13")
    (pin "1A14")
    (pin "1B13")
    (pin "1B14")
    (pin "1D13")
    (pin "A22")
    (pin "A23")
    (pin "A26")
    (pin "B22")
    (pin "B23")
    (pin "B24")
    (pin "B25")
    (pin "B26")
    (pin "1A19")
    (pin "1B18")
    (pin "1C17")
    (pin "1D15")
    (pin "1D16")
    (pin "1D17")
    (pin "1H16")
    (pin "1H18")
    (pin "1J17")
    (pin "1J19")
    (pin "1J20")
    (pin "1K16")
    (pin "1K17")
    (pin "1K19")
    (pin "1K20")
    (pin "AA37")
    (pin "AA38")
    (pin "AB37")
    (pin "AB38")
    (pin "R37")
    (pin "R38")
    (pin "T37")
    (pin "T38")
    (pin "1F20")
    (pin "1G16")
    (pin "1G18")
    (pin "1G19")
    (pin "1G20")
    (pin "1J16")
    (pin "1J18")
    (pin "1K18")
    (pin "1L19")
    (pin "1N11")
    (pin "1N12")
    (pin "1P10")
    (pin "1P14")
    (pin "1P8")
    (pin "1R11")
    (pin "1R12")
    (pin "1R13")
    (pin "1R14")
    (pin "1R15")
    (pin "1R8")
    (pin "1R9")
    (pin "1T10")
    (pin "1T11")
    (pin "1T12")
    (pin "1T13")
    (pin "1T14")
    (pin "1T15")
    (pin "1T16")
    (pin "1T17")
    (pin "1T7")
    (pin "1T8")
    (pin "1T9")
    (pin "1U12")
    (pin "1U13")
    (pin "1U15")
    (pin "1U17")
    (pin "1V12")
    (pin "1V13")
    (pin "1V18")
    (pin "1V7")
    (pin "AP13")
    (pin "AP16")
    (pin "AP19")
    (pin "AP22")
    (pin "AP25")
    (pin "AP28")
    (pin "AP31")
    (pin "AP34")
    (pin "H37")
    (pin "L37")
    (pin "P37")
    (pin "U37")
    (pin "Y37")
    (pin "1B10")
    (pin "1B11")
    (pin "1B15")
    (pin "1B19")
    (pin "1C14")
    (pin "1C16")
    (pin "1C18")
    (pin "1C4")
    (pin "1C5")
    (pin "1C6")
    (pin "1C8")
    (pin "1C9")
    (pin "1D1")
    (pin "1D10")
    (pin "1D14")
    (pin "1D3")
    (pin "1E10")
    (pin "1E14")
    (pin "1E15")
    (pin "1E17")
    (pin "1E3")
    (pin "1E8")
    (pin "1F10")
    (pin "1F15")
    (pin "1F16")
    (pin "1F6")
    (pin "1F7")
    (pin "1F8")
    (pin "1F9")
    (pin "1G10")
    (pin "1G11")
    (pin "1G12")
    (pin "1G14")
    (pin "1G3")
    (pin "1G6")
    (pin "1G7")
    (pin "1G8")
    (pin "1G9")
    (pin "1H1")
    (pin "1H11")
    (pin "1H12")
    (pin "1H13")
    (pin "1H2")
    (pin "1H6")
    (pin "1J1")
    (pin "1J11")
    (pin "1J12")
    (pin "1J13")
    (pin "1J6")
    (pin "1J8")
    (pin "1J9")
    (pin "1K11")
    (pin "1K12")
    (pin "1K13")
    (pin "1K14")
    (pin "1K15")
    (pin "1K2")
    (pin "1K3")
    (pin "1K4")
    (pin "1K5")
    (pin "1K6")
    (pin "1K8")
    (pin "1K9")
    (pin "1L10")
    (pin "1L11")
    (pin "1L12")
    (pin "1L13")
    (pin "1L14")
    (pin "1L15")
    (pin "1L3")
    (pin "1L6")
    (pin "A1")
    (pin "A2")
    (pin "A38")
    (pin "AA2")
    (pin "AC37")
    (pin "AD2")
    (pin "AE37")
    (pin "AH37")
    (pin "AL37")
    (pin "AP2")
    (pin "AP37")
    (pin "AP8")
    (pin "AR1")
    (pin "AR38")
    (pin "B1")
    (pin "B11")
    (pin "B14")
    (pin "B18")
    (pin "B2")
    (pin "B21")
    (pin "B28")
    (pin "B31")
    (pin "B6")
    (pin "D2")
    (pin "E37")
    (pin "J2")
    (pin "L2")
    (pin "U2")
    (pin "W2")
    (pin "1M10")
    (pin "1M11")
    (pin "1M12")
    (pin "1M13")
    (pin "1M14")
    (pin "1M15")
    (pin "1M16")
    (pin "1M17")
    (pin "1M20")
    (pin "1M3")
    (pin "1M4")
    (pin "1M5")
    (pin "1M6")
    (pin "1N3")
    (pin "1N4")
    (pin "1N7")
    (pin "1P1")
    (pin "1P15")
    (pin "1P5")
    (pin "1P6")
    (pin "1P7")
    (pin "1R3")
    (pin "1R4")
    (pin "1R5")
    (pin "1R6")
    (pin "1R7")
    (pin "1T3")
    (pin "1T5")
    (pin "1U2")
    (pin "1V1")
    (pin "1V4")
    (pin "1C12")
    (pin "1D11")
    (pin "1D12")
    (pin "1E11")
    (pin "1E12")
    (pin "1E13")
    (pin "1F11")
    (pin "1F12")
    (pin "1F13")
    (pin "1F14")
    (pin "1G13")
    (pin "1G15")
    (pin "1H10")
    (pin "1H14")
    (pin "1H15")
    (pin "1H7")
    (pin "1H8")
    (pin "1H9")
    (pin "1J10")
    (pin "1J14")
    (pin "1J15")
    (pin "1J7")
    (pin "1K10")
    (pin "1K7")
    (pin "1L7")
    (pin "1L8")
    (pin "1L9")
    (pin "1M7")
    (pin "1M8")
    (pin "1M9")
    (pin "1N8")
    (pin "1T6")
    (pin "1U6")
    (pin "1U7")
    (pin "1V5")
    (pin "1V6")
    (pin "AP11")
    (pin "AP12")
    (pin "AR12")
    (pin "1P11")
    (pin "1P12")
    (pin "1V15")
    (pin "1V16")
    (pin "AP26")
    (pin "AP27")
    (pin "AP29")
    (pin "AP30")
    (pin "AR26")
    (pin "AR27")
    (pin "AR29")
    (pin "AR30")
    (pin "1N5")
    (pin "1N6")
    (pin "AP5")
    (pin "AP7")
    (pin "AR4")
    (pin "AR6")
    (pin "1A20")
    (pin "1B20")
    (pin "1C19")
    (pin "1C20")
    (pin "1D18")
    (pin "1D19")
    (pin "1E16")
    (pin "1E18")
    (pin "A35")
    (pin "A37")
    (pin "B34")
    (pin "B35")
    (pin "B36")
    (pin "B37")
    (pin "B38")
    (pin "C37")
    (pin "D37")
    (pin "D38")
    (pin "F37")
    (pin "F38")
    (pin "G37")
    (pin "1H4")
    (pin "1H5")
    (pin "1J5")
    (pin "1M18")
    (pin "1M19")
    (pin "1N15")
    (pin "1N16")
    (pin "1N17")
    (pin "1N18")
    (pin "1N19")
    (pin "1N20")
    (pin "1P16")
    (pin "1P17")
    (pin "1P18")
    (pin "1P19")
    (pin "1P20")
    (pin "1R16")
    (pin "1R17")
    (pin "1R18")
    (pin "1R19")
    (pin "1R20")
    (pin "1T18")
    (pin "1T19")
    (pin "1T20")
    (pin "1U18")
    (pin "1U19")
    (pin "1U20")
    (pin "1V19")
    (pin "1V20")
    (pin "AD37")
    (pin "AD38")
    (pin "AF37")
    (pin "AF38")
    (pin "AG37")
    (pin "AG38")
    (pin "AJ37")
    (pin "AJ38")
    (pin "AK37")
    (pin "AK38")
    (pin "AM37")
    (pin "AM38")
    (pin "AN37")
    (pin "AN38")
    (pin "1L1")
    (pin "1L2")
    (pin "1L4")
    (pin "1L5")
    (pin "1N1")
    (pin "1N2")
    (pin "1P2")
    (pin "1R1")
    (pin "AB1")
    (pin "AB2")
    (pin "AC2")
    (pin "AG2")
    (pin "AH2")
    (pin "AJ1")
    (pin "AJ2")
    (pin "AK2")
    (pin "AL1")
    (pin "AL2")
    (pin "1A10")
    (pin "1A11")
    (pin "1A7")
    (pin "1A8")
    (pin "1A9")
    (pin "1B8")
    (pin "1B9")
    (pin "1C10")
    (pin "1E1")
    (pin "1E2")
    (pin "1F1")
    (pin "1F2")
    (pin "1G1")
    (pin "1G2")
    (pin "A12")
    (pin "A13")
    (pin "A15")
    (pin "A17")
    (pin "A19")
    (pin "A20")
    (pin "B10")
    (pin "B12")
    (pin "B13")
    (pin "B15")
    (pin "B16")
    (pin "B17")
    (pin "B19")
    (pin "B20")
    (pin "E1")
    (pin "F1")
    (pin "F2")
    (pin "G2")
    (pin "H1")
    (pin "H2")
    (pin "K1")
    (pin "K2")
    (pin "M1")
    (pin "M2")
    (pin "N1")
    (pin "N2")
    (pin "P2")
    (pin "R1")
    (pin "R2")
    (pin "T2")
    (pin "1A1")
    (pin "1A2")
    (pin "1A3")
    (pin "1A4")
    (pin "1A5")
    (pin "1A6")
    (pin "1B1")
    (pin "1B3")
    (pin "1B5")
    (pin "1B6")
    (pin "1B7")
    (pin "1C1")
    (pin "1C2")
    (pin "1C3")
    (pin "1C7")
    (pin "1D2")
    (pin "1D5")
    (pin "1D6")
    (pin "1D7")
    (pin "1D8")
    (pin "1D9")
    (pin "1E4")
    (pin "1E6")
    (pin "1E7")
    (pin "1E9")
    (pin "1F3")
    (pin "1F4")
    (pin "1F5")
    (pin "1G4")
    (pin "1G5")
    (pin "1H3")
    (pin "A10")
    (pin "A3")
    (pin "A5")
    (pin "A7")
    (pin "A9")
    (pin "B3")
    (pin "B4")
    (pin "B5")
    (pin "B7")
    (pin "B8")
    (pin "B9")
    (pin "C1")
    (pin "C2")
    (pin "E2")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1A15")
    (pin "1A16")
    (pin "1A17")
    (pin "1A18")
    (pin "1B16")
    (pin "1B17")
    (pin "1C13")
    (pin "1C15")
    (pin "A27")
    (pin "A29")
    (pin "A30")
    (pin "A32")
    (pin "A33")
    (pin "B27")
    (pin "B29")
    (pin "B30")
    (pin "B32")
    (pin "B33")
    (pin "1D20")
    (pin "1E19")
    (pin "1E20")
    (pin "1F17")
    (pin "1F18")
    (pin "1F19")
    (pin "G38")
    (pin "1N9")
    (pin "1P9")
    (pin "1U9")
    (pin "1V9")
    (pin "AP14")
    (pin "AP15")
    (pin "AP17")
    (pin "AP18")
    (pin "AR14")
    (pin "AR15")
    (pin "AR17")
    (pin "AR18")
    (pin "1N13")
    (pin "1N14")
    (pin "1P13")
    (pin "1U16")
    (pin "1V17")
    (pin "AP32")
    (pin "AP33")
    (pin "AP35")
    (pin "AP36")
    (pin "AR32")
    (pin "AR33")
    (pin "AR35")
    (pin "AR36")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "U7") (unit 6)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "New_Library:FXLP34L6X") (at 88.9 320.04 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "U23" (at 89.535 314.96 0))
    (property "Value" "https://www.lcsc.com/product-detail/Translators-Level-Shifters_onsemi-FXLP34L6X_C457627.html" (at 124.46 340.36 0))
    (property "Footprint" "Library:FXLP34L6X" (at 81.28 317.5 0))
    (property "Datasheet" "https://www.lcsc.com/product-detail/Translators-Level-Shifters_onsemi-FXLP34L6X_C457627.html" (at 81.28 317.5 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (pin "3")
    (pin "4")
    (pin "5")
    (pin "6")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "U23") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_name "RK3566_16") (lib_id "RK3566:RK3566") (at 247.904 461.518 0) (unit 9)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "U7" (at 245.796 461.772 0))
    (property "Value" "RK3566" (at 245.796 464.312 0))
    (property "Footprint" "RK3566:BGA565_15R5X14R4X0R90" (at 266.954 494.538 0))
    (property "Datasheet" "RK3566" (at 266.954 494.538 0))
    (pin "1A13")
    (pin "1A14")
    (pin "1B13")
    (pin "1B14")
    (pin "1D13")
    (pin "A22")
    (pin "A23")
    (pin "A26")
    (pin "B22")
    (pin "B23")
    (pin "B24")
    (pin "B25")
    (pin "B26")
    (pin "1A19")
    (pin "1B18")
    (pin "1C17")
    (pin "1D15")
    (pin "1D16")
    (pin "1D17")
    (pin "1H16")
    (pin "1H18")
    (pin "1J17")
    (pin "1J19")
    (pin "1J20")
    (pin "1K16")
    (pin "1K17")
    (pin "1K19")
    (pin "1K20")
    (pin "AA37")
    (pin "AA38")
    (pin "AB37")
    (pin "AB38")
    (pin "R37")
    (pin "R38")
    (pin "T37")
    (pin "T38")
    (pin "1F20")
    (pin "1G16")
    (pin "1G18")
    (pin "1G19")
    (pin "1G20")
    (pin "1J16")
    (pin "1J18")
    (pin "1K18")
    (pin "1L19")
    (pin "1N11")
    (pin "1N12")
    (pin "1P10")
    (pin "1P14")
    (pin "1P8")
    (pin "1R11")
    (pin "1R12")
    (pin "1R13")
    (pin "1R14")
    (pin "1R15")
    (pin "1R8")
    (pin "1R9")
    (pin "1T10")
    (pin "1T11")
    (pin "1T12")
    (pin "1T13")
    (pin "1T14")
    (pin "1T15")
    (pin "1T16")
    (pin "1T17")
    (pin "1T7")
    (pin "1T8")
    (pin "1T9")
    (pin "1U12")
    (pin "1U13")
    (pin "1U15")
    (pin "1U17")
    (pin "1V12")
    (pin "1V13")
    (pin "1V18")
    (pin "1V7")
    (pin "AP13")
    (pin "AP16")
    (pin "AP19")
    (pin "AP22")
    (pin "AP25")
    (pin "AP28")
    (pin "AP31")
    (pin "AP34")
    (pin "H37")
    (pin "L37")
    (pin "P37")
    (pin "U37")
    (pin "Y37")
    (pin "1B10")
    (pin "1B11")
    (pin "1B15")
    (pin "1B19")
    (pin "1C14")
    (pin "1C16")
    (pin "1C18")
    (pin "1C4")
    (pin "1C5")
    (pin "1C6")
    (pin "1C8")
    (pin "1C9")
    (pin "1D1")
    (pin "1D10")
    (pin "1D14")
    (pin "1D3")
    (pin "1E10")
    (pin "1E14")
    (pin "1E15")
    (pin "1E17")
    (pin "1E3")
    (pin "1E8")
    (pin "1F10")
    (pin "1F15")
    (pin "1F16")
    (pin "1F6")
    (pin "1F7")
    (pin "1F8")
    (pin "1F9")
    (pin "1G10")
    (pin "1G11")
    (pin "1G12")
    (pin "1G14")
    (pin "1G3")
    (pin "1G6")
    (pin "1G7")
    (pin "1G8")
    (pin "1G9")
    (pin "1H1")
    (pin "1H11")
    (pin "1H12")
    (pin "1H13")
    (pin "1H2")
    (pin "1H6")
    (pin "1J1")
    (pin "1J11")
    (pin "1J12")
    (pin "1J13")
    (pin "1J6")
    (pin "1J8")
    (pin "1J9")
    (pin "1K11")
    (pin "1K12")
    (pin "1K13")
    (pin "1K14")
    (pin "1K15")
    (pin "1K2")
    (pin "1K3")
    (pin "1K4")
    (pin "1K5")
    (pin "1K6")
    (pin "1K8")
    (pin "1K9")
    (pin "1L10")
    (pin "1L11")
    (pin "1L12")
    (pin "1L13")
    (pin "1L14")
    (pin "1L15")
    (pin "1L3")
    (pin "1L6")
    (pin "A1")
    (pin "A2")
    (pin "A38")
    (pin "AA2")
    (pin "AC37")
    (pin "AD2")
    (pin "AE37")
    (pin "AH37")
    (pin "AL37")
    (pin "AP2")
    (pin "AP37")
    (pin "AP8")
    (pin "AR1")
    (pin "AR38")
    (pin "B1")
    (pin "B11")
    (pin "B14")
    (pin "B18")
    (pin "B2")
    (pin "B21")
    (pin "B28")
    (pin "B31")
    (pin "B6")
    (pin "D2")
    (pin "E37")
    (pin "J2")
    (pin "L2")
    (pin "U2")
    (pin "W2")
    (pin "1M10")
    (pin "1M11")
    (pin "1M12")
    (pin "1M13")
    (pin "1M14")
    (pin "1M15")
    (pin "1M16")
    (pin "1M17")
    (pin "1M20")
    (pin "1M3")
    (pin "1M4")
    (pin "1M5")
    (pin "1M6")
    (pin "1N3")
    (pin "1N4")
    (pin "1N7")
    (pin "1P1")
    (pin "1P15")
    (pin "1P5")
    (pin "1P6")
    (pin "1P7")
    (pin "1R3")
    (pin "1R4")
    (pin "1R5")
    (pin "1R6")
    (pin "1R7")
    (pin "1T3")
    (pin "1T5")
    (pin "1U2")
    (pin "1V1")
    (pin "1V4")
    (pin "1C12")
    (pin "1D11")
    (pin "1D12")
    (pin "1E11")
    (pin "1E12")
    (pin "1E13")
    (pin "1F11")
    (pin "1F12")
    (pin "1F13")
    (pin "1F14")
    (pin "1G13")
    (pin "1G15")
    (pin "1H10")
    (pin "1H14")
    (pin "1H15")
    (pin "1H7")
    (pin "1H8")
    (pin "1H9")
    (pin "1J10")
    (pin "1J14")
    (pin "1J15")
    (pin "1J7")
    (pin "1K10")
    (pin "1K7")
    (pin "1L7")
    (pin "1L8")
    (pin "1L9")
    (pin "1M7")
    (pin "1M8")
    (pin "1M9")
    (pin "1N8")
    (pin "1T6")
    (pin "1U6")
    (pin "1U7")
    (pin "1V5")
    (pin "1V6")
    (pin "AP11")
    (pin "AP12")
    (pin "AR12")
    (pin "1P11")
    (pin "1P12")
    (pin "1V15")
    (pin "1V16")
    (pin "AP26")
    (pin "AP27")
    (pin "AP29")
    (pin "AP30")
    (pin "AR26")
    (pin "AR27")
    (pin "AR29")
    (pin "AR30")
    (pin "1N5")
    (pin "1N6")
    (pin "AP5")
    (pin "AP7")
    (pin "AR4")
    (pin "AR6")
    (pin "1A20")
    (pin "1B20")
    (pin "1C19")
    (pin "1C20")
    (pin "1D18")
    (pin "1D19")
    (pin "1E16")
    (pin "1E18")
    (pin "A35")
    (pin "A37")
    (pin "B34")
    (pin "B35")
    (pin "B36")
    (pin "B37")
    (pin "B38")
    (pin "C37")
    (pin "D37")
    (pin "D38")
    (pin "F37")
    (pin "F38")
    (pin "G37")
    (pin "1H4")
    (pin "1H5")
    (pin "1J5")
    (pin "1M18")
    (pin "1M19")
    (pin "1N15")
    (pin "1N16")
    (pin "1N17")
    (pin "1N18")
    (pin "1N19")
    (pin "1N20")
    (pin "1P16")
    (pin "1P17")
    (pin "1P18")
    (pin "1P19")
    (pin "1P20")
    (pin "1R16")
    (pin "1R17")
    (pin "1R18")
    (pin "1R19")
    (pin "1R20")
    (pin "1T18")
    (pin "1T19")
    (pin "1T20")
    (pin "1U18")
    (pin "1U19")
    (pin "1U20")
    (pin "1V19")
    (pin "1V20")
    (pin "AD37")
    (pin "AD38")
    (pin "AF37")
    (pin "AF38")
    (pin "AG37")
    (pin "AG38")
    (pin "AJ37")
    (pin "AJ38")
    (pin "AK37")
    (pin "AK38")
    (pin "AM37")
    (pin "AM38")
    (pin "AN37")
    (pin "AN38")
    (pin "1L1")
    (pin "1L2")
    (pin "1L4")
    (pin "1L5")
    (pin "1N1")
    (pin "1N2")
    (pin "1P2")
    (pin "1R1")
    (pin "AB1")
    (pin "AB2")
    (pin "AC2")
    (pin "AG2")
    (pin "AH2")
    (pin "AJ1")
    (pin "AJ2")
    (pin "AK2")
    (pin "AL1")
    (pin "AL2")
    (pin "1A10")
    (pin "1A11")
    (pin "1A7")
    (pin "1A8")
    (pin "1A9")
    (pin "1B8")
    (pin "1B9")
    (pin "1C10")
    (pin "1E1")
    (pin "1E2")
    (pin "1F1")
    (pin "1F2")
    (pin "1G1")
    (pin "1G2")
    (pin "A12")
    (pin "A13")
    (pin "A15")
    (pin "A17")
    (pin "A19")
    (pin "A20")
    (pin "B10")
    (pin "B12")
    (pin "B13")
    (pin "B15")
    (pin "B16")
    (pin "B17")
    (pin "B19")
    (pin "B20")
    (pin "E1")
    (pin "F1")
    (pin "F2")
    (pin "G2")
    (pin "H1")
    (pin "H2")
    (pin "K1")
    (pin "K2")
    (pin "M1")
    (pin "M2")
    (pin "N1")
    (pin "N2")
    (pin "P2")
    (pin "R1")
    (pin "R2")
    (pin "T2")
    (pin "1A1")
    (pin "1A2")
    (pin "1A3")
    (pin "1A4")
    (pin "1A5")
    (pin "1A6")
    (pin "1B1")
    (pin "1B3")
    (pin "1B5")
    (pin "1B6")
    (pin "1B7")
    (pin "1C1")
    (pin "1C2")
    (pin "1C3")
    (pin "1C7")
    (pin "1D2")
    (pin "1D5")
    (pin "1D6")
    (pin "1D7")
    (pin "1D8")
    (pin "1D9")
    (pin "1E4")
    (pin "1E6")
    (pin "1E7")
    (pin "1E9")
    (pin "1F3")
    (pin "1F4")
    (pin "1F5")
    (pin "1G4")
    (pin "1G5")
    (pin "1H3")
    (pin "A10")
    (pin "A3")
    (pin "A5")
    (pin "A7")
    (pin "A9")
    (pin "B3")
    (pin "B4")
    (pin "B5")
    (pin "B7")
    (pin "B8")
    (pin "B9")
    (pin "C1")
    (pin "C2")
    (pin "E2")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1A15")
    (pin "1A16")
    (pin "1A17")
    (pin "1A18")
    (pin "1B16")
    (pin "1B17")
    (pin "1C13")
    (pin "1C15")
    (pin "A27")
    (pin "A29")
    (pin "A30")
    (pin "A32")
    (pin "A33")
    (pin "B27")
    (pin "B29")
    (pin "B30")
    (pin "B32")
    (pin "B33")
    (pin "1D20")
    (pin "1E19")
    (pin "1E20")
    (pin "1F17")
    (pin "1F18")
    (pin "1F19")
    (pin "G38")
    (pin "1N9")
    (pin "1P9")
    (pin "1U9")
    (pin "1V9")
    (pin "AP14")
    (pin "AP15")
    (pin "AP17")
    (pin "AP18")
    (pin "AR14")
    (pin "AR15")
    (pin "AR17")
    (pin "AR18")
    (pin "1N13")
    (pin "1N14")
    (pin "1P13")
    (pin "1U16")
    (pin "1V17")
    (pin "AP32")
    (pin "AP33")
    (pin "AP35")
    (pin "AP36")
    (pin "AR32")
    (pin "AR33")
    (pin "AR35")
    (pin "AR36")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "U7") (unit 9)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1858.645 227.33 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C44" (at 1856.105 233.68 0))
    (property "Value" "22uF 10V " (at 1849.755 236.22 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric" (at 1859.6102 231.14 0))
    (property "Datasheet" "AMK107BC6226MA" (at 1858.645 227.33 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C44") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "PHR-2:PHR-2") (at 993.775 147.955 180) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "P1" (at 989.965 149.2251 0))
    (property "Value" "PHR-2" (at 989.965 146.6851 0))
    (property "Footprint" "Library:JST_PHR-2" (at 993.775 147.955 0))
    (property "Datasheet" "PHR-2" (at 993.775 147.955 0))
    (property "MANUFACTURER" "JST" (at 993.775 147.955 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (pin "")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "P1") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1911.35 541.02 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0153" (at 1911.35 547.37 0))
    (property "Value" "GND" (at 1913.89 542.2899 0))
    (property "Footprint" "" (at 1911.35 541.02 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1911.35 541.02 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0153") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1903.73 496.57 180) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0376" (at 1903.73 490.22 0))
    (property "Value" "GND" (at 1906.27 495.2999 0))
    (property "Footprint" "" (at 1903.73 496.57 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1903.73 496.57 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0376") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 527.05 815.34 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "#PWR0300" (at 527.05 821.69 0))
    (property "Value" "GND" (at 523.24 816.61 0))
    (property "Footprint" "" (at 527.05 815.34 0))
    (property "Datasheet" "" (at 527.05 815.34 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0300") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1468.755 242.57 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C61" (at 1463.675 251.46 0))
    (property "Value" "22uF 10V " (at 1463.675 252.73 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric" (at 1469.7202 246.38 0))
    (property "Datasheet" "AMK107BC6226MA" (at 1468.755 242.57 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C61") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:R") (at 1355.725 328.295 90) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "R104" (at 1355.725 322.58 90))
    (property "Value" "2.2k" (at 1355.725 325.12 90))
    (property "Footprint" "Resistor_SMD:R_0201_0603Metric" (at 1355.725 330.073 90))
    (property "Datasheet" "CR0201FH1002G" (at 1355.725 328.295 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "R104") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1223.645 885.19 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C216" (at 1226.185 882.65 0))
    (property "Value" "100nF 5%" (at 1226.185 885.19 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 1224.6102 889 0))
    (property "Datasheet" "0402B104J100NT" (at 1223.645 885.19 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C216") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 346.075 201.93 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "C187" (at 349.885 200.6599 0))
    (property "Value" "1uF " (at 349.885 203.1999 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 347.0402 205.74 0))
    (property "Datasheet" "C0402X5R105K350NT" (at 346.075 201.93 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C187") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1579.245 242.57 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C91" (at 1581.785 240.03 0))
    (property "Value" "100nF 5%" (at 1581.785 242.57 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 1580.2102 246.38 0))
    (property "Datasheet" "0402B104J100NT" (at 1579.245 242.57 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C91") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 878.205 812.165 90) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0244" (at 884.555 812.165 0))
    (property "Value" "GND" (at 883.285 812.1649 90))
    (property "Footprint" "" (at 878.205 812.165 0))
    (property "Datasheet" "" (at 878.205 812.165 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0244") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 365.76 108.585 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0210" (at 365.76 114.935 0))
    (property "Value" "GND" (at 365.76 113.665 0))
    (property "Footprint" "" (at 365.76 108.585 0))
    (property "Datasheet" "" (at 365.76 108.585 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0210") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 279.781 809.752 90) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0271" (at 286.131 809.752 0))
    (property "Value" "GND" (at 277.241 809.7521 90))
    (property "Footprint" "" (at 279.781 809.752 0))
    (property "Datasheet" "" (at 279.781 809.752 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0271") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:D_TVS") (at 865.505 114.3 90) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "D36" (at 868.045 113.665 90))
    (property "Value" "D_TVS" (at 868.045 116.205 90))
    (property "Footprint" "Library:TVSUSB" (at 865.505 114.3 0))
    (property "Datasheet" "BDFN2C051V40" (at 865.505 114.3 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "D36") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Diode:1N5817") (at 1370.33 207.645 270) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "D22" (at 1372.87 211.455 90))
    (property "Value" "TPESD5341N" (at 1372.87 213.995 90))
    (property "Footprint" "RK3566:TPESD5341N" (at 1365.885 207.645 0))
    (property "Datasheet" "TPESD5341N" (at 1370.33 207.645 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "D22") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 633.73 876.3 270) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0298" (at 627.38 876.3 0))
    (property "Value" "GND" (at 631.19 876.2999 90))
    (property "Footprint" "" (at 633.73 876.3 0))
    (property "Datasheet" "" (at 633.73 876.3 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0298") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1096.645 527.685 180) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C189" (at 1094.105 530.225 0))
    (property "Value" "100nF 5%" (at 1094.105 527.685 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 1095.6798 523.875 0))
    (property "Datasheet" "0402B104J100NT" (at 1096.645 527.685 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C189") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 380.365 125.73 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C152" (at 382.905 123.19 0))
    (property "Value" "100nF 5%" (at 382.905 125.73 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0201_0603Metric" (at 381.3302 129.54 0))
    (property "Datasheet" "GRM033R60J104KE19D" (at 380.365 125.73 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C152") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 318.008 530.352 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0260" (at 318.008 536.702 0))
    (property "Value" "GND" (at 321.818 531.6219 0))
    (property "Footprint" "" (at 318.008 530.352 0))
    (property "Datasheet" "" (at 318.008 530.352 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0260") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1319.53 109.855 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C180" (at 1322.07 107.315 0))
    (property "Value" "100nF 5%" (at 1322.07 109.855 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 1320.4952 113.665 0))
    (property "Datasheet" "0402B104J100NT" (at 1319.53 109.855 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C180") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1461.135 242.57 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C59" (at 1453.515 241.3 0))
    (property "Value" "22uF 10V " (at 1447.165 243.84 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric" (at 1462.1002 246.38 0))
    (property "Datasheet" "AMK107BC6226MA" (at 1461.135 242.57 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C59") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1470.025 270.51 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C183" (at 1472.565 267.97 0))
    (property "Value" "100nF 5%" (at 1472.565 270.51 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 1470.9902 274.32 0))
    (property "Datasheet" "0402B104J100NT" (at 1470.025 270.51 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C183") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1090.93 276.225 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "C3" (at 1094.74 274.9549 0))
    (property "Value" "1uF 100mOhms ESR" (at 1094.74 277.4949 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric" (at 1091.8952 280.035 0))
    (property "Datasheet" " JMK107B7105KAHT" (at 1090.93 276.225 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C3") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 534.67 836.93 180) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C261" (at 532.13 839.47 0))
    (property "Value" "100nF 5%" (at 532.13 836.93 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 533.7048 833.12 0))
    (property "Datasheet" "0402B104J100NT" (at 534.67 836.93 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C261") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 64.643 504.952 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0307" (at 64.643 511.302 0))
    (property "Value" "GND" (at 68.453 506.2219 0))
    (property "Footprint" "" (at 64.643 504.952 0))
    (property "Datasheet" "" (at 64.643 504.952 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0307") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1108.71 154.305 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C127" (at 1101.09 153.035 0))
    (property "Value" "22uF 10V " (at 1094.74 155.575 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric" (at 1109.6752 158.115 0))
    (property "Datasheet" "AMK107BC6226MA" (at 1108.71 154.305 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C127") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1322.07 800.1 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR021" (at 1322.07 806.45 0))
    (property "Value" "GND" (at 1325.88 801.3699 0))
    (property "Footprint" "" (at 1322.07 800.1 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1322.07 800.1 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR021") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1917.065 741.68 90) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "#PWR0356" (at 1923.415 741.68 0))
    (property "Value" "GND" (at 1918.335 737.87 0))
    (property "Footprint" "" (at 1917.065 741.68 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1917.065 741.68 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0356") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 951.23 889.635 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0254" (at 951.23 895.985 0))
    (property "Value" "GND" (at 955.04 890.9049 0))
    (property "Footprint" "" (at 951.23 889.635 0))
    (property "Datasheet" "" (at 951.23 889.635 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0254") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1470.025 214.63 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C62" (at 1464.945 223.52 0))
    (property "Value" "22uF 10V " (at 1464.945 224.79 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric" (at 1470.9902 218.44 0))
    (property "Datasheet" "AMK107BC6226MA" (at 1470.025 214.63 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C62") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 633.73 845.82 270) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0296" (at 627.38 845.82 0))
    (property "Value" "GND" (at 631.19 845.8199 90))
    (property "Footprint" "" (at 633.73 845.82 0))
    (property "Datasheet" "" (at 633.73 845.82 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0296") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 279.781 817.372 90) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0270" (at 286.131 817.372 0))
    (property "Value" "GND" (at 277.241 817.3721 90))
    (property "Footprint" "" (at 279.781 817.372 0))
    (property "Datasheet" "" (at 279.781 817.372 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0270") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 726.186 176.403 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C143" (at 728.726 173.863 0))
    (property "Value" "100nF 5%" (at 728.726 176.403 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 727.1512 180.213 0))
    (property "Datasheet" "0402B104J100NT" (at 726.186 176.403 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C143") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 395.605 129.54 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0216" (at 395.605 135.89 0))
    (property "Value" "GND" (at 395.605 134.62 0))
    (property "Footprint" "" (at 395.605 129.54 0))
    (property "Datasheet" "" (at 395.605 129.54 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0216") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1489.075 969.01 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "#PWR0164" (at 1489.075 975.36 0))
    (property "Value" "GND" (at 1494.155 970.28 0))
    (property "Footprint" "" (at 1489.075 969.01 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1489.075 969.01 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0164") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_name "RK3566_11") (lib_id "RK3566:RK3566") (at 668.985 81.153 0) (unit 15)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "U7" (at 666.877 81.407 0))
    (property "Value" "RK3566" (at 666.877 83.947 0))
    (property "Footprint" "RK3566:BGA565_15R5X14R4X0R90" (at 688.035 114.173 0))
    (property "Datasheet" "RK3566" (at 688.035 114.173 0))
    (pin "1A13")
    (pin "1A14")
    (pin "1B13")
    (pin "1B14")
    (pin "1D13")
    (pin "A22")
    (pin "A23")
    (pin "A26")
    (pin "B22")
    (pin "B23")
    (pin "B24")
    (pin "B25")
    (pin "B26")
    (pin "1A19")
    (pin "1B18")
    (pin "1C17")
    (pin "1D15")
    (pin "1D16")
    (pin "1D17")
    (pin "1H16")
    (pin "1H18")
    (pin "1J17")
    (pin "1J19")
    (pin "1J20")
    (pin "1K16")
    (pin "1K17")
    (pin "1K19")
    (pin "1K20")
    (pin "AA37")
    (pin "AA38")
    (pin "AB37")
    (pin "AB38")
    (pin "R37")
    (pin "R38")
    (pin "T37")
    (pin "T38")
    (pin "1F20")
    (pin "1G16")
    (pin "1G18")
    (pin "1G19")
    (pin "1G20")
    (pin "1J16")
    (pin "1J18")
    (pin "1K18")
    (pin "1L19")
    (pin "1N11")
    (pin "1N12")
    (pin "1P10")
    (pin "1P14")
    (pin "1P8")
    (pin "1R11")
    (pin "1R12")
    (pin "1R13")
    (pin "1R14")
    (pin "1R15")
    (pin "1R8")
    (pin "1R9")
    (pin "1T10")
    (pin "1T11")
    (pin "1T12")
    (pin "1T13")
    (pin "1T14")
    (pin "1T15")
    (pin "1T16")
    (pin "1T17")
    (pin "1T7")
    (pin "1T8")
    (pin "1T9")
    (pin "1U12")
    (pin "1U13")
    (pin "1U15")
    (pin "1U17")
    (pin "1V12")
    (pin "1V13")
    (pin "1V18")
    (pin "1V7")
    (pin "AP13")
    (pin "AP16")
    (pin "AP19")
    (pin "AP22")
    (pin "AP25")
    (pin "AP28")
    (pin "AP31")
    (pin "AP34")
    (pin "H37")
    (pin "L37")
    (pin "P37")
    (pin "U37")
    (pin "Y37")
    (pin "1B10")
    (pin "1B11")
    (pin "1B15")
    (pin "1B19")
    (pin "1C14")
    (pin "1C16")
    (pin "1C18")
    (pin "1C4")
    (pin "1C5")
    (pin "1C6")
    (pin "1C8")
    (pin "1C9")
    (pin "1D1")
    (pin "1D10")
    (pin "1D14")
    (pin "1D3")
    (pin "1E10")
    (pin "1E14")
    (pin "1E15")
    (pin "1E17")
    (pin "1E3")
    (pin "1E8")
    (pin "1F10")
    (pin "1F15")
    (pin "1F16")
    (pin "1F6")
    (pin "1F7")
    (pin "1F8")
    (pin "1F9")
    (pin "1G10")
    (pin "1G11")
    (pin "1G12")
    (pin "1G14")
    (pin "1G3")
    (pin "1G6")
    (pin "1G7")
    (pin "1G8")
    (pin "1G9")
    (pin "1H1")
    (pin "1H11")
    (pin "1H12")
    (pin "1H13")
    (pin "1H2")
    (pin "1H6")
    (pin "1J1")
    (pin "1J11")
    (pin "1J12")
    (pin "1J13")
    (pin "1J6")
    (pin "1J8")
    (pin "1J9")
    (pin "1K11")
    (pin "1K12")
    (pin "1K13")
    (pin "1K14")
    (pin "1K15")
    (pin "1K2")
    (pin "1K3")
    (pin "1K4")
    (pin "1K5")
    (pin "1K6")
    (pin "1K8")
    (pin "1K9")
    (pin "1L10")
    (pin "1L11")
    (pin "1L12")
    (pin "1L13")
    (pin "1L14")
    (pin "1L15")
    (pin "1L3")
    (pin "1L6")
    (pin "A1")
    (pin "A2")
    (pin "A38")
    (pin "AA2")
    (pin "AC37")
    (pin "AD2")
    (pin "AE37")
    (pin "AH37")
    (pin "AL37")
    (pin "AP2")
    (pin "AP37")
    (pin "AP8")
    (pin "AR1")
    (pin "AR38")
    (pin "B1")
    (pin "B11")
    (pin "B14")
    (pin "B18")
    (pin "B2")
    (pin "B21")
    (pin "B28")
    (pin "B31")
    (pin "B6")
    (pin "D2")
    (pin "E37")
    (pin "J2")
    (pin "L2")
    (pin "U2")
    (pin "W2")
    (pin "1M10")
    (pin "1M11")
    (pin "1M12")
    (pin "1M13")
    (pin "1M14")
    (pin "1M15")
    (pin "1M16")
    (pin "1M17")
    (pin "1M20")
    (pin "1M3")
    (pin "1M4")
    (pin "1M5")
    (pin "1M6")
    (pin "1N3")
    (pin "1N4")
    (pin "1N7")
    (pin "1P1")
    (pin "1P15")
    (pin "1P5")
    (pin "1P6")
    (pin "1P7")
    (pin "1R3")
    (pin "1R4")
    (pin "1R5")
    (pin "1R6")
    (pin "1R7")
    (pin "1T3")
    (pin "1T5")
    (pin "1U2")
    (pin "1V1")
    (pin "1V4")
    (pin "1C12")
    (pin "1D11")
    (pin "1D12")
    (pin "1E11")
    (pin "1E12")
    (pin "1E13")
    (pin "1F11")
    (pin "1F12")
    (pin "1F13")
    (pin "1F14")
    (pin "1G13")
    (pin "1G15")
    (pin "1H10")
    (pin "1H14")
    (pin "1H15")
    (pin "1H7")
    (pin "1H8")
    (pin "1H9")
    (pin "1J10")
    (pin "1J14")
    (pin "1J15")
    (pin "1J7")
    (pin "1K10")
    (pin "1K7")
    (pin "1L7")
    (pin "1L8")
    (pin "1L9")
    (pin "1M7")
    (pin "1M8")
    (pin "1M9")
    (pin "1N8")
    (pin "1T6")
    (pin "1U6")
    (pin "1U7")
    (pin "1V5")
    (pin "1V6")
    (pin "AP11")
    (pin "AP12")
    (pin "AR12")
    (pin "1P11")
    (pin "1P12")
    (pin "1V15")
    (pin "1V16")
    (pin "AP26")
    (pin "AP27")
    (pin "AP29")
    (pin "AP30")
    (pin "AR26")
    (pin "AR27")
    (pin "AR29")
    (pin "AR30")
    (pin "1N5")
    (pin "1N6")
    (pin "AP5")
    (pin "AP7")
    (pin "AR4")
    (pin "AR6")
    (pin "1A20")
    (pin "1B20")
    (pin "1C19")
    (pin "1C20")
    (pin "1D18")
    (pin "1D19")
    (pin "1E16")
    (pin "1E18")
    (pin "A35")
    (pin "A37")
    (pin "B34")
    (pin "B35")
    (pin "B36")
    (pin "B37")
    (pin "B38")
    (pin "C37")
    (pin "D37")
    (pin "D38")
    (pin "F37")
    (pin "F38")
    (pin "G37")
    (pin "1H4")
    (pin "1H5")
    (pin "1J5")
    (pin "1M18")
    (pin "1M19")
    (pin "1N15")
    (pin "1N16")
    (pin "1N17")
    (pin "1N18")
    (pin "1N19")
    (pin "1N20")
    (pin "1P16")
    (pin "1P17")
    (pin "1P18")
    (pin "1P19")
    (pin "1P20")
    (pin "1R16")
    (pin "1R17")
    (pin "1R18")
    (pin "1R19")
    (pin "1R20")
    (pin "1T18")
    (pin "1T19")
    (pin "1T20")
    (pin "1U18")
    (pin "1U19")
    (pin "1U20")
    (pin "1V19")
    (pin "1V20")
    (pin "AD37")
    (pin "AD38")
    (pin "AF37")
    (pin "AF38")
    (pin "AG37")
    (pin "AG38")
    (pin "AJ37")
    (pin "AJ38")
    (pin "AK37")
    (pin "AK38")
    (pin "AM37")
    (pin "AM38")
    (pin "AN37")
    (pin "AN38")
    (pin "1L1")
    (pin "1L2")
    (pin "1L4")
    (pin "1L5")
    (pin "1N1")
    (pin "1N2")
    (pin "1P2")
    (pin "1R1")
    (pin "AB1")
    (pin "AB2")
    (pin "AC2")
    (pin "AG2")
    (pin "AH2")
    (pin "AJ1")
    (pin "AJ2")
    (pin "AK2")
    (pin "AL1")
    (pin "AL2")
    (pin "1A10")
    (pin "1A11")
    (pin "1A7")
    (pin "1A8")
    (pin "1A9")
    (pin "1B8")
    (pin "1B9")
    (pin "1C10")
    (pin "1E1")
    (pin "1E2")
    (pin "1F1")
    (pin "1F2")
    (pin "1G1")
    (pin "1G2")
    (pin "A12")
    (pin "A13")
    (pin "A15")
    (pin "A17")
    (pin "A19")
    (pin "A20")
    (pin "B10")
    (pin "B12")
    (pin "B13")
    (pin "B15")
    (pin "B16")
    (pin "B17")
    (pin "B19")
    (pin "B20")
    (pin "E1")
    (pin "F1")
    (pin "F2")
    (pin "G2")
    (pin "H1")
    (pin "H2")
    (pin "K1")
    (pin "K2")
    (pin "M1")
    (pin "M2")
    (pin "N1")
    (pin "N2")
    (pin "P2")
    (pin "R1")
    (pin "R2")
    (pin "T2")
    (pin "1A1")
    (pin "1A2")
    (pin "1A3")
    (pin "1A4")
    (pin "1A5")
    (pin "1A6")
    (pin "1B1")
    (pin "1B3")
    (pin "1B5")
    (pin "1B6")
    (pin "1B7")
    (pin "1C1")
    (pin "1C2")
    (pin "1C3")
    (pin "1C7")
    (pin "1D2")
    (pin "1D5")
    (pin "1D6")
    (pin "1D7")
    (pin "1D8")
    (pin "1D9")
    (pin "1E4")
    (pin "1E6")
    (pin "1E7")
    (pin "1E9")
    (pin "1F3")
    (pin "1F4")
    (pin "1F5")
    (pin "1G4")
    (pin "1G5")
    (pin "1H3")
    (pin "A10")
    (pin "A3")
    (pin "A5")
    (pin "A7")
    (pin "A9")
    (pin "B3")
    (pin "B4")
    (pin "B5")
    (pin "B7")
    (pin "B8")
    (pin "B9")
    (pin "C1")
    (pin "C2")
    (pin "E2")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1A15")
    (pin "1A16")
    (pin "1A17")
    (pin "1A18")
    (pin "1B16")
    (pin "1B17")
    (pin "1C13")
    (pin "1C15")
    (pin "A27")
    (pin "A29")
    (pin "A30")
    (pin "A32")
    (pin "A33")
    (pin "B27")
    (pin "B29")
    (pin "B30")
    (pin "B32")
    (pin "B33")
    (pin "1D20")
    (pin "1E19")
    (pin "1E20")
    (pin "1F17")
    (pin "1F18")
    (pin "1F19")
    (pin "G38")
    (pin "1N9")
    (pin "1P9")
    (pin "1U9")
    (pin "1V9")
    (pin "AP14")
    (pin "AP15")
    (pin "AP17")
    (pin "AP18")
    (pin "AR14")
    (pin "AR15")
    (pin "AR17")
    (pin "AR18")
    (pin "1N13")
    (pin "1N14")
    (pin "1P13")
    (pin "1U16")
    (pin "1V17")
    (pin "AP32")
    (pin "AP33")
    (pin "AP35")
    (pin "AP36")
    (pin "AR32")
    (pin "AR33")
    (pin "AR35")
    (pin "AR36")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "U7") (unit 15)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1374.14 778.51 270) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR032" (at 1367.79 778.51 0))
    (property "Value" "GND" (at 1376.68 778.5099 90))
    (property "Footprint" "" (at 1374.14 778.51 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1374.14 778.51 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR032") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1374.14 770.89 270) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR031" (at 1367.79 770.89 0))
    (property "Value" "GND" (at 1376.68 770.8899 90))
    (property "Footprint" "" (at 1374.14 770.89 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1374.14 770.89 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR031") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:R") (at 160.782 511.81 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "R90" (at 164.592 510.5399 0))
    (property "Value" "2.2k" (at 164.592 513.0799 0))
    (property "Footprint" "Resistor_SMD:R_0201_0603Metric" (at 159.004 511.81 90))
    (property "Datasheet" "CR0201FH1002G" (at 160.782 511.81 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "R90") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1243.33 762 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "C223" (at 1247.14 760.7299 0))
    (property "Value" "1uF " (at 1247.14 763.2699 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 1244.2952 765.81 0))
    (property "Datasheet" "C0402X5R105K350NT" (at 1243.33 762 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C223") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 577.85 828.04 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0285" (at 577.85 834.39 0))
    (property "Value" "GND" (at 577.85 833.12 0))
    (property "Footprint" "" (at 577.85 828.04 0))
    (property "Datasheet" "" (at 577.85 828.04 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0285") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:R") (at 965.835 328.295 90) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "R12" (at 965.835 321.945 90))
    (property "Value" "33 5%" (at 965.835 324.485 90))
    (property "Footprint" "Resistor_SMD:R_0402_1005Metric" (at 965.835 330.073 90))
    (property "Datasheet" "CR0402J33R0Q10Z" (at 965.835 328.295 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "R12") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 162.56 209.423 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0203" (at 162.56 215.773 0))
    (property "Value" "GND" (at 162.56 214.503 0))
    (property "Footprint" "" (at 162.56 209.423 0))
    (property "Datasheet" "" (at 162.56 209.423 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0203") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1374.14 893.445 270) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR036" (at 1367.79 893.445 0))
    (property "Value" "GND" (at 1376.68 893.4449 90))
    (property "Footprint" "" (at 1374.14 893.445 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1374.14 893.445 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR036") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1909.445 231.14 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0138" (at 1909.445 237.49 0))
    (property "Value" "GND" (at 1909.445 236.22 0))
    (property "Footprint" "" (at 1909.445 231.14 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1909.445 231.14 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0138") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1875.79 561.34 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0150" (at 1875.79 567.69 0))
    (property "Value" "GND" (at 1875.79 566.42 0))
    (property "Footprint" "" (at 1875.79 561.34 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1875.79 561.34 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0150") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:R") (at 1969.135 515.62 270) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "R118" (at 1966.595 513.08 90))
    (property "Value" "10k" (at 1966.595 510.54 90))
    (property "Footprint" "Resistor_SMD:R_0603_1608Metric" (at 1966.5951 519.43 0))
    (property "Datasheet" "RC0603FR-0710KL" (at 1969.135 515.62 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "R118") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1223.645 817.245 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR016" (at 1223.645 823.595 0))
    (property "Value" "GND" (at 1227.455 818.5149 0))
    (property "Footprint" "" (at 1223.645 817.245 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1223.645 817.245 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR016") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:L_Iron_Small") (at 1160.78 126.365 90) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "L1" (at 1149.35 122.555 90))
    (property "Value" "PA4335.471NLT" (at 1149.35 125.095 90))
    (property "Footprint" "Inductor_SMD:L_1008_2520Metric" (at 1160.78 126.365 0))
    (property "Datasheet" "PA4335.471NLT" (at 1160.78 126.365 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "L1") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 189.789 308.737 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C318" (at 192.329 306.197 0))
    (property "Value" "1nf" (at 192.329 308.737 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0201_0603Metric" (at 190.7542 312.547 0))
    (property "Datasheet" "MC0201B102K250N3RH" (at 189.789 308.737 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C318") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 216.408 312.928 90) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "#PWR0365" (at 222.758 312.928 0))
    (property "Value" "GND" (at 219.456 313.817 90))
    (property "Footprint" "" (at 216.408 312.928 0))
    (property "Datasheet" "" (at 216.408 312.928 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0365") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1175.385 800.735 180) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C208" (at 1179.195 804.545 0))
    (property "Value" "100nF 5%" (at 1186.815 802.005 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 1174.4198 796.925 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1175.385 800.735 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C208") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1402.715 273.685 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR057" (at 1402.715 280.035 0))
    (property "Value" "GND" (at 1402.715 278.765 0))
    (property "Footprint" "" (at 1402.715 273.685 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1402.715 273.685 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR057") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:R") (at 1324.61 765.81 180) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "R54" (at 1328.42 764.5399 0))
    (property "Value" "10k" (at 1328.42 767.0799 0))
    (property "Footprint" "Resistor_SMD:R_0603_1608Metric" (at 1320.8 763.2701 0))
    (property "Datasheet" "AECR0603F10K0K9" (at 1324.61 765.81 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "R54") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 599.44 820.42 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0286" (at 599.44 826.77 0))
    (property "Value" "GND" (at 599.44 825.5 0))
    (property "Footprint" "" (at 599.44 820.42 0))
    (property "Datasheet" "" (at 599.44 820.42 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0286") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:R") (at 335.28 94.615 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "R23" (at 338.455 95.885 0))
    (property "Value" "1M Ohm 1%" (at 338.455 93.345 0))
    (property "Footprint" "Resistor_SMD:R_0402_1005Metric" (at 333.502 94.615 90))
    (property "Datasheet" "RC0402FR-071ML" (at 335.28 94.615 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "R23") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 132.842 508 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0345" (at 132.842 514.35 0))
    (property "Value" "GND" (at 132.842 513.08 0))
    (property "Footprint" "" (at 132.842 508 0))
    (property "Datasheet" "" (at 132.842 508 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0345") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Switch:SW_Push") (at 1388.11 163.195 180) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "SW1" (at 1388.11 158.115 0))
    (property "Value" "SW_Push" (at 1388.11 160.655 0))
    (property "Footprint" "Button_Switch_SMD:Panasonic_EVQPUJ_EVQPUA" (at 1388.11 168.275 0))
    (property "Datasheet" "EVQ-PUJ02K" (at 1388.11 168.275 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "SW1") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 268.605 86.36 180) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "#PWR0378" (at 268.605 80.01 0))
    (property "Value" "GND" (at 261.62 88.9 0))
    (property "Footprint" "" (at 268.605 86.36 0))
    (property "Datasheet" "" (at 268.605 86.36 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0378") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1381.76 730.25 90) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR038" (at 1388.11 730.25 0))
    (property "Value" "GND" (at 1386.84 730.2499 90))
    (property "Footprint" "" (at 1381.76 730.25 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1381.76 730.25 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR038") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 192.329 325.247 90) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0368" (at 198.679 325.247 0))
    (property "Value" "GND" (at 197.409 325.2469 90))
    (property "Footprint" "" (at 192.329 325.247 0))
    (property "Datasheet" "" (at 192.329 325.247 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0368") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 195.961 779.272 90) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C246" (at 209.931 774.192 90))
    (property "Value" "4.7uF" (at 202.311 778.002 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 199.771 778.3068 0))
    (property "Datasheet" "ZRB15XR60J475ME01D" (at 195.961 779.272 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C246") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1153.16 130.175 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C7" (at 1145.54 128.905 0))
    (property "Value" "10uF 10V " (at 1139.19 131.445 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric" (at 1154.1252 133.985 0))
    (property "Datasheet" "0603ZD106MAT2A" (at 1153.16 130.175 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C7") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 64.643 501.142 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C283" (at 67.183 498.602 0))
    (property "Value" "100nF 5%" (at 67.183 501.142 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0201_0603Metric" (at 65.6082 504.952 0))
    (property "Datasheet" "GRM033R60J104KE19D" (at 64.643 501.142 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C283") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 736.346 201.803 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C155" (at 737.616 204.343 0))
    (property "Value" "10uF 10V " (at 731.266 208.153 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric" (at 737.3112 205.613 0))
    (property "Datasheet" "0603ZD106MAT2A" (at 736.346 201.803 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C155") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 192.329 321.437 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C319" (at 194.869 318.897 0))
    (property "Value" "1nf" (at 194.869 321.437 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0201_0603Metric" (at 193.2942 325.247 0))
    (property "Datasheet" "MC0201B102K250N3RH" (at 192.329 321.437 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C319") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1266.19 765.81 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR027" (at 1266.19 772.16 0))
    (property "Value" "GND" (at 1270 767.0799 0))
    (property "Footprint" "" (at 1266.19 765.81 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1266.19 765.81 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR027") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1210.31 109.855 180) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C181" (at 1215.39 102.235 90))
    (property "Value" "10uF 10V " (at 1212.85 99.695 90))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric" (at 1209.3448 106.045 0))
    (property "Datasheet" "0603ZD106MAT2A" (at 1210.31 109.855 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C181") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 992.505 832.485 270) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "#PWR0258" (at 986.155 832.485 0))
    (property "Value" "GND" (at 984.885 832.485 90))
    (property "Footprint" "" (at 992.505 832.485 0))
    (property "Datasheet" "" (at 992.505 832.485 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0258") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Interface_Ethernet:RTL8211EG-VB-CG") (at 1552.575 802.005 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "U2" (at 1554.5944 860.425 0))
    (property "Value" "RTL8211EG-VB-CG" (at 1554.5944 862.965 0))
    (property "Footprint" "Package_DFN_QFN:QFN-64-1EP_9x9mm_P0.5mm_EP3.8x3.8mm" (at 1537.335 791.845 0))
    (property "Datasheet" "RTL8211EG-VB-CG" (at 1570.355 807.085 0))
    (pin "1")
    (pin "10")
    (pin "11")
    (pin "12")
    (pin "13")
    (pin "14")
    (pin "15")
    (pin "16")
    (pin "17")
    (pin "18")
    (pin "19")
    (pin "2")
    (pin "20")
    (pin "21")
    (pin "22")
    (pin "23")
    (pin "24")
    (pin "25")
    (pin "26")
    (pin "27")
    (pin "28")
    (pin "29")
    (pin "3")
    (pin "30")
    (pin "31")
    (pin "32")
    (pin "33")
    (pin "34")
    (pin "35")
    (pin "36")
    (pin "37")
    (pin "38")
    (pin "39")
    (pin "4")
    (pin "40")
    (pin "41")
    (pin "42")
    (pin "43")
    (pin "44")
    (pin "45")
    (pin "46")
    (pin "47")
    (pin "48")
    (pin "49")
    (pin "5")
    (pin "50")
    (pin "51")
    (pin "52")
    (pin "53")
    (pin "54")
    (pin "55")
    (pin "56")
    (pin "57")
    (pin "58")
    (pin "59")
    (pin "6")
    (pin "60")
    (pin "61")
    (pin "62")
    (pin "63")
    (pin "64")
    (pin "65")
    (pin "7")
    (pin "8")
    (pin "9")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "U2") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1871.345 741.68 270) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "#PWR0358" (at 1864.995 741.68 0))
    (property "Value" "GND" (at 1870.075 745.49 0))
    (property "Footprint" "" (at 1871.345 741.68 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1871.345 741.68 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0358") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_name "RK3566_4") (lib_id "RK3566:RK3566") (at 332.181 279.527 0) (unit 13)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "U7" (at 330.073 279.781 0))
    (property "Value" "RK3566" (at 330.073 282.321 0))
    (property "Footprint" "RK3566:BGA565_15R5X14R4X0R90" (at 351.231 312.547 0))
    (property "Datasheet" "RK3566" (at 351.231 312.547 0))
    (pin "1A13")
    (pin "1A14")
    (pin "1B13")
    (pin "1B14")
    (pin "1D13")
    (pin "A22")
    (pin "A23")
    (pin "A26")
    (pin "B22")
    (pin "B23")
    (pin "B24")
    (pin "B25")
    (pin "B26")
    (pin "1A19")
    (pin "1B18")
    (pin "1C17")
    (pin "1D15")
    (pin "1D16")
    (pin "1D17")
    (pin "1H16")
    (pin "1H18")
    (pin "1J17")
    (pin "1J19")
    (pin "1J20")
    (pin "1K16")
    (pin "1K17")
    (pin "1K19")
    (pin "1K20")
    (pin "AA37")
    (pin "AA38")
    (pin "AB37")
    (pin "AB38")
    (pin "R37")
    (pin "R38")
    (pin "T37")
    (pin "T38")
    (pin "1F20")
    (pin "1G16")
    (pin "1G18")
    (pin "1G19")
    (pin "1G20")
    (pin "1J16")
    (pin "1J18")
    (pin "1K18")
    (pin "1L19")
    (pin "1N11")
    (pin "1N12")
    (pin "1P10")
    (pin "1P14")
    (pin "1P8")
    (pin "1R11")
    (pin "1R12")
    (pin "1R13")
    (pin "1R14")
    (pin "1R15")
    (pin "1R8")
    (pin "1R9")
    (pin "1T10")
    (pin "1T11")
    (pin "1T12")
    (pin "1T13")
    (pin "1T14")
    (pin "1T15")
    (pin "1T16")
    (pin "1T17")
    (pin "1T7")
    (pin "1T8")
    (pin "1T9")
    (pin "1U12")
    (pin "1U13")
    (pin "1U15")
    (pin "1U17")
    (pin "1V12")
    (pin "1V13")
    (pin "1V18")
    (pin "1V7")
    (pin "AP13")
    (pin "AP16")
    (pin "AP19")
    (pin "AP22")
    (pin "AP25")
    (pin "AP28")
    (pin "AP31")
    (pin "AP34")
    (pin "H37")
    (pin "L37")
    (pin "P37")
    (pin "U37")
    (pin "Y37")
    (pin "1B10")
    (pin "1B11")
    (pin "1B15")
    (pin "1B19")
    (pin "1C14")
    (pin "1C16")
    (pin "1C18")
    (pin "1C4")
    (pin "1C5")
    (pin "1C6")
    (pin "1C8")
    (pin "1C9")
    (pin "1D1")
    (pin "1D10")
    (pin "1D14")
    (pin "1D3")
    (pin "1E10")
    (pin "1E14")
    (pin "1E15")
    (pin "1E17")
    (pin "1E3")
    (pin "1E8")
    (pin "1F10")
    (pin "1F15")
    (pin "1F16")
    (pin "1F6")
    (pin "1F7")
    (pin "1F8")
    (pin "1F9")
    (pin "1G10")
    (pin "1G11")
    (pin "1G12")
    (pin "1G14")
    (pin "1G3")
    (pin "1G6")
    (pin "1G7")
    (pin "1G8")
    (pin "1G9")
    (pin "1H1")
    (pin "1H11")
    (pin "1H12")
    (pin "1H13")
    (pin "1H2")
    (pin "1H6")
    (pin "1J1")
    (pin "1J11")
    (pin "1J12")
    (pin "1J13")
    (pin "1J6")
    (pin "1J8")
    (pin "1J9")
    (pin "1K11")
    (pin "1K12")
    (pin "1K13")
    (pin "1K14")
    (pin "1K15")
    (pin "1K2")
    (pin "1K3")
    (pin "1K4")
    (pin "1K5")
    (pin "1K6")
    (pin "1K8")
    (pin "1K9")
    (pin "1L10")
    (pin "1L11")
    (pin "1L12")
    (pin "1L13")
    (pin "1L14")
    (pin "1L15")
    (pin "1L3")
    (pin "1L6")
    (pin "A1")
    (pin "A2")
    (pin "A38")
    (pin "AA2")
    (pin "AC37")
    (pin "AD2")
    (pin "AE37")
    (pin "AH37")
    (pin "AL37")
    (pin "AP2")
    (pin "AP37")
    (pin "AP8")
    (pin "AR1")
    (pin "AR38")
    (pin "B1")
    (pin "B11")
    (pin "B14")
    (pin "B18")
    (pin "B2")
    (pin "B21")
    (pin "B28")
    (pin "B31")
    (pin "B6")
    (pin "D2")
    (pin "E37")
    (pin "J2")
    (pin "L2")
    (pin "U2")
    (pin "W2")
    (pin "1M10")
    (pin "1M11")
    (pin "1M12")
    (pin "1M13")
    (pin "1M14")
    (pin "1M15")
    (pin "1M16")
    (pin "1M17")
    (pin "1M20")
    (pin "1M3")
    (pin "1M4")
    (pin "1M5")
    (pin "1M6")
    (pin "1N3")
    (pin "1N4")
    (pin "1N7")
    (pin "1P1")
    (pin "1P15")
    (pin "1P5")
    (pin "1P6")
    (pin "1P7")
    (pin "1R3")
    (pin "1R4")
    (pin "1R5")
    (pin "1R6")
    (pin "1R7")
    (pin "1T3")
    (pin "1T5")
    (pin "1U2")
    (pin "1V1")
    (pin "1V4")
    (pin "1C12")
    (pin "1D11")
    (pin "1D12")
    (pin "1E11")
    (pin "1E12")
    (pin "1E13")
    (pin "1F11")
    (pin "1F12")
    (pin "1F13")
    (pin "1F14")
    (pin "1G13")
    (pin "1G15")
    (pin "1H10")
    (pin "1H14")
    (pin "1H15")
    (pin "1H7")
    (pin "1H8")
    (pin "1H9")
    (pin "1J10")
    (pin "1J14")
    (pin "1J15")
    (pin "1J7")
    (pin "1K10")
    (pin "1K7")
    (pin "1L7")
    (pin "1L8")
    (pin "1L9")
    (pin "1M7")
    (pin "1M8")
    (pin "1M9")
    (pin "1N8")
    (pin "1T6")
    (pin "1U6")
    (pin "1U7")
    (pin "1V5")
    (pin "1V6")
    (pin "AP11")
    (pin "AP12")
    (pin "AR12")
    (pin "1P11")
    (pin "1P12")
    (pin "1V15")
    (pin "1V16")
    (pin "AP26")
    (pin "AP27")
    (pin "AP29")
    (pin "AP30")
    (pin "AR26")
    (pin "AR27")
    (pin "AR29")
    (pin "AR30")
    (pin "1N5")
    (pin "1N6")
    (pin "AP5")
    (pin "AP7")
    (pin "AR4")
    (pin "AR6")
    (pin "1A20")
    (pin "1B20")
    (pin "1C19")
    (pin "1C20")
    (pin "1D18")
    (pin "1D19")
    (pin "1E16")
    (pin "1E18")
    (pin "A35")
    (pin "A37")
    (pin "B34")
    (pin "B35")
    (pin "B36")
    (pin "B37")
    (pin "B38")
    (pin "C37")
    (pin "D37")
    (pin "D38")
    (pin "F37")
    (pin "F38")
    (pin "G37")
    (pin "1H4")
    (pin "1H5")
    (pin "1J5")
    (pin "1M18")
    (pin "1M19")
    (pin "1N15")
    (pin "1N16")
    (pin "1N17")
    (pin "1N18")
    (pin "1N19")
    (pin "1N20")
    (pin "1P16")
    (pin "1P17")
    (pin "1P18")
    (pin "1P19")
    (pin "1P20")
    (pin "1R16")
    (pin "1R17")
    (pin "1R18")
    (pin "1R19")
    (pin "1R20")
    (pin "1T18")
    (pin "1T19")
    (pin "1T20")
    (pin "1U18")
    (pin "1U19")
    (pin "1U20")
    (pin "1V19")
    (pin "1V20")
    (pin "AD37")
    (pin "AD38")
    (pin "AF37")
    (pin "AF38")
    (pin "AG37")
    (pin "AG38")
    (pin "AJ37")
    (pin "AJ38")
    (pin "AK37")
    (pin "AK38")
    (pin "AM37")
    (pin "AM38")
    (pin "AN37")
    (pin "AN38")
    (pin "1L1")
    (pin "1L2")
    (pin "1L4")
    (pin "1L5")
    (pin "1N1")
    (pin "1N2")
    (pin "1P2")
    (pin "1R1")
    (pin "AB1")
    (pin "AB2")
    (pin "AC2")
    (pin "AG2")
    (pin "AH2")
    (pin "AJ1")
    (pin "AJ2")
    (pin "AK2")
    (pin "AL1")
    (pin "AL2")
    (pin "1A10")
    (pin "1A11")
    (pin "1A7")
    (pin "1A8")
    (pin "1A9")
    (pin "1B8")
    (pin "1B9")
    (pin "1C10")
    (pin "1E1")
    (pin "1E2")
    (pin "1F1")
    (pin "1F2")
    (pin "1G1")
    (pin "1G2")
    (pin "A12")
    (pin "A13")
    (pin "A15")
    (pin "A17")
    (pin "A19")
    (pin "A20")
    (pin "B10")
    (pin "B12")
    (pin "B13")
    (pin "B15")
    (pin "B16")
    (pin "B17")
    (pin "B19")
    (pin "B20")
    (pin "E1")
    (pin "F1")
    (pin "F2")
    (pin "G2")
    (pin "H1")
    (pin "H2")
    (pin "K1")
    (pin "K2")
    (pin "M1")
    (pin "M2")
    (pin "N1")
    (pin "N2")
    (pin "P2")
    (pin "R1")
    (pin "R2")
    (pin "T2")
    (pin "1A1")
    (pin "1A2")
    (pin "1A3")
    (pin "1A4")
    (pin "1A5")
    (pin "1A6")
    (pin "1B1")
    (pin "1B3")
    (pin "1B5")
    (pin "1B6")
    (pin "1B7")
    (pin "1C1")
    (pin "1C2")
    (pin "1C3")
    (pin "1C7")
    (pin "1D2")
    (pin "1D5")
    (pin "1D6")
    (pin "1D7")
    (pin "1D8")
    (pin "1D9")
    (pin "1E4")
    (pin "1E6")
    (pin "1E7")
    (pin "1E9")
    (pin "1F3")
    (pin "1F4")
    (pin "1F5")
    (pin "1G4")
    (pin "1G5")
    (pin "1H3")
    (pin "A10")
    (pin "A3")
    (pin "A5")
    (pin "A7")
    (pin "A9")
    (pin "B3")
    (pin "B4")
    (pin "B5")
    (pin "B7")
    (pin "B8")
    (pin "B9")
    (pin "C1")
    (pin "C2")
    (pin "E2")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1A15")
    (pin "1A16")
    (pin "1A17")
    (pin "1A18")
    (pin "1B16")
    (pin "1B17")
    (pin "1C13")
    (pin "1C15")
    (pin "A27")
    (pin "A29")
    (pin "A30")
    (pin "A32")
    (pin "A33")
    (pin "B27")
    (pin "B29")
    (pin "B30")
    (pin "B32")
    (pin "B33")
    (pin "1D20")
    (pin "1E19")
    (pin "1E20")
    (pin "1F17")
    (pin "1F18")
    (pin "1F19")
    (pin "G38")
    (pin "1N9")
    (pin "1P9")
    (pin "1U9")
    (pin "1V9")
    (pin "AP14")
    (pin "AP15")
    (pin "AP17")
    (pin "AP18")
    (pin "AR14")
    (pin "AR15")
    (pin "AR17")
    (pin "AR18")
    (pin "1N13")
    (pin "1N14")
    (pin "1P13")
    (pin "1U16")
    (pin "1V17")
    (pin "AP32")
    (pin "AP33")
    (pin "AP35")
    (pin "AP36")
    (pin "AR32")
    (pin "AR33")
    (pin "AR35")
    (pin "AR36")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "U7") (unit 13)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:R") (at 1188.085 808.355 90) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "R43" (at 1184.275 803.275 90))
    (property "Value" "820k" (at 1184.275 805.815 90))
    (property "Footprint" "Resistor_SMD:R_0402_1005Metric" (at 1188.085 810.133 90))
    (property "Datasheet" "SCR0402F820K" (at 1188.085 808.355 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "R43") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:R") (at 192.329 294.767 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "R100" (at 188.519 302.387 90))
    (property "Value" "10k" (at 185.979 302.387 90))
    (property "Footprint" "Resistor_SMD:R_0603_1608Metric" (at 196.139 297.3069 0))
    (property "Datasheet" "RC0603FR-0710KL" (at 192.329 294.767 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "R100") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Diode:1N5817") (at 895.985 804.545 180) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "D17" (at 897.5726 808.355 90))
    (property "Value" "TPESD5341N" (at 895.0326 808.355 90))
    (property "Footprint" "RK3566:TPESD5341N" (at 895.985 800.1 0))
    (property "Datasheet" "TPESD5341N" (at 895.985 804.545 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "D17") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:D_Zener") (at 1133.475 729.615 270) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "D9" (at 1129.665 730.885 90))
    (property "Value" "7.5V @ 5mA" (at 1129.665 728.345 90))
    (property "Footprint" "Diode_SMD:D_SOD-123" (at 1133.475 729.615 0))
    (property "Datasheet" "MM1Z7V5BW" (at 1133.475 729.615 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "D9") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 206.121 822.452 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0273" (at 206.121 828.802 0))
    (property "Value" "GND" (at 209.931 823.7219 0))
    (property "Footprint" "" (at 206.121 822.452 0))
    (property "Datasheet" "" (at 206.121 822.452 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0273") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1610.995 214.63 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C100" (at 1613.535 212.09 0))
    (property "Value" "100nF 5%" (at 1613.535 214.63 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 1611.9602 218.44 0))
    (property "Datasheet" "0402B104J100NT" (at 1610.995 214.63 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C100") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1375.41 180.975 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0319" (at 1375.41 187.325 0))
    (property "Value" "GND" (at 1375.41 186.055 0))
    (property "Footprint" "" (at 1375.41 180.975 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1375.41 180.975 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0319") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:R") (at 1568.45 527.05 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "R37" (at 1570.99 524.5099 0))
    (property "Value" "10k" (at 1570.99 527.0499 0))
    (property "Footprint" "Resistor_SMD:R_0603_1608Metric" (at 1570.99 529.5899 0))
    (property "Datasheet" "RC0603FR-0710KL" (at 1568.45 527.05 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "R37") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1668.145 175.26 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0135" (at 1668.145 181.61 0))
    (property "Value" "GND" (at 1668.145 180.34 0))
    (property "Footprint" "" (at 1668.145 175.26 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1668.145 175.26 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0135") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1319.53 142.875 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0313" (at 1319.53 149.225 0))
    (property "Value" "GND" (at 1319.53 147.955 0))
    (property "Footprint" "" (at 1319.53 142.875 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1319.53 142.875 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0313") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1381.76 875.665 90) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR040" (at 1388.11 875.665 0))
    (property "Value" "GND" (at 1386.84 875.6649 90))
    (property "Footprint" "" (at 1381.76 875.665 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1381.76 875.665 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR040") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:D_TVS") (at 1665.605 785.495 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "D33" (at 1652.905 784.86 0))
    (property "Value" "ESD5431N-2/TR" (at 1652.905 787.4 0))
    (property "Footprint" "Library:TPESD5341N" (at 1665.605 785.495 0))
    (property "Datasheet" "ESD5431N-2/TR" (at 1665.605 785.495 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "D33") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 923.925 342.265 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0146" (at 923.925 348.615 0))
    (property "Value" "GND" (at 923.925 347.345 0))
    (property "Footprint" "" (at 923.925 342.265 0))
    (property "Datasheet" "" (at 923.925 342.265 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0146") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C_Small") (at 1518.285 829.945 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C26" (at 1509.395 822.325 0))
    (property "Value" "8pF +-0.1pF NP0" (at 1496.06 824.865 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric" (at 1518.285 829.945 0))
    (property "Datasheet" "0603N8R0B500CT" (at 1518.285 829.945 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C26") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 268.605 90.17 180) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C322" (at 266.065 92.71 0))
    (property "Value" "100nF 5%" (at 266.065 90.17 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0201_0603Metric" (at 267.6398 86.36 0))
    (property "Datasheet" "GRM033R60J104KE19D" (at 268.605 90.17 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C322") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 287.401 827.532 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0281" (at 287.401 833.882 0))
    (property "Value" "GND" (at 291.211 828.8019 0))
    (property "Footprint" "" (at 287.401 827.532 0))
    (property "Datasheet" "" (at 287.401 827.532 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0281") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1525.905 877.57 180) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C34" (at 1522.095 878.8401 0))
    (property "Value" "100nF X7R" (at 1522.095 876.3001 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0201_0603Metric" (at 1524.9398 873.76 0))
    (property "Datasheet" "GRM033Z71A104KE14D" (at 1525.905 877.57 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C34") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_name "RK3566_13") (lib_id "RK3566:RK3566") (at 177.495 78.613 0) (unit 5)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "U7" (at 195.072 86.2076 0))
    (property "Value" "RK3566" (at 195.072 88.7476 0))
    (property "Footprint" "RK3566:BGA565_15R5X14R4X0R90" (at 196.545 111.633 0))
    (property "Datasheet" "RK3566" (at 196.545 111.633 0))
    (pin "1A13")
    (pin "1A14")
    (pin "1B13")
    (pin "1B14")
    (pin "1D13")
    (pin "A22")
    (pin "A23")
    (pin "A26")
    (pin "B22")
    (pin "B23")
    (pin "B24")
    (pin "B25")
    (pin "B26")
    (pin "1A19")
    (pin "1B18")
    (pin "1C17")
    (pin "1D15")
    (pin "1D16")
    (pin "1D17")
    (pin "1H16")
    (pin "1H18")
    (pin "1J17")
    (pin "1J19")
    (pin "1J20")
    (pin "1K16")
    (pin "1K17")
    (pin "1K19")
    (pin "1K20")
    (pin "AA37")
    (pin "AA38")
    (pin "AB37")
    (pin "AB38")
    (pin "R37")
    (pin "R38")
    (pin "T37")
    (pin "T38")
    (pin "1F20")
    (pin "1G16")
    (pin "1G18")
    (pin "1G19")
    (pin "1G20")
    (pin "1J16")
    (pin "1J18")
    (pin "1K18")
    (pin "1L19")
    (pin "1N11")
    (pin "1N12")
    (pin "1P10")
    (pin "1P14")
    (pin "1P8")
    (pin "1R11")
    (pin "1R12")
    (pin "1R13")
    (pin "1R14")
    (pin "1R15")
    (pin "1R8")
    (pin "1R9")
    (pin "1T10")
    (pin "1T11")
    (pin "1T12")
    (pin "1T13")
    (pin "1T14")
    (pin "1T15")
    (pin "1T16")
    (pin "1T17")
    (pin "1T7")
    (pin "1T8")
    (pin "1T9")
    (pin "1U12")
    (pin "1U13")
    (pin "1U15")
    (pin "1U17")
    (pin "1V12")
    (pin "1V13")
    (pin "1V18")
    (pin "1V7")
    (pin "AP13")
    (pin "AP16")
    (pin "AP19")
    (pin "AP22")
    (pin "AP25")
    (pin "AP28")
    (pin "AP31")
    (pin "AP34")
    (pin "H37")
    (pin "L37")
    (pin "P37")
    (pin "U37")
    (pin "Y37")
    (pin "1B10")
    (pin "1B11")
    (pin "1B15")
    (pin "1B19")
    (pin "1C14")
    (pin "1C16")
    (pin "1C18")
    (pin "1C4")
    (pin "1C5")
    (pin "1C6")
    (pin "1C8")
    (pin "1C9")
    (pin "1D1")
    (pin "1D10")
    (pin "1D14")
    (pin "1D3")
    (pin "1E10")
    (pin "1E14")
    (pin "1E15")
    (pin "1E17")
    (pin "1E3")
    (pin "1E8")
    (pin "1F10")
    (pin "1F15")
    (pin "1F16")
    (pin "1F6")
    (pin "1F7")
    (pin "1F8")
    (pin "1F9")
    (pin "1G10")
    (pin "1G11")
    (pin "1G12")
    (pin "1G14")
    (pin "1G3")
    (pin "1G6")
    (pin "1G7")
    (pin "1G8")
    (pin "1G9")
    (pin "1H1")
    (pin "1H11")
    (pin "1H12")
    (pin "1H13")
    (pin "1H2")
    (pin "1H6")
    (pin "1J1")
    (pin "1J11")
    (pin "1J12")
    (pin "1J13")
    (pin "1J6")
    (pin "1J8")
    (pin "1J9")
    (pin "1K11")
    (pin "1K12")
    (pin "1K13")
    (pin "1K14")
    (pin "1K15")
    (pin "1K2")
    (pin "1K3")
    (pin "1K4")
    (pin "1K5")
    (pin "1K6")
    (pin "1K8")
    (pin "1K9")
    (pin "1L10")
    (pin "1L11")
    (pin "1L12")
    (pin "1L13")
    (pin "1L14")
    (pin "1L15")
    (pin "1L3")
    (pin "1L6")
    (pin "A1")
    (pin "A2")
    (pin "A38")
    (pin "AA2")
    (pin "AC37")
    (pin "AD2")
    (pin "AE37")
    (pin "AH37")
    (pin "AL37")
    (pin "AP2")
    (pin "AP37")
    (pin "AP8")
    (pin "AR1")
    (pin "AR38")
    (pin "B1")
    (pin "B11")
    (pin "B14")
    (pin "B18")
    (pin "B2")
    (pin "B21")
    (pin "B28")
    (pin "B31")
    (pin "B6")
    (pin "D2")
    (pin "E37")
    (pin "J2")
    (pin "L2")
    (pin "U2")
    (pin "W2")
    (pin "1M10")
    (pin "1M11")
    (pin "1M12")
    (pin "1M13")
    (pin "1M14")
    (pin "1M15")
    (pin "1M16")
    (pin "1M17")
    (pin "1M20")
    (pin "1M3")
    (pin "1M4")
    (pin "1M5")
    (pin "1M6")
    (pin "1N3")
    (pin "1N4")
    (pin "1N7")
    (pin "1P1")
    (pin "1P15")
    (pin "1P5")
    (pin "1P6")
    (pin "1P7")
    (pin "1R3")
    (pin "1R4")
    (pin "1R5")
    (pin "1R6")
    (pin "1R7")
    (pin "1T3")
    (pin "1T5")
    (pin "1U2")
    (pin "1V1")
    (pin "1V4")
    (pin "1C12")
    (pin "1D11")
    (pin "1D12")
    (pin "1E11")
    (pin "1E12")
    (pin "1E13")
    (pin "1F11")
    (pin "1F12")
    (pin "1F13")
    (pin "1F14")
    (pin "1G13")
    (pin "1G15")
    (pin "1H10")
    (pin "1H14")
    (pin "1H15")
    (pin "1H7")
    (pin "1H8")
    (pin "1H9")
    (pin "1J10")
    (pin "1J14")
    (pin "1J15")
    (pin "1J7")
    (pin "1K10")
    (pin "1K7")
    (pin "1L7")
    (pin "1L8")
    (pin "1L9")
    (pin "1M7")
    (pin "1M8")
    (pin "1M9")
    (pin "1N8")
    (pin "1T6")
    (pin "1U6")
    (pin "1U7")
    (pin "1V5")
    (pin "1V6")
    (pin "AP11")
    (pin "AP12")
    (pin "AR12")
    (pin "1P11")
    (pin "1P12")
    (pin "1V15")
    (pin "1V16")
    (pin "AP26")
    (pin "AP27")
    (pin "AP29")
    (pin "AP30")
    (pin "AR26")
    (pin "AR27")
    (pin "AR29")
    (pin "AR30")
    (pin "1N5")
    (pin "1N6")
    (pin "AP5")
    (pin "AP7")
    (pin "AR4")
    (pin "AR6")
    (pin "1A20")
    (pin "1B20")
    (pin "1C19")
    (pin "1C20")
    (pin "1D18")
    (pin "1D19")
    (pin "1E16")
    (pin "1E18")
    (pin "A35")
    (pin "A37")
    (pin "B34")
    (pin "B35")
    (pin "B36")
    (pin "B37")
    (pin "B38")
    (pin "C37")
    (pin "D37")
    (pin "D38")
    (pin "F37")
    (pin "F38")
    (pin "G37")
    (pin "1H4")
    (pin "1H5")
    (pin "1J5")
    (pin "1M18")
    (pin "1M19")
    (pin "1N15")
    (pin "1N16")
    (pin "1N17")
    (pin "1N18")
    (pin "1N19")
    (pin "1N20")
    (pin "1P16")
    (pin "1P17")
    (pin "1P18")
    (pin "1P19")
    (pin "1P20")
    (pin "1R16")
    (pin "1R17")
    (pin "1R18")
    (pin "1R19")
    (pin "1R20")
    (pin "1T18")
    (pin "1T19")
    (pin "1T20")
    (pin "1U18")
    (pin "1U19")
    (pin "1U20")
    (pin "1V19")
    (pin "1V20")
    (pin "AD37")
    (pin "AD38")
    (pin "AF37")
    (pin "AF38")
    (pin "AG37")
    (pin "AG38")
    (pin "AJ37")
    (pin "AJ38")
    (pin "AK37")
    (pin "AK38")
    (pin "AM37")
    (pin "AM38")
    (pin "AN37")
    (pin "AN38")
    (pin "1L1")
    (pin "1L2")
    (pin "1L4")
    (pin "1L5")
    (pin "1N1")
    (pin "1N2")
    (pin "1P2")
    (pin "1R1")
    (pin "AB1")
    (pin "AB2")
    (pin "AC2")
    (pin "AG2")
    (pin "AH2")
    (pin "AJ1")
    (pin "AJ2")
    (pin "AK2")
    (pin "AL1")
    (pin "AL2")
    (pin "1A10")
    (pin "1A11")
    (pin "1A7")
    (pin "1A8")
    (pin "1A9")
    (pin "1B8")
    (pin "1B9")
    (pin "1C10")
    (pin "1E1")
    (pin "1E2")
    (pin "1F1")
    (pin "1F2")
    (pin "1G1")
    (pin "1G2")
    (pin "A12")
    (pin "A13")
    (pin "A15")
    (pin "A17")
    (pin "A19")
    (pin "A20")
    (pin "B10")
    (pin "B12")
    (pin "B13")
    (pin "B15")
    (pin "B16")
    (pin "B17")
    (pin "B19")
    (pin "B20")
    (pin "E1")
    (pin "F1")
    (pin "F2")
    (pin "G2")
    (pin "H1")
    (pin "H2")
    (pin "K1")
    (pin "K2")
    (pin "M1")
    (pin "M2")
    (pin "N1")
    (pin "N2")
    (pin "P2")
    (pin "R1")
    (pin "R2")
    (pin "T2")
    (pin "1A1")
    (pin "1A2")
    (pin "1A3")
    (pin "1A4")
    (pin "1A5")
    (pin "1A6")
    (pin "1B1")
    (pin "1B3")
    (pin "1B5")
    (pin "1B6")
    (pin "1B7")
    (pin "1C1")
    (pin "1C2")
    (pin "1C3")
    (pin "1C7")
    (pin "1D2")
    (pin "1D5")
    (pin "1D6")
    (pin "1D7")
    (pin "1D8")
    (pin "1D9")
    (pin "1E4")
    (pin "1E6")
    (pin "1E7")
    (pin "1E9")
    (pin "1F3")
    (pin "1F4")
    (pin "1F5")
    (pin "1G4")
    (pin "1G5")
    (pin "1H3")
    (pin "A10")
    (pin "A3")
    (pin "A5")
    (pin "A7")
    (pin "A9")
    (pin "B3")
    (pin "B4")
    (pin "B5")
    (pin "B7")
    (pin "B8")
    (pin "B9")
    (pin "C1")
    (pin "C2")
    (pin "E2")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1A15")
    (pin "1A16")
    (pin "1A17")
    (pin "1A18")
    (pin "1B16")
    (pin "1B17")
    (pin "1C13")
    (pin "1C15")
    (pin "A27")
    (pin "A29")
    (pin "A30")
    (pin "A32")
    (pin "A33")
    (pin "B27")
    (pin "B29")
    (pin "B30")
    (pin "B32")
    (pin "B33")
    (pin "1D20")
    (pin "1E19")
    (pin "1E20")
    (pin "1F17")
    (pin "1F18")
    (pin "1F19")
    (pin "G38")
    (pin "1N9")
    (pin "1P9")
    (pin "1U9")
    (pin "1V9")
    (pin "AP14")
    (pin "AP15")
    (pin "AP17")
    (pin "AP18")
    (pin "AR14")
    (pin "AR15")
    (pin "AR17")
    (pin "AR18")
    (pin "1N13")
    (pin "1N14")
    (pin "1P13")
    (pin "1U16")
    (pin "1V17")
    (pin "AP32")
    (pin "AP33")
    (pin "AP35")
    (pin "AP36")
    (pin "AR32")
    (pin "AR33")
    (pin "AR35")
    (pin "AR36")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "U7") (unit 5)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:R") (at 1519.555 755.015 180) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "R108" (at 1522.095 753.7449 0))
    (property "Value" "2.2k" (at 1522.095 756.2849 0))
    (property "Footprint" "Resistor_SMD:R_0201_0603Metric" (at 1521.333 755.015 90))
    (property "Datasheet" "CR0201FH1002G" (at 1519.555 755.015 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "R108") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1181.735 549.275 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C195" (at 1184.275 546.735 0))
    (property "Value" "100nF 5%" (at 1184.275 549.275 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 1182.7002 553.085 0))
    (property "Datasheet" "0402B104J100NT" (at 1181.735 549.275 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C195") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1252.22 762 180) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C227" (at 1256.03 765.81 0))
    (property "Value" "100nF 5%" (at 1263.65 763.27 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 1251.2548 758.19 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1252.22 762 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C227") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Diode:BAT54S") (at 1167.765 777.875 180) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "D12" (at 1167.765 781.685 0))
    (property "Value" "BAT54S" (at 1167.765 784.225 0))
    (property "Footprint" "u26" (at 1165.86 781.05 0))
    (property "Datasheet" "https://www.diodes.com/assets/Datasheets/ds11005.pdf" (at 1170.813 777.875 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (pin "3")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "D12") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1249.045 789.305 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C220" (at 1250.315 791.845 0))
    (property "Value" "10uF 10V " (at 1243.965 795.655 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric" (at 1250.0102 793.115 0))
    (property "Datasheet" "0603ZD106MAT2A" (at 1249.045 789.305 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C220") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 143.637 132.842 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0198" (at 143.637 139.192 0))
    (property "Value" "GND" (at 143.637 137.922 0))
    (property "Footprint" "" (at 143.637 132.842 0))
    (property "Datasheet" "" (at 143.637 132.842 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0198") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 923.925 338.455 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C119" (at 926.465 335.915 0))
    (property "Value" "100nF 5%" (at 926.465 338.455 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 924.8902 342.265 0))
    (property "Datasheet" "0402B104J100NT" (at 923.925 338.455 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C119") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 246.761 863.092 180) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C305" (at 249.301 858.012 90))
    (property "Value" "1uF " (at 251.841 858.012 90))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 245.7958 859.282 0))
    (property "Datasheet" "C0402X5R105K350NT" (at 246.761 863.092 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C305") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 318.008 526.542 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C234" (at 323.088 524.002 0))
    (property "Value" "4.7uF" (at 319.278 532.892 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 318.9732 530.352 0))
    (property "Datasheet" "ZRB15XR60J475ME01D" (at 318.008 526.542 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C234") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_name "RK3566_1") (lib_id "RK3566:RK3566") (at 121.234 306.832 0) (unit 10)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "U7" (at 119.126 307.086 0))
    (property "Value" "RK3566" (at 119.126 309.626 0))
    (property "Footprint" "RK3566:BGA565_15R5X14R4X0R90" (at 140.284 339.852 0))
    (property "Datasheet" "RK3566" (at 140.284 339.852 0))
    (pin "1A13")
    (pin "1A14")
    (pin "1B13")
    (pin "1B14")
    (pin "1D13")
    (pin "A22")
    (pin "A23")
    (pin "A26")
    (pin "B22")
    (pin "B23")
    (pin "B24")
    (pin "B25")
    (pin "B26")
    (pin "1A19")
    (pin "1B18")
    (pin "1C17")
    (pin "1D15")
    (pin "1D16")
    (pin "1D17")
    (pin "1H16")
    (pin "1H18")
    (pin "1J17")
    (pin "1J19")
    (pin "1J20")
    (pin "1K16")
    (pin "1K17")
    (pin "1K19")
    (pin "1K20")
    (pin "AA37")
    (pin "AA38")
    (pin "AB37")
    (pin "AB38")
    (pin "R37")
    (pin "R38")
    (pin "T37")
    (pin "T38")
    (pin "1F20")
    (pin "1G16")
    (pin "1G18")
    (pin "1G19")
    (pin "1G20")
    (pin "1J16")
    (pin "1J18")
    (pin "1K18")
    (pin "1L19")
    (pin "1N11")
    (pin "1N12")
    (pin "1P10")
    (pin "1P14")
    (pin "1P8")
    (pin "1R11")
    (pin "1R12")
    (pin "1R13")
    (pin "1R14")
    (pin "1R15")
    (pin "1R8")
    (pin "1R9")
    (pin "1T10")
    (pin "1T11")
    (pin "1T12")
    (pin "1T13")
    (pin "1T14")
    (pin "1T15")
    (pin "1T16")
    (pin "1T17")
    (pin "1T7")
    (pin "1T8")
    (pin "1T9")
    (pin "1U12")
    (pin "1U13")
    (pin "1U15")
    (pin "1U17")
    (pin "1V12")
    (pin "1V13")
    (pin "1V18")
    (pin "1V7")
    (pin "AP13")
    (pin "AP16")
    (pin "AP19")
    (pin "AP22")
    (pin "AP25")
    (pin "AP28")
    (pin "AP31")
    (pin "AP34")
    (pin "H37")
    (pin "L37")
    (pin "P37")
    (pin "U37")
    (pin "Y37")
    (pin "1B10")
    (pin "1B11")
    (pin "1B15")
    (pin "1B19")
    (pin "1C14")
    (pin "1C16")
    (pin "1C18")
    (pin "1C4")
    (pin "1C5")
    (pin "1C6")
    (pin "1C8")
    (pin "1C9")
    (pin "1D1")
    (pin "1D10")
    (pin "1D14")
    (pin "1D3")
    (pin "1E10")
    (pin "1E14")
    (pin "1E15")
    (pin "1E17")
    (pin "1E3")
    (pin "1E8")
    (pin "1F10")
    (pin "1F15")
    (pin "1F16")
    (pin "1F6")
    (pin "1F7")
    (pin "1F8")
    (pin "1F9")
    (pin "1G10")
    (pin "1G11")
    (pin "1G12")
    (pin "1G14")
    (pin "1G3")
    (pin "1G6")
    (pin "1G7")
    (pin "1G8")
    (pin "1G9")
    (pin "1H1")
    (pin "1H11")
    (pin "1H12")
    (pin "1H13")
    (pin "1H2")
    (pin "1H6")
    (pin "1J1")
    (pin "1J11")
    (pin "1J12")
    (pin "1J13")
    (pin "1J6")
    (pin "1J8")
    (pin "1J9")
    (pin "1K11")
    (pin "1K12")
    (pin "1K13")
    (pin "1K14")
    (pin "1K15")
    (pin "1K2")
    (pin "1K3")
    (pin "1K4")
    (pin "1K5")
    (pin "1K6")
    (pin "1K8")
    (pin "1K9")
    (pin "1L10")
    (pin "1L11")
    (pin "1L12")
    (pin "1L13")
    (pin "1L14")
    (pin "1L15")
    (pin "1L3")
    (pin "1L6")
    (pin "A1")
    (pin "A2")
    (pin "A38")
    (pin "AA2")
    (pin "AC37")
    (pin "AD2")
    (pin "AE37")
    (pin "AH37")
    (pin "AL37")
    (pin "AP2")
    (pin "AP37")
    (pin "AP8")
    (pin "AR1")
    (pin "AR38")
    (pin "B1")
    (pin "B11")
    (pin "B14")
    (pin "B18")
    (pin "B2")
    (pin "B21")
    (pin "B28")
    (pin "B31")
    (pin "B6")
    (pin "D2")
    (pin "E37")
    (pin "J2")
    (pin "L2")
    (pin "U2")
    (pin "W2")
    (pin "1M10")
    (pin "1M11")
    (pin "1M12")
    (pin "1M13")
    (pin "1M14")
    (pin "1M15")
    (pin "1M16")
    (pin "1M17")
    (pin "1M20")
    (pin "1M3")
    (pin "1M4")
    (pin "1M5")
    (pin "1M6")
    (pin "1N3")
    (pin "1N4")
    (pin "1N7")
    (pin "1P1")
    (pin "1P15")
    (pin "1P5")
    (pin "1P6")
    (pin "1P7")
    (pin "1R3")
    (pin "1R4")
    (pin "1R5")
    (pin "1R6")
    (pin "1R7")
    (pin "1T3")
    (pin "1T5")
    (pin "1U2")
    (pin "1V1")
    (pin "1V4")
    (pin "1C12")
    (pin "1D11")
    (pin "1D12")
    (pin "1E11")
    (pin "1E12")
    (pin "1E13")
    (pin "1F11")
    (pin "1F12")
    (pin "1F13")
    (pin "1F14")
    (pin "1G13")
    (pin "1G15")
    (pin "1H10")
    (pin "1H14")
    (pin "1H15")
    (pin "1H7")
    (pin "1H8")
    (pin "1H9")
    (pin "1J10")
    (pin "1J14")
    (pin "1J15")
    (pin "1J7")
    (pin "1K10")
    (pin "1K7")
    (pin "1L7")
    (pin "1L8")
    (pin "1L9")
    (pin "1M7")
    (pin "1M8")
    (pin "1M9")
    (pin "1N8")
    (pin "1T6")
    (pin "1U6")
    (pin "1U7")
    (pin "1V5")
    (pin "1V6")
    (pin "AP11")
    (pin "AP12")
    (pin "AR12")
    (pin "1P11")
    (pin "1P12")
    (pin "1V15")
    (pin "1V16")
    (pin "AP26")
    (pin "AP27")
    (pin "AP29")
    (pin "AP30")
    (pin "AR26")
    (pin "AR27")
    (pin "AR29")
    (pin "AR30")
    (pin "1N5")
    (pin "1N6")
    (pin "AP5")
    (pin "AP7")
    (pin "AR4")
    (pin "AR6")
    (pin "1A20")
    (pin "1B20")
    (pin "1C19")
    (pin "1C20")
    (pin "1D18")
    (pin "1D19")
    (pin "1E16")
    (pin "1E18")
    (pin "A35")
    (pin "A37")
    (pin "B34")
    (pin "B35")
    (pin "B36")
    (pin "B37")
    (pin "B38")
    (pin "C37")
    (pin "D37")
    (pin "D38")
    (pin "F37")
    (pin "F38")
    (pin "G37")
    (pin "1H4")
    (pin "1H5")
    (pin "1J5")
    (pin "1M18")
    (pin "1M19")
    (pin "1N15")
    (pin "1N16")
    (pin "1N17")
    (pin "1N18")
    (pin "1N19")
    (pin "1N20")
    (pin "1P16")
    (pin "1P17")
    (pin "1P18")
    (pin "1P19")
    (pin "1P20")
    (pin "1R16")
    (pin "1R17")
    (pin "1R18")
    (pin "1R19")
    (pin "1R20")
    (pin "1T18")
    (pin "1T19")
    (pin "1T20")
    (pin "1U18")
    (pin "1U19")
    (pin "1U20")
    (pin "1V19")
    (pin "1V20")
    (pin "AD37")
    (pin "AD38")
    (pin "AF37")
    (pin "AF38")
    (pin "AG37")
    (pin "AG38")
    (pin "AJ37")
    (pin "AJ38")
    (pin "AK37")
    (pin "AK38")
    (pin "AM37")
    (pin "AM38")
    (pin "AN37")
    (pin "AN38")
    (pin "1L1")
    (pin "1L2")
    (pin "1L4")
    (pin "1L5")
    (pin "1N1")
    (pin "1N2")
    (pin "1P2")
    (pin "1R1")
    (pin "AB1")
    (pin "AB2")
    (pin "AC2")
    (pin "AG2")
    (pin "AH2")
    (pin "AJ1")
    (pin "AJ2")
    (pin "AK2")
    (pin "AL1")
    (pin "AL2")
    (pin "1A10")
    (pin "1A11")
    (pin "1A7")
    (pin "1A8")
    (pin "1A9")
    (pin "1B8")
    (pin "1B9")
    (pin "1C10")
    (pin "1E1")
    (pin "1E2")
    (pin "1F1")
    (pin "1F2")
    (pin "1G1")
    (pin "1G2")
    (pin "A12")
    (pin "A13")
    (pin "A15")
    (pin "A17")
    (pin "A19")
    (pin "A20")
    (pin "B10")
    (pin "B12")
    (pin "B13")
    (pin "B15")
    (pin "B16")
    (pin "B17")
    (pin "B19")
    (pin "B20")
    (pin "E1")
    (pin "F1")
    (pin "F2")
    (pin "G2")
    (pin "H1")
    (pin "H2")
    (pin "K1")
    (pin "K2")
    (pin "M1")
    (pin "M2")
    (pin "N1")
    (pin "N2")
    (pin "P2")
    (pin "R1")
    (pin "R2")
    (pin "T2")
    (pin "1A1")
    (pin "1A2")
    (pin "1A3")
    (pin "1A4")
    (pin "1A5")
    (pin "1A6")
    (pin "1B1")
    (pin "1B3")
    (pin "1B5")
    (pin "1B6")
    (pin "1B7")
    (pin "1C1")
    (pin "1C2")
    (pin "1C3")
    (pin "1C7")
    (pin "1D2")
    (pin "1D5")
    (pin "1D6")
    (pin "1D7")
    (pin "1D8")
    (pin "1D9")
    (pin "1E4")
    (pin "1E6")
    (pin "1E7")
    (pin "1E9")
    (pin "1F3")
    (pin "1F4")
    (pin "1F5")
    (pin "1G4")
    (pin "1G5")
    (pin "1H3")
    (pin "A10")
    (pin "A3")
    (pin "A5")
    (pin "A7")
    (pin "A9")
    (pin "B3")
    (pin "B4")
    (pin "B5")
    (pin "B7")
    (pin "B8")
    (pin "B9")
    (pin "C1")
    (pin "C2")
    (pin "E2")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1A15")
    (pin "1A16")
    (pin "1A17")
    (pin "1A18")
    (pin "1B16")
    (pin "1B17")
    (pin "1C13")
    (pin "1C15")
    (pin "A27")
    (pin "A29")
    (pin "A30")
    (pin "A32")
    (pin "A33")
    (pin "B27")
    (pin "B29")
    (pin "B30")
    (pin "B32")
    (pin "B33")
    (pin "1D20")
    (pin "1E19")
    (pin "1E20")
    (pin "1F17")
    (pin "1F18")
    (pin "1F19")
    (pin "G38")
    (pin "1N9")
    (pin "1P9")
    (pin "1U9")
    (pin "1V9")
    (pin "AP14")
    (pin "AP15")
    (pin "AP17")
    (pin "AP18")
    (pin "AR14")
    (pin "AR15")
    (pin "AR17")
    (pin "AR18")
    (pin "1N13")
    (pin "1N14")
    (pin "1P13")
    (pin "1U16")
    (pin "1V17")
    (pin "AP32")
    (pin "AP33")
    (pin "AP35")
    (pin "AP36")
    (pin "AR32")
    (pin "AR33")
    (pin "AR35")
    (pin "AR36")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "U7") (unit 10)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1341.12 887.095 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "C228" (at 1344.93 885.8249 0))
    (property "Value" "1uF " (at 1344.93 888.3649 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 1342.0852 890.905 0))
    (property "Datasheet" "C0402X5R105K350NT" (at 1341.12 887.095 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C228") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 270.688 517.398 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "C240" (at 274.498 516.1279 0))
    (property "Value" "1uF " (at 274.498 518.6679 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 271.6532 521.208 0))
    (property "Datasheet" "C0402X5R105K350NT" (at 270.688 517.398 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C240") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:R") (at 1355.725 342.265 90) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "R105" (at 1355.725 336.55 90))
    (property "Value" "2.2k" (at 1355.725 339.09 90))
    (property "Footprint" "Resistor_SMD:R_0201_0603Metric" (at 1355.725 344.043 90))
    (property "Datasheet" "CR0201FH1002G" (at 1355.725 342.265 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "R105") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:R") (at 1322.07 788.67 180) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "R49" (at 1325.88 787.3999 0))
    (property "Value" "10k" (at 1325.88 789.9399 0))
    (property "Footprint" "Resistor_SMD:R_0603_1608Metric" (at 1318.26 786.1301 0))
    (property "Datasheet" "AECR0603F10K0K9" (at 1322.07 788.67 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "R49") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:R") (at 1520.825 824.865 90) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "R122" (at 1520.825 820.42 90))
    (property "Value" "4.7k 1%" (at 1520.825 822.96 90))
    (property "Footprint" "Resistor_SMD:R_0402_1005Metric" (at 1520.825 826.643 90))
    (property "Datasheet" "AECR0402F4K70K9" (at 1520.825 824.865 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "R122") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Diode:1N5817") (at 894.715 823.595 270) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "D16" (at 898.525 822.0074 90))
    (property "Value" "TPESD5341N" (at 898.525 824.5474 90))
    (property "Footprint" "RK3566:TPESD5341N" (at 890.27 823.595 0))
    (property "Datasheet" "TPESD5341N" (at 894.715 823.595 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "D16") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 898.525 300.355 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C115" (at 890.905 299.085 0))
    (property "Value" "22uF 10V " (at 884.555 301.625 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric" (at 899.4902 304.165 0))
    (property "Datasheet" "AMK107BC6226MA" (at 898.525 300.355 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C115") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 633.73 830.58 270) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0295" (at 627.38 830.58 0))
    (property "Value" "GND" (at 631.19 830.5799 90))
    (property "Footprint" "" (at 633.73 830.58 0))
    (property "Datasheet" "" (at 633.73 830.58 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0295") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 920.115 136.525 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0158" (at 920.115 142.875 0))
    (property "Value" "GND" (at 920.115 141.605 0))
    (property "Footprint" "" (at 920.115 136.525 0))
    (property "Datasheet" "" (at 920.115 136.525 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0158") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:R_Small") (at 354.584 485.648 90) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "R62" (at 354.584 479.298 90))
    (property "Value" "2.2 5% " (at 354.584 481.838 90))
    (property "Footprint" "Resistor_SMD:R_0201_0603Metric" (at 354.584 485.648 0))
    (property "Datasheet" "SC0201F2R20I1BNRH" (at 354.584 485.648 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "R62") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1429.385 104.775 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C134" (at 1430.02 102.235 0))
    (property "Value" "100nF 5%" (at 1431.925 104.775 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 1430.3502 108.585 0))
    (property "Datasheet" "0402B104J100NT" (at 1429.385 104.775 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C134") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 954.405 339.725 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0145" (at 954.405 346.075 0))
    (property "Value" "GND" (at 954.405 344.805 0))
    (property "Footprint" "" (at 954.405 339.725 0))
    (property "Datasheet" "" (at 954.405 339.725 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0145") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_name "RK3566_2") (lib_id "RK3566:RK3566") (at 553.212 438.658 0) (unit 3)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "U7" (at 551.104 438.912 0))
    (property "Value" "RK3566" (at 551.104 441.452 0))
    (property "Footprint" "RK3566:BGA565_15R5X14R4X0R90" (at 572.262 471.678 0))
    (property "Datasheet" "RK3566" (at 572.262 471.678 0))
    (pin "1A13")
    (pin "1A14")
    (pin "1B13")
    (pin "1B14")
    (pin "1D13")
    (pin "A22")
    (pin "A23")
    (pin "A26")
    (pin "B22")
    (pin "B23")
    (pin "B24")
    (pin "B25")
    (pin "B26")
    (pin "1A19")
    (pin "1B18")
    (pin "1C17")
    (pin "1D15")
    (pin "1D16")
    (pin "1D17")
    (pin "1H16")
    (pin "1H18")
    (pin "1J17")
    (pin "1J19")
    (pin "1J20")
    (pin "1K16")
    (pin "1K17")
    (pin "1K19")
    (pin "1K20")
    (pin "AA37")
    (pin "AA38")
    (pin "AB37")
    (pin "AB38")
    (pin "R37")
    (pin "R38")
    (pin "T37")
    (pin "T38")
    (pin "1F20")
    (pin "1G16")
    (pin "1G18")
    (pin "1G19")
    (pin "1G20")
    (pin "1J16")
    (pin "1J18")
    (pin "1K18")
    (pin "1L19")
    (pin "1N11")
    (pin "1N12")
    (pin "1P10")
    (pin "1P14")
    (pin "1P8")
    (pin "1R11")
    (pin "1R12")
    (pin "1R13")
    (pin "1R14")
    (pin "1R15")
    (pin "1R8")
    (pin "1R9")
    (pin "1T10")
    (pin "1T11")
    (pin "1T12")
    (pin "1T13")
    (pin "1T14")
    (pin "1T15")
    (pin "1T16")
    (pin "1T17")
    (pin "1T7")
    (pin "1T8")
    (pin "1T9")
    (pin "1U12")
    (pin "1U13")
    (pin "1U15")
    (pin "1U17")
    (pin "1V12")
    (pin "1V13")
    (pin "1V18")
    (pin "1V7")
    (pin "AP13")
    (pin "AP16")
    (pin "AP19")
    (pin "AP22")
    (pin "AP25")
    (pin "AP28")
    (pin "AP31")
    (pin "AP34")
    (pin "H37")
    (pin "L37")
    (pin "P37")
    (pin "U37")
    (pin "Y37")
    (pin "1B10")
    (pin "1B11")
    (pin "1B15")
    (pin "1B19")
    (pin "1C14")
    (pin "1C16")
    (pin "1C18")
    (pin "1C4")
    (pin "1C5")
    (pin "1C6")
    (pin "1C8")
    (pin "1C9")
    (pin "1D1")
    (pin "1D10")
    (pin "1D14")
    (pin "1D3")
    (pin "1E10")
    (pin "1E14")
    (pin "1E15")
    (pin "1E17")
    (pin "1E3")
    (pin "1E8")
    (pin "1F10")
    (pin "1F15")
    (pin "1F16")
    (pin "1F6")
    (pin "1F7")
    (pin "1F8")
    (pin "1F9")
    (pin "1G10")
    (pin "1G11")
    (pin "1G12")
    (pin "1G14")
    (pin "1G3")
    (pin "1G6")
    (pin "1G7")
    (pin "1G8")
    (pin "1G9")
    (pin "1H1")
    (pin "1H11")
    (pin "1H12")
    (pin "1H13")
    (pin "1H2")
    (pin "1H6")
    (pin "1J1")
    (pin "1J11")
    (pin "1J12")
    (pin "1J13")
    (pin "1J6")
    (pin "1J8")
    (pin "1J9")
    (pin "1K11")
    (pin "1K12")
    (pin "1K13")
    (pin "1K14")
    (pin "1K15")
    (pin "1K2")
    (pin "1K3")
    (pin "1K4")
    (pin "1K5")
    (pin "1K6")
    (pin "1K8")
    (pin "1K9")
    (pin "1L10")
    (pin "1L11")
    (pin "1L12")
    (pin "1L13")
    (pin "1L14")
    (pin "1L15")
    (pin "1L3")
    (pin "1L6")
    (pin "A1")
    (pin "A2")
    (pin "A38")
    (pin "AA2")
    (pin "AC37")
    (pin "AD2")
    (pin "AE37")
    (pin "AH37")
    (pin "AL37")
    (pin "AP2")
    (pin "AP37")
    (pin "AP8")
    (pin "AR1")
    (pin "AR38")
    (pin "B1")
    (pin "B11")
    (pin "B14")
    (pin "B18")
    (pin "B2")
    (pin "B21")
    (pin "B28")
    (pin "B31")
    (pin "B6")
    (pin "D2")
    (pin "E37")
    (pin "J2")
    (pin "L2")
    (pin "U2")
    (pin "W2")
    (pin "1M10")
    (pin "1M11")
    (pin "1M12")
    (pin "1M13")
    (pin "1M14")
    (pin "1M15")
    (pin "1M16")
    (pin "1M17")
    (pin "1M20")
    (pin "1M3")
    (pin "1M4")
    (pin "1M5")
    (pin "1M6")
    (pin "1N3")
    (pin "1N4")
    (pin "1N7")
    (pin "1P1")
    (pin "1P15")
    (pin "1P5")
    (pin "1P6")
    (pin "1P7")
    (pin "1R3")
    (pin "1R4")
    (pin "1R5")
    (pin "1R6")
    (pin "1R7")
    (pin "1T3")
    (pin "1T5")
    (pin "1U2")
    (pin "1V1")
    (pin "1V4")
    (pin "1C12")
    (pin "1D11")
    (pin "1D12")
    (pin "1E11")
    (pin "1E12")
    (pin "1E13")
    (pin "1F11")
    (pin "1F12")
    (pin "1F13")
    (pin "1F14")
    (pin "1G13")
    (pin "1G15")
    (pin "1H10")
    (pin "1H14")
    (pin "1H15")
    (pin "1H7")
    (pin "1H8")
    (pin "1H9")
    (pin "1J10")
    (pin "1J14")
    (pin "1J15")
    (pin "1J7")
    (pin "1K10")
    (pin "1K7")
    (pin "1L7")
    (pin "1L8")
    (pin "1L9")
    (pin "1M7")
    (pin "1M8")
    (pin "1M9")
    (pin "1N8")
    (pin "1T6")
    (pin "1U6")
    (pin "1U7")
    (pin "1V5")
    (pin "1V6")
    (pin "AP11")
    (pin "AP12")
    (pin "AR12")
    (pin "1P11")
    (pin "1P12")
    (pin "1V15")
    (pin "1V16")
    (pin "AP26")
    (pin "AP27")
    (pin "AP29")
    (pin "AP30")
    (pin "AR26")
    (pin "AR27")
    (pin "AR29")
    (pin "AR30")
    (pin "1N5")
    (pin "1N6")
    (pin "AP5")
    (pin "AP7")
    (pin "AR4")
    (pin "AR6")
    (pin "1A20")
    (pin "1B20")
    (pin "1C19")
    (pin "1C20")
    (pin "1D18")
    (pin "1D19")
    (pin "1E16")
    (pin "1E18")
    (pin "A35")
    (pin "A37")
    (pin "B34")
    (pin "B35")
    (pin "B36")
    (pin "B37")
    (pin "B38")
    (pin "C37")
    (pin "D37")
    (pin "D38")
    (pin "F37")
    (pin "F38")
    (pin "G37")
    (pin "1H4")
    (pin "1H5")
    (pin "1J5")
    (pin "1M18")
    (pin "1M19")
    (pin "1N15")
    (pin "1N16")
    (pin "1N17")
    (pin "1N18")
    (pin "1N19")
    (pin "1N20")
    (pin "1P16")
    (pin "1P17")
    (pin "1P18")
    (pin "1P19")
    (pin "1P20")
    (pin "1R16")
    (pin "1R17")
    (pin "1R18")
    (pin "1R19")
    (pin "1R20")
    (pin "1T18")
    (pin "1T19")
    (pin "1T20")
    (pin "1U18")
    (pin "1U19")
    (pin "1U20")
    (pin "1V19")
    (pin "1V20")
    (pin "AD37")
    (pin "AD38")
    (pin "AF37")
    (pin "AF38")
    (pin "AG37")
    (pin "AG38")
    (pin "AJ37")
    (pin "AJ38")
    (pin "AK37")
    (pin "AK38")
    (pin "AM37")
    (pin "AM38")
    (pin "AN37")
    (pin "AN38")
    (pin "1L1")
    (pin "1L2")
    (pin "1L4")
    (pin "1L5")
    (pin "1N1")
    (pin "1N2")
    (pin "1P2")
    (pin "1R1")
    (pin "AB1")
    (pin "AB2")
    (pin "AC2")
    (pin "AG2")
    (pin "AH2")
    (pin "AJ1")
    (pin "AJ2")
    (pin "AK2")
    (pin "AL1")
    (pin "AL2")
    (pin "1A10")
    (pin "1A11")
    (pin "1A7")
    (pin "1A8")
    (pin "1A9")
    (pin "1B8")
    (pin "1B9")
    (pin "1C10")
    (pin "1E1")
    (pin "1E2")
    (pin "1F1")
    (pin "1F2")
    (pin "1G1")
    (pin "1G2")
    (pin "A12")
    (pin "A13")
    (pin "A15")
    (pin "A17")
    (pin "A19")
    (pin "A20")
    (pin "B10")
    (pin "B12")
    (pin "B13")
    (pin "B15")
    (pin "B16")
    (pin "B17")
    (pin "B19")
    (pin "B20")
    (pin "E1")
    (pin "F1")
    (pin "F2")
    (pin "G2")
    (pin "H1")
    (pin "H2")
    (pin "K1")
    (pin "K2")
    (pin "M1")
    (pin "M2")
    (pin "N1")
    (pin "N2")
    (pin "P2")
    (pin "R1")
    (pin "R2")
    (pin "T2")
    (pin "1A1")
    (pin "1A2")
    (pin "1A3")
    (pin "1A4")
    (pin "1A5")
    (pin "1A6")
    (pin "1B1")
    (pin "1B3")
    (pin "1B5")
    (pin "1B6")
    (pin "1B7")
    (pin "1C1")
    (pin "1C2")
    (pin "1C3")
    (pin "1C7")
    (pin "1D2")
    (pin "1D5")
    (pin "1D6")
    (pin "1D7")
    (pin "1D8")
    (pin "1D9")
    (pin "1E4")
    (pin "1E6")
    (pin "1E7")
    (pin "1E9")
    (pin "1F3")
    (pin "1F4")
    (pin "1F5")
    (pin "1G4")
    (pin "1G5")
    (pin "1H3")
    (pin "A10")
    (pin "A3")
    (pin "A5")
    (pin "A7")
    (pin "A9")
    (pin "B3")
    (pin "B4")
    (pin "B5")
    (pin "B7")
    (pin "B8")
    (pin "B9")
    (pin "C1")
    (pin "C2")
    (pin "E2")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1A15")
    (pin "1A16")
    (pin "1A17")
    (pin "1A18")
    (pin "1B16")
    (pin "1B17")
    (pin "1C13")
    (pin "1C15")
    (pin "A27")
    (pin "A29")
    (pin "A30")
    (pin "A32")
    (pin "A33")
    (pin "B27")
    (pin "B29")
    (pin "B30")
    (pin "B32")
    (pin "B33")
    (pin "1D20")
    (pin "1E19")
    (pin "1E20")
    (pin "1F17")
    (pin "1F18")
    (pin "1F19")
    (pin "G38")
    (pin "1N9")
    (pin "1P9")
    (pin "1U9")
    (pin "1V9")
    (pin "AP14")
    (pin "AP15")
    (pin "AP17")
    (pin "AP18")
    (pin "AR14")
    (pin "AR15")
    (pin "AR17")
    (pin "AR18")
    (pin "1N13")
    (pin "1N14")
    (pin "1P13")
    (pin "1U16")
    (pin "1V17")
    (pin "AP32")
    (pin "AP33")
    (pin "AP35")
    (pin "AP36")
    (pin "AR32")
    (pin "AR33")
    (pin "AR35")
    (pin "AR36")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "U7") (unit 3)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Diode:1N5817") (at 920.115 758.825 90) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "D19" (at 923.925 757.8724 90))
    (property "Value" "B5819WS" (at 923.925 760.4124 90))
    (property "Footprint" "RK3566:B5819WS" (at 924.56 758.825 0))
    (property "Datasheet" "B5819WS" (at 920.115 758.825 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "D19") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1393.19 139.065 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0309" (at 1393.19 145.415 0))
    (property "Value" "GND" (at 1393.19 144.145 0))
    (property "Footprint" "" (at 1393.19 139.065 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1393.19 139.065 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0309") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "RK3566:NLA9306MU3TCG") (at 167.132 486.41 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "U25" (at 167.132 481.33 0))
    (property "Value" "NLA9306MU3TCG" (at 167.132 483.87 0))
    (property "Footprint" "Package_DFN_QFN:OnSemi_UDFN-8_1.2x1.8mm_P0.4mm" (at 158.242 488.95 0))
    (property "Datasheet" "NLA9306MU3TCG" (at 158.242 488.95 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (pin "3")
    (pin "4")
    (pin "5")
    (pin "6")
    (pin "7")
    (pin "8")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "U25") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 203.759 297.307 90) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0367" (at 210.109 297.307 0))
    (property "Value" "GND" (at 208.839 297.3069 90))
    (property "Footprint" "" (at 203.759 297.307 0))
    (property "Datasheet" "" (at 203.759 297.307 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0367") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1326.515 320.675 180) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C241" (at 1325.245 318.135 0))
    (property "Value" "10uF 10V " (at 1331.595 314.325 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric" (at 1325.5498 316.865 0))
    (property "Datasheet" "0603ZD106MAT2A" (at 1326.515 320.675 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C241") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "TF-01A:TF-01A") (at 1893.57 533.4 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "MICRO_SD1" (at 1893.57 518.16 0))
    (property "Value" "TF-01A" (at 1893.57 520.7 0))
    (property "Footprint" "TF-01A:TF-01A" (at 1893.57 533.4 0))
    (property "Datasheet" "TF-01A" (at 1893.57 533.4 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (pin "3")
    (pin "4")
    (pin "5")
    (pin "6")
    (pin "7")
    (pin "8")
    (pin "CD1")
    (pin "MP1")
    (pin "MP2")
    (pin "MP3")
    (pin "MP4")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "MICRO_SD1") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:L_Iron") (at 968.375 292.735 90) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "L8" (at 968.375 286.385 90))
    (property "Value" "0.22uH 20% 100MHZ SRF " (at 968.375 288.925 90))
    (property "Footprint" "Inductor_SMD:L_Vishay_IHLP-1616" (at 968.375 292.735 0))
    (property "Datasheet" "IHLP1616BZERR22M01" (at 968.375 292.735 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "L8") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1223.645 889 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR017" (at 1223.645 895.35 0))
    (property "Value" "GND" (at 1227.455 890.2699 0))
    (property "Footprint" "" (at 1223.645 889 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1223.645 889 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR017") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1393.19 163.195 90) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0315" (at 1399.54 163.195 0))
    (property "Value" "GND" (at 1397 163.1949 90))
    (property "Footprint" "" (at 1393.19 163.195 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1393.19 163.195 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0315") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:R") (at 577.85 816.61 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "R80" (at 581.66 815.3399 0))
    (property "Value" "232k" (at 581.66 817.8799 0))
    (property "Footprint" "Resistor_SMD:R_0402_1005Metric" (at 581.66 819.1499 0))
    (property "Datasheet" "SCR0402F232K" (at 577.85 816.61 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "R80") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Diode:1N5819") (at 1185.545 796.925 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "D13" (at 1185.2275 790.575 0))
    (property "Value" "1N5819" (at 1185.2275 793.115 0))
    (property "Footprint" "Diode_SMD:D_SOD-123" (at 1185.545 801.37 0))
    (property "Datasheet" "http://www.vishay.com/docs/88525/1n5817.pdf" (at 1185.545 796.925 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "D13") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1207.77 306.705 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "C12" (at 1211.58 305.4349 0))
    (property "Value" "1uF X7R" (at 1211.58 307.9749 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 1208.7352 310.515 0))
    (property "Datasheet" "CC0402KRX7R5BB105" (at 1207.77 306.705 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C12") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1866.265 815.34 270) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "#PWR0355" (at 1859.915 815.34 0))
    (property "Value" "GND" (at 1864.995 819.15 0))
    (property "Footprint" "" (at 1866.265 815.34 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1866.265 815.34 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0355") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 589.28 816.61 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C268" (at 590.55 819.15 0))
    (property "Value" "10uF 10V " (at 584.2 822.96 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric" (at 590.2452 820.42 0))
    (property "Datasheet" "0603ZD106MAT2A" (at 589.28 816.61 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C268") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:R_Small") (at 349.885 190.5 90) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "R34" (at 349.885 184.15 90))
    (property "Value" "100 Ohm" (at 349.885 186.69 90))
    (property "Footprint" "Resistor_SMD:R_0402_1005Metric" (at 349.885 190.5 0))
    (property "Datasheet" "AECR0402F100RK9" (at 349.885 190.5 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "R34") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 882.015 882.015 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0250" (at 882.015 888.365 0))
    (property "Value" "GND" (at 885.825 883.2849 0))
    (property "Footprint" "" (at 882.015 882.015 0))
    (property "Datasheet" "" (at 882.015 882.015 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0250") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 201.041 769.112 90) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0340" (at 207.391 769.112 0))
    (property "Value" "GND" (at 206.121 769.1119 90))
    (property "Footprint" "" (at 201.041 769.112 0))
    (property "Datasheet" "" (at 201.041 769.112 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0340") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 935.355 771.525 90) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0251" (at 941.705 771.525 0))
    (property "Value" "GND" (at 940.435 771.5249 90))
    (property "Footprint" "" (at 935.355 771.525 0))
    (property "Datasheet" "" (at 935.355 771.525 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0251") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1532.255 881.38 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0128" (at 1532.255 887.73 0))
    (property "Value" "GND" (at 1532.255 886.46 0))
    (property "Footprint" "" (at 1532.255 881.38 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1532.255 881.38 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0128") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1184.275 812.165 180) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C211" (at 1172.845 814.705 0))
    (property "Value" "100pF C0G" (at 1172.845 817.245 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 1183.3098 808.355 0))
    (property "Datasheet" "FN15N101J500PNG" (at 1184.275 812.165 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C211") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1641.475 214.63 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C108" (at 1644.015 212.09 0))
    (property "Value" "100nF 5%" (at 1644.015 214.63 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 1642.4402 218.44 0))
    (property "Datasheet" "0402B104J100NT" (at 1641.475 214.63 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C108") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:D_TVS") (at 1698.625 770.255 270) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "D34" (at 1696.085 768.985 90))
    (property "Value" "ESD5431N-2/TR" (at 1695.45 768.35 90))
    (property "Footprint" "Library:TPESD5341N" (at 1698.625 770.255 0))
    (property "Datasheet" "ESD5431N-2/TR" (at 1698.625 770.255 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "D34") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:R") (at 1588.135 785.495 270) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "R119" (at 1580.515 781.685 90))
    (property "Value" "1k" (at 1580.515 779.145 90))
    (property "Footprint" "Resistor_SMD:R_0603_1608Metric" (at 1585.5951 789.305 0))
    (property "Datasheet" "SCR0603J1K" (at 1588.135 785.495 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "R119") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1486.535 881.38 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0132" (at 1486.535 887.73 0))
    (property "Value" "GND" (at 1486.535 886.46 0))
    (property "Footprint" "" (at 1486.535 881.38 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1486.535 881.38 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0132") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:R") (at 1169.035 498.475 270) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "R29" (at 1169.035 489.585 90))
    (property "Value" "10k" (at 1169.035 492.125 90))
    (property "Footprint" "Resistor_SMD:R_0603_1608Metric" (at 1169.035 494.665 90))
    (property "Datasheet" "RC0603FR-0710KL" (at 1169.035 498.475 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "R29") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:R") (at 1504.315 841.375 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "R27" (at 1490.345 843.915 0))
    (property "Value" "1M Ohm 1%" (at 1490.345 841.375 0))
    (property "Footprint" "Resistor_SMD:R_0402_1005Metric" (at 1502.537 841.375 90))
    (property "Datasheet" "RC0402FR-071ML" (at 1504.315 841.375 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "R27") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1565.275 214.63 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C88" (at 1567.815 212.09 0))
    (property "Value" "100nF 5%" (at 1567.815 214.63 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 1566.2402 218.44 0))
    (property "Datasheet" "0402B104J100NT" (at 1565.275 214.63 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C88") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 600.507 483.108 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0169" (at 600.507 489.458 0))
    (property "Value" "GND" (at 600.507 488.188 0))
    (property "Footprint" "" (at 600.507 483.108 0))
    (property "Datasheet" "" (at 600.507 483.108 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0169") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 710.946 176.403 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C139" (at 713.486 173.863 0))
    (property "Value" "100nF 5%" (at 713.486 176.403 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 711.9112 180.213 0))
    (property "Datasheet" "0402B104J100NT" (at 710.946 176.403 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C139") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1532.255 877.57 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C36" (at 1536.065 876.2999 0))
    (property "Value" "100nF X7R" (at 1536.065 878.8399 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0201_0603Metric" (at 1533.2202 881.38 0))
    (property "Datasheet" "GRM033Z71A104KE14D" (at 1532.255 877.57 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C36") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1532.255 904.24 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0130" (at 1532.255 910.59 0))
    (property "Value" "GND" (at 1532.255 909.32 0))
    (property "Footprint" "" (at 1532.255 904.24 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1532.255 904.24 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0130") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:R") (at 1322.07 812.8 180) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "R50" (at 1325.88 811.5299 0))
    (property "Value" "100k" (at 1325.88 814.0699 0))
    (property "Footprint" "Resistor_SMD:R_0603_1608Metric" (at 1318.26 810.2601 0))
    (property "Datasheet" "AECR0603F100KK9" (at 1322.07 812.8 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "R50") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1924.685 808.99 180) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C313" (at 1927.225 803.91 90))
    (property "Value" "1uF " (at 1929.765 803.91 90))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 1923.7198 805.18 0))
    (property "Datasheet" "C0402X5R105K350NT" (at 1924.685 808.99 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C313") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1527.175 966.47 180) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C175" (at 1523.365 967.7401 0))
    (property "Value" "100nF X7R" (at 1523.365 965.2001 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0201_0603Metric" (at 1526.2098 962.66 0))
    (property "Datasheet" "GRM033Z71A104KE14D" (at 1527.175 966.47 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C175") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Board:RK3566") (at 712.089 449.453 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "U7" (at 709.981 449.707 0))
    (property "Value" "RK3566" (at 709.981 452.247 0))
    (property "Footprint" "RK3566:BGA565_15R5X14R4X0R90" (at 731.139 482.473 0))
    (property "Datasheet" "RK3566" (at 731.139 482.473 0))
    (pin "1A13")
    (pin "1A14")
    (pin "1B13")
    (pin "1B14")
    (pin "1D13")
    (pin "A22")
    (pin "A23")
    (pin "A26")
    (pin "B22")
    (pin "B23")
    (pin "B24")
    (pin "B25")
    (pin "B26")
    (pin "1A19")
    (pin "1B18")
    (pin "1C17")
    (pin "1D15")
    (pin "1D16")
    (pin "1D17")
    (pin "1H16")
    (pin "1H18")
    (pin "1J17")
    (pin "1J19")
    (pin "1J20")
    (pin "1K16")
    (pin "1K17")
    (pin "1K19")
    (pin "1K20")
    (pin "AA37")
    (pin "AA38")
    (pin "AB37")
    (pin "AB38")
    (pin "R37")
    (pin "R38")
    (pin "T37")
    (pin "T38")
    (pin "1F20")
    (pin "1G16")
    (pin "1G18")
    (pin "1G19")
    (pin "1G20")
    (pin "1J16")
    (pin "1J18")
    (pin "1K18")
    (pin "1L19")
    (pin "1N11")
    (pin "1N12")
    (pin "1P10")
    (pin "1P14")
    (pin "1P8")
    (pin "1R11")
    (pin "1R12")
    (pin "1R13")
    (pin "1R14")
    (pin "1R15")
    (pin "1R8")
    (pin "1R9")
    (pin "1T10")
    (pin "1T11")
    (pin "1T12")
    (pin "1T13")
    (pin "1T14")
    (pin "1T15")
    (pin "1T16")
    (pin "1T17")
    (pin "1T7")
    (pin "1T8")
    (pin "1T9")
    (pin "1U12")
    (pin "1U13")
    (pin "1U15")
    (pin "1U17")
    (pin "1V12")
    (pin "1V13")
    (pin "1V18")
    (pin "1V7")
    (pin "AP13")
    (pin "AP16")
    (pin "AP19")
    (pin "AP22")
    (pin "AP25")
    (pin "AP28")
    (pin "AP31")
    (pin "AP34")
    (pin "H37")
    (pin "L37")
    (pin "P37")
    (pin "U37")
    (pin "Y37")
    (pin "1B10")
    (pin "1B11")
    (pin "1B15")
    (pin "1B19")
    (pin "1C14")
    (pin "1C16")
    (pin "1C18")
    (pin "1C4")
    (pin "1C5")
    (pin "1C6")
    (pin "1C8")
    (pin "1C9")
    (pin "1D1")
    (pin "1D10")
    (pin "1D14")
    (pin "1D3")
    (pin "1E10")
    (pin "1E14")
    (pin "1E15")
    (pin "1E17")
    (pin "1E3")
    (pin "1E8")
    (pin "1F10")
    (pin "1F15")
    (pin "1F16")
    (pin "1F6")
    (pin "1F7")
    (pin "1F8")
    (pin "1F9")
    (pin "1G10")
    (pin "1G11")
    (pin "1G12")
    (pin "1G14")
    (pin "1G3")
    (pin "1G6")
    (pin "1G7")
    (pin "1G8")
    (pin "1G9")
    (pin "1H1")
    (pin "1H11")
    (pin "1H12")
    (pin "1H13")
    (pin "1H2")
    (pin "1H6")
    (pin "1J1")
    (pin "1J11")
    (pin "1J12")
    (pin "1J13")
    (pin "1J6")
    (pin "1J8")
    (pin "1J9")
    (pin "1K11")
    (pin "1K12")
    (pin "1K13")
    (pin "1K14")
    (pin "1K15")
    (pin "1K2")
    (pin "1K3")
    (pin "1K4")
    (pin "1K5")
    (pin "1K6")
    (pin "1K8")
    (pin "1K9")
    (pin "1L10")
    (pin "1L11")
    (pin "1L12")
    (pin "1L13")
    (pin "1L14")
    (pin "1L15")
    (pin "1L3")
    (pin "1L6")
    (pin "A1")
    (pin "A2")
    (pin "A38")
    (pin "AA2")
    (pin "AC37")
    (pin "AD2")
    (pin "AE37")
    (pin "AH37")
    (pin "AL37")
    (pin "AP2")
    (pin "AP37")
    (pin "AP8")
    (pin "AR1")
    (pin "AR38")
    (pin "B1")
    (pin "B11")
    (pin "B14")
    (pin "B18")
    (pin "B2")
    (pin "B21")
    (pin "B28")
    (pin "B31")
    (pin "B6")
    (pin "D2")
    (pin "E37")
    (pin "J2")
    (pin "L2")
    (pin "U2")
    (pin "W2")
    (pin "1M10")
    (pin "1M11")
    (pin "1M12")
    (pin "1M13")
    (pin "1M14")
    (pin "1M15")
    (pin "1M16")
    (pin "1M17")
    (pin "1M20")
    (pin "1M3")
    (pin "1M4")
    (pin "1M5")
    (pin "1M6")
    (pin "1N3")
    (pin "1N4")
    (pin "1N7")
    (pin "1P1")
    (pin "1P15")
    (pin "1P5")
    (pin "1P6")
    (pin "1P7")
    (pin "1R3")
    (pin "1R4")
    (pin "1R5")
    (pin "1R6")
    (pin "1R7")
    (pin "1T3")
    (pin "1T5")
    (pin "1U2")
    (pin "1V1")
    (pin "1V4")
    (pin "1C12")
    (pin "1D11")
    (pin "1D12")
    (pin "1E11")
    (pin "1E12")
    (pin "1E13")
    (pin "1F11")
    (pin "1F12")
    (pin "1F13")
    (pin "1F14")
    (pin "1G13")
    (pin "1G15")
    (pin "1H10")
    (pin "1H14")
    (pin "1H15")
    (pin "1H7")
    (pin "1H8")
    (pin "1H9")
    (pin "1J10")
    (pin "1J14")
    (pin "1J15")
    (pin "1J7")
    (pin "1K10")
    (pin "1K7")
    (pin "1L7")
    (pin "1L8")
    (pin "1L9")
    (pin "1M7")
    (pin "1M8")
    (pin "1M9")
    (pin "1N8")
    (pin "1T6")
    (pin "1U6")
    (pin "1U7")
    (pin "1V5")
    (pin "1V6")
    (pin "AP11")
    (pin "AP12")
    (pin "AR12")
    (pin "1P11")
    (pin "1P12")
    (pin "1V15")
    (pin "1V16")
    (pin "AP26")
    (pin "AP27")
    (pin "AP29")
    (pin "AP30")
    (pin "AR26")
    (pin "AR27")
    (pin "AR29")
    (pin "AR30")
    (pin "1N5")
    (pin "1N6")
    (pin "AP5")
    (pin "AP7")
    (pin "AR4")
    (pin "AR6")
    (pin "1A20")
    (pin "1B20")
    (pin "1C19")
    (pin "1C20")
    (pin "1D18")
    (pin "1D19")
    (pin "1E16")
    (pin "1E18")
    (pin "A35")
    (pin "A37")
    (pin "B34")
    (pin "B35")
    (pin "B36")
    (pin "B37")
    (pin "B38")
    (pin "C37")
    (pin "D37")
    (pin "D38")
    (pin "F37")
    (pin "F38")
    (pin "G37")
    (pin "1H4")
    (pin "1H5")
    (pin "1J5")
    (pin "1M18")
    (pin "1M19")
    (pin "1N15")
    (pin "1N16")
    (pin "1N17")
    (pin "1N18")
    (pin "1N19")
    (pin "1N20")
    (pin "1P16")
    (pin "1P17")
    (pin "1P18")
    (pin "1P19")
    (pin "1P20")
    (pin "1R16")
    (pin "1R17")
    (pin "1R18")
    (pin "1R19")
    (pin "1R20")
    (pin "1T18")
    (pin "1T19")
    (pin "1T20")
    (pin "1U18")
    (pin "1U19")
    (pin "1U20")
    (pin "1V19")
    (pin "1V20")
    (pin "AD37")
    (pin "AD38")
    (pin "AF37")
    (pin "AF38")
    (pin "AG37")
    (pin "AG38")
    (pin "AJ37")
    (pin "AJ38")
    (pin "AK37")
    (pin "AK38")
    (pin "AM37")
    (pin "AM38")
    (pin "AN37")
    (pin "AN38")
    (pin "1L1")
    (pin "1L2")
    (pin "1L4")
    (pin "1L5")
    (pin "1N1")
    (pin "1N2")
    (pin "1P2")
    (pin "1R1")
    (pin "AB1")
    (pin "AB2")
    (pin "AC2")
    (pin "AG2")
    (pin "AH2")
    (pin "AJ1")
    (pin "AJ2")
    (pin "AK2")
    (pin "AL1")
    (pin "AL2")
    (pin "1A10")
    (pin "1A11")
    (pin "1A7")
    (pin "1A8")
    (pin "1A9")
    (pin "1B8")
    (pin "1B9")
    (pin "1C10")
    (pin "1E1")
    (pin "1E2")
    (pin "1F1")
    (pin "1F2")
    (pin "1G1")
    (pin "1G2")
    (pin "A12")
    (pin "A13")
    (pin "A15")
    (pin "A17")
    (pin "A19")
    (pin "A20")
    (pin "B10")
    (pin "B12")
    (pin "B13")
    (pin "B15")
    (pin "B16")
    (pin "B17")
    (pin "B19")
    (pin "B20")
    (pin "E1")
    (pin "F1")
    (pin "F2")
    (pin "G2")
    (pin "H1")
    (pin "H2")
    (pin "K1")
    (pin "K2")
    (pin "M1")
    (pin "M2")
    (pin "N1")
    (pin "N2")
    (pin "P2")
    (pin "R1")
    (pin "R2")
    (pin "T2")
    (pin "1A1")
    (pin "1A2")
    (pin "1A3")
    (pin "1A4")
    (pin "1A5")
    (pin "1A6")
    (pin "1B1")
    (pin "1B3")
    (pin "1B5")
    (pin "1B6")
    (pin "1B7")
    (pin "1C1")
    (pin "1C2")
    (pin "1C3")
    (pin "1C7")
    (pin "1D2")
    (pin "1D5")
    (pin "1D6")
    (pin "1D7")
    (pin "1D8")
    (pin "1D9")
    (pin "1E4")
    (pin "1E6")
    (pin "1E7")
    (pin "1E9")
    (pin "1F3")
    (pin "1F4")
    (pin "1F5")
    (pin "1G4")
    (pin "1G5")
    (pin "1H3")
    (pin "A10")
    (pin "A3")
    (pin "A5")
    (pin "A7")
    (pin "A9")
    (pin "B3")
    (pin "B4")
    (pin "B5")
    (pin "B7")
    (pin "B8")
    (pin "B9")
    (pin "C1")
    (pin "C2")
    (pin "E2")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1A15")
    (pin "1A16")
    (pin "1A17")
    (pin "1A18")
    (pin "1B16")
    (pin "1B17")
    (pin "1C13")
    (pin "1C15")
    (pin "A27")
    (pin "A29")
    (pin "A30")
    (pin "A32")
    (pin "A33")
    (pin "B27")
    (pin "B29")
    (pin "B30")
    (pin "B32")
    (pin "B33")
    (pin "1D20")
    (pin "1E19")
    (pin "1E20")
    (pin "1F17")
    (pin "1F18")
    (pin "1F19")
    (pin "G38")
    (pin "1N9")
    (pin "1P9")
    (pin "1U9")
    (pin "1V9")
    (pin "AP14")
    (pin "AP15")
    (pin "AP17")
    (pin "AP18")
    (pin "AR14")
    (pin "AR15")
    (pin "AR17")
    (pin "AR18")
    (pin "1N13")
    (pin "1N14")
    (pin "1P13")
    (pin "1U16")
    (pin "1V17")
    (pin "AP32")
    (pin "AP33")
    (pin "AP35")
    (pin "AP36")
    (pin "AR32")
    (pin "AR33")
    (pin "AR35")
    (pin "AR36")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "U7") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1010.285 296.545 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C124" (at 1009.015 307.975 0))
    (property "Value" "22uF 10V " (at 1002.665 310.515 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric" (at 1011.2502 300.355 0))
    (property "Datasheet" "AMK107BC6226MA" (at 1010.285 296.545 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C124") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:R_Small") (at 354.584 488.188 90) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "R63" (at 354.584 481.838 90))
    (property "Value" "2.2 5% " (at 354.584 484.378 90))
    (property "Footprint" "Resistor_SMD:R_0201_0603Metric" (at 354.584 488.188 0))
    (property "Datasheet" "SC0201F2R20I1BNRH" (at 354.584 488.188 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "R63") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1177.925 772.795 90) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C210" (at 1175.385 770.255 0))
    (property "Value" "100nF 5%" (at 1177.925 770.255 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 1181.735 771.8298 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1177.925 772.795 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C210") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 72.644 529.717 180) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C282" (at 75.184 524.637 90))
    (property "Value" "1uF " (at 77.724 524.637 90))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 71.6788 525.907 0))
    (property "Datasheet" "C0402X5R105K350NT" (at 72.644 529.717 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C282") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1440.815 270.51 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C185" (at 1443.355 267.97 0))
    (property "Value" "100nF 5%" (at 1443.355 270.51 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 1441.7802 274.32 0))
    (property "Datasheet" "0402B104J100NT" (at 1440.815 270.51 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C185") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1385.57 118.745 270) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "#PWR0310" (at 1379.22 118.745 0))
    (property "Value" "GND" (at 1383.03 116.205 90))
    (property "Footprint" "" (at 1385.57 118.745 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1385.57 118.745 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0310") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1580.515 214.63 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C92" (at 1583.055 212.09 0))
    (property "Value" "100nF 5%" (at 1583.055 214.63 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 1581.4802 218.44 0))
    (property "Datasheet" "0402B104J100NT" (at 1580.515 214.63 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C92") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1102.36 318.135 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0101" (at 1102.36 324.485 0))
    (property "Value" "GND" (at 1102.36 323.215 0))
    (property "Footprint" "" (at 1102.36 318.135 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1102.36 318.135 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0101") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 207.569 329.057 270) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C302" (at 210.109 331.597 0))
    (property "Value" "100nF 5%" (at 207.569 331.597 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0201_0603Metric" (at 203.759 330.0222 0))
    (property "Datasheet" "GRM033R60J104KE19D" (at 207.569 329.057 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C302") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 921.385 300.355 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C118" (at 923.925 297.815 0))
    (property "Value" "100nF 5%" (at 923.925 300.355 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 922.3502 304.165 0))
    (property "Datasheet" "0402B104J100NT" (at 921.385 300.355 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C118") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 79.883 499.872 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C284" (at 82.423 497.332 0))
    (property "Value" "100nF 5%" (at 82.423 499.872 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0201_0603Metric" (at 80.8482 503.682 0))
    (property "Datasheet" "GRM033R60J104KE19D" (at 79.883 499.872 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C284") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1250.95 735.33 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR025" (at 1250.95 741.68 0))
    (property "Value" "GND" (at 1250.95 741.68 0))
    (property "Footprint" "" (at 1250.95 735.33 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1250.95 735.33 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR025") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 211.379 329.057 90) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0335" (at 217.729 329.057 0))
    (property "Value" "GND" (at 216.459 329.0569 90))
    (property "Footprint" "" (at 211.379 329.057 0))
    (property "Datasheet" "" (at 211.379 329.057 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0335") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1313.18 109.855 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C179" (at 1305.56 108.585 0))
    (property "Value" "22uF" (at 1305.56 111.125 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric" (at 1314.1452 113.665 0))
    (property "Datasheet" "GRM21BD71A226ME44L" (at 1313.18 109.855 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C179") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:R") (at 1092.835 554.355 270) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "R36" (at 1092.835 545.465 90))
    (property "Value" "10k" (at 1092.835 548.005 90))
    (property "Footprint" "Resistor_SMD:R_0603_1608Metric" (at 1092.835 550.545 90))
    (property "Datasheet" "RC0603FR-0710KL" (at 1092.835 554.355 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "R36") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1916.43 500.38 180) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C324" (at 1918.97 495.3 90))
    (property "Value" "1uF " (at 1921.51 495.3 90))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 1915.4648 496.57 0))
    (property "Datasheet" "C0402X5R105K350NT" (at 1916.43 500.38 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C324") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:D_TVS") (at 203.759 303.657 270) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "D24" (at 201.219 304.9271 90))
    (property "Value" "TVS Vr3.3 Vb4" (at 221.539 302.387 90))
    (property "Footprint" "Resistor_SMD:R_0201_0603Metric" (at 203.759 303.657 0))
    (property "Datasheet" "GG020103100N2P" (at 215.189 303.657 90))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "D24") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 585.267 530.098 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C278" (at 587.807 527.558 0))
    (property "Value" "100nF 5%" (at 587.807 530.098 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0201_0603Metric" (at 586.2322 533.908 0))
    (property "Datasheet" "GRM033R60J104KE19D" (at 585.267 530.098 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C278") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 401.955 115.57 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C154" (at 404.495 113.03 0))
    (property "Value" "100nF " (at 404.495 115.57 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0201_0603Metric" (at 402.9202 119.38 0))
    (property "Datasheet" "GRM033R60J104KE19D" (at 401.955 115.57 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C154") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 250.571 827.532 270) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0341" (at 244.221 827.532 0))
    (property "Value" "GND" (at 253.111 827.5319 90))
    (property "Footprint" "" (at 250.571 827.532 0))
    (property "Datasheet" "" (at 250.571 827.532 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0341") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1005.205 296.545 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C122" (at 1000.125 305.435 0))
    (property "Value" "22uF 10V " (at 1000.125 306.705 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric" (at 1006.1702 300.355 0))
    (property "Datasheet" "AMK107BC6226MA" (at 1005.205 296.545 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C122") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 372.745 125.73 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C151" (at 377.825 123.19 0))
    (property "Value" "1uF 0201" (at 374.015 132.08 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0201_0603Metric" (at 373.7102 129.54 0))
    (property "Datasheet" "0201X105M6R3CT" (at 372.745 125.73 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C151") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1486.535 925.83 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0166" (at 1486.535 932.18 0))
    (property "Value" "GND" (at 1486.535 930.91 0))
    (property "Footprint" "" (at 1486.535 925.83 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1486.535 925.83 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0166") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Switch:SW_Push") (at 211.379 312.547 180) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "SW5" (at 211.379 307.467 0))
    (property "Value" "SW_Push" (at 211.379 310.007 0))
    (property "Footprint" "Button_Switch_SMD:Panasonic_EVQPUJ_EVQPUA" (at 211.379 317.627 0))
    (property "Datasheet" "EVQ-PUJ02K" (at 211.379 317.627 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "SW5") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1489.075 965.2 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C172" (at 1492.885 963.9299 0))
    (property "Value" "100nF X7R" (at 1492.885 966.4699 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0201_0603Metric" (at 1490.0402 969.01 0))
    (property "Datasheet" "GRM033Z71A104KE14D" (at 1489.075 965.2 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C172") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1482.725 242.57 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C65" (at 1483.995 245.11 0))
    (property "Value" "10uF 10V " (at 1477.645 248.92 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric" (at 1483.6902 246.38 0))
    (property "Datasheet" "0603ZD106MAT2A" (at 1482.725 242.57 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C65") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:R_Small") (at 354.584 475.488 90) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "R58" (at 354.584 469.138 90))
    (property "Value" "2.2 5% " (at 354.584 471.678 90))
    (property "Footprint" "Resistor_SMD:R_0201_0603Metric" (at 354.584 475.488 0))
    (property "Datasheet" "SC0201F2R20I1BNRH" (at 354.584 475.488 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "R58") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1548.765 374.015 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0133" (at 1548.765 380.365 0))
    (property "Value" "GND" (at 1548.765 379.095 0))
    (property "Footprint" "" (at 1548.765 374.015 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1548.765 374.015 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0133") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1365.25 211.455 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0320" (at 1365.25 217.805 0))
    (property "Value" "GND" (at 1365.25 216.535 0))
    (property "Footprint" "" (at 1365.25 211.455 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1365.25 211.455 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0320") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 589.28 807.72 180) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C267" (at 586.74 810.26 0))
    (property "Value" "100nF 5%" (at 586.74 807.72 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 588.3148 803.91 0))
    (property "Datasheet" "0402B104J100NT" (at 589.28 807.72 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C267") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:R") (at 410.845 168.91 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "R33" (at 413.385 167.6399 0))
    (property "Value" "4.7k 1%" (at 413.385 170.1799 0))
    (property "Footprint" "Resistor_SMD:R_0402_1005Metric" (at 409.067 168.91 90))
    (property "Datasheet" "AECR0402F4K70K9" (at 410.845 168.91 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "R33") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1225.55 319.405 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "C17" (at 1229.36 318.1349 0))
    (property "Value" "1uF X7R" (at 1229.36 320.6749 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 1226.5152 323.215 0))
    (property "Datasheet" "CC0402KRX7R5BB105" (at 1225.55 319.405 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C17") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1508.125 829.945 180) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0116" (at 1508.125 823.595 0))
    (property "Value" "GND" (at 1510.665 828.6749 0))
    (property "Footprint" "" (at 1508.125 829.945 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1508.125 829.945 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0116") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 192.329 340.487 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0336" (at 192.329 346.837 0))
    (property "Value" "GND" (at 192.329 345.567 0))
    (property "Footprint" "" (at 192.329 340.487 0))
    (property "Datasheet" "" (at 192.329 340.487 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0336") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:R") (at 1755.775 548.005 90) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "R15" (at 1755.775 541.655 90))
    (property "Value" "33 5%" (at 1755.775 544.195 90))
    (property "Footprint" "Resistor_SMD:R_0402_1005Metric" (at 1755.775 549.783 90))
    (property "Datasheet" "CR0402J33R0Q10Z" (at 1755.775 548.005 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "R15") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 633.73 815.34 270) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0294" (at 627.38 815.34 0))
    (property "Value" "GND" (at 631.19 815.3399 90))
    (property "Footprint" "" (at 633.73 815.34 0))
    (property "Datasheet" "" (at 633.73 815.34 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0294") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 41.021 180.594 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR061" (at 41.021 186.944 0))
    (property "Value" "GND" (at 41.021 185.674 0))
    (property "Footprint" "" (at 41.021 180.594 0))
    (property "Datasheet" "" (at 41.021 180.594 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR061") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1928.495 175.26 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C57" (at 1929.765 177.8 0))
    (property "Value" "10uF 10V " (at 1923.415 184.15 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric" (at 1929.4602 179.07 0))
    (property "Datasheet" "0603ZD106MAT2A" (at 1928.495 175.26 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C57") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C_Small") (at 365.76 106.045 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C150" (at 369.57 104.7812 0))
    (property "Value" "18pF" (at 369.57 107.3212 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0201_0603Metric" (at 363.22 113.665 0))
    (property "Datasheet" "0201N180F500CT" (at 365.76 106.045 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C150") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:R") (at 601.98 741.68 90) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "R111" (at 600.71 736.6 90))
    (property "Value" "330" (at 600.71 739.14 90))
    (property "Footprint" "Resistor_SMD:R_1206_3216Metric" (at 604.5199 737.87 0))
    (property "Datasheet" "SCR1206J330R" (at 601.98 741.68 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "R111") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1462.405 214.63 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C60" (at 1454.785 213.36 0))
    (property "Value" "22uF 10V " (at 1448.435 215.9 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric" (at 1463.3702 218.44 0))
    (property "Datasheet" "AMK107BC6226MA" (at 1462.405 214.63 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C60") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "RK3566:M.2_NGFF_A+E") (at 661.67 697.23 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "U22" (at 676.91 796.9249 0))
    (property "Value" "M.2_NGFF_A+E" (at 676.91 799.4649 0))
    (property "Footprint" "Library:M.2 NGFF" (at 661.67 698.5 0))
    (property "Datasheet" "AS0BC21-S40BE-7H" (at 661.67 698.5 0))
    (pin "1")
    (pin "10")
    (pin "11")
    (pin "12")
    (pin "13")
    (pin "14")
    (pin "15")
    (pin "16")
    (pin "17")
    (pin "18")
    (pin "19")
    (pin "2")
    (pin "20")
    (pin "21")
    (pin "22")
    (pin "23")
    (pin "24")
    (pin "25")
    (pin "26")
    (pin "27")
    (pin "28")
    (pin "29")
    (pin "3")
    (pin "30")
    (pin "31")
    (pin "32")
    (pin "33")
    (pin "34")
    (pin "35")
    (pin "36")
    (pin "37")
    (pin "38")
    (pin "39")
    (pin "4")
    (pin "40")
    (pin "41")
    (pin "42")
    (pin "43")
    (pin "44")
    (pin "45")
    (pin "46")
    (pin "47")
    (pin "48")
    (pin "49")
    (pin "5")
    (pin "50")
    (pin "51")
    (pin "52")
    (pin "53")
    (pin "54")
    (pin "55")
    (pin "56")
    (pin "57")
    (pin "58")
    (pin "59")
    (pin "6")
    (pin "60")
    (pin "61")
    (pin "62")
    (pin "63")
    (pin "64")
    (pin "65")
    (pin "66")
    (pin "67")
    (pin "68")
    (pin "69")
    (pin "7")
    (pin "70")
    (pin "71")
    (pin "72")
    (pin "73")
    (pin "74")
    (pin "75")
    (pin "76")
    (pin "77")
    (pin "8")
    (pin "9")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "U22") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1177.925 753.745 90) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C209" (at 1175.385 751.205 0))
    (property "Value" "100nF 5%" (at 1177.925 751.205 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 1181.735 752.7798 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1177.925 753.745 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C209") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1207.77 309.245 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0102" (at 1207.77 315.595 0))
    (property "Value" "GND" (at 1207.77 314.325 0))
    (property "Footprint" "" (at 1207.77 309.245 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1207.77 309.245 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0102") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:R") (at 880.745 847.725 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "R67" (at 884.555 846.4549 0))
    (property "Value" "2.2k" (at 884.555 848.9949 0))
    (property "Footprint" "Resistor_SMD:R_0402_1005Metric" (at 878.967 847.725 90))
    (property "Datasheet" "RMC04022.2K1%N" (at 880.745 847.725 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "R67") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1470.025 274.32 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0170" (at 1470.025 280.67 0))
    (property "Value" "GND" (at 1470.025 279.4 0))
    (property "Footprint" "" (at 1470.025 274.32 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1470.025 274.32 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0170") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1891.665 175.26 180) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "C51" (at 1895.475 173.9899 0))
    (property "Value" "100pF C0G" (at 1895.475 176.5299 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 1890.6998 171.45 0))
    (property "Datasheet" "FN15N101J500PNG" (at 1891.665 175.26 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C51") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1211.58 282.575 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "#PWR0103" (at 1211.58 288.925 0))
    (property "Value" "GND" (at 1215.39 285.115 0))
    (property "Footprint" "" (at 1211.58 282.575 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1211.58 282.575 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0103") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1240.79 136.525 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0115" (at 1240.79 142.875 0))
    (property "Value" "GND" (at 1243.33 137.7949 0))
    (property "Footprint" "" (at 1240.79 136.525 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1240.79 136.525 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0115") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1090.93 280.035 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0105" (at 1090.93 286.385 0))
    (property "Value" "GND" (at 1090.93 285.115 0))
    (property "Footprint" "" (at 1090.93 280.035 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1090.93 280.035 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0105") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1533.525 947.42 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0162" (at 1533.525 953.77 0))
    (property "Value" "GND" (at 1533.525 952.5 0))
    (property "Footprint" "" (at 1533.525 947.42 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1533.525 947.42 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0162") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1083.945 765.175 180) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "#PWR01" (at 1083.945 758.825 0))
    (property "Value" "GND" (at 1078.865 763.905 0))
    (property "Footprint" "" (at 1083.945 765.175 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1083.945 765.175 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR01") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 361.315 139.7 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C149" (at 363.855 137.16 0))
    (property "Value" "100nF 5%" (at 363.855 139.7 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0201_0603Metric" (at 362.2802 143.51 0))
    (property "Datasheet" "GRM033R60J104KE19D" (at 361.315 139.7 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C149") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1330.96 291.465 90) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C329" (at 1327.785 293.37 90))
    (property "Value" "1uF " (at 1327.785 295.91 90))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 1334.77 290.4998 0))
    (property "Datasheet" "C0402X5R105K350NT" (at 1330.96 291.465 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C329") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 724.459 511.683 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0373" (at 724.459 518.033 0))
    (property "Value" "GND" (at 724.459 516.763 0))
    (property "Footprint" "" (at 724.459 511.683 0))
    (property "Datasheet" "" (at 724.459 511.683 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0373") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1588.135 214.63 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C94" (at 1590.675 212.09 0))
    (property "Value" "100nF 5%" (at 1590.675 214.63 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 1589.1002 218.44 0))
    (property "Datasheet" "0402B104J100NT" (at 1588.135 214.63 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C94") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:L_Iron_Small") (at 1164.59 150.495 90) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "L2" (at 1164.59 144.145 90))
    (property "Value" "PA4335.471NLT" (at 1164.59 146.685 90))
    (property "Footprint" "Inductor_SMD:L_1008_2520Metric" (at 1164.59 150.495 0))
    (property "Datasheet" "PA4335.471NLT" (at 1164.59 150.495 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "L2") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1591.31 862.965 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0381" (at 1591.31 869.315 0))
    (property "Value" "GND" (at 1591.31 868.045 0))
    (property "Footprint" "" (at 1591.31 862.965 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1591.31 862.965 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0381") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1490.345 214.63 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C68" (at 1497.965 219.7101 0))
    (property "Value" "10uF 10V " (at 1487.805 220.98 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric" (at 1491.3102 218.44 0))
    (property "Datasheet" "0603ZD106MAT2A" (at 1490.345 214.63 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C68") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1519.555 214.63 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C76" (at 1522.095 212.09 0))
    (property "Value" "100nF 5%" (at 1522.095 214.63 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 1520.5202 218.44 0))
    (property "Datasheet" "0402B104J100NT" (at 1519.555 214.63 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C76") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 500.304 318.008 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C164" (at 502.844 315.468 0))
    (property "Value" "100nF 5%" (at 502.844 318.008 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0201_0603Metric" (at 501.2692 321.818 0))
    (property "Datasheet" "GRM033R60J104KE19D" (at 500.304 318.008 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C164") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 274.701 764.032 270) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "#PWR0276" (at 268.351 764.032 0))
    (property "Value" "GND" (at 267.081 764.032 90))
    (property "Footprint" "" (at 274.701 764.032 0))
    (property "Datasheet" "" (at 274.701 764.032 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0276") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Diode:BAT54S") (at 1155.065 758.825 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "D11" (at 1155.065 753.745 0))
    (property "Value" "BAT54S" (at 1155.065 756.285 0))
    (property "Footprint" "Package_TO_SOT_SMD:SOT-23" (at 1156.97 755.65 0))
    (property "Datasheet" "https://www.diodes.com/assets/Datasheets/ds11005.pdf" (at 1152.017 758.825 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (pin "3")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "D11") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 590.347 486.918 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0159" (at 590.347 493.268 0))
    (property "Value" "GND" (at 590.347 491.998 0))
    (property "Footprint" "" (at 590.347 486.918 0))
    (property "Datasheet" "" (at 590.347 486.918 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0159") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1341.12 890.905 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR026" (at 1341.12 897.255 0))
    (property "Value" "GND" (at 1344.93 892.1749 0))
    (property "Footprint" "" (at 1341.12 890.905 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1341.12 890.905 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR026") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1352.55 887.095 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C231" (at 1355.09 884.555 0))
    (property "Value" "100nF 5%" (at 1355.09 887.095 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 1353.5152 890.905 0))
    (property "Datasheet" "0402B104J100NT" (at 1352.55 887.095 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C231") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1454.785 832.485 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0117" (at 1454.785 838.835 0))
    (property "Value" "GND" (at 1454.785 837.565 0))
    (property "Footprint" "" (at 1454.785 832.485 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1454.785 832.485 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0117") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1151.255 513.715 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "#PWR0364" (at 1151.255 520.065 0))
    (property "Value" "GND" (at 1156.335 514.985 0))
    (property "Footprint" "" (at 1151.255 513.715 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1151.255 513.715 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0364") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:R") (at 1840.865 764.54 90) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "R98" (at 1840.865 767.08 90))
    (property "Value" "10k" (at 1840.865 769.62 90))
    (property "Footprint" "Resistor_SMD:R_0603_1608Metric" (at 1843.4049 760.73 0))
    (property "Datasheet" "RC0603FR-0710KL" (at 1840.865 764.54 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "R98") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 274.701 775.462 180) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C253" (at 287.401 778.002 0))
    (property "Value" "100nF 5%" (at 287.401 775.462 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0201_0603Metric" (at 273.7358 771.652 0))
    (property "Datasheet" "GRM033R60J104KE19D" (at 274.701 775.462 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C253") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Transistor_FET:FDN340P") (at 1932.94 506.73 90) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "Q5" (at 1932.94 496.57 90))
    (property "Value" "FDN340P" (at 1932.94 499.11 90))
    (property "Footprint" "Package_TO_SOT_SMD:SOT-23" (at 1934.845 501.65 0))
    (property "Datasheet" "FDN340P" (at 1932.94 506.73 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (pin "3")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "Q5") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:R") (at 1182.37 718.82 180) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "R45" (at 1186.18 717.5499 0))
    (property "Value" "59k" (at 1186.18 720.0899 0))
    (property "Footprint" "Resistor_SMD:R_0603_1608Metric" (at 1184.148 718.82 90))
    (property "Datasheet" "SCR0603F59K" (at 1182.37 718.82 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "R45") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1374.14 786.13 270) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR033" (at 1367.79 786.13 0))
    (property "Value" "GND" (at 1376.68 786.1299 90))
    (property "Footprint" "" (at 1374.14 786.13 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1374.14 786.13 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR033") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:LED") (at 609.6 732.79 180) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "D25" (at 611.1875 725.17 0))
    (property "Value" "LED" (at 611.1875 727.71 0))
    (property "Footprint" "LED_SMD:LED_0201_0603Metric" (at 609.6 732.79 0))
    (property "Datasheet" "XL-0201SURC" (at 609.6 732.79 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "D25") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1872.615 167.64 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C47" (at 1873.885 170.18 0))
    (property "Value" "10uF 10V " (at 1859.915 167.64 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric" (at 1873.5802 171.45 0))
    (property "Datasheet" "0603ZD106MAT2A" (at 1872.615 167.64 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C47") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1594.485 242.57 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C95" (at 1597.025 240.03 0))
    (property "Value" "100nF 5%" (at 1597.025 242.57 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 1595.4502 246.38 0))
    (property "Datasheet" "0402B104J100NT" (at 1594.485 242.57 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C95") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:LED") (at 609.6 741.68 180) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "D26" (at 611.1875 734.06 0))
    (property "Value" "LED" (at 611.1875 736.6 0))
    (property "Footprint" "LED_SMD:LED_0201_0603Metric" (at 609.6 741.68 0))
    (property "Datasheet" "XL-0201SURC" (at 609.6 741.68 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "D26") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:R") (at 1193.165 814.705 180) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "R44" (at 1195.705 815.975 0))
    (property "Value" "121k" (at 1195.705 813.435 0))
    (property "Footprint" "Resistor_SMD:R_0603_1608Metric" (at 1194.943 814.705 90))
    (property "Datasheet" "HPCR0603F121KK9" (at 1193.165 814.705 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "R44") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:R") (at 1148.715 901.7 180) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "R41" (at 1151.255 902.97 0))
    (property "Value" "1.6 Ohms 1%" (at 1151.255 900.43 0))
    (property "Footprint" "Resistor_SMD:R_0603_1608Metric" (at 1150.493 901.7 90))
    (property "Datasheet" " CR0603F1R60P05Z" (at 1148.715 901.7 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "R41") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1487.805 899.16 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C33" (at 1491.615 897.8899 0))
    (property "Value" "100nF X7R" (at 1491.615 900.4299 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0201_0603Metric" (at 1488.7702 902.97 0))
    (property "Datasheet" "GRM033Z71A104KE14D" (at 1487.805 899.16 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C33") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:R") (at 908.685 135.255 90) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "R26" (at 908.685 128.905 90))
    (property "Value" "5.1kOhms 5% " (at 908.685 131.445 90))
    (property "Footprint" "Resistor_SMD:R_0402_1005Metric" (at 908.685 137.033 90))
    (property "Datasheet" "RMC04025.1K5%N" (at 908.685 135.255 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "R26") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 702.056 176.403 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C137" (at 704.596 173.863 0))
    (property "Value" "4.7uF" (at 704.596 176.403 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric" (at 703.0212 180.213 0))
    (property "Datasheet" "CS1608X5R475K100NRB" (at 702.056 176.403 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C137") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1609.725 242.57 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C99" (at 1612.265 240.03 0))
    (property "Value" "100nF 5%" (at 1612.265 242.57 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 1610.6902 246.38 0))
    (property "Datasheet" "0402B104J100NT" (at 1609.725 242.57 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C99") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 113.157 197.612 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0197" (at 113.157 203.962 0))
    (property "Value" "GND" (at 113.157 202.692 0))
    (property "Footprint" "" (at 113.157 197.612 0))
    (property "Datasheet" "" (at 113.157 197.612 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0197") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1162.05 158.115 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "#PWR0149" (at 1162.05 164.465 0))
    (property "Value" "GND" (at 1162.05 156.845 0))
    (property "Footprint" "" (at 1162.05 158.115 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1162.05 158.115 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0149") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1661.795 788.67 270) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "#PWR046" (at 1655.445 788.67 0))
    (property "Value" "GND" (at 1656.08 788.67 90))
    (property "Footprint" "" (at 1661.795 788.67 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1661.795 788.67 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR046") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1363.345 345.44 90) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C331" (at 1365.885 344.17 0))
    (property "Value" "10uF 10V " (at 1369.695 350.52 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric" (at 1367.155 344.4748 0))
    (property "Datasheet" "0603ZD106MAT2A" (at 1363.345 345.44 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C331") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1834.515 212.09 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C43" (at 1837.055 209.55 0))
    (property "Value" "100nF 5%" (at 1837.055 212.09 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 1835.4802 215.9 0))
    (property "Datasheet" "0402B104J100NT" (at 1834.515 212.09 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C43") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:R") (at 1130.3 140.335 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "R1" (at 1132.84 139.0649 0))
    (property "Value" "100Ohms 5%" (at 1132.84 141.6049 0))
    (property "Footprint" "Resistor_SMD:R_0402_1005Metric" (at 1128.522 140.335 90))
    (property "Datasheet" "QR0402J100RQ10Z" (at 1130.3 140.335 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "R1") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1489.075 242.57 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C67" (at 1496.695 247.6501 0))
    (property "Value" "10uF 10V " (at 1486.535 248.92 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric" (at 1490.0402 246.38 0))
    (property "Datasheet" "0603ZD106MAT2A" (at 1489.075 242.57 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C67") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 354.965 205.74 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "#PWR0172" (at 354.965 212.09 0))
    (property "Value" "GND" (at 359.41 206.375 0))
    (property "Footprint" "" (at 354.965 205.74 0))
    (property "Datasheet" "" (at 354.965 205.74 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0172") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 931.545 771.525 90) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "C233" (at 930.2749 767.715 0))
    (property "Value" "1uF " (at 932.8149 767.715 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 935.355 770.5598 0))
    (property "Datasheet" "C0402X5R105K350NT" (at 931.545 771.525 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C233") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1668.145 171.45 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "C40" (at 1671.955 170.1799 0))
    (property "Value" "1uF X7R" (at 1671.955 172.7199 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 1669.1102 175.26 0))
    (property "Datasheet" "CC0402KRX7R5BB105" (at 1668.145 171.45 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C40") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1842.135 801.37 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "#PWR058" (at 1842.135 807.72 0))
    (property "Value" "GND" (at 1845.945 802.64 0))
    (property "Footprint" "" (at 1842.135 801.37 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1842.135 801.37 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR058") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1196.975 539.115 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "#PWR0201" (at 1196.975 545.465 0))
    (property "Value" "GND" (at 1202.055 540.385 0))
    (property "Footprint" "" (at 1196.975 539.115 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1196.975 539.115 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0201") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1120.14 170.815 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C128" (at 1122.68 168.275 0))
    (property "Value" "100nF 5%" (at 1122.68 170.815 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 1121.1052 174.625 0))
    (property "Datasheet" "0402B104J100NT" (at 1120.14 170.815 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C128") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:R") (at 1182.37 730.25 180) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "R46" (at 1186.18 728.9799 0))
    (property "Value" "39k" (at 1186.18 731.5199 0))
    (property "Footprint" "Resistor_SMD:R_0603_1608Metric" (at 1184.148 730.25 90))
    (property "Datasheet" "SCR0603F39K" (at 1182.37 730.25 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "R46") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 331.978 530.352 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0259" (at 331.978 536.702 0))
    (property "Value" "GND" (at 335.788 531.6219 0))
    (property "Footprint" "" (at 331.978 530.352 0))
    (property "Datasheet" "" (at 331.978 530.352 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0259") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 342.265 139.7 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C147" (at 347.345 137.16 0))
    (property "Value" "1uF 100mOhms ESR" (at 343.535 146.05 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric" (at 343.2302 143.51 0))
    (property "Datasheet" " JMK107B7105KAHT" (at 342.265 139.7 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C147") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1496.695 214.63 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C70" (at 1501.775 212.09 0))
    (property "Value" "1uF 100mOhms ESR" (at 1497.965 220.98 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric" (at 1497.6602 218.44 0))
    (property "Datasheet" " JMK107B7105KAHT" (at 1496.695 214.63 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C70") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 260.731 753.872 180) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "#PWR0274" (at 260.731 747.522 0))
    (property "Value" "GND" (at 260.731 746.252 90))
    (property "Footprint" "" (at 260.731 753.872 0))
    (property "Datasheet" "" (at 260.731 753.872 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0274") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:D_TVS") (at 1826.26 556.26 90) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "D4" (at 1828.8 554.9899 90))
    (property "Value" "TVS Vr3.3 Vb4" (at 1828.8 557.5299 90))
    (property "Footprint" "Resistor_SMD:R_0201_0603Metric" (at 1826.26 556.26 0))
    (property "Datasheet" "GG020103100N2P" (at 1814.83 556.26 90))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "D4") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 685.546 210.693 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0154" (at 685.546 217.043 0))
    (property "Value" "GND" (at 685.546 215.773 0))
    (property "Footprint" "" (at 685.546 210.693 0))
    (property "Datasheet" "" (at 685.546 210.693 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0154") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Diode:1N5817") (at 889.635 855.345 270) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "D15" (at 893.445 853.7574 90))
    (property "Value" "TPESD5341N" (at 893.445 856.2974 90))
    (property "Footprint" "RK3566:TPESD5341N" (at 885.19 855.345 0))
    (property "Datasheet" "TPESD5341N" (at 889.635 855.345 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "D15") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1561.465 697.23 90) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C27" (at 1560.1949 693.42 0))
    (property "Value" "100nF X7R" (at 1562.7349 693.42 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0201_0603Metric" (at 1565.275 696.2648 0))
    (property "Datasheet" "GRM033Z71A104KE14D" (at 1561.465 697.23 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C27") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1486.535 877.57 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C32" (at 1490.345 876.2999 0))
    (property "Value" "100nF X7R" (at 1490.345 878.8399 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0201_0603Metric" (at 1487.5002 881.38 0))
    (property "Datasheet" "GRM033Z71A104KE14D" (at 1486.535 877.57 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C32") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1510.665 242.57 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C73" (at 1513.205 240.03 0))
    (property "Value" "100nF 5%" (at 1513.205 242.57 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 1511.6302 246.38 0))
    (property "Datasheet" "0402B104J100NT" (at 1510.665 242.57 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C73") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1666.24 802.64 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR045" (at 1666.24 808.99 0))
    (property "Value" "GND" (at 1666.24 807.72 0))
    (property "Footprint" "" (at 1666.24 802.64 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1666.24 802.64 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR045") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 551.18 801.37 90) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C265" (at 548.64 798.83 0))
    (property "Value" "100nF 5%" (at 551.18 798.83 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0201_0603Metric" (at 554.99 800.4048 0))
    (property "Datasheet" "GRM033R60J104KE19D" (at 551.18 801.37 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C265") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1830.705 772.16 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "#PWR055" (at 1830.705 778.51 0))
    (property "Value" "GND" (at 1834.515 773.43 0))
    (property "Footprint" "" (at 1830.705 772.16 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1830.705 772.16 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR055") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1173.48 139.065 270) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C9" (at 1169.67 141.605 90))
    (property "Value" "10uF 10V" (at 1169.67 144.1451 90))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric" (at 1169.67 140.0302 0))
    (property "Datasheet" "0603ZD106MAT2A" (at 1173.48 139.065 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C9") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1390.65 113.665 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0109" (at 1390.65 120.015 0))
    (property "Value" "GND" (at 1390.65 118.745 0))
    (property "Footprint" "" (at 1390.65 113.665 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1390.65 113.665 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0109") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1903.73 500.38 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C323" (at 1905 502.92 0))
    (property "Value" "10uF 10V " (at 1898.65 506.73 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric" (at 1904.6952 504.19 0))
    (property "Datasheet" "0603ZD106MAT2A" (at 1903.73 500.38 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C323") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Diode:1N5819") (at 1144.905 881.38 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "D10" (at 1144.5875 875.03 0))
    (property "Value" "DSK34" (at 1144.5875 877.57 0))
    (property "Footprint" "Diode_SMD:D_SOD-123" (at 1144.905 885.825 0))
    (property "Datasheet" "DSK34" (at 1144.905 881.38 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "D10") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Connector:Conn_01x03_Male") (at 1397.635 271.145 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "J5" (at 1398.27 264.795 0))
    (property "Value" "Conn_01x03_Male" (at 1398.27 267.335 0))
    (property "Footprint" "Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_1x03_P2.54mm_Vertical" (at 1397.635 271.145 0))
    (property "Datasheet" "826629-3" (at 1397.635 271.145 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (pin "3")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "J5") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1886.585 227.33 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C50" (at 1889.125 224.79 0))
    (property "Value" "100nF 5%" (at 1889.125 227.33 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 1887.5502 231.14 0))
    (property "Datasheet" "0402B104J100NT" (at 1886.585 227.33 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C50") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1381.76 203.835 90) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0316" (at 1388.11 203.835 0))
    (property "Value" "GND" (at 1385.57 203.8349 90))
    (property "Footprint" "" (at 1381.76 203.835 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1381.76 203.835 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0316") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 610.87 889 270) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "C281" (at 610.87 881.38 90))
    (property "Value" "1uF " (at 610.87 883.92 90))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 607.06 889.9652 0))
    (property "Datasheet" "C0402X5R105K350NT" (at 610.87 889 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C281") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1106.805 558.165 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C191" (at 1109.345 555.625 0))
    (property "Value" "DNP" (at 1109.345 558.165 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 1107.7702 561.975 0))
    (property "Datasheet" "DNP" (at 1106.805 558.165 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C191") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_name "KESD5304D-10{slash}TR_2") (lib_id "RK3566:KESD5304D-10{slash}TR") (at 870.585 804.545 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "U17" (at 870.585 799.465 0))
    (property "Value" "KESD5304D-10/TR" (at 870.585 802.005 0))
    (property "Footprint" "RK3566:DiodKESD5304D" (at 862.965 807.085 0))
    (property "Datasheet" "KESD5304D-10/TR" (at 862.965 807.085 0))
    (pin "1")
    (pin "10")
    (pin "2")
    (pin "3")
    (pin "4")
    (pin "5")
    (pin "6")
    (pin "7")
    (pin "8")
    (pin "9")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "U17") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1228.09 299.085 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C19" (at 1219.835 303.53 0))
    (property "Value" "1uF X7R" (at 1219.835 306.07 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 1229.0552 302.895 0))
    (property "Datasheet" "CC0402KRX7R5BB105" (at 1228.09 299.085 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C19") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1266.825 507.365 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C163" (at 1264.285 513.715 0))
    (property "Value" "2.2uF" (at 1257.935 516.255 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric" (at 1267.7902 511.175 0))
    (property "Datasheet" "CS1608X7R225K100NRB" (at 1266.825 507.365 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C163") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1324.61 749.3 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR023" (at 1324.61 755.65 0))
    (property "Value" "GND" (at 1328.42 750.5699 0))
    (property "Footprint" "" (at 1324.61 749.3 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1324.61 749.3 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR023") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Board-RK3566:RK817") (at 1010.92 202.565 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "U2100A1" (at 1261.745 210.82 0))
    (property "Value" "RK817" (at 1261.745 213.36 0))
    (property "Footprint" "RK817:QFN35P700X700X80-69N-D" (at 1200.15 116.205 0))
    (property "Datasheet" "RK817-5" (at 1200.15 116.205 0))
    (pin "1")
    (pin "10")
    (pin "11")
    (pin "12")
    (pin "13")
    (pin "14")
    (pin "15")
    (pin "16")
    (pin "17")
    (pin "18")
    (pin "19")
    (pin "2")
    (pin "20")
    (pin "21")
    (pin "22")
    (pin "23")
    (pin "24")
    (pin "25")
    (pin "26")
    (pin "27")
    (pin "28")
    (pin "29")
    (pin "3")
    (pin "30")
    (pin "31")
    (pin "32")
    (pin "33")
    (pin "34")
    (pin "35")
    (pin "36")
    (pin "37")
    (pin "38")
    (pin "39")
    (pin "4")
    (pin "40")
    (pin "41")
    (pin "42")
    (pin "43")
    (pin "44")
    (pin "45")
    (pin "46")
    (pin "47")
    (pin "48")
    (pin "49")
    (pin "5")
    (pin "50")
    (pin "51")
    (pin "52")
    (pin "53")
    (pin "54")
    (pin "55")
    (pin "56")
    (pin "57")
    (pin "58")
    (pin "59")
    (pin "6")
    (pin "60")
    (pin "61")
    (pin "62")
    (pin "63")
    (pin "64")
    (pin "65")
    (pin "66")
    (pin "67")
    (pin "68")
    (pin "69")
    (pin "7")
    (pin "8")
    (pin "9")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "U2100A1") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1148.715 905.51 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR08" (at 1148.715 911.86 0))
    (property "Value" "GND" (at 1152.525 906.7799 0))
    (property "Footprint" "" (at 1148.715 905.51 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1148.715 905.51 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR08") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 274.701 786.892 270) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C254" (at 286.131 794.512 90))
    (property "Value" "100nF 5%" (at 286.131 797.052 90))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0201_0603Metric" (at 270.891 787.8572 0))
    (property "Datasheet" "GRM033R60J104KE19D" (at 274.701 786.892 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C254") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:D_TVS") (at 1665.605 788.67 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "D32" (at 1652.905 789.94 0))
    (property "Value" "ESD5431N-2/TR" (at 1652.905 792.48 0))
    (property "Footprint" "Library:TPESD5341N" (at 1665.605 788.67 0))
    (property "Datasheet" "ESD5431N-2/TR" (at 1665.605 788.67 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "D32") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:L_Iron_Small") (at 1221.74 150.495 90) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "L4" (at 1221.74 144.145 90))
    (property "Value" "PA4335.471NLT" (at 1221.74 146.685 90))
    (property "Footprint" "Inductor_SMD:L_1008_2520Metric" (at 1221.74 150.495 0))
    (property "Datasheet" "PA4335.471NLT" (at 1221.74 150.495 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "L4") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Switch:SW_SPST") (at 1162.685 509.905 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "SW4" (at 1162.685 504.825 0))
    (property "Value" "SW_SPST" (at 1162.685 507.365 0))
    (property "Footprint" "Button_Switch_SMD:SW_SPST_PTS645" (at 1162.685 509.905 0))
    (property "Datasheet" "PTS645SL50SMTR92 LFS" (at 1162.685 509.905 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "SW4") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_name "RK3566_7") (lib_id "RK3566:RK3566") (at 731.977 293.37 0) (unit 17)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "U7" (at 729.869 293.624 0))
    (property "Value" "RK3566" (at 729.869 296.164 0))
    (property "Footprint" "RK3566:BGA565_15R5X14R4X0R90" (at 751.027 326.39 0))
    (property "Datasheet" "RK3566" (at 751.027 326.39 0))
    (pin "1A13")
    (pin "1A14")
    (pin "1B13")
    (pin "1B14")
    (pin "1D13")
    (pin "A22")
    (pin "A23")
    (pin "A26")
    (pin "B22")
    (pin "B23")
    (pin "B24")
    (pin "B25")
    (pin "B26")
    (pin "1A19")
    (pin "1B18")
    (pin "1C17")
    (pin "1D15")
    (pin "1D16")
    (pin "1D17")
    (pin "1H16")
    (pin "1H18")
    (pin "1J17")
    (pin "1J19")
    (pin "1J20")
    (pin "1K16")
    (pin "1K17")
    (pin "1K19")
    (pin "1K20")
    (pin "AA37")
    (pin "AA38")
    (pin "AB37")
    (pin "AB38")
    (pin "R37")
    (pin "R38")
    (pin "T37")
    (pin "T38")
    (pin "1F20")
    (pin "1G16")
    (pin "1G18")
    (pin "1G19")
    (pin "1G20")
    (pin "1J16")
    (pin "1J18")
    (pin "1K18")
    (pin "1L19")
    (pin "1N11")
    (pin "1N12")
    (pin "1P10")
    (pin "1P14")
    (pin "1P8")
    (pin "1R11")
    (pin "1R12")
    (pin "1R13")
    (pin "1R14")
    (pin "1R15")
    (pin "1R8")
    (pin "1R9")
    (pin "1T10")
    (pin "1T11")
    (pin "1T12")
    (pin "1T13")
    (pin "1T14")
    (pin "1T15")
    (pin "1T16")
    (pin "1T17")
    (pin "1T7")
    (pin "1T8")
    (pin "1T9")
    (pin "1U12")
    (pin "1U13")
    (pin "1U15")
    (pin "1U17")
    (pin "1V12")
    (pin "1V13")
    (pin "1V18")
    (pin "1V7")
    (pin "AP13")
    (pin "AP16")
    (pin "AP19")
    (pin "AP22")
    (pin "AP25")
    (pin "AP28")
    (pin "AP31")
    (pin "AP34")
    (pin "H37")
    (pin "L37")
    (pin "P37")
    (pin "U37")
    (pin "Y37")
    (pin "1B10")
    (pin "1B11")
    (pin "1B15")
    (pin "1B19")
    (pin "1C14")
    (pin "1C16")
    (pin "1C18")
    (pin "1C4")
    (pin "1C5")
    (pin "1C6")
    (pin "1C8")
    (pin "1C9")
    (pin "1D1")
    (pin "1D10")
    (pin "1D14")
    (pin "1D3")
    (pin "1E10")
    (pin "1E14")
    (pin "1E15")
    (pin "1E17")
    (pin "1E3")
    (pin "1E8")
    (pin "1F10")
    (pin "1F15")
    (pin "1F16")
    (pin "1F6")
    (pin "1F7")
    (pin "1F8")
    (pin "1F9")
    (pin "1G10")
    (pin "1G11")
    (pin "1G12")
    (pin "1G14")
    (pin "1G3")
    (pin "1G6")
    (pin "1G7")
    (pin "1G8")
    (pin "1G9")
    (pin "1H1")
    (pin "1H11")
    (pin "1H12")
    (pin "1H13")
    (pin "1H2")
    (pin "1H6")
    (pin "1J1")
    (pin "1J11")
    (pin "1J12")
    (pin "1J13")
    (pin "1J6")
    (pin "1J8")
    (pin "1J9")
    (pin "1K11")
    (pin "1K12")
    (pin "1K13")
    (pin "1K14")
    (pin "1K15")
    (pin "1K2")
    (pin "1K3")
    (pin "1K4")
    (pin "1K5")
    (pin "1K6")
    (pin "1K8")
    (pin "1K9")
    (pin "1L10")
    (pin "1L11")
    (pin "1L12")
    (pin "1L13")
    (pin "1L14")
    (pin "1L15")
    (pin "1L3")
    (pin "1L6")
    (pin "A1")
    (pin "A2")
    (pin "A38")
    (pin "AA2")
    (pin "AC37")
    (pin "AD2")
    (pin "AE37")
    (pin "AH37")
    (pin "AL37")
    (pin "AP2")
    (pin "AP37")
    (pin "AP8")
    (pin "AR1")
    (pin "AR38")
    (pin "B1")
    (pin "B11")
    (pin "B14")
    (pin "B18")
    (pin "B2")
    (pin "B21")
    (pin "B28")
    (pin "B31")
    (pin "B6")
    (pin "D2")
    (pin "E37")
    (pin "J2")
    (pin "L2")
    (pin "U2")
    (pin "W2")
    (pin "1M10")
    (pin "1M11")
    (pin "1M12")
    (pin "1M13")
    (pin "1M14")
    (pin "1M15")
    (pin "1M16")
    (pin "1M17")
    (pin "1M20")
    (pin "1M3")
    (pin "1M4")
    (pin "1M5")
    (pin "1M6")
    (pin "1N3")
    (pin "1N4")
    (pin "1N7")
    (pin "1P1")
    (pin "1P15")
    (pin "1P5")
    (pin "1P6")
    (pin "1P7")
    (pin "1R3")
    (pin "1R4")
    (pin "1R5")
    (pin "1R6")
    (pin "1R7")
    (pin "1T3")
    (pin "1T5")
    (pin "1U2")
    (pin "1V1")
    (pin "1V4")
    (pin "1C12")
    (pin "1D11")
    (pin "1D12")
    (pin "1E11")
    (pin "1E12")
    (pin "1E13")
    (pin "1F11")
    (pin "1F12")
    (pin "1F13")
    (pin "1F14")
    (pin "1G13")
    (pin "1G15")
    (pin "1H10")
    (pin "1H14")
    (pin "1H15")
    (pin "1H7")
    (pin "1H8")
    (pin "1H9")
    (pin "1J10")
    (pin "1J14")
    (pin "1J15")
    (pin "1J7")
    (pin "1K10")
    (pin "1K7")
    (pin "1L7")
    (pin "1L8")
    (pin "1L9")
    (pin "1M7")
    (pin "1M8")
    (pin "1M9")
    (pin "1N8")
    (pin "1T6")
    (pin "1U6")
    (pin "1U7")
    (pin "1V5")
    (pin "1V6")
    (pin "AP11")
    (pin "AP12")
    (pin "AR12")
    (pin "1P11")
    (pin "1P12")
    (pin "1V15")
    (pin "1V16")
    (pin "AP26")
    (pin "AP27")
    (pin "AP29")
    (pin "AP30")
    (pin "AR26")
    (pin "AR27")
    (pin "AR29")
    (pin "AR30")
    (pin "1N5")
    (pin "1N6")
    (pin "AP5")
    (pin "AP7")
    (pin "AR4")
    (pin "AR6")
    (pin "1A20")
    (pin "1B20")
    (pin "1C19")
    (pin "1C20")
    (pin "1D18")
    (pin "1D19")
    (pin "1E16")
    (pin "1E18")
    (pin "A35")
    (pin "A37")
    (pin "B34")
    (pin "B35")
    (pin "B36")
    (pin "B37")
    (pin "B38")
    (pin "C37")
    (pin "D37")
    (pin "D38")
    (pin "F37")
    (pin "F38")
    (pin "G37")
    (pin "1H4")
    (pin "1H5")
    (pin "1J5")
    (pin "1M18")
    (pin "1M19")
    (pin "1N15")
    (pin "1N16")
    (pin "1N17")
    (pin "1N18")
    (pin "1N19")
    (pin "1N20")
    (pin "1P16")
    (pin "1P17")
    (pin "1P18")
    (pin "1P19")
    (pin "1P20")
    (pin "1R16")
    (pin "1R17")
    (pin "1R18")
    (pin "1R19")
    (pin "1R20")
    (pin "1T18")
    (pin "1T19")
    (pin "1T20")
    (pin "1U18")
    (pin "1U19")
    (pin "1U20")
    (pin "1V19")
    (pin "1V20")
    (pin "AD37")
    (pin "AD38")
    (pin "AF37")
    (pin "AF38")
    (pin "AG37")
    (pin "AG38")
    (pin "AJ37")
    (pin "AJ38")
    (pin "AK37")
    (pin "AK38")
    (pin "AM37")
    (pin "AM38")
    (pin "AN37")
    (pin "AN38")
    (pin "1L1")
    (pin "1L2")
    (pin "1L4")
    (pin "1L5")
    (pin "1N1")
    (pin "1N2")
    (pin "1P2")
    (pin "1R1")
    (pin "AB1")
    (pin "AB2")
    (pin "AC2")
    (pin "AG2")
    (pin "AH2")
    (pin "AJ1")
    (pin "AJ2")
    (pin "AK2")
    (pin "AL1")
    (pin "AL2")
    (pin "1A10")
    (pin "1A11")
    (pin "1A7")
    (pin "1A8")
    (pin "1A9")
    (pin "1B8")
    (pin "1B9")
    (pin "1C10")
    (pin "1E1")
    (pin "1E2")
    (pin "1F1")
    (pin "1F2")
    (pin "1G1")
    (pin "1G2")
    (pin "A12")
    (pin "A13")
    (pin "A15")
    (pin "A17")
    (pin "A19")
    (pin "A20")
    (pin "B10")
    (pin "B12")
    (pin "B13")
    (pin "B15")
    (pin "B16")
    (pin "B17")
    (pin "B19")
    (pin "B20")
    (pin "E1")
    (pin "F1")
    (pin "F2")
    (pin "G2")
    (pin "H1")
    (pin "H2")
    (pin "K1")
    (pin "K2")
    (pin "M1")
    (pin "M2")
    (pin "N1")
    (pin "N2")
    (pin "P2")
    (pin "R1")
    (pin "R2")
    (pin "T2")
    (pin "1A1")
    (pin "1A2")
    (pin "1A3")
    (pin "1A4")
    (pin "1A5")
    (pin "1A6")
    (pin "1B1")
    (pin "1B3")
    (pin "1B5")
    (pin "1B6")
    (pin "1B7")
    (pin "1C1")
    (pin "1C2")
    (pin "1C3")
    (pin "1C7")
    (pin "1D2")
    (pin "1D5")
    (pin "1D6")
    (pin "1D7")
    (pin "1D8")
    (pin "1D9")
    (pin "1E4")
    (pin "1E6")
    (pin "1E7")
    (pin "1E9")
    (pin "1F3")
    (pin "1F4")
    (pin "1F5")
    (pin "1G4")
    (pin "1G5")
    (pin "1H3")
    (pin "A10")
    (pin "A3")
    (pin "A5")
    (pin "A7")
    (pin "A9")
    (pin "B3")
    (pin "B4")
    (pin "B5")
    (pin "B7")
    (pin "B8")
    (pin "B9")
    (pin "C1")
    (pin "C2")
    (pin "E2")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1A15")
    (pin "1A16")
    (pin "1A17")
    (pin "1A18")
    (pin "1B16")
    (pin "1B17")
    (pin "1C13")
    (pin "1C15")
    (pin "A27")
    (pin "A29")
    (pin "A30")
    (pin "A32")
    (pin "A33")
    (pin "B27")
    (pin "B29")
    (pin "B30")
    (pin "B32")
    (pin "B33")
    (pin "1D20")
    (pin "1E19")
    (pin "1E20")
    (pin "1F17")
    (pin "1F18")
    (pin "1F19")
    (pin "G38")
    (pin "1N9")
    (pin "1P9")
    (pin "1U9")
    (pin "1V9")
    (pin "AP14")
    (pin "AP15")
    (pin "AP17")
    (pin "AP18")
    (pin "AR14")
    (pin "AR15")
    (pin "AR17")
    (pin "AR18")
    (pin "1N13")
    (pin "1N14")
    (pin "1P13")
    (pin "1U16")
    (pin "1V17")
    (pin "AP32")
    (pin "AP33")
    (pin "AP35")
    (pin "AP36")
    (pin "AR32")
    (pin "AR33")
    (pin "AR35")
    (pin "AR36")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "U7") (unit 17)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1229.36 156.845 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C10" (at 1233.17 155.5749 0))
    (property "Value" "10uF 10V " (at 1233.17 158.115 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric" (at 1230.3252 160.655 0))
    (property "Datasheet" "0603ZD106MAT2A" (at 1229.36 156.845 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C10") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1249.045 785.495 180) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR018" (at 1249.045 779.145 0))
    (property "Value" "GND" (at 1252.855 784.2249 0))
    (property "Footprint" "" (at 1249.045 785.495 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1249.045 785.495 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR018") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 330.835 139.7 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0213" (at 330.835 146.05 0))
    (property "Value" "GND" (at 330.835 144.78 0))
    (property "Footprint" "" (at 330.835 139.7 0))
    (property "Datasheet" "" (at 330.835 139.7 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0213") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 330.835 102.87 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "#PWR0208" (at 330.835 109.22 0))
    (property "Value" "GND" (at 328.295 102.87 0))
    (property "Footprint" "" (at 330.835 102.87 0))
    (property "Datasheet" "" (at 330.835 102.87 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0208") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1886.585 163.83 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "#PWR0143" (at 1886.585 170.18 0))
    (property "Value" "GND" (at 1885.315 167.64 0))
    (property "Footprint" "" (at 1886.585 163.83 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1886.585 163.83 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0143") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 132.842 504.19 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C308" (at 135.382 501.65 0))
    (property "Value" "100nF 5%" (at 135.382 504.19 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0201_0603Metric" (at 133.8072 508 0))
    (property "Datasheet" "GRM033R60J104KE19D" (at 132.842 504.19 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C308") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1102.36 314.325 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "C5" (at 1106.17 313.0549 0))
    (property "Value" "1uF 100mOhms ESR " (at 1106.17 315.5949 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric" (at 1103.3252 318.135 0))
    (property "Datasheet" " JMK107B7105KAHT" (at 1102.36 314.325 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C5") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1519.555 374.015 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0134" (at 1519.555 380.365 0))
    (property "Value" "GND" (at 1519.555 379.095 0))
    (property "Footprint" "" (at 1519.555 374.015 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1519.555 374.015 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0134") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1308.1 139.065 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0312" (at 1308.1 145.415 0))
    (property "Value" "GND" (at 1308.1 144.145 0))
    (property "Footprint" "" (at 1308.1 139.065 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1308.1 139.065 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0312") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1333.5 92.71 180) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0253" (at 1333.5 86.36 0))
    (property "Value" "GND" (at 1336.04 91.4399 0))
    (property "Footprint" "" (at 1333.5 92.71 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1333.5 92.71 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0253") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1471.295 965.2 0) (mirror x) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C169" (at 1475.105 966.4701 0))
    (property "Value" "100nF X7R" (at 1475.105 963.9301 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0201_0603Metric" (at 1472.2602 961.39 0))
    (property "Datasheet" "GRM033Z71A104KE14D" (at 1471.295 965.2 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C169") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1156.335 800.735 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "C206" (at 1160.145 799.4649 0))
    (property "Value" "1uF " (at 1160.145 802.0049 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 1157.3002 804.545 0))
    (property "Datasheet" "C0402X5R105K350NT" (at 1156.335 800.735 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C206") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:D_TVS") (at 1763.395 555.625 90) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "D1" (at 1765.935 554.3549 90))
    (property "Value" "TVS Vr3.3 Vb4" (at 1765.935 556.8949 90))
    (property "Footprint" "Resistor_SMD:R_0201_0603Metric" (at 1763.395 555.625 0))
    (property "Datasheet" "GG020103100N2P" (at 1751.965 555.625 90))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "D1") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 192.329 336.677 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C301" (at 194.869 334.137 0))
    (property "Value" "100nF 5%" (at 194.869 336.677 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0201_0603Metric" (at 193.2942 340.487 0))
    (property "Datasheet" "GRM033R60J104KE19D" (at 192.329 336.677 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C301") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "RK3566:KESD5304D-10{slash}TR") (at 886.46 150.495 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "U24" (at 886.46 145.415 0))
    (property "Value" "KESD5304D-10/TR" (at 886.46 147.955 0))
    (property "Footprint" "Library:DiodKESD5304D" (at 878.84 153.035 0))
    (property "Datasheet" "KESD5304D-10/TR" (at 878.84 153.035 0))
    (pin "1")
    (pin "10")
    (pin "2")
    (pin "3")
    (pin "4")
    (pin "5")
    (pin "6")
    (pin "7")
    (pin "8")
    (pin "9")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "U24") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 894.715 827.405 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0249" (at 894.715 833.755 0))
    (property "Value" "GND" (at 898.525 828.6749 0))
    (property "Footprint" "" (at 894.715 827.405 0))
    (property "Datasheet" "" (at 894.715 827.405 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0249") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:R") (at 1822.45 549.91 90) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "R18" (at 1822.45 543.56 90))
    (property "Value" "33 5%" (at 1822.45 546.1 90))
    (property "Footprint" "Resistor_SMD:R_0402_1005Metric" (at 1822.45 551.688 90))
    (property "Datasheet" "CR0402J33R0Q10Z" (at 1822.45 549.91 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "R18") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1532.255 900.43 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C37" (at 1536.065 899.1599 0))
    (property "Value" "100nF X7R" (at 1536.065 901.6999 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0201_0603Metric" (at 1533.2202 904.24 0))
    (property "Datasheet" "GRM033Z71A104KE14D" (at 1532.255 900.43 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C37") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1221.74 142.875 90) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C22" (at 1225.55 140.335 90))
    (property "Value" "10uF 10V" (at 1225.55 137.7949 90))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric" (at 1225.55 141.9098 0))
    (property "Datasheet" "0603ZD106MAT2A" (at 1221.74 142.875 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C22") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:R") (at 1579.245 875.03 270) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "R109" (at 1579.245 869.315 90))
    (property "Value" "2.2k" (at 1579.245 871.855 90))
    (property "Footprint" "Resistor_SMD:R_0201_0603Metric" (at 1579.245 873.252 90))
    (property "Datasheet" "CR0201FH1002G" (at 1579.245 875.03 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "R109") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1330.96 277.495 90) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "C307" (at 1330.96 270.51 90))
    (property "Value" "1uF " (at 1330.96 273.05 90))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 1334.77 276.5298 0))
    (property "Datasheet" "C0402X5R105K350NT" (at 1330.96 277.495 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C307") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1618.615 214.63 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C102" (at 1621.155 212.09 0))
    (property "Value" "100nF 5%" (at 1621.155 214.63 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 1619.5802 218.44 0))
    (property "Datasheet" "0402B104J100NT" (at 1618.615 214.63 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C102") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1223.01 260.985 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "C16" (at 1226.82 259.7149 0))
    (property "Value" "1uF X7R" (at 1226.82 262.2549 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 1223.9752 264.795 0))
    (property "Datasheet" "CC0402KRX7R5BB105" (at 1223.01 260.985 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C16") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:R") (at 352.425 176.53 180) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "R31" (at 356.235 175.2599 0))
    (property "Value" "22 Ohm" (at 356.235 177.7999 0))
    (property "Footprint" "Resistor_SMD:R_0201_0603Metric" (at 354.203 176.53 90))
    (property "Datasheet" "CR0201FH22R0G" (at 352.425 176.53 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "R31") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1452.245 270.51 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C184" (at 1454.785 267.97 0))
    (property "Value" "100nF 5%" (at 1454.785 270.51 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 1453.2102 274.32 0))
    (property "Datasheet" "0402B104J100NT" (at 1452.245 270.51 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C184") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 862.965 788.035 270) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0242" (at 856.615 788.035 0))
    (property "Value" "GND" (at 860.425 788.0349 90))
    (property "Footprint" "" (at 862.965 788.035 0))
    (property "Datasheet" "" (at 862.965 788.035 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0242") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 599.44 816.61 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "C270" (at 603.25 815.3399 0))
    (property "Value" "1uF " (at 603.25 817.8799 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 600.4052 820.42 0))
    (property "Datasheet" "C0402X5R105K350NT" (at 599.44 816.61 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C270") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 988.695 845.185 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0255" (at 988.695 851.535 0))
    (property "Value" "GND" (at 992.505 846.4549 0))
    (property "Footprint" "" (at 988.695 845.185 0))
    (property "Datasheet" "" (at 988.695 845.185 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0255") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1828.165 212.09 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C42" (at 1829.435 214.63 0))
    (property "Value" "10uF 10V " (at 1815.465 212.09 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric" (at 1829.1302 215.9 0))
    (property "Datasheet" "0603ZD106MAT2A" (at 1828.165 212.09 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C42") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1518.285 242.57 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C75" (at 1520.825 240.03 0))
    (property "Value" "100nF 5%" (at 1520.825 242.57 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 1519.2502 246.38 0))
    (property "Datasheet" "0402B104J100NT" (at 1518.285 242.57 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C75") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:R") (at 1141.095 738.505 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "R40" (at 1146.175 743.585 0))
    (property "Value" "3k" (at 1146.175 741.045 0))
    (property "Footprint" "Resistor_SMD:R_0402_1005Metric" (at 1139.317 738.505 90))
    (property "Datasheet" "SCR0402J3K" (at 1141.095 738.505 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "R40") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 267.081 835.152 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C251" (at 269.621 832.612 0))
    (property "Value" "100nF 5%" (at 269.621 835.152 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0201_0603Metric" (at 268.0462 838.962 0))
    (property "Datasheet" "GRM033R60J104KE19D" (at 267.081 835.152 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C251") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:L_Iron_Small") (at 1167.765 881.38 90) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "L9" (at 1167.765 875.03 90))
    (property "Value" "10uH" (at 1167.765 877.57 90))
    (property "Footprint" "Inductor_SMD:L_1008_2520Metric" (at 1167.765 881.38 0))
    (property "Datasheet" " IHLP2020BZER100M11" (at 1167.765 881.38 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "L9") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 189.789 304.927 270) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "#PWR0366" (at 183.439 304.927 0))
    (property "Value" "GND" (at 182.169 304.927 90))
    (property "Footprint" "" (at 189.789 304.927 0))
    (property "Datasheet" "" (at 189.789 304.927 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0366") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 608.33 717.55 270) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "C272" (at 608.33 709.93 90))
    (property "Value" "1uF " (at 608.33 712.47 90))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 604.52 718.5152 0))
    (property "Datasheet" "C0402X5R105K350NT" (at 608.33 717.55 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C272") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1141.095 885.19 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C204" (at 1143.635 882.65 0))
    (property "Value" "100nF 5%" (at 1143.635 885.19 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 1142.0602 889 0))
    (property "Datasheet" "0402B104J100NT" (at 1141.095 885.19 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C204") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1383.03 172.085 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "#PWR0314" (at 1383.03 178.435 0))
    (property "Value" "GND" (at 1386.84 173.355 0))
    (property "Footprint" "" (at 1383.03 172.085 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1383.03 172.085 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0314") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 575.107 483.108 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C157" (at 577.647 480.568 0))
    (property "Value" "100nF 5%" (at 577.647 483.108 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0201_0603Metric" (at 576.0722 486.918 0))
    (property "Datasheet" "GRM033R60J104KE19D" (at 575.107 483.108 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C157") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:R") (at 954.405 860.425 180) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "R71" (at 958.215 859.1549 0))
    (property "Value" "20k 5%" (at 958.215 861.6949 0))
    (property "Footprint" "Resistor_SMD:R_0402_1005Metric" (at 956.183 860.425 90))
    (property "Datasheet" "RMC040220K5" (at 954.405 860.425 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "R71") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1922.145 175.26 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C56" (at 1919.605 181.61 0))
    (property "Value" "22uF 10V " (at 1913.255 184.15 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric" (at 1923.1102 179.07 0))
    (property "Datasheet" "AMK107BC6226MA" (at 1922.145 175.26 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C56") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "RK3566:FPC-05F-8PH20") (at 1374.14 880.745 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "U15" (at 1389.38 888.3649 0))
    (property "Value" "HDGC 0.5K-AS-10PWBG" (at 1389.38 890.9049 0))
    (property "Footprint" "Library:FPC-05F-10PH" (at 1374.14 880.745 0))
    (property "Datasheet" "HDGC 0.5K-AS-10PWBG" (at 1374.14 880.745 0))
    (pin "1")
    (pin "10")
    (pin "11")
    (pin "12")
    (pin "2")
    (pin "3")
    (pin "4")
    (pin "5")
    (pin "6")
    (pin "7")
    (pin "8")
    (pin "9")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "U15") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1235.71 734.06 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "C222" (at 1239.52 732.7899 0))
    (property "Value" "1uF " (at 1239.52 735.3299 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 1236.6752 737.87 0))
    (property "Datasheet" "C0402X5R105K350NT" (at 1235.71 734.06 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C222") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 760.222 322.072 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C165" (at 762.762 319.532 0))
    (property "Value" "100nF " (at 762.762 322.072 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0201_0603Metric" (at 761.1872 325.882 0))
    (property "Datasheet" "GRM033R60J104KE19D" (at 760.222 322.072 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C165") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_name "HR911130C_1") (lib_id "HR911130C:HR911130C") (at 1675.765 774.065 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "J1" (at 1687.195 766.445 0))
    (property "Value" "HR911130C" (at 1687.195 768.985 0))
    (property "Footprint" "Library:HR911130C" (at 1694.815 771.525 0))
    (property "Datasheet" "HR911130C" (at 1694.815 774.065 0))
    (property "Description" "SINGLE PORT RJ45 CONNECTOR WITH INTEGRATED MAGNETICS AND LED" (at 1694.815 776.605 0))
    (property "Height" "15" (at 1694.815 779.145 0))
    (property "Manufacturer_Name" "Hanrun Electronics" (at 1694.815 781.685 0))
    (property "Manufacturer_Part_Number" "HR911130C" (at 1694.815 784.225 0))
    (property "Mouser Part Number" "" (at 1694.815 786.765 0))
    (property "Mouser Price/Stock" "" (at 1694.815 789.305 0))
    (property "Arrow Part Number" "" (at 1694.815 791.845 0))
    (property "Arrow Price/Stock" "" (at 1694.815 794.385 0))
    (pin "1")
    (pin "10")
    (pin "11")
    (pin "12")
    (pin "13")
    (pin "14")
    (pin "15")
    (pin "16")
    (pin "2")
    (pin "3")
    (pin "4")
    (pin "5")
    (pin "6")
    (pin "7")
    (pin "8")
    (pin "9")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "J1") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:L_Iron_Small") (at 1380.49 98.425 90) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "L5" (at 1380.49 92.075 90))
    (property "Value" "PA4335.471NLT" (at 1380.49 94.615 90))
    (property "Footprint" "Inductor_SMD:L_1008_2520Metric" (at 1380.49 98.425 0))
    (property "Datasheet" "PA4335.471NLT" (at 1380.49 98.425 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "L5") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1374.14 755.65 270) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR029" (at 1367.79 755.65 0))
    (property "Value" "GND" (at 1376.68 755.6499 90))
    (property "Footprint" "" (at 1374.14 755.65 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1374.14 755.65 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR029") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1675.765 766.445 180) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "#PWR0380" (at 1675.765 760.095 0))
    (property "Value" "GND" (at 1670.05 764.54 0))
    (property "Footprint" "" (at 1675.765 766.445 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1675.765 766.445 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0380") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Diode:1N5817") (at 954.405 852.805 90) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "D20" (at 958.215 851.8524 90))
    (property "Value" "B5819WS" (at 958.215 854.3924 90))
    (property "Footprint" "RK3566:B5819WS" (at 958.85 852.805 0))
    (property "Datasheet" "B5819WS" (at 954.405 852.805 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "D20") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1020.445 296.545 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C126" (at 1022.985 294.005 0))
    (property "Value" "100nF 5%" (at 1022.985 296.545 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 1021.4102 300.355 0))
    (property "Datasheet" "0402B104J100NT" (at 1020.445 296.545 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C126") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_name "RK3566_10") (lib_id "RK3566:RK3566") (at 73.736 98.298 0) (unit 7)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "U7" (at 71.628 98.552 0))
    (property "Value" "RK3566" (at 71.628 101.092 0))
    (property "Footprint" "RK3566:BGA565_15R5X14R4X0R90" (at 92.786 131.318 0))
    (property "Datasheet" "RK3566" (at 92.786 131.318 0))
    (pin "1A13")
    (pin "1A14")
    (pin "1B13")
    (pin "1B14")
    (pin "1D13")
    (pin "A22")
    (pin "A23")
    (pin "A26")
    (pin "B22")
    (pin "B23")
    (pin "B24")
    (pin "B25")
    (pin "B26")
    (pin "1A19")
    (pin "1B18")
    (pin "1C17")
    (pin "1D15")
    (pin "1D16")
    (pin "1D17")
    (pin "1H16")
    (pin "1H18")
    (pin "1J17")
    (pin "1J19")
    (pin "1J20")
    (pin "1K16")
    (pin "1K17")
    (pin "1K19")
    (pin "1K20")
    (pin "AA37")
    (pin "AA38")
    (pin "AB37")
    (pin "AB38")
    (pin "R37")
    (pin "R38")
    (pin "T37")
    (pin "T38")
    (pin "1F20")
    (pin "1G16")
    (pin "1G18")
    (pin "1G19")
    (pin "1G20")
    (pin "1J16")
    (pin "1J18")
    (pin "1K18")
    (pin "1L19")
    (pin "1N11")
    (pin "1N12")
    (pin "1P10")
    (pin "1P14")
    (pin "1P8")
    (pin "1R11")
    (pin "1R12")
    (pin "1R13")
    (pin "1R14")
    (pin "1R15")
    (pin "1R8")
    (pin "1R9")
    (pin "1T10")
    (pin "1T11")
    (pin "1T12")
    (pin "1T13")
    (pin "1T14")
    (pin "1T15")
    (pin "1T16")
    (pin "1T17")
    (pin "1T7")
    (pin "1T8")
    (pin "1T9")
    (pin "1U12")
    (pin "1U13")
    (pin "1U15")
    (pin "1U17")
    (pin "1V12")
    (pin "1V13")
    (pin "1V18")
    (pin "1V7")
    (pin "AP13")
    (pin "AP16")
    (pin "AP19")
    (pin "AP22")
    (pin "AP25")
    (pin "AP28")
    (pin "AP31")
    (pin "AP34")
    (pin "H37")
    (pin "L37")
    (pin "P37")
    (pin "U37")
    (pin "Y37")
    (pin "1B10")
    (pin "1B11")
    (pin "1B15")
    (pin "1B19")
    (pin "1C14")
    (pin "1C16")
    (pin "1C18")
    (pin "1C4")
    (pin "1C5")
    (pin "1C6")
    (pin "1C8")
    (pin "1C9")
    (pin "1D1")
    (pin "1D10")
    (pin "1D14")
    (pin "1D3")
    (pin "1E10")
    (pin "1E14")
    (pin "1E15")
    (pin "1E17")
    (pin "1E3")
    (pin "1E8")
    (pin "1F10")
    (pin "1F15")
    (pin "1F16")
    (pin "1F6")
    (pin "1F7")
    (pin "1F8")
    (pin "1F9")
    (pin "1G10")
    (pin "1G11")
    (pin "1G12")
    (pin "1G14")
    (pin "1G3")
    (pin "1G6")
    (pin "1G7")
    (pin "1G8")
    (pin "1G9")
    (pin "1H1")
    (pin "1H11")
    (pin "1H12")
    (pin "1H13")
    (pin "1H2")
    (pin "1H6")
    (pin "1J1")
    (pin "1J11")
    (pin "1J12")
    (pin "1J13")
    (pin "1J6")
    (pin "1J8")
    (pin "1J9")
    (pin "1K11")
    (pin "1K12")
    (pin "1K13")
    (pin "1K14")
    (pin "1K15")
    (pin "1K2")
    (pin "1K3")
    (pin "1K4")
    (pin "1K5")
    (pin "1K6")
    (pin "1K8")
    (pin "1K9")
    (pin "1L10")
    (pin "1L11")
    (pin "1L12")
    (pin "1L13")
    (pin "1L14")
    (pin "1L15")
    (pin "1L3")
    (pin "1L6")
    (pin "A1")
    (pin "A2")
    (pin "A38")
    (pin "AA2")
    (pin "AC37")
    (pin "AD2")
    (pin "AE37")
    (pin "AH37")
    (pin "AL37")
    (pin "AP2")
    (pin "AP37")
    (pin "AP8")
    (pin "AR1")
    (pin "AR38")
    (pin "B1")
    (pin "B11")
    (pin "B14")
    (pin "B18")
    (pin "B2")
    (pin "B21")
    (pin "B28")
    (pin "B31")
    (pin "B6")
    (pin "D2")
    (pin "E37")
    (pin "J2")
    (pin "L2")
    (pin "U2")
    (pin "W2")
    (pin "1M10")
    (pin "1M11")
    (pin "1M12")
    (pin "1M13")
    (pin "1M14")
    (pin "1M15")
    (pin "1M16")
    (pin "1M17")
    (pin "1M20")
    (pin "1M3")
    (pin "1M4")
    (pin "1M5")
    (pin "1M6")
    (pin "1N3")
    (pin "1N4")
    (pin "1N7")
    (pin "1P1")
    (pin "1P15")
    (pin "1P5")
    (pin "1P6")
    (pin "1P7")
    (pin "1R3")
    (pin "1R4")
    (pin "1R5")
    (pin "1R6")
    (pin "1R7")
    (pin "1T3")
    (pin "1T5")
    (pin "1U2")
    (pin "1V1")
    (pin "1V4")
    (pin "1C12")
    (pin "1D11")
    (pin "1D12")
    (pin "1E11")
    (pin "1E12")
    (pin "1E13")
    (pin "1F11")
    (pin "1F12")
    (pin "1F13")
    (pin "1F14")
    (pin "1G13")
    (pin "1G15")
    (pin "1H10")
    (pin "1H14")
    (pin "1H15")
    (pin "1H7")
    (pin "1H8")
    (pin "1H9")
    (pin "1J10")
    (pin "1J14")
    (pin "1J15")
    (pin "1J7")
    (pin "1K10")
    (pin "1K7")
    (pin "1L7")
    (pin "1L8")
    (pin "1L9")
    (pin "1M7")
    (pin "1M8")
    (pin "1M9")
    (pin "1N8")
    (pin "1T6")
    (pin "1U6")
    (pin "1U7")
    (pin "1V5")
    (pin "1V6")
    (pin "AP11")
    (pin "AP12")
    (pin "AR12")
    (pin "1P11")
    (pin "1P12")
    (pin "1V15")
    (pin "1V16")
    (pin "AP26")
    (pin "AP27")
    (pin "AP29")
    (pin "AP30")
    (pin "AR26")
    (pin "AR27")
    (pin "AR29")
    (pin "AR30")
    (pin "1N5")
    (pin "1N6")
    (pin "AP5")
    (pin "AP7")
    (pin "AR4")
    (pin "AR6")
    (pin "1A20")
    (pin "1B20")
    (pin "1C19")
    (pin "1C20")
    (pin "1D18")
    (pin "1D19")
    (pin "1E16")
    (pin "1E18")
    (pin "A35")
    (pin "A37")
    (pin "B34")
    (pin "B35")
    (pin "B36")
    (pin "B37")
    (pin "B38")
    (pin "C37")
    (pin "D37")
    (pin "D38")
    (pin "F37")
    (pin "F38")
    (pin "G37")
    (pin "1H4")
    (pin "1H5")
    (pin "1J5")
    (pin "1M18")
    (pin "1M19")
    (pin "1N15")
    (pin "1N16")
    (pin "1N17")
    (pin "1N18")
    (pin "1N19")
    (pin "1N20")
    (pin "1P16")
    (pin "1P17")
    (pin "1P18")
    (pin "1P19")
    (pin "1P20")
    (pin "1R16")
    (pin "1R17")
    (pin "1R18")
    (pin "1R19")
    (pin "1R20")
    (pin "1T18")
    (pin "1T19")
    (pin "1T20")
    (pin "1U18")
    (pin "1U19")
    (pin "1U20")
    (pin "1V19")
    (pin "1V20")
    (pin "AD37")
    (pin "AD38")
    (pin "AF37")
    (pin "AF38")
    (pin "AG37")
    (pin "AG38")
    (pin "AJ37")
    (pin "AJ38")
    (pin "AK37")
    (pin "AK38")
    (pin "AM37")
    (pin "AM38")
    (pin "AN37")
    (pin "AN38")
    (pin "1L1")
    (pin "1L2")
    (pin "1L4")
    (pin "1L5")
    (pin "1N1")
    (pin "1N2")
    (pin "1P2")
    (pin "1R1")
    (pin "AB1")
    (pin "AB2")
    (pin "AC2")
    (pin "AG2")
    (pin "AH2")
    (pin "AJ1")
    (pin "AJ2")
    (pin "AK2")
    (pin "AL1")
    (pin "AL2")
    (pin "1A10")
    (pin "1A11")
    (pin "1A7")
    (pin "1A8")
    (pin "1A9")
    (pin "1B8")
    (pin "1B9")
    (pin "1C10")
    (pin "1E1")
    (pin "1E2")
    (pin "1F1")
    (pin "1F2")
    (pin "1G1")
    (pin "1G2")
    (pin "A12")
    (pin "A13")
    (pin "A15")
    (pin "A17")
    (pin "A19")
    (pin "A20")
    (pin "B10")
    (pin "B12")
    (pin "B13")
    (pin "B15")
    (pin "B16")
    (pin "B17")
    (pin "B19")
    (pin "B20")
    (pin "E1")
    (pin "F1")
    (pin "F2")
    (pin "G2")
    (pin "H1")
    (pin "H2")
    (pin "K1")
    (pin "K2")
    (pin "M1")
    (pin "M2")
    (pin "N1")
    (pin "N2")
    (pin "P2")
    (pin "R1")
    (pin "R2")
    (pin "T2")
    (pin "1A1")
    (pin "1A2")
    (pin "1A3")
    (pin "1A4")
    (pin "1A5")
    (pin "1A6")
    (pin "1B1")
    (pin "1B3")
    (pin "1B5")
    (pin "1B6")
    (pin "1B7")
    (pin "1C1")
    (pin "1C2")
    (pin "1C3")
    (pin "1C7")
    (pin "1D2")
    (pin "1D5")
    (pin "1D6")
    (pin "1D7")
    (pin "1D8")
    (pin "1D9")
    (pin "1E4")
    (pin "1E6")
    (pin "1E7")
    (pin "1E9")
    (pin "1F3")
    (pin "1F4")
    (pin "1F5")
    (pin "1G4")
    (pin "1G5")
    (pin "1H3")
    (pin "A10")
    (pin "A3")
    (pin "A5")
    (pin "A7")
    (pin "A9")
    (pin "B3")
    (pin "B4")
    (pin "B5")
    (pin "B7")
    (pin "B8")
    (pin "B9")
    (pin "C1")
    (pin "C2")
    (pin "E2")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1A15")
    (pin "1A16")
    (pin "1A17")
    (pin "1A18")
    (pin "1B16")
    (pin "1B17")
    (pin "1C13")
    (pin "1C15")
    (pin "A27")
    (pin "A29")
    (pin "A30")
    (pin "A32")
    (pin "A33")
    (pin "B27")
    (pin "B29")
    (pin "B30")
    (pin "B32")
    (pin "B33")
    (pin "1D20")
    (pin "1E19")
    (pin "1E20")
    (pin "1F17")
    (pin "1F18")
    (pin "1F19")
    (pin "G38")
    (pin "1N9")
    (pin "1P9")
    (pin "1U9")
    (pin "1V9")
    (pin "AP14")
    (pin "AP15")
    (pin "AP17")
    (pin "AP18")
    (pin "AR14")
    (pin "AR15")
    (pin "AR17")
    (pin "AR18")
    (pin "1N13")
    (pin "1N14")
    (pin "1P13")
    (pin "1U16")
    (pin "1V17")
    (pin "AP32")
    (pin "AP33")
    (pin "AP35")
    (pin "AP36")
    (pin "AR32")
    (pin "AR33")
    (pin "AR35")
    (pin "AR36")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "U7") (unit 7)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:R") (at 1807.845 173.99 90) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "R8" (at 1807.845 167.64 90))
    (property "Value" "20k 5%" (at 1807.845 170.18 90))
    (property "Footprint" "Resistor_SMD:R_0402_1005Metric" (at 1807.845 175.768 90))
    (property "Datasheet" "RMC040220K5" (at 1807.845 173.99 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "R8") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:R") (at 184.912 483.87 270) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "R77" (at 177.292 480.06 90))
    (property "Value" "10k" (at 177.292 477.52 90))
    (property "Footprint" "Resistor_SMD:R_0201_0603Metric" (at 182.3721 487.68 0))
    (property "Datasheet" "CR0201FH1002G" (at 184.912 483.87 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "R77") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:Q_NMOS_GSD") (at 871.855 848.995 270) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "Q3" (at 871.855 856.615 90))
    (property "Value" "Q_NMOS_GSD" (at 871.855 859.155 90))
    (property "Footprint" "Package_TO_SOT_SMD:SOT-23" (at 874.395 854.075 0))
    (property "Datasheet" "2SK3018" (at 871.855 848.995 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (pin "3")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "Q3") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 892.175 804.545 270) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0247" (at 885.825 804.545 0))
    (property "Value" "GND" (at 890.9051 808.355 0))
    (property "Footprint" "" (at 892.175 804.545 0))
    (property "Datasheet" "" (at 892.175 804.545 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0247") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1480.185 922.02 180) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C167" (at 1476.375 923.2901 0))
    (property "Value" "100nF X7R" (at 1476.375 920.7501 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0201_0603Metric" (at 1479.2198 918.21 0))
    (property "Datasheet" "GRM033Z71A104KE14D" (at 1480.185 922.02 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C167") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 72.644 533.527 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0308" (at 72.644 539.877 0))
    (property "Value" "GND" (at 76.454 534.7969 0))
    (property "Footprint" "" (at 72.644 533.527 0))
    (property "Datasheet" "" (at 72.644 533.527 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0308") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1374.14 793.75 270) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR034" (at 1367.79 793.75 0))
    (property "Value" "GND" (at 1376.68 793.7499 90))
    (property "Footprint" "" (at 1374.14 793.75 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1374.14 793.75 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR034") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 268.351 757.682 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C252" (at 273.431 755.142 0))
    (property "Value" "4.7uF" (at 273.431 757.682 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 269.3162 761.492 0))
    (property "Datasheet" "ZRB15XR60J475ME01D" (at 268.351 757.682 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C252") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 196.342 496.57 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C309" (at 198.882 494.03 0))
    (property "Value" "100nF 5%" (at 198.882 496.57 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0201_0603Metric" (at 197.3072 500.38 0))
    (property "Datasheet" "GRM033R60J104KE19D" (at 196.342 496.57 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C309") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1132.205 885.19 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "C203" (at 1136.015 883.9199 0))
    (property "Value" "1uF " (at 1136.015 886.4599 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 1133.1702 889 0))
    (property "Datasheet" "C0402X5R105K350NT" (at 1132.205 885.19 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C203") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1626.235 214.63 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C104" (at 1628.775 212.09 0))
    (property "Value" "100nF 5%" (at 1628.775 214.63 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 1627.2002 218.44 0))
    (property "Datasheet" "0402B104J100NT" (at 1626.235 214.63 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C104") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1533.525 943.61 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C177" (at 1537.335 942.3399 0))
    (property "Value" "100nF X7R" (at 1537.335 944.8799 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0201_0603Metric" (at 1534.4902 947.42 0))
    (property "Datasheet" "GRM033Z71A104KE14D" (at 1533.525 943.61 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C177") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 724.459 507.873 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C320" (at 726.999 505.333 0))
    (property "Value" "100nF 5%" (at 726.999 507.873 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0201_0603Metric" (at 725.4242 511.683 0))
    (property "Datasheet" "GRM033R60J104KE19D" (at 724.459 507.873 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C320") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1675.765 770.255 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C333" (at 1663.7 768.35 0))
    (property "Value" "10nF 50V" (at 1663.7 770.89 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 1676.7302 774.065 0))
    (property "Datasheet" "0402B103J500NT" (at 1675.765 770.255 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C333") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:R") (at 993.775 330.835 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "R13" (at 996.315 329.5649 0))
    (property "Value" "100Ohms 5%" (at 996.315 332.1049 0))
    (property "Footprint" "Resistor_SMD:R_0402_1005Metric" (at 991.997 330.835 90))
    (property "Datasheet" "QR0402J100RQ10Z" (at 993.775 330.835 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "R13") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:R") (at 1799.59 549.275 90) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "R17" (at 1799.59 542.925 90))
    (property "Value" "33 5%" (at 1799.59 545.465 90))
    (property "Footprint" "Resistor_SMD:R_0402_1005Metric" (at 1799.59 551.053 90))
    (property "Datasheet" "CR0402J33R0Q10Z" (at 1799.59 549.275 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "R17") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1240.79 132.715 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C23" (at 1235.71 131.445 0))
    (property "Value" "22uF 10V " (at 1229.36 133.985 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric" (at 1241.7552 136.525 0))
    (property "Datasheet" "AMK107BC6226MA" (at 1240.79 132.715 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C23") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Switch:SW_Push") (at 1376.68 203.835 180) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "SW2" (at 1376.68 198.755 0))
    (property "Value" "SW_Push" (at 1376.68 201.295 0))
    (property "Footprint" "Button_Switch_SMD:Panasonic_EVQPUJ_EVQPUA" (at 1376.68 208.915 0))
    (property "Datasheet" "EVQ-PUJ02K" (at 1376.68 208.915 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "SW2") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:R") (at 1177.925 901.7 180) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "R42" (at 1181.735 900.4299 0))
    (property "Value" "51k 5%" (at 1181.735 902.9699 0))
    (property "Footprint" "Resistor_SMD:R_0402_1005Metric" (at 1179.703 901.7 90))
    (property "Datasheet" "MCMR04X5102FTL" (at 1177.925 901.7 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "R42") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 633.73 703.58 180) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0288" (at 633.73 697.23 0))
    (property "Value" "GND" (at 637.54 702.3099 0))
    (property "Footprint" "" (at 633.73 703.58 0))
    (property "Datasheet" "" (at 633.73 703.58 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0288") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 592.887 516.128 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0283" (at 592.887 522.478 0))
    (property "Value" "GND" (at 592.887 521.208 0))
    (property "Footprint" "" (at 592.887 516.128 0))
    (property "Datasheet" "" (at 592.887 516.128 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0283") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1136.65 130.175 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C4" (at 1129.03 128.905 0))
    (property "Value" "22uF 10V " (at 1122.68 131.445 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric" (at 1137.6152 133.985 0))
    (property "Datasheet" "AMK107BC6226MA" (at 1136.65 130.175 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C4") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1326.515 325.12 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "#PWR0263" (at 1326.515 331.47 0))
    (property "Value" "GND" (at 1325.245 331.47 90))
    (property "Footprint" "" (at 1326.515 325.12 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1326.515 325.12 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0263") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 330.835 194.945 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "#PWR0171" (at 330.835 201.295 0))
    (property "Value" "GND" (at 334.645 194.945 0))
    (property "Footprint" "" (at 330.835 194.945 0))
    (property "Datasheet" "" (at 330.835 194.945 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0171") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1487.805 902.97 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0131" (at 1487.805 909.32 0))
    (property "Value" "GND" (at 1487.805 908.05 0))
    (property "Footprint" "" (at 1487.805 902.97 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1487.805 902.97 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0131") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:R") (at 1186.18 174.625 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "R2" (at 1188.72 173.3549 0))
    (property "Value" "45.3kOhms 1% " (at 1188.72 175.8949 0))
    (property "Footprint" "Resistor_SMD:R_0603_1608Metric" (at 1184.402 174.625 90))
    (property "Datasheet" "WR06X4532FTL" (at 1186.18 174.625 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "R2") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 842.645 187.325 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0157" (at 842.645 193.675 0))
    (property "Value" "GND" (at 842.645 192.405 0))
    (property "Footprint" "" (at 842.645 187.325 0))
    (property "Datasheet" "" (at 842.645 187.325 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0157") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:R") (at 354.33 89.535 90) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "R22" (at 354.33 83.185 90))
    (property "Value" "22 Ohm" (at 354.33 85.725 90))
    (property "Footprint" "Resistor_SMD:R_0402_1005Metric" (at 354.33 91.313 90))
    (property "Datasheet" "AECR0402F22R0K9" (at 354.33 89.535 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "R22") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1603.375 214.63 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C98" (at 1605.915 212.09 0))
    (property "Value" "100nF 5%" (at 1605.915 214.63 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 1604.3402 218.44 0))
    (property "Datasheet" "0402B104J100NT" (at 1603.375 214.63 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C98") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1219.2 327.025 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "C14" (at 1223.01 325.7549 0))
    (property "Value" "1uF X7R" (at 1223.01 328.2949 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 1220.1652 330.835 0))
    (property "Datasheet" "CC0402KRX7R5BB105" (at 1219.2 327.025 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C14") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1656.715 214.63 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C112" (at 1659.255 212.09 0))
    (property "Value" "100nF 5%" (at 1659.255 214.63 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 1657.6802 218.44 0))
    (property "Datasheet" "0402B104J100NT" (at 1656.715 214.63 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C112") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Transistor_BJT:BC856") (at 1130.935 743.585 270) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "Q2" (at 1130.935 751.205 90))
    (property "Value" "BC856" (at 1130.935 753.745 90))
    (property "Footprint" "Package_TO_SOT_SMD:SOT-23" (at 1129.03 748.665 0))
    (property "Datasheet" "https://www.onsemi.com/pub/Collateral/BC860-D.pdf" (at 1130.935 743.585 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (pin "3")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "Q2") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:R") (at 601.98 732.79 90) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "R110" (at 600.71 727.71 90))
    (property "Value" "330" (at 600.71 730.25 90))
    (property "Footprint" "Resistor_SMD:R_1206_3216Metric" (at 604.5199 728.98 0))
    (property "Datasheet" "SCR1206J330R" (at 601.98 732.79 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "R110") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 287.401 823.722 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C257" (at 289.941 821.182 0))
    (property "Value" "100nF 5%" (at 289.941 823.722 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0201_0603Metric" (at 288.3662 827.532 0))
    (property "Datasheet" "GRM033R60J104KE19D" (at 287.401 823.722 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C257") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 256.921 863.092 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C306" (at 259.461 860.552 0))
    (property "Value" "100nF 5%" (at 259.461 863.092 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0201_0603Metric" (at 257.8862 866.902 0))
    (property "Datasheet" "GRM033R60J104KE19D" (at 256.921 863.092 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C306") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:D_TVS") (at 1781.175 555.625 90) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "D2" (at 1783.715 554.3549 90))
    (property "Value" "TVS Vr3.3 Vb4" (at 1783.715 557.53 90))
    (property "Footprint" "Resistor_SMD:R_0201_0603Metric" (at 1781.175 555.625 0))
    (property "Datasheet" "GG020103100N2P" (at 1769.745 555.625 90))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "D2") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1527.175 922.02 180) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C173" (at 1523.365 923.2901 0))
    (property "Value" "100nF X7R" (at 1523.365 920.7501 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0201_0603Metric" (at 1526.2098 918.21 0))
    (property "Datasheet" "GRM033Z71A104KE14D" (at 1527.175 922.02 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C173") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:R") (at 1186.815 518.795 270) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "R115" (at 1186.815 509.905 90))
    (property "Value" "10k" (at 1186.815 512.445 90))
    (property "Footprint" "Resistor_SMD:R_0603_1608Metric" (at 1186.815 514.985 90))
    (property "Datasheet" "RC0603FR-0710KL" (at 1186.815 518.795 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "R115") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1866.265 754.38 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "#PWR0359" (at 1866.265 760.73 0))
    (property "Value" "GND" (at 1870.075 755.65 0))
    (property "Footprint" "" (at 1866.265 754.38 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1866.265 754.38 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0359") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:R") (at 1630.045 181.61 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "R6" (at 1632.585 180.3399 0))
    (property "Value" "240 0.1%" (at 1632.585 182.8799 0))
    (property "Footprint" "Resistor_SMD:R_0402_1005Metric" (at 1628.267 181.61 90))
    (property "Datasheet" "WF04T2400BTL" (at 1630.045 181.61 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "R6") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1480.185 877.57 180) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C30" (at 1476.375 878.8401 0))
    (property "Value" "100nF X7R" (at 1476.375 876.3001 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0201_0603Metric" (at 1479.2198 873.76 0))
    (property "Datasheet" "GRM033Z71A104KE14D" (at 1480.185 877.57 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C30") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:L_Iron") (at 1557.655 732.79 180) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "L6" (at 1539.875 730.25 0))
    (property "Value" "2.2uH @100kHz 0.232Ohms" (at 1539.875 732.79 0))
    (property "Footprint" "Library:IFSC0806AZER2R2M01" (at 1557.655 732.79 0))
    (property "Datasheet" "IFSC0806AZER2R2M01" (at 1557.655 732.79 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "L6") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:R") (at 1393.19 135.255 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "R82" (at 1395.73 133.9849 0))
    (property "Value" "0.01 Ohms" (at 1395.73 136.5249 0))
    (property "Footprint" "Resistor_SMD:R_0805_2012Metric" (at 1391.412 135.255 90))
    (property "Datasheet" "MFH05HR010FT" (at 1393.19 135.255 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "R82") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 195.961 774.192 270) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C245" (at 207.391 779.272 90))
    (property "Value" "100nF 5%" (at 207.391 784.352 90))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0201_0603Metric" (at 192.151 775.1572 0))
    (property "Datasheet" "GRM033R60J104KE19D" (at 195.961 774.192 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C245") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1120.14 130.175 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C2" (at 1112.52 128.905 0))
    (property "Value" "22uF 10V " (at 1106.17 131.445 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric" (at 1121.1052 133.985 0))
    (property "Datasheet" "AMK107BC6226MA" (at 1120.14 130.175 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C2") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1663.065 242.57 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C113" (at 1665.605 240.03 0))
    (property "Value" "100nF 5%" (at 1665.605 242.57 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 1664.0302 246.38 0))
    (property "Datasheet" "0402B104J100NT" (at 1663.065 242.57 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C113") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1083.945 768.985 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "C196" (at 1087.755 767.7149 0))
    (property "Value" "1uF " (at 1087.755 770.2549 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 1084.9102 772.795 0))
    (property "Datasheet" "C0402X5R105K350NT" (at 1083.945 768.985 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C196") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1375.41 350.52 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0371" (at 1375.41 356.87 0))
    (property "Value" "GND" (at 1375.41 355.6 0))
    (property "Footprint" "" (at 1375.41 350.52 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1375.41 350.52 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0371") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1177.925 905.51 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR012" (at 1177.925 911.86 0))
    (property "Value" "GND" (at 1181.735 906.7799 0))
    (property "Footprint" "" (at 1177.925 905.51 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1177.925 905.51 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR012") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1127.125 544.195 180) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C192" (at 1124.585 546.735 0))
    (property "Value" "100nF 5%" (at 1124.585 544.195 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 1126.1598 540.385 0))
    (property "Datasheet" "0402B104J100NT" (at 1127.125 544.195 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C192") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:Crystal") (at 1330.96 142.875 270) (mirror x) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "Y1" (at 1327.15 141.6049 90))
    (property "Value" "32.768khz " (at 1327.15 144.1449 90))
    (property "Footprint" "Crystal:Crystal_SMD_HC49-SD" (at 1330.96 142.875 0))
    (property "Datasheet" "7Z032768NW2" (at 1330.96 142.875 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "Y1") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1602.105 242.57 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C97" (at 1604.645 240.03 0))
    (property "Value" "100nF 5%" (at 1604.645 242.57 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 1603.0702 246.38 0))
    (property "Datasheet" "0402B104J100NT" (at 1602.105 242.57 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C97") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1114.425 768.985 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "C198" (at 1118.235 767.7149 0))
    (property "Value" "1uF " (at 1118.235 770.2549 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 1115.3902 772.795 0))
    (property "Datasheet" "C0402X5R105K350NT" (at 1114.425 768.985 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C198") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:R") (at 351.917 508.508 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "R69" (at 355.727 507.2379 0))
    (property "Value" "2.2k" (at 355.727 509.7779 0))
    (property "Footprint" "Resistor_SMD:R_0201_0603Metric" (at 350.139 508.508 90))
    (property "Datasheet" "RC0201DR-071K62L" (at 351.917 508.508 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "R69") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:R") (at 1491.615 791.845 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "R5" (at 1494.155 790.5749 0))
    (property "Value" "4.7k 1%" (at 1494.155 793.1149 0))
    (property "Footprint" "Resistor_SMD:R_0402_1005Metric" (at 1489.837 791.845 90))
    (property "Datasheet" "AECR0402F4K70K9" (at 1491.615 791.845 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "R5") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Transistor_BJT:BC850") (at 1100.455 770.255 270) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "Q1" (at 1094.105 767.715 90))
    (property "Value" "BC850" (at 1094.105 770.255 90))
    (property "Footprint" "Package_TO_SOT_SMD:SOT-23" (at 1098.55 775.335 0))
    (property "Datasheet" "http://www.infineon.com/dgdl/Infineon-BC847SERIES_BC848SERIES_BC849SERIES_BC850SERIES-DS-v01_01-en.pdf?fileId=db3a304314dca389011541d4630a1657" (at 1100.455 770.255 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (pin "3")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "Q1") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1385.57 122.555 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C289" (at 1379.22 121.285 0))
    (property "Value" "22uF 10V " (at 1372.87 123.825 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric" (at 1386.5352 126.365 0))
    (property "Datasheet" "AMK107BC6226MA" (at 1385.57 122.555 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C289") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:R") (at 1353.82 203.835 270) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "R83" (at 1346.2 200.025 90))
    (property "Value" "10k" (at 1346.2 197.485 90))
    (property "Footprint" "Resistor_SMD:R_0603_1608Metric" (at 1351.2801 207.645 0))
    (property "Datasheet" "RC0603FR-0710KL" (at 1353.82 203.835 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "R83") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 929.005 324.485 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0144" (at 929.005 330.835 0))
    (property "Value" "GND" (at 929.005 329.565 0))
    (property "Footprint" "" (at 929.005 324.485 0))
    (property "Datasheet" "" (at 929.005 324.485 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0144") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:R") (at 1591.31 859.155 180) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "R114" (at 1593.215 857.8849 0))
    (property "Value" "2.49k 1%" (at 1593.215 860.4249 0))
    (property "Footprint" "Resistor_SMD:R_0201_0603Metric" (at 1593.088 859.155 90))
    (property "Datasheet" "" (at 1591.31 859.155 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "R114") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1481.455 943.61 180) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C168" (at 1477.645 944.8801 0))
    (property "Value" "100nF X7R" (at 1477.645 942.3401 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0201_0603Metric" (at 1480.4898 939.8 0))
    (property "Datasheet" "GRM033Z71A104KE14D" (at 1481.455 943.61 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C168") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 633.73 891.54 270) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0299" (at 627.38 891.54 0))
    (property "Value" "GND" (at 631.19 891.5399 90))
    (property "Footprint" "" (at 633.73 891.54 0))
    (property "Datasheet" "" (at 633.73 891.54 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0299") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 538.48 821.69 180) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C262" (at 535.94 824.23 0))
    (property "Value" "100nF 5%" (at 535.94 821.69 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0201_0603Metric" (at 537.5148 817.88 0))
    (property "Datasheet" "GRM033R60J104KE19D" (at 538.48 821.69 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C262") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:R") (at 530.86 826.77 270) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "R79" (at 523.24 822.96 90))
    (property "Value" "10k" (at 523.24 820.42 90))
    (property "Footprint" "Resistor_SMD:R_0603_1608Metric" (at 528.3201 830.58 0))
    (property "Datasheet" "RC0603FR-0710KL" (at 530.86 826.77 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "R79") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 592.887 512.318 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C279" (at 597.967 509.778 0))
    (property "Value" "4.7uF" (at 597.967 512.318 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0201_0603Metric" (at 593.8522 516.128 0))
    (property "Datasheet" "GRM035R60J475ME15D" (at 592.887 512.318 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C279") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1148.08 140.335 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C6" (at 1150.62 137.795 0))
    (property "Value" "100nF 5%" (at 1150.62 140.335 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 1149.0452 144.145 0))
    (property "Datasheet" "0402B104J100NT" (at 1148.08 140.335 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C6") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1561.465 728.98 90) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C29" (at 1560.1949 725.17 0))
    (property "Value" "10uF 10V " (at 1562.735 725.17 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric" (at 1565.275 728.0148 0))
    (property "Datasheet" "0603ZD106MAT2A" (at 1561.465 728.98 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C29") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_name "RK3566_15") (lib_id "RK3566:RK3566") (at 389.763 465.836 0) (unit 8)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "U7" (at 387.655 466.09 0))
    (property "Value" "RK3566" (at 387.655 468.63 0))
    (property "Footprint" "RK3566:BGA565_15R5X14R4X0R90" (at 408.813 498.856 0))
    (property "Datasheet" "RK3566" (at 408.813 498.856 0))
    (pin "1A13")
    (pin "1A14")
    (pin "1B13")
    (pin "1B14")
    (pin "1D13")
    (pin "A22")
    (pin "A23")
    (pin "A26")
    (pin "B22")
    (pin "B23")
    (pin "B24")
    (pin "B25")
    (pin "B26")
    (pin "1A19")
    (pin "1B18")
    (pin "1C17")
    (pin "1D15")
    (pin "1D16")
    (pin "1D17")
    (pin "1H16")
    (pin "1H18")
    (pin "1J17")
    (pin "1J19")
    (pin "1J20")
    (pin "1K16")
    (pin "1K17")
    (pin "1K19")
    (pin "1K20")
    (pin "AA37")
    (pin "AA38")
    (pin "AB37")
    (pin "AB38")
    (pin "R37")
    (pin "R38")
    (pin "T37")
    (pin "T38")
    (pin "1F20")
    (pin "1G16")
    (pin "1G18")
    (pin "1G19")
    (pin "1G20")
    (pin "1J16")
    (pin "1J18")
    (pin "1K18")
    (pin "1L19")
    (pin "1N11")
    (pin "1N12")
    (pin "1P10")
    (pin "1P14")
    (pin "1P8")
    (pin "1R11")
    (pin "1R12")
    (pin "1R13")
    (pin "1R14")
    (pin "1R15")
    (pin "1R8")
    (pin "1R9")
    (pin "1T10")
    (pin "1T11")
    (pin "1T12")
    (pin "1T13")
    (pin "1T14")
    (pin "1T15")
    (pin "1T16")
    (pin "1T17")
    (pin "1T7")
    (pin "1T8")
    (pin "1T9")
    (pin "1U12")
    (pin "1U13")
    (pin "1U15")
    (pin "1U17")
    (pin "1V12")
    (pin "1V13")
    (pin "1V18")
    (pin "1V7")
    (pin "AP13")
    (pin "AP16")
    (pin "AP19")
    (pin "AP22")
    (pin "AP25")
    (pin "AP28")
    (pin "AP31")
    (pin "AP34")
    (pin "H37")
    (pin "L37")
    (pin "P37")
    (pin "U37")
    (pin "Y37")
    (pin "1B10")
    (pin "1B11")
    (pin "1B15")
    (pin "1B19")
    (pin "1C14")
    (pin "1C16")
    (pin "1C18")
    (pin "1C4")
    (pin "1C5")
    (pin "1C6")
    (pin "1C8")
    (pin "1C9")
    (pin "1D1")
    (pin "1D10")
    (pin "1D14")
    (pin "1D3")
    (pin "1E10")
    (pin "1E14")
    (pin "1E15")
    (pin "1E17")
    (pin "1E3")
    (pin "1E8")
    (pin "1F10")
    (pin "1F15")
    (pin "1F16")
    (pin "1F6")
    (pin "1F7")
    (pin "1F8")
    (pin "1F9")
    (pin "1G10")
    (pin "1G11")
    (pin "1G12")
    (pin "1G14")
    (pin "1G3")
    (pin "1G6")
    (pin "1G7")
    (pin "1G8")
    (pin "1G9")
    (pin "1H1")
    (pin "1H11")
    (pin "1H12")
    (pin "1H13")
    (pin "1H2")
    (pin "1H6")
    (pin "1J1")
    (pin "1J11")
    (pin "1J12")
    (pin "1J13")
    (pin "1J6")
    (pin "1J8")
    (pin "1J9")
    (pin "1K11")
    (pin "1K12")
    (pin "1K13")
    (pin "1K14")
    (pin "1K15")
    (pin "1K2")
    (pin "1K3")
    (pin "1K4")
    (pin "1K5")
    (pin "1K6")
    (pin "1K8")
    (pin "1K9")
    (pin "1L10")
    (pin "1L11")
    (pin "1L12")
    (pin "1L13")
    (pin "1L14")
    (pin "1L15")
    (pin "1L3")
    (pin "1L6")
    (pin "A1")
    (pin "A2")
    (pin "A38")
    (pin "AA2")
    (pin "AC37")
    (pin "AD2")
    (pin "AE37")
    (pin "AH37")
    (pin "AL37")
    (pin "AP2")
    (pin "AP37")
    (pin "AP8")
    (pin "AR1")
    (pin "AR38")
    (pin "B1")
    (pin "B11")
    (pin "B14")
    (pin "B18")
    (pin "B2")
    (pin "B21")
    (pin "B28")
    (pin "B31")
    (pin "B6")
    (pin "D2")
    (pin "E37")
    (pin "J2")
    (pin "L2")
    (pin "U2")
    (pin "W2")
    (pin "1M10")
    (pin "1M11")
    (pin "1M12")
    (pin "1M13")
    (pin "1M14")
    (pin "1M15")
    (pin "1M16")
    (pin "1M17")
    (pin "1M20")
    (pin "1M3")
    (pin "1M4")
    (pin "1M5")
    (pin "1M6")
    (pin "1N3")
    (pin "1N4")
    (pin "1N7")
    (pin "1P1")
    (pin "1P15")
    (pin "1P5")
    (pin "1P6")
    (pin "1P7")
    (pin "1R3")
    (pin "1R4")
    (pin "1R5")
    (pin "1R6")
    (pin "1R7")
    (pin "1T3")
    (pin "1T5")
    (pin "1U2")
    (pin "1V1")
    (pin "1V4")
    (pin "1C12")
    (pin "1D11")
    (pin "1D12")
    (pin "1E11")
    (pin "1E12")
    (pin "1E13")
    (pin "1F11")
    (pin "1F12")
    (pin "1F13")
    (pin "1F14")
    (pin "1G13")
    (pin "1G15")
    (pin "1H10")
    (pin "1H14")
    (pin "1H15")
    (pin "1H7")
    (pin "1H8")
    (pin "1H9")
    (pin "1J10")
    (pin "1J14")
    (pin "1J15")
    (pin "1J7")
    (pin "1K10")
    (pin "1K7")
    (pin "1L7")
    (pin "1L8")
    (pin "1L9")
    (pin "1M7")
    (pin "1M8")
    (pin "1M9")
    (pin "1N8")
    (pin "1T6")
    (pin "1U6")
    (pin "1U7")
    (pin "1V5")
    (pin "1V6")
    (pin "AP11")
    (pin "AP12")
    (pin "AR12")
    (pin "1P11")
    (pin "1P12")
    (pin "1V15")
    (pin "1V16")
    (pin "AP26")
    (pin "AP27")
    (pin "AP29")
    (pin "AP30")
    (pin "AR26")
    (pin "AR27")
    (pin "AR29")
    (pin "AR30")
    (pin "1N5")
    (pin "1N6")
    (pin "AP5")
    (pin "AP7")
    (pin "AR4")
    (pin "AR6")
    (pin "1A20")
    (pin "1B20")
    (pin "1C19")
    (pin "1C20")
    (pin "1D18")
    (pin "1D19")
    (pin "1E16")
    (pin "1E18")
    (pin "A35")
    (pin "A37")
    (pin "B34")
    (pin "B35")
    (pin "B36")
    (pin "B37")
    (pin "B38")
    (pin "C37")
    (pin "D37")
    (pin "D38")
    (pin "F37")
    (pin "F38")
    (pin "G37")
    (pin "1H4")
    (pin "1H5")
    (pin "1J5")
    (pin "1M18")
    (pin "1M19")
    (pin "1N15")
    (pin "1N16")
    (pin "1N17")
    (pin "1N18")
    (pin "1N19")
    (pin "1N20")
    (pin "1P16")
    (pin "1P17")
    (pin "1P18")
    (pin "1P19")
    (pin "1P20")
    (pin "1R16")
    (pin "1R17")
    (pin "1R18")
    (pin "1R19")
    (pin "1R20")
    (pin "1T18")
    (pin "1T19")
    (pin "1T20")
    (pin "1U18")
    (pin "1U19")
    (pin "1U20")
    (pin "1V19")
    (pin "1V20")
    (pin "AD37")
    (pin "AD38")
    (pin "AF37")
    (pin "AF38")
    (pin "AG37")
    (pin "AG38")
    (pin "AJ37")
    (pin "AJ38")
    (pin "AK37")
    (pin "AK38")
    (pin "AM37")
    (pin "AM38")
    (pin "AN37")
    (pin "AN38")
    (pin "1L1")
    (pin "1L2")
    (pin "1L4")
    (pin "1L5")
    (pin "1N1")
    (pin "1N2")
    (pin "1P2")
    (pin "1R1")
    (pin "AB1")
    (pin "AB2")
    (pin "AC2")
    (pin "AG2")
    (pin "AH2")
    (pin "AJ1")
    (pin "AJ2")
    (pin "AK2")
    (pin "AL1")
    (pin "AL2")
    (pin "1A10")
    (pin "1A11")
    (pin "1A7")
    (pin "1A8")
    (pin "1A9")
    (pin "1B8")
    (pin "1B9")
    (pin "1C10")
    (pin "1E1")
    (pin "1E2")
    (pin "1F1")
    (pin "1F2")
    (pin "1G1")
    (pin "1G2")
    (pin "A12")
    (pin "A13")
    (pin "A15")
    (pin "A17")
    (pin "A19")
    (pin "A20")
    (pin "B10")
    (pin "B12")
    (pin "B13")
    (pin "B15")
    (pin "B16")
    (pin "B17")
    (pin "B19")
    (pin "B20")
    (pin "E1")
    (pin "F1")
    (pin "F2")
    (pin "G2")
    (pin "H1")
    (pin "H2")
    (pin "K1")
    (pin "K2")
    (pin "M1")
    (pin "M2")
    (pin "N1")
    (pin "N2")
    (pin "P2")
    (pin "R1")
    (pin "R2")
    (pin "T2")
    (pin "1A1")
    (pin "1A2")
    (pin "1A3")
    (pin "1A4")
    (pin "1A5")
    (pin "1A6")
    (pin "1B1")
    (pin "1B3")
    (pin "1B5")
    (pin "1B6")
    (pin "1B7")
    (pin "1C1")
    (pin "1C2")
    (pin "1C3")
    (pin "1C7")
    (pin "1D2")
    (pin "1D5")
    (pin "1D6")
    (pin "1D7")
    (pin "1D8")
    (pin "1D9")
    (pin "1E4")
    (pin "1E6")
    (pin "1E7")
    (pin "1E9")
    (pin "1F3")
    (pin "1F4")
    (pin "1F5")
    (pin "1G4")
    (pin "1G5")
    (pin "1H3")
    (pin "A10")
    (pin "A3")
    (pin "A5")
    (pin "A7")
    (pin "A9")
    (pin "B3")
    (pin "B4")
    (pin "B5")
    (pin "B7")
    (pin "B8")
    (pin "B9")
    (pin "C1")
    (pin "C2")
    (pin "E2")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1D4")
    (pin "1A15")
    (pin "1A16")
    (pin "1A17")
    (pin "1A18")
    (pin "1B16")
    (pin "1B17")
    (pin "1C13")
    (pin "1C15")
    (pin "A27")
    (pin "A29")
    (pin "A30")
    (pin "A32")
    (pin "A33")
    (pin "B27")
    (pin "B29")
    (pin "B30")
    (pin "B32")
    (pin "B33")
    (pin "1D20")
    (pin "1E19")
    (pin "1E20")
    (pin "1F17")
    (pin "1F18")
    (pin "1F19")
    (pin "G38")
    (pin "1N9")
    (pin "1P9")
    (pin "1U9")
    (pin "1V9")
    (pin "AP14")
    (pin "AP15")
    (pin "AP17")
    (pin "AP18")
    (pin "AR14")
    (pin "AR15")
    (pin "AR17")
    (pin "AR18")
    (pin "1N13")
    (pin "1N14")
    (pin "1P13")
    (pin "1U16")
    (pin "1V17")
    (pin "AP32")
    (pin "AP33")
    (pin "AP35")
    (pin "AP36")
    (pin "AR32")
    (pin "AR33")
    (pin "AR35")
    (pin "AR36")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "U7") (unit 8)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1649.095 214.63 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C110" (at 1651.635 212.09 0))
    (property "Value" "100nF 5%" (at 1651.635 214.63 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 1650.0602 218.44 0))
    (property "Datasheet" "0402B104J100NT" (at 1649.095 214.63 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C110") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:L_Iron") (at 1205.865 793.115 90) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "L10" (at 1205.865 786.765 90))
    (property "Value" "22uH " (at 1205.865 789.305 90))
    (property "Footprint" "Inductor_SMD:L_Taiyo-Yuden_NR-50xx" (at 1205.865 793.115 0))
    (property "Datasheet" "NRS5040T220MMGK" (at 1205.865 793.115 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "L10") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_name "MIC_1") (lib_id "RK3566:MIC") (at 1379.22 330.835 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "U30" (at 1383.03 333.3749 0))
    (property "Value" "MIC" (at 1383.03 335.9149 0))
    (property "Footprint" "RK3566:MIC" (at 1379.22 330.835 0))
    (property "Datasheet" "B4013AM423-098" (at 1379.22 330.835 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "U30") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1214.755 885.19 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "C213" (at 1218.565 883.9199 0))
    (property "Value" "1uF " (at 1218.565 886.4599 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 1215.7202 889 0))
    (property "Datasheet" "C0402X5R105K350NT" (at 1214.755 885.19 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C213") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1533.525 966.47 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C178" (at 1537.335 965.1999 0))
    (property "Value" "100nF X7R" (at 1537.335 967.7399 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0201_0603Metric" (at 1534.4902 970.28 0))
    (property "Datasheet" "GRM033Z71A104KE14D" (at 1533.525 966.47 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C178") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:R_Small") (at 354.584 490.728 90) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "R64" (at 354.584 484.378 90))
    (property "Value" "2.2 5% " (at 354.584 486.918 90))
    (property "Footprint" "Resistor_SMD:R_0201_0603Metric" (at 354.584 490.728 0))
    (property "Datasheet" "SC0201F2R20I1BNRH" (at 354.584 490.728 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "R64") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 145.669 300.355 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0369" (at 145.669 306.705 0))
    (property "Value" "GND" (at 149.479 301.6249 0))
    (property "Footprint" "" (at 145.669 300.355 0))
    (property "Datasheet" "" (at 145.669 300.355 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0369") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 62.484 529.717 180) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C277" (at 65.024 524.637 90))
    (property "Value" "1uF " (at 67.564 524.637 90))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 61.5188 525.907 0))
    (property "Datasheet" "C0402X5R105K350NT" (at 62.484 529.717 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C277") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:R") (at 1651.635 181.61 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "R7" (at 1654.175 180.3399 0))
    (property "Value" "240 0.1%" (at 1654.175 182.8799 0))
    (property "Footprint" "Resistor_SMD:R_0402_1005Metric" (at 1649.857 181.61 90))
    (property "Datasheet" "WF04T2400BTL" (at 1651.635 181.61 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "R7") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Connector:HDMI_A_1.4") (at 920.115 802.005 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "J3" (at 932.815 800.7349 0))
    (property "Value" "https://lcsc.com/product-detail/D-Sub-DVI-span-style-background-color-ff0-HDMI-span-Connectors_SOFNG-HDMI-519_C136421.html" (at 925.195 799.465 0))
    (property "Footprint" "RK3566:HDMI-001S" (at 920.75 802.005 0))
    (property "Datasheet" "HDMI-001S" (at 920.75 802.005 0))
    (pin "1")
    (pin "10")
    (pin "11")
    (pin "12")
    (pin "13")
    (pin "14")
    (pin "15")
    (pin "16")
    (pin "17")
    (pin "18")
    (pin "19")
    (pin "2")
    (pin "3")
    (pin "4")
    (pin "5")
    (pin "6")
    (pin "7")
    (pin "8")
    (pin "9")
    (pin "SH")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "J3") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:R") (at 944.88 882.015 270) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "R74" (at 944.88 875.665 90))
    (property "Value" "1.2k" (at 944.88 878.205 90))
    (property "Footprint" "Resistor_SMD:R_0603_1608Metric" (at 942.3401 885.825 0))
    (property "Datasheet" "AECR0603F1K20K9" (at 944.88 882.015 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "R74") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 547.37 830.58 90) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C264" (at 552.45 833.12 90))
    (property "Value" "1uF " (at 552.45 835.66 90))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 551.18 829.6148 0))
    (property "Datasheet" "C0402X5R105K350NT" (at 547.37 830.58 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C264") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1401.445 102.235 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "C21" (at 1405.255 100.9649 0))
    (property "Value" "22uF" (at 1405.255 103.5049 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric" (at 1402.4102 106.045 0))
    (property "Datasheet" "GRM21BD71A226ME44L" (at 1401.445 102.235 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C21") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1322.07 796.29 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "C224" (at 1325.88 795.0199 0))
    (property "Value" "1uF " (at 1325.88 797.5599 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 1323.0352 800.1 0))
    (property "Datasheet" "C0402X5R105K350NT" (at 1322.07 796.29 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C224") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:R") (at 1908.175 175.26 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "R10" (at 1910.715 173.9899 0))
    (property "Value" "2k 1%" (at 1910.715 176.5299 0))
    (property "Footprint" "Resistor_SMD:R_0402_1005Metric" (at 1906.397 175.26 90))
    (property "Datasheet" "AECR0402F2K00K9" (at 1908.175 175.26 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "R10") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1864.995 227.33 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C45" (at 1866.265 229.87 0))
    (property "Value" "10uF 10V " (at 1859.915 236.22 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric" (at 1865.9602 231.14 0))
    (property "Datasheet" "0603ZD106MAT2A" (at 1864.995 227.33 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C45") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1122.045 885.19 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C202" (at 1123.315 887.73 0))
    (property "Value" "10uF 10V " (at 1116.965 891.54 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric" (at 1123.0102 889 0))
    (property "Datasheet" "0603ZD106MAT2A" (at 1122.045 885.19 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C202") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 288.671 814.832 90) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C248" (at 286.131 812.292 0))
    (property "Value" "100nF 5%" (at 288.671 812.292 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0201_0603Metric" (at 292.481 813.8668 0))
    (property "Datasheet" "GRM033R60J104KE19D" (at 288.671 814.832 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C248") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1818.005 177.8 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C41" (at 1820.545 175.26 0))
    (property "Value" "100nF 5%" (at 1820.545 177.8 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 1818.9702 181.61 0))
    (property "Datasheet" "0402B104J100NT" (at 1818.005 177.8 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C41") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 708.406 201.803 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C138" (at 710.946 199.263 0))
    (property "Value" "100nF 5%" (at 710.946 201.803 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 709.3712 205.613 0))
    (property "Datasheet" "0402B104J100NT" (at 708.406 201.803 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C138") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 263.068 521.208 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0265" (at 263.068 527.558 0))
    (property "Value" "GND" (at 263.068 526.288 0))
    (property "Footprint" "" (at 263.068 521.208 0))
    (property "Datasheet" "" (at 263.068 521.208 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0265") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1324.61 769.62 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR024" (at 1324.61 775.97 0))
    (property "Value" "GND" (at 1328.42 770.8899 0))
    (property "Footprint" "" (at 1324.61 769.62 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1324.61 769.62 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR024") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1647.825 242.57 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C109" (at 1650.365 240.03 0))
    (property "Value" "100nF 5%" (at 1650.365 242.57 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 1648.7902 246.38 0))
    (property "Datasheet" "0402B104J100NT" (at 1647.825 242.57 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C109") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 576.377 470.408 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C158" (at 578.917 467.868 0))
    (property "Value" "100nF 5%" (at 578.917 470.408 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0201_0603Metric" (at 577.3422 474.218 0))
    (property "Datasheet" "GRM033R60J104KE19D" (at 576.377 470.408 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C158") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1828.165 193.04 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0142" (at 1828.165 199.39 0))
    (property "Value" "GND" (at 1828.165 198.12 0))
    (property "Footprint" "" (at 1828.165 193.04 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1828.165 193.04 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0142") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1920.875 817.88 90) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "#PWR0354" (at 1927.225 817.88 0))
    (property "Value" "GND" (at 1925.955 817.88 90))
    (property "Footprint" "" (at 1920.875 817.88 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1920.875 817.88 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0354") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:R_Small") (at 201.219 312.547 90) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "R101" (at 201.219 306.197 90))
    (property "Value" "100 Ohm" (at 201.219 308.737 90))
    (property "Footprint" "Resistor_SMD:R_0402_1005Metric" (at 201.219 312.547 0))
    (property "Datasheet" "AECR0402F100RK9" (at 201.219 312.547 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "R101") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1365.25 207.645 180) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C294" (at 1363.98 205.105 0))
    (property "Value" "100nF X7R" (at 1376.68 210.185 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0201_0603Metric" (at 1364.2848 203.835 0))
    (property "Datasheet" "GRM033Z71A104KE14D" (at 1365.25 207.645 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C294") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1701.8 795.655 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C273" (at 1705.61 794.3849 0))
    (property "Value" "1nf 3KV" (at 1705.61 796.9249 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_1206_3216Metric" (at 1702.7652 799.465 0))
    (property "Datasheet" "302R29W102KV4E" (at 1701.8 795.655 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C273") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:R") (at 1777.365 548.64 90) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "R16" (at 1777.365 542.29 90))
    (property "Value" "33 5%" (at 1777.365 544.83 90))
    (property "Footprint" "Resistor_SMD:R_0402_1005Metric" (at 1777.365 550.418 90))
    (property "Datasheet" "CR0402J33R0Q10Z" (at 1777.365 548.64 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "R16") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Board:TCS4525") (at 948.055 282.575 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "U6" (at 945.515 285.115 0))
    (property "Value" "TCS4525" (at 945.515 287.655 0))
    (property "Footprint" "RK3566:BGA20C40P4X5_163X203X60N" (at 948.055 282.575 0))
    (property "Datasheet" "TCS4525" (at 948.055 282.575 0))
    (pin "A1")
    (pin "A2")
    (pin "A3")
    (pin "A4")
    (pin "B1")
    (pin "B2")
    (pin "B3")
    (pin "B4")
    (pin "C1")
    (pin "C2")
    (pin "C3")
    (pin "C4")
    (pin "D1")
    (pin "D2")
    (pin "D3")
    (pin "D4")
    (pin "E1")
    (pin "E2")
    (pin "E3")
    (pin "E4")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "U6") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1504.315 214.63 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C72" (at 1506.855 212.09 0))
    (property "Value" "100nF 5%" (at 1506.855 214.63 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 1505.2802 218.44 0))
    (property "Datasheet" "0402B104J100NT" (at 1504.315 214.63 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C72") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1574.165 887.73 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C39" (at 1577.975 886.4599 0))
    (property "Value" "100nF X7R" (at 1577.975 888.9999 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0201_0603Metric" (at 1575.1302 891.54 0))
    (property "Datasheet" "GRM033Z71A104KE14D" (at 1574.165 887.73 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C39") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1420.495 104.775 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C133" (at 1423.035 102.235 0))
    (property "Value" "100nF 5%" (at 1423.035 104.775 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 1421.4602 108.585 0))
    (property "Datasheet" "0402B104J100NT" (at 1420.495 104.775 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C133") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 403.403 501.396 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "C229" (at 407.213 500.1259 0))
    (property "Value" "1uF " (at 407.213 502.6659 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 404.3682 505.206 0))
    (property "Datasheet" "C0402X5R105K350NT" (at 403.403 501.396 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C229") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:R") (at 592.252 462.788 90) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "R121" (at 599.872 466.598 90))
    (property "Value" "DNP" (at 599.872 469.138 90))
    (property "Footprint" "Resistor_SMD:R_0402_1005Metric" (at 594.7919 458.978 0))
    (property "Datasheet" "DNP" (at 592.252 462.788 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "R121") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 236.601 863.092 180) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C256" (at 239.141 858.012 90))
    (property "Value" "1uF " (at 241.681 858.012 90))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 235.6358 859.282 0))
    (property "Datasheet" "C0402X5R105K350NT" (at 236.601 863.092 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C256") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1633.855 214.63 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C106" (at 1636.395 212.09 0))
    (property "Value" "100nF 5%" (at 1636.395 214.63 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 1634.8202 218.44 0))
    (property "Datasheet" "0402B104J100NT" (at 1633.855 214.63 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C106") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1146.175 762.635 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "C205" (at 1149.985 761.3649 0))
    (property "Value" "1uF " (at 1149.985 763.9049 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 1147.1402 766.445 0))
    (property "Datasheet" "C0402X5R105K350NT" (at 1146.175 762.635 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C205") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1533.525 970.28 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "#PWR0163" (at 1533.525 976.63 0))
    (property "Value" "GND" (at 1537.97 972.185 0))
    (property "Footprint" "" (at 1533.525 970.28 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1533.525 970.28 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0163") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1082.04 295.275 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "C1" (at 1085.85 294.0049 0))
    (property "Value" "1uF 100mOhms ESR" (at 1085.85 296.5449 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric" (at 1083.0052 299.085 0))
    (property "Datasheet" " JMK107B7105KAHT" (at 1082.04 295.275 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C1") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:R_Small") (at 354.584 483.108 90) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "R61" (at 354.584 476.758 90))
    (property "Value" "2.2 5% " (at 354.584 479.298 90))
    (property "Footprint" "Resistor_SMD:R_0201_0603Metric" (at 354.584 483.108 0))
    (property "Datasheet" "SC0201F2R20I1BNRH" (at 354.584 483.108 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "R61") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:L_Iron") (at 1884.045 179.07 90) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "L7" (at 1884.045 172.72 90))
    (property "Value" "2.2uH 30%" (at 1884.045 175.26 90))
    (property "Footprint" "VLS6045EX:VLS6045EX-4R7M" (at 1884.045 179.07 0))
    (property "Datasheet" "VLS6045EX" (at 1884.045 179.07 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "L7") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "RK3566:SY8113BADC") (at 553.72 802.64 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "U21" (at 551.18 806.45 0))
    (property "Value" "SY8113BADC" (at 551.18 808.99 0))
    (property "Footprint" "Package_TO_SOT_SMD:TSOT-23-6" (at 543.56 812.8 0))
    (property "Datasheet" "SY8113BADC" (at 543.56 812.8 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (pin "3")
    (pin "4")
    (pin "5")
    (pin "6")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "U21") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 574.04 816.61 180) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C266" (at 570.23 815.34 0))
    (property "Value" "22pF" (at 571.5 816.61 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 573.0748 812.8 0))
    (property "Datasheet" "GJM1555C1H220FB01D" (at 574.04 816.61 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C266") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 274.701 779.272 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "#PWR0275" (at 274.701 785.622 0))
    (property "Value" "GND" (at 277.241 779.272 0))
    (property "Footprint" "" (at 274.701 779.272 0))
    (property "Datasheet" "" (at 274.701 779.272 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0275") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "RK3566:SY6280AAC") (at 1000.125 827.405 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "U18" (at 1014.095 831.2149 0))
    (property "Value" "SY6280AAC" (at 1014.095 833.7549 0))
    (property "Footprint" "Package_TO_SOT_SMD:SOT-23-5" (at 1000.125 827.405 0))
    (property "Datasheet" "SY6280AAC" (at 1000.125 827.405 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (pin "3")
    (pin "4")
    (pin "5")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "U18") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:R") (at 1871.98 551.18 90) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "R20" (at 1871.98 544.83 90))
    (property "Value" "33 5%" (at 1871.98 547.37 90))
    (property "Footprint" "Resistor_SMD:R_0402_1005Metric" (at 1871.98 552.958 90))
    (property "Datasheet" "CR0402J33R0Q10Z" (at 1871.98 551.18 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "R20") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1319.53 302.895 180) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C260" (at 1327.15 301.625 0))
    (property "Value" "2.2uF" (at 1328.42 304.165 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric" (at 1318.5648 299.085 0))
    (property "Datasheet" "CS1608X7R225K100NRB" (at 1319.53 302.895 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C260") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Diode:1N5817") (at 1830.705 768.35 270) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "D37" (at 1833.245 772.16 90))
    (property "Value" "TPESD5341N" (at 1833.245 774.7 90))
    (property "Footprint" "Library:TPESD5341N" (at 1826.26 768.35 0))
    (property "Datasheet" "TPESD5341N" (at 1830.705 768.35 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "D37") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1207.77 334.645 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "C13" (at 1211.58 333.3749 0))
    (property "Value" "1uF X7R" (at 1211.58 335.9149 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 1208.7352 338.455 0))
    (property "Datasheet" "CC0402KRX7R5BB105" (at 1207.77 334.645 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C13") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1221.74 269.875 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "C15" (at 1225.55 268.6049 0))
    (property "Value" "1uF X7R" (at 1225.55 271.1449 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 1222.7052 273.685 0))
    (property "Datasheet" "CC0402KRX7R5BB105" (at 1221.74 269.875 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C15") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:R") (at 182.372 511.81 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "R91" (at 186.182 510.5399 0))
    (property "Value" "2.2k" (at 186.182 513.0799 0))
    (property "Footprint" "Resistor_SMD:R_0201_0603Metric" (at 180.594 511.81 90))
    (property "Datasheet" "CR0201FH1002G" (at 182.372 511.81 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "R91") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1156.97 133.985 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "#PWR0113" (at 1156.97 140.335 0))
    (property "Value" "GND" (at 1156.97 137.795 0))
    (property "Footprint" "" (at 1156.97 133.985 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1156.97 133.985 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0113") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:L_Iron") (at 568.96 812.8 90) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "L11" (at 568.96 806.45 90))
    (property "Value" "2.2uH" (at 568.96 808.99 90))
    (property "Footprint" "RK3566:WPN4020H2R2MT" (at 568.96 812.8 0))
    (property "Datasheet" "WPN4020H2R2MT" (at 568.96 812.8 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "L11") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1525.905 900.43 180) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C35" (at 1522.095 901.7001 0))
    (property "Value" "100nF X7R" (at 1522.095 899.1601 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0201_0603Metric" (at 1524.9398 896.62 0))
    (property "Datasheet" "GRM033Z71A104KE14D" (at 1525.905 900.43 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C35") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1365.25 880.745 270) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR028" (at 1358.9 880.745 0))
    (property "Value" "GND" (at 1367.79 880.7449 90))
    (property "Footprint" "" (at 1365.25 880.745 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1365.25 880.745 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR028") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1133.475 725.805 180) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "#PWR06" (at 1133.475 719.455 0))
    (property "Value" "GND" (at 1129.665 724.535 0))
    (property "Footprint" "" (at 1133.475 725.805 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1133.475 725.805 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR06") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 543.56 836.93 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C263" (at 544.83 839.47 0))
    (property "Value" "10uF 10V " (at 538.48 843.28 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric" (at 544.5252 840.74 0))
    (property "Datasheet" "0603ZD106MAT2A" (at 543.56 836.93 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C263") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 140.208 333.502 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C271" (at 142.748 330.962 0))
    (property "Value" "100nF 5%" (at 142.748 333.502 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0201_0603Metric" (at 141.1732 337.312 0))
    (property "Datasheet" "GRM033R60J104KE19D" (at 140.208 333.502 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C271") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 230.251 789.432 270) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0269" (at 223.901 789.432 0))
    (property "Value" "GND" (at 232.791 789.4319 90))
    (property "Footprint" "" (at 230.251 789.432 0))
    (property "Datasheet" "" (at 230.251 789.432 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0269") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1574.165 891.54 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0129" (at 1574.165 897.89 0))
    (property "Value" "GND" (at 1574.165 896.62 0))
    (property "Footprint" "" (at 1574.165 891.54 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1574.165 891.54 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0129") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:R") (at 860.425 846.455 180) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "R66" (at 864.235 845.1849 0))
    (property "Value" "10k" (at 864.235 847.7249 0))
    (property "Footprint" "Resistor_SMD:R_0603_1608Metric" (at 856.615 843.9151 0))
    (property "Datasheet" "RC0603FR-0710KL" (at 860.425 846.455 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "R66") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 81.28 322.58 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR060" (at 81.28 328.93 0))
    (property "Value" "GND" (at 81.28 327.66 0))
    (property "Footprint" "" (at 81.28 322.58 0))
    (property "Datasheet" "" (at 81.28 322.58 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR060") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1617.345 242.57 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C101" (at 1619.885 240.03 0))
    (property "Value" "100nF 5%" (at 1619.885 242.57 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 1618.3102 246.38 0))
    (property "Datasheet" "0402B104J100NT" (at 1617.345 242.57 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C101") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1333.5 94.615 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C243" (at 1325.88 93.345 0))
    (property "Value" "22uF" (at 1325.88 95.885 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric" (at 1334.4652 98.425 0))
    (property "Datasheet" "GRM21BD71A226ME44L" (at 1333.5 94.615 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C243") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:R") (at 1908.175 167.64 180) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "R9" (at 1905.635 168.9101 0))
    (property "Value" "1M " (at 1905.635 166.3701 0))
    (property "Footprint" "Resistor_SMD:R_0402_1005Metric" (at 1909.953 167.64 90))
    (property "Datasheet" "RC0402FR-071ML" (at 1908.175 167.64 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "R9") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1383.03 168.275 180) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C290" (at 1381.76 165.735 0))
    (property "Value" "100nF X7R" (at 1394.46 170.815 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0201_0603Metric" (at 1382.0648 164.465 0))
    (property "Datasheet" "GRM033Z71A104KE14D" (at 1383.03 168.275 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C290") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1330.96 287.655 90) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C328" (at 1334.77 283.845 90))
    (property "Value" "1uF " (at 1334.77 286.385 90))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 1334.77 286.6898 0))
    (property "Datasheet" "C0402X5R105K350NT" (at 1330.96 287.655 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C328") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:R") (at 1955.8 510.54 180) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "R117" (at 1958.34 509.2699 0))
    (property "Value" "100M" (at 1958.34 511.8099 0))
    (property "Footprint" "Resistor_SMD:R_0603_1608Metric" (at 1957.578 510.54 90))
    (property "Datasheet" "HMC0603JT100M" (at 1955.8 510.54 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "R117") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 1527.175 214.63 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C78" (at 1529.715 212.09 0))
    (property "Value" "100nF 5%" (at 1529.715 214.63 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric" (at 1528.1402 218.44 0))
    (property "Datasheet" "0402B104J100NT" (at 1527.175 214.63 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C78") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "Device:C") (at 600.507 480.568 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no)
    (property "Reference" "C166" (at 603.047 478.028 0))
    (property "Value" "100nF 5%" (at 603.047 480.568 0))
    (property "Footprint" "Capacitor_SMD:C_0201_0603Metric" (at 601.4722 484.378 0))
    (property "Datasheet" "GRM033R60J104KE19D" (at 600.507 480.568 0))
    (pin "1")
    (pin "2")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "C166") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 403.403 505.206 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0234" (at 403.403 511.556 0))
    (property "Value" "GND" (at 403.403 510.286 0))
    (property "Footprint" "" (at 403.403 505.206 0))
    (property "Datasheet" "" (at 403.403 505.206 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0234") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 1586.865 250.19 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0141" (at 1586.865 256.54 0))
    (property "Value" "GND" (at 1586.865 255.27 0))
    (property "Footprint" "" (at 1586.865 250.19 0))
    (property "Datasheet" "" (at 1586.865 250.19 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0141") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (symbol (lib_id "power:GND") (at 140.208 337.312 0) (unit 1)
    (in_bom yes) (on_board yes) (dnp no) (fields_autoplaced)
    (property "Reference" "#PWR0303" (at 140.208 343.662 0))
    (property "Value" "GND" (at 144.018 338.5819 0))
    (property "Footprint" "" (at 140.208 337.312 0))
    (property "Datasheet" "" (at 140.208 337.312 0))
    (pin "1")
    (instances
      (project "Board"
        (path
          (reference "#PWR0303") (unit 1)
        )
      )
    )
  )
  (sheet_instances
    (path (page "1"))
  )
)
