(module WS2812B_data-bridgeable (layer F.Cu) (tedit 53C2F6A0)
  (fp_text reference LED? (at 0 -4.7) (layer F.SilkS))
  (fp_text value VAL** (at 0 4.8) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at 1.65 -2.4) (size 1.4 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.65 -2.4) (size 1.4 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -1.65 2.4) (size 1.4 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 1.65 2.4) (size 1.4 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 1.6 1) (size 0.5 3) (layers F.Cu))
  (pad 2 smd rect (at -1 0) (size 1.7 1) (layers F.Cu))
  (pad 4 smd rect (at 1 0) (size 1.7 1) (layers F.Cu))
  (pad 2 smd rect (at -1.6 -1) (size 0.5 3) (layers F.Cu))
  (pad 4 smd rect (at 0.4 0) (size 0.5 1) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.4 0) (size 0.5 1) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.6 -0.3) (size 0.5 1.6) (layers F.Cu))
  (pad 4 smd rect (at 1.6 0.3) (size 0.5 1.6) (layers F.Cu))
)
