(module 000EigeneFootprints:WS2813_sunken_final_Aisler (layer F.Cu) (tedit 5BEFFD67)
  (tags "WS2812 WS2813 with PCB cutout")
  (fp_text reference REF** (at 0 3.5) (layer F.SilkS) hide)
  (fp_text value WS2813_sunken_final_Aisler (at 0 -3.25) (layer F.Fab) hide)
  (fp_line (start 2.65 2.5) (end -2.65 2.5) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_line (start 2.65 -2.5) (end -2.65 -2.5) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_line (start 2.65 2.5) (end 2.65 -2.5) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_line (start -2.65 2.5) (end -2.65 -2.5) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (pad 6 smd rect (at -2.95 1.6) (size 0.6 1) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 2.95 -1.6) (size 0.6 1) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -2.95 0) (size 0.6 1) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 2.95 0) (size 0.6 1) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -2.95 -1.6) (size 0.6 1) (layers B.Cu B.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 2.95 1.6) (size 0.6 1) (layers B.Cu B.Mask))
  (model ${KISYS3DMOD}/LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
    (offset (xyz 0 0 -1.6))
    (scale (xyz 0.38 0.38 0.38))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
