<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="224.88583521415808" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="224.88583521415808" y1="0" x2="224.88583521415808" y2="165.11985056794393" width="0" layer="20"/>
<wire x1="224.88583521415808" y1="165.11985056794393" x2="0" y2="165.11985056794393" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="165.11985056794393" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="Tinkercad">
<packages>
<package name="ARDUINO-UNO-R3-SHIELD"><description>&lt;h3&gt;Arduino Uno-Compatible Footprint&lt;/h3&gt;
No holes, no ICSP connections.
&lt;p&gt;Specifications:
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Pin count: 32&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Pin pitch: 0.1"&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Area:2.1x2.35"&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Example device(s):
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Arduino Uno R3 Shield&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;</description></package>
<package name="DIP762W53P254L1969H508Q16B"><description>16-DIP, 2.54 mm (0.10 in) pitch, 7.62 mm (0.30 in) span, 19.69 X 6.6 X 5.08 mm body
&lt;p&gt;16-pin DIP package with 2.54 mm (0.10 in) pitch, 7.62 mm (0.30 in) span with body size 19.69 X 6.6 X 5.08 mm&lt;/p&gt;</description></package>
<package name="MOTOR"></package>
<package name="BATTERY-GENERIC"></package>
<package name="SWITCH-MOMENTARY-PTH-6.5MM"></package>
</packages>
</library></libraries>
<attributes/>
<variantdefs/>
<elements>
<element name="S1" library="Tinkercad" package="SWITCH-MOMENTARY-PTH-6.5MM" value="SWITCH_MOMENTARY"/>
<element name="M1" library="Tinkercad" package="MOTOR" value="MOTOR_HDR"/>
<element name="U1" library="Tinkercad" package="ARDUINO-UNO-R3-SHIELD" value="ARDUINO-UNO-R3-SHIELD"/>
<element name="U2" library="Tinkercad" package="DIP762W53P254L1969H508Q16B" value="L293E"/>
<element name="BAT1" library="Tinkercad" package="BATTERY-GENERIC" value="6V"/>
</elements>
<signals>
<signal name="BAT1-">
<contactref element="BAT1" pad="-"/>
<contactref element="U1" pad="GND@0"/>
<contactref element="U1" pad="GND@1"/>
<contactref element="U1" pad="GND@2"/>
<contactref element="U2" pad="13"/>
<contactref element="U2" pad="12"/>
<contactref element="U2" pad="4"/>
<contactref element="U2" pad="5"/>
<contactref element="S1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="U1_D2">
<contactref element="U1" pad="D2"/>
<contactref element="S1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="M1_-">
<contactref element="M1" pad="-"/>
<contactref element="U2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="M1_+">
<contactref element="M1" pad="+"/>
<contactref element="U2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="U1_D9">
<contactref element="U2" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="D9"/>
</signal>
<signal name="U1_D7">
<contactref element="U2" pad="7"/>
<contactref element="U1" pad="D7"/>
</signal>
<signal name="U1_D6">
<contactref element="U1" pad="D6"/>
<contactref element="U2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="U1_5V">
<contactref element="U1" pad="5V"/>
<contactref element="U2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="BAT1+">
<contactref element="BAT1" pad="+"/>
<contactref element="U2" pad="9"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>