<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="85.07875" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="85.07875" y1="0" x2="85.07875" y2="72" width="0" layer="20"/>
<wire x1="85.07875" y1="72" x2="0" y2="72.06" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="72.06" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>  (C)2017-2018
YGDES.COM REV. 2</text>
<hole x="6.47625" y="65.38125" drill="3"/>
<hole x="74.52375" y="63.15875" drill="3"/>
<text>  TRANSISTORLESS
 NUMITRON HEXADECIMAL
  DISPLAY MODULE
  BY YANN GUIDON</text>
<hole x="81.98375" y="4.0475" drill="3"/>
</plain>
<libraries>
<library name="diode">
<description>&lt;b&gt;Diodes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Motorola : www.onsemi.com
&lt;li&gt;Fairchild : www.fairchildsemi.com
&lt;li&gt;Philips : www.semiconductors.com
&lt;li&gt;Vishay : www.vishay.de
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="D9K_LP">
</package>
</packages>
</library>
<library name="yg_custom_2017">
<description>Custom parts for/from YG</description>
<packages>
<package name="RES15_BEND">
</package>
<package name="NUMITRON_IV9_LATERAL">
</package>
<package name="0411V_LP2">
</package>
<package name="HEXIV_CON">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="DFR" library="diode" package="D9K_LP" value=""/>
<element name="DFF" library="diode" package="D9K_LP" value=""/>
<element name="DER" library="diode" package="D9K_LP" value=""/>
<element name="DEF" library="diode" package="D9K_LP" value=""/>
<element name="DDR" library="diode" package="D9K_LP" value=""/>
<element name="DDF" library="diode" package="D9K_LP" value=""/>
<element name="DCR" library="diode" package="D9K_LP" value=""/>
<element name="DCF" library="diode" package="D9K_LP" value=""/>
<element name="DBR" library="diode" package="D9K_LP" value=""/>
<element name="DBF" library="diode" package="D9K_LP" value=""/>
<element name="DAR" library="diode" package="D9K_LP" value=""/>
<element name="DAF" library="diode" package="D9K_LP" value=""/>
<element name="DGR" library="diode" package="D9K_LP" value=""/>
<element name="DGF" library="diode" package="D9K_LP" value=""/>
<element name="DAF_1" library="diode" package="D9K_LP" value=""/>
<element name="DAF_5" library="diode" package="D9K_LP" value=""/>
<element name="DAF_X41" library="diode" package="D9K_LP" value=""/>
<element name="DAF_X42" library="diode" package="D9K_LP" value=""/>
<element name="DAR_2" library="diode" package="D9K_LP" value=""/>
<element name="DAR_7" library="diode" package="D9K_LP" value=""/>
<element name="DAR_X40" library="diode" package="D9K_LP" value=""/>
<element name="DAR_X42" library="diode" package="D9K_LP" value=""/>
<element name="DBF_4" library="diode" package="D9K_LP" value=""/>
<element name="DBF_7" library="diode" package="D9K_LP" value=""/>
<element name="DBF_X20" library="diode" package="D9K_LP" value=""/>
<element name="DBR_2" library="diode" package="D9K_LP" value=""/>
<element name="DBR_6" library="diode" package="D9K_LP" value=""/>
<element name="DBR_X40" library="diode" package="D9K_LP" value=""/>
<element name="DCF_3" library="diode" package="D9K_LP" value=""/>
<element name="DCF_X21" library="diode" package="D9K_LP" value=""/>
<element name="DCF_X40" library="diode" package="D9K_LP" value=""/>
<element name="DCR_6" library="diode" package="D9K_LP" value=""/>
<element name="DCR_X20" library="diode" package="D9K_LP" value=""/>
<element name="DDF_1" library="diode" package="D9K_LP" value=""/>
<element name="DDF_5" library="diode" package="D9K_LP" value=""/>
<element name="DDF_6" library="diode" package="D9K_LP" value=""/>
<element name="DDF_X41" library="diode" package="D9K_LP" value=""/>
<element name="DDR_3" library="diode" package="D9K_LP" value=""/>
<element name="DDR_6" library="diode" package="D9K_LP" value=""/>
<element name="DDR_X40" library="diode" package="D9K_LP" value=""/>
<element name="DDR_X42" library="diode" package="D9K_LP" value=""/>
<element name="DEF_1" library="diode" package="D9K_LP" value=""/>
<element name="DEF_2" library="diode" package="D9K_LP" value=""/>
<element name="DEF_5" library="diode" package="D9K_LP" value=""/>
<element name="DER_1" library="diode" package="D9K_LP" value=""/>
<element name="DER_X21" library="diode" package="D9K_LP" value=""/>
<element name="DER_X41" library="diode" package="D9K_LP" value=""/>
<element name="DFF_0" library="diode" package="D9K_LP" value=""/>
<element name="DFF_6" library="diode" package="D9K_LP" value=""/>
<element name="DFF_X42" library="diode" package="D9K_LP" value=""/>
<element name="DFR_7" library="diode" package="D9K_LP" value=""/>
<element name="DFR_X20" library="diode" package="D9K_LP" value=""/>
<element name="DFR_X42" library="diode" package="D9K_LP" value=""/>
<element name="DGF_6" library="diode" package="D9K_LP" value=""/>
<element name="DGF_X41" library="diode" package="D9K_LP" value=""/>
<element name="DGF_X42" library="diode" package="D9K_LP" value=""/>
<element name="DGR_5" library="diode" package="D9K_LP" value=""/>
<element name="DGR_X21" library="diode" package="D9K_LP" value=""/>
<element name="DGR_X43" library="diode" package="D9K_LP" value=""/>
<element name="U$1" library="yg_custom_2017" package="RES15_BEND" value="RES15_BEND_COILSWAP"/>
<element name="U$10" library="yg_custom_2017" package="RES15_BEND" value="RES15_BEND"/>
<element name="U$11" library="yg_custom_2017" package="NUMITRON_IV9_LATERAL" value="NUMITRON_IV9_LATERAL"/>
<element name="U$2" library="yg_custom_2017" package="RES15_BEND" value="RES15_BEND_COILSWAP"/>
<element name="U$3" library="yg_custom_2017" package="RES15_BEND" value="RES15_BEND"/>
<element name="U$4" library="yg_custom_2017" package="RES15_BEND" value="RES15_BEND_COILSWAP"/>
<element name="U$5" library="yg_custom_2017" package="RES15_BEND" value="RES15_BEND"/>
<element name="U$6" library="yg_custom_2017" package="RES15_BEND" value="RES15_BEND"/>
<element name="U$7" library="yg_custom_2017" package="RES15_BEND" value="RES15_BEND_COILSWAP"/>
<element name="U$8" library="yg_custom_2017" package="RES15_BEND" value="RES15_BEND"/>
<element name="U$9" library="yg_custom_2017" package="RES15_BEND" value="RES15_BEND_COILSWAP"/>
<element name="U$12" library="yg_custom_2017" package="0411V_LP2" value="1K"/>
<element name="U$14" library="yg_custom_2017" package="0411V_LP2" value="1K"/>
<element name="U$16" library="yg_custom_2017" package="HEXIV_CON" value="HEXIV_CON"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$2">
<contactref element="U$2" pad="3COM"/>
<contactref element="U$1" pad="4NC"/>
<contactref element="DFR_X20" pad="C"/>
<contactref element="DGR_X21" pad="C"/>
<contactref element="DCR_X20" pad="C"/>
<contactref element="DBF_X20" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U$3" pad="3COM"/>
<contactref element="U$1" pad="5NO"/>
<contactref element="DER_X21" pad="C"/>
<contactref element="DCF_X21" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U$3" pad="4NC"/>
<contactref element="U$9" pad="3COM"/>
<contactref element="DGF_X42" pad="A"/>
<contactref element="DFR_X42" pad="C"/>
<contactref element="DFF_X42" pad="A"/>
<contactref element="DAR_X42" pad="C"/>
<contactref element="DDR_X42" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U$2" pad="2COIL"/>
<contactref element="U$8" pad="3COM"/>
<contactref element="U$14" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="U$4" pad="2COIL"/>
<contactref element="U$16" pad="B1+"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="U$4" pad="1COIL"/>
<contactref element="U$16" pad="B1-"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="U$5" pad="1COIL"/>
<contactref element="U$16" pad="B3-"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="U$5" pad="2COIL"/>
<contactref element="U$16" pad="B3+"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="U$7" pad="3COM"/>
<contactref element="U$2" pad="5NO"/>
<contactref element="DGF_X41" pad="A"/>
<contactref element="DER_X41" pad="C"/>
<contactref element="DAF_X41" pad="A"/>
<contactref element="DDF_X41" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="U$6" pad="2COIL"/>
<contactref element="U$7" pad="1COIL"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="U$10" pad="3COM"/>
<contactref element="U$3" pad="5NO"/>
<contactref element="DGR_X43" pad="C"/>
<contactref element="DAF_X42" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="U$7" pad="4NC"/>
<contactref element="DAR_2" pad="C"/>
<contactref element="DBR_2" pad="C"/>
<contactref element="DEF_2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="U$7" pad="5NO"/>
<contactref element="DCF_3" pad="A"/>
<contactref element="DDR_3" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="U$9" pad="4NC"/>
<contactref element="DBF_4" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="U$9" pad="5NO"/>
<contactref element="DGR_5" pad="C"/>
<contactref element="DAF_5" pad="A"/>
<contactref element="DDF_5" pad="A"/>
<contactref element="DEF_5" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="U$10" pad="4NC"/>
<contactref element="DGF_6" pad="A"/>
<contactref element="DFF_6" pad="A"/>
<contactref element="DBR_6" pad="C"/>
<contactref element="DDR_6" pad="C"/>
<contactref element="DDF_6" pad="A"/>
<contactref element="DCR_6" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="U$10" pad="5NO"/>
<contactref element="DFR_7" pad="C"/>
<contactref element="DAR_7" pad="C"/>
<contactref element="DBF_7" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="U$5" pad="3COM"/>
<contactref element="U$1" pad="3COM"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="U$8" pad="1COIL"/>
<contactref element="U$16" pad="B0+"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="U$8" pad="2COIL"/>
<contactref element="U$16" pad="B0-"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U$6" pad="1COIL"/>
<contactref element="U$5" pad="4NC"/>
<contactref element="U$2" pad="1COIL"/>
<contactref element="U$16" pad="+V"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="U$2" pad="4NC"/>
<contactref element="U$6" pad="3COM"/>
<contactref element="DDR_X40" pad="C"/>
<contactref element="DCF_X40" pad="A"/>
<contactref element="DBR_X40" pad="C"/>
<contactref element="DAR_X40" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="DGR_X43" pad="A"/>
<contactref element="DGR_5" pad="A"/>
<contactref element="DGR" pad="C"/>
<contactref element="DGR_X21" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="DGF_X41" pad="C"/>
<contactref element="DGF_6" pad="C"/>
<contactref element="DGF_X42" pad="C"/>
<contactref element="DGF" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="DGR" pad="A"/>
<contactref element="DGF" pad="C"/>
<contactref element="U$11" pad="SEG_G"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="DFR_X20" pad="A"/>
<contactref element="DFR_X42" pad="A"/>
<contactref element="DFR_7" pad="A"/>
<contactref element="DFR" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$42">
<contactref element="DFF_6" pad="C"/>
<contactref element="DFF_X42" pad="C"/>
<contactref element="DFF_0" pad="C"/>
<contactref element="DFF" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="DFR" pad="A"/>
<contactref element="DFF" pad="C"/>
<contactref element="U$11" pad="SEG_F"/>
</signal>
<signal name="N$36">
<contactref element="DER" pad="A"/>
<contactref element="DEF" pad="C"/>
<contactref element="U$11" pad="SEG_E"/>
</signal>
<signal name="N$37">
<contactref element="DDR" pad="A"/>
<contactref element="DDF" pad="C"/>
<contactref element="U$11" pad="SEG_D"/>
</signal>
<signal name="N$38">
<contactref element="DCR" pad="A"/>
<contactref element="DCF" pad="C"/>
<contactref element="U$11" pad="SEG_C"/>
</signal>
<signal name="N$39">
<contactref element="DBR" pad="A"/>
<contactref element="DBF" pad="C"/>
<contactref element="U$11" pad="SEG_B"/>
</signal>
<signal name="N$40">
<contactref element="DAR" pad="A"/>
<contactref element="DAF" pad="C"/>
<contactref element="U$11" pad="SEG_A"/>
</signal>
<signal name="N$41">
<contactref element="DER" pad="C"/>
<contactref element="DER_X21" pad="A"/>
<contactref element="DER_X41" pad="A"/>
<contactref element="DER_1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$43">
<contactref element="DEF" pad="A"/>
<contactref element="DEF_1" pad="C"/>
<contactref element="DEF_2" pad="C"/>
<contactref element="DEF_5" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$44">
<contactref element="DDR" pad="C"/>
<contactref element="DDR_X40" pad="A"/>
<contactref element="DDR_3" pad="A"/>
<contactref element="DDR_X42" pad="A"/>
<contactref element="DDR_6" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$49">
<contactref element="DDF" pad="A"/>
<contactref element="DDF_X41" pad="C"/>
<contactref element="DDF_5" pad="C"/>
<contactref element="DDF_6" pad="C"/>
<contactref element="DDF_1" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$50">
<contactref element="DCR" pad="C"/>
<contactref element="DCR_X20" pad="A"/>
<contactref element="DCR_6" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$51">
<contactref element="DCF" pad="A"/>
<contactref element="DCF_X40" pad="C"/>
<contactref element="DCF_3" pad="C"/>
<contactref element="DCF_X21" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$52">
<contactref element="DBR" pad="C"/>
<contactref element="DBR_X40" pad="A"/>
<contactref element="DBR_2" pad="A"/>
<contactref element="DBR_6" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$53">
<contactref element="DBF" pad="A"/>
<contactref element="DBF_X20" pad="C"/>
<contactref element="DBF_4" pad="C"/>
<contactref element="DBF_7" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$54">
<contactref element="DAR" pad="C"/>
<contactref element="DAR_X40" pad="A"/>
<contactref element="DAR_2" pad="A"/>
<contactref element="DAR_X42" pad="A"/>
<contactref element="DAR_7" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$55">
<contactref element="DAF" pad="A"/>
<contactref element="DAF_1" pad="C"/>
<contactref element="DAF_X41" pad="C"/>
<contactref element="DAF_X42" pad="C"/>
<contactref element="DAF_5" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$45">
<contactref element="U$11" pad="COM"/>
<contactref element="U$16" pad="0V"/>
</signal>
<signal name="N$47">
<contactref element="U$4" pad="5NO"/>
<contactref element="U$3" pad="2COIL"/>
<contactref element="U$12" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U$7" pad="2COIL"/>
<contactref element="U$4" pad="3COM"/>
<contactref element="U$12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$9" pad="1COIL"/>
<contactref element="U$5" pad="5NO"/>
<contactref element="U$3" pad="1COIL"/>
<contactref element="U$16" pad="-V"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="U$8" pad="5NO"/>
<contactref element="U$10" pad="2COIL"/>
<contactref element="U$14" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$46">
<contactref element="U$10" pad="1COIL"/>
<contactref element="U$9" pad="2COIL"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="U$1" pad="1COIL"/>
<contactref element="U$16" pad="B2-"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="U$1" pad="2COIL"/>
<contactref element="U$16" pad="B2+"/>
</signal>
<signal name="N$24">
</signal>
<signal name="N$48">
</signal>
<signal name="N$59">
</signal>
<signal name="N$60">
</signal>
<signal name="N$61">
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="U$6" pad="4NC"/>
<contactref element="DFF_0" pad="A"/>
<contactref element="DER_1" pad="C"/>
<contactref element="DEF_1" pad="A"/>
<contactref element="DAF_1" pad="A"/>
<contactref element="DDF_1" pad="A"/>
<contactref element="U$16" pad="Z"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
