<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.2.2">
<drawing>
<library>
<description>Generated from &lt;b&gt;RaspPi0 Solar Charger 0.1d.brd&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
by exp-lbrs.ulp</description>
<packages>
<package name="RPI-ZERO_RASPBERRYPI_BASTELSTUBE_V13_RASPI_BOARD_B+_FULL">
<description>Raspberry Pi board model B+, full outline with position of big connectors &amp;amp; drill holes</description>
</package>
<package name="SPARKFUN_TDFN-8">
<description>TDFN - 8pin, 2mmx3mm</description>
</package>
<package name="SPARKFUN-CAPACITORS_0805">
<description>&lt;p&gt;&lt;b&gt;Generic 2012 (0805) package&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;0.2mm courtyard excess rounded to nearest 0.05mm.&lt;/p&gt;</description>
</package>
<package name="SPARKFUN-CONNECTORS_1X04">
<description>&lt;h3&gt;Plated Through Hole - 4 Pin&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Specifications:
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Pin count:4&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Pin pitch:0.1"&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Example device(s):
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;CONN_04&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;</description>
</package>
<package name="SPARKFUN-CONNECTORS_USB-B-MICRO-SMD">
<description>&lt;h3&gt;USB - microB SMD&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Specifications:
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Pin count:5&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=”https://www.sparkfun.com/datasheets/Prototyping/Micro-USB.pdf”&gt;Datasheet referenced for footprint&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Example device(s):
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;USB_MICRO-B&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;</description>
</package>
<package name="SPARKFUN-JUMPERS_SMT-JUMPER_3_2-NC_PASTE_NO-SILK">
</package>
<package name="ADAFRUIT_0805-THM">
</package>
<package name="ADAFRUIT_C0805K">
<description>&lt;b&gt;Ceramic Chip Capacitor KEMET 0805 Reflow solder&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Metric Code Size 2012</description>
</package>
<package name="ADAFRUIT_CHIP-LED0805">
<description>&lt;b&gt;Hyper CHIPLED Hyper-Bright LED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
LB R99A&lt;br&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... lb_r99a.pdf</description>
</package>
<package name="ADAFRUIT_E5-10,5">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5.08 mm, diameter 10.5 mm</description>
</package>
<package name="ADAFRUIT_JST-PH-2-SMT-RA">
<description>2-Pin JST PH Series Right-Angle Connector (+/- for batteries)</description>
</package>
<package name="ADAFRUIT_M0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
MELF 0.10 W</description>
</package>
<package name="ADAFRUIT_QFN20_4MM">
<description>20-Lead QFN 4x4mm Body, 0.5mm pitch
&lt;p&gt;Source: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/22090b.pdf&lt;/p&gt;</description>
</package>
<package name="ADAFRUIT_R0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="ADAFRUIT$1_1X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MICROBUILDER_0805_NOTHERMALS">
</package>
<package name="MICROBUILDER_DCJACK_1.3MM_PTH">
</package>
<package name="MICROBUILDER_INDUCTOR_5X5MM_TDK_VLC5045">
<description>&lt;b&gt;Source: http://www.tdk.co.jp/tefe02/e531_vlc5045.pdf&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MICROBUILDER_PWSON-N10">
<description>&lt;p&gt;S-PWSON-N10&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Source: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps63060.pdf&lt;/p&gt;</description>
</package>
<package name="MICROBUILDER_SOD-123">
<description>&lt;b&gt;SOD-123&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;Source: http://www.diodes.com/datasheets/ds30139.pdf&lt;/p&gt;</description>
</package>
<package name="MICROBUILDER__0805">
<description>&lt;b&gt;0805&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="RESISTOR_R0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
</packages>
<symbols>
</symbols>
<devicesets>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
