(module SMC-PTA6043-2015CPB103 (layer F.Cu) (tedit 5A441D15)
  (fp_text reference REF** (at 2 0 90) (layer F.SilkS))
  (fp_text value "SMC PTA6043-2015CPB103" (at -2 -0.5 90) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole circle (at 1.75 -36.75) (size 1.7 1.7) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at -1.75 -36.75) (size 1.7 1.7) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole circle (at 1.75 36.75) (size 1.7 1.7) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 7 thru_hole circle (at 4.2 32.6) (size 2.2 2.2) (drill 1.7) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole circle (at -4.2 31.4) (size 2.2 2.2) (drill 1.7) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 6 thru_hole circle (at 4.2 -32.75) (size 2.2 2.2) (drill 1.7) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 5 thru_hole circle (at -4.2 -31.4) (size 2.2 2.2) (drill 1.7) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
