<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.4.3">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="2.54" y1="31.75" x2="37.77" y2="31.75" width="0" layer="20"/>
<wire x1="37.77" y1="31.75" x2="37.77" y2="78.73" width="0" layer="20"/>
<wire x1="37.77" y1="78.73" x2="2.54" y2="78.73" width="0" layer="20"/>
<wire x1="2.54" y1="78.73" x2="2.54" y2="31.75" width="0" layer="20"/>
<text>VCC</text>
<text>GND</text>
<hole x="5.08" y="76.2" drill="2.5"/>
<hole x="5.08" y="34.29" drill="2.5"/>
<hole x="35.56" y="34.29" drill="2.5"/>
<hole x="35.56" y="76.2" drill="2.5"/>
</plain>
<libraries>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="RGBLED5050">
</package>
<package name="C025-024X044">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.5 mm, outline 2.4 x 4.4 mm</description>
</package>
<package name="0204V">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0204, grid 2.5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X01">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="adafruit" package="C025-024X044" value=".1uF"/>
<element name="C2" library="adafruit" package="C025-024X044" value=".1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="adafruit" package="C025-024X044" value=".1uF"/>
<element name="C4" library="adafruit" package="C025-024X044" value=".1uF"/>
<element name="C5" library="adafruit" package="C025-024X044" value=".1uF"/>
<element name="C6" library="adafruit" package="C025-024X044" value=".1uF"/>
<element name="C7" library="adafruit" package="C025-024X044" value=".1uF"/>
<element name="LED1" library="adafruit" package="RGBLED5050" value="NEOPIXELRGB5050NEOPIXEL">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="LED2" library="adafruit" package="RGBLED5050" value="NEOPIXELRGB5050NEOPIXEL">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="LED3" library="adafruit" package="RGBLED5050" value="NEOPIXELRGB5050NEOPIXEL">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="LED4" library="adafruit" package="RGBLED5050" value="NEOPIXELRGB5050NEOPIXEL">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="LED5" library="adafruit" package="RGBLED5050" value="NEOPIXELRGB5050NEOPIXEL">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="LED6" library="adafruit" package="RGBLED5050" value="NEOPIXELRGB5050NEOPIXEL">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="LED7" library="adafruit" package="RGBLED5050" value="NEOPIXELRGB5050NEOPIXEL">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="DIN" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="DOUT" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="POWER" library="pinhead" package="1X02" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="adafruit" package="0204V" value="470"/>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="LED4" pad="1"/>
<contactref element="LED3" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="LED5" pad="1"/>
<contactref element="LED1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="LED6" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="LED2" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="LED7" pad="1"/>
<contactref element="POWER" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="LED4" pad="4"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="LED3" pad="4"/>
<contactref element="LED5" pad="4"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="LED1" pad="4"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="LED6" pad="4"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="LED2" pad="4"/>
<contactref element="LED7" pad="4"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="POWER" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="LED3" pad="3"/>
<contactref element="LED4" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="LED2" pad="3"/>
<contactref element="LED3" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="LED4" pad="3"/>
<contactref element="LED5" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="LED6" pad="3"/>
<contactref element="LED7" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="LED5" pad="3"/>
<contactref element="LED6" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="LED1" pad="3"/>
<contactref element="LED2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="DATAIN">
<contactref element="LED1" pad="6"/>
<contactref element="DIN" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="DATAOUT">
<contactref element="LED7" pad="3"/>
<contactref element="DOUT" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
