<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.4.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="55.86" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="55.86" y1="0" x2="55.86" y2="51.74" width="0" layer="20"/>
<wire x1="55.86" y1="51.74" x2="0" y2="51.74" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="51.74" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="6301-temp-sensor">
<packages>
<package name="DIL14">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="fab">
<packages>
<package name="ED555DS-2DS">
</package>
<package name="ED555DS-3DS">
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="ARDUINOR3-NOTEXT-NOIOREF">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="6301-temp-sensor" package="DIL14" value="CD4066BE"/>
<element name="J1" library="fab" package="ED555DS-2DS" value="TERM-1X02-FABLAB"/>
<element name="J2" library="fab" package="ED555DS-2DS" value="TERM-1X02-FABLAB"/>
<element name="J3" library="fab" package="ED555DS-2DS" value="TERM-1X02-FABLAB"/>
<element name="J4" library="fab" package="ED555DS-2DS" value="TERM-1X02-FABLAB"/>
<element name="Q1" library="adafruit" package="ARDUINOR3-NOTEXT-NOIOREF" value="ARDUINOR3-NOIOREF-NOTEXT"/>
<element name="U$1" library="fab" package="ED555DS-3DS" value="TERM-1X03'-FABLAB'"/>
<element name="U$2" library="fab" package="ED555DS-3DS" value="TERM-1X03'-FABLAB'"/>
</elements>
<signals>
<signal name="VIN">
<contactref element="Q1" pad="VIN"/>
</signal>
<signal name="3V">
<contactref element="Q1" pad="3V"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="Q1" pad="5V"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="B_DOWN_CONTROL">
<contactref element="Q1" pad="D7"/>
<contactref element="IC1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="B_UP_CONTROL">
<contactref element="Q1" pad="D6"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="A_DOWN_CONTROL">
<contactref element="Q1" pad="D5"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="A_UP_CONTROL">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="Q1" pad="D8"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="Q1" pad="GND1"/>
<contactref element="Q1" pad="GND2"/>
<contactref element="Q1" pad="GND"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="U$1" pad="3"/>
<contactref element="U$2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="J2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="J3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="J4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="J2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="J3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="J4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="D0"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="D1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$2" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="D12"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U$2" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="D13"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
