<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.4.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="23.33" y1="0.005" x2="23.33" y2="17.775" width="0" layer="20"/>
<wire x1="23.33" y1="17.775" x2="-0.47" y2="17.775" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-0.47" y1="17.775" x2="-0.47" y2="0.005" width="0" layer="20"/>
<wire x1="23.33" y1="-0.005" x2="-0.47" y2="-0.005" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="filip">
<packages>
<package name="SO14">
</package>
<package name="TO39">
<description>&lt;b&gt;TO-39&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="R0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="C0805">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<packages>
<package name="MA03-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$3" library="filip" package="SO14" value="MCP604">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="rcl" package="R0805" value="500k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R11" library="rcl" package="R0805" value="500k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R12" library="rcl" package="R0805" value="5k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="filip" package="TO39" value="LI954">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="rcl" package="R0805" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="rcl" package="R0805" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="rcl" package="C0805" value="0.1uf">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="rcl" package="C0805" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="rcl" package="R0805" value="500k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="rcl" package="R0805" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="rcl" package="R0805" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="rcl" package="C0805" value="1.0uf">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV1" library="con-lstb" package="MA03-1" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="rcl" package="R0805" value="5k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="U$3" pad="11"/>
<contactref element="U$1" pad="3"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="SV1" pad="1"/>
<contactref element="U$3" pad="3"/>
<contactref element="U$3" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="5"/>
<contactref element="U$3" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="U$3" pad="13"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="U$3" pad="9"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+3V3">
<contactref element="U$3" pad="4"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="SV1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="12"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="U$3" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="U$3" pad="14"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="SV1" pad="3"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="8"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
