<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="74.6" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="74.6" y1="0" x2="74.6" y2="62.22" width="0" layer="20"/>
<wire x1="74.6" y1="62.22" x2="0" y2="62.22" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="62.22" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="ARDUINOR3-BPLACE">
</package>
<package name="C050-050X075">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 5 x 7.5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="myLib">
<packages>
<package name="MA08">
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA04-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-phoenix-350">
<description>&lt;b&gt;Phoenix Connectors&lt;/b&gt; Grid 3.50 mm&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1751248">
<description>&lt;b&gt;MKDS 1/ 2-3,5&lt;/b&gt; Printklemme&lt;p&gt;
Nennstrom: 10 A&lt;br&gt;
Bemessungsspannung: 160 V&lt;br&gt;
Raster: 3,5 mm&lt;br&gt;
Polzahl: 2&lt;br&gt;
Montageart: Löten&lt;br&gt;
Anschlussart: Schraubanschluss&lt;br&gt;
Anschlussrichtung vom Leiter zur Platine: 0°&lt;br&gt;
Source: http://eshop.phoenixcontact.com .. 1751248.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lsta">
<description>&lt;b&gt;Female Headers etc.&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
FE = female&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="FE06">
<description>&lt;b&gt;FEMALE HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="switch-omron">
<description>&lt;b&gt;Omron Switches&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="B3F-10XX">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X02/90">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X03/90">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U1" library="adafruit" package="ARDUINOR3-BPLACE" value="ARDUINOR3-BPLACE"/>
<element name="X-X2" library="myLib" package="MA08" value="CON-MA08"/>
<element name="X-X3" library="myLib" package="MA08" value="CON-MA08"/>
<element name="Y-X2" library="myLib" package="MA08" value="CON-MA08"/>
<element name="Y-X3" library="myLib" package="MA08" value="CON-MA08"/>
<element name="Z-X2" library="myLib" package="MA08" value="CON-MA08"/>
<element name="Z-X3" library="myLib" package="MA08" value="CON-MA08"/>
<element name="A-X2" library="myLib" package="MA08" value="CON-MA08"/>
<element name="A-X3" library="myLib" package="MA08" value="CON-MA08"/>
<element name="X/OP" library="con-lstb" package="MA04-1" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="Y/OP" library="con-lstb" package="MA04-1" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="Z/OP" library="con-lstb" package="MA04-1" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="A/OP" library="con-lstb" package="MA04-1" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="EXTRAPOWER" library="con-phoenix-350" package="1751248" value="1751248">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="6CON1" library="con-lsta" package="FE06" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="6CON2" library="con-lsta" package="FE06" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="SV7" library="con-lstb" package="MA04-1" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="SV8" library="con-lstb" package="MA04-1" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="SV9" library="con-lstb" package="MA04-1" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="SV10" library="con-lstb" package="MA04-1" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="3V3/5V/R/TX" library="con-lstb" package="MA04-1" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="RST/GND/SDA/STL" library="con-lstb" package="MA04-1" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="RESET" library="switch-omron" package="B3F-10XX" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="36M3542"/>
<attribute name="MPN" value="B3F-1000"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="176432"/>
</element>
<element name="XENDSTOP" library="pinhead" package="1X02/90" value=""/>
<element name="YENDSTOP" library="pinhead" package="1X02/90" value=""/>
<element name="ZENDSTOP" library="pinhead" package="1X02/90" value=""/>
<element name="XENDSELECT" library="pinhead" package="1X02/90" value=""/>
<element name="YENDSELECT" library="pinhead" package="1X02/90" value=""/>
<element name="ZENDSELECT" library="pinhead" package="1X02/90" value=""/>
<element name="E-STOP" library="pinhead" package="1X02/90" value=""/>
<element name="SPIN/COOL" library="pinhead" package="1X03/90" value=""/>
<element name="SPIN/COOL_GND" library="pinhead" package="1X03/90" value=""/>
<element name="GRBL_CONTROL" library="pinhead" package="1X03/90" value=""/>
<element name="GRBL_GND" library="pinhead" package="1X03/90" value=""/>
<element name="ES_SELECT" library="pinhead" package="1X03/90" value=""/>
<element name="XJP" library="pinhead" package="2X03" value=""/>
<element name="YJP" library="pinhead" package="2X03" value=""/>
<element name="ZJP" library="pinhead" package="2X03" value=""/>
<element name="AJP" library="pinhead" package="2X03" value=""/>
<element name="XC" library="adafruit" package="C050-050X075" value=""/>
<element name="YC" library="adafruit" package="C050-050X075" value=""/>
<element name="ZC" library="adafruit" package="C050-050X075" value=""/>
<element name="AC" library="adafruit" package="C050-050X075" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="VIN">
<contactref element="U1" pad="VIN"/>
</signal>
<signal name="ANC">
<contactref element="A-X2" pad="4"/>
<contactref element="AJP" pad="5"/>
</signal>
<signal name="AMS2">
<contactref element="A-X2" pad="3"/>
<contactref element="AJP" pad="3"/>
</signal>
<signal name="AMS1">
<contactref element="A-X2" pad="2"/>
<contactref element="AJP" pad="1"/>
</signal>
<signal name="EN">
<contactref element="X-X2" pad="1"/>
<contactref element="Y-X2" pad="1"/>
<contactref element="Z-X2" pad="1"/>
<contactref element="A-X2" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="D8"/>
<contactref element="6CON1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="X-X3" pad="8"/>
<contactref element="X-X3" pad="2"/>
<contactref element="Y-X3" pad="8"/>
<contactref element="Y-X3" pad="2"/>
<contactref element="Z-X3" pad="8"/>
<contactref element="Z-X3" pad="2"/>
<contactref element="A-X3" pad="8"/>
<contactref element="A-X3" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="GND2"/>
<contactref element="U1" pad="GND1"/>
<contactref element="EXTRAPOWER" pad="2"/>
<contactref element="6CON2" pad="1"/>
<contactref element="6CON2" pad="6"/>
<contactref element="RESET" pad="3"/>
<contactref element="RESET" pad="4"/>
<contactref element="RST/GND/SDA/STL" pad="3"/>
<contactref element="ES_SELECT" pad="1"/>
<contactref element="SPIN/COOL_GND" pad="3"/>
<contactref element="SPIN/COOL_GND" pad="2"/>
<contactref element="SPIN/COOL_GND" pad="1"/>
<contactref element="GRBL_GND" pad="3"/>
<contactref element="GRBL_GND" pad="2"/>
<contactref element="GRBL_GND" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="GND"/>
<contactref element="E-STOP" pad="2"/>
<contactref element="XC" pad="2"/>
<contactref element="YC" pad="2"/>
<contactref element="ZC" pad="2"/>
<contactref element="AC" pad="2"/>
</signal>
<signal name="A2B">
<contactref element="A-X3" pad="6"/>
<contactref element="A/OP" pad="4"/>
</signal>
<signal name="A2A">
<contactref element="A-X3" pad="5"/>
<contactref element="A/OP" pad="3"/>
</signal>
<signal name="A1A">
<contactref element="A-X3" pad="4"/>
<contactref element="A/OP" pad="2"/>
</signal>
<signal name="A1B">
<contactref element="A-X3" pad="3"/>
<contactref element="A/OP" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VMOT">
<contactref element="X-X3" pad="1"/>
<contactref element="Y-X3" pad="1"/>
<contactref element="Z-X3" pad="1"/>
<contactref element="A-X3" pad="1"/>
<contactref element="EXTRAPOWER" pad="1"/>
<contactref element="XC" pad="1"/>
<contactref element="YC" pad="1"/>
<contactref element="ZC" pad="1"/>
<contactref element="AC" pad="1"/>
</signal>
<signal name="X1B">
<contactref element="X-X3" pad="3"/>
<contactref element="X/OP" pad="1"/>
</signal>
<signal name="X1A">
<contactref element="X-X3" pad="4"/>
<contactref element="X/OP" pad="2"/>
</signal>
<signal name="X2A">
<contactref element="X-X3" pad="5"/>
<contactref element="X/OP" pad="3"/>
</signal>
<signal name="X2B">
<contactref element="X-X3" pad="6"/>
<contactref element="X/OP" pad="4"/>
</signal>
<signal name="Y1B">
<contactref element="Y-X3" pad="3"/>
<contactref element="Y/OP" pad="1"/>
</signal>
<signal name="Y1A">
<contactref element="Y-X3" pad="4"/>
<contactref element="Y/OP" pad="2"/>
</signal>
<signal name="Y2A">
<contactref element="Y-X3" pad="5"/>
<contactref element="Y/OP" pad="3"/>
</signal>
<signal name="Y2B">
<contactref element="Y-X3" pad="6"/>
<contactref element="Y/OP" pad="4"/>
</signal>
<signal name="Z1B">
<contactref element="Z-X3" pad="3"/>
<contactref element="Z/OP" pad="1"/>
</signal>
<signal name="Z1A">
<contactref element="Z-X3" pad="4"/>
<contactref element="Z/OP" pad="2"/>
</signal>
<signal name="Z2A">
<contactref element="Z-X3" pad="5"/>
<contactref element="Z/OP" pad="3"/>
</signal>
<signal name="Z2B">
<contactref element="Z-X3" pad="6"/>
<contactref element="Z/OP" pad="4"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="U1" pad="RESET"/>
<contactref element="RESET" pad="1"/>
<contactref element="RESET" pad="2"/>
<contactref element="RST/GND/SDA/STL" pad="4"/>
<contactref element="E-STOP" pad="1"/>
</signal>
<signal name="3V3">
<contactref element="U1" pad="3V"/>
<contactref element="3V3/5V/R/TX" pad="4"/>
</signal>
<signal name="5V">
<contactref element="U1" pad="5V"/>
<contactref element="6CON1" pad="6"/>
<contactref element="X-X3" pad="7"/>
<contactref element="Y-X3" pad="7"/>
<contactref element="Z-X3" pad="7"/>
<contactref element="A-X3" pad="7"/>
<contactref element="3V3/5V/R/TX" pad="3"/>
<contactref element="ES_SELECT" pad="3"/>
<contactref element="XJP" pad="2"/>
<contactref element="XJP" pad="4"/>
<contactref element="XJP" pad="6"/>
<contactref element="YJP" pad="6"/>
<contactref element="YJP" pad="4"/>
<contactref element="YJP" pad="2"/>
<contactref element="ZJP" pad="6"/>
<contactref element="ZJP" pad="4"/>
<contactref element="ZJP" pad="2"/>
<contactref element="AJP" pad="6"/>
<contactref element="AJP" pad="4"/>
<contactref element="AJP" pad="2"/>
</signal>
<signal name="COOLANT">
<contactref element="U1" pad="A3"/>
<contactref element="SPIN/COOL" pad="3"/>
</signal>
<signal name="A4">
<contactref element="U1" pad="A4"/>
<contactref element="RST/GND/SDA/STL" pad="2"/>
</signal>
<signal name="A5">
<contactref element="U1" pad="A5"/>
<contactref element="RST/GND/SDA/STL" pad="1"/>
</signal>
<signal name="D0">
<contactref element="U1" pad="D0"/>
<contactref element="3V3/5V/R/TX" pad="1"/>
</signal>
<signal name="D1">
<contactref element="U1" pad="D1"/>
<contactref element="3V3/5V/R/TX" pad="2"/>
</signal>
<signal name="XSTEP">
<contactref element="U1" pad="D2"/>
<contactref element="X-X2" pad="8"/>
<contactref element="6CON1" pad="2"/>
<contactref element="SV9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="YSTEP">
<contactref element="U1" pad="D3"/>
<contactref element="Y-X2" pad="8"/>
<contactref element="6CON1" pad="3"/>
<contactref element="SV9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="ZSTEP">
<contactref element="U1" pad="D4"/>
<contactref element="Z-X2" pad="8"/>
<contactref element="6CON1" pad="4"/>
<contactref element="SV9" pad="3"/>
</signal>
<signal name="XDIR">
<contactref element="U1" pad="D5"/>
<contactref element="X-X2" pad="7"/>
<contactref element="6CON2" pad="2"/>
<contactref element="SV10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="YDIR">
<contactref element="U1" pad="D6"/>
<contactref element="Y-X2" pad="7"/>
<contactref element="6CON2" pad="3"/>
<contactref element="SV10" pad="2"/>
</signal>
<signal name="ZDIR">
<contactref element="U1" pad="D7"/>
<contactref element="Z-X2" pad="7"/>
<contactref element="6CON2" pad="4"/>
<contactref element="SV10" pad="3"/>
</signal>
<signal name="X-ENDSTOP">
<contactref element="U1" pad="D9"/>
<contactref element="XENDSTOP" pad="2"/>
<contactref element="XENDSTOP" pad="1"/>
</signal>
<signal name="Y-ENDSTOP">
<contactref element="U1" pad="D10"/>
<contactref element="YENDSTOP" pad="2"/>
<contactref element="YENDSTOP" pad="1"/>
</signal>
<signal name="Z-ENDSTOP">
<contactref element="U1" pad="D11"/>
<contactref element="ZENDSTOP" pad="2"/>
<contactref element="ZENDSTOP" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SPINENABLE">
<contactref element="U1" pad="D12"/>
<contactref element="SV9" pad="4"/>
<contactref element="SPIN/COOL" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SPINDIR">
<contactref element="U1" pad="D13"/>
<contactref element="SV10" pad="4"/>
<contactref element="SPIN/COOL" pad="2"/>
</signal>
<signal name="ASTEP">
<contactref element="6CON1" pad="5"/>
<contactref element="A-X2" pad="8"/>
<contactref element="SV8" pad="1"/>
<contactref element="SV8" pad="2"/>
<contactref element="SV8" pad="3"/>
<contactref element="SV8" pad="4"/>
</signal>
<signal name="ADIR">
<contactref element="6CON2" pad="5"/>
<contactref element="A-X2" pad="7"/>
<contactref element="SV7" pad="1"/>
<contactref element="SV7" pad="2"/>
<contactref element="SV7" pad="3"/>
<contactref element="SV7" pad="4"/>
</signal>
<signal name="XMS1">
<contactref element="X-X2" pad="2"/>
<contactref element="XJP" pad="1"/>
</signal>
<signal name="XMS2">
<contactref element="X-X2" pad="3"/>
<contactref element="XJP" pad="3"/>
</signal>
<signal name="XNC">
<contactref element="X-X2" pad="4"/>
<contactref element="XJP" pad="5"/>
</signal>
<signal name="YMS1">
<contactref element="Y-X2" pad="2"/>
<contactref element="YJP" pad="1"/>
</signal>
<signal name="YMS2">
<contactref element="Y-X2" pad="3"/>
<contactref element="YJP" pad="3"/>
</signal>
<signal name="YNC">
<contactref element="Y-X2" pad="4"/>
<contactref element="YJP" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="X-X2" pad="5"/>
<contactref element="X-X2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="Y-X2" pad="5"/>
<contactref element="Y-X2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="Z-X2" pad="5"/>
<contactref element="Z-X2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="A-X2" pad="5"/>
<contactref element="A-X2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="ZMS1">
<contactref element="Z-X2" pad="2"/>
<contactref element="ZJP" pad="1"/>
</signal>
<signal name="ZMS2">
<contactref element="Z-X2" pad="3"/>
<contactref element="ZJP" pad="3"/>
</signal>
<signal name="ZNC">
<contactref element="Z-X2" pad="4"/>
<contactref element="ZJP" pad="5"/>
</signal>
<signal name="ES_SELECT">
<contactref element="XENDSELECT" pad="2"/>
<contactref element="XENDSELECT" pad="1"/>
<contactref element="YENDSELECT" pad="2"/>
<contactref element="YENDSELECT" pad="1"/>
<contactref element="ZENDSELECT" pad="2"/>
<contactref element="ZENDSELECT" pad="1"/>
<contactref element="ES_SELECT" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="U1" pad="A0"/>
<contactref element="GRBL_CONTROL" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="U1" pad="A1"/>
<contactref element="GRBL_CONTROL" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="U1" pad="A2"/>
<contactref element="GRBL_CONTROL" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S$1">
</signal>
<signal name="S$2">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
