<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="3.81" x2="0" y2="19.05" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="3.81" y1="22.86" x2="49.53" y2="22.86" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="53.34" y1="19.05" x2="53.34" y2="3.81" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="49.53" y1="0" x2="3.81" y2="0" width="0.4064" layer="20"/>
<hole x="2.54" y="11.43" drill="3.556"/>
<hole x="50.8" y="11.43" drill="3.556"/>
<wire x1="3.81" y1="0" x2="0" y2="3.81" width="0.4064" layer="20" curve="-100"/>
<wire x1="53.34" y1="3.81" x2="49.53" y2="0" width="0.4064" layer="20" curve="-100"/>
<wire x1="49.53" y1="22.86" x2="53.34" y2="19.05" width="0.4064" layer="20" curve="-100"/>
<wire x1="0" y1="19.05" x2="3.81" y2="22.86" width="0.4064" layer="20" curve="-100"/>
<hole x="6.35" y="7.62" drill="3.8608"/>
<hole x="12.7" y="7.62" drill="3.8608"/>
<hole x="19.05" y="7.62" drill="3.8608"/>
<text>FIX</text>
<text>STATUS</text>
<text>0</text>
<text>1</text>
<wire x1="29.21" y1="17.145" x2="29.21" y2="12.065" width="0" layer="20"/>
<wire x1="45.085" y1="17.145" x2="45.085" y2="12.065" width="0" layer="20"/>
<text>10 MHz</text>
<text>Geppetto
Electronics</text>
<wire x1="20.955" y1="17.145" x2="20.955" y2="12.065" width="0" layer="20"/>
<wire x1="20.955" y1="17.145" x2="29.21" y2="17.145" width="0" layer="20" curve="-120"/>
<wire x1="29.21" y1="12.065" x2="20.955" y2="12.065" width="0" layer="20" curve="-120"/>
<wire x1="36.83" y1="17.145" x2="36.83" y2="12.065" width="0" layer="20"/>
<wire x1="36.83" y1="17.145" x2="45.085" y2="17.145" width="0" layer="20" curve="-120"/>
<wire x1="45.085" y1="12.065" x2="36.83" y2="12.065" width="0" layer="20" curve="-120"/>
<text>+13 dBm
50 Ω</text>
<text>5V CMOS
50 Ω</text>
<text>GPSDO</text>
</plain>
<libraries>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
</elements>
<signals>
<signal name="S$1">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
