<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="41.275" x2="83.8" y2="41.275" width="0" layer="20"/>
<wire x1="83.8" y1="41.275" x2="83.8" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="83.8" y1="0" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="0" x2="0" y2="41.275" width="0" layer="20"/>
<text>Design by: Daniel Frausto</text>
<text>FraGa Electronics</text>
</plain>
<libraries>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="1X10-BIG">
</package>
<package name="JOYSTICK">
</package>
</packages>
</library>
<library name="switch-omron">
<description>&lt;b&gt;Omron Switches&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="B3F-10XX">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="CON_1" library="adafruit" package="1X10-BIG" value="PINHD-1X10"/>
<element name="U1" library="adafruit" package="JOYSTICK" value="JOYSTICKPTH"/>
<element name="U2" library="adafruit" package="JOYSTICK" value="JOYSTICKPTH"/>
<element name="S1" library="switch-omron" package="B3F-10XX" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="B3F-1000"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="36M3542"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="176432"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S2" library="switch-omron" package="B3F-10XX" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="B3F-1000"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="36M3542"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="176432"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$6">
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="S1" pad="1"/>
<contactref element="S2" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="V1"/>
<contactref element="U1" pad="H3"/>
<contactref element="U2" pad="V1"/>
<contactref element="U2" pad="H3"/>
<contactref element="U1" pad="B2A"/>
<contactref element="U2" pad="B2A"/>
<contactref element="S2" pad="4"/>
<contactref element="S1" pad="2"/>
<contactref element="CON_1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="RB">
<contactref element="S2" pad="1"/>
<contactref element="S2" pad="2"/>
<contactref element="CON_1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="LB">
<contactref element="S1" pad="3"/>
<contactref element="S1" pad="4"/>
<contactref element="CON_1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="JS1_SEL">
<contactref element="U1" pad="B1A"/>
<contactref element="CON_1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="JS1_V">
<contactref element="U1" pad="V2"/>
<contactref element="CON_1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="JS1_H">
<contactref element="U1" pad="H2"/>
<contactref element="CON_1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="U1" pad="V3"/>
<contactref element="U1" pad="H1"/>
<contactref element="U2" pad="H1"/>
<contactref element="U2" pad="V3"/>
<contactref element="CON_1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="JS2_SEL">
<contactref element="U2" pad="B1A"/>
<contactref element="CON_1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$4">
</signal>
<signal name="JS2_V">
<contactref element="U2" pad="V2"/>
<contactref element="CON_1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="JS2_H">
<contactref element="U2" pad="H2"/>
<contactref element="CON_1" pad="10"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
