<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.3">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="PIZERO">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="PINH2X20">
<pin name="3V3A" direction="out" function="dot"/>
<pin name="+5V" direction="pwr" function="dot"/>
<pin name="GPIO2" function="dot"/>
<pin name="+5VB" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="GPIO3" function="dot"/>
<pin name="GND" direction="pwr" function="dot"/>
<pin name="GPIO4" function="dot"/>
<pin name="GPIO14" function="dot"/>
<pin name="GNDG" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="GPIO15" function="dot"/>
<pin name="GPIO17" function="dot"/>
<pin name="GPIO18" function="dot"/>
<pin name="GPIO27" function="dot"/>
<pin name="GNDA" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="GPIO22" function="dot"/>
<pin name="GPIO23" function="dot"/>
<pin name="3V3B" direction="out" function="dot"/>
<pin name="GPIO24" function="dot"/>
<pin name="GPIO10" function="dot"/>
<pin name="GNDB" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="GPIO9" function="dot"/>
<pin name="GPIO25" function="dot"/>
<pin name="GPIO11" function="dot"/>
<pin name="GPIO8" function="dot"/>
<pin name="GNDF" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="GPIO7" function="dot"/>
<pin name="ID_SD" function="dot"/>
<pin name="ID_SC" function="dot"/>
<pin name="GPIO5" function="dot"/>
<pin name="GNDC" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="GPIO6" function="dot"/>
<pin name="GPIO12" function="dot"/>
<pin name="GPIO13" function="dot"/>
<pin name="GNDD" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="GPIO19" function="dot"/>
<pin name="GPIO16" function="dot"/>
<pin name="GPIO26" function="dot"/>
<pin name="GPIO20" function="dot"/>
<pin name="GNDE" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="GPIO21" function="dot"/>
<pin name="P23"/>
<pin name="P22"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="RPIZERO" prefix="U$" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="PINH2X20"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PIZERO">
<connects>
<connect gate="A" pin="+5V" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="+5VB" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="3V3A" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="3V3B" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="GND" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="GNDA" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="GNDB" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="GNDC" pad="30"/>
<connect gate="A" pin="GNDD" pad="34"/>
<connect gate="A" pin="GNDE" pad="39"/>
<connect gate="A" pin="GNDF" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="GNDG" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="GPIO10" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="GPIO11" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="GPIO12" pad="32"/>
<connect gate="A" pin="GPIO13" pad="33"/>
<connect gate="A" pin="GPIO14" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="GPIO15" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="GPIO16" pad="36"/>
<connect gate="A" pin="GPIO17" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="GPIO18" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="GPIO19" pad="35"/>
<connect gate="A" pin="GPIO2" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="GPIO20" pad="38"/>
<connect gate="A" pin="GPIO21" pad="40"/>
<connect gate="A" pin="GPIO22" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="GPIO23" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="GPIO24" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="GPIO25" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="GPIO26" pad="37"/>
<connect gate="A" pin="GPIO27" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="GPIO3" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="GPIO4" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="GPIO5" pad="29"/>
<connect gate="A" pin="GPIO6" pad="31"/>
<connect gate="A" pin="GPIO7" pad="26"/>
<connect gate="A" pin="GPIO8" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="GPIO9" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="ID_SC" pad="28"/>
<connect gate="A" pin="ID_SD" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="P22" pad="P22"/>
<connect gate="A" pin="P23" pad="P23"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
