<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.3.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="ICSP_PAD">
</package>
<package name="SMD_SWITCH">
</package>
<package name="SRR6028_INDUCTOR">
</package>
<package name="CR2032_BAT-HLD_001">
</package>
<package name="1206">
</package>
<package name="0805">
</package>
<package name="SOIC8">
</package>
<package name="LED_3W">
</package>
<package name="R1206">
</package>
<package name="SOT-23">
</package>
<package name="C0603">
</package>
<package name="R0805">
</package>
<package name="R0603">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="P_MOSFET">
<pin name="G"/>
<pin name="S"/>
<pin name="D"/>
</symbol>
<symbol name="N_MOSFET">
<pin name="G"/>
<pin name="D"/>
<pin name="S"/>
</symbol>
<symbol name="LED_3W">
<pin name="A"/>
<pin name="C"/>
</symbol>
<symbol name="ICSP_PAD">
<pin name="P$1"/>
</symbol>
<symbol name="SMD_SWITCH">
<pin name="P$1"/>
<pin name="P$2"/>
</symbol>
<symbol name="L-US">
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="CELL">
<pin name="0V" direction="pwr"/>
<pin name="+V" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="R">
<pin name="P$1"/>
<pin name="P$2"/>
</symbol>
<symbol name="C">
<pin name="P$1"/>
<pin name="P$2"/>
</symbol>
<symbol name="PIC12LF1571">
<pin name="VDD"/>
<pin name="VSS"/>
<pin name="!MCLR!"/>
<pin name="ICSPDAT"/>
<pin name="ICSPCLK"/>
<pin name="GP2"/>
<pin name="GP4"/>
<pin name="GP5"/>
</symbol>
<symbol name="+3.6V">
<pin name="+3.6V" direction="sup"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="DMG2305UX">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="P_MOSFET"/>
</gates>
<devices>
<device name="SOT23" package="SOT-23">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ZXMN3B01F">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="N_MOSFET"/>
</gates>
<devices>
<device name="SOT23" package="SOT-23">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ICSP_PAD">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ICSP_PAD"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="ICSP_PAD">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$1" pad="P$2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SMD_SWITCH">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SMD_SWITCH"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SMD_SWITCH">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$1" pad="P$1 P$2"/>
<connect gate="G$1" pin="P$2" pad="P$3 P$4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SRR6028_INDUCTOR">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="L-US"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SRR6028_INDUCTOR">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="P$2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="BAT-HLD-001_CR2032">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CELL"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="CR2032_BAT-HLD_001">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+V" pad="+V1 +V2" route="any"/>
<connect gate="G$1" pin="0V" pad="GND"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="C">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="C"/>
</gates>
<devices>
<device name="1206" package="1206">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$1" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="P$2" pad="P$2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="0805" package="0805">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$1" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="P$2" pad="P$2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="0603" package="C0603">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$1" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="P$2" pad="P$2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PIC12LF1571">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PIC12LF1571"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOIC8">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!MCLR!" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="GP2" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="GP4" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="GP5" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="ICSPCLK" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="ICSPDAT" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LED_3W">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LED_3W"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LED_3W">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="R">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="R"/>
</gates>
<devices>
<device name="1206" package="R1206">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$1" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="P$2" pad="P$2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="0805" package="R0805">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$1" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="P$2" pad="P$2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="0603" package="R0603">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$1" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="P$2" pad="P$2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="+3.6V">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="+3.6V"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
