cpu=Processor
cpu.nano.atmega328=ATmega328
cpu.nano.atmega328.upload.maximum_size=30720
cpu.nano.atmega328.upload.speed=57600
cpu.nano.atmega328.bootloader.low_fuses=0xFF
cpu.nano.atmega328.bootloader.high_fuses=0xDA
cpu.nano.atmega328.bootloader.extended_fuses=0x05
cpu.nano.atmega328.bootloader.file=atmega/ATmegaBOOT_168_atmega328.hex
cpu.nano.atmega328.bootloader.unlock_bits=0x3F
cpu.nano.atmega328.bootloader.lock_bits=0x0F
cpu.nano.atmega328.build.mcu=atmega328p
cpu.nano.atmega168=ATmega168
cpu.nano.atmega168.upload.maximum_size=14336
cpu.nano.atmega168.upload.speed=19200
cpu.nano.atmega168.bootloader.low_fuses=0xff
cpu.nano.atmega168.bootloader.high_fuses=0xdd
cpu.nano.atmega168.bootloader.extended_fuses=0x00
cpu.nano.atmega168.bootloader.file=atmega/ATmegaBOOT_168_diecimila.hex
cpu.nano.atmega168.bootloader.unlock_bits=0x3F
cpu.nano.atmega168.bootloader.lock_bits=0x0F
cpu.nano.atmega168.build.mcu=atmega168
speed=Speed
speed.nano.16=16 MHz
speed.nano.16.build.f_cpu=16000000L
speed.nano.8=8 MHz
speed.nano.8.build.f_cpu=8000000L