<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.6.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="ESP3212">
</package>
<package name="ESP3212_NOPINLABELS">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="ESP3212">
<pin name="IO27"/>
<pin name="IO26"/>
<pin name="IO25"/>
<pin name="IO33"/>
<pin name="IO32"/>
<pin name="IO35"/>
<pin name="IO34"/>
<pin name="SVN"/>
<pin name="SVP"/>
<pin name="EN"/>
<pin name="GND_L"/>
<pin name="3V3"/>
<pin name="IO17"/>
<pin name="IO5"/>
<pin name="IO18"/>
<pin name="IO23"/>
<pin name="IO19"/>
<pin name="IO22"/>
<pin name="UORX"/>
<pin name="UOTX"/>
<pin name="IO21"/>
<pin name="GND_R"/>
<pin name="IO4"/>
<pin name="IO0"/>
<pin name="IO2"/>
<pin name="GND_B"/>
<pin name="IO15"/>
<pin name="IO13"/>
<pin name="IO12"/>
<pin name="IO14"/>
<pin name="IO16"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="ESP3212">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ESP3212"/>
</gates>
<devices>
<device name="LABELS" package="ESP3212">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="3V3" pad="3V3"/>
<connect gate="G$1" pin="EN" pad="EN"/>
<connect gate="G$1" pin="GND_B" pad="GND_B"/>
<connect gate="G$1" pin="GND_L" pad="GND_L"/>
<connect gate="G$1" pin="GND_R" pad="GND_R"/>
<connect gate="G$1" pin="IO0" pad="IO0"/>
<connect gate="G$1" pin="IO12" pad="IO12"/>
<connect gate="G$1" pin="IO13" pad="IO13"/>
<connect gate="G$1" pin="IO14" pad="IO14"/>
<connect gate="G$1" pin="IO15" pad="IO15"/>
<connect gate="G$1" pin="IO16" pad="IO16"/>
<connect gate="G$1" pin="IO17" pad="IO17"/>
<connect gate="G$1" pin="IO18" pad="IO18"/>
<connect gate="G$1" pin="IO19" pad="IO19"/>
<connect gate="G$1" pin="IO2" pad="IO2"/>
<connect gate="G$1" pin="IO21" pad="IO21"/>
<connect gate="G$1" pin="IO22" pad="IO22"/>
<connect gate="G$1" pin="IO23" pad="IO23"/>
<connect gate="G$1" pin="IO25" pad="IO25"/>
<connect gate="G$1" pin="IO26" pad="IO26"/>
<connect gate="G$1" pin="IO27" pad="IO27"/>
<connect gate="G$1" pin="IO32" pad="IO32"/>
<connect gate="G$1" pin="IO33" pad="IO33"/>
<connect gate="G$1" pin="IO34" pad="IO34"/>
<connect gate="G$1" pin="IO35" pad="IO35"/>
<connect gate="G$1" pin="IO4" pad="IO4"/>
<connect gate="G$1" pin="IO5" pad="IO5"/>
<connect gate="G$1" pin="SVN" pad="SVN"/>
<connect gate="G$1" pin="SVP" pad="SVP"/>
<connect gate="G$1" pin="UORX" pad="U0RX"/>
<connect gate="G$1" pin="UOTX" pad="U0TX"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="NOLABELS" package="ESP3212_NOPINLABELS">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="3V3" pad="3V3"/>
<connect gate="G$1" pin="EN" pad="EN"/>
<connect gate="G$1" pin="GND_B" pad="GND_B"/>
<connect gate="G$1" pin="GND_L" pad="GND_L"/>
<connect gate="G$1" pin="GND_R" pad="GND_R"/>
<connect gate="G$1" pin="IO0" pad="IO0"/>
<connect gate="G$1" pin="IO12" pad="IO12"/>
<connect gate="G$1" pin="IO13" pad="IO13"/>
<connect gate="G$1" pin="IO14" pad="IO14"/>
<connect gate="G$1" pin="IO15" pad="IO15"/>
<connect gate="G$1" pin="IO16" pad="IO16"/>
<connect gate="G$1" pin="IO17" pad="IO17"/>
<connect gate="G$1" pin="IO18" pad="IO18"/>
<connect gate="G$1" pin="IO19" pad="IO19"/>
<connect gate="G$1" pin="IO2" pad="IO2"/>
<connect gate="G$1" pin="IO21" pad="IO21"/>
<connect gate="G$1" pin="IO22" pad="IO22"/>
<connect gate="G$1" pin="IO23" pad="IO23"/>
<connect gate="G$1" pin="IO25" pad="IO25"/>
<connect gate="G$1" pin="IO26" pad="IO26"/>
<connect gate="G$1" pin="IO27" pad="IO27"/>
<connect gate="G$1" pin="IO32" pad="IO32"/>
<connect gate="G$1" pin="IO33" pad="IO33"/>
<connect gate="G$1" pin="IO34" pad="IO34"/>
<connect gate="G$1" pin="IO35" pad="IO35"/>
<connect gate="G$1" pin="IO4" pad="IO4"/>
<connect gate="G$1" pin="IO5" pad="IO5"/>
<connect gate="G$1" pin="SVN" pad="SVN"/>
<connect gate="G$1" pin="SVP" pad="SVP"/>
<connect gate="G$1" pin="UORX" pad="U0RX"/>
<connect gate="G$1" pin="UOTX" pad="U0TX"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
