<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.4.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="25.4" y2="0" width="0.127" layer="20"/>
<wire x1="25.4" y1="0" x2="25.4" y2="12.7" width="0.127" layer="20"/>
<wire x1="25.4" y1="12.7" x2="0" y2="12.7" width="0.127" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="12.7" x2="0" y2="0" width="0.127" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="MF_Passives">
<packages>
<package name="C0402">
<description>&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; Standard 0402 Package for Capacitors&lt;br/&gt;</description>
</package>
<package name="R0402">
<description>&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; Standard 0402 Package for Resistors&lt;br/&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="MF_LEDs">
<packages>
<package name="LED0603">
<description>&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; Footprint for Single LEDs in 0603&lt;br/&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="MF_Aesthetics">
<packages>
<package name="MF_FRAME_DEFAULT">
<description>&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; Footprint for adding Meta Data to the PCB.&lt;br/&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="MF_Connectors">
<packages>
<package name="TC2030-IDC-FP">
<description>&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; Package for Tag Connect TC2030-FP style&lt;br&gt;
&lt;b&gt;MacroFab House Part:&lt;/b&gt; No &lt;br&gt;
&lt;b&gt;URL:&lt;/b&gt; http://www.tag-connect.com/TC2030-IDC&lt;br&gt;</description>
</package>
<package name="PTH_2.54MM_01X09">
<description>&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; Package for 2.54MM Pitch Header 9 Position. Based on 4UCON 00834.&lt;br&gt;</description>
</package>
<package name="PTH_2.54MM_01X10">
<description>&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; Package for 2.54MM Pitch Header 10 Position. Based on 4UCON 00834.&lt;br&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="MF_IC_Digital">
<packages>
<package name="EFM8BB10F(2/4/8)G-A-QFN20">
<description>&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; Silicon Labs Busy Bee QFN20 Package.&lt;br/&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="MF_Passives" package="C0402" value="1uF">
<attribute name="DIELECTRIC" value=""/>
<attribute name="VOLTAGE" value=""/>
<attribute name="HOUSEPART" value=""/>
<attribute name="MPN" value="MF-CAP-0402-1uF"/>
<attribute name="POPULATE" value="1"/>
<attribute name="URL" value=""/>
<attribute name="TOLERANCE" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C2" library="MF_Passives" package="C0402" value="0.1uF">
<attribute name="DIELECTRIC" value=""/>
<attribute name="VOLTAGE" value=""/>
<attribute name="HOUSEPART" value=""/>
<attribute name="MPN" value="MF-CAP-0402-0.1uF"/>
<attribute name="POPULATE" value="1"/>
<attribute name="URL" value=""/>
<attribute name="TOLERANCE" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D1" library="MF_LEDs" package="LED0603" value="MF-LED-0603-RED">
<attribute name="HOUSEPART" value="YES"/>
<attribute name="MPN" value="MF-LED-0603-RED"/>
<attribute name="POPULATE" value="1"/>
<attribute name="URL" value="https://factory.macrofab.com/part/MF-LED-0603-RED"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="FRAME1" library="MF_Aesthetics" package="MF_FRAME_DEFAULT" value="MF_FRAMEDEFAULT">
<attribute name="DNAME" value="Parker Dillmann"/>
<attribute name="HOUSEPART" value="0"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="POPULATE" value="0"/>
<attribute name="REVNUM" value="REV: 1"/>
<attribute name="URL" value=""/>
</element>
<element name="R1" library="MF_Passives" package="R0402" value="10K">
<attribute name="VOLTAGE" value=""/>
<attribute name="HOUSEPART" value=""/>
<attribute name="MPN" value="MF-RES-0402-10K"/>
<attribute name="POPULATE" value="1"/>
<attribute name="WATTAGE" value=""/>
<attribute name="URL" value=""/>
<attribute name="TOLERANCE" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R2" library="MF_Passives" package="R0402" value="360">
<attribute name="VOLTAGE" value=""/>
<attribute name="HOUSEPART" value=""/>
<attribute name="MPN" value="MF-RES-0402-360"/>
<attribute name="POPULATE" value="1"/>
<attribute name="WATTAGE" value=""/>
<attribute name="URL" value=""/>
<attribute name="TOLERANCE" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="TC1" library="MF_Connectors" package="TC2030-IDC-FP" value="TC2030-IDC">
<attribute name="LABEL02" value="VCC"/>
<attribute name="LABEL05" value=""/>
<attribute name="HOUSEPART" value="NO"/>
<attribute name="MPN" value="TC2030-IDC"/>
<attribute name="POPULATE" value="0"/>
<attribute name="LABEL04" value="C2D"/>
<attribute name="LABEL06" value=""/>
<attribute name="LABEL03" value="C2CK"/>
<attribute name="URL" value="http://www.tag-connect.com/TC2030-IDC"/>
<attribute name="LABEL01" value="GND"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U1" library="MF_IC_Digital" package="EFM8BB10F(2/4/8)G-A-QFN20" value="EFM8BB10F2G-A-QFN20">
<attribute name="HOUSEPART" value="NO"/>
<attribute name="MPN" value="EFM8BB10F2G-A-QFN20"/>
<attribute name="POPULATE" value="1"/>
<attribute name="URL" value="http://www.silabs.com/products/mcu/8-bit/efm8-busy-bee/Pages/efm8-busy-bee.aspx"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="J2" library="MF_Connectors" package="PTH_2.54MM_01X09" value="MF-CON-2.54mm-01x09">
<attribute name="MPN" value="MF-CON-2.54mm-01x09"/>
<attribute name="LABEL02" value=""/>
<attribute name="HOUSEPART" value="YES"/>
<attribute name="LABEL07" value=""/>
<attribute name="LABEL05" value=""/>
<attribute name="LABEL06" value=""/>
<attribute name="LABEL09" value=""/>
<attribute name="LABEL03" value=""/>
<attribute name="POPULATE" value="1"/>
<attribute name="LABEL04" value=""/>
<attribute name="LABEL08" value=""/>
<attribute name="LABEL01" value=""/>
<attribute name="URL" value="https://factory.macrofab.com/part/MF-CON-2.54mm-01x09"/>
</element>
<element name="J1" library="MF_Connectors" package="PTH_2.54MM_01X10" value="MF-CON-2.54mm-01x10">
<attribute name="LABEL10" value=""/>
<attribute name="MPN" value="MF-CON-2.54mm-01x10"/>
<attribute name="LABEL02" value=""/>
<attribute name="HOUSEPART" value="YES"/>
<attribute name="LABEL07" value=""/>
<attribute name="LABEL05" value=""/>
<attribute name="LABEL06" value=""/>
<attribute name="LABEL09" value=""/>
<attribute name="LABEL03" value=""/>
<attribute name="POPULATE" value="1"/>
<attribute name="LABEL04" value=""/>
<attribute name="LABEL08" value=""/>
<attribute name="LABEL01" value=""/>
<attribute name="URL" value="https://factory.macrofab.com/part/MF-CON-2.54mm-01x10 "/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="U1" pad="P$3"/>
<contactref element="U1" pad="P$12"/>
<contactref element="U1" pad="PAD"/>
<contactref element="C1" pad="P$2"/>
<contactref element="C2" pad="P$2"/>
<contactref element="TC1" pad="P$1"/>
<contactref element="R2" pad="P$2"/>
<contactref element="J1" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="3.3V">
<contactref element="U1" pad="P$4"/>
<contactref element="C1" pad="P$1"/>
<contactref element="C2" pad="P$1"/>
<contactref element="R1" pad="P$1"/>
<contactref element="TC1" pad="P$2"/>
<contactref element="J1" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="!RST!/C2CK">
<contactref element="TC1" pad="P$3"/>
<contactref element="R1" pad="P$2"/>
<contactref element="U1" pad="P$5"/>
<contactref element="J2" pad="P$8"/>
</signal>
<signal name="C2D">
<contactref element="TC1" pad="P$4"/>
<contactref element="U1" pad="P$6"/>
<contactref element="J2" pad="P$9"/>
</signal>
<signal name="P0.0">
<contactref element="U1" pad="P$2"/>
<contactref element="J1" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="P0.1">
<contactref element="U1" pad="P$1"/>
<contactref element="J1" pad="P$4"/>
</signal>
<signal name="P0.3">
<contactref element="U1" pad="P$19"/>
<contactref element="J1" pad="P$6"/>
</signal>
<signal name="P0.2">
<contactref element="U1" pad="P$20"/>
<contactref element="J1" pad="P$5"/>
</signal>
<signal name="P0.4">
<contactref element="U1" pad="P$18"/>
<contactref element="J1" pad="P$7"/>
</signal>
<signal name="P0.5">
<contactref element="U1" pad="P$17"/>
<contactref element="J1" pad="P$8"/>
</signal>
<signal name="P0.6">
<contactref element="U1" pad="P$16"/>
<contactref element="J1" pad="P$9"/>
</signal>
<signal name="P0.7">
<contactref element="U1" pad="P$15"/>
<contactref element="J1" pad="P$10"/>
</signal>
<signal name="P1.0">
<contactref element="U1" pad="P$14"/>
<contactref element="J2" pad="P$1"/>
<contactref element="D1" pad="ANODE"/>
</signal>
<signal name="P1.1">
<contactref element="U1" pad="P$13"/>
<contactref element="J2" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="P1.2">
<contactref element="U1" pad="P$11"/>
<contactref element="J2" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="P1.3">
<contactref element="U1" pad="P$10"/>
<contactref element="J2" pad="P$4"/>
</signal>
<signal name="P1.5">
<contactref element="U1" pad="P$8"/>
<contactref element="J2" pad="P$5"/>
</signal>
<signal name="P1.6">
<contactref element="U1" pad="P$7"/>
<contactref element="J2" pad="P$6"/>
</signal>
<signal name="P1.7">
<contactref element="U1" pad="P$9"/>
<contactref element="J2" pad="P$7"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="D1" pad="CATHODE"/>
<contactref element="R2" pad="P$1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
