EESchema Schematic File Version 2
LIBS:power
LIBS:device
LIBS:transistors
LIBS:conn
LIBS:linear
LIBS:regul
LIBS:74xx
LIBS:cmos4000
LIBS:adc-dac
LIBS:memory
LIBS:xilinx
LIBS:microcontrollers
LIBS:dsp
LIBS:microchip
LIBS:analog_switches
LIBS:motorola
LIBS:texas
LIBS:intel
LIBS:audio
LIBS:interface
LIBS:digital-audio
LIBS:philips
LIBS:display
LIBS:cypress
LIBS:siliconi
LIBS:opto
LIBS:atmel
LIBS:contrib
LIBS:valves
LIBS:FATCAT-cache
EELAYER 25 0
EELAYER END
$Descr A4 11693 8268
encoding utf-8
Sheet 1 1
Title "FATCAT"
Date "2018-11-18"
Rev "1.2"
Comp ""
Comment1 ""
Comment2 ""
Comment3 ""
Comment4 ""
$EndDescr
$Comp
L ATTINY84-P IC1
U 1 1 5BC907A9
P 4550 3400
F 0 "IC1" H 3700 4150 50  0000 C CNN
F 1 "ATTINY84-P" H 5250 2650 50  0000 C CNN
F 2 "DIP14" H 4550 3200 50  0000 C CIN
F 3 "" H 4550 3400 50  0000 C CNN
	1    4550 3400
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L CP1 C2
U 1 1 5BC919D7
P 8500 2850
F 0 "C2" H 8525 2950 50  0000 L CNN
F 1 "10uF" H 8525 2750 50  0000 L CNN
F 2 "" H 8500 2850 50  0000 C CNN
F 3 "" H 8500 2850 50  0000 C CNN
	1    8500 2850
	-1   0    0    1   
$EndComp
$Comp
L C C1
U 1 1 5BC91A08
P 3350 3400
F 0 "C1" H 3375 3500 50  0000 L CNN
F 1 "100nF" H 3375 3300 50  0000 L CNN
F 2 "" H 3388 3250 50  0000 C CNN
F 3 "" H 3350 3400 50  0000 C CNN
	1    3350 3400
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L R R2
U 1 1 5BC91AA9
P 5600 2400
F 0 "R2" V 5680 2400 50  0000 C CNN
F 1 "4k7" V 5600 2400 50  0000 C CNN
F 2 "" V 5530 2400 50  0000 C CNN
F 3 "" H 5600 2400 50  0000 C CNN
	1    5600 2400
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L R R1
U 1 1 5BC91B36
P 5850 1350
F 0 "R1" V 5930 1350 50  0000 C CNN
F 1 "1k" V 5850 1350 50  0000 C CNN
F 2 "" V 5780 1350 50  0000 C CNN
F 3 "" H 5850 1350 50  0000 C CNN
	1    5850 1350
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L R R3
U 1 1 5BC91B88
P 7350 3000
F 0 "R3" V 7430 3000 50  0000 C CNN
F 1 "4k7" V 7350 3000 50  0000 C CNN
F 2 "" V 7280 3000 50  0000 C CNN
F 3 "" H 7350 3000 50  0000 C CNN
	1    7350 3000
	0    1    1    0   
$EndComp
$Comp
L R R5
U 1 1 5BC91BCD
P 7350 2650
F 0 "R5" V 7430 2650 50  0000 C CNN
F 1 "4k7" V 7350 2650 50  0000 C CNN
F 2 "" V 7280 2650 50  0000 C CNN
F 3 "" H 7350 2650 50  0000 C CNN
	1    7350 2650
	0    1    1    0   
$EndComp
$Comp
L R R4
U 1 1 5BC91C1D
P 7350 2300
F 0 "R4" V 7430 2300 50  0000 C CNN
F 1 "4k7" V 7350 2300 50  0000 C CNN
F 2 "" V 7280 2300 50  0000 C CNN
F 3 "" H 7350 2300 50  0000 C CNN
	1    7350 2300
	0    1    1    0   
$EndComp
$Comp
L SW_PUSH SW4
U 1 1 5BC92859
P 7800 3000
F 0 "SW4" H 7950 3110 50  0000 C CNN
F 1 "LEFT" H 7800 2920 50  0000 C CNN
F 2 "" H 7800 3000 50  0000 C CNN
F 3 "" H 7800 3000 50  0000 C CNN
	1    7800 3000
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L SW_PUSH SW3
U 1 1 5BC928BC
P 7800 2650
F 0 "SW3" H 7950 2760 50  0000 C CNN
F 1 "RIGHT" H 7800 2570 50  0000 C CNN
F 2 "" H 7800 2650 50  0000 C CNN
F 3 "" H 7800 2650 50  0000 C CNN
	1    7800 2650
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L SW_PUSH SW2
U 1 1 5BC928E9
P 7800 2300
F 0 "SW2" H 7950 2410 50  0000 C CNN
F 1 "ENTER" H 7800 2220 50  0000 C CNN
F 2 "" H 7800 2300 50  0000 C CNN
F 3 "" H 7800 2300 50  0000 C CNN
	1    7800 2300
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L Switch_SPDT_x2 SW5
U 1 1 5BC92954
P 8200 3600
F 0 "SW5" H 8000 3750 50  0000 C CNN
F 1 "SPEAKER ON" H 7950 3450 50  0000 C CNN
F 2 "" H 8200 3600 50  0000 C CNN
F 3 "" H 8200 3600 50  0000 C CNN
	1    8200 3600
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L Switch_SPDT_x2 SW1
U 1 1 5BC929D3
P 3950 1450
F 0 "SW1" H 3750 1600 50  0000 C CNN
F 1 "POWER ON" H 3700 1300 50  0000 C CNN
F 2 "" H 3950 1450 50  0000 C CNN
F 3 "" H 3950 1450 50  0000 C CNN
	1    3950 1450
	-1   0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L CONN_01X13 P1
U 1 1 5BC92A96
P 7200 4500
F 0 "P1" H 7200 5200 50  0000 C CNN
F 1 "PATCHBAY/INTERFACE" V 7300 4500 50  0000 C CNN
F 2 "" H 7200 4500 50  0000 C CNN
F 3 "" H 7200 4500 50  0000 C CNN
	1    7200 4500
	0    -1   1    0   
$EndComp
$Comp
L LED D1
U 1 1 5BC92ADB
P 5600 1700
F 0 "D1" H 5600 1800 50  0000 C CNN
F 1 "LED" H 5600 1600 50  0000 C CNN
F 2 "" H 5600 1700 50  0000 C CNN
F 3 "" H 5600 1700 50  0000 C CNN
	1    5600 1700
	0    -1   -1   0   
$EndComp
$Comp
L SPEAKER SP1
U 1 1 5BC934D6
P 8600 2400
F 0 "SP1" H 8500 2650 50  0000 C CNN
F 1 "SPEAKER" H 8500 2150 50  0000 C CNN
F 2 "" H 8600 2400 50  0000 C CNN
F 3 "" H 8600 2400 50  0000 C CNN
	1    8600 2400
	0    -1   -1   0   
$EndComp
$Comp
L GND #PWR01
U 1 1 5BC95729
P 8100 3000
F 0 "#PWR01" H 8100 2750 50  0001 C CNN
F 1 "GND" H 8100 2850 50  0000 C CNN
F 2 "" H 8100 3000 50  0000 C CNN
F 3 "" H 8100 3000 50  0000 C CNN
	1    8100 3000
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L +5V #PWR02
U 1 1 5BC968E6
P 3350 1350
F 0 "#PWR02" H 3350 1200 50  0001 C CNN
F 1 "+5V" H 3350 1490 50  0000 C CNN
F 2 "" H 3350 1350 50  0000 C CNN
F 3 "" H 3350 1350 50  0000 C CNN
	1    3350 1350
	1    0    0    -1  
$EndComp
Wire Wire Line
	8500 3300 8500 3000
Connection ~ 6700 3300
Connection ~ 7100 3400
Connection ~ 8100 2650
Wire Wire Line
	8100 2300 8100 3000
Connection ~ 6900 2300
Wire Wire Line
	7200 2300 6900 2300
Connection ~ 6100 2900
Wire Wire Line
	7200 2900 7200 2650
Wire Wire Line
	5600 3000 7200 3000
Wire Wire Line
	7800 4000 5600 4000
Wire Wire Line
	7800 4300 7800 4000
Connection ~ 6000 3700
Wire Wire Line
	7600 3700 7600 4300
Connection ~ 5900 3800
Wire Wire Line
	7500 3800 7500 4300
Connection ~ 6400 3900
Wire Wire Line
	7300 3900 7300 4300
Connection ~ 6500 3500
Wire Wire Line
	7200 3500 7200 4300
Wire Wire Line
	5600 3500 7200 3500
Wire Wire Line
	7100 4300 7100 3400
Connection ~ 6200 3100
Wire Wire Line
	7000 3100 7000 4300
Connection ~ 6300 3200
Wire Wire Line
	6900 3200 6900 4300
Wire Wire Line
	5600 3300 8500 3300
Wire Wire Line
	6700 4300 6700 3300
Wire Wire Line
	5600 2900 7200 2900
Wire Wire Line
	6100 2700 6100 2900
Wire Wire Line
	3350 4000 3350 3550
Wire Wire Line
	3500 2800 3350 2800
Wire Wire Line
	5600 2550 5600 3000
Wire Wire Line
	5600 1900 5600 2250
Wire Wire Line
	6900 1500 6550 1500
Wire Wire Line
	6900 2800 6900 1500
Wire Wire Line
	5600 2800 6900 2800
Wire Wire Line
	6200 3100 6200 2700
Wire Wire Line
	5600 3100 7000 3100
Wire Wire Line
	6300 3200 6300 2700
Wire Wire Line
	5600 3200 6900 3200
Wire Wire Line
	6500 3500 6500 2700
Wire Wire Line
	6400 3900 6400 2700
Wire Wire Line
	5600 3900 7300 3900
Wire Wire Line
	5900 3800 5900 2700
Wire Wire Line
	5600 3800 7500 3800
Wire Wire Line
	6000 3700 6000 2700
Wire Wire Line
	5600 3700 7600 3700
Wire Wire Line
	5600 3400 7600 3400
Wire Wire Line
	7600 3400 7600 3600
Wire Wire Line
	7600 3600 7900 3600
Wire Wire Line
	8500 3500 8700 3500
Wire Wire Line
	8700 3500 8700 2700
Wire Wire Line
	5600 1500 5600 1200
Connection ~ 5600 1200
Connection ~ 3350 2800
Wire Wire Line
	3350 1350 3650 1350
$Comp
L GND #PWR03
U 1 1 5BC960F6
P 3200 4000
F 0 "#PWR03" H 3200 3750 50  0001 C CNN
F 1 "GND" H 3200 3850 50  0000 C CNN
F 2 "" H 3200 4000 50  0000 C CNN
F 3 "" H 3200 4000 50  0000 C CNN
	1    3200 4000
	1    0    0    -1  
$EndComp
Connection ~ 3350 4000
$Comp
L PWR_FLAG #FLG04
U 1 1 5BC9643E
P 3350 2800
F 0 "#FLG04" H 3350 2895 50  0001 C CNN
F 1 "PWR_FLAG" H 3350 2980 50  0000 C CNN
F 2 "" H 3350 2800 50  0000 C CNN
F 3 "" H 3350 2800 50  0000 C CNN
	1    3350 2800
	0    -1   -1   0   
$EndComp
$Comp
L PWR_FLAG #FLG05
U 1 1 5BC9650B
P 8100 3000
F 0 "#FLG05" H 8100 3095 50  0001 C CNN
F 1 "PWR_FLAG" H 8100 3180 50  0000 C CNN
F 2 "" H 8100 3000 50  0000 C CNN
F 3 "" H 8100 3000 50  0000 C CNN
	1    8100 3000
	0    1    1    0   
$EndComp
$Comp
L PWR_FLAG #FLG06
U 1 1 5BC96549
P 3350 1350
F 0 "#FLG06" H 3350 1445 50  0001 C CNN
F 1 "PWR_FLAG" H 3350 1530 50  0000 C CNN
F 2 "" H 3350 1350 50  0000 C CNN
F 3 "" H 3350 1350 50  0000 C CNN
	1    3350 1350
	-1   0    0    1   
$EndComp
$Comp
L LTS-6960HR AFF1
U 1 1 5BC908E3
P 6300 2100
F 0 "AFF1" H 6300 2650 50  0000 C CNN
F 1 "DISPLAY" H 6300 1650 50  0000 C CNN
F 2 "" H 6300 2100 50  0000 C CNN
F 3 "" H 6300 2100 50  0000 C CNN
	1    6300 2100
	0    -1   -1   0   
$EndComp
$Comp
L GND #PWR07
U 1 1 5BDA368C
P 6600 4300
F 0 "#PWR07" H 6600 4050 50  0001 C CNN
F 1 "GND" H 6600 4150 50  0000 C CNN
F 2 "" H 6600 4300 50  0000 C CNN
F 3 "" H 6600 4300 50  0000 C CNN
	1    6600 4300
	-1   0    0    1   
$EndComp
Wire Wire Line
	4550 1200 5850 1200
Wire Wire Line
	4550 1200 4550 1800
Wire Wire Line
	4550 1450 4250 1450
Wire Wire Line
	4550 1800 3350 1800
Wire Wire Line
	3350 1800 3350 3250
Connection ~ 4550 1450
Wire Wire Line
	3200 4000 3500 4000
$EndSCHEMATC
