<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.6.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="GAMEBOY_EDGE_32">
</package>
<package name="AT28C256">
</package>
<package name="AT28C256_DIP">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="GMB_E32">
<pin name="VCC"/>
<pin name="CLK/4"/>
<pin name="WR"/>
<pin name="RD"/>
<pin name="CS_SRAM"/>
<pin name="A0"/>
<pin name="A1"/>
<pin name="A2"/>
<pin name="A3"/>
<pin name="A4"/>
<pin name="A5"/>
<pin name="A6"/>
<pin name="A7"/>
<pin name="A8"/>
<pin name="A9"/>
<pin name="A10"/>
<pin name="A11"/>
<pin name="A12"/>
<pin name="A13"/>
<pin name="A14"/>
<pin name="A15"/>
<pin name="D0"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="RST"/>
<pin name="AUDIN"/>
<pin name="GND"/>
</symbol>
<symbol name="AT28C256">
<pin name="A14"/>
<pin name="A0"/>
<pin name="A1"/>
<pin name="A2"/>
<pin name="A3"/>
<pin name="A4"/>
<pin name="A5"/>
<pin name="A6"/>
<pin name="A7"/>
<pin name="A8"/>
<pin name="A9"/>
<pin name="A10"/>
<pin name="A11"/>
<pin name="A12"/>
<pin name="A13"/>
<pin name="D0"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="CE"/>
<pin name="OE"/>
<pin name="WE"/>
<pin name="VCC"/>
<pin name="GND"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="GMB_EDBE_32">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="GMB_E32"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="GAMEBOY_EDGE_32">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="P$6"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="P$7"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="P$16"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="P$17"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="P$18"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="P$19"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="P$20"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="P$21"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="P$8"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="P$9"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="P$10"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="P$11"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="P$12"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="P$13"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="P$14"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="P$15"/>
<connect gate="G$1" pin="AUDIN" pad="P$31"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK/4" pad="P$2"/>
<connect gate="G$1" pin="CS_SRAM" pad="P$5"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="P$22"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="P$23"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="P$24"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="P$25"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="P$26"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="P$27"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="P$28"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="P$29"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="P$32"/>
<connect gate="G$1" pin="RD" pad="P$4"/>
<connect gate="G$1" pin="RST" pad="P$30"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="WR" pad="P$3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AT28C256">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="AT28C256"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="AT28C256">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="P$11"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="P$10"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="P$24"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="P$27"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="P$3"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="P$30"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="P$2"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="P$9"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="P$8"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="P$7"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="P$6"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="P$5"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="P$4"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="P$29"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="P$28"/>
<connect gate="G$1" pin="CE" pad="P$23"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="P$13"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="P$14"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="P$15"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="P$18"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="P$19"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="P$20"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="P$21"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="P$22"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="P$16"/>
<connect gate="G$1" pin="OE" pad="P$25"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="P$32"/>
<connect gate="G$1" pin="WE" pad="P$31"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AT28C256_DIP">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="AT28C256"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="AT28C256_DIP">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="P$10"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="P$9"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="P$21"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="P$23"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="P$2"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="P$26"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="P$8"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="P$7"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="P$6"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="P$5"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="P$4"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="P$3"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="P$25"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="P$24"/>
<connect gate="G$1" pin="CE" pad="P$20"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="P$11"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="P$12"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="P$13"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="P$15"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="P$16"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="P$17"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="P$18"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="P$19"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="P$14"/>
<connect gate="G$1" pin="OE" pad="P$22"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="P$28"/>
<connect gate="G$1" pin="WE" pad="P$27"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
