<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.0.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="9" y1="-17" x2="-25" y2="-19" width="1" layer="20"/>
<wire x1="-25" y1="-19" x2="-37" y2="-10" width="1" layer="20"/>
<wire x1="-37" y1="-10" x2="-37" y2="7" width="1" layer="20"/>
<wire x1="-37" y1="7" x2="-22" y2="14" width="1" layer="20"/>
<wire x1="-22" y1="14" x2="-15" y2="29" width="1" layer="20"/>
<wire x1="-15" y1="29" x2="2" y2="29" width="1" layer="20"/>
<wire x1="2" y1="29" x2="11" y2="17" width="1" layer="20"/>
<wire x1="11" y1="17" x2="9" y2="-17" width="1" layer="20"/>
<hole x="-34.5" y="5.5" drill="2"/>
<text>RES</text>
<text>GND</text>
<text>SWIM</text>
<hole x="-13.5" y="26.5" drill="2"/>
<text>Techno heart by @HT3X5796-12</text>
<text>#111 A2</text>
</plain>
<libraries>
<library name="!ht3_ic">
<packages>
<package name="SOT23-6L">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="UFQFPN20">
</package>
</packages>
</library>
<library name="!ht3_passive">
<packages>
<package name="C0402">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R0603">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="EXB28V">
<description>&lt;b&gt;Chip Resistor Array 0402x4&lt;/b&gt; 4 resistors in 2.0 mm x 1.0 mm size&lt;p&gt;
Source: PANASONIC .. aoc0000ce1.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="!ht3_connectors">
<packages>
<package name="ISP-TYPEB-3">
</package>
</packages>
</library>
<library name="!ht3_misc">
<packages>
<package name="FIDUCIAL-MICRO">
<description>&lt;h3&gt;Fiducial - Circle, 0.25in&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Point-of-reference for pick-and-place machines and other optical instruments.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Devices using:
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;FIDUCIAL&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;</description>
</package>
<package name="HPS12F">
</package>
<package name="BATTCON-BC-2001">
</package>
<package name="TOUCHTPAD-10">
</package>
<package name="JUMPER-MICRO">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="!ht3_diode">
<packages>
<package name="SOD523-BI">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="!ht3_leds">
<packages>
<package name="CHIPLED_0603">
<description>&lt;b&gt;CHIPLED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LG_LY Q971.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="FIDUCIAL1" library="!ht3_misc" package="FIDUCIAL-MICRO" value="FIDUCIAL-MICRO"/>
<element name="R1" library="!ht3_passive" package="R0603" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="!ht3_passive" package="C0402" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="LS1" library="!ht3_misc" package="HPS12F" value="HPS12F or PKLCS1212E4001-R1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="BT1" library="!ht3_misc" package="BATTCON-BC-2001" value="BC-2001 + CR2032 (or 2* CR2016)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="!ht3_passive" package="C0402" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C3" library="!ht3_passive" package="C0402" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U3" library="!ht3_ic" package="SOT23-6L" value="SN74LVC2G14DBVR">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="VD1" library="!ht3_diode" package="SOD523-BI" value="NP">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="!ht3_passive" package="R0603" value="1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="HL1" library="!ht3_leds" package="CHIPLED_0603" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="HL6" library="!ht3_leds" package="CHIPLED_0603" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="HL11" library="!ht3_leds" package="CHIPLED_0603" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="HL16" library="!ht3_leds" package="CHIPLED_0603" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="HL2" library="!ht3_leds" package="CHIPLED_0603" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="HL7" library="!ht3_leds" package="CHIPLED_0603" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="HL12" library="!ht3_leds" package="CHIPLED_0603" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="HL17" library="!ht3_leds" package="CHIPLED_0603" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="HL3" library="!ht3_leds" package="CHIPLED_0603" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="HL8" library="!ht3_leds" package="CHIPLED_0603" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="HL13" library="!ht3_leds" package="CHIPLED_0603" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="HL18" library="!ht3_leds" package="CHIPLED_0603" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="HL4" library="!ht3_leds" package="CHIPLED_0603" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="HL9" library="!ht3_leds" package="CHIPLED_0603" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="HL14" library="!ht3_leds" package="CHIPLED_0603" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="HL19" library="!ht3_leds" package="CHIPLED_0603" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="HL5" library="!ht3_leds" package="CHIPLED_0603" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="HL10" library="!ht3_leds" package="CHIPLED_0603" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="HL15" library="!ht3_leds" package="CHIPLED_0603" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="HL20" library="!ht3_leds" package="CHIPLED_0603" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="HL21" library="!ht3_leds" package="CHIPLED_0603" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="HL26" library="!ht3_leds" package="CHIPLED_0603" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="HL31" library="!ht3_leds" package="CHIPLED_0603" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="HL36" library="!ht3_leds" package="CHIPLED_0603" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="HL22" library="!ht3_leds" package="CHIPLED_0603" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="HL27" library="!ht3_leds" package="CHIPLED_0603" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="HL32" library="!ht3_leds" package="CHIPLED_0603" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="HL37" library="!ht3_leds" package="CHIPLED_0603" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="HL23" library="!ht3_leds" package="CHIPLED_0603" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="HL28" library="!ht3_leds" package="CHIPLED_0603" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="HL33" library="!ht3_leds" package="CHIPLED_0603" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="HL38" library="!ht3_leds" package="CHIPLED_0603" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="HL24" library="!ht3_leds" package="CHIPLED_0603" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="HL29" library="!ht3_leds" package="CHIPLED_0603" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="HL34" library="!ht3_leds" package="CHIPLED_0603" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="HL39" library="!ht3_leds" package="CHIPLED_0603" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="HL25" library="!ht3_leds" package="CHIPLED_0603" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="HL30" library="!ht3_leds" package="CHIPLED_0603" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="HL35" library="!ht3_leds" package="CHIPLED_0603" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="HL40" library="!ht3_leds" package="CHIPLED_0603" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RA1" library="!ht3_passive" package="EXB28V" value="0-82">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RA2" library="!ht3_passive" package="EXB28V" value="0-82">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U1" library="!ht3_ic" package="UFQFPN20" value="STM8S003">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="X1" library="!ht3_connectors" package="ISP-TYPEB-3" value="SWIM-2">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R2" library="!ht3_passive" package="R0603" value="0K or diode">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP1" library="!ht3_misc" package="TOUCHTPAD-10" value="TOUCHPAD"/>
<element name="U2" library="!ht3_ic" package="SOT23-6L" value="TTP223">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="!ht3_passive" package="C0402" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C6" library="!ht3_passive" package="C0402" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="SJ3" library="!ht3_misc" package="JUMPER-MICRO" value="NS">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SJ4" library="!ht3_misc" package="JUMPER-MICRO" value="NS">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="!ht3_passive" package="C0402" value="0-50pF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="SJ1" library="!ht3_misc" package="JUMPER-MICRO" value="NS">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SJ2" library="!ht3_misc" package="JUMPER-MICRO" value="NS">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SJ5" library="!ht3_misc" package="JUMPER-MICRO" value="Soldered for STM8L">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="BT1" pad="-"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="U3" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="SJ2" pad="1"/>
<contactref element="SJ1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VDD">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="U3" pad="5"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="5"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="SJ3" pad="2"/>
<contactref element="SJ4" pad="2"/>
<contactref element="SJ5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VBAT">
<contactref element="BT1" pad="+@1"/>
<contactref element="BT1" pad="+@2"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="/RESET">
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="BUZZ">
<contactref element="U3" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="18"/>
</signal>
<signal name="N$41">
<contactref element="U3" pad="3"/>
<contactref element="U3" pad="6"/>
<contactref element="VD1" pad="A"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$44">
<contactref element="LS1" pad="2"/>
<contactref element="U3" pad="4"/>
<contactref element="VD1" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$51">
<contactref element="LS1" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="CA1">
<contactref element="HL1" pad="C"/>
<contactref element="HL2" pad="C"/>
<contactref element="HL3" pad="C"/>
<contactref element="HL4" pad="C"/>
<contactref element="HL5" pad="C"/>
<contactref element="HL10" pad="A"/>
<contactref element="HL15" pad="A"/>
<contactref element="HL20" pad="A"/>
<contactref element="HL25" pad="A"/>
<contactref element="HL30" pad="A"/>
<contactref element="HL35" pad="A"/>
<contactref element="HL40" pad="C"/>
<contactref element="RA1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="CA5">
<contactref element="HL2" pad="A"/>
<contactref element="HL7" pad="A"/>
<contactref element="HL12" pad="A"/>
<contactref element="HL17" pad="A"/>
<contactref element="HL21" pad="C"/>
<contactref element="HL22" pad="C"/>
<contactref element="HL23" pad="C"/>
<contactref element="HL24" pad="C"/>
<contactref element="HL25" pad="C"/>
<contactref element="HL36" pad="C"/>
<contactref element="HL31" pad="A"/>
<contactref element="HL26" pad="A"/>
<contactref element="RA2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="CA2">
<contactref element="HL5" pad="A"/>
<contactref element="HL10" pad="C"/>
<contactref element="HL9" pad="C"/>
<contactref element="HL8" pad="C"/>
<contactref element="HL7" pad="C"/>
<contactref element="HL6" pad="C"/>
<contactref element="HL14" pad="A"/>
<contactref element="HL19" pad="A"/>
<contactref element="HL24" pad="A"/>
<contactref element="HL29" pad="A"/>
<contactref element="HL34" pad="A"/>
<contactref element="HL39" pad="C"/>
<contactref element="RA1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="CA7">
<contactref element="HL31" pad="C"/>
<contactref element="HL32" pad="C"/>
<contactref element="HL33" pad="C"/>
<contactref element="HL34" pad="C"/>
<contactref element="HL35" pad="C"/>
<contactref element="HL38" pad="A"/>
<contactref element="HL37" pad="A"/>
<contactref element="HL36" pad="A"/>
<contactref element="HL39" pad="A"/>
<contactref element="HL40" pad="A"/>
<contactref element="RA2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="CA3">
<contactref element="HL15" pad="C"/>
<contactref element="HL14" pad="C"/>
<contactref element="HL13" pad="C"/>
<contactref element="HL12" pad="C"/>
<contactref element="HL11" pad="C"/>
<contactref element="HL18" pad="A"/>
<contactref element="HL23" pad="A"/>
<contactref element="HL28" pad="A"/>
<contactref element="HL33" pad="A"/>
<contactref element="HL38" pad="C"/>
<contactref element="HL4" pad="A"/>
<contactref element="HL9" pad="A"/>
<contactref element="RA1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="CA4">
<contactref element="HL16" pad="C"/>
<contactref element="HL17" pad="C"/>
<contactref element="HL18" pad="C"/>
<contactref element="HL19" pad="C"/>
<contactref element="HL20" pad="C"/>
<contactref element="HL22" pad="A"/>
<contactref element="HL27" pad="A"/>
<contactref element="HL32" pad="A"/>
<contactref element="HL37" pad="C"/>
<contactref element="HL3" pad="A"/>
<contactref element="HL8" pad="A"/>
<contactref element="HL13" pad="A"/>
<contactref element="RA2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="CA6">
<contactref element="HL26" pad="C"/>
<contactref element="HL27" pad="C"/>
<contactref element="HL28" pad="C"/>
<contactref element="HL29" pad="C"/>
<contactref element="HL30" pad="C"/>
<contactref element="HL1" pad="A"/>
<contactref element="HL6" pad="A"/>
<contactref element="HL11" pad="A"/>
<contactref element="HL16" pad="A"/>
<contactref element="HL21" pad="A"/>
<contactref element="RA2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="L7">
<contactref element="RA2" pad="4"/>
<contactref element="U1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="L6">
<contactref element="RA2" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="L5">
<contactref element="RA2" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="L4">
<contactref element="RA2" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="L3">
<contactref element="RA1" pad="4"/>
<contactref element="U1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="L2">
<contactref element="RA1" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="L1">
<contactref element="RA1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="SJ5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="X1" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="U2" pad="3"/>
<contactref element="TP1" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="QTOUCH">
<contactref element="U2" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="17"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U2" pad="6"/>
<contactref element="SJ3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U2" pad="4"/>
<contactref element="SJ4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U1" pad="19"/>
<contactref element="SJ1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="SJ2" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="20"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
