EESchema Schematic File Version 4
LIBS:wiredheart-cache
EELAYER 26 0
EELAYER END
$Descr A4 11693 8268
encoding utf-8
Sheet 1 1
Title "Wired Heart"
Date "22 05 2019"
Rev ""
Comp "Tubbutec"
Comment1 ""
Comment2 ""
Comment3 ""
Comment4 ""
$EndDescr
Text Label 1300 1050 0    60   ~ 0
PAD_IN1
Text Label 1300 1950 0    60   ~ 0
PAD_IN2
Text Label 1300 2750 0    60   ~ 0
PAD_IN3
Text Label 1300 3750 0    60   ~ 0
PAD_IN4
Text Label 1300 4850 0    60   ~ 0
PAD_IN5
Text Label 1300 5850 0    60   ~ 0
PAD_IN6
Text Label 2800 1050 0    60   ~ 0
PAD_OUT1
Text Label 2800 1950 0    60   ~ 0
PAD_OUT2
Text Label 2800 2750 0    60   ~ 0
PAD_OUT3
Text Label 2800 3750 0    60   ~ 0
PAD_OUT4
Text Label 2800 4850 0    60   ~ 0
PAD_OUT5
Text Label 2800 5850 0    60   ~ 0
PAD_OUT6
$Comp
L wiredheart-SchDoc-rescue:VCC VCC
U 1 1 5CE59D6B
P 6500 2050
F 0 "VCC" H 6500 2050 20  0000 C CNN
F 1 "+VCC" H 6500 1980 30  0000 C CNN
F 2 "" H 6500 2050 70  0000 C CNN
F 3 "" H 6500 2050 70  0000 C CNN
	1    6500 2050
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L wiredheart-SchDoc-rescue:VCC VCC_2
U 1 1 5CE59D6A
P 5050 4350
F 0 "VCC_2" H 5050 4350 20  0000 C CNN
F 1 "+VCC" H 5050 4280 30  0000 C CNN
F 2 "" H 5050 4350 70  0000 C CNN
F 3 "" H 5050 4350 70  0000 C CNN
	1    5050 4350
	1    0    0    -1  
$EndComp
Text Label 8700 1750 0    60   ~ 0
R_OUT
Text Label 8700 2650 0    60   ~ 0
L_OUT
Text Label 4600 1050 0    60   ~ 0
R_OUT
Text Label 4900 2750 0    60   ~ 0
L_OUT
Text Label 4900 3750 0    60   ~ 0
R_OUT
Text Label 4900 5850 0    60   ~ 0
L_OUT
Text Notes 2800 5350 2    60   ~ 0
sync strength
Text Label 6900 3850 0    60   ~ 0
PAD_IN2
Text Label 6900 3950 0    60   ~ 0
PAD_OUT2
Text Label 6900 4350 0    60   ~ 0
PAD_IN3
Text Label 6900 4450 0    60   ~ 0
PAD_OUT3
Text Label 6900 4850 0    60   ~ 0
PAD_IN4
Text Label 6900 4950 0    60   ~ 0
PAD_OUT4
Text Label 6900 5350 0    60   ~ 0
PAD_IN5
Text Label 6900 5450 0    60   ~ 0
PAD_OUT5
Text Label 6900 5850 0    60   ~ 0
PAD_IN6
Text Label 6900 5950 0    60   ~ 0
PAD_OUT6
Text Label 6900 3350 0    60   ~ 0
PAD_IN1
Text Label 6900 3450 0    60   ~ 0
PAD_OUT1
$Comp
L wiredheart-SchDoc-rescue:VCC VCC_3
U 1 1 5CE59D65
P 8100 1650
F 0 "VCC_3" H 8100 1650 20  0000 C CNN
F 1 "+VCC" H 8100 1580 30  0000 C CNN
F 2 "" H 8100 1650 70  0000 C CNN
F 3 "" H 8100 1650 70  0000 C CNN
	1    8100 1650
	1    0    0    -1  
$EndComp
Wire Wire Line
	1800 1950 2100 1950
Wire Wire Line
	1300 1950 1800 1950
Wire Wire Line
	1800 2750 2100 2750
Wire Wire Line
	1300 2750 1800 2750
Wire Wire Line
	1800 4850 2100 4850
Wire Wire Line
	1300 4850 1800 4850
Wire Wire Line
	1800 5850 2100 5850
Wire Wire Line
	1300 5850 1800 5850
Wire Wire Line
	3400 3750 2700 3750
Wire Wire Line
	4450 4350 5050 4350
Wire Wire Line
	4450 4550 4450 4350
Wire Wire Line
	4450 5050 5050 5050
Wire Wire Line
	4450 4850 4450 5050
Wire Wire Line
	3400 1050 2700 1050
Wire Wire Line
	4100 1050 4000 1050
Wire Wire Line
	3400 2750 2700 2750
Wire Wire Line
	4000 2750 3900 2750
Wire Wire Line
	4200 2750 4000 2750
Wire Wire Line
	8700 1750 9100 1750
Wire Wire Line
	8700 2650 9100 2650
Wire Wire Line
	4900 1050 4600 1050
Wire Wire Line
	3400 5850 2700 5850
Wire Wire Line
	2900 4850 2900 5050
Wire Wire Line
	1800 6050 1800 6150
Wire Wire Line
	6900 3850 7400 3850
Wire Wire Line
	6900 3950 7400 3950
Wire Wire Line
	6900 4350 7400 4350
Wire Wire Line
	6900 4450 7400 4450
Wire Wire Line
	6900 4850 7400 4850
Wire Wire Line
	6900 4950 7400 4950
Wire Wire Line
	6900 5350 7400 5350
Wire Wire Line
	6900 5450 7400 5450
Wire Wire Line
	6900 5850 7400 5850
Wire Wire Line
	6900 5950 7400 5950
Wire Wire Line
	6900 3350 7400 3350
Wire Wire Line
	6900 3450 7400 3450
Wire Wire Line
	9100 2050 9600 2050
Wire Wire Line
	8900 2050 9100 2050
Wire Wire Line
	8900 1950 8900 2050
Wire Wire Line
	8700 1950 8900 1950
Wire Wire Line
	9100 2350 9600 2350
Wire Wire Line
	8900 2350 9100 2350
Wire Wire Line
	8900 2450 8900 2350
Wire Wire Line
	8700 2450 8900 2450
Wire Wire Line
	1800 3750 2100 3750
Wire Wire Line
	1200 3750 1800 3750
Wire Wire Line
	1000 6150 1800 6150
Wire Wire Line
	1000 5550 1000 6150
Wire Wire Line
	2900 5550 1000 5550
Wire Wire Line
	2900 5350 2900 5550
Wire Wire Line
	1800 4050 2300 4050
Wire Wire Line
	2300 4550 1800 4550
Wire Wire Line
	2300 4450 2300 4550
Wire Wire Line
	2900 4850 2700 4850
Wire Wire Line
	3200 4850 2900 4850
Wire Wire Line
	2900 4350 2600 4350
Wire Wire Line
	2900 4850 2900 4350
Wire Wire Line
	3500 1950 2700 1950
Wire Wire Line
	4000 1050 4000 1850
Wire Wire Line
	3900 1050 4000 1050
Wire Wire Line
	4000 2750 4000 2050
Wire Wire Line
	7300 1750 7300 2050
Wire Wire Line
	7100 1750 7300 1750
Wire Wire Line
	8300 2550 7300 2550
Wire Wire Line
	8300 2250 8300 2550
Wire Wire Line
	9600 2250 8300 2250
Wire Wire Line
	5100 3750 3900 3750
Wire Wire Line
	5200 5850 3900 5850
Wire Wire Line
	8100 2150 9600 2150
Wire Wire Line
	8100 2350 8100 2150
Wire Wire Line
	6100 2550 6100 2350
Wire Wire Line
	6400 2550 6100 2550
Wire Wire Line
	7300 2550 6400 2550
Wire Wire Line
	7300 2450 7300 2550
Wire Wire Line
	6300 2050 6300 2150
Wire Wire Line
	6500 2050 6500 2150
Wire Wire Line
	6300 2050 6500 2050
Wire Wire Line
	6100 2050 6300 2050
Wire Wire Line
	6100 2250 6100 2050
Connection ~ 5050 4350
Connection ~ 1800 6150
Connection ~ 1800 5850
Connection ~ 1800 4850
Connection ~ 1800 4050
Connection ~ 1800 3750
Connection ~ 1800 2750
Connection ~ 1800 1950
Connection ~ 2900 4850
Connection ~ 4000 2750
Connection ~ 4000 1050
Connection ~ 6300 2050
Connection ~ 6400 2550
Connection ~ 6500 2050
Connection ~ 7300 2550
Connection ~ 8100 2150
Connection ~ 9100 2350
Connection ~ 9100 2050
$Comp
L wiredheart-SchDoc-rescue:7414_1 U1
U 1 1 5CE59D5E
P 2100 950
F 0 "U1" H 2290 960 60  0000 L BNN
F 1 "74HCT14" H 2290 640 60  0000 L BNN
F 2 "" H 2290 640 60  0000 C CNN
F 3 "" H 2290 640 60  0000 C CNN
	1    2100 950 
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L wiredheart-SchDoc-rescue:0603C-100NF-25V-X7R-TDK C3
U 1 1 5CE59D5D
P 1800 2750
F 0 "C3" H 1900 2560 60  0000 L BNN
F 1 "220nF" H 1900 2460 60  0000 L BNN
F 2 "" H 1900 2460 60  0000 C CNN
F 3 "" H 1900 2460 60  0000 C CNN
	1    1800 2750
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L wiredheart-SchDoc-rescue:0603C-100NF-25V-X7R-TDK C4
U 1 1 5CE59D5C
P 1800 3750
F 0 "C4" H 1900 3560 60  0000 L BNN
F 1 "220nF" H 1900 3460 60  0000 L BNN
F 2 "" H 1900 3460 60  0000 C CNN
F 3 "" H 1900 3460 60  0000 C CNN
	1    1800 3750
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L wiredheart-SchDoc-rescue:0603C-100NF-25V-X7R-TDK C5
U 1 1 5CE59D5B
P 1800 4850
F 0 "C5" H 1900 4660 60  0000 L BNN
F 1 "220nF" H 1900 4560 60  0000 L BNN
F 2 "" H 1900 4560 60  0000 C CNN
F 3 "" H 1900 4560 60  0000 C CNN
	1    1800 4850
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L wiredheart-SchDoc-rescue:0603C-100NF-25V-X7R-TDK C6
U 1 1 5CE59D5A
P 1800 5850
F 0 "C6" H 1900 5660 60  0000 L BNN
F 1 "220nF" H 1900 5560 60  0000 L BNN
F 2 "" H 1900 5560 60  0000 C CNN
F 3 "" H 1900 5560 60  0000 C CNN
	1    1800 5850
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L wiredheart-SchDoc-rescue:0603C-100NF-25V-X7R-TDK C7
U 1 1 5CE59D59
P 4450 4550
F 0 "C7" H 4550 4360 60  0000 L BNN
F 1 "220nF" H 4550 4260 60  0000 L BNN
F 2 "" H 4550 4260 60  0000 C CNN
F 3 "" H 4550 4260 60  0000 C CNN
	1    4450 4550
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L wiredheart-SchDoc-rescue:CR2032SMT B1
U 1 1 5CE59D58
P 6400 2350
F 0 "B1" V 6410 2220 60  0000 R TNN
F 1 "CR2032SMT" V 6310 2220 60  0000 R TNN
F 2 "" H 6310 2220 60  0000 C CNN
F 3 "" H 6310 2220 60  0000 C CNN
	1    6400 2350
	0    -1   -1   0   
$EndComp
$Comp
L wiredheart-SchDoc-rescue:STEREOJACK X1
U 1 1 5CE59D57
P 10100 2150
F 0 "X1" H 9690 2280 60  0000 L BNN
F 1 "" H 10100 2150 50  0001 C CNN
F 2 "" H 10100 2150 50  0001 C CNN
F 3 "" H 10100 2150 50  0001 C CNN
	1    10100 2150
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L wiredheart-SchDoc-rescue:0603R-10K R1
U 1 1 5CE59D56
P 3400 1050
F 0 "R1" V 3440 960 60  0000 R TNN
F 1 "6k8" V 3260 960 60  0000 R TNN
F 2 "" H 3260 960 60  0000 C CNN
F 3 "" H 3260 960 60  0000 C CNN
	1    3400 1050
	0    -1   -1   0   
$EndComp
$Comp
L wiredheart-SchDoc-rescue:0603R-10K R2
U 1 1 5CE59D55
P 4100 1050
F 0 "R2" V 4140 960 60  0000 R TNN
F 1 "6k8" V 3960 960 60  0000 R TNN
F 2 "" H 3960 960 60  0000 C CNN
F 3 "" H 3960 960 60  0000 C CNN
	1    4100 1050
	0    -1   -1   0   
$EndComp
$Comp
L wiredheart-SchDoc-rescue:0603R-10K R3
U 1 1 5CE59D54
P 3400 2750
F 0 "R3" V 3440 2660 60  0000 R TNN
F 1 "6k8" V 3260 2660 60  0000 R TNN
F 2 "" H 3260 2660 60  0000 C CNN
F 3 "" H 3260 2660 60  0000 C CNN
	1    3400 2750
	0    -1   -1   0   
$EndComp
$Comp
L wiredheart-SchDoc-rescue:7414_2 U1_2
U 1 1 5CE59D53
P 2100 1850
F 0 "U1_2" H 2290 1860 60  0000 L BNN
F 1 "74HCT14" H 2290 1540 60  0000 L BNN
F 2 "" H 2290 1540 60  0000 C CNN
F 3 "" H 2290 1540 60  0000 C CNN
	1    2100 1850
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L wiredheart-SchDoc-rescue:0603R-10K R4
U 1 1 5CE59D52
P 4200 2750
F 0 "R4" V 4240 2660 60  0000 R TNN
F 1 "6k8" V 4060 2660 60  0000 R TNN
F 2 "" H 4060 2660 60  0000 C CNN
F 3 "" H 4060 2660 60  0000 C CNN
	1    4200 2750
	0    -1   -1   0   
$EndComp
$Comp
L wiredheart-SchDoc-rescue:0603R-10K R8
U 1 1 5CE59D51
P 3400 3750
F 0 "R8" V 3440 3660 60  0000 R TNN
F 1 "10k" V 3260 3660 60  0000 R TNN
F 2 "" H 3260 3660 60  0000 C CNN
F 3 "" H 3260 3660 60  0000 C CNN
	1    3400 3750
	0    -1   -1   0   
$EndComp
$Comp
L wiredheart-SchDoc-rescue:0805C-10UF-6V3-X5R-PAN C8
U 1 1 5CE59D50
P 9100 2050
F 0 "C8" H 9000 1940 60  0000 R TNN
F 1 "10uF" H 9000 2040 60  0000 R TNN
F 2 "" H 9000 2040 60  0000 C CNN
F 3 "" H 9000 2040 60  0000 C CNN
	1    9100 2050
	-1   0    0    1   
$EndComp
$Comp
L wiredheart-SchDoc-rescue:0805C-10UF-6V3-X5R-PAN C9
U 1 1 5CE59D4F
P 9100 2650
F 0 "C9" H 9000 2540 60  0000 R TNN
F 1 "10uF" H 9000 2640 60  0000 R TNN
F 2 "" H 9000 2640 60  0000 C CNN
F 3 "" H 9000 2640 60  0000 C CNN
	1    9100 2650
	-1   0    0    1   
$EndComp
$Comp
L wiredheart-SchDoc-rescue:0603R-10K R10
U 1 1 5CE59D4E
P 3400 5850
F 0 "R10" V 3440 5760 60  0000 R TNN
F 1 "10k" V 3260 5760 60  0000 R TNN
F 2 "" H 3260 5760 60  0000 C CNN
F 3 "" H 3260 5760 60  0000 C CNN
	1    3400 5850
	0    -1   -1   0   
$EndComp
$Comp
L wiredheart-SchDoc-rescue:0603R-10K R12
U 1 1 5CE59D4D
P 1800 6650
F 0 "R12" H 1760 6340 60  0000 R TNN
F 1 "1k" H 1760 6440 60  0000 R TNN
F 2 "" H 1760 6440 60  0000 C CNN
F 3 "" H 1760 6440 60  0000 C CNN
	1    1800 6650
	-1   0    0    1   
$EndComp
$Comp
L wiredheart-SchDoc-rescue:0603C-100NF-25V-X7R-TDK C10
U 1 1 5CE59D4C
P 2900 5050
F 0 "C10" H 3000 4860 60  0000 L BNN
F 1 "1nF" H 3000 4760 60  0000 L BNN
F 2 "" H 3000 4760 60  0000 C CNN
F 3 "" H 3000 4760 60  0000 C CNN
	1    2900 5050
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L wiredheart-SchDoc-rescue:0603R-10K R14
U 1 1 5CE59D4B
P 8700 2450
F 0 "R14" H 8660 2140 60  0000 R TNN
F 1 "220k" H 8660 2240 60  0000 R TNN
F 2 "" H 8660 2240 60  0000 C CNN
F 3 "" H 8660 2240 60  0000 C CNN
	1    8700 2450
	-1   0    0    1   
$EndComp
$Comp
L wiredheart-SchDoc-rescue:2N7002-SOT23 Q1
U 1 1 5CE59D4A
P 2300 4350
F 0 "Q1" V 2560 4030 60  0000 R TNN
F 1 "BSN20" V 2460 4030 60  0000 R TNN
F 2 "" H 2460 4030 60  0000 C CNN
F 3 "" H 2460 4030 60  0000 C CNN
	1    2300 4350
	0    -1   -1   0   
$EndComp
$Comp
L wiredheart-SchDoc-rescue:0603R-10K R13
U 1 1 5CE59D49
P 1800 4550
F 0 "R13" H 1760 4240 60  0000 R TNN
F 1 "147" H 1760 4340 60  0000 R TNN
F 2 "" H 1760 4340 60  0000 C CNN
F 3 "" H 1760 4340 60  0000 C CNN
	1    1800 4550
	-1   0    0    1   
$EndComp
$Comp
L wiredheart-SchDoc-rescue:7414_3 U1_3
U 1 1 5CE59D48
P 2100 2650
F 0 "U1_3" H 2290 2660 60  0000 L BNN
F 1 "74HCT14" H 2290 2340 60  0000 L BNN
F 2 "" H 2290 2340 60  0000 C CNN
F 3 "" H 2290 2340 60  0000 C CNN
	1    2100 2650
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L wiredheart-SchDoc-rescue:BAT54S-SOT23 D1
U 1 1 5CE59D47
P 4000 2050
F 0 "D1" H 4410 1750 60  0000 R TNN
F 1 "BAT54S-SOT23" H 4410 2250 60  0000 R TNN
F 2 "" H 4410 2250 60  0000 C CNN
F 3 "" H 4410 2250 60  0000 C CNN
	1    4000 2050
	-1   0    0    1   
$EndComp
$Comp
L wiredheart-SchDoc-rescue:2N7002-SOT23 Q2
U 1 1 5CE59D46
P 7300 2350
F 0 "Q2" V 7100 2650 60  0000 R TNN
F 1 "BSN20" V 7200 2750 60  0000 R TNN
F 2 "" H 7200 2750 60  0000 C CNN
F 3 "" H 7200 2750 60  0000 C CNN
	1    7300 2350
	0    -1   -1   0   
$EndComp
$Comp
L wiredheart-SchDoc-rescue:0603R-10K R15
U 1 1 5CE59D45
P 8100 2150
F 0 "R15" H 8060 1840 60  0000 R TNN
F 1 "1M" H 8000 1950 60  0000 R TNN
F 2 "" H 8000 1950 60  0000 C CNN
F 3 "" H 8000 1950 60  0000 C CNN
	1    8100 2150
	-1   0    0    1   
$EndComp
$Comp
L wiredheart-SchDoc-rescue:0603R-10K R16
U 1 1 5CE59D44
P 8100 2350
F 0 "R16" V 8060 1940 60  0000 L BNN
F 1 "220k" V 8240 1940 60  0000 L BNN
F 2 "" H 8240 1940 60  0000 C CNN
F 3 "" H 8240 1940 60  0000 C CNN
	1    8100 2350
	0    1    1    0   
$EndComp
$Comp
L wiredheart-SchDoc-rescue:Header_3 P1
U 1 1 5CE59D43
P 7600 3250
F 0 "P1" H 7600 3250 60  0000 L BNN
F 1 "Header 3" H 7600 2750 60  0000 L BNN
F 2 "" H 7600 2750 60  0000 C CNN
F 3 "" H 7600 2750 60  0000 C CNN
	1    7600 3250
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L wiredheart-SchDoc-rescue:Header_3 P2
U 1 1 5CE59D42
P 7600 3750
F 0 "P2" H 7600 3750 60  0000 L BNN
F 1 "Header 3" H 7600 3250 60  0000 L BNN
F 2 "" H 7600 3250 60  0000 C CNN
F 3 "" H 7600 3250 60  0000 C CNN
	1    7600 3750
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L wiredheart-SchDoc-rescue:Header_3 P3
U 1 1 5CE59D41
P 7600 4250
F 0 "P3" H 7600 4250 60  0000 L BNN
F 1 "Header 3" H 7600 3750 60  0000 L BNN
F 2 "" H 7600 3750 60  0000 C CNN
F 3 "" H 7600 3750 60  0000 C CNN
	1    7600 4250
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L wiredheart-SchDoc-rescue:Header_3 P4
U 1 1 5CE59D40
P 7600 4750
F 0 "P4" H 7600 4750 60  0000 L BNN
F 1 "Header 3" H 7600 4250 60  0000 L BNN
F 2 "" H 7600 4250 60  0000 C CNN
F 3 "" H 7600 4250 60  0000 C CNN
	1    7600 4750
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L wiredheart-SchDoc-rescue:Header_3 P5
U 1 1 5CE59D3F
P 7600 5250
F 0 "P5" H 7600 5250 60  0000 L BNN
F 1 "Header 3" H 7600 4750 60  0000 L BNN
F 2 "" H 7600 4750 60  0000 C CNN
F 3 "" H 7600 4750 60  0000 C CNN
	1    7600 5250
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L wiredheart-SchDoc-rescue:Header_3 P6
U 1 1 5CE59D3E
P 7600 5750
F 0 "P6" H 7600 5750 60  0000 L BNN
F 1 "Header 3" H 7600 5250 60  0000 L BNN
F 2 "" H 7600 5250 60  0000 C CNN
F 3 "" H 7600 5250 60  0000 C CNN
	1    7600 5750
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L wiredheart-SchDoc-rescue:7414_4 U1_4
U 1 1 5CE59D3D
P 2100 3650
F 0 "U1_4" H 2290 3660 60  0000 L BNN
F 1 "74HCT14" H 2290 3340 60  0000 L BNN
F 2 "" H 2290 3340 60  0000 C CNN
F 3 "" H 2290 3340 60  0000 C CNN
	1    2100 3650
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L wiredheart-SchDoc-rescue:Header_2 P7
U 1 1 5CE59D3C
P 5900 2450
F 0 "P7" H 6200 2150 60  0000 R TNN
F 1 "Header 2" H 6200 2550 60  0000 R TNN
F 2 "" H 6200 2550 60  0000 C CNN
F 3 "" H 6200 2550 60  0000 C CNN
	1    5900 2450
	-1   0    0    1   
$EndComp
$Comp
L wiredheart-SchDoc-rescue:7414_5 U1_5
U 1 1 5CE59D3B
P 2100 4750
F 0 "U1_5" H 2290 4760 60  0000 L BNN
F 1 "74HCT14" H 2290 4440 60  0000 L BNN
F 2 "" H 2290 4440 60  0000 C CNN
F 3 "" H 2290 4440 60  0000 C CNN
	1    2100 4750
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L wiredheart-SchDoc-rescue:7414_6 U1_6
U 1 1 5CE59D3A
P 2100 5750
F 0 "U1_6" H 2290 5760 60  0000 L BNN
F 1 "74HCT14" H 2290 5440 60  0000 L BNN
F 2 "" H 2290 5440 60  0000 C CNN
F 3 "" H 2290 5440 60  0000 C CNN
	1    2100 5750
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L wiredheart-SchDoc-rescue:7414_7 U1_7
U 1 1 5CE59D39
P 5050 4550
F 0 "U1_7" H 5260 4460 60  0000 L BNN
F 1 "7414" H 5260 4360 60  0000 L BNN
F 2 "" H 5260 4360 60  0000 C CNN
F 3 "" H 5260 4360 60  0000 C CNN
	1    5050 4550
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L wiredheart-SchDoc-rescue:0603C-100NF-25V-X7R-TDK C1
U 1 1 5CE59D38
P 2100 1050
F 0 "C1" H 2200 860 60  0000 L BNN
F 1 "220nF" H 2200 760 60  0000 L BNN
F 2 "" H 2200 760 60  0000 C CNN
F 3 "" H 2200 760 60  0000 C CNN
	1    2100 1050
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L wiredheart-SchDoc-rescue:0603C-100NF-25V-X7R-TDK C2
U 1 1 5CE59D37
P 1800 1950
F 0 "C2" H 1900 1760 60  0000 L BNN
F 1 "220nF" H 1900 1660 60  0000 L BNN
F 2 "" H 1900 1660 60  0000 C CNN
F 3 "" H 1900 1660 60  0000 C CNN
	1    1800 1950
	1    0    0    -1  
$EndComp
Wire Wire Line
	4700 2750 5100 2750
$Comp
L power:GND #PWR?
U 1 1 5CE5CD98
P 2100 1350
F 0 "#PWR?" H 2100 1100 50  0001 C CNN
F 1 "GND" H 2105 1177 50  0000 C CNN
F 2 "" H 2100 1350 50  0001 C CNN
F 3 "" H 2100 1350 50  0001 C CNN
	1    2100 1350
	1    0    0    -1  
$EndComp
Connection ~ 2100 1050
Wire Wire Line
	1300 1050 2100 1050
$Comp
L power:GND #PWR?
U 1 1 5CE69A71
P 1800 2250
F 0 "#PWR?" H 1800 2000 50  0001 C CNN
F 1 "GND" H 1805 2077 50  0000 C CNN
F 2 "" H 1800 2250 50  0001 C CNN
F 3 "" H 1800 2250 50  0001 C CNN
	1    1800 2250
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L power:GND #PWR?
U 1 1 5CE69B38
P 1800 3050
F 0 "#PWR?" H 1800 2800 50  0001 C CNN
F 1 "GND" H 1805 2877 50  0000 C CNN
F 2 "" H 1800 3050 50  0001 C CNN
F 3 "" H 1800 3050 50  0001 C CNN
	1    1800 3050
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L power:GND #PWR?
U 1 1 5CE6A300
P 1800 4550
F 0 "#PWR?" H 1800 4300 50  0001 C CNN
F 1 "GND" H 1805 4377 50  0000 C CNN
F 2 "" H 1800 4550 50  0001 C CNN
F 3 "" H 1800 4550 50  0001 C CNN
	1    1800 4550
	1    0    0    -1  
$EndComp
Connection ~ 1800 4550
$Comp
L power:GND #PWR?
U 1 1 5CE6A3C1
P 1800 5150
F 0 "#PWR?" H 1800 4900 50  0001 C CNN
F 1 "GND" H 1805 4977 50  0000 C CNN
F 2 "" H 1800 5150 50  0001 C CNN
F 3 "" H 1800 5150 50  0001 C CNN
	1    1800 5150
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L power:GND #PWR?
U 1 1 5CE6A5C0
P 1800 6650
F 0 "#PWR?" H 1800 6400 50  0001 C CNN
F 1 "GND" H 1805 6477 50  0000 C CNN
F 2 "" H 1800 6650 50  0001 C CNN
F 3 "" H 1800 6650 50  0001 C CNN
	1    1800 6650
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L power:GND #PWR?
U 1 1 5CE6CDC5
P 5050 5050
F 0 "#PWR?" H 5050 4800 50  0001 C CNN
F 1 "GND" H 5055 4877 50  0000 C CNN
F 2 "" H 5050 5050 50  0001 C CNN
F 3 "" H 5050 5050 50  0001 C CNN
	1    5050 5050
	1    0    0    -1  
$EndComp
Connection ~ 5050 5050
$Comp
L power:GND #PWR?
U 1 1 5CE6D963
P 7400 3550
F 0 "#PWR?" H 7400 3300 50  0001 C CNN
F 1 "GND" H 7405 3377 50  0000 C CNN
F 2 "" H 7400 3550 50  0001 C CNN
F 3 "" H 7400 3550 50  0001 C CNN
	1    7400 3550
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L power:GND #PWR?
U 1 1 5CE6DA0C
P 7400 4050
F 0 "#PWR?" H 7400 3800 50  0001 C CNN
F 1 "GND" H 7405 3877 50  0000 C CNN
F 2 "" H 7400 4050 50  0001 C CNN
F 3 "" H 7400 4050 50  0001 C CNN
	1    7400 4050
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L power:GND #PWR?
U 1 1 5CE6DAB5
P 7400 4550
F 0 "#PWR?" H 7400 4300 50  0001 C CNN
F 1 "GND" H 7405 4377 50  0000 C CNN
F 2 "" H 7400 4550 50  0001 C CNN
F 3 "" H 7400 4550 50  0001 C CNN
	1    7400 4550
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L power:GND #PWR?
U 1 1 5CE6DB5E
P 7400 5050
F 0 "#PWR?" H 7400 4800 50  0001 C CNN
F 1 "GND" H 7405 4877 50  0000 C CNN
F 2 "" H 7400 5050 50  0001 C CNN
F 3 "" H 7400 5050 50  0001 C CNN
	1    7400 5050
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L power:GND #PWR?
U 1 1 5CE6DC07
P 7400 5550
F 0 "#PWR?" H 7400 5300 50  0001 C CNN
F 1 "GND" H 7405 5377 50  0000 C CNN
F 2 "" H 7400 5550 50  0001 C CNN
F 3 "" H 7400 5550 50  0001 C CNN
	1    7400 5550
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L power:GND #PWR?
U 1 1 5CE6DCB0
P 7400 6050
F 0 "#PWR?" H 7400 5800 50  0001 C CNN
F 1 "GND" H 7405 5877 50  0000 C CNN
F 2 "" H 7400 6050 50  0001 C CNN
F 3 "" H 7400 6050 50  0001 C CNN
	1    7400 6050
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L power:GND #PWR?
U 1 1 5CE6E082
P 7100 1750
F 0 "#PWR?" H 7100 1500 50  0001 C CNN
F 1 "GND" H 7105 1577 50  0000 C CNN
F 2 "" H 7100 1750 50  0001 C CNN
F 3 "" H 7100 1750 50  0001 C CNN
	1    7100 1750
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L power:GND #PWR?
U 1 1 5CE6E6C1
P 9600 2450
F 0 "#PWR?" H 9600 2200 50  0001 C CNN
F 1 "GND" H 9605 2277 50  0000 C CNN
F 2 "" H 9600 2450 50  0001 C CNN
F 3 "" H 9600 2450 50  0001 C CNN
	1    9600 2450
	1    0    0    -1  
$EndComp
$EndSCHEMATC
