<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.5.0">
<drawing>
<library>
<description>Generated from &lt;b&gt;Half.brd&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
by exp-lbrs.ulp</description>
<packages>
<package name="KEYBOARD_QUIETCLICK">
</package>
<package name="MOLEX-MINIB_54819-0519">
<description>USB - OTG, miniUSB Type B&lt;p&gt;
Molex</description>
</package>
<package name="SJ-43515TS_CUI_SJ-43515TS">
</package>
<package name="SPARKFUN-IC-MICROCONTROLLER_TQFP44">
</package>
<package name="CON-LSTB_MA03-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="LED_LED3MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3 mm, round</description>
</package>
<package name="RCL_0204/5">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0204, grid 5 mm</description>
</package>
<package name="RCL_C050-024X044">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 2.4 x 4.4 mm</description>
</package>
<package name="SPECIAL_Q">
<description>&lt;B&gt;CRYSTAL&lt;/B&gt;</description>
</package>
</packages>
<symbols>
</symbols>
<devicesets>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
