<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.0.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<hole x="1.5" y="15.2475" drill="3"/>
<text>IV-21 VFD</text>
<wire x1="25.5" y1="0" x2="32" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="23" y1="2.5" x2="23" y2="9" width="0" layer="20"/>
<wire x1="23" y1="28" x2="23" y2="21.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="23" y1="9" x2="1.5" y2="9" width="0" layer="20"/>
<wire x1="2" y1="21.5" x2="23" y2="21.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="1.5" y1="9" x2="2" y2="21.5" width="0" layer="20" curve="-180"/>
<wire x1="25.5" y1="30.5" x2="32" y2="30.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="32" y1="30.5" x2="32" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="23" y1="28" x2="25.5" y2="30.5" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="23" y1="2.5" x2="25.5" y2="0" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="10" y1="17.8" x2="22.4" y2="17.8" width="0" layer="20"/>
<wire x1="10" y1="12.8" x2="22.2" y2="12.8" width="0" layer="20"/>
<wire x1="22.2" y1="12.8" x2="22.4" y2="12.8" width="0" layer="20"/>
<wire x1="22.2" y1="12.8" x2="22.4" y2="17.8" width="0" layer="20" curve="180"/>
<wire x1="10" y1="17.8" x2="10" y2="12.8" width="0" layer="20" curve="180"/>
<text>sjm4306</text>
<text>020819</text>
<text>IV-21 VFD</text>
<text>sjm4306</text>
</plain>
<libraries>
<library name="sjm4306-custom">
<packages>
<package name="IV-21VFD">
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-samtec">
<description>&lt;b&gt;Samtec Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TSW-110-XX-G-D">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE .025" SQ POST HEADER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: Samtec TSW.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="sjm4306_LOGO">
<packages>
<package name="SJM4306_LOGO_SMALL">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="sjm4306-custom" package="IV-21VFD" value="IV-21VFD"/>
<element name="X1" library="con-samtec" package="TSW-110-XX-G-D" value="TSW-110-07-G-D">
<attribute name="MF" value="Samtec Inc."/>
<attribute name="MPN" value="TSW-110-07-G-D"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value=""/>
</element>
<element name="U$2" library="sjm4306_LOGO" package="SJM4306_LOGO_SMALL" value=""/>
<element name="U$3" library="sjm4306_LOGO" package="SJM4306_LOGO_SMALL" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="X1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="F1">
<contactref element="U$1" pad="P$1"/>
<contactref element="X1" pad="18"/>
</signal>
<signal name="F2">
<contactref element="U$1" pad="P$10"/>
<contactref element="X1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="A">
<contactref element="U$1" pad="P$5"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="B">
<contactref element="U$1" pad="P$3"/>
<contactref element="X1" pad="19"/>
</signal>
<signal name="C">
<contactref element="U$1" pad="P$18"/>
<contactref element="X1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="D">
<contactref element="U$1" pad="P$17"/>
<contactref element="X1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="E">
<contactref element="U$1" pad="P$19"/>
<contactref element="X1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="F">
<contactref element="U$1" pad="P$4"/>
<contactref element="X1" pad="20"/>
</signal>
<signal name="G">
<contactref element="U$1" pad="P$2"/>
<contactref element="X1" pad="17"/>
</signal>
<signal name="DP">
<contactref element="U$1" pad="P$16"/>
<contactref element="X1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="G9">
<contactref element="U$1" pad="P$11"/>
<contactref element="X1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="G8">
<contactref element="U$1" pad="P$12"/>
<contactref element="X1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="G7">
<contactref element="U$1" pad="P$9"/>
<contactref element="X1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="G6">
<contactref element="U$1" pad="P$13"/>
<contactref element="X1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="G5">
<contactref element="U$1" pad="P$8"/>
<contactref element="X1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="G4">
<contactref element="U$1" pad="P$14"/>
<contactref element="X1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="G3">
<contactref element="U$1" pad="P$7"/>
<contactref element="X1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="G2">
<contactref element="U$1" pad="P$15"/>
<contactref element="X1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="G1">
<contactref element="U$1" pad="P$6"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
