<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.1">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="MCP7811T">
</package>
<package name="SOT23-5L">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
package type OT</description>
</package>
<package name="SOIC10">
</package>
<package name="SOIC8">
<description>&lt;B&gt;Wide Plastic Gull Wing Small Outline Package&lt;/B&gt;</description>
</package>
<package name="SO14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline package&lt;/b&gt; 150 mil</description>
</package>
<package name="SO16">
<description>&lt;b&gt;Small Outline package&lt;/b&gt; 150 mil</description>
</package>
<package name="QFN48">
<description>&lt;b&gt;48-pin QFN 7 x 7 mm LF48&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
48 Quad Flat Package No Leads&lt;br&gt;
Source: http://v4.cypress.com/cfuploads/img/products/cywusb6934.pdf</description>
</package>
<package name="TSSOP14">
<description>&lt;b&gt;Thin Shrink Small Outline Plastic 14&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
MAX3223-MAX3243.pdf</description>
</package>
<package name="TSSOP16">
<description>&lt;b&gt;Thin Shrink Small Outline Plastic 16&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
http://www.maxim-ic.com .. MAX3223-MAX3243.pdf</description>
</package>
<package name="TSSOP20">
<description>&lt;b&gt;Thin Shrink Small Outline Plastic 20&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
MAX3223-MAX3243.pdf</description>
</package>
<package name="TSSOP24">
<description>&lt;b&gt;Thin Shrink Small Outline Plastic 24&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
MAX3223-MAX3243.pdf</description>
</package>
<package name="TSSOP28">
<description>&lt;b&gt;Thin Shrink Small Outline Plastic 28&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
MAX3223-MAX3243.pdf</description>
</package>
<package name="SOT23">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE TRANSISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
reflow soldering</description>
</package>
<package name="SO8">
<description>&lt;b&gt;8-Lead Small Outline IC SOIC8&lt;/b&gt; (SO-8)&lt;p&gt;
Source: http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_Sheets/703465986AD8611_2_0.pdf</description>
</package>
<package name="ESP-12S">
</package>
<package name="SWITCH_2.6X1.6">
</package>
<package name="USB_MICRO">
</package>
<package name="SPARKFUN_SOT23">
</package>
<package name="1206">
</package>
<package name="KMR7_SWITCH">
</package>
<package name="USB_MICRO_LEGS">
</package>
<package name="TAG_CONNECT_FTDI">
</package>
<package name="USB_MICRO_LEGS_2">
</package>
<package name="SLIDE_SWITCH">
</package>
<package name="10-WFDFN">
</package>
<package name="TEST_POINT_LARGE">
</package>
<package name="TB6552FN_MOTOR_DRIVER">
</package>
<package name="ADP2504">
</package>
<package name="QFN32">
</package>
<package name="XTAL_4_SMD">
</package>
<package name="PROTOBOARD_16X6">
</package>
<package name="PROTOBOARD_17X3">
</package>
<package name="32_TQFP">
</package>
<package name="RFM69HCW">
</package>
<package name="XTAL2">
</package>
<package name="ISP_HEADER_3X2">
</package>
<package name="AAA_BATT_HOLDER">
</package>
<package name="USB_FROM_SEEED_OPL">
</package>
<package name="SOI8W">
</package>
<package name="0805">
</package>
<package name="18_DEGREES">
</package>
<package name="SOIC8N">
</package>
<package name="1008">
</package>
<package name="AA_BATT_HOLDER">
</package>
<package name="SOT23-6">
</package>
<package name="VSON10">
</package>
<package name="CAP_TOUCH">
</package>
<package name="SOIC20">
</package>
<package name="TSOP6238">
</package>
<package name="TAG_CONNECT_MCP">
</package>
<package name="10MM_BATT_HOLDER">
</package>
<package name="QFN20">
</package>
<package name="LED_RGB_KINGBRIGHT_QBKC">
</package>
<package name="LED_RGB_KINGSBRIGHT_KJ3C">
</package>
<package name="LED_RGB_SUN">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="MCP73811T">
<pin name="CE"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="VBATT" direction="pas"/>
<pin name="PROG"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="MAX256ASA">
<pin name="CK_RS"/>
<pin name="VCC"/>
<pin name="VCC2"/>
<pin name="MODE"/>
<pin name="ST2"/>
<pin name="GND2"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="ST1"/>
</symbol>
<symbol name="LA6585MC">
<description>H-bridge motor driver</description>
<pin name="IN+"/>
<pin name="HB"/>
<pin name="IN-"/>
<pin name="CT"/>
<pin name="OUT1"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="OUT2"/>
<pin name="VCC"/>
<pin name="FG"/>
<pin name="RD"/>
</symbol>
<symbol name="MCP73812">
<pin name="CE"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="VBATT" direction="pas"/>
<pin name="PROG"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="ESP-12S">
<pin name="RESET" direction="in"/>
<pin name="ADC" direction="pas"/>
<pin name="CH_PD" direction="in"/>
<pin name="GPIO16"/>
<pin name="GPIO14"/>
<pin name="GPIO12"/>
<pin name="GPIO13"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="GPIO15"/>
<pin name="GPIO2"/>
<pin name="GPIO0"/>
<pin name="GPIO4"/>
<pin name="GPIO5"/>
<pin name="RXD" direction="in"/>
<pin name="TXD" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="VREG_3_3">
<pin name="VIN"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="EN"/>
<pin name="NC"/>
<pin name="VOUT"/>
</symbol>
<symbol name="SWITCH">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="USB_MICRO">
<pin name="D+"/>
<pin name="D-"/>
<pin name="VBUS" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="ID"/>
<pin name="SHIELD"/>
</symbol>
<symbol name="USB_5_PIN">
<pin name="D+"/>
<pin name="D-"/>
<pin name="VBUS" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="ID"/>
<pin name="SHIELD"/>
</symbol>
<symbol name="INVERTER">
<pin name="Y"/>
<pin name="A"/>
<pin name="VCC"/>
<pin name="GND"/>
</symbol>
<symbol name="DIODE">
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="TAG_CONNECT_FTDI">
<pin name="VCC"/>
<pin name="CTS"/>
<pin name="RXD"/>
<pin name="TXD"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="RTS"/>
</symbol>
<symbol name="TESTPOINT">
<pin name="1"/>
</symbol>
<symbol name="MOTOR_DRIVER_TB6552">
<pin name="AOI"/>
<pin name="AO2"/>
<pin name="PGND"/>
<pin name="BO2"/>
<pin name="BO1"/>
<pin name="BSTBY"/>
<pin name="BPWM"/>
<pin name="BIN2"/>
<pin name="BIN1"/>
<pin name="VCC"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="AIN1"/>
<pin name="AIN2"/>
<pin name="APWM"/>
<pin name="ASTBY"/>
<pin name="VM"/>
</symbol>
<symbol name="ADP2504">
<pin name="VOUT"/>
<pin name="SW2"/>
<pin name="PGND"/>
<pin name="SW1"/>
<pin name="PVIN"/>
<pin name="EN"/>
<pin name="SYNC"/>
<pin name="VIN"/>
<pin name="AGND"/>
<pin name="FB"/>
</symbol>
<symbol name="AT86RF212B">
<pin name="DIG3"/>
<pin name="DIG4"/>
<pin name="AVSS"/>
<pin name="RFP"/>
<pin name="RFN"/>
<pin name="AVSS2"/>
<pin name="DVSS"/>
<pin name="RST"/>
<pin name="DIG1"/>
<pin name="DIG2"/>
<pin name="SLP_TR"/>
<pin name="DVSS2"/>
<pin name="DVDD"/>
<pin name="DVDD2"/>
<pin name="DEVDD"/>
<pin name="DVSS3"/>
<pin name="CLKM"/>
<pin name="DVSS4"/>
<pin name="SCLK"/>
<pin name="MISO"/>
<pin name="DVSS5"/>
<pin name="MOSI"/>
<pin name="SEL"/>
<pin name="IRQ"/>
<pin name="XTAL2"/>
<pin name="XTAL1"/>
<pin name="AVSS3"/>
<pin name="EVDD"/>
<pin name="AVDD"/>
<pin name="AVSS4"/>
<pin name="AVSS5"/>
<pin name="AVSS6"/>
<pin name="PADDLE"/>
</symbol>
<symbol name="XTAL">
<pin name="3" direction="pas"/>
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="4" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="PROTOBOARD_16X6">
<pin name="P$1"/>
<pin name="P$2"/>
<pin name="P$3"/>
<pin name="P$4"/>
<pin name="P$5"/>
<pin name="P$6"/>
<pin name="P$7"/>
<pin name="P$8"/>
<pin name="P$9"/>
<pin name="P$10"/>
<pin name="P$11"/>
<pin name="P$12"/>
<pin name="P$13"/>
<pin name="P$14"/>
<pin name="P$15"/>
<pin name="P$16"/>
<pin name="P$17"/>
<pin name="P$18"/>
<pin name="P$19"/>
<pin name="P$20"/>
<pin name="P$21"/>
<pin name="P$22"/>
<pin name="P$23"/>
<pin name="P$24"/>
<pin name="P$25"/>
<pin name="P$26"/>
<pin name="P$27"/>
<pin name="P$28"/>
<pin name="P$29"/>
<pin name="P$30"/>
<pin name="P$31"/>
<pin name="P$32"/>
<pin name="P$33"/>
<pin name="P$34"/>
<pin name="P$35"/>
<pin name="P$36"/>
<pin name="P$37"/>
<pin name="P$38"/>
<pin name="P$39"/>
<pin name="P$40"/>
<pin name="P$41"/>
<pin name="P$42"/>
<pin name="P$43"/>
<pin name="P$44"/>
<pin name="P$45"/>
<pin name="P$46"/>
<pin name="P$47"/>
<pin name="P$48"/>
<pin name="P$49"/>
<pin name="P$50"/>
<pin name="P$51"/>
<pin name="P$52"/>
<pin name="P$53"/>
<pin name="P$54"/>
<pin name="P$55"/>
<pin name="P$56"/>
<pin name="P$57"/>
<pin name="P$58"/>
<pin name="P$59"/>
<pin name="P$60"/>
<pin name="P$61"/>
<pin name="P$62"/>
<pin name="P$63"/>
<pin name="P$64"/>
<pin name="P$65"/>
<pin name="P$66"/>
<pin name="P$67"/>
<pin name="P$68"/>
</symbol>
<symbol name="PROTOBOARD_17X3">
<pin name="P$1"/>
<pin name="P$2"/>
<pin name="P$3"/>
<pin name="P$4"/>
<pin name="P$5"/>
<pin name="P$6"/>
<pin name="P$7"/>
<pin name="P$8"/>
<pin name="P$9"/>
<pin name="P$10"/>
<pin name="P$11"/>
<pin name="P$12"/>
<pin name="P$13"/>
<pin name="P$14"/>
<pin name="P$15"/>
<pin name="P$16"/>
<pin name="P$17"/>
<pin name="P$18"/>
<pin name="P$19"/>
<pin name="P$20"/>
<pin name="P$21"/>
<pin name="P$22"/>
<pin name="P$23"/>
<pin name="P$24"/>
<pin name="P$25"/>
<pin name="P$26"/>
<pin name="P$27"/>
<pin name="P$28"/>
<pin name="P$29"/>
<pin name="P$30"/>
<pin name="P$31"/>
<pin name="P$32"/>
<pin name="P$33"/>
<pin name="P$34"/>
<pin name="P$35"/>
<pin name="P$36"/>
<pin name="P$37"/>
<pin name="P$38"/>
<pin name="P$39"/>
<pin name="P$40"/>
<pin name="P$41"/>
<pin name="P$42"/>
<pin name="P$43"/>
<pin name="P$44"/>
<pin name="P$45"/>
<pin name="P$46"/>
<pin name="P$47"/>
<pin name="P$48"/>
<pin name="P$49"/>
<pin name="P$50"/>
<pin name="P$51"/>
</symbol>
<symbol name="2X3_TAG_CONNECT">
<pin name="MISO"/>
<pin name="VCC"/>
<pin name="SCK"/>
<pin name="MOSI"/>
<pin name="RST"/>
<pin name="GND"/>
</symbol>
<symbol name="ATMEGA328P">
<pin name="SCK"/>
<pin name="XTAL2"/>
<pin name="XTAL1"/>
<pin name="GND@1"/>
<pin name="GND@2"/>
<pin name="VCC@1"/>
<pin name="PE0"/>
<pin name="PE1"/>
<pin name="AREF"/>
<pin name="AVCC"/>
<pin name="MISO0"/>
<pin name="MOSI0"/>
<pin name="PB2(SS/OC1B)"/>
<pin name="PB1(OC1A)"/>
<pin name="PB0(ICP)"/>
<pin name="PD7(AIN1)"/>
<pin name="PD6(AIN0)"/>
<pin name="PD5(T1)"/>
<pin name="PD4(XCK/T0)"/>
<pin name="PD3(INT1)"/>
<pin name="PD2(INT0)"/>
<pin name="TXD"/>
<pin name="RXD"/>
<pin name="A7/MOSI1"/>
<pin name="A6"/>
<pin name="PC5/ADC5/PTCY"/>
<pin name="PC4/ADC4/PTCY"/>
<pin name="PC3/ADC3/PTCY"/>
<pin name="ADC2"/>
<pin name="A1/SCK1"/>
<pin name="A0/MISO1"/>
<pin name="/RESET" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="RFM69HCW">
<pin name="RESET" direction="in"/>
<pin name="DIO0"/>
<pin name="DIO1"/>
<pin name="DIO2"/>
<pin name="DIO3"/>
<pin name="DIO4"/>
<pin name="DIO5"/>
<pin name="3.3V" direction="pwr"/>
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="ANT" direction="pas"/>
<pin name="GND@2" direction="pwr"/>
<pin name="SCK" direction="in"/>
<pin name="MISO"/>
<pin name="MOSI" direction="in"/>
<pin name="NSS" direction="in"/>
<pin name="GND@3"/>
</symbol>
<symbol name="XTAL2">
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="ATTINY85">
<pin name="VCC"/>
<pin name="PB1(MISO)"/>
<pin name="RESET"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="PB0(MOSI)"/>
<pin name="PB2(SCK)"/>
<pin name="PB3(RX)"/>
<pin name="PB4(TX)"/>
</symbol>
<symbol name="SPI_HEADER_3X2">
<pin name="1" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="2" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="3" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="4" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="5" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="6" direction="pas" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="AA_BATT_HOLDER">
<pin name="1"/>
<pin name="2"/>
</symbol>
<symbol name="LED_0805">
<pin name="+" direction="pas"/>
<pin name="-" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="ADP2303">
<pin name="NC"/>
<pin name="SW"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="BST"/>
<pin name="PGOOD"/>
<pin name="EN"/>
<pin name="VIN"/>
<pin name="FB"/>
</symbol>
<symbol name="TPS61322_BOOST">
<pin name="SW"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="NC"/>
<pin name="VOUT"/>
<pin name="NC2"/>
</symbol>
<symbol name="TPS61020">
<pin name="EN"/>
<pin name="VOUT"/>
<pin name="FB"/>
<pin name="LBO"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="VBAT"/>
<pin name="LBI"/>
<pin name="PS"/>
<pin name="SW"/>
<pin name="PGND"/>
</symbol>
<symbol name="INDUCTOR">
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SOT23-6">
<pin name="P$1"/>
<pin name="P$2"/>
<pin name="P$3"/>
<pin name="P$4"/>
<pin name="P$5"/>
<pin name="P$6"/>
</symbol>
<symbol name="AT42QT1010">
<pin name="OUT"/>
<pin name="VSS"/>
<pin name="SNSK"/>
<pin name="SNS"/>
<pin name="VDD"/>
<pin name="SYNC/MODE"/>
</symbol>
<symbol name="CAP_TOUCH">
<pin name="1"/>
</symbol>
<symbol name="PICLF1708">
<pin name="RA3/!MCLR" direction="in"/>
<pin name="VDD"/>
<pin name="RA5"/>
<pin name="RA4"/>
<pin name="RC3"/>
<pin name="RC6"/>
<pin name="RC7"/>
<pin name="RB7/TX"/>
<pin name="RB6"/>
<pin name="RB5/RX"/>
<pin name="RB4"/>
<pin name="RC2"/>
<pin name="RC4" direction="pwr"/>
<pin name="RC5" direction="pwr"/>
<pin name="RC1" direction="pwr"/>
<pin name="RC0" direction="pwr"/>
<pin name="RA2/INT"/>
<pin name="RA1"/>
<pin name="RA0"/>
<pin name="GND"/>
</symbol>
<symbol name="TSOP6238">
<pin name="GND"/>
<pin name="NC"/>
<pin name="3.3V"/>
<pin name="OUT"/>
</symbol>
<symbol name="2X3_MCP_TAG_CONNECT">
<pin name="MCLR"/>
<pin name="NC"/>
<pin name="VDD"/>
<pin name="CLK"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="DAT"/>
</symbol>
<symbol name="10MM_BATT_HOLDER">
<pin name="1"/>
<pin name="2"/>
</symbol>
<symbol name="LED_RGB">
<pin name="1"/>
<pin name="2"/>
<pin name="3"/>
<pin name="4"/>
</symbol>
<symbol name="LED_RB">
<pin name="1"/>
<pin name="2"/>
<pin name="3"/>
<pin name="4"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="MCP73811T" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MCP73811T"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT23-5L">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CE" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="PROG" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="VBATT" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LA6585MC" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LA6585MC"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOIC10">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CT" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="FG" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="HB" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="IN+" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="IN-" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT1" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT2" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="RD" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MCP73812" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MCP73812"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT23-5L">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CE" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="PROG" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="VBATT" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ESP-12S" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ESP-12S"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="ESP-12S">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ADC" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="CH_PD" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO0" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO12" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO13" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO14" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO15" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO16" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO2" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO4" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO5" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="RXD" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="TXD" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AP2112">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="VREG_3_3"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT23-5L">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="EN" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VOUT" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SWITCH_2.6X1.6">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SWITCH"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SWITCH_2.6X1.6">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="P$2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="USB_5_PIN">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="USB_5_PIN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="USB_MICRO">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D+" pad="D+"/>
<connect gate="G$1" pin="D-" pad="D-"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="GND"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="74LVC">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="INVERTER"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SPARKFUN_SOT23">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="Y" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DIODE1206">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DIODE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="1206">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="KMR7_SWITCH">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SWITCH"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="KMR7_SWITCH">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="P$3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="USB_MICRO_LEGS" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="USB_MICRO"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="USB_MICRO_LEGS_2">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D+" pad="D+"/>
<connect gate="G$1" pin="D-" pad="D-"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="GND"/>
<connect gate="G$1" pin="ID" pad="ID"/>
<connect gate="G$1" pin="SHIELD" pad="P$4"/>
<connect gate="G$1" pin="VBUS" pad="VBUS"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TAG_CONNECT_FTDI">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TAG_CONNECT_FTDI"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TAG_CONNECT_FTDI">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CTS" pad="P$2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="P$5"/>
<connect gate="G$1" pin="RTS" pad="P$6"/>
<connect gate="G$1" pin="RXD" pad="P$3"/>
<connect gate="G$1" pin="TXD" pad="P$4"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="P$1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SLIDE_SWITCH">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SWITCH"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SLIDE_SWITCH">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="P$1 P$2"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="P$3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TEST_POINT">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TESTPOINT"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TEST_POINT_LARGE">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="P$1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MOTOR_DRIVER_TB6552">
<gates>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TB6552_MOTOR_DRIVER">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MOTOR_DRIVER_TB6552"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TB6552FN_MOTOR_DRIVER">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="AIN1" pad="P$12"/>
<connect gate="G$1" pin="AIN2" pad="P$13"/>
<connect gate="G$1" pin="AO2" pad="P$2"/>
<connect gate="G$1" pin="AOI" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="APWM" pad="P$14"/>
<connect gate="G$1" pin="ASTBY" pad="P$15"/>
<connect gate="G$1" pin="BIN1" pad="P$9"/>
<connect gate="G$1" pin="BIN2" pad="P$8"/>
<connect gate="G$1" pin="BO1" pad="P$5"/>
<connect gate="G$1" pin="BO2" pad="P$4"/>
<connect gate="G$1" pin="BPWM" pad="P$7"/>
<connect gate="G$1" pin="BSTBY" pad="P$6"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="P$11"/>
<connect gate="G$1" pin="PGND" pad="P$3"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="P$10"/>
<connect gate="G$1" pin="VM" pad="P$16"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ADP2504">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ADP2504"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="ADP2504">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="AGND" pad="P$9"/>
<connect gate="G$1" pin="EN" pad="P$6"/>
<connect gate="G$1" pin="FB" pad="P$10"/>
<connect gate="G$1" pin="PGND" pad="P$3 P$11"/>
<connect gate="G$1" pin="PVIN" pad="P$5"/>
<connect gate="G$1" pin="SW1" pad="P$4"/>
<connect gate="G$1" pin="SW2" pad="P2"/>
<connect gate="G$1" pin="SYNC" pad="P$7"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN" pad="P$8"/>
<connect gate="G$1" pin="VOUT" pad="P1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AT86RF212">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="AT86RF212B"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="QFN32">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="AVDD" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="AVSS" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="AVSS2" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="AVSS3" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="AVSS4" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="AVSS5" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="AVSS6" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="CLKM" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="DEVDD" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="DIG1" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="DIG2" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="DIG3" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="DIG4" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="DVDD" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="DVDD2" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="DVSS" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="DVSS2" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="DVSS3" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="DVSS4" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="DVSS5" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="EVDD" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="IRQ" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="MISO" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="MOSI" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="PADDLE" pad="EP"/>
<connect gate="G$1" pin="RFN" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="RFP" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="RST" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="SCLK" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="SEL" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="SLP_TR" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL1" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL2" pad="25"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XTAL_4_SMD">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="XTAL"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="XTAL_4_SMD">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PROTOBOARD_16X6">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PROTOBOARD_16X6"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PROTOBOARD_16X6">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="P$10" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="P$11" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="P$12" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="P$13" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="P$14" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="P$15" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="P$16" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="P$17" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="P$18" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="P$19" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="P$2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="P$20" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="P$21" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="P$22" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="P$23" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="P$24" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="P$25" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="P$26" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="P$27" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="P$28" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="P$29" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="P$3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="P$30" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="P$31" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="P$32" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="P$33" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="P$34" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="P$35" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="P$36" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="P$37" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="P$38" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="P$39" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="P$4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="P$40" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="P$41" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="P$42" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="P$43" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="P$44" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="P$45" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="P$46" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="P$47" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="P$48" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="P$49" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="P$5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="P$50" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="P$51" pad="51"/>
<connect gate="G$1" pin="P$52" pad="52"/>
<connect gate="G$1" pin="P$53" pad="53"/>
<connect gate="G$1" pin="P$54" pad="54"/>
<connect gate="G$1" pin="P$55" pad="55"/>
<connect gate="G$1" pin="P$56" pad="56"/>
<connect gate="G$1" pin="P$57" pad="57"/>
<connect gate="G$1" pin="P$58" pad="58"/>
<connect gate="G$1" pin="P$59" pad="59"/>
<connect gate="G$1" pin="P$6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="P$60" pad="60"/>
<connect gate="G$1" pin="P$61" pad="61"/>
<connect gate="G$1" pin="P$62" pad="62"/>
<connect gate="G$1" pin="P$63" pad="63"/>
<connect gate="G$1" pin="P$64" pad="64"/>
<connect gate="G$1" pin="P$65" pad="65"/>
<connect gate="G$1" pin="P$66" pad="66"/>
<connect gate="G$1" pin="P$67" pad="67"/>
<connect gate="G$1" pin="P$68" pad="68"/>
<connect gate="G$1" pin="P$7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="P$8" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="P$9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PROTOBOARD_17X3">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PROTOBOARD_17X3"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PROTOBOARD_17X3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="P$10" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="P$11" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="P$12" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="P$13" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="P$14" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="P$15" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="P$16" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="P$17" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="P$18" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="P$19" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="P$2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="P$20" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="P$21" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="P$22" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="P$23" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="P$24" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="P$25" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="P$26" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="P$27" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="P$28" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="P$29" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="P$3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="P$30" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="P$31" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="P$32" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="P$33" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="P$34" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="P$35" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="P$36" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="P$37" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="P$38" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="P$39" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="P$4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="P$40" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="P$41" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="P$42" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="P$43" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="P$44" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="P$45" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="P$46" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="P$47" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="P$48" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="P$49" pad="65"/>
<connect gate="G$1" pin="P$5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="P$50" pad="66"/>
<connect gate="G$1" pin="P$51" pad="67"/>
<connect gate="G$1" pin="P$6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="P$7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="P$8" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="P$9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TAG_CONNECT_ICSP">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="2X3_TAG_CONNECT"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TAG_CONNECT_FTDI">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="P$6"/>
<connect gate="G$1" pin="MISO" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="MOSI" pad="P$4"/>
<connect gate="G$1" pin="RST" pad="P$5"/>
<connect gate="G$1" pin="SCK" pad="P$3"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="P$2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ATMEGA_TQFP_32">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ATMEGA328P"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="32_TQFP">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="/RESET" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="A0/MISO1" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A1/SCK1" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="A7/MOSI1" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="ADC2" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="AREF" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="AVCC" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="MISO0" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="MOSI0" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0(ICP)" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1(OC1A)" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2(SS/OC1B)" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="PC3/ADC3/PTCY" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="PC4/ADC4/PTCY" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="PC5/ADC5/PTCY" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="PD2(INT0)" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="PD3(INT1)" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="PD4(XCK/T0)" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="PD5(T1)" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PD6(AIN0)" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PD7(AIN1)" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PE0" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="PE1" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="RXD" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="SCK" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="TXD" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL1" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL2" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RFM69HCW">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="RFM69HCW"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="RFM69HCW">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="3.3V" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="ANT" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="DIO0" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="DIO1" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="DIO2" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="DIO3" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="DIO4" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="DIO5" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@3" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="MISO" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="MOSI" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="NSS" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="SCK" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XTAL2">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="XTAL2"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="XTAL2">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="P$2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ATTINY85">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ATTINY85"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOI8W">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0(MOSI)" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1(MISO)" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2(SCK)" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3(RX)" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4(TX)" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ISP_HEADER_3X2">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SPI_HEADER_3X2"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="ISP_HEADER_3X2">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AAA_BATT_HOLDER" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="AA_BATT_HOLDER"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="AAA_BATT_HOLDER">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="P$2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LED_0805">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LED_0805"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="0805">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ADP2503">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ADP2303"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOIC8N">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="BST" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="EN" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="FB" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="PGOOD" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="SW" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TPS61322_BOOST" prefix="U">
<gates>
<gate name="TPS61322" symbol="TPS61322_BOOST"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT23-5L">
<connects>
<connect gate="TPS61322" pin="GND" pad="2"/>
<connect gate="TPS61322" pin="NC" pad="3"/>
<connect gate="TPS61322" pin="NC2" pad="5"/>
<connect gate="TPS61322" pin="SW" pad="1"/>
<connect gate="TPS61322" pin="VOUT" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TPS61020">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TPS61020"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="VSON10">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="EN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="FB" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="LBI" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="LBO" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PGND" pad="10 11"/>
<connect gate="G$1" pin="PS" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="SW" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="VBAT" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="VOUT" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="1008_INDUCTOR">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="INDUCTOR"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="1008">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AA_BATT_HOLDER">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="AA_BATT_HOLDER"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="AA_BATT_HOLDER">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="P$2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AT42QT1010">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="AT42QT1010"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT23-6">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="SNS" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="SNSK" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="SYNC/MODE" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="CAP_TOUCH">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CAP_TOUCH"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="CAP_TOUCH">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="P$1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PIC16LF1708" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PICLF1708"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOIC20">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="RA0" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="RA1" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="RA2/INT" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="RA3/!MCLR" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="RA4" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="RA5" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="RB4" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="RB5/RX" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="RB6" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="RB7/TX" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="RC0" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="RC1" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="RC2" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="RC3" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="RC4" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="RC5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="RC6" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="RC7" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="QFN20" package="QFN20">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="RA0" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="RA1" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="RA2/INT" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="RA3/!MCLR" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="RA4" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="RA5" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="RB4" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="RB5/RX" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="RB6" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="RB7/TX" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="RC0" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="RC1" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="RC2" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="RC3" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="RC4" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="RC5" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="RC6" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="RC7" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="18"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TSPO6238">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TSOP6238"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TSOP6238">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="3.3V" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TSOP6238" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TSOP6238"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TSOP6238">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="3.3V" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MCP_TAG_CONNECT">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="2X3_MCP_TAG_CONNECT"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TAG_CONNECT_MCP">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="DAT" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="MCLR" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="10MM_BATT_HOLDER">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="10MM_BATT_HOLDER"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="10MM_BATT_HOLDER">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="1 P$1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PIC16LF1708_QFN">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PICLF1708"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="QFN20">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="RA0" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="RA1" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="RA2/INT" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="RA3/!MCLR" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="RA4" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="RA5" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="RB4" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="RB5/RX" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="RB6" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="RB7/TX" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="RC0" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="RC1" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="RC2" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="RC3" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="RC4" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="RC5" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="RC6" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="RC7" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="18"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LED_RGB_KINGBRIGHT_QBKC" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LED_RGB"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LED_RGB_KINGBRIGHT_QBKC">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LED_RGB_KINGBRIGHT_KJ3C" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LED_RB"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LED_RGB_KINGSBRIGHT_KJ3C">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LED_RGB_SUN">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LED_RGB"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LED_RGB_SUN">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
