EESchema Schematic File Version 4
EELAYER 30 0
EELAYER END
$Descr A4 11693 8268
encoding utf-8
Sheet 1 1
Title ""
Date ""
Rev ""
Comp ""
Comment1 ""
Comment2 ""
Comment3 ""
Comment4 ""
$EndDescr
$Comp
L Connector_Generic:Conn_01x40 J1
U 1 1 5D4D81A3
P 750 2750
F 0 "J1" H 668 4867 50  0000 C CNN
F 1 "Conn_01x40" H 668 4776 50  0000 C CNN
F 2 "Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_1x40_P2.54mm_Horizontal" H 750 2750 50  0001 C CNN
F 3 "~" H 750 2750 50  0001 C CNN
	1    750  2750
	-1   0    0    -1  
$EndComp
Text GLabel 950  850  2    50   Input ~ 0
A15
Text GLabel 950  950  2    50   Input ~ 0
A14
Text GLabel 950  1050 2    50   Input ~ 0
A13
Text GLabel 950  1150 2    50   Input ~ 0
A12
Text GLabel 950  1250 2    50   Input ~ 0
A11
Text GLabel 950  1350 2    50   Input ~ 0
A10
Text GLabel 950  1450 2    50   Input ~ 0
A9
Text GLabel 950  1550 2    50   Input ~ 0
A8
Text GLabel 950  1650 2    50   Input ~ 0
A7
Text GLabel 950  1750 2    50   Input ~ 0
A6
Text GLabel 950  1850 2    50   Input ~ 0
A5
Text GLabel 950  1950 2    50   Input ~ 0
A4
Text GLabel 950  2050 2    50   Input ~ 0
A3
Text GLabel 950  2150 2    50   Input ~ 0
A2
Text GLabel 950  2250 2    50   Input ~ 0
A1
Text GLabel 950  2350 2    50   Input ~ 0
A0
Text GLabel 950  2450 2    50   Output ~ 0
GND
Text GLabel 950  2550 2    50   Output ~ 0
VCC
Text GLabel 950  2750 2    50   3State ~ 0
RESET
Text GLabel 950  2850 2    50   Output ~ 0
CLK
Text GLabel 950  2950 2    50   Output ~ 0
INT
Text GLabel 950  3050 2    50   Input ~ 0
MREQ
Text GLabel 950  3150 2    50   Input ~ 0
WR
Text GLabel 950  3250 2    50   Input ~ 0
RD
Text GLabel 950  3350 2    50   Input ~ 0
IORQ
Text GLabel 950  3450 2    50   3State ~ 0
D0
Text GLabel 950  3550 2    50   3State ~ 0
D1
Text GLabel 950  3650 2    50   3State ~ 0
D2
Text GLabel 950  3750 2    50   3State ~ 0
D3
Text GLabel 950  3850 2    50   3State ~ 0
D4
Text GLabel 950  3950 2    50   3State ~ 0
D5
Text GLabel 950  4050 2    50   3State ~ 0
D6
Text GLabel 950  4150 2    50   3State ~ 0
D7
Text GLabel 4650 4250 0    50   Input ~ 0
CLK
Text GLabel 2600 3050 0    50   Input ~ 0
INT
Text GLabel 7650 3600 2    50   Output ~ 0
E
$Comp
L power:GND #PWR0101
U 1 1 5D72CAA8
P 5150 4550
F 0 "#PWR0101" H 5150 4300 50  0001 C CNN
F 1 "GND" H 5155 4377 50  0000 C CNN
F 2 "" H 5150 4550 50  0001 C CNN
F 3 "" H 5150 4550 50  0001 C CNN
	1    5150 4550
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L power:VCC #PWR0102
U 1 1 5D72CE02
P 5150 1750
F 0 "#PWR0102" H 5150 1600 50  0001 C CNN
F 1 "VCC" H 5167 1923 50  0000 C CNN
F 2 "" H 5150 1750 50  0001 C CNN
F 3 "" H 5150 1750 50  0001 C CNN
	1    5150 1750
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L Device:R R2
U 1 1 5D73258C
P 3300 1350
F 0 "R2" H 3370 1396 50  0000 L CNN
F 1 "4K7" H 3370 1305 50  0000 L CNN
F 2 "Resistor_THT:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P7.62mm_Horizontal" V 3230 1350 50  0001 C CNN
F 3 "~" H 3300 1350 50  0001 C CNN
	1    3300 1350
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L Device:R R4
U 1 1 5D732C8D
P 3800 1350
F 0 "R4" H 3870 1396 50  0000 L CNN
F 1 "4K7" H 3870 1305 50  0000 L CNN
F 2 "Resistor_THT:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P7.62mm_Horizontal" V 3730 1350 50  0001 C CNN
F 3 "~" H 3800 1350 50  0001 C CNN
	1    3800 1350
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L Device:R R5
U 1 1 5D732F58
P 4050 1350
F 0 "R5" H 4120 1396 50  0000 L CNN
F 1 "4K7" H 4120 1305 50  0000 L CNN
F 2 "Resistor_THT:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P7.62mm_Horizontal" V 3980 1350 50  0001 C CNN
F 3 "~" H 4050 1350 50  0001 C CNN
	1    4050 1350
	1    0    0    -1  
$EndComp
Wire Wire Line
	3300 1200 3550 1200
Connection ~ 3550 1200
Wire Wire Line
	3800 1200 4050 1200
Connection ~ 3800 1200
$Comp
L power:VCC #PWR0105
U 1 1 5D738B7B
P 3550 1200
F 0 "#PWR0105" H 3550 1050 50  0001 C CNN
F 1 "VCC" H 3567 1373 50  0000 C CNN
F 2 "" H 3550 1200 50  0001 C CNN
F 3 "" H 3550 1200 50  0001 C CNN
	1    3550 1200
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L 74xx:74HC00 U3
U 1 1 5D75BDF6
P 7450 2500
F 0 "U3" H 7450 2825 50  0000 C CNN
F 1 "74HC00" H 7450 2734 50  0000 C CNN
F 2 "Package_DIP:DIP-14_W7.62mm" H 7450 2500 50  0001 C CNN
F 3 "http://www.ti.com/lit/gpn/sn74hc00" H 7450 2500 50  0001 C CNN
	1    7450 2500
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L 74xx:74HC00 U3
U 2 1 5D75D884
P 8450 2600
F 0 "U3" H 8450 2925 50  0000 C CNN
F 1 "74HC00" H 8450 2834 50  0000 C CNN
F 2 "Package_DIP:DIP-14_W7.62mm" H 8450 2600 50  0001 C CNN
F 3 "http://www.ti.com/lit/gpn/sn74hc00" H 8450 2600 50  0001 C CNN
	2    8450 2600
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L 74xx:74HC00 U3
U 3 1 5D760D9C
P 8450 3150
F 0 "U3" H 8450 3475 50  0000 C CNN
F 1 "74HC00" H 8450 3384 50  0000 C CNN
F 2 "Package_DIP:DIP-14_W7.62mm" H 8450 3150 50  0001 C CNN
F 3 "http://www.ti.com/lit/gpn/sn74hc00" H 8450 3150 50  0001 C CNN
	3    8450 3150
	1    0    0    -1  
$EndComp
Connection ~ 7150 2600
Wire Wire Line
	7150 2600 7150 2400
Wire Wire Line
	8150 3250 7150 3250
$Comp
L Jumper:Jumper_2_Open JP1
U 1 1 5D763796
P 1600 4550
F 0 "JP1" H 1600 4785 50  0000 C CNN
F 1 "Jumper_2_Open" H 1600 4694 50  0000 C CNN
F 2 "Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_1x02_P2.54mm_Vertical" H 1600 4550 50  0001 C CNN
F 3 "~" H 1600 4550 50  0001 C CNN
	1    1600 4550
	1    0    0    -1  
$EndComp
Text GLabel 1800 4550 2    50   Input ~ 0
E
Wire Wire Line
	1400 4550 950  4550
Wire Wire Line
	7650 3600 7500 3600
Wire Wire Line
	7500 3600 7500 3050
Wire Wire Line
	7500 3050 8150 3050
Wire Wire Line
	8150 3050 8150 2700
Connection ~ 8150 3050
Wire Wire Line
	7150 2600 7150 2850
Connection ~ 7150 3250
Wire Wire Line
	7150 3250 7150 3800
Wire Wire Line
	7750 2500 8150 2500
Text GLabel 8750 2600 2    50   Output ~ 0
WR
Text GLabel 8750 3150 2    50   Output ~ 0
RD
Text GLabel 4650 2650 0    50   3State ~ 0
D7
Text GLabel 4650 2550 0    50   3State ~ 0
D6
Text GLabel 4650 2450 0    50   3State ~ 0
D5
Text GLabel 4650 2350 0    50   3State ~ 0
D4
Text GLabel 4650 2250 0    50   3State ~ 0
D3
Text GLabel 4650 2150 0    50   3State ~ 0
D2
Text GLabel 4650 2050 0    50   3State ~ 0
D1
Text GLabel 4650 1950 0    50   3State ~ 0
D0
$Comp
L 74xx:74HC00 U3
U 4 1 5D79212F
P 7350 5450
F 0 "U3" H 7350 5775 50  0000 C CNN
F 1 "74HC00" H 7350 5684 50  0000 C CNN
F 2 "Package_DIP:DIP-14_W7.62mm" H 7350 5450 50  0001 C CNN
F 3 "http://www.ti.com/lit/gpn/sn74hc00" H 7350 5450 50  0001 C CNN
	4    7350 5450
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L 74xx:74HC00 U3
U 5 1 5D792FFA
P 1000 6800
F 0 "U3" H 1230 6846 50  0000 L CNN
F 1 "74HC00" H 1230 6755 50  0000 L CNN
F 2 "Package_DIP:DIP-14_W7.62mm" H 1000 6800 50  0001 C CNN
F 3 "http://www.ti.com/lit/gpn/sn74hc00" H 1000 6800 50  0001 C CNN
	5    1000 6800
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L power:GND #PWR0107
U 1 1 5D7959FF
P 1000 7300
F 0 "#PWR0107" H 1000 7050 50  0001 C CNN
F 1 "GND" H 1005 7127 50  0000 C CNN
F 2 "" H 1000 7300 50  0001 C CNN
F 3 "" H 1000 7300 50  0001 C CNN
	1    1000 7300
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L power:VCC #PWR0108
U 1 1 5D7963F4
P 1000 6300
F 0 "#PWR0108" H 1000 6150 50  0001 C CNN
F 1 "VCC" H 1017 6473 50  0000 C CNN
F 2 "" H 1000 6300 50  0001 C CNN
F 3 "" H 1000 6300 50  0001 C CNN
	1    1000 6300
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L Device:C C1
U 1 1 5D796D91
P 2200 6850
F 0 "C1" H 2315 6896 50  0000 L CNN
F 1 "0.1uF" H 2315 6805 50  0000 L CNN
F 2 "Capacitor_THT:C_Disc_D3.0mm_W2.0mm_P2.50mm" H 2238 6700 50  0001 C CNN
F 3 "~" H 2200 6850 50  0001 C CNN
	1    2200 6850
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L Device:C C2
U 1 1 5D79C1E9
P 2750 6850
F 0 "C2" H 2865 6896 50  0000 L CNN
F 1 "0.1uF" H 2865 6805 50  0000 L CNN
F 2 "Capacitor_THT:C_Disc_D3.0mm_W2.0mm_P2.50mm" H 2788 6700 50  0001 C CNN
F 3 "~" H 2750 6850 50  0001 C CNN
	1    2750 6850
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L Device:C C3
U 1 1 5D7A60A9
P 3250 6850
F 0 "C3" H 3365 6896 50  0000 L CNN
F 1 "0.1uF" H 3365 6805 50  0000 L CNN
F 2 "Capacitor_THT:C_Disc_D3.0mm_W2.0mm_P2.50mm" H 3288 6700 50  0001 C CNN
F 3 "~" H 3250 6850 50  0001 C CNN
	1    3250 6850
	1    0    0    -1  
$EndComp
Text GLabel 1900 6700 0    50   Input ~ 0
VCC
Text GLabel 1900 7000 0    50   Input ~ 0
GND
Wire Wire Line
	1900 6700 2200 6700
Connection ~ 2200 6700
Wire Wire Line
	2200 6700 2750 6700
Connection ~ 2750 6700
Wire Wire Line
	2750 6700 3250 6700
Wire Wire Line
	1900 7000 2200 7000
Connection ~ 2200 7000
Wire Wire Line
	2200 7000 2750 7000
Connection ~ 2750 7000
Wire Wire Line
	2750 7000 3250 7000
$Comp
L power:PWR_FLAG #FLG0101
U 1 1 5D7B805C
P 2750 6700
F 0 "#FLG0101" H 2750 6775 50  0001 C CNN
F 1 "PWR_FLAG" H 2750 6873 50  0000 C CNN
F 2 "" H 2750 6700 50  0001 C CNN
F 3 "~" H 2750 6700 50  0001 C CNN
	1    2750 6700
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L power:PWR_FLAG #FLG0102
U 1 1 5D7B8ABA
P 2750 7000
F 0 "#FLG0102" H 2750 7075 50  0001 C CNN
F 1 "PWR_FLAG" H 2750 7173 50  0000 C CNN
F 2 "" H 2750 7000 50  0001 C CNN
F 3 "~" H 2750 7000 50  0001 C CNN
	1    2750 7000
	-1   0    0    1   
$EndComp
$Comp
L 74xx:74LS688 U4
U 1 1 5D7C2D6D
P 6450 6350
F 0 "U4" H 6994 6396 50  0000 L CNN
F 1 "74HC688" H 6994 6305 50  0000 L CNN
F 2 "Package_DIP:DIP-20_W7.62mm" H 6450 6350 50  0001 C CNN
F 3 "http://www.ti.com/lit/gpn/sn74LS688" H 6450 6350 50  0001 C CNN
	1    6450 6350
	1    0    0    -1  
$EndComp
Wire Wire Line
	5950 6050 5950 5950
Wire Wire Line
	5950 5150 6450 5150
Connection ~ 5950 5450
Wire Wire Line
	5950 5450 5950 5150
Connection ~ 5950 5550
Wire Wire Line
	5950 5550 5950 5450
Connection ~ 5950 5650
Wire Wire Line
	5950 5650 5950 5550
Connection ~ 5950 5750
Wire Wire Line
	5950 5750 5950 5650
Connection ~ 5950 5850
Wire Wire Line
	5950 5850 5950 5750
Connection ~ 5950 5950
Wire Wire Line
	5950 5950 5950 5850
Wire Wire Line
	5950 6150 5450 6150
Wire Wire Line
	5450 6150 5450 7550
Wire Wire Line
	5450 7550 5950 7550
$Comp
L power:GND #PWR0109
U 1 1 5D8121EB
P 6450 7550
F 0 "#PWR0109" H 6450 7300 50  0001 C CNN
F 1 "GND" H 6455 7377 50  0000 C CNN
F 2 "" H 6450 7550 50  0001 C CNN
F 3 "" H 6450 7550 50  0001 C CNN
	1    6450 7550
	1    0    0    -1  
$EndComp
Connection ~ 6450 7550
$Comp
L power:VCC #PWR0110
U 1 1 5D81295C
P 6450 5150
F 0 "#PWR0110" H 6450 5000 50  0001 C CNN
F 1 "VCC" H 6467 5323 50  0000 C CNN
F 2 "" H 6450 5150 50  0001 C CNN
F 3 "" H 6450 5150 50  0001 C CNN
	1    6450 5150
	1    0    0    -1  
$EndComp
Connection ~ 6450 5150
Text GLabel 5950 6350 0    50   Input ~ 0
A15
Text GLabel 5950 6450 0    50   Input ~ 0
A14
Text GLabel 5950 6550 0    50   Input ~ 0
A13
Text GLabel 5950 6650 0    50   Input ~ 0
A12
Text GLabel 5950 6750 0    50   Input ~ 0
A11
Text GLabel 5950 6850 0    50   Input ~ 0
A10
Text GLabel 5950 6950 0    50   Input ~ 0
A9
Text GLabel 5950 7050 0    50   Input ~ 0
A8
Wire Wire Line
	7050 5350 7050 5450
Wire Wire Line
	6950 5450 7050 5450
Connection ~ 7050 5450
Wire Wire Line
	7050 5450 7050 5550
Text GLabel 7650 5450 2    50   Output ~ 0
MREQ
Text GLabel 7650 5800 2    50   Output ~ 0
IORQ
Wire Wire Line
	7050 5800 7650 5800
Connection ~ 7050 5550
Wire Wire Line
	7050 5550 7050 5800
NoConn ~ 950  4450
NoConn ~ 950  4750
$Comp
L Device:R R1
U 1 1 5D843054
P 2450 1350
F 0 "R1" H 2520 1396 50  0000 L CNN
F 1 "10K" H 2520 1305 50  0000 L CNN
F 2 "Resistor_THT:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P7.62mm_Horizontal" V 2380 1350 50  0001 C CNN
F 3 "~" H 2450 1350 50  0001 C CNN
	1    2450 1350
	1    0    0    -1  
$EndComp
Wire Wire Line
	3300 1200 3050 1200
Connection ~ 3300 1200
Wire Wire Line
	5950 7250 5950 7550
Connection ~ 5950 7550
Wire Wire Line
	5950 7550 6450 7550
$Comp
L Device:R R3
U 1 1 5D8B5BA0
P 3550 1350
F 0 "R3" H 3620 1396 50  0000 L CNN
F 1 "4K7" H 3620 1305 50  0000 L CNN
F 2 "Resistor_THT:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P7.62mm_Horizontal" V 3480 1350 50  0001 C CNN
F 3 "~" H 3550 1350 50  0001 C CNN
	1    3550 1350
	1    0    0    -1  
$EndComp
Wire Wire Line
	3550 1200 3800 1200
$Comp
L Jumper:Jumper_2_Open JP2
U 1 1 5DABECBD
P 1600 4650
F 0 "JP2" H 1600 4885 50  0000 C CNN
F 1 "Jumper_2_Open" H 1600 4794 50  0000 C CNN
F 2 "Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_1x02_P2.54mm_Vertical" H 1600 4650 50  0001 C CNN
F 3 "~" H 1600 4650 50  0001 C CNN
	1    1600 4650
	1    0    0    1   
$EndComp
Text GLabel 1800 4650 2    50   Input ~ 0
RW
Wire Wire Line
	1400 4650 950  4650
Text GLabel 7350 3800 2    50   Output ~ 0
RW
Wire Wire Line
	7350 3800 7150 3800
Text GLabel 4650 2850 0    50   Input ~ 0
RESET
$Comp
L CPU_NXP_6800:MC6809 U1
U 1 1 5EC15497
P 5150 3150
F 0 "U1" H 5650 4800 50  0000 C CNN
F 1 "MC6809" H 5700 4700 50  0000 C CNN
F 2 "Package_DIP:DIP-40_W15.24mm" H 5150 1650 50  0001 C CNN
F 3 "http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/motorola/MC68B09S.pdf" H 5150 3150 50  0001 C CNN
	1    5150 3150
	1    0    0    -1  
$EndComp
Text GLabel 5650 3450 2    50   Output ~ 0
A15
Text GLabel 5650 3350 2    50   Output ~ 0
A14
Text GLabel 5650 3250 2    50   Output ~ 0
A13
Text GLabel 5650 3150 2    50   Output ~ 0
A12
Text GLabel 5650 3050 2    50   Output ~ 0
A11
Text GLabel 5650 2950 2    50   Output ~ 0
A10
Text GLabel 5650 2850 2    50   Output ~ 0
A9
Text GLabel 5650 2750 2    50   Output ~ 0
A8
Text GLabel 5650 2650 2    50   Output ~ 0
A7
Text GLabel 5650 2550 2    50   Output ~ 0
A6
Text GLabel 5650 2450 2    50   Output ~ 0
A5
Text GLabel 5650 2350 2    50   Output ~ 0
A4
Text GLabel 5650 2250 2    50   Output ~ 0
A3
Text GLabel 5650 2150 2    50   Output ~ 0
A2
Text GLabel 5650 2050 2    50   Output ~ 0
A1
Text GLabel 5650 1950 2    50   Output ~ 0
A0
Wire Wire Line
	6900 4050 6900 3050
Wire Wire Line
	6900 3050 7500 3050
Connection ~ 7500 3050
Wire Wire Line
	5650 4050 6900 4050
Wire Wire Line
	5650 3650 6400 3650
Wire Wire Line
	6400 3650 6400 2850
Wire Wire Line
	6400 2850 7150 2850
Connection ~ 7150 2850
Wire Wire Line
	7150 2850 7150 3250
Connection ~ 5150 4550
Wire Wire Line
	4650 2950 4050 2950
Wire Wire Line
	950  2650 2450 2650
Wire Wire Line
	2450 1500 2450 2650
$Comp
L Device:R R6
U 1 1 5ECD3E2D
P 3050 1350
F 0 "R6" H 3120 1396 50  0000 L CNN
F 1 "4K7" H 3120 1305 50  0000 L CNN
F 2 "Resistor_THT:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P7.62mm_Horizontal" V 2980 1350 50  0001 C CNN
F 3 "~" H 3050 1350 50  0001 C CNN
	1    3050 1350
	1    0    0    -1  
$EndComp
Connection ~ 3050 1200
Wire Wire Line
	3050 1200 2800 1200
$Comp
L Device:R R7
U 1 1 5ECD8B8D
P 2800 1350
F 0 "R7" H 2870 1396 50  0000 L CNN
F 1 "4K7" H 2870 1305 50  0000 L CNN
F 2 "Resistor_THT:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P7.62mm_Horizontal" V 2730 1350 50  0001 C CNN
F 3 "~" H 2800 1350 50  0001 C CNN
	1    2800 1350
	1    0    0    -1  
$EndComp
Connection ~ 2800 1200
Wire Wire Line
	2800 1200 2450 1200
Wire Wire Line
	2800 1500 2800 4050
Wire Wire Line
	2800 4050 4650 4050
Wire Wire Line
	2600 3050 3800 3050
Wire Wire Line
	4050 1500 4050 2950
Wire Wire Line
	3800 1500 3800 3050
Connection ~ 3800 3050
Wire Wire Line
	3800 3050 4650 3050
Wire Wire Line
	3550 1500 3550 3150
Wire Wire Line
	3550 3150 4650 3150
Wire Wire Line
	3300 1500 3300 3650
Wire Wire Line
	3300 3650 4650 3650
Wire Wire Line
	3050 1500 3050 3750
Wire Wire Line
	3050 3750 4650 3750
NoConn ~ 950  4250
NoConn ~ 950  4350
$Comp
L Connector:Conn_01x06_Male J2
U 1 1 5ECF66F2
P 6750 650
F 0 "J2" V 6812 794 50  0000 L CNN
F 1 "Conn_01x06_Male" V 6903 794 50  0000 L CNN
F 2 "Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_1x06_P2.54mm_Horizontal" H 6750 650 50  0001 C CNN
F 3 "~" H 6750 650 50  0001 C CNN
	1    6750 650 
	0    1    1    0   
$EndComp
Text GLabel 6750 850  3    50   Output ~ 0
NMI
Text GLabel 6850 850  3    50   Input ~ 0
BS
Text GLabel 6950 850  3    50   Input ~ 0
BA
Text GLabel 5650 3750 2    50   Output ~ 0
BS
Text GLabel 5650 3850 2    50   Output ~ 0
BA
Text GLabel 2600 3150 0    50   Input ~ 0
FIR
Text GLabel 2600 2950 0    50   Input ~ 0
NMI
Wire Wire Line
	2600 2950 4050 2950
Connection ~ 4050 2950
Wire Wire Line
	2600 3150 3550 3150
Connection ~ 3550 3150
Text GLabel 6450 850  3    50   Output ~ 0
FIR
Text GLabel 6550 850  3    50   Output ~ 0
E
Text GLabel 6650 850  3    50   Input ~ 0
Q
Text GLabel 5650 4150 2    50   Output ~ 0
Q
Wire Wire Line
	4300 4150 4300 4550
Wire Wire Line
	4300 4550 5150 4550
Wire Wire Line
	4300 4150 4650 4150
$Comp
L Device:C C4
U 1 1 5EC4A734
P 3800 6850
F 0 "C4" H 3915 6896 50  0000 L CNN
F 1 "0.1uF" H 3915 6805 50  0000 L CNN
F 2 "Capacitor_THT:C_Disc_D3.0mm_W2.0mm_P2.50mm" H 3838 6700 50  0001 C CNN
F 3 "~" H 3800 6850 50  0001 C CNN
	1    3800 6850
	1    0    0    -1  
$EndComp
Wire Wire Line
	3250 6700 3800 6700
Connection ~ 3250 6700
Wire Wire Line
	3800 7000 3250 7000
Connection ~ 3250 7000
$EndSCHEMATC
