<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.5.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="60.63" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="60.63" y1="0" x2="60.63" y2="74.92" width="0" layer="20"/>
<wire x1="60.63" y1="74.92" x2="0" y2="74.92" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="74.92" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>RJ45 Tester</text>
<text>Yapo 2020</text>
<text>1</text>
<text>ICSP</text>
<text>PWR</text>
<text>+5</text>
<text>GND</text>
<text>1</text>
<text>2</text>
<text>3</text>
<text>4</text>
<text>5</text>
<text>6</text>
<text>7</text>
<text>8</text>
<text>8</text>
<text>7</text>
<text>6</text>
<text>5</text>
<text>4</text>
<text>3</text>
<text>2</text>
<text>1</text>
</plain>
<libraries>
<library name="yapo">
<packages>
<package name="RJ45_KEYSTONE_949">
</package>
<package name="LED-MATRIX-8X8">
</package>
<package name="SOT-23">
</package>
<package name="R0603">
</package>
<package name="SOIC14_NARROW">
</package>
<package name="C0603">
</package>
<package name="1206">
</package>
<package name="HEADER_6PIN">
</package>
<package name="LED_0603">
</package>
<package name="FCI_20020316_SCREW_TERM_2P">
</package>
</packages>
</library>
<library name="z0">
<packages>
<package name="SOT23">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE TRANSISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
reflow soldering</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="J1" library="yapo" package="RJ45_KEYSTONE_949" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J2" library="yapo" package="RJ45_KEYSTONE_949" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="z0" package="SOT23" value="NPN_PREBIASED_DDTC">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$2" library="z0" package="SOT23" value="NPN_PREBIASED_DDTC">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$3" library="z0" package="SOT23" value="NPN_PREBIASED_DDTC">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$4" library="z0" package="SOT23" value="NPN_PREBIASED_DDTC">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$5" library="z0" package="SOT23" value="NPN_PREBIASED_DDTC">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$6" library="z0" package="SOT23" value="NPN_PREBIASED_DDTC">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$7" library="z0" package="SOT23" value="NPN_PREBIASED_DDTC">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$8" library="z0" package="SOT23" value="NPN_PREBIASED_DDTC">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U1" library="yapo" package="LED-MATRIX-8X8" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q1" library="yapo" package="SOT-23" value="MMBT3904">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q2" library="yapo" package="SOT-23" value="MMBT3904">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q3" library="yapo" package="SOT-23" value="MMBT3904">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q4" library="yapo" package="SOT-23" value="MMBT3904">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q5" library="yapo" package="SOT-23" value="MMBT3904">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q6" library="yapo" package="SOT-23" value="MMBT3904">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q7" library="yapo" package="SOT-23" value="MMBT3904">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q8" library="yapo" package="SOT-23" value="MMBT3904">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC1" library="yapo" package="SOIC14_NARROW" value="PIC16F1705"/>
<element name="C1" library="yapo" package="C0603" value="1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="yapo" package="1206" value="10u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J3" library="yapo" package="HEADER_6PIN" value="ICSP_HEADER">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="yapo" package="R0603" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="yapo" package="LED_0603" value=""/>
<element name="R10" library="yapo" package="R0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="yapo" package="1206" value="10u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J4" library="yapo" package="FCI_20020316_SCREW_TERM_2P" value=""/>
<element name="R1" library="yapo" package="R0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="yapo" package="R0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="yapo" package="R0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="yapo" package="R0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="yapo" package="R0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="yapo" package="R0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="yapo" package="R0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="yapo" package="R0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="2"/>
<contactref element="U$4" pad="2"/>
<contactref element="U$5" pad="2"/>
<contactref element="U$6" pad="2"/>
<contactref element="U$7" pad="2"/>
<contactref element="U$8" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="C1" pad="P$1"/>
<contactref element="C2" pad="P$1"/>
<contactref element="J3" pad="3"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="C3" pad="P$1"/>
<contactref element="J4" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="R1" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U1" pad="7"/>
<contactref element="R2" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="R3" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U1" pad="12"/>
<contactref element="R5" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U1" pad="11"/>
<contactref element="R7" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="R8" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="J2" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="J2" pad="3"/>
<contactref element="U$3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="J2" pad="4"/>
<contactref element="U$4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="J2" pad="5"/>
<contactref element="U$5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="J2" pad="6"/>
<contactref element="U$6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="J2" pad="7"/>
<contactref element="U$7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="J2" pad="8"/>
<contactref element="U$8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="J1" pad="3"/>
<contactref element="Q3" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="J1" pad="4"/>
<contactref element="Q4" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="J1" pad="5"/>
<contactref element="Q5" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="J1" pad="6"/>
<contactref element="Q6" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="J1" pad="7"/>
<contactref element="Q7" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="J1" pad="8"/>
<contactref element="Q8" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="Q1" pad="3"/>
<contactref element="Q2" pad="3"/>
<contactref element="Q3" pad="3"/>
<contactref element="Q4" pad="3"/>
<contactref element="Q5" pad="3"/>
<contactref element="Q6" pad="3"/>
<contactref element="Q7" pad="3"/>
<contactref element="Q8" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="P$2"/>
<contactref element="C2" pad="P$2"/>
<contactref element="J3" pad="2"/>
<contactref element="R9" pad="P$1"/>
<contactref element="C3" pad="P$2"/>
<contactref element="J4" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="J3" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="J3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="J3" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="R9" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="LINE5">
<contactref element="Q5" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="LINE4">
<contactref element="Q4" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="LINE3">
<contactref element="Q3" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="LINE2">
<contactref element="Q2" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="LINE1">
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="LINE6">
<contactref element="Q6" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="LINE7">
<contactref element="Q7" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$44">
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="R10" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$45">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="R10" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="LINE8">
<contactref element="Q8" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="U1" pad="10"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="Q2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="U$1" pad="3"/>
<contactref element="R1" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="J2" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="R2" pad="P$2"/>
<contactref element="U$2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="R3" pad="P$2"/>
<contactref element="U$3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="U$4" pad="3"/>
<contactref element="R6" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="R6" pad="P$1"/>
<contactref element="U1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="R4" pad="P$2"/>
<contactref element="U$5" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="U$6" pad="3"/>
<contactref element="R5" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="R7" pad="P$2"/>
<contactref element="U$7" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="U$8" pad="3"/>
<contactref element="R8" pad="P$2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
