<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.5.2">
<drawing>
<schematic>
<libraries>
<library name="yapo">
<packages>
<package name="RJ45_KEYSTONE_949">
</package>
<package name="LED-MATRIX-8X8">
</package>
<package name="SOT343">
</package>
<package name="SOT-23">
</package>
<package name="R1206">
</package>
<package name="R0805">
</package>
<package name="R0603">
</package>
<package name="0402">
</package>
<package name="0201">
</package>
<package name="0603_TIGHT">
</package>
<package name="0402-TIGHT">
</package>
<package name="SOIC14_NARROW">
</package>
<package name="1206">
</package>
<package name="0805">
</package>
<package name="C0603">
</package>
<package name="C0402">
</package>
<package name="C0402_NO_THERMALS">
</package>
<package name="HEADER_6PIN">
</package>
<package name="LED_3W">
</package>
<package name="LUXEON_Z">
</package>
<package name="LUXEON_C">
</package>
<package name="LED_5630">
</package>
<package name="CREE_XPE_LED">
</package>
<package name="OSLON_3030_LED">
</package>
<package name="LED_0603">
</package>
<package name="HEADER_2PIN">
</package>
<package name="FCI_20020316_SCREW_TERM_2P">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="RJ45">
<pin name="1"/>
<pin name="2"/>
<pin name="3"/>
<pin name="4"/>
<pin name="5"/>
<pin name="6"/>
<pin name="7"/>
<pin name="8"/>
</symbol>
<symbol name="GND">
<pin name="GND" direction="sup"/>
</symbol>
<symbol name="LED-MATRIX-8X8">
<pin name="A4"/>
<pin name="A5"/>
<pin name="A3"/>
<pin name="A6"/>
<pin name="A2"/>
<pin name="A7"/>
<pin name="A1"/>
<pin name="A8"/>
<pin name="C4"/>
<pin name="C5"/>
<pin name="C3"/>
<pin name="C6"/>
<pin name="C2"/>
<pin name="C7"/>
<pin name="C1"/>
<pin name="C8"/>
</symbol>
<symbol name="NPN">
<pin name="B"/>
<pin name="C"/>
<pin name="E"/>
</symbol>
<symbol name="+5V">
<pin name="+5V" direction="sup"/>
</symbol>
<symbol name="R-1">
<pin name="P$3"/>
<pin name="P$4"/>
</symbol>
<symbol name="PIC16F1705">
<pin name="VDD"/>
<pin name="VSS"/>
<pin name="RA5"/>
<pin name="ICSPCLK"/>
<pin name="!MCLR!/VPP"/>
<pin name="RC5"/>
<pin name="RC4"/>
<pin name="RC3"/>
<pin name="RC2"/>
<pin name="RC1"/>
<pin name="RC0"/>
<pin name="RA4"/>
<pin name="RA2"/>
<pin name="ICSPDAT"/>
</symbol>
<symbol name="C">
<pin name="P$1"/>
<pin name="P$2"/>
</symbol>
<symbol name="ICSP_HEADER">
<pin name="!MCLR!/VPP"/>
<pin name="VDD"/>
<pin name="VSS"/>
<pin name="ICSPDAT"/>
<pin name="ICSPCLK"/>
<pin name="LVP"/>
</symbol>
<symbol name="LED">
<pin name="A"/>
<pin name="C"/>
</symbol>
<symbol name="HEADER_2PIN">
<pin name="2"/>
<pin name="1"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="RJ45" prefix="J" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="RJ45"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="RJ45_KEYSTONE_949">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="8" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="GND">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LED-MATRIX-8X8" prefix="U" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LED-MATRIX-8X8"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LED-MATRIX-8X8">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C1" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="C2" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="C3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="C4" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="C5" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="C6" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="C7" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="C8" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="NPN" prefix="Q" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="NPN"/>
</gates>
<devices>
<device name="-BFP740" package="SOT343">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="2 4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="" package="SOT-23">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="+5V">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="+5V"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="R" prefix="R" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="R-1"/>
</gates>
<devices>
<device name="1206" package="R1206">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$3" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="P$4" pad="P$2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="0805" package="R0805">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$3" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="P$4" pad="P$2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="0603" package="R0603">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$3" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="P$4" pad="P$2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="0402" package="0402">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$3" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="P$4" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="" package="0201">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$3" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="P$4" pad="P$2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="0603-TIGHT" package="0603_TIGHT">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$3" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="P$4" pad="P$2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="0402-TIGHT" package="0402-TIGHT">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$3" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="P$4" pad="P$2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PIC16F1705" prefix="IC" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PIC16F1705"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOIC14_NARROW">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!MCLR!/VPP" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="ICSPCLK" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="ICSPDAT" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="RA2" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="RA4" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="RA5" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="RC0" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="RC1" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="RC2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="RC3" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="RC4" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="RC5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="C" prefix="C" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="C"/>
</gates>
<devices>
<device name="1206" package="1206">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$1" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="P$2" pad="P$2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="0805" package="0805">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$1" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="P$2" pad="P$2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="0603" package="C0603">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$1" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="P$2" pad="P$2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="" package="C0402">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="P$2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="0402_NO_THERMALS" package="C0402_NO_THERMALS">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="P$2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="0201" package="0201">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$1" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="P$2" pad="P$2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ICSP_HEADER" prefix="J">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ICSP_HEADER"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="HEADER_6PIN">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!MCLR!/VPP" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="ICSPCLK" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="ICSPDAT" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="LVP" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LED" prefix="D" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LED"/>
</gates>
<devices>
<device name="3W" package="LED_3W">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="LUXEON_Z" package="LUXEON_Z">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="LUXEON_C" package="LUXEON_C">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="5630" package="LED_5630">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A@1 A@2"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C@1 C@2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="CREE_XPE" package="CREE_XPE_LED">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SSL150" package="OSLON_3030_LED">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="" package="LED_0603">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HEADER_2PIN" prefix="J" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="HEADER_2PIN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="HEADER_2PIN">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SCREW-TERM" package="FCI_20020316_SCREW_TERM_2P">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="P$2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
<library name="z0">
<packages>
<package name="SOT23">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE TRANSISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
reflow soldering</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="NPN_PREBIASED_DDTC">
<pin name="P$B"/>
<pin name="P$C"/>
<pin name="P$E"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="NPN_PREBIASED_DDTC">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="NPN_PREBIASED_DDTC"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT23">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$B" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="P$C" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="P$E" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<parts>
<part name="J1" library="yapo" deviceset="RJ45" device=""/>
<part name="J2" library="yapo" deviceset="RJ45" device=""/>
<part name="U$1" library="z0" deviceset="NPN_PREBIASED_DDTC" device=""/>
<part name="U$2" library="z0" deviceset="NPN_PREBIASED_DDTC" device=""/>
<part name="U$3" library="z0" deviceset="NPN_PREBIASED_DDTC" device=""/>
<part name="U$4" library="z0" deviceset="NPN_PREBIASED_DDTC" device=""/>
<part name="U$5" library="z0" deviceset="NPN_PREBIASED_DDTC" device=""/>
<part name="U$6" library="z0" deviceset="NPN_PREBIASED_DDTC" device=""/>
<part name="U$7" library="z0" deviceset="NPN_PREBIASED_DDTC" device=""/>
<part name="U$8" library="z0" deviceset="NPN_PREBIASED_DDTC" device=""/>
<part name="U$9" library="yapo" deviceset="GND" device=""/>
<part name="U$10" library="yapo" deviceset="GND" device=""/>
<part name="U$11" library="yapo" deviceset="GND" device=""/>
<part name="U$12" library="yapo" deviceset="GND" device=""/>
<part name="U$13" library="yapo" deviceset="GND" device=""/>
<part name="U$14" library="yapo" deviceset="GND" device=""/>
<part name="U$15" library="yapo" deviceset="GND" device=""/>
<part name="U$16" library="yapo" deviceset="GND" device=""/>
<part name="U1" library="yapo" deviceset="LED-MATRIX-8X8" device=""/>
<part name="Q1" library="yapo" deviceset="NPN" device="" value="MMBT3904"/>
<part name="Q2" library="yapo" deviceset="NPN" device="" value="MMBT3904"/>
<part name="Q3" library="yapo" deviceset="NPN" device="" value="MMBT3904"/>
<part name="Q4" library="yapo" deviceset="NPN" device="" value="MMBT3904"/>
<part name="Q5" library="yapo" deviceset="NPN" device="" value="MMBT3904"/>
<part name="Q6" library="yapo" deviceset="NPN" device="" value="MMBT3904"/>
<part name="Q7" library="yapo" deviceset="NPN" device="" value="MMBT3904"/>
<part name="Q8" library="yapo" deviceset="NPN" device="" value="MMBT3904"/>
<part name="U$17" library="yapo" deviceset="+5V" device=""/>
<part name="U$18" library="yapo" deviceset="+5V" device=""/>
<part name="U$19" library="yapo" deviceset="+5V" device=""/>
<part name="U$20" library="yapo" deviceset="+5V" device=""/>
<part name="U$21" library="yapo" deviceset="+5V" device=""/>
<part name="U$22" library="yapo" deviceset="+5V" device=""/>
<part name="U$23" library="yapo" deviceset="+5V" device=""/>
<part name="U$24" library="yapo" deviceset="+5V" device=""/>
<part name="IC1" library="yapo" deviceset="PIC16F1705" device="" value="PIC16F1705"/>
<part name="U$25" library="yapo" deviceset="+5V" device=""/>
<part name="U$26" library="yapo" deviceset="GND" device=""/>
<part name="C1" library="yapo" deviceset="C" device="0603" value="1u"/>
<part name="C2" library="yapo" deviceset="C" device="1206" value="10u"/>
<part name="U$27" library="yapo" deviceset="+5V" device=""/>
<part name="U$28" library="yapo" deviceset="+5V" device=""/>
<part name="U$29" library="yapo" deviceset="GND" device=""/>
<part name="U$30" library="yapo" deviceset="GND" device=""/>
<part name="J3" library="yapo" deviceset="ICSP_HEADER" device=""/>
<part name="U$31" library="yapo" deviceset="+5V" device=""/>
<part name="U$32" library="yapo" deviceset="GND" device=""/>
<part name="R9" library="yapo" deviceset="R" device="0603" value="10k"/>
<part name="U$33" library="yapo" deviceset="+5V" device=""/>
<part name="D1" library="yapo" deviceset="LED" device=""/>
<part name="R10" library="yapo" deviceset="R" device="0603"/>
<part name="U$34" library="yapo" deviceset="GND" device=""/>
<part name="C3" library="yapo" deviceset="C" device="1206" value="10u"/>
<part name="U$35" library="yapo" deviceset="+5V" device=""/>
<part name="U$36" library="yapo" deviceset="GND" device=""/>
<part name="J4" library="yapo" deviceset="HEADER_2PIN" device="SCREW-TERM"/>
<part name="U$37" library="yapo" deviceset="+5V" device=""/>
<part name="U$38" library="yapo" deviceset="GND" device=""/>
<part name="R1" library="yapo" deviceset="R" device="0603"/>
<part name="R2" library="yapo" deviceset="R" device="0603"/>
<part name="R3" library="yapo" deviceset="R" device="0603"/>
<part name="R4" library="yapo" deviceset="R" device="0603"/>
<part name="R5" library="yapo" deviceset="R" device="0603"/>
<part name="R6" library="yapo" deviceset="R" device="0603"/>
<part name="R7" library="yapo" deviceset="R" device="0603"/>
<part name="R8" library="yapo" deviceset="R" device="0603"/>
</parts>
<sheets>
<sheet>
<plain>
</plain>
<busses>
</busses>
<nets>
<net name="GND">
<segment>
<pinref part="U$1" gate="G$1" pin="P$E"/>
<pinref part="U$9" gate="G$1" pin="GND"/>
</segment>
<segment>
<pinref part="U$2" gate="G$1" pin="P$E"/>
<pinref part="U$10" gate="G$1" pin="GND"/>
</segment>
<segment>
<pinref part="U$3" gate="G$1" pin="P$E"/>
<pinref part="U$11" gate="G$1" pin="GND"/>
</segment>
<segment>
<pinref part="U$4" gate="G$1" pin="P$E"/>
<pinref part="U$12" gate="G$1" pin="GND"/>
</segment>
<segment>
<pinref part="U$5" gate="G$1" pin="P$E"/>
<pinref part="U$13" gate="G$1" pin="GND"/>
</segment>
<segment>
<pinref part="U$6" gate="G$1" pin="P$E"/>
<pinref part="U$14" gate="G$1" pin="GND"/>
</segment>
<segment>
<pinref part="U$7" gate="G$1" pin="P$E"/>
<pinref part="U$15" gate="G$1" pin="GND"/>
</segment>
<segment>
<pinref part="U$8" gate="G$1" pin="P$E"/>
<pinref part="U$16" gate="G$1" pin="GND"/>
</segment>
<segment>
<pinref part="IC1" gate="G$1" pin="VSS"/>
<pinref part="U$26" gate="G$1" pin="GND"/>
</segment>
<segment>
<pinref part="C1" gate="G$1" pin="P$1"/>
<pinref part="U$29" gate="G$1" pin="GND"/>
</segment>
<segment>
<pinref part="C2" gate="G$1" pin="P$1"/>
<pinref part="U$30" gate="G$1" pin="GND"/>
</segment>
<segment>
<pinref part="J3" gate="G$1" pin="VSS"/>
<pinref part="U$32" gate="G$1" pin="GND"/>
</segment>
<segment>
<pinref part="D1" gate="G$1" pin="C"/>
<pinref part="U$34" gate="G$1" pin="GND"/>
</segment>
<segment>
<pinref part="C3" gate="G$1" pin="P$1"/>
<pinref part="U$36" gate="G$1" pin="GND"/>
</segment>
<segment>
<pinref part="J4" gate="G$1" pin="2"/>
<pinref part="U$38" gate="G$1" pin="GND"/>
</segment>
</net>
<net name="N$1">
<segment>
<pinref part="U1" gate="G$1" pin="C1"/>
<pinref part="R1" gate="G$1" pin="P$3"/>
</segment>
</net>
<net name="N$2">
<segment>
<pinref part="U1" gate="G$1" pin="C2"/>
<pinref part="R2" gate="G$1" pin="P$3"/>
</segment>
</net>
<net name="N$3">
<segment>
<pinref part="U1" gate="G$1" pin="C3"/>
<pinref part="R3" gate="G$1" pin="P$3"/>
</segment>
</net>
<net name="N$5">
<segment>
<pinref part="U1" gate="G$1" pin="C5"/>
<pinref part="R4" gate="G$1" pin="P$3"/>
</segment>
</net>
<net name="N$6">
<segment>
<pinref part="U1" gate="G$1" pin="C6"/>
<pinref part="R5" gate="G$1" pin="P$3"/>
</segment>
</net>
<net name="N$7">
<segment>
<pinref part="U1" gate="G$1" pin="C7"/>
<pinref part="R7" gate="G$1" pin="P$3"/>
</segment>
</net>
<net name="N$8">
<segment>
<pinref part="U1" gate="G$1" pin="C8"/>
<pinref part="R8" gate="G$1" pin="P$3"/>
</segment>
</net>
<net name="N$9">
<segment>
<pinref part="J2" gate="G$1" pin="1"/>
<pinref part="U$1" gate="G$1" pin="P$B"/>
</segment>
</net>
<net name="N$11">
<segment>
<pinref part="J2" gate="G$1" pin="3"/>
<pinref part="U$3" gate="G$1" pin="P$B"/>
</segment>
</net>
<net name="N$12">
<segment>
<pinref part="J2" gate="G$1" pin="4"/>
<pinref part="U$4" gate="G$1" pin="P$B"/>
</segment>
</net>
<net name="N$13">
<segment>
<pinref part="J2" gate="G$1" pin="5"/>
<pinref part="U$5" gate="G$1" pin="P$B"/>
</segment>
</net>
<net name="N$14">
<segment>
<pinref part="J2" gate="G$1" pin="6"/>
<pinref part="U$6" gate="G$1" pin="P$B"/>
</segment>
</net>
<net name="N$15">
<segment>
<pinref part="J2" gate="G$1" pin="7"/>
<pinref part="U$7" gate="G$1" pin="P$B"/>
</segment>
</net>
<net name="N$16">
<segment>
<pinref part="J2" gate="G$1" pin="8"/>
<pinref part="U$8" gate="G$1" pin="P$B"/>
</segment>
</net>
<net name="N$20">
<segment>
<pinref part="J1" gate="G$1" pin="1"/>
<pinref part="Q1" gate="G$1" pin="E"/>
<pinref part="U1" gate="G$1" pin="A1"/>
</segment>
</net>
<net name="N$17">
<segment>
<pinref part="J1" gate="G$1" pin="3"/>
<pinref part="Q3" gate="G$1" pin="E"/>
<pinref part="U1" gate="G$1" pin="A3"/>
</segment>
</net>
<net name="N$19">
<segment>
<pinref part="J1" gate="G$1" pin="4"/>
<pinref part="Q4" gate="G$1" pin="E"/>
<pinref part="U1" gate="G$1" pin="A4"/>
</segment>
</net>
<net name="N$21">
<segment>
<pinref part="J1" gate="G$1" pin="5"/>
<pinref part="Q5" gate="G$1" pin="E"/>
<pinref part="U1" gate="G$1" pin="A5"/>
</segment>
</net>
<net name="N$22">
<segment>
<pinref part="J1" gate="G$1" pin="6"/>
<pinref part="Q6" gate="G$1" pin="E"/>
<pinref part="U1" gate="G$1" pin="A6"/>
</segment>
</net>
<net name="N$23">
<segment>
<pinref part="J1" gate="G$1" pin="7"/>
<pinref part="Q7" gate="G$1" pin="E"/>
<pinref part="U1" gate="G$1" pin="A7"/>
</segment>
</net>
<net name="N$24">
<segment>
<pinref part="J1" gate="G$1" pin="8"/>
<pinref part="Q8" gate="G$1" pin="E"/>
<pinref part="U1" gate="G$1" pin="A8"/>
</segment>
</net>
<net name="+5V">
<segment>
<pinref part="U$17" gate="G$1" pin="+5V"/>
<pinref part="Q1" gate="G$1" pin="C"/>
</segment>
<segment>
<pinref part="Q2" gate="G$1" pin="C"/>
<pinref part="U$18" gate="G$1" pin="+5V"/>
</segment>
<segment>
<pinref part="U$19" gate="G$1" pin="+5V"/>
<pinref part="Q3" gate="G$1" pin="C"/>
</segment>
<segment>
<pinref part="U$20" gate="G$1" pin="+5V"/>
<pinref part="Q4" gate="G$1" pin="C"/>
</segment>
<segment>
<pinref part="U$21" gate="G$1" pin="+5V"/>
<pinref part="Q5" gate="G$1" pin="C"/>
</segment>
<segment>
<pinref part="U$22" gate="G$1" pin="+5V"/>
<pinref part="Q6" gate="G$1" pin="C"/>
</segment>
<segment>
<pinref part="U$23" gate="G$1" pin="+5V"/>
<pinref part="Q7" gate="G$1" pin="C"/>
</segment>
<segment>
<pinref part="U$24" gate="G$1" pin="+5V"/>
<pinref part="Q8" gate="G$1" pin="C"/>
</segment>
<segment>
<pinref part="IC1" gate="G$1" pin="VDD"/>
<pinref part="U$25" gate="G$1" pin="+5V"/>
</segment>
<segment>
<pinref part="C1" gate="G$1" pin="P$2"/>
<pinref part="U$27" gate="G$1" pin="+5V"/>
</segment>
<segment>
<pinref part="C2" gate="G$1" pin="P$2"/>
<pinref part="U$28" gate="G$1" pin="+5V"/>
</segment>
<segment>
<pinref part="J3" gate="G$1" pin="VDD"/>
<pinref part="U$31" gate="G$1" pin="+5V"/>
</segment>
<segment>
<pinref part="R9" gate="G$1" pin="P$3"/>
<pinref part="U$33" gate="G$1" pin="+5V"/>
</segment>
<segment>
<pinref part="C3" gate="G$1" pin="P$2"/>
<pinref part="U$35" gate="G$1" pin="+5V"/>
</segment>
<segment>
<pinref part="J4" gate="G$1" pin="1"/>
<pinref part="U$37" gate="G$1" pin="+5V"/>
</segment>
</net>
<net name="N$33">
<segment>
<pinref part="J3" gate="G$1" pin="ICSPCLK"/>
<pinref part="IC1" gate="G$1" pin="ICSPCLK"/>
</segment>
</net>
<net name="N$34">
<segment>
<pinref part="IC1" gate="G$1" pin="ICSPDAT"/>
<pinref part="J3" gate="G$1" pin="ICSPDAT"/>
</segment>
</net>
<net name="N$35">
<segment>
<pinref part="J3" gate="G$1" pin="!MCLR!/VPP"/>
<pinref part="IC1" gate="G$1" pin="!MCLR!/VPP"/>
<pinref part="R9" gate="G$1" pin="P$4"/>
</segment>
</net>
<net name="LINE5">
<segment>
<pinref part="Q5" gate="G$1" pin="B"/>
</segment>
<segment>
<pinref part="IC1" gate="G$1" pin="RC5"/>
</segment>
</net>
<net name="LINE4">
<segment>
<pinref part="Q4" gate="G$1" pin="B"/>
</segment>
<segment>
<pinref part="IC1" gate="G$1" pin="RC2"/>
</segment>
</net>
<net name="LINE3">
<segment>
<pinref part="Q3" gate="G$1" pin="B"/>
</segment>
<segment>
<pinref part="IC1" gate="G$1" pin="RA2"/>
</segment>
</net>
<net name="LINE2">
<segment>
<pinref part="Q2" gate="G$1" pin="B"/>
</segment>
<segment>
<pinref part="IC1" gate="G$1" pin="RC1"/>
</segment>
</net>
<net name="LINE1">
<segment>
<pinref part="Q1" gate="G$1" pin="B"/>
</segment>
<segment>
<pinref part="IC1" gate="G$1" pin="RC0"/>
</segment>
</net>
<net name="LINE6">
<segment>
<pinref part="Q6" gate="G$1" pin="B"/>
</segment>
<segment>
<pinref part="IC1" gate="G$1" pin="RC3"/>
</segment>
</net>
<net name="LINE7">
<segment>
<pinref part="Q7" gate="G$1" pin="B"/>
</segment>
<segment>
<pinref part="IC1" gate="G$1" pin="RC4"/>
</segment>
</net>
<net name="N$44">
<segment>
<pinref part="D1" gate="G$1" pin="A"/>
<pinref part="R10" gate="G$1" pin="P$4"/>
</segment>
</net>
<net name="N$45">
<segment>
<pinref part="IC1" gate="G$1" pin="RA5"/>
<pinref part="R10" gate="G$1" pin="P$3"/>
</segment>
</net>
<net name="LINE8">
<segment>
<pinref part="Q8" gate="G$1" pin="B"/>
</segment>
<segment>
<pinref part="IC1" gate="G$1" pin="RA4"/>
</segment>
</net>
<net name="N$26">
<segment>
<pinref part="U1" gate="G$1" pin="A2"/>
<pinref part="J1" gate="G$1" pin="2"/>
<pinref part="Q2" gate="G$1" pin="E"/>
</segment>
</net>
<net name="N$10">
<segment>
<pinref part="U$1" gate="G$1" pin="P$C"/>
<pinref part="R1" gate="G$1" pin="P$4"/>
</segment>
</net>
<net name="N$4">
<segment>
<pinref part="J2" gate="G$1" pin="2"/>
<pinref part="U$2" gate="G$1" pin="P$B"/>
</segment>
</net>
<net name="N$18">
<segment>
<pinref part="R2" gate="G$1" pin="P$4"/>
<pinref part="U$2" gate="G$1" pin="P$C"/>
</segment>
</net>
<net name="N$25">
<segment>
<pinref part="R3" gate="G$1" pin="P$4"/>
<pinref part="U$3" gate="G$1" pin="P$C"/>
</segment>
</net>
<net name="N$27">
<segment>
<pinref part="U$4" gate="G$1" pin="P$C"/>
<pinref part="R6" gate="G$1" pin="P$4"/>
</segment>
</net>
<net name="N$28">
<segment>
<pinref part="R6" gate="G$1" pin="P$3"/>
<pinref part="U1" gate="G$1" pin="C4"/>
</segment>
</net>
<net name="N$29">
<segment>
<pinref part="R4" gate="G$1" pin="P$4"/>
<pinref part="U$5" gate="G$1" pin="P$C"/>
</segment>
</net>
<net name="N$30">
<segment>
<pinref part="U$6" gate="G$1" pin="P$C"/>
<pinref part="R5" gate="G$1" pin="P$4"/>
</segment>
</net>
<net name="N$31">
<segment>
<pinref part="R7" gate="G$1" pin="P$4"/>
<pinref part="U$7" gate="G$1" pin="P$C"/>
</segment>
</net>
<net name="N$32">
<segment>
<pinref part="U$8" gate="G$1" pin="P$C"/>
<pinref part="R8" gate="G$1" pin="P$4"/>
</segment>
</net>
</nets>
</sheet>
</sheets>
</schematic>
</drawing>
</eagle>
