<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="61" x2="0" y2="1" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="1" x2="1" y2="0" width="0.1524" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="1" y1="0" x2="99.2" y2="0" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="99.2" y1="0" x2="100" y2="1" width="0.1524" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="100" y1="1" x2="100" y2="61" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="61" x2="99" y2="62" width="0.1524" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="99" y1="62" x2="1" y2="62" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="1" y1="62" x2="0" y2="61" width="0.1524" layer="20" curve="90"/>
<hole x="32.5" y="57.2" drill="7"/>
<hole x="44.1" y="57.2" drill="7"/>
<hole x="55" y="57.2" drill="7"/>
<hole x="65.8" y="57.2" drill="7"/>
<hole x="77.5" y="57.2" drill="7"/>
<text>M.H. 2021</text>
<text>IN</text>
<text>OUT</text>
</plain>
<libraries>
<library name="rcl">
<description>&lt;b&gt;Resistors, Capacitors, Inductors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the previous libraries:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;r.lbr
&lt;li&gt;cap.lbr 
&lt;li&gt;cap-fe.lbr
&lt;li&gt;captant.lbr
&lt;li&gt;polcap.lbr
&lt;li&gt;ipc-smd.lbr
&lt;/ul&gt;
All SMD packages are defined according to the IPC specifications and  CECC&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;&lt;p&gt;
&lt;p&gt;
for Electrolyt Capacitors see also :&lt;p&gt;
www.bccomponents.com &lt;p&gt;
www.panasonic.com&lt;p&gt;
www.kemet.com&lt;p&gt;
http://www.secc.co.jp/pdf/os_e/2004/e_os_all.pdf &lt;b&gt;(SANYO)&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;
for trimmer refence see : &lt;u&gt;www.electrospec-inc.com/cross_references/trimpotcrossref.asp&lt;/u&gt;&lt;p&gt;

&lt;table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 width="100%" cellpaddding=0&gt;
&lt;tr valign="top"&gt;

&lt;! &lt;td width="10"&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;
&lt;td width="90%"&gt;

&lt;b&gt;&lt;font color="#0000FF" size="4"&gt;TRIM-POT CROSS REFERENCE&lt;/font&gt;&lt;/b&gt;
&lt;P&gt;
&lt;TABLE BORDER=0 CELLSPACING=1 CELLPADDING=2&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=8&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;RECTANGULAR MULTI-TURN&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;BOURNS&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;BI&amp;nbsp;TECH&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;DALE-VISHAY&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;PHILIPS/MEPCO&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;MURATA&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;PANASONIC&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;SPECTROL&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;MILSPEC&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;&amp;nbsp;&lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3 &gt;
      3005P&lt;BR&gt;
      3006P&lt;BR&gt;
      3006W&lt;BR&gt;
      3006Y&lt;BR&gt;
      3009P&lt;BR&gt;
      3009W&lt;BR&gt;
      3009Y&lt;BR&gt;
      3057J&lt;BR&gt;
      3057L&lt;BR&gt;
      3057P&lt;BR&gt;
      3057Y&lt;BR&gt;
      3059J&lt;BR&gt;
      3059L&lt;BR&gt;
      3059P&lt;BR&gt;
      3059Y&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      89P&lt;BR&gt;
      89W&lt;BR&gt;
      89X&lt;BR&gt;
      89PH&lt;BR&gt;
      76P&lt;BR&gt;
      89XH&lt;BR&gt;
      78SLT&lt;BR&gt;
      78L&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      56P&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      78P&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      T8S&lt;BR&gt;
      78L&lt;BR&gt;
      56P&lt;BR&gt;
      78P&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      T18/784&lt;BR&gt;
      783&lt;BR&gt;
      781&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      2199&lt;BR&gt;
      1697/1897&lt;BR&gt;
      1680/1880&lt;BR&gt;
      2187&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      8035EKP/CT20/RJ-20P&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      RJ-20X&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      1211L&lt;BR&gt;
      8012EKQ&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      8012EKR&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      1211P&lt;BR&gt;
      8012EKJ&lt;BR&gt;
      8012EKL&lt;BR&gt;
      8012EKQ&lt;BR&gt;
      8012EKR&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      2101P&lt;BR&gt;
      2101W&lt;BR&gt;
      2101Y&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      2102L&lt;BR&gt;
      2102S&lt;BR&gt;
      2102Y&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVMCOG&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      43P&lt;BR&gt;
      43W&lt;BR&gt;
      43Y&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      40L&lt;BR&gt;
      40P&lt;BR&gt;
      40Y&lt;BR&gt;
      70Y-T602&lt;BR&gt;
      70L&lt;BR&gt;
      70P&lt;BR&gt;
      70Y&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      RT/RTR12&lt;BR&gt;
      RT/RTR12&lt;BR&gt;
      RT/RTR12&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      RJ/RJR12&lt;BR&gt;
      RJ/RJR12&lt;BR&gt;
      RJ/RJR12&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=8&gt;&amp;nbsp;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=8&gt;
      &lt;FONT SIZE=4 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;SQUARE MULTI-TURN&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
   &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;BOURN&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;BI&amp;nbsp;TECH&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;DALE-VISHAY&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;PHILIPS/MEPCO&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;MURATA&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;PANASONIC&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;SPECTROL&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;MILSPEC&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      3250L&lt;BR&gt;
      3250P&lt;BR&gt;
      3250W&lt;BR&gt;
      3250X&lt;BR&gt;
      3252P&lt;BR&gt;
      3252W&lt;BR&gt;
      3252X&lt;BR&gt;
      3260P&lt;BR&gt;
      3260W&lt;BR&gt;
      3260X&lt;BR&gt;
      3262P&lt;BR&gt;
      3262W&lt;BR&gt;
      3262X&lt;BR&gt;
      3266P&lt;BR&gt;
      3266W&lt;BR&gt;
      3266X&lt;BR&gt;
      3290H&lt;BR&gt;
      3290P&lt;BR&gt;
      3290W&lt;BR&gt;
      3292P&lt;BR&gt;
      3292W&lt;BR&gt;
      3292X&lt;BR&gt;
      3296P&lt;BR&gt;
      3296W&lt;BR&gt;
      3296X&lt;BR&gt;
      3296Y&lt;BR&gt;
      3296Z&lt;BR&gt;
      3299P&lt;BR&gt;
      3299W&lt;BR&gt;
      3299X&lt;BR&gt;
      3299Y&lt;BR&gt;
      3299Z&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      66P&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      66W&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      66X&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      66P&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      66W&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      66X&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      64W&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      64P&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      64W&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      64X&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      64P&lt;BR&gt;
      64W&lt;BR&gt;
      64X&lt;BR&gt;
      66X&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      66P&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      66W&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      66P&lt;BR&gt;
      66W&lt;BR&gt;
      66X&lt;BR&gt;
      67P&lt;BR&gt;
      67W&lt;BR&gt;
      67X&lt;BR&gt;
      67Y&lt;BR&gt;
      67Z&lt;BR&gt;
      68P&lt;BR&gt;
      68W&lt;BR&gt;
      68X&lt;BR&gt;
      67Y&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      67Z&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      5050&lt;BR&gt;
      5091&lt;BR&gt;
      5080&lt;BR&gt;
      5087&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      T63YB&lt;BR&gt;
      T63XB&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      5887&lt;BR&gt;
      5891&lt;BR&gt;
      5880&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      T93Z&lt;BR&gt;
      T93YA&lt;BR&gt;
      T93XA&lt;BR&gt;
      T93YB&lt;BR&gt;
      T93XB&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      8026EKP&lt;BR&gt;
      8026EKW&lt;BR&gt;
      8026EKM&lt;BR&gt;
      8026EKP&lt;BR&gt;
      8026EKB&lt;BR&gt;
      8026EKM&lt;BR&gt;
      1309X&lt;BR&gt;
      1309P&lt;BR&gt;
      1309W&lt;BR&gt;
      8024EKP&lt;BR&gt;
      8024EKW&lt;BR&gt;
      8024EKN&lt;BR&gt;
      RJ-9P/CT9P&lt;BR&gt;
      RJ-9W&lt;BR&gt;
      RJ-9X&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      3103P&lt;BR&gt;
      3103Y&lt;BR&gt;
      3103Z&lt;BR&gt;
      3103P&lt;BR&gt;
      3103Y&lt;BR&gt;
      3103Z&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      3105P/3106P&lt;BR&gt;
      3105W/3106W&lt;BR&gt;
      3105X/3106X&lt;BR&gt;
      3105Y/3106Y&lt;BR&gt;
      3105Z/3105Z&lt;BR&gt;
      3102P&lt;BR&gt;
      3102W&lt;BR&gt;
      3102X&lt;BR&gt;
      3102Y&lt;BR&gt;
      3102Z&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVMCBG&lt;BR&gt;
      EVMCCG&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      55-1-X&lt;BR&gt;
      55-4-X&lt;BR&gt;
      55-3-X&lt;BR&gt;
      55-2-X&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      50-2-X&lt;BR&gt;
      50-4-X&lt;BR&gt;
      50-3-X&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      64P&lt;BR&gt;
      64W&lt;BR&gt;
      64X&lt;BR&gt;
      64Y&lt;BR&gt;
      64Z&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      RT/RTR22&lt;BR&gt;
      RT/RTR22&lt;BR&gt;
      RT/RTR22&lt;BR&gt;
      RT/RTR22&lt;BR&gt;
      RJ/RJR22&lt;BR&gt;
      RJ/RJR22&lt;BR&gt;
      RJ/RJR22&lt;BR&gt;
      RT/RTR26&lt;BR&gt;
      RT/RTR26&lt;BR&gt;
      RT/RTR26&lt;BR&gt;
      RJ/RJR26&lt;BR&gt;
      RJ/RJR26&lt;BR&gt;
      RJ/RJR26&lt;BR&gt;
      RJ/RJR26&lt;BR&gt;
      RJ/RJR26&lt;BR&gt;
      RJ/RJR26&lt;BR&gt;
      RT/RTR24&lt;BR&gt;
      RT/RTR24&lt;BR&gt;
      RT/RTR24&lt;BR&gt;
      RJ/RJR24&lt;BR&gt;
      RJ/RJR24&lt;BR&gt;
      RJ/RJR24&lt;BR&gt;
      RJ/RJR24&lt;BR&gt;
      RJ/RJR24&lt;BR&gt;
      RJ/RJR24&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=8&gt;&amp;nbsp;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=8&gt;
      &lt;FONT SIZE=4 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;SINGLE TURN&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;BOURN&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;BI&amp;nbsp;TECH&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;DALE-VISHAY&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;PHILIPS/MEPCO&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;MURATA&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;PANASONIC&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;SPECTROL&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;MILSPEC&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      3323P&lt;BR&gt;
      3323S&lt;BR&gt;
      3323W&lt;BR&gt;
      3329H&lt;BR&gt;
      3329P&lt;BR&gt;
      3329W&lt;BR&gt;
      3339H&lt;BR&gt;
      3339P&lt;BR&gt;
      3339W&lt;BR&gt;
      3352E&lt;BR&gt;
      3352H&lt;BR&gt;
      3352K&lt;BR&gt;
      3352P&lt;BR&gt;
      3352T&lt;BR&gt;
      3352V&lt;BR&gt;
      3352W&lt;BR&gt;
      3362H&lt;BR&gt;
      3362M&lt;BR&gt;
      3362P&lt;BR&gt;
      3362R&lt;BR&gt;
      3362S&lt;BR&gt;
      3362U&lt;BR&gt;
      3362W&lt;BR&gt;
      3362X&lt;BR&gt;
      3386B&lt;BR&gt;
      3386C&lt;BR&gt;
      3386F&lt;BR&gt;
      3386H&lt;BR&gt;
      3386K&lt;BR&gt;
      3386M&lt;BR&gt;
      3386P&lt;BR&gt;
      3386S&lt;BR&gt;
      3386W&lt;BR&gt;
      3386X&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      25P&lt;BR&gt;
      25S&lt;BR&gt;
      25RX&lt;BR&gt;
      82P&lt;BR&gt;
      82M&lt;BR&gt;
      82PA&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      91E&lt;BR&gt;
      91X&lt;BR&gt;
      91T&lt;BR&gt;
      91B&lt;BR&gt;
      91A&lt;BR&gt;
      91V&lt;BR&gt;
      91W&lt;BR&gt;
      25W&lt;BR&gt;
      25V&lt;BR&gt;
      25P&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      25S&lt;BR&gt;
      25U&lt;BR&gt;
      25RX&lt;BR&gt;
      25X&lt;BR&gt;
      72XW&lt;BR&gt;
      72XL&lt;BR&gt;
      72PM&lt;BR&gt;
      72RX&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      72PX&lt;BR&gt;
      72P&lt;BR&gt;
      72RXW&lt;BR&gt;
      72RXL&lt;BR&gt;
      72X&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      T7YB&lt;BR&gt;
      T7YA&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      TXD&lt;BR&gt;
      TYA&lt;BR&gt;
      TYP&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      TYD&lt;BR&gt;
      TX&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      150SX&lt;BR&gt;
      100SX&lt;BR&gt;
      102T&lt;BR&gt;
      101S&lt;BR&gt;
      190T&lt;BR&gt;
      150TX&lt;BR&gt;
      101&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      101SX&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      ET6P&lt;BR&gt;
      ET6S&lt;BR&gt;
      ET6X&lt;BR&gt;
      RJ-6W/8014EMW&lt;BR&gt;
      RJ-6P/8014EMP&lt;BR&gt;
      RJ-6X/8014EMX&lt;BR&gt;
      TM7W&lt;BR&gt;
      TM7P&lt;BR&gt;
      TM7X&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      8017SMS&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      8017SMB&lt;BR&gt;
      8017SMA&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      CT-6W&lt;BR&gt;
      CT-6H&lt;BR&gt;
      CT-6P&lt;BR&gt;
      CT-6R&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      CT-6V&lt;BR&gt;
      CT-6X&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      8038EKV&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      8038EKX&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      8038EKP&lt;BR&gt;
      8038EKZ&lt;BR&gt;
      8038EKW&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      3321H&lt;BR&gt;
      3321P&lt;BR&gt;
      3321N&lt;BR&gt;
      1102H&lt;BR&gt;
      1102P&lt;BR&gt;
      1102T&lt;BR&gt;
      RVA0911V304A&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      RVA0911H413A&lt;BR&gt;
      RVG0707V100A&lt;BR&gt;
      RVA0607V(H)306A&lt;BR&gt;
      RVA1214H213A&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      3104B&lt;BR&gt;
      3104C&lt;BR&gt;
      3104F&lt;BR&gt;
      3104H&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      3104M&lt;BR&gt;
      3104P&lt;BR&gt;
      3104S&lt;BR&gt;
      3104W&lt;BR&gt;
      3104X&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      EVMQ0G&lt;BR&gt;
      EVMQIG&lt;BR&gt;
      EVMQ3G&lt;BR&gt;
      EVMS0G&lt;BR&gt;
      EVMQ0G&lt;BR&gt;
      EVMG0G&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVMK4GA00B&lt;BR&gt;
      EVM30GA00B&lt;BR&gt;
      EVMK0GA00B&lt;BR&gt;
      EVM38GA00B&lt;BR&gt;
      EVMB6&lt;BR&gt;
      EVLQ0&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVMMSG&lt;BR&gt;
      EVMMBG&lt;BR&gt;
      EVMMAG&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVMMCS&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVMM1&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVMM0&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVMM3&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      62-3-1&lt;BR&gt;
      62-1-2&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      67R&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      67P&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      67X&lt;BR&gt;
      63V&lt;BR&gt;
      63S&lt;BR&gt;
      63M&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      63H&lt;BR&gt;
      63P&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      63X&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      RJ/RJR50&lt;BR&gt;
      RJ/RJR50&lt;BR&gt;
      RJ/RJR50&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
&lt;/TABLE&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;P&gt;
&lt;TABLE BORDER=0 CELLSPACING=1 CELLPADDING=3&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=7&gt;
      &lt;FONT color="#0000FF" SIZE=4 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;SMD TRIM-POT CROSS REFERENCE&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
      &lt;P&gt;
      &lt;FONT SIZE=4 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;MULTI-TURN&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;BOURNS&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;BI&amp;nbsp;TECH&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;DALE-VISHAY&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;PHILIPS/MEPCO&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;PANASONIC&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;TOCOS&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;AUX/KYOCERA&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      3224G&lt;BR&gt;
      3224J&lt;BR&gt;
      3224W&lt;BR&gt;
      3269P&lt;BR&gt;
      3269W&lt;BR&gt;
      3269X&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      44G&lt;BR&gt;
      44J&lt;BR&gt;
      44W&lt;BR&gt;
      84P&lt;BR&gt;
      84W&lt;BR&gt;
      84X&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      ST63Z&lt;BR&gt;
      ST63Y&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      ST5P&lt;BR&gt;
      ST5W&lt;BR&gt;
      ST5X&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=7&gt;&amp;nbsp;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=7&gt;
      &lt;FONT SIZE=4 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;SINGLE TURN&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;BOURNS&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;BI&amp;nbsp;TECH&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;DALE-VISHAY&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;PHILIPS/MEPCO&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;PANASONIC&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;TOCOS&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;AUX/KYOCERA&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      3314G&lt;BR&gt;
      3314J&lt;BR&gt;
      3364A/B&lt;BR&gt;
      3364C/D&lt;BR&gt;
      3364W/X&lt;BR&gt;
      3313G&lt;BR&gt;
      3313J&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      23B&lt;BR&gt;
      23A&lt;BR&gt;
      21X&lt;BR&gt;
      21W&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      22B&lt;BR&gt;
      22A&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      ST5YL/ST53YL&lt;BR&gt;
      ST5YJ/5T53YJ&lt;BR&gt;
      ST-23A&lt;BR&gt;
      ST-22B&lt;BR&gt;
      ST-22&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      ST-4B&lt;BR&gt;
      ST-4A&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      ST-3B&lt;BR&gt;
      ST-3A&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVM-6YS&lt;BR&gt;
      EVM-1E&lt;BR&gt;
      EVM-1G&lt;BR&gt;
      EVM-1D&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      G4B&lt;BR&gt;
      G4A&lt;BR&gt;
      TR04-3S1&lt;BR&gt;
      TRG04-2S1&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      DVR-43A&lt;BR&gt;
      CVR-42C&lt;BR&gt;
      CVR-42A/C&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
&lt;/TABLE&gt;
&lt;P&gt;
&lt;FONT SIZE=4 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;ALT =&amp;nbsp;ALTERNATE&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
&lt;P&gt;

&amp;nbsp;
&lt;P&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</description>
<packages>
<package name="0207/10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 10 mm</description>
</package>
<package name="C050-024X044">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 2.4 x 4.4 mm</description>
</package>
<package name="E2-5">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.032 mm, diameter 5 mm</description>
</package>
<package name="C050-025X075">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 2.5 x 7.5 mm</description>
</package>
<package name="0411/15">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0411, grid 15 mm</description>
</package>
<package name="C050-055X075">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 5.5 x 7.5 mm</description>
</package>
<package name="EB22,5D">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 10.16 mm, diameter 22.5 mm</description>
</package>
<package name="C050-050X075">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 5 x 7.5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<description>&lt;b&gt;LEDs&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;&lt;br&gt;
Extended by Federico Battaglin &lt;author&gt;&amp;lt;federico.rd@fdpinternational.com&amp;gt;&lt;/author&gt; with DUOLED</description>
<packages>
<package name="LED3MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pot">
<description>&lt;b&gt;Potentiometers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Beckman, Copal, Piher, Spectrol, Schukat&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="B64Y">
<description>&lt;b&gt;POTENTIOMETER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Beckman Helitrim 64</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor">
<description>&lt;b&gt;Transistors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TO92">
<description>&lt;b&gt;TO 92&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<description>&lt;b&gt;Diodes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Motorola : www.onsemi.com
&lt;li&gt;Fairchild : www.fairchildsemi.com
&lt;li&gt;Philips : www.semiconductors.com
&lt;li&gt;Vishay : www.vishay.de
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DO35-7">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2 mm, horizontal, grid 7.62 mm</description>
</package>
<package name="DO41-10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2.54 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-molex">
<description>&lt;b&gt;Molex Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="22-23-2021">
<description>&lt;b&gt;KK® 254 Solid Header, Vertical, with Friction Lock, 2 Circuits, Tin (Sn) Plating&lt;/b&gt;&lt;p&gt;&lt;a href =http://www.molex.com/pdm_docs/sd/022232021_sd.pdf&gt;Datasheet &lt;/a&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-ptr500">
<description>&lt;b&gt;PTR Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Aug. 2004 / PTR Meßtechnik:&lt;br&gt;
Die Bezeichnung der Serie AK505 wurde geändert.&lt;br&gt;
Es handelt sich hierbei um AK500 in horizontaler Ausführung.&lt;p&gt;
&lt;TABLE BORDER=0 CELLSPACING=1 CELLPADDING=2&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD ALIGN=LEFT&gt;
      &lt;FONT SIZE=4 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;Alte Bezeichnung&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=LEFT&gt;
      &lt;FONT SIZE=4 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;Neue Bezeichnung&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD ALIGN=LEFT&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;AK505/2,grau&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=LEFT&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#0000FF"&gt;AK500/2-5.0-H-GRAU&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD ALIGN=LEFT&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;AK505/2DS,grau&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=LEFT&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#0000FF"&gt;AK500/2DS-5.0-H-GRAU&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD ALIGN=LEFT&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;AKZ505/2,grau&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=LEFT&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#0000FF"&gt;AKZ500/2-5.08-H-GRAU&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TABLE&gt;

&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="AK500/3">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="AK500/2">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="M.H.">
<packages>
<package name="TO92">
<description>&lt;b&gt;TO 92&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="0207/10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 10 mm</description>
</package>
<package name="E2-5">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.032 mm, diameter 5 mm</description>
</package>
<package name="0207/2V">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 2.5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor">
<packages>
<package name="TO92">
<description>&lt;b&gt;TO 92&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor-pnp">
<packages>
<package name="TO92">
<description>&lt;b&gt;TO-92&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<packages>
<package name="DO35-7">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2 mm, horizontal, grid 7.62 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="relay">
<packages>
<package name="G2R">
<description>&lt;b&gt;RELAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
1 x switch, Omron</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rectifier">
<description>&lt;b&gt;Rectifiers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
General Instrument, Semikron, Diotec, Fagor&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="GBU4S">
<description>&lt;b&gt;GENERAL INSTRUMENT RECTIFIER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="v-reg">
<description>&lt;b&gt;Voltage Regulators&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="78LXX">
<description>&lt;b&gt;VOLTAGE REGULATOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor-npn_nosilk">
<description>&lt;b&gt;NPN Transistors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TO220">
<description>&lt;b&gt;TO 220 horizontal&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="TO126">
<description>&lt;b&gt;TO 126 horizontal&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor-pnp_nosilk">
<description>&lt;b&gt;PNP Transistors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TO126">
<description>&lt;b&gt;TO-126&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.3 mm, vertical</description>
</package>
<package name="TO220">
<description>&lt;b&gt;TO-220&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm, horinzontal</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="rcl" package="C050-055X075" value="1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="1"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="rcl" package="C050-055X075" value="470p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="1"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C11" library="rcl" package="C050-024X044" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="33"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED1" library="led" package="LED3MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="97"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T18" library="transistor-npn_nosilk" package="TO126" value="BD139">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="0"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="rcl" package="0207/10" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="81"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="rcl" package="0207/10" value="12k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="81"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="rcl" package="0207/10" value="680">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="81"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="rcl" package="0207/10" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="81"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R16" library="pot" package="B64Y" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="0"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R15" library="rcl" package="0207/10" value="1k8">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="81"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T1" library="transistor" package="TO92" value="BC547">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="43"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T3" library="transistor" package="TO92" value="BC547">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="43"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R14" library="rcl" package="0207/10" value="7k5">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="81"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="rcl" package="0207/10" value="510">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="81"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R12" library="rcl" package="0207/10" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="81"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C12" library="rcl" package="C050-024X044" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="33"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R18" library="rcl" package="0207/10" value="15k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="81"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R17" library="rcl" package="0207/10" value="470">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="81"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C14" library="rcl" package="E2-5" value="100u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="14"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C15" library="rcl" package="E2-5" value="100u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="14"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C16" library="rcl" package="C050-025X075" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="29"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T8" library="transistor" package="TO92" value="BC547">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="43"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D3" library="diode" package="DO35-7" value="1N4148DO35-7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="58"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D4" library="diode" package="DO35-7" value="1N4148DO35-7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="58"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R11" library="rcl" package="0207/10" value="10">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="81"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C19" library="rcl" package="C050-025X075" value="33n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="29"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C18" library="rcl" package="C050-025X075" value="33n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="29"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R21" library="rcl" package="0207/10" value="3k3">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="81"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R22" library="rcl" package="0207/10" value="3k3">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="81"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D5" library="diode" package="DO35-7" value="1N4148DO35-7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="58"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D6" library="diode" package="DO35-7" value="1N4148DO35-7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="58"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T15" library="transistor-pnp_nosilk" package="TO126" value="KD140">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="0"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R25" library="rcl" package="0207/10" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="81"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R24" library="rcl" package="0207/10" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="81"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T16" library="transistor-npn_nosilk" package="TO220" value="BD911">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="0"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T17" library="transistor-pnp_nosilk" package="TO220" value="BD912">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="0"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R26" library="rcl" package="0207/10" value="300">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="81"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R27" library="rcl" package="0207/10" value="300">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="81"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D9" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="82"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D10" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="82"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R31" library="rcl" package="0411/15" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="1"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C21" library="rcl" package="C050-050X075" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="1"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R30" library="rcl" package="0411/15" value="10">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="1"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X1" library="con-molex" package="22-23-2021" value="22-23-2021">
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="MPN" value="22-23-2021"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1462926"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="25C3832"/>
<attribute name="POPULARITY" value="40"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R28" library="rcl" package="0411/15" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="1"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R29" library="rcl" package="0411/15" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="1"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X2" library="con-ptr500" package="AK500/3" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="POPULARITY" value="3"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T14" library="transistor-npn_nosilk" package="TO126" value="KD139">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="0"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T4" library="M.H." package="TO92" value="KC640">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T5" library="M.H." package="TO92" value="KC639">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T2" library="transistor" package="TO92" value="BC547">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="43"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T9" library="M.H." package="TO92" value="BC557">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="rcl" package="0207/10" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="rcl" package="0207/10" value="820R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="rcl" package="0207/10" value="4,7k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R13" library="rcl" package="0207/10" value="4,7k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="rcl" package="E2-5" value="22uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C9" library="rcl" package="E2-5" value="22uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T6" library="transistor" package="TO92" value="BC547">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T7" library="transistor" package="TO92" value="BC547">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T13" library="transistor-pnp" package="TO92" value="BC557">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R19" library="rcl" package="0207/10" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R20" library="rcl" package="0207/2V" value="1,8k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D7" library="diode" package="DO35-7" value="1N4148DO35-7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D8" library="diode" package="DO35-7" value="1N4148DO35-7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T10" library="transistor" package="TO92" value="BC547">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R23" library="rcl" package="0207/2V" value="39k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T12" library="transistor" package="TO92" value="KC639">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C20" library="rcl" package="E2-5" value="47uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T11" library="transistor" package="TO92" value="BC547">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D2" library="diode" package="DO35-7" value="1N4148DO35-7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="rcl" package="0207/2V" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="rcl" package="0207/2V" value="47k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C10" library="rcl" package="E2-5" value="22uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="diode" package="DO35-7" value="1N4148DO35-7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="K1" library="relay" package="G2R" value="G2R">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1569185"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="B1" library="rectifier" package="GBU4S" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="1"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="rcl" package="EB22,5D" value="10mF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="1"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="rcl" package="EB22,5D" value="10mF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="1"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="rcl" package="C050-025X075" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="29"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="rcl" package="C050-025X075" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="29"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X3" library="con-ptr500" package="AK500/2" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="POPULARITY" value="14"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C17" library="rcl" package="E2-5" value="22uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC1" library="v-reg" package="78LXX" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="6"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C13" library="rcl" package="C050-024X044" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="33"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="rcl" package="E2-5" value="22uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED2" library="led" package="LED3MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="97"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R32" library="rcl" package="0207/2V" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="T1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="C15" pad="+"/>
<contactref element="C16" pad="2"/>
<contactref element="D6" pad="A"/>
<contactref element="D5" pad="C"/>
<contactref element="C21" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="-"/>
<contactref element="T7" pad="2"/>
<contactref element="R20" pad="1"/>
<contactref element="T13" pad="3"/>
<contactref element="T12" pad="1"/>
<contactref element="C20" pad="-"/>
<contactref element="T11" pad="1"/>
<contactref element="T6" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="X2" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="+"/>
<contactref element="C3" pad="-"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="X3" pad="1"/>
<contactref element="C17" pad="-"/>
<contactref element="IC1" pad="GND"/>
<contactref element="C13" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="T1" pad="3"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="T4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="T1" pad="1"/>
<contactref element="T3" pad="1"/>
<contactref element="T2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="V+">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="T3" pad="3"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="T16" pad="2"/>
<contactref element="D9" pad="C"/>
<contactref element="T14" pad="2"/>
<contactref element="B1" pad="+"/>
<contactref element="C3" pad="+"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="IN"/>
<contactref element="C13" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="T2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
<contactref element="T5" pad="2"/>
<contactref element="T2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="T18" pad="2"/>
<contactref element="D3" pad="A"/>
<contactref element="T14" pad="3"/>
<contactref element="T4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="T18" pad="1"/>
<contactref element="R15" pad="1"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="D4" pad="C"/>
<contactref element="T5" pad="1"/>
<contactref element="T15" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="T5" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="T3" pad="2"/>
<contactref element="R18" pad="2"/>
<contactref element="R17" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="R17" pad="2"/>
<contactref element="C14" pad="+"/>
<contactref element="C16" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="C15" pad="-"/>
<contactref element="C14" pad="-"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="R15" pad="2"/>
<contactref element="R16" pad="E"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="R16" pad="A"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="T18" pad="3"/>
<contactref element="R16" pad="S"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="R18" pad="1"/>
<contactref element="T8" pad="1"/>
<contactref element="R25" pad="1"/>
<contactref element="R24" pad="2"/>
<contactref element="D10" pad="C"/>
<contactref element="D9" pad="A"/>
<contactref element="R31" pad="1"/>
<contactref element="R30" pad="2"/>
<contactref element="R28" pad="1"/>
<contactref element="R29" pad="2"/>
<contactref element="T9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="T4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="D4" pad="A"/>
<contactref element="C19" pad="1"/>
<contactref element="T9" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="T8" pad="3"/>
<contactref element="C18" pad="1"/>
<contactref element="D3" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="C18" pad="2"/>
<contactref element="R21" pad="2"/>
<contactref element="T8" pad="2"/>
<contactref element="R26" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="C19" pad="2"/>
<contactref element="R22" pad="1"/>
<contactref element="R27" pad="1"/>
<contactref element="T9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="R21" pad="1"/>
<contactref element="D5" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="R22" pad="2"/>
<contactref element="D6" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="R24" pad="1"/>
<contactref element="T16" pad="1"/>
<contactref element="T14" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="R25" pad="2"/>
<contactref element="T15" pad="1"/>
<contactref element="T17" pad="1"/>
</signal>
<signal name="V-">
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="LED1" pad="K"/>
<contactref element="T15" pad="2"/>
<contactref element="T17" pad="2"/>
<contactref element="D10" pad="A"/>
<contactref element="B1" pad="-"/>
<contactref element="C4" pad="-"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="T16" pad="3"/>
<contactref element="R26" pad="2"/>
<contactref element="R28" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="T17" pad="3"/>
<contactref element="R27" pad="2"/>
<contactref element="R29" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="R30" pad="1"/>
<contactref element="C21" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$33">
</signal>
<signal name="N$34">
</signal>
<signal name="N$35">
</signal>
<signal name="N$36">
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="C9" pad="+"/>
<contactref element="C8" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="-"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="T6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$37">
<contactref element="T7" pad="1"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
</signal>
<signal name="T26">
<contactref element="T13" pad="2"/>
<contactref element="T7" pad="3"/>
<contactref element="T6" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$39">
<contactref element="R20" pad="2"/>
<contactref element="R19" pad="1"/>
<contactref element="T13" pad="1"/>
<contactref element="D7" pad="C"/>
<contactref element="R23" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$41">
<contactref element="D8" pad="A"/>
<contactref element="T10" pad="3"/>
<contactref element="T12" pad="3"/>
<contactref element="K1" pad="2"/>
<contactref element="LED2" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$42">
<contactref element="D7" pad="A"/>
<contactref element="T10" pad="2"/>
<contactref element="R23" pad="1"/>
<contactref element="C20" pad="+"/>
<contactref element="T11" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$43">
<contactref element="T12" pad="2"/>
<contactref element="T10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$44">
<contactref element="T11" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$45">
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="-"/>
</signal>
<signal name="N$46">
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="R31" pad="2"/>
<contactref element="K1" pad="P"/>
</signal>
<signal name="N$51">
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="C10" pad="-"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$48">
<contactref element="X2" pad="1"/>
<contactref element="B1" pad="AC1"/>
</signal>
<signal name="AC">
<contactref element="X2" pad="3"/>
<contactref element="B1" pad="AC2"/>
<contactref element="C10" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$52">
<contactref element="X3" pad="2"/>
<contactref element="K1" pad="S"/>
</signal>
<signal name="N$47">
<contactref element="C17" pad="+"/>
<contactref element="R19" pad="2"/>
<contactref element="D8" pad="C"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="OUT"/>
<contactref element="K1" pad="1"/>
<contactref element="R32" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="LED2" pad="A"/>
<contactref element="R32" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
