<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.2.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="LA(C)2371-42B-M1">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="LA(C)2371-42B">
<pin name="A1"/>
<pin name="A2"/>
<pin name="B"/>
<pin name="C"/>
<pin name="E"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="F"/>
<pin name="G1"/>
<pin name="G2"/>
<pin name="H"/>
<pin name="J"/>
<pin name="K"/>
<pin name="L"/>
<pin name="M"/>
<pin name="I"/>
<pin name="DP"/>
<pin name="COMMON2"/>
<pin name="NC1" direction="nc"/>
<pin name="COMMON1"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="LA(C)2371-42B-M1" prefix="DS" uservalue="yes">
<description>PART NO. : LA(C)2371-42B-M1 EWRN &lt;BR&gt;
2.3"(56.8mm)SINGLE DIGIT DISPLAY&lt;BR&gt;
http://www.ledtech.com.tw</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LA(C)2371-42B"/>
</gates>
<devices>
<device name="&quot;&quot;" package="LA(C)2371-42B-M1">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="COMMON1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="COMMON2" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="DP" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="F" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="G1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="G2" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="H" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="I" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="J" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="K" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="L" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="M" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="NC1" pad="20"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
