<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.2">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="PMG001">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="PMG001">
<pin name="BAT_OUT@0"/>
<pin name="BAT_OUT@1"/>
<pin name="GND@0"/>
<pin name="GND@1"/>
<pin name="I2C_CLK"/>
<pin name="I2C_SDA"/>
<pin name="GND@2"/>
<pin name="GND@3"/>
<pin name="PA3"/>
<pin name="PA1"/>
<pin name="UPDI"/>
<pin name="PC3"/>
<pin name="PC2"/>
<pin name="3V3"/>
<pin name="PC1"/>
<pin name="PC0"/>
<pin name="5V@0"/>
<pin name="5V@1"/>
<pin name="GND@4"/>
<pin name="BAT@0"/>
<pin name="BAT@1"/>
<pin name="AIN2"/>
<pin name="AIN3"/>
<pin name="PA4"/>
<pin name="PA5"/>
<pin name="PWR_SW"/>
<pin name="PB5"/>
<pin name="PB4"/>
<pin name="AIN1"/>
<pin name="AIN0"/>
<pin name="PB3"/>
<pin name="PB2"/>
<pin name="GND_PAD"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="PMG001">
<description>EDrTech PMG001 Power management module.
Datasheet: https://github.com/EDrTech/PMG001/blob/main/PMG001_datasheet.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PMG001"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PMG001">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="3V3" pad="P$3"/>
<connect gate="G$1" pin="5V@0" pad="P$17"/>
<connect gate="G$1" pin="5V@1" pad="P$18"/>
<connect gate="G$1" pin="AIN0" pad="P$30"/>
<connect gate="G$1" pin="AIN1" pad="P$29"/>
<connect gate="G$1" pin="AIN2" pad="P$22"/>
<connect gate="G$1" pin="AIN3" pad="P$23"/>
<connect gate="G$1" pin="BAT@0" pad="P$20"/>
<connect gate="G$1" pin="BAT@1" pad="P$21"/>
<connect gate="G$1" pin="BAT_OUT@0" pad="P$16"/>
<connect gate="G$1" pin="BAT_OUT@1" pad="P$15"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@0" pad="P$14"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="P$13"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="P$10"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@3" pad="P$9"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@4" pad="P$19"/>
<connect gate="G$1" pin="GND_PAD" pad="P$33"/>
<connect gate="G$1" pin="I2C_CLK" pad="P$12"/>
<connect gate="G$1" pin="I2C_SDA" pad="P$11"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="P$7"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3" pad="P$8"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4" pad="P$24"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5" pad="P$25"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2" pad="P$32"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3" pad="P$31"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4" pad="P$28"/>
<connect gate="G$1" pin="PB5" pad="P$27"/>
<connect gate="G$1" pin="PC0" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="PC1" pad="P$2"/>
<connect gate="G$1" pin="PC2" pad="P$4"/>
<connect gate="G$1" pin="PC3" pad="P$5"/>
<connect gate="G$1" pin="PWR_SW" pad="P$26"/>
<connect gate="G$1" pin="UPDI" pad="P$6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
