EESchema Schematic File Version 2
LIBS:power
LIBS:device
LIBS:transistors
LIBS:conn
LIBS:linear
LIBS:regul
LIBS:74xx
LIBS:cmos4000
LIBS:adc-dac
LIBS:memory
LIBS:xilinx
LIBS:microcontrollers
LIBS:dsp
LIBS:microchip
LIBS:analog_switches
LIBS:motorola
LIBS:texas
LIBS:intel
LIBS:audio
LIBS:interface
LIBS:digital-audio
LIBS:philips
LIBS:display
LIBS:cypress
LIBS:siliconi
LIBS:opto
LIBS:atmel
LIBS:contrib
LIBS:valves
LIBS:ws2812b
LIBS:WS2812B_Pyralux-cache
EELAYER 25 0
EELAYER END
$Descr A4 11693 8268
encoding utf-8
Sheet 1 1
Title ""
Date ""
Rev ""
Comp ""
Comment1 ""
Comment2 ""
Comment3 ""
Comment4 ""
$EndDescr
$Comp
L WS2812B LED1
U 1 1 57BCB805
P 5350 3100
F 0 "LED1" H 5350 3587 60  0000 C CNN
F 1 "WS2812B" H 5350 3481 60  0000 C CNN
F 2 "LEDs:LED_WS2812B-PLCC4" V 5300 3100 60  0001 C CNN
F 3 "" V 5300 3100 60  0000 C CNN
	1    5350 3100
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L C C1
U 1 1 57BCB96F
P 3850 3100
F 0 "C1" H 3965 3146 50  0000 L CNN
F 1 "C" H 3965 3054 50  0000 L CNN
F 2 "Capacitors_SMD:C_0805" H 3888 2950 50  0001 C CNN
F 3 "" H 3850 3100 50  0000 C CNN
	1    3850 3100
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L VCC #PWR01
U 1 1 57BCBA21
P 3850 2650
F 0 "#PWR01" H 3850 2500 50  0001 C CNN
F 1 "VCC" H 3870 2824 50  0000 C CNN
F 2 "" H 3850 2650 50  0000 C CNN
F 3 "" H 3850 2650 50  0000 C CNN
	1    3850 2650
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L VCC #PWR02
U 1 1 57BCBA39
P 4700 2700
F 0 "#PWR02" H 4700 2550 50  0001 C CNN
F 1 "VCC" H 4720 2874 50  0000 C CNN
F 2 "" H 4700 2700 50  0000 C CNN
F 3 "" H 4700 2700 50  0000 C CNN
	1    4700 2700
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L GND #PWR03
U 1 1 57BCBA51
P 3850 3600
F 0 "#PWR03" H 3850 3350 50  0001 C CNN
F 1 "GND" H 3858 3426 50  0000 C CNN
F 2 "" H 3850 3600 50  0000 C CNN
F 3 "" H 3850 3600 50  0000 C CNN
	1    3850 3600
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L GND #PWR04
U 1 1 57BCBA69
P 6000 3650
F 0 "#PWR04" H 6000 3400 50  0001 C CNN
F 1 "GND" H 6008 3476 50  0000 C CNN
F 2 "" H 6000 3650 50  0000 C CNN
F 3 "" H 6000 3650 50  0000 C CNN
	1    6000 3650
	1    0    0    -1  
$EndComp
Wire Wire Line
	3850 2650 3850 2950
Wire Wire Line
	3850 3250 3850 3600
Wire Wire Line
	4700 2700 4700 2900
Wire Wire Line
	4700 2900 4850 2900
Wire Wire Line
	5850 3300 6000 3300
Wire Wire Line
	6000 3300 6000 3650
Text GLabel 6100 2900 2    60   Input ~ 0
DI
Text GLabel 4600 3300 0    60   Input ~ 0
DO
Wire Wire Line
	4600 3300 4850 3300
Wire Wire Line
	5850 2900 6100 2900
$Comp
L VCC #PWR05
U 1 1 57BCC19F
P 7200 3000
F 0 "#PWR05" H 7200 2850 50  0001 C CNN
F 1 "VCC" H 7220 3174 50  0000 C CNN
F 2 "" H 7200 3000 50  0000 C CNN
F 3 "" H 7200 3000 50  0000 C CNN
	1    7200 3000
	0    1    1    0   
$EndComp
Text GLabel 7200 3100 2    60   Input ~ 0
DI
Text GLabel 7200 3200 2    60   Input ~ 0
DO
$Comp
L GND #PWR06
U 1 1 57BCC1C8
P 7200 3300
F 0 "#PWR06" H 7200 3050 50  0001 C CNN
F 1 "GND" H 7208 3126 50  0000 C CNN
F 2 "" H 7200 3300 50  0000 C CNN
F 3 "" H 7200 3300 50  0000 C CNN
	1    7200 3300
	0    -1   -1   0   
$EndComp
$Comp
L CONN_01X04 P1
U 1 1 57BCC10C
P 7000 3150
F 0 "P1" H 6919 2768 50  0000 C CNN
F 1 "CONN_01X04" H 6919 2860 50  0000 C CNN
F 2 "Pin_Headers:Pin_Header_Straight_1x04" H 7000 3150 50  0001 C CNN
F 3 "" H 7000 3150 50  0000 C CNN
	1    7000 3150
	-1   0    0    1   
$EndComp
$EndSCHEMATC
