<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.1.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="VW_84">
</package>
<package name="VW_84_CONN">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="VW_84">
<pin name="P$1-IGN_TIME"/>
<pin name="P$2-TEMP_SENS"/>
<pin name="P$3"/>
<pin name="P$4-FULL/IDL"/>
<pin name="P$5-O2_SENS"/>
<pin name="P$6-GND1"/>
<pin name="P$7-GND2"/>
<pin name="P$8"/>
<pin name="P$9"/>
<pin name="P$10"/>
<pin name="P$11-INJ2"/>
<pin name="P$12-INJ1"/>
<pin name="P$13_PWR"/>
<pin name="P$14-AIR_SENS"/>
<pin name="P$15-AIR_FLOW"/>
<pin name="P$16"/>
<pin name="P$17"/>
<pin name="P$18"/>
<pin name="P$19-AIR_V+"/>
<pin name="P$20-FUEL_PUMP"/>
<pin name="P$21-STRTR_IND"/>
<pin name="P$22"/>
<pin name="P$23_INJ4"/>
<pin name="P$24-INJ3"/>
<pin name="P$25-INJ_GND"/>
</symbol>
<symbol name="VW_84_CONN">
<pin name="TACH"/>
<pin name="TEMP"/>
<pin name="P$3"/>
<pin name="FULL/IDL"/>
<pin name="O2_SENS"/>
<pin name="GND1"/>
<pin name="GND2"/>
<pin name="P$8"/>
<pin name="P$9"/>
<pin name="P$10"/>
<pin name="INJ2"/>
<pin name="INJ1"/>
<pin name="PWR"/>
<pin name="AIR_TEMP"/>
<pin name="AIR_FLOW"/>
<pin name="P$16"/>
<pin name="SENS_GND"/>
<pin name="P$18"/>
<pin name="AIR_V+"/>
<pin name="FUEL_PUMP"/>
<pin name="CRANKING"/>
<pin name="P$22"/>
<pin name="INJ4"/>
<pin name="INJ3"/>
<pin name="INJ_GND"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="VW_84_CONN">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="VW_84_CONN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="VW_84_CONN">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="AIR_FLOW" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="AIR_TEMP" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="AIR_V+" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="CRANKING" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="FUEL_PUMP" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="FULL/IDL" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="GND1" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="GND2" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="INJ1" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="INJ2" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="INJ3" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="INJ4" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="INJ_GND" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="O2_SENS" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="P$10" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="P$16" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="P$18" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="P$22" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="P$3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="P$8" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="P$9" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PWR" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="SENS_GND" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="TACH" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="TEMP" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
