<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.6.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="PCM1863">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="PCM1863">
<pin name="VINL1"/>
<pin name="VINR1"/>
<pin name="VINL2"/>
<pin name="VINR2"/>
<pin name="VINL3"/>
<pin name="VINR3"/>
<pin name="VINL4"/>
<pin name="VINR4"/>
<pin name="MD0"/>
<pin name="MD1"/>
<pin name="MD2"/>
<pin name="MD3"/>
<pin name="MD4"/>
<pin name="MD5"/>
<pin name="MD6"/>
<pin name="INT"/>
<pin name="DOUT"/>
<pin name="BCK"/>
<pin name="LRCK"/>
<pin name="SCKI"/>
<pin name="IOVDD"/>
<pin name="DVDD"/>
<pin name="DGND"/>
<pin name="LDO"/>
<pin name="XI"/>
<pin name="XO"/>
<pin name="AVDD"/>
<pin name="AGND"/>
<pin name="VREF"/>
<pin name="MIC_BIAS"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="PCM1863">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PCM1863"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PCM1863">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="AGND" pad="P$7"/>
<connect gate="G$1" pin="AVDD" pad="P$8"/>
<connect gate="G$1" pin="BCK" pad="P$17"/>
<connect gate="G$1" pin="DGND" pad="P$12"/>
<connect gate="G$1" pin="DOUT" pad="P$18"/>
<connect gate="G$1" pin="DVDD" pad="P$13"/>
<connect gate="G$1" pin="INT" pad="P$19"/>
<connect gate="G$1" pin="IOVDD" pad="P$14"/>
<connect gate="G$1" pin="LDO" pad="P$11"/>
<connect gate="G$1" pin="LRCK" pad="P$16"/>
<connect gate="G$1" pin="MD0" pad="P$26"/>
<connect gate="G$1" pin="MD1" pad="P$25"/>
<connect gate="G$1" pin="MD2" pad="P$24"/>
<connect gate="G$1" pin="MD3" pad="P$23"/>
<connect gate="G$1" pin="MD4" pad="P$22"/>
<connect gate="G$1" pin="MD5" pad="P$21"/>
<connect gate="G$1" pin="MD6" pad="P$20"/>
<connect gate="G$1" pin="MIC_BIAS" pad="P$5"/>
<connect gate="G$1" pin="SCKI" pad="P$15"/>
<connect gate="G$1" pin="VINL1" pad="P$3"/>
<connect gate="G$1" pin="VINL2" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="VINL3" pad="P$29"/>
<connect gate="G$1" pin="VINL4" pad="P$27"/>
<connect gate="G$1" pin="VINR1" pad="P$4"/>
<connect gate="G$1" pin="VINR2" pad="P$2"/>
<connect gate="G$1" pin="VINR3" pad="P$30"/>
<connect gate="G$1" pin="VINR4" pad="P$28"/>
<connect gate="G$1" pin="VREF" pad="P$6"/>
<connect gate="G$1" pin="XI" pad="P$10"/>
<connect gate="G$1" pin="XO" pad="P$9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
